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I. Qëllimet e arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK është “zhvillimi i personalitetit të nxënësit për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me fushën e sistemit energjetik”. 
Zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale janë sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale i’u krijon nxënësve:  
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë; 
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë përfunduar arsimin 9-vjeçar;
· janë në kushte shëndetësore që të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional; 
· nëse kanë aftësi të kufizuara, ofruesi i kualifikimit krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë MEI përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto shkolla. 




2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Në përfundim të kualifikimit profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK nxënësi do të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më eficiente.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit dhe të shfaqë gatishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetëvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Në përfundimin me sukses të arsimit në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:
· Të realizojë skema elektrike duke zbatuar rregullat e vizatimit teknik manual, si dhe programet kompjuterike (CAD).
· Të kryejë instalimin e linjave ajrore të rrjetit elektrik të tensionit të ulët (TU), tension të mesëm (TM) dhe tension të lartë (TL).
· Të kryejë instalimin e linjave kabllore në TU, TM dhe TL.
· Të kryejë instalimin e kabinave elektrike TU, TU.
· Të kryejë instalimin e nënstacioneve elektrike TM, TL.
· Të kryejë instalimin e sistemeve të matjes elektrike.
· Të zbatojë procedurat e mirëmbajtjes së rrjetit elektrik (TU, TM, TL).
· Të zbatojë procedurat ligjore dhe dokumentacionin profesional gjatë veprimtarisë së punës.
· Të plotësojë dhe të arkivojë dokumentacionin ligjor, financiar dhe teknik.
· Të komunikojë në mënyrë profesionale duke respektuar etikën e punës.
· Të përmirësojë performancën profesionale përmes zgjidhjes së problemeve, vetëvlerësimit dhe trajnimeve të vazhdueshme.
· Të zbatojë rregullat, standardet e sigurisë në punë dhe legjislacionin përkatës.
· Të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit, menaxhimit të mbetjeve dhe magazinimit të materialeve.

4.   Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

· Pas përfundimit me sukses të kualifikimit profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, me kohëzgjatje 3 vite shkollore, pas përfundimit të arsimit bazë, nxënësit pajisen me certifikatë profesionale të maturës shkollore profesionale dhe suplementin përkatës ose del në tregun e punës si punonjës i kualifikuar.
· Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës për t’u punësuar, si elektricist në kompani të ndryshme private/shtetërore të prodhimit, transmetimit, shpërndarjes, montimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë, si dhe në veprimtari të tjera që ushtrohen në këtë drejtim ose të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual në fushën e sistemit energjetik. 
· Gjithashtu, përfundimi i këtij niveli lejon kalimin në nivel më të lartë të arsimit profesional, në nivelin IV në KSHK, arsim profesional njëvjeçar (nivel teknik/menaxherial), me qëllim përfitimin e diplomës së “Maturës Shtetërore Profesionale” ose në kursin urë, të përgjithshëm, dhe pas përfundimit të njërit nga këto kualifikime mund të vazhdojë studime pas të mesme ose universitare.
· 

· 
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III. Plani mësimor për arsimin profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	Plani mësimor për kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, (3-vjeçar), niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore  
	Orët javore/vjetore
	Kodet 

	
	
	
	Klasa 10
	Klasa 11
	Klasa 12
	Njësitë e të nxënit

	A.
	

	Lëndët e përgjithshme                            (Gjithsej)
	21/22 (756/
792)
	6/7
216/
252)
	8/9
(272/ 306)
	

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1
	1
	1
	

	2
	
	Letërsi
	1
	1
	1
	

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	3
	1
	2
	

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)
	(1)
	(1)
	

	5
	
	Matematikë
	3
	1
	2
	

	6
	
	Fizikë
	2
	-
	-
	

	7
	
	Kimi
	2
	-
	-
	

	8
	
	Biologji
	1
	-
	-
	

	9
	
	Shkenca sociale
	2
	-
	-
	

	10
	
	Histori
	1
	1
	1
	

	11
	
	Gjeografi
	1
	-
	-
	

	12
	
	Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK)
	2
	-
	-
	

	13
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet
	2
	1
	1
	

	B.
	
	Lëndët/Modulet profesionale të zbatuara në shkollë                                                       (Gjithsej)
	9
(324)
	8
(288)
	6
(204)
	

	1
	L-11-062-26
	Bazat e elektroteknikës
	108
	-
	-
	NjN-05-III-0493-26

	2
	L-01-890-26
	Vizatimi teknik në sistemin elektrik
	36
	-
	-
	NjN-05-III-0495-26

	3
	L-11-891-26
	Pajisjet, mjetet dhe materialet e punës në TU-TM-TL 
	36
	-
	-
	NjN-05-III-0496-26

	4
	M-05-2555-26
	Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në TU-TM-TL
	36
	-
	-
	NjN-05-III-0503-26

	5
	M-11-2556-26
	Instalimi i rrjetit të tensionit të ulët dhe të mesëm 
	108
	36
	-
	NjN-05-III-0497-26

	6
	L-11-892-26
	Sistemi energjetik
	-
	36
	-
	NjN-05-III-0494-26

	7
	M-11-2557-26
	Instalimi i kabinës elektrike 
	-
	72
	-
	NjN-05-III-0500-26

	8
	M-11-2558-26
	Instalimi i matësave të energjisë elektrike 
	-
	63
	-
	NjN-05-III-0501-26

	9
	M-11-2559-26
	Mirëmbajtja e rrjetit të TU-TM-TL
	-
	81
	-
	NjN-05-III-0502-26

	10
	M-11-2560-26
	Instalimi i rrjetit të linjave të tensionit të lartë
	-
	-
	72
	NjN-05-III-0498-26

	11
	M-11-2561-26
	Instalimi i rrjetit të tensionit të lartë në nënstacionin elektrik
	-
	-
	98
	NjN-05-III-0499-26

	12
	L-17-157-24
	Bazat e sipërmarrjes  
	-
	-
	34
	

	C.
	P-11-028-26
	Praktika profesionale në biznes                                    
                                                                    (Gjithsej)
	-
	24
(864)
	24
(816)
	

	
	
	
Gjithsej A + B + C
	30/31
1080/
1116
	38/39
1368/
1404
	38/39
1292/
1326
	





	
IV. Udhëzime për planin mësimor.

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 10 dhe 11 viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore).
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë për provimet e Maturës Shkollore Profesionale)
Një orë mësimore në shkollë (teori ose praktikë) zgjat 45 minuta.
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale në shkollë të realizohen në ndarje ditore jo më pak se 3 orë mësimore. 
Ndërsa praktika profesionale në biznes do të realizohet si praktikë ditore 6 orëshe (8 orë mësimore).

Skeletkurrikuli i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, përbëhet 3 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për kualifikimet profesionale 3-vjeçare të ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MA).
· Lëndët/modulet profesionale teorike/praktike të zbatuara në shkollë (programet/përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Praktika profesionale në biznes (programi i përgjithshëm i praktikës profesionale është pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Në klasën 10

Procesi mësimor realizohet për 36 javë mësimore, ku 9 orë/javë x 36 javë mësimore = 324 orë mësimore të kulturës profesionale (lëndë/module profesionale teorike dhe praktike) do të zhvillohen në shkollë.
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Lëndët e përgjithshme dhe lëndët/modulet profesionale teorike/praktike të detyruara në shkollë: 
36 javё x 30/31 orë/javё = 1080/1116 orё mësimore ose 100%.

Në klasën 11

Viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore).
Një javë mësimore ka 38/39 orë mësimore (nga të cilat, 14/15 orë mësimore teorike dhe praktike në shkollë dhe 24 orë mësimore praktikë profesionale në biznes).
Praktika profesionale në biznes mund të kryhet e shpërndarë (36 javë x 3 ditë në javë x 8 orë mësimore 45 minutëshe) ose e grupuar (108 ditë, në ndarje javore/dyjavore/mujore). 
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Teoria (e përgjithshme dhe profesionale) dhe praktika profesionale nё shkollё: 
36 javё x 14/15 orë/javё = 504/540 orё mësimore (rreth 37%).
Praktika profesionale nё biznes: 
36 javё x 24 orë në javё = 864 orё mёsimore (rreth 63%).

Në klasën 12
Viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë për provimet e Maturës Shkollore Profesionale).
Një javë mësimore ka 38/39 orë mësimore (nga të cilat, 14/15 orë mësimore teorike dhe praktike në shkollë dhe 24 orë mësimore praktikë profesionale në biznes).
Praktika profesionale në biznes mund të kryhet e shpërndarë (34 javë x 3 ditë në javë x 8 orë mësimore 45 minutëshe) ose e grupuar (102 ditë, në ndarje javore/dyjavore/mujore). 
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Teoria (e përgjithshme dhe profesionale) dhe praktika profesionale nё shkollё: 
34 javё x 14/15 orë/javё = 476/510) orё mësimore (rreth 36%).
Praktika profesionale nё biznes: 
34 javё x 24 orë në javё = 816 orё mёsimore (rreth 64%).

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

A. Udhëzime për realizimin e procesit mësimor në shkollë.
Mësimdhënësit e lëndëve teorike profesionale dhe/ose moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara, shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësimdhënësit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të nxënit në shkollat profesionale të kualifikimit profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Mësimdhënësit duhet të përdorin metoda të tilla të të nxënit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësimdhënësit është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të kualifikimit profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësimdhënësit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre. 

B. Udhëzime për realizimin e praktikës profesionale në biznes.

Realizimi i praktikës profesionale në biznes duhet të krijojë mundësi për një zbatim të kompetencave në realitetin profesional në fushën e sistemit energjetik. 
Biznesi duhet të caktojë personat përgjegjës për mbёshtetjen e nxёnёsve nё realizimin e programit. Shkolla duhet të informojë biznesin për numrin e nxënësve që do të kryejnë praktikën në këtë biznes, periudhën kohore, programin e praktikës dhe programin qё kanё kryer më parë në shkollë. 
Planifikimi i realizimit të praktikës në biznes duhet tё bazohet në një proces analize fillestare duke marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, programi i pёrgjithshёm i praktikёs nё biznes, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e realizuar mё parё në shkollë, objektivat konkretë që do të arrihen në biznes, mundësitë dhe kushtet e biznesit për realizimin e praktikës së nxënësve etj. Ky planifikim kryhet në bashkëpunim të ngushtë midis personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës me përfaqësues të biznesit.
Shkolla është e detyruar të mbikëqyrë dhe mbështesë realizimin e programit, bazuar në marrëveshjet paraprake, nëpërmjet instruktorit përgjegjës.
Plani i detajuar i realizimit të praktikës në biznes, raportet e ecurisё sё praktikёs, shkalla e përmbushjes së programit si dhe fletët e vlerësimit të nxënësve duhet të jenë pjesë e dokumentacionit për realizimin e praktikës nё biznes.
Biznesi duhet të përfshijë, motivojë dhe mbikëqyrë nxënësit në të gjitha veprimtaritë e parashikuara në program. Dhënia e përgjegjësisë në vendin e punës, puna e mbikëqyrur dhe e pavarur duhet të jenë pjesë e realizimit të programit.
Nxënësi duhet të dokumentojë në portofolin e tij të gjitha përvojat dhe rezultatet nga praktika profesionale në biznes, të përgatitë një raport dhe ta prezantojë në klasë, si pjesë e këtij portofoli. 
Vlerësimi i nxënësit në biznes duhet të përfshijë vlerësimin e tij gjatë gjithë praktikës si dhe vlerësimin përfundimtar për çdo kompetencë profesionale dhe personale, që përmbahet në program. Pjesë e vlerёsimit përfundimtar duhet të jetë edhe vlerёsimi i portofolit tё nxënësit, që shërben gjithashtu edhe për vetëvlerësimin. 

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësimdhënësit përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4÷10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.

Në përfundim të klasës 12, nxënësi i arsimuar në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, i nёnshtrohet provimeve të Maturës Shkollore Profesionale, sipas kuadrit ligjor në fuqi.

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të njohurive të përgjithshme, njohurive të profesionit dhe të kompetencave profesionale të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që kryhen në fushën e sistemit energjetik. 



VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë”  arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Diplomën e Maturës Shkollore Profesionale, me Certifikatën e aftësimit profesional dhe me suplementin përkatës, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MEI, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor, si dhe në praktikën profesionale në biznes;
· rezultatet e provimeve përfundimtare të nivelit III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
VIII. Programet e lëndëve teorike profesionale dhe përshkruesit e moduleve profesionale të zbatuara në shkollë. 

1. Lënda “Bazat e elektroteknikës” (L-11-062-26),  kl. 10 - 108 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e elektroteknikës”, kl. 10.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e elektroteknikës”, kl.10, nxënësit duhet:
· të përkufizojnë konceptet bazë të elektroteknikës;  
· të dallojnë njësitë matëse të madhësive elektrike; 
· të përshkruajnë veçoritë e fushës elektrike dhe madhësitë që e karakterizojnë atë; 
· të përshkruajnë ligjet themelore të elektroteknikës;
· të listojnë madhësitë që karakterizojnë qarkun elektrik;
· të shpjegojnë ndërtimin e kondensatorëve dhe mënyrat e lidhjes së tyre;
· të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e një skeme elektrike;
· të vizatojnë skemat e thjeshta elektrike të qarqeve të rrymës së vazhduar;
· të shpjegojnë ligjet e elektroteknikës për llogaritjen e qarqeve elektrike;
· të shpjegojnë zbatimin e ligjeve themelore të elektroteknikës në praktikë;
· të llogarisin parametrat në qarqet e thjeshta të rrymës së vazhduar;
· të llogarisin parametrat në qarqet e përbëra të rrymës së vazhduar;
· të shpjegojnë madhësitë fizike që karakterizojnë fushën magnetike; 
· të përshkruajnë marrëdhëniet e ndërsjella ndërmjet fushës elektrike dhe asaj magnetike;
· të përshkruajnë mënyrat e prodhimit të rrymës alternative një dhe tre fazore;
· të përshkruajnë formën valore të rrymës alternative dhe parametrat kryesorë të saj;
· të përcaktojnë madhësitë kryesore që karakterizojnë rrymën alternative;
· të analizojnë qarqet e thjeshta të rrymës alternative;
· të dallojnë llojet e fuqive në qarqet e rrymës alternative dhe shpjegimin fizik të tyre
· të shpjegojnë koeficientin e fuqisë dhe rëndësinë e tij;
· të llogarisin parametrat e elementeve R, L, C në           frekuenca të ndryshme;
· të llogarisin qarqet e përbëra të rrymës alternative me elementet R, L, C;
· të vizatojnë diagramet e rrymës dhe të tensionit për çdo skemë;
· të përshkruajnë dukurinë e rezonancës së rrymave dhe të tensioneve; 
· të shpjegojnë llojet e fuqisë në qarqet e rrymës alternative;
· të shpjegojnë ndryshimet kryesore ndërmjet AC dhe DC në aspektin e transmetimit dhe përdorimit praktik;
· të shpjegojnë mënyrat e lidhjes së pështjellave të transformatorit, si dhe relacionin       ndërmjet rrymave dhe tensioneve për këtë lidhje;
· të shpjegojnë mënyrat e lidhjes së marrësit, si dhe relacionin ndërmjet rrymave  dhe tensioneve për këtë lidhje;
· të shpjegojnë raportet ndërmjet rrymës dhe tensionit për skema të ndryshme të       lidhjes së transformatorit me konsumatorin;
· të shpjegojnë lidhjet elektrike në seri, në paralel, yll-trekëndësh tek qarqet tre fazorë;
· të përshkruajnë metodat e matjeve elektrike dhe elektronike;
· të llogarisin gabimet që bëhen gjatë matjeve elektrike;
· të listojnë aparatet që përdoren për të bërë matje të ndryshme.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e elektroteknikës”, kl.10 – 108 orë 

	Tema   1
	Fusha elektrike
	6 orë

	Tema   2
	Rryma dhe qarku elektrik
	12 orë

	Tema   3
	Qarqet e thjeshta të rrymës së vazhduar
	10 orë

	Tema   4
	Qarqet e përbëra të rrymës së vazhduar
	10 orë

	Tema   5
	Fusha magnetike, induksioni magnetik
	6 orë

	Tema   6
	Elektromagnetizmi
	8 orë

	Tema   7
	Rryma alternative. Madhësitë alternative sinusoidale
	8 orë

	Tema   8
	Qarqet e thjeshta të rrymës alternative
	10 orë

	Tema   9
	Qarqet e përbëra të rrymës alternative 
	12 orë

	Tema 10
	Lidhja e pështjellave të transformatorit në yll dhe në trekëndësh
	4 orë

	Tema 11
	Lidhja e konsumatorëve të energjisë në yll dhe në trekëndësh
	6 orë

	Tema 12
	Aparatet matëse, metodat e matjeve dhe gabimet e tyre 
	8 orë

	Tema 13
	Matja e rrymës, tensionit, fuqisë dhe energjisë 
	8 orë



2. Lënda “Vizatimi teknik në sistemin elektrik” (L-01-890-26),  kl. 10 - 36 orë 

 Synimet e lëndës “Vizatimi teknik në sistemin elektrik”, kl. 10.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatimi teknik në sistemin elektrik”, kl.10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë rëndësinë e vizatimit teknik si gjuhë universale komunikimi midis specialistëve në fushën e elektroenergjetikës;
· të përshkruajnë mjetet dhe materialet që duhen për realizimin e skicave dhe vizatimeve teknike;
· të shpjegojnë rregullat e standardizuara të organizimit të fletës së vizatimit;
· të dallojnë llojet e vijave teknike sipas funksionit të tyre në projekt grafik;
· të tregojnë me saktësi konceptin e shkallës së zvogëlimit dhe zmadhimit në vizatimet grafike sipas përmasave reale të objekteve;
· të shpjegojnë rregullat standarde për vendosjen e përmasave (kuotave) në vizatime, për të garantuar saktësi gjatë procesit të montimit në terren;
· të shpjegojnë mënyrën e vizatimeve dhe skemave përmes programeve kompjuterike; 
· të përdorin saktë mjetet e vizatimit (skuadrat, kompasat, renegat) përmes ushtrimeve grafike manuale;
· të vizatojnë paraqitjen grafike të objekteve të thjeshta elektroteknike në projeksione ortogonale dhe në aksonometri (izometri/dimetri);
· të interpretojnë simbolet standarde konvencionale grafike dhe shkronjore të elementeve elektrike (gjeneratorë, transformatorë, çelësa, aparate matëse);
· të analizojnë skemat elektrike njëfijore, shumëfijore dhe planimetritë e shtrirjes së linjave të tensionit;
· të vizatojnë manualisht skema elektrike bazë dhe skica të thjeshta të rrjetit;
· të arkivojnë dokumentacionin grafik teknik të projektit (skica, ditarë grafikë) në mënyrë të strukturuar dhe profesionale;
· të identifikojnë gabimet në vizatime dhe të propozojë korrigjime sipas standardeve teknike;
· të vlerësojnë rëndësinë që ka saktësia e dokumentacionit grafik në parandalimin e avarive dhe në garantimin e sigurisë dhe shëndetit në punë (SSH).

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatimi teknik në sistemin elektrik”, kl.10 – 36 orë 

	Tema   1
	Hyrje në vizatimin teknik 
	2 orë

	Tema   2
	Simbolet e elementeve elektrike 
	3 orë

	Tema   3
	Skemat elektrike 
	3 orë

	Tema   4
	Vizatimet në sistemin elektrik 
	3 orë

	Tema   5
	Paraqitjet në aksonometri
	6 orë

	Tema   6
	Paraqitjet në prerje teknike
	4 orë

	Tema   7
	Realizimi i skicave dhe vizatimeve të thjeshta për skemat elektrike
	6 orë

	Tema   8
	Skemat elektrike të rrjetit
	3 orë

	Tema   9
	Vizatimet e skemave të rrjetit nё kompjuter
	6 orë



3. Lënda “Pajisjet, mjetet dhe materialet e punës në TU-TM-TL” (L-11-891-26),  kl. 10–36 orë 

 Synimet e lëndës “Pajisjet, mjetet dhe materialet e punës në TU-TM-TL”, kl. 10.
		             
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Pajisjet, mjetet dhe materialet e punës në TU-TM-TL”, kl.10, nxënësit duhet:
· të klasifikojnë llojet e pajisjeve, mjeteve dhe materialeve të punës në sistemin e energjisë elektrike;
· të përzgjedhin veglat e punës dhe aparatet matëse sipas procesit teknologjik dhe kërkesave të sigurisë;
· të dallojnë materialet izoluese, përçuese dhe ndihmëse që përdoren në rrjetet elektrike;
· të interpretojnë projektet teknike dhe skemat për të identifikuar vendndodhjen e pajisjeve në rrjet;
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionin e transformatorit të rrymës (TC) sipas të dhënave të pasaportës teknike; 
· të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionin e transformatorit të tensionit (TT) për rrjetet e TU dhe TM; 
· të klasifikojnë llojet e matësave të energjisë (elektromagnetikë, elektronikë dhe inteligjentë) dhe parimin e tyre të punës;
· të shpjegojnë llojet e pajisjeve komutuese, duke dalluar ndërtimin dhe funksionin e çelësave elektrikë;
· të dallojnë veçoritë konstruktive dhe funksionin e çelave komutuese në panele; 
· të përshkruajnë parimin e punës dhe ndërtimin e ndarësve komutues sipas skemave teknike; 
· të analizojnë llojet e pajisjeve mbrojtëse, duke shpjeguar ndërtimin dhe funksionin e siguresave;
· të përshkruajnë funksionin mbrojtës dhe ndërtimin e shkarkuesve të mbitensionit; 
· të shpjegojnë ndërtimin, llojet dhe rolin e releve mbrojtëse në sistemin energjetik;
· të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionin e panelit të shpërndarjes dhe panelit të matjes; 
· të dallojnë elementet përbërëse dhe funksionin e kasetës shpërndarëse sipas projektit; 
· të përshkruajnë funksionin dhe përdorimin e baterive në sistemet ndihmëse elektrike; 
· të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionin e radrizatorëve (ndreqësve të rrymës); 
· të shpjegojnë parimin e punës dhe funksionin e inverterëve në instalimet elektrike;
· të klasifikojnë llojet e kabllove elektrikë, duke shpjeguar përbërjen e tyre sipas projektit; 
· të përshkruajnë llojet dhe përbërjen e nyjeve bashkuese (mufteve/xhuntove) të kabllove; 
· të dallojnë llojet e shtyllave elektrike sipas materialit (druri, betoni, metali) dhe funksionit të tyre; 
· të klasifikojnë llojet e përcjellësve elektrikë dhe përbërjen e tyre sipas linjave të TU dhe TM;
· të shpjegojnë elementet e linjave ajrore dhe atyre me kabllo vetëmbajtës ABC; 
· të analizojnë elementet e sistemeve të tokëzimit, ndërtimin dhe funksionin e tyre mbrojtës; 
· të shpjegojnë ndërtimin e kondensatorëve elektrikë dhe funksionin e tyre në rrjet.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Pajisjet, mjetet dhe materialet e punës në TU-TM-TL”, kl.10 – 36 orë 

	Tema   1
	Pajisjet në sistemin elektrik 
	2 orë

	Tema   2
	Mjetet dhe materialet e punës në sistemin elektrik
	2 orë

	Tema   3
	Transformatori i fuqisë
	8 orë

	Tema   4
	Transformatorët e rrymës dhe të tensionit
	4 orë

	Tema   5
	Pajisjet komutuese në sistemin energjetik
	3 orë

	Tema   6
	Pajisjet mbrojtëse në sistemin energjetik
	4 orë

	Tema   7
	Matësat e energjisë elektrike
	2 orë

	Tema   8
	Llojet e përcjellësve dhe kabllove në linjat elektrike  
	3 orë

	Tema   9
	Panelet dhe kasetat shpërndarëse
	2 orë

	Tema 10
	Sistemi i tokëzimit
	4 orë

	Tema 11
	Bateritë, kondesatorët, radrizatorët dhe inverterët
	2 orë






4. Moduli “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në TU-TM-TL”

Kualifikimi profesional: “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SIGURIA NË PUNË DHE MBROJTJA E MJEDISIT NË TU-TM-TL

	M-05-2555-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teoriko-praktik që i aftëson nxënësit për të zbatuar rregullat dhe standardet e sigurimit teknik në vendin e punës, për të kryer kontrollin, verifikimin dhe testimin e sigurisë së kabllove, pajisjeve elektrike dhe sinjalistikës mbrojtëse, si dhe për të zbatuar procedurat e ndihmës së parë, evakuimit, emergjencave dhe rregullat e mbrojtjes së mjedisit.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.



	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zbaton rregullat dhe standardet e sigurimit teknik në vendin e punës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë standardet dhe legjislacionin shqiptar për rregullat e sigurimit teknik në vendin e punës;
· të përshkruajë rëndësinë e përdorimit të manualeve të mjeteve dhe pajisjeve të punës;
· të përdorë manualet e mjeteve dhe pajisjeve të punës gjatë veprimtarisë profesionale dhe sipas udhëzimeve teknike;
· të identifikojë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) dhe funksionin e tyre në sigurinë në punë;
· të kontrollojë gjendjen dhe funksionalitetin e pajisjeve mbrojtëse personale përpara përdorimit, duke shpjeguar rëndësinë e këtij kontrolli;
· të përdorë pajisjet e mbrojtjes personale (PPE) sipas funksionit të tyre dhe rregullave;
· të përshkruajë rregullat e sigurisë për ruajtjen dhe magazinimin e materialeve;
· të zbatojë rregullat e ruajtjes dhe magazinimit të materialeve në mënyrë të sigurt;
· të shpjegojë rëndësinë e identifikimit dhe raportimit të mosfunksionimit të mjeteve dhe pajisjeve të punës;
· të raportojë mosfunksionimin e mjeteve dhe pajisjeve të punës sipas procedurës zyrtare.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen kontrollin, verifikimin dhe testimin e sigurisë së kabllove, pajisjeve elektrike dhe sinjalistikës mbrojtëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë pajisjet e thjeshta për kontrollin e rrjetit elektrik;
· të përdorë pajisjet e thjeshta për kontrollin e rrjetit elektrik sipas procedurës teknike;
· të shpjegojë mënyrat dhe rëndësinë e verifikimit të sigurisë së kabllove dhe pajisjeve elektrike;
· të verifikojë sigurinë e kabllove dhe pajisjeve elektrike para përdorimit për të garantuar funksionim korrekt;
· të përshkruajë rëndësinë e testimit të pajisjeve elektrike për funksionim të sigurt;
· të testojë funksionimin e pajisjeve elektrike për siguri operative;
· të nterpretojë saktë sinjalistikat dhe shenjat paralajmëruese në mjedisin e punës;
· të dallojë llojet e tabelave të kufizimit dhe sinjalistikës për sigurinë teknike;
· të zbatojë tabelat dhe sinjalistikën e kufizimit dhe sigurisë në vendin e punës gjatë procesit të kontrollit dhe mirëmbajtjes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zbaton procedurat e ndihmës së parë, evakuimit, emergjencave dhe rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë procedurat dhe mjetet për dhënien e ndihmës së parë në rast aksidenti;
· të zbatojë procedurat e ndihmës së parë në rast aksidenti në vendin e punës sipas rregullave;
· të përshkruajë procedurat e evakuimit në raste emergjence;
· të zbatojë procedurat e evakuimit në raste emergjence sipas protokolleve të sigurisë;
· të shpjegojë përdorimin dhe funksionin e pajisjeve të mbrojtjes nga zjarri (MZSH);
· të përdorë pajisjet e mbrojtjes nga zjarri (MZSH) sipas funksionit, rregullave teknike dhe udhëzimeve në raste emergjence;
· të shpjegojë protokollet e duhura të veprimit në raste të gjendjeve të jashtëzakonshme;
· të veprojë sipas protokolleve të emergjencës në raste të gjendjeve të jashtëzakonshme;
· të përshkruajë masat e sigurisë gjatë përdorimit të solucioneve me përmbajtje kimike;
· të zbatojë masat e sigurisë gjatë përdorimit të substancave dhe solucioneve kimike;
· të shpjegojë konceptin dhe karakteristikat e zhvillimit të qëndrueshëm;
· të përshkruajë rregullat e mbrojtjes së mjedisit për ndarjen dhe menaxhimin e mbetjeve;
· të identifikojë rregulloret përkatëse për depozitimin e mbetjeve;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit, menaxhimit, depozitimit dhe trajtimit të mbetjeve në vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet e praktikës profesionale ose në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të zbatuar rregullat dhe standardet e sigurimit teknik në vendin e punës, për të kryer kontrollin, verifikimin dhe testimin e sigurisë së kabllove, pajisjeve elektrike dhe sinjalistikës mbrojtëse, si dhe për të zbatuar procedurat e ndihmës së parë, evakuimit, emergjencave dhe rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të zbatuar rregullat dhe standardet e sigurimit teknik në vendin e punës, për të kryer kontrollin, verifikimin dhe testimin e sigurisë së kabllove, pajisjeve elektrike dhe sinjalistikës mbrojtëse, si dhe për të zbatuar procedurat e ndihmës së parë, evakuimit, emergjencave dhe rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Material mbështetës, manual i detajuar për çdo njësi mësimore (teori, shembuj, raste studimore të emergjencave elektrike dhe ushtrime).
· Kabllo elektrike dhe pajisje të thjeshta të kontrollit të rrjetit elektrik (multimetra, tregues tensioni).
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE) të certifikuara për punët elektrike.
· Prezantime, video didaktike për zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, ndihmën e parë, përdorimin e mjeteve MZSH. 
· Pajisje të mbrojtjes nga zjarri (fikëse zjarri MZSH të përshtatshme), tabela e sinjalistikë e plotë e kufizimit dhe paralajmërimit të rrezikut, si dhe mjete për ndarjen e mbetjeve në vendin e punës.





5. Moduli “Instalimi i rrjetit të tensionit të ulët dhe të mesëm”

Kualifikimi profesional: “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I RRJETIT TË TENSIONIT TË ULËT DHE TË MESËM

	M-11-2556-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teoriko-praktik që i aftëson nxënësit për të instaluar kasetat shpërndarëse, kabllin, kokën e kabllit, bashkueses (mufte/xhunto) një dhe tre fazore të tensionit të ulët dhe të mesëm, për të kryer hapjen dhe mbylljen e kanalit për shtrimin e kabllove të tensionit të ulët dhe të mesëm, si dhe për të instaluar sistemin e tokëzimit dhe pjesët përbërëse të tij.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 108 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.



	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi instalon kasetat shpërndarëse të tensionit të ulët.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë elementet përbërëse të kasetës shpërndarëse të tensionit të ulët;
· të përshkruajë procesin e instalimit të kasetave shpërndarëse të tensionit të ulët;
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik për punimet në tension të ulët;
· të lexojë projektin e zbatimit të kasetës shpërndarëse të tensionit të ulët;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e kasetës shpërndarëse të tensionit të ulët;
· të përcaktojë saktë vendin e instalimit të kasetës shpërndarëse të tensionit të ulët;
· të kontrollojë gjendjen e jashtme të kasetës;
· të verifikojë karakteristikat teknike të kasetës në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë pjesët përbërëse të kasetës;
· të instalojë kasetën shpërndarëse të tensionit të ulët brenda në mur sipas procedurës;
· të instalojë kasetën shpërndarëse të tensionit të ulët jashtë murit sipas procedurës;
· të instalojë pjesët përbërëse të kasetës;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi instalon kabllin, kokën e kabllit, bashkuese (mufte/xhunto) një fazor dhe tre fazor të tensionit të ulët. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërëse të kabllit të tensionit të ulët;
· të shpjegojë elementet përbërëse të kokave të kabllit të tensionit të ulët;
· të shpjegojë elementet përbërëse të bashkueseve (mufte/xhunto) të tensionit të ulët;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së kabllit, kokave të kabllit, bashkueseve (mufte/xhunto) të tensionit të ulët;
· të shpjegojë procesin e instalimit të  kabllit të tensionit të ulët në kanal dhe konstruksione;
· të shpjegojë procesin e instalimit të kokave të kabllit të tensionit të ulët;
· të shpjegojë procesin e instalimit të  bashkueseve (mufte/xhunto) të tensionit të ulët;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e kabllit të tensionit të ulët;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e kokës së kabllit  të tensionit të ulët një dhe tre fazore; 
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët një dhe tre fazore; 
· të kontrollojë elementet përbërëse të kokës së kabllit të tensionit të ulët një dhe tre fazore;
· të kontrollojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët 1 dhe 3 fazore; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të  kabllit  të tensionit të ulët një dhe tre fazore në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të  kokës së kabllit  të tensionit të ulët një dhe tre fazore në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të bashkueses (mufte/xhunto)   të tensionit të ulët një dhe tre fazore në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë kabllin e  tensionit të ulët një dhe tre fazorë në kanal dhe konstruksione;
· të kryejë zhveshjen e shtresave izoluese të kabllit të TU sipas masave teknike;
· të instalojë elementet përbërës të kokës së kabllit të tensionit të ulët një dhe tre fazorë;
· të instalojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët një dhe tre fazorë;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të ulët me megaohmetër 500V; 
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të ulët me megaohmetër 500V;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët me megaohmetër 500V;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të ulët pa tension;
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të ulët pa tension;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët pa tension;
· të kryejë kontrollin e  kabllit  të tensionit të ulët me  tension;
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të ulët me  tension;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët me tension;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi instalon kabllin, kokën e kabllit, bashkueses (mufte/xhunto) një dhe tre fazore e tensionit të mesëm.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërëse të kabllit të tensionit të mesëm;
· të shpjegojë elementet përbërëse të kokave të kabllit të tensionit të mesëm;
· të shpjegojë elementet përbërëse të bashkueseve (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së kabllit, kokave të kabllit, bashkueseve (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm; 
· të shpjegojë procesin e instalimit të kabllit të tensionit të mesëm në kanal dhe konstruksione;
· të shpjegojë procesin e instalimit të kokave të kabllit të tensionit të mesëm;
· të shpjegojë procesin e instalimit të  bashkueseve (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e kabllit, kokës së kabllit dhe muftes/xhuntos të tensionit të mesëm një dhe tre fazorë;
· të kontrollojë elementet përbërës të kokës së  kabllit të tensionit të mesëm një dhe tre fazorë;
· të kontrollojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm një dhe tre fazorë;
· të verifikojë karakteristikat teknike të kabllit të tensionit të mesëm një dhe tre fazore, në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të kokës së kabllit të tensionit të mesëm një dhe tre fazore në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të bashkueses (mufte/xhunto)  të tensionit të mesëm një dhe tre fazore në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë kabllin e  tensionit të mesëm një dhe tre fazore në kanal dhe konstruksione;
· të kryejë zhveshjen e ekranit gjysmëpërçues dhe armaturës së kabllit të tensionit të mesëm;
· të përgatitë fushat e izolimit sipas udhëzimit të fabrikës;
· të instalojë elementet përbërës të kokës së kabllit të tensionit të mesëm një dhe tre fazore;
· të instalojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm një dhe tre fazore;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të mesëm me megaohmetër 2500V;
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të mesëm me megaohmetër 2500V;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm me megaohmetër 2500V;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të mesëm pa tension; 
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të mesëm pa tension;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm pa tension;
· të kryejë  kontrollin e  kabllit të tensionit të mesëm me  tension;
· të kryejë kontrollin e  kokës së kabllit  të tensionit të mesëm me tension;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm me  tension;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të mesëm;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi hap dhe mbyll kanalin për shtrimin e kabllove të tensionit të ulët dhe të mesëm.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë parametrat dhe standardet e hapjes së kanaleve të shtyllave të linjave të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të shpjegojë standardet e thellësisë së kanaleve sipas rregullores teknike;
· të përshkruajë procedurën standarde për hapjen dhe mbylljen e kanalit të shtrimit të kabllove të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë projektin e zbatimit për hapjen e kanalit të kabllove;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për hapjen e kanalit të kabllove;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për mbylljen e kanalit të kabllove;
· të hapë  kanalin për shtrirjen e  kabllove sipas projektit;
· të mbyllë kanalin për shtrirjen e  kabllove sipas projektit;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme gjatë instalimit;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 5 
	Nxënësi instalon sistemin e tokëzimit dhe pjesët përbërëse të tij.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë sistemin e tokëzimit, si dhe pjesët përbërëse të tij;
· të shpjegojë procesin e tokëzimit të kasetës shpërndarëse;
· të shpjegojë procesin e tokëzimit të neutrit në kasetën shpërndarëse;
· të shpjegojë pjesët përbërëse të tokëzimit të traversave  të linjave të tensionit të mesëm;
· të shpjegojë procesin e tokëzimit të traversave të linjave të tensionit të mesëm;
· të shpjegojë pjesët përbërëse të tokëzimit të neutrit në linjat e tensionit të ulët ajror me kabllo ABC;
·  të shpjegojë pjesët përbërëse të tokëzimit të neutrit në linjat e tensionit të ulët ajror me përcjellës të zhveshur;
· të shpjegojë procesin e instalimit të sistemit të tokëzimit të neutrit në linjat e tensionit të ulët; 
· të shpjegojë pjesët përbërëse të tokëzimit të neutrit në linjat e tensionit të ulët ajrore kabllo ABC;
· të shpjegojë pjesët përbërëse të tokëzimit të neutrit në linjat e tensionit të ulët ajrore me përcjellës të zhveshur;
· të shpjegojë vlerat e lejuara të rezistencës së tokëzimit;
· të përshkruajë aparatet e matjes së rezistencës së tokëzimit dhe mënyrën e matjes së saj;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë projektin e zbatimit të sistemin të tokëzimit, si dhe pjesët përbërëse të tij;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e sistemit të  tokëzimit;
· të verifikojë karakteristikat teknike të sistemit të tokëzimit në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë elementet përbërës të sistemit të tokëzimit;
· të instalojë sistemin e tokëzimit në kasetën shpërndarëse dhe të neutrit në kasetën shpërndarëse;
· të instalojë pjesët përbërëse të tokëzimit të traversave të linjave të tensionit të mesëm;
· të instalojë pjesët përbërëse të tokëzimit të neutrit në linjat e tensionit të ulët ajrore me përcjellës të zhveshur;
· të instalojë pjesët përbërëse të tokëzimit të neutrit në linjat e tensionit të ulët ajrore me kabllo ABC;
· të matë rezistencën e tokëzimit me terrometër;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të mesëm;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet e praktikës profesionale ose në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të instaluar kasetën shpërndarëse, kabllin, kokën e kabllit, bashkueses (mufte/xhunto) një dhe tre fazore të tensionit të ulët dhe të mesëm, për të kryer hapjen dhe mbylljen e kanalit për shtrimin e kabllove të tensionit të ulët dhe të mesëm, si dhe për të instaluar sistemin e tokëzimit dhe pjesët përbërëse të tij.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të instaluar kasetën shpërndarëse, kabllin, kokën e kabllit, bashkueses (mufte/xhunto) një dhe tre fazore të tensionit të ulët dhe të mesëm, për të kryer hapjen dhe mbylljen e kanalit për shtrimin e kabllove të tensionit të ulët dhe të mesëm, si dhe për të instaluar sistemin e tokëzimit dhe pjesët përbërëse të tij.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Breza sigurimi për punë në lartësi, solata ngjitëse shtyllash, helmeta, doreza dielektrike, makara shtrirjeje linjash, tërheqëse kabllosh, pinca bandazhimi, makineritë e ngritjes (auto-vinç nëse ka mundësi ose pajisje manuale me litarë/çorola kabllo vetëmbajtës ABC, kabllo PVC, përcjellës të zhveshur (ALÇ), traversa metalike të llojeve të ndryshme, izolatorë (porcelani/qelqi), morseta dhe lidhëse, tela bandazhi.



 



5. Moduli “Instalimi i rrjetit të tensionit të ulët dhe të mesëm”

Kualifikimi profesional: “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I RRJETIT TË TENSIONIT TË ULËT DHE TË MESËM

	M-11-2556-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teoriko-praktik që i aftëson nxënësit për të instaluar linjën ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC, shtyllat e linjave ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me makineri dhe manualisht, si dhe për të instaluar linjën e tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur. 


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl.10 të kualifikimit “Instalim dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë.



	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi instalon linjën ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë pjesët përbërësë të linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo ABC;
· të shpjegojë procesin e instalimit të linjave ajrore të  tensionit të ulët me kabllo ABC;
· të shpjegojë rregullat e sigurimit teknik gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë projektin e zbatimit të linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e linjën ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC;
· të verifikojë karakteristikat teknike të linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë elementet përbërës të linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC;
· të instalojë elementet përbërëse të linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC (qaforet, tirantuesit, kabllon, konektorët);
· të kryejë kontrollin e linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC pa tension;
· të kryejë kontrollin e linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC me tension;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare (kosto e materialeve dhe e punës);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin tensionit të ulët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi instalon shtyllat e linjave ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me makineri dhe manualisht. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë procesin e instalimit të shtyllave me makineri dhe manualisht të linjave të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë  projektin e instalimit  të shtyllave të  linjave ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimit  të shtyllave të  linjave ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të verifikojë karakteristikat teknike të shtyllave të  linjave ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë elementet përbërëse të shtyllave të linjave ajrore  të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të kryejë hapjen dhe mbylljen e gropave  të shtyllave sipas projektit dhe standardit; 
· të instalojë shtyllat e linjave ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare (kosto e materialeve dhe e punës);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi instalon linjën e tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë pjesët përbërëse të linjës të tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur;
· të përshkruajë procesin e instalimit të përcjellësave të linjës të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të përshkruajë procesin e instalimit të traversave, izolatorëve, morsetave të linjës të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të përshkruajë procesin e instalimit të bandazheve të linjës të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të shpjegojë rregullat e sigurimit teknik gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë projektin e zbatimit të linjës ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e lijën ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur;
· të verifikojë karakteristikat teknike të linjës ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë elementet përbërës të linjës ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur;
· të instalojë traversat e linjës së tensionit të ulët dhe të mesëm sipas standardeve dhe procedurave;
· të instalojë izolatorët e linjës së tensionit të ulët dhe të mesëm sipas standardeve dhe procedurave;
· të instalojë morsetat e linjës së tensionit të ulët dhe të mesëm sipas standardeve dhe procedurave;
· të instalojë përcjellësat e linjës së tensionit të ulët dhe të mesëm sipas standardeve dhe procedurave;
· të kryejë kontrollin e linjës ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur  pa tension .
· të kryejë kontrollin e linjës ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur  me tension
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të masë rezistencën e izolacionit të linjës me megaohmetër;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet e praktikës profesionale ose në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të instaluar linjën ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC, shtyllat e linjave ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me makineri dhe manualisht, si dhe për të instaluar linjën e tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të instaluar linjën ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC, shtyllat e linjave ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me makineri dhe manualisht, si dhe për të instaluar linjën e tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise pune të pajisura posaçërisht për punime në linja elektrike.
· Pajisje për ngritjen e shtyllave (vinç/makineri ose pajisje manuale ngritëse), çikrikë ose pajisje tërheqëse për kabllot/përcjellësit, doreza izoluese, rripa sigurimi për ngjitje në shtyllë, kaska, megaohmetër, pinca, çelësa, thika kabllosh.
· Shtylla (druri/betoni), kabllo vetëmbajtëse ABC, përcjellës të zhveshur Cu, AlÇ, Al, traversa, izolatorë, morseta tirantuese dhe mbajtëse, qafore, konektorë të izoluar, elemente bandazhi.













6. Lënda “Sistemi energjetik” (L-11-892-26),  kl. 11–36 orë 

 Synimet e lëndës “Sistemi energjetik”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sistemi energjetik”, kl.11, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë strukturën e përgjithshme të Sistemit Energjetik Shqiptar;
· të përshkruajnë funksionin e Sistemit Energjetik si një zinxhir i pandarë prodhimi, transmetimi dhe shpërndarjes; 
· të rendisin institucionet kryesore të Sistemit Energjetik;
· të përshkruajnë rolin e Entit Rregullator të Energjisë (ERE);
· të shpjegojnë rëndësinë e konsumatorit dhe kategorizimin e tij sipas niveleve të tensionit ku janë të lidhur; 
· të përshkruajnë lidhjen e sistemit tonë me rrjetin rajonal përmes linjave të interkoneksionit (import-eksporti);
· të shpjegojnë parimin e punës dhe teknologjitë e prodhimit të energjisë nga  Termocentrale dhe burime të rinovueshme të energjisë;
· të përshkruajnë funksionin e rrjetit të transmetimit, rrjetit të shpërndarjes, si dhe rolin e nënstacioneve elektrike;
· të dallojnë linjat ajrore nga ato kabllore sipas veçorive konstruktive;
· të dallojnë rrjetet urbane nga ato rurale sipas veçorive konstruktive;
· të shpjegojnë konceptin e regjimeve të punës së rrjetit dhe nivelet e ndryshme të tensionit (T.U., T.M., T.L.);
· të përshkruajnë faktorin e fuqisë (cosΦ), pasojat e vlerave të ulëta dhe rëndësinë e përmirësimit (kompensimit) të tij;
· të shpjegojnë funksionin, ndërtimin dhe rolin e baterive akumulatore në sistemet ndihmëse elektrike;
· të vlerësojnë rëndësinë e funksionimit të sigurt, të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të sistemit energjetik.
· të skematizojnë strukturën dhe hallkat e Sistemit Energjetik Shqiptar;
· të dallojnë në mënyrë praktike nivelet e tensionit (T.U., T.M., T.L.) në rrjet;
· të interpretojnë rrjedhën e energjisë elektrike nga burimi i prodhimit deri te konsumatori final;
· të lokalizojnë elementet kryesore të rrjetit (centralet, nënstacionet, linjat) sipas dokumentacionit bazë.
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sistemi energjetik”, kl.11 –-36 orë 

	Tema   1
	Organizimi institucional i sistemit energjetik 
	2 orë

	Tema   2
	Sistemi energjetik dhe struktura e tij
	4 orë

	Tema   3
	Mënyrat e prodhimit të energjisë elektrike
	6 orë

	Tema   4
	Rrjetet elektrike dhe funksioni i tyre
	4 orë

	Tema   5
	Linjat elektrike, ndërtimi dhe llojet e tyre
	6 orë

	Tema   6
	Klasifikimi i konsumatorëve të energjisë elektrike
	4 orë

	Tema   7
	Nivelet e tensionit dhe regjimet e punës së sistemit energjetik
	4 orë

	Tema   8
	Rëndësia dhe mënyrat e përmirësimit të faktorit të fuqisë (cosΦ)
	4 orë

	Tema   9
	Bateritë akumulatore në sistemet ndihmëse
	2 orë





7. Moduli “Instalimi i kabinës elektrike”

Kualifikimi profesional: “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	ISNTALIMI I KABINËS ELEKTRIKE
	M-11-2557-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teoriko-praktik që i aftëson nxënësit për të përgatitur mjedisin dhe bazën materiale për instalimin e kabinës elektrike, pajisjet kryesore, transformatorin dhe panelet në kabinë, për të realizuar lidhjet kabllore dhe sistemet ndihmëse të kabinës, si dhe për të testuar parametrat elektrikë dhe funksionimin e kabinës elektrike.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl.10 të kualifikimit “Instalim dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë.



	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi përgatit mjedisin dhe bazën materiale për instalimin e kabinës elektrike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të lexojë skemën parimore dhe projektin elektrik të kabinës elektrike;
· të interpretojë simbolet dhe legjendën e projektit teknik pa gabime;
· të shpjegojë strukturën dhe funksionin e përgjithshëm të kabinës elektrike;
· të përshkruajë llojet e kabinave elektrike sipas niveleve të tensionit (TU, TM, TL);
· të identifikojë komponentët kryesorë të kabinës elektrike, si dhe funksionimin e tyre;
· të përshkruajë procedurat e planifikimit të etapave të instalimit;
· të hartojë një plan të thjeshtë të organizimit të vendit të punës;
· të kontrollojë përputhshmërinë e pajisjeve të magazinuara me specifikimet e projektit;
· të verifikojë gjendjen fizike dhe pasaportat teknike të materialeve përpara instalimit;
· të përzgjedhë mjetet dhe veglat e duhura të punës sipas llojit të montimit;
· të përgatitë ambientin e kabinës duke siguruar pastërtinë, ndriçimin dhe kushtet e përshtatshme për instalim;
· të përgatitë bazamentet, shinat, konstruksionet mbajtëse dhe elementet e fiksimit për montimin e pajisjeve;
· të përzgjedhë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) të duhura për këtë fazë;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për organizimin e sigurt të kantierit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi instalon pajisjet kryesore, transformatorin dhe panelet në kabinë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë kërkesat dhe kushtet teknike për ndërtimin dhe pajisjen e kabinave elektrike;
· të shpjegojë procesin dhe radhën teknologjike të montimit të komponentëve; 
· të instalojë pajisjet komutuese të tensionit të mesëm (çelat dhe çelësat) sipas procedurës;
· të instalojë ndarësit dhe pajisjet e tjera komutuese në përputhje me standardet e montimit;
· të instalojë kontaktorët në vendet e përcaktuara në panele;
· të instalojë elementet mbrojtëse (siguresat, reletë) në strukturat përkatëse;
· të pozicionojë transformatorin e fuqisë mbi bazamentin apo shinat udhëzuese sipas specifikimeve teknike;
· të fiksojë transformatorin duke respektuar distancat e sigurisë dhe kërkesat teknike të montimit;
· të instalojë panelin shpërndarës kryesor të tensionit të ulët (TU);
· të instalojë kasetat shpërndarëse ndihmëse dhe aksesoret e tyre;
· të shpjegojë parimet e mbrojtjes nga mbingarkesat dhe qarku i shkurtër;
· të kontrollojë cilësinë e montimit dhe defektet ose parregullsitë mekanike;
· të korrigjojë defektet e thjeshta mekanike të konstatuara gjatë procesit të montimit;
· të përdorë në mënyrë të sigurt veglat e izoluara dhe pajisjet e nevojshme të punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes nga rreziku elektrik gjatë gjithë procesit të instalimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi realizon lidhjet kabllore dhe sistemet ndihmëse të kabinës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë skemat elektrike dhe planimetrinë e instalimeve kabllore të kabinës;
· të shtrijë kabllot e TM (hyrëse dhe dalëse) në kanalet, tubacionet ose strukturat mbajtëse sipas projektit teknik;
· të shtrijë kabllot e komandimit, kontrollit dhe sinjalizimit sipas skemave elektrike;
· të kryejë përpunimin e skajeve të kabllove, duke realizuar zhveshjen, terminimin dhe vendosjen e aksesorëve përkatës;
· të realizojë lidhjet elektrike ndërmjet transformatorit dhe paneleve;
· të etiketojë kabllot elektrike sipas kodeve të projektit teknik;
· të vendosë etiketat dhe shenjat identifikuese në qarqe, panele dhe pajisje elektrike;;
· të shpjegojë rëndësinë e sistemit të tokëzimit për sigurinë e personelit dhe pajisjeve;
· të instalojë përcjellësit dhe elementet e rrjetit të tokëzimit të brendshëm të kabinës;
· të realizojë lidhjen e tokëzimit mbrojtës të të gjitha masave metalike dhe pjesëve përçuese të ekspozuara;
· të instalojë sistemin e ndriçimit normal të kabinës sipas projektit;
· të instalojë sistemin e ndriçimit të emergjencës dhe pajisjet përkatëse të furnizimit rezervë;
· të kontrollojë montimin dhe funksionimin e sistemit të ventilimit ose ftohjes së kabinës;
· të instalojë sinjalistikën dhe tabelat paralajmëruese të sigurisë sipas kërkesave teknike;
· të vendosë rrethimet ose barrierat mbrojtëse te parashikuara ne projekt;
· të kryejë kontrollin përfundimtar të lidhjeve dhe instalimeve të realizuara;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes nga rreziku elektrik gjatë kryerjes së punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi teston parametrat elektrikë dhe funksionimin e kabinës elektrike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë procedurat standarde të kontrollit, testimit dhe vënies në punë të kabinës elektrike;
· të kryejë kontrollin vizual të instalimit dhe të verifikojë shtrëngimin e lidhjeve mekanike dhe elektrike;
· të kontrollojë gjendjen e izolimit të kabllove, pajisjeve dhe distancave të sigurisë;
· të kryejë matjen e rezistencës së izolimit me megaohmetër përpara vënies në tension;
· të masë rezistencën e sistemit të tokëzimit duke përdorur instrumentet përkatëse matëse;
· të kryejë prova funksionale të pajisjeve komutuese dhe mekanizmave të komandimit pa tension
· të kryejë kontrollet paraprake përpara energjizimit të kabinës;
· të verifikojë praninë dhe vlerat e tensionit në fazat e TU pas (vënies në tension) të linjës;
· të kontrollojë renditjen dhe rrotullimin e fazave me instrumentet përkatëse;
· të monitorojë funksionimin e pajisjeve gjatë provave me ngarkesës dhe pa ngarkesë;
· të identifikojë gabimet, defektet ose parregullsitë e konstatuara gjatë testimeve;
· të korrigjojë defektet e thjeshta elektrike dhe mekanike të evidentuara gjatë verifikimeve;
· të verifikojë funksionimin korrekt të sistemeve të mbrojtjes, sinjalizimit dhe komandimit
· të shpjegojë procedurat e dorëzimit teknik, pranimit të punimeve dhe hartimit të dokumentacionit përkatës;
· të plotësojë formularët tip të testimeve dhe ditarin e punimeve të instalimit;
· të dokumentojë dhe regjistrojë rezultatet e matjeve në protokollet zyrtare teknike;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) dhe procedurat e sigurisë gjatë gjithë procesit të testimit;
· të pastrojë ambientin e punës dhe të largojë mbetjet e materialeve sipas rregullave të sigurisë dhe mjedisit;
· të sistemojë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet e praktikës profesionale ose në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të përgatitur mjedisin dhe bazën materiale për instalimin e kabinës elektrike, pajisjet kryesore, transformatorin dhe panelet në kabinë, për të realizuar lidhjet kabllore dhe sistemet ndihmëse të kabinës, si dhe për të testuar parametrat elektrikë dhe funksionimin e kabinës elektrike.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të përgatitur mjedisin dhe bazën materiale për instalimin e kabinës elektrike, pajisjet kryesore, transformatorin dhe panelet në kabinë, për të realizuar lidhjet kabllore dhe sistemet ndihmëse të kabinës, si dhe për të testuar parametrat elektrikë dhe funksionimin e kabinës elektrike.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Transformator fuqie, celula të tensionit të mesëm (TM), panel shpërndarës (TU), çelësa komutues, ndarës, kontaktorë, siguresa dhe sisteme ndriçimi/ventilimi.
· Pinca shtrënguese për kosa, etiketuese, multimetër, pincë ampermetrike, megohmetër (500V/2500V) dhe terrometër.
· Kabllo fuqie dhe komandimi, shina bakri, përcjellës tokëzimi, kosa, shina DIN, tabela paralajmëruese të rrezikut dhe formularë tip të testimeve e pranim-dorëzimit.
· Kaska me vizore mbrojtëse, doreza izoluese (TU/TM), këpucë sigurimi me taban dielektrik dhe qilim gome izolues.





8. Moduli “Instalimi i matësave të energjisë elektrike”

Kualifikimi profesional: “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I MATËSAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE

	M-11-2558-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teoriko-praktik që i aftëson nxënësit për të instaluar boksin kolektiv dhe individual të matjes, matësin një dhe trefazor të energjisë elektrike me lidhje direkte, matësin trefazor me instrumente matës në panele të TU dhe TM apo në konstruksione metalike, si dhe për të instaluar sistemin e komunikimit online të matësit.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 63 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl.10 të kualifikimit “Instalim dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë.



	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit 
	
	RN 1
	Nxënësi instalon boksin kolektiv të matjes.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë funksionimin e boksit kolektiv të matësave;
· të përshkruajë elementet përbërëse të boksit kolektiv të matësave;
· të shpjegojë procesin e instalimit të boksit kolektiv të matësave; 
· të shpjegojë rregullat e sigurimit teknik për punimet në instalimin e boksit kolektiv të matësave;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë projektin e instalimit të boksit kolektiv të matjes;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e boksit kolektiv të matësave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të boksit kolektiv të matjes në bazë të të dhënave të pasaportave; 
· të verifikojë elementet përbërëse të boksit kolektiv të matjes;
· të instalojë elementet përbërëse të boksit kolektiv të matjes;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të kryejë tokëzimin e boksit kolektiv të matjes;
· të kryejë tokëzimin e përsëritur të neutrit të boksit kolektiv të matjes;
· të masë rezistencën e tokëzimit me terrometër; 
· të kontrollojë vizualisht punimet;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare (kosto e materialeve dhe e punës);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin tensionit të ulët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi instalon boksin individual të matësit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë  funksionin e boksit individual të matësit;
· të përshkruajë elementet përbërëse të boksit të matësit;
· të përshkruajë procesin e instalimit të boksit individual të matësit;
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik për punimet në instalimin e boksit individual të matësit;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë projektin e instalimit të boksit të matjes;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e boksit individual  të matjes;
· të verifikojë karakteristikat teknike të boksit individual të matjes në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë elementet përbërës të boksit individual të matjes;
· të instalojë elementet përbërës të boksit boksit individual të matjes;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të kryejë tokëzimin e përseritur të neutrit në boksin individual të matjes;
· të matë rezistencën e tokëzimit me terrometër;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare (kosto e materialeve dhe e punës);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi instalon matësin një dhe tre fazorë të energjisë elektrike me lidhje direkte.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë llojet e matësave të energjisë elektrike (elektromagnetik, elektronikë dhe inteligjentë);
· të shpjegojë skemat tipike të lidhjes së matësit një dhe tre fazore me lidhje direkte;
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik për punimet në instalimin e matësave me lidhje direkte;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë skemën e instalimit të matësit një dhe tre fazor të energjisë elektrike me lidhje direkte;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e matësit një dhe tre fazor të energjisë elektrike me lidhje direkte;
· të kontrollojë elementet përbërëse të matësit një dhe tre fazor të energjisë elektrike me lidhje direkte;
· të matë rezistencën e izolimit me megaohmeter 500V;
· të verifikojë karakteristikat teknike të matësit një dhe tre fazor të energjisë elektrike me lidhje direkte në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë test raportin e matësit një dhe tre fazorë të energjisë elektrike me lidhje direkte;
· të instalojë matësat një dhe tre fazorë të energjisë elektrike me lidhje direkte;
· të kryejë vulosjen e matësit një dhe tre fazorë të energjisë elektrike me lidhje direkte sipas procedurës;
· të kryejë kontrollin e matësit një dhe tre fazorë të energjisë elektrike me lidhje direkte pa tension;
· të kryejë kontrollin e matësit një dhe tre fazorë të energjisë elektrike me lidhje direkte me tension;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të plotësojë formularët tip të dokumentacionit teknik të instalimit të sistemit të matjes;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare (kosto e materialeve dhe e punës);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi instalon matësin tre fazor të energjisë elektrike me instrumenta matës në panele matje të TU dhe TM. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë konceptet bazë të matjes së energjisë elektrike si energjia aktive, reaktive, koeficienti i fuqisë (cos φ);
· të përshkruajë strukturën dhe funksionimin e sistemit të matjes;
· të përshkruajë transformatorët e rrymës (TC), transformatorët e tensionit (TT) dhe matësit;
· të shpjegojë skemat tipike të lidhjes së matësave të energjisë elektrike me lidhje me transformatorë matës (TRI dhe TRU lidhja indirekte);
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik për punimet në instalimin e matësave me lidhje me transformatorë matës (TRI dhe TRU lidhja indirekte);
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë skemën e instalimit të matësit tre fazor të energjisë elektrike me lidhje me transformatorin e rrymës;
· të lexojë skemën e instalimit të matësit tre fazor të energjisë elektrike me lidhje me transformatorin e rrymës dhe tensionit;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e matësit tre fazor të energjisë elektrike me lidhje me transformatorin e rrymës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e matësin tre fazor të energjisë elektrike me lidhje me transformatorin e rrymës dhe tensionit;
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit të matjes me transformatorin e rrymës;
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit të matjes me transformatorin e rrymës dhe tensionit;
· të masë rezistencën e izolimit të matësit tre fazor 5A me megaohmeter 500V;
· të masë rezistencën e izolimit të panelit të matjes me TRI  me megaohmeter 500V;
· të masë rezistencën e izolimit të matësit tre fazor 5A me megaohmeter 500V;
· të masë rezistencën e izolimit të panelit të matjes me transformatorin e rrymës dhe tensionit me megaohmeter 2500V;
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit të matjes me transformatorin e rrymës në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit të matjes me transformatorin e rrymës dhe tensionit në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të matësit tre fazor 5A të energjisë elektrike në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë test raportin e matësit tre fazor 5A të energjisë elektrike;
· të kontrollojë transformatorin e rrymës dhe tensionit nga ana e jashtme;
· të instalojë transformatorët e rrymës sipas skemës;
· të verifikojë test raportin e transformatorit të rrymës;
· të instalojë transformatorin e tensionit sipas skemës;
· të verifikojë test raportin e transformatorit të tensionit;
· të instalojë panelin e matjes  me transformatorin e rrymës;
· të instalojë panelin e matjes  me transformatorin e rrymës dhe të tensionit (çelë matje T.M.);
· të instalojë matësin tre fazor 5A në panelin e matjes me transformatorin e rrymës;
· të instalojë matësin tre fazor 5A në panelin e matjes me transformatorin e rrymës dhe të tensionit (çelë matje T.M.);
· të kontrollojë skemën e lidhjes;
· të kryejë vulosjen e së matësit tre fazor 5A të energjisë elektrike sipas procedurës;
· të kryejë vulosjen e panelit të matjes me transformatorin e rrymës;
· të kryejë vulosjen e panelit të matjes me transformatorin e rrymës dhe të tensionit (çelë matje T.M.);
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të plotësojë formularët tip të dokumentacionit teknik të instalimit të sistemit të matjes;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare (kosto e materialeve dhe e punës);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 5 
	Nxënësi instalon matësin tre fazor të energjisë elektrike me instrumenta matës TM në konstruksione metalike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë skemat tipike të lidhjes së matësave të energjisë elektrike me lidhje me transformatorë matës të rrymës dhe tensionit (lidhja indirekte);
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik për punimet në instalimin e matësave me lidhje me transformatorë matës të rrymës dhe tensionit (lidhja indirekte);
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë skemën e instalimit të matësit tre fazor të energjisë elektrike me lidhje me transformatorë të rrymës dhe tensionit;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e matësin tre fazor të energjisë elektrike me lidhje me TRI;
· të masë rezistencën e izolimit të matësit tre fazor 5A me megaohmeter 500;
· të verifikojë karakteristikat teknike të matësi tre fazor 5A të energjisë elektrike në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë test raportin e matësit tre fazor 5A të energjisë elektrike;
· të zgjedhë transformatorët e rrymës sipas karakteristikave teknike dhe vlerës së  llogaritur të rrymës, dhe TRU-të sipas tensionit të rrjetit;
· të zgjedhë transformatorët e tensionit sipas karakteristikave teknike dhe tensionit të rrjetit;
· të kontrollojë transformatoret e rrymës nga ana e jashtme;
· të instalojë TRI-të sipas skemës, në konstruksionin metalik;
· të verifikojë test raportin e TRI-ve;
· të kontrollojë transformatorët e tensionit nga ana e jashtme;
· të instalojë TRU-të sipas skemës, në konstruksionin metalik;
· të verifikojë test raportin e TRU-ve;
· të kontrollojë skemën e lidhjes;
· të kryejë vulosjen e së matësit tre fazor 5A të energjisë elektrike sipas procedurës;
· të kryejë vulosjen e sekondarëve të TRI- ve dhe TRU-ve.sipas procedurës;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të plotësojë formularët tip të dokumentacionit teknik të instalimit të sistemit të matjes;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare (kosto e materialeve dhe e punës);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 6 
	Nxënësi instalon sistemin e komunikimit online të matësit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë pjesët përbërëse të transmetimit online të të dhënave të matësit;
· të përshkruajë procedurat e instalimit të pajisjeve të transmetimit online;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të lexojë skemën e instalimit të sistemit të komunikimit online të matësit;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e sistemin e komunikimit online të matësit;
· të kontrollojë elementet përbërës të sistemin e komunikimit online të matësit;
· të verifikojë karakteristikat teknike në sistemin e komunikimit online të matësit (modem, kartë SIM, antenë) në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë modemin në matës;
· të instalojë kartën SIM në modem;
· të instalojë antenën në modem;
· të verifikojë transmetimin me sukses të të dhënave online;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare (kosto e materialeve dhe e punës);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet e praktikës profesionale dhe biznes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të instaluar boksin kolektiv dhe individual të matjes, matësin një dhe trefazor të energjisë elektrike me lidhje direkte, matësin trefazor me instrumente matës në panele të TU dhe TM apo në konstruksione metalike, si dhe për të instaluar sistemin e komunikimit online të matësit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të instaluar boksin kolektiv dhe individual të matjes, matësin një dhe trefazor të energjisë elektrike me lidhje direkte, matësin trefazor me instrumente matës në panele të TU dhe TM apo në konstruksione metalike, si dhe për të instaluar sistemin e komunikimit online të matësit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet i praktikës elektrike i pajisur me stenda matjeje (njëfazore dhe trefazore).
· Matës induktivë, elektronikë dhe smart.
· Boksa individualë dhe kolektivë.
· Transformatorë rryme dhe tensioni. 
· Modeme komunikimi, karta sim, antena.
· Megaohmetër (500V dhe 2500V), terrometër (për tokëzimin), vegla dore të izoluara për elektricistë, pajisje për vulosje/plumbosje.
· Përcjellës të llojeve të ndryshme (të zinj, të kaltër, të verdhë-gjelbër për tokëzim), shtrëngues kabllosh, shina metalike, siguresa automatike mbrojtëse, shufra tokëzimi.












9. Moduli “Mirëmbajtja e rrjetit të TU-TM-TL”

Kualifikimi profesional: “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MIRËMBAJTJA E RRJETIT TË TU-TM-TL

	M-11-2559-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teoriko-praktik që i aftëson nxënësit për të identifikuar defektet në rrjetin e tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë, për të kryer remontet përkatëse, si dhe për të testuar parametrat elektrikë pas ndërhyrjes në rrjet.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 81 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl.10 të kualifikimit “Instalim dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë.



	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi identifikon defektet në rrjetin e tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë rëndësinë e kontrollit vizual periodik të elementeve të rrjetit elektrik;
· të inspektojë vizualisht në kohë pajisjet elektrike, kabllot, shtyllat dhe panelet për konstatimin e hershëm të problemeve;
· të përcaktojë procedurën e duhur të verifikimit për lokalizimin e defektit në rrjetin e tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë;
· të shpjegojë procedurat e verifikimit dhe mënyrat e përcaktimit të defekteve elektrike;
· të përzgjedhë pajisjet e duhura diagnostikuese dhe aparatet matëse sipas llojit të defektit;
· të lokalizojë shkakun e defektit në rrjet me metoda vizuale dhe pajisje specifike diagnostikuese;
· të shpjegojë llojet kryesore të defekteve që ndodhin në rrjetin elektrik;
· të analizojë dokumentacionin teknik dhe historikun e defekteve të mëparshme të rrjetit përpara ndërhyrjes;
· të zbatojë masat e duhura teknike për parandalimin e defekteve të mundshme në rrjet;
· të shpjegojë masat kryesore që merren për parandalimin dhe shmangien e avarive;
· të kryejë pastrimin dhe mirëmbajtjen rutinë të pajisjeve elektrike sipas planit të parandalimit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) gjatë gjithë procesit të kontrollit dhe identifikimit të defektit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen remontet në rrjetin e tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë kategorinë e remontit në rrjetin elektrik (profilaktik, i mesëm apo kapital) sipas gjendjes teknike;
· të shpjegojë karakteristikat dhe kategoritë e remonteve të rrjetit e tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë;
· të sigurojë shkëputjen e plotë të energjisë elektrike duke vendosur masat e sigurimit teknik para ndërhyrjes;
· të përzgjedhë bazën e duhur materiale dhe pjesët e këmbimit që nevojiten për riparimin;
· të përzgjedhë veglat e duhura të punës për realizimin e procesit të riparimit;
· të zbatojë procedurat e riparimit të pajisjeve dhe elementeve të dëmtuara të rrjetit elektrik;
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të pajisjeve të dëmtuara të rrjetit e tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë;
· të shpjegojë mënyrat dhe procedurat teknike të zëvendësimit ose riparimit të pajisjeve të rrjetit;
· të kryejë remontin profilaktik në rrjetin elektrik sipas procedurës dhe standardit;
· të kryejë remontin e mesëm në rrjetin elektrik sipas procedurës dhe standardit;
· të kryejë remontin kapital në rrjetin elektrik sipas procedurës dhe standardit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) dhe veglat e izoluara gjatë gjithë procesit të remontit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi teston parametrat elektrikë pas ndërhyrjes në rrjet.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përdorë aparatet e matjeve (multimetër, tregues rryme) për kontrollin e parametrave pas zgjidhjes së defektit;
· të shpjegojë procedurën standarde të kontrollit të parametrave (tension, ngarkesë) pas riparimit;
· të testojë funksionimin e sistemit elektrik pas përfundimit të ndërhyrjes ose remontit;
· të verifikojë rikthimin e parametrave normalë të punës (tensionit dhe rrymës) sipas kushteve teknike;
· të plotësojë formularët tip të dokumentacionit zyrtar të mirëmbajtjes dhe të defektit;
· të shpjegojë elementet kryesore të formateve tip të dokumentacionit të mirëmbajtjes;
· të raportojë defektet e konstatuara dhe ndërhyrjet e kryera te eprorët sipas procedurës;
· të pastrojë vendin e punës pas përfundimit të plotë të ndërhyrjes elektrike;
· të sistemojë veglat e punës dhe mjedisin përreth pas dorëzimit të linjës/panelit në gjendje pune;
· të mbajë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) të veshura deri në përfundimin zyrtar të procedurës së testimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet e praktikës profesionale ose në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të identifikuar defektet në rrjetin e tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë, për të kryer remontet përkatëse, si dhe për të testuar parametrat elektrikë pas ndërhyrjes në rrjet.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të identifikuar defektet në rrjetin e tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë, për të kryer remontet përkatëse, si dhe për të testuar parametrat elektrikë pas ndërhyrjes në rrjet.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise me panele simuluese (linja elektrike, kabina transformatorësh, nënstacione).
· Multimetër, pincë ampermetrike, megohmetër (për izolimin), terrometër (për tokëzimin) dhe shufra treguese tensioni për TM-TL.
· Pinca, kaçavida, çelësa, shufra manovrimi, pajisje për tokëzim të lëvizshëm, khetra shtyllash dhe rripa sigurimi.
· Kabllo elektrike (TU-TM), izolatorë, mufte/xhunto, siguresa, shkarkues mbitensioni, materiale pastrimi dhe formularë për raportimin e defekteve.
· Kaska me vizore, doreza dielektrike (për TU-TM-TL), këpucë sigurimi, veshje pune anti-flakë dhe tabela paralajmëruese të sigurisë.






10. Moduli “Instalimi i rrjetit të linjave të tensionit të lartë”

Kualifikimi profesional: “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I RRJETIT TË LINJAVE TË TENSIONIT TË LARTË 

	M-11-2560-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teoriko-praktik që i aftëson nxënësit për të instaluar shtyllën e tensionit të lartë, përfshirë sistemin e tokëzimit, traversat, izolatorët prej porcelani, përcjellësit, trosat, si dhe aksesorët përkatës të linjës.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl.11 të kualifikimit “Instalim dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë.



	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi instalon shtyllën e tensionit të lartë.  
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë elementet përbërëse të shtyllës së tensionit të lartë; 
· të përshkruajë procesin e instalimit të shtyllës së tensionit të lartë; 
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik për punimet në tension të lartë;
· të lexojë projektin e zbatimit të shtyllës së tensionit të lartë;  
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e shtyllës së tensionit të lartë;  
· të përcaktojë saktë vendin e instalimit të shtyllës së tensionit të lartë; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të shtyllës së tensionit të lartë; 
· të verifikojë pjesët përbërëse  të shtyllës së tensionit të lartë; 
· të kryejë  bashkimin e elementëve (heleve)  për ndërtimin e shtyllës.sipas proçedurës; 
· të instalojë shtyllën  e tensionit të lartë sipas proçedurës; 
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi instalon tokëzimin e shtyllës tensionit të lartë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërëse të tokëzimit;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së tokëzimit;  
· të shpjegojë procesin e instalimit të  tokëzimit;  
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  tokëzimit; 
· të kontrollojë elementet përbërëse të tokëzimit; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të elementëve të tokëzimit  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të përcaktojë saktë vendin e instalimit  të tokëzimit të shtyllës;
· të instalojë  tubat e tokëzimit;  
· të instalojë shiritat e tokëzimit; 
· të saldoje ose të bashkojë shiritat me tubat dhe me shtyllën;
· të masë rezistencën e tokëzimit;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi instalon traversën e tensionit të lartë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· shpjegojë elementet përbërëse të traversave;
· të shpjegojë llojet e traversave; 
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së traversave; 
· të shpjegojë procesin e instalimit të  traversave;  
· të shpjegojë elementet përbërëse të traversave;  
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  paisjeve komutuese;
· të kontrollojë elementet përbërëse të traversave;  
· të verifikojë karakteristikat teknike të traversave  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të kryeje saktë bashkimin e elementëve (heleve) ose pjesëve të betonit kur ajo është prej betoni të traversave;
· të instalojë dhe të realizojë ngritjen e traversës;  
· të instalojë traversën në shtyllë;  
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi instalon izolatorët prej porcelani.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të të shpjegojë elementet përbërës të girlandave (vargut të izolatorëve); 
· të shpjegojë llojet e  girlandave (vargut të izolatorëve); 
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së girlandave (vargut të izolatorëve); 
· të shpjegojë procesin e instalimit të girlandave (vargut të izolatorëve);
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e girlandave (vargut të izolatorëve);
· të kontrollojë elementet përbërëse të e girlandave (vargut të izolatorëve);  
· të verifikojë karakteristikat teknike të e girlandave (vargut të izolatorëve)  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të  pastrojë elementet e izolatorëve;
· të lidhë armaturën me telin e morsetës;
· të fashojë telin me fasho alumini në vendin e morsetës;
· të shtrëngojë dadot e morsetës;
· të instalojë girlandën (vargun e izolatorëve) në shtyllë; 
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 5 
	Nxënësi instalon përcjellësit dhe trosat.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërës të përcjellësit dhe trosit; 
· të shpjegojë llojet e përcjellsave  dhe trosit; 
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së përcjellësit dhe trosit; 
· të shpjegojë procesin e instalimit të përcjellësit dhe trosit; 
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e përcjellsave  dhe trosit;  
· të verifikojë karakteristikat teknike të përcjellësit dhe trosit  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të vendosë barabanin e telit dhe trosit mbi kambalecë;
· të vendosë dhe fiksojë morsetat tërheqëse;
· të vendosë kurrukullat në shtyllë;
· të presë dhe lidhë telin dhe trosin në shtyllë;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 6 
	Nxënësi instalon aksesorët e linjës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërës të aksesorëve të linjës  që janë (morsetat, fiksuesit demfrat dhe kundrapeshat);  
· të shpjegojë llojet e  morsetave, fiksuesit demfrat dhe kundrapeshat;   
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së morsetave, fiksuesit demfrat dhe kundrapeshat;    
· të shpjegojë procesin e instalimit të morsetave, fiksuesit demfrat dhe kundrapeshat;    
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e aksesorëve të linjës ajrore; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të aksesorëve të linjës ajrore  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të përcakojë saktë vendin e montimit  të aksesorëve të linjës ajrore;
· të heqë kurukullat e vendosura me parë;
· të pastrojë fiksuesit dhe morsetat;
· të ngrejë dhe instalojë fiksuesit dhe morsetat në shtyllë;
· të pastrojë demfrat;
· të ngrejë dhe instalojë demfrat në tela;
· të instalojë kundrapeshat sipas rradhës në shtyllë;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet e praktikës profesionale ose në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të instaluar shtyllën e tensionit të lartë, përfshirë sistemin e tokëzimit, traversat, izolatorët prej porcelani, përcjellësit, trosat, si dhe aksesorët përkatës të linjës.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të instaluar shtyllën e tensionit të lartë, përfshirë sistemin e tokëzimit, traversat, izolatorët prej porcelani, përcjellësit, trosat, si dhe aksesorët përkatës të linjës.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedisi për montimin e elementeve të veçanta të linjave ajrore të tensionit të lartë.
· Vegla për tërheqjen, prerjen, shtrirjen, fiksimin, ngritjen dhe montimin e elementeve të linjës ajrore të tensionit të lartë.
· Mjete dhe aparate për realizimin e matjeve të nevojshme.
· Shtyllë, tele, izolatorë, fasheta, borseta, fiksues, demfra, kundrapesha etj.
· Dokumentacion teknik për instalimet elektrike.





11. Moduli “Instalimi i rrjetit të tensionit të lartë në nënstacionin elektrik”

Kualifikimi profesional: “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I RRJETIT TË TENSIONIT TË LARTË NË NËNSTACIONIN ELEKTRIK

	M-11-2561-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teoriko-praktik që i aftëson nxënësit për të instaluar portalin e hyrjes, sistemin e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, pajisjet komutuese dhe transformatorëve të rrymës, të tensionit, të fuqisë, panelin e mbrojtjes të kontroll-monitorimit, të matjes, sistemin e kabllove në nënstacionin elektrik, si dhe panelin elektrik shpërndarës të tensionit të ulët.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 98 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl.11 të kualifikimit “Instalim dhe mirëmbajtje të linjave të tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë” arsim i dyfishtë.



	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi instalon portalin e hyrjes dhe sistemin e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike në nënstacionin elektrik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë elementet përbërëse të portalit të hyrjes;
· të përshkruajë elementet përbërëse të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike;
· të përshkruajë procesin e instalimit të portalit të hyrjes dhe sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike;
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik për punimet në tension të lartë;
· të lexojë projektin e zbatimit të portalit të hyrjes së nënstacionit të T.L dhe atë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike; 
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e portalit të hyrjes dhe atë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike; 
· të përcaktojë saktë vendin e instalimit të portalit të hyrjes dhe atë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të portalit të hyrjes dhe atë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike; 
· të verifikojë pjesët përbërëse të portalit të hyrjes dhe atë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike;
· të instalojë portalin e hyrjes sipas procedurës;
· të instalojë sistemin e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike procedurës;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi instalon  shkarkuesit (110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV dhe 6 kV).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë llojet e shkarkuesave, si dhe elementet përbërëse të tyre;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së shkarkuesave;
· të shpjegojë procesin e instalimit të  shkarkuesave; 
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  shkarkuesave;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për tokëzimin e shkarkuesave;   
· të kontrollojë elementet përbërëse të tokëzimit të shkarkuesave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të shkarkuesave  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë shkarkuesit; 
· të instalojë sistemin e tokëzimit të tyre; 
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi instalon pajisjet komutuese të tensionit të lartë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërëse të ndarësit;
· të shpjegojë llojet e ndarësave;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së ndarësave;
· të shpjegojë procesin e instalimit të  ndarësave; 
· të shpjegojë elementet përbërëse të çelësave;
· të shpjegojë llojet e çelësave; 
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së çelësave; 
· të shpjegojë procesin e instalimit të çelësave; 
· të shpjegojë elementet përbërëse të çelave;
· të shpjegojë llojet e çelave; 
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së çelave; 
· të shpjegojë procesin e instalimit të çelave; 
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  paisjeve komutuese;
· të kontrollojë elementet përbërëse të paisjeve komutuese; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të paisjeve komutuese;  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë ndarësin;
·  të instalojë çelësin;
· të instalojë çelën;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi instalon transformatorin e rrymës dhe të tensionit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërës të tansformatorit të rrymës;
· të shpjegojë llojet e  tansformatorëve të rrymës;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së tansformatorëve të rrymës;
· të shpjegojë procesin e instalimit të  tansformatorëve të rrymës;  
· të shpjegojë elementet përbërës të tansformatorit të tensionit;
· të shpjegojë llojet e  tansformatorëve të tensionit;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së tansformatorëve të tensionit;
· të shpjegojë procesin e instalimit të  tansformatorëve të tensionit;  
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  transformatorëve të rrymës dhe të tensionit;  
· të kontrollojë elementet përbërëse të transformatorëve të rrymës dhe tensionit;  
· të verifikojë karakteristikat teknike të transformatorëve të rrymës dhe tensionit  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë transformatorët e rrymës; 
· të instalojë  transformatorët  e tensionit; 
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 5 
	Nxënësi instalon transformatorin e fuqisë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërës të tansformatorit të fuqisë;
· të shpjegojë llojet e  tansformatorit të fuqisë; 
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së tansformatorit të fuqisë; 
· të shpjegojë procesin e instalimit të  tansformatorit të fuqisë;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  tansformatorit të fuqisë; 
· të kontrollojë elementet përbërëse të tansformatorit të fuqisë; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të tansformatorit të fuqisë në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të përcakojë  vendin e montimit  të transformatorit të fuqisë; 
· të instalojë tansformatorin e fuqisë; 
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të kontrollojë sistemit ftohës të transformatorit të fuqisë;
· të kontrollojë nivelin e vajit të transformatorit të fuqisë;
· të marrë kampionin nga vaji i transformatorit të fuqisë  për kryerjen e analizave teknike në laborator;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartët;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 6 
	Nxënësi instalon panelin e mbrojtjes.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërës të panelit të mbrojtjes; 
· të shpjegojë llojet e  mbrojtjes;  
Për transformatorin e fuqisë:
MBROJTJA KRYESORE 1
· mbrojtje diferenciale (87T) me rele me tre terminale të pështjellave të integruara çkyçëse, frenuese;
· rezistencë e ulët me tokën 87N1 dhe 87N2;
· mbrojtje nga rryma maximale 50/51;
· mbrojtje nga mbirrymë faze lidhje me tokën (të ndara për ato primare dhe sekondare); (51.1,51.1N,50.1,50.1N,) dhe 51.2,51.2N,50.2,50.2N);
· mbrojtje e kufizuar nga lidhje e shkurtër me tokën (87N), primare, sekondare, e aktivizuar për transformatorin në yll, etj;
· mbrojtje e ndjeshme e drejtuar me tokën (67N);
· mbrojtje nga mbingarkesa (49N);
· mbrojtje nga mbitensioni (59);
· mbrojtje nga tensioni i ulët (27);
· mbrojtje nga dështimi i çelësit (50BF) për anën 110 kV;
· mbrojtje nga asimetria e rrymës (46);
MBROJTJA 2 back-up:
· mbrojtje nga rryma maximale (50/51);
· mbrojtje me tokën (50N/51N);
· mbrojtje nga mbitensioni (59);
· mbrojtje nga tensioni i ulët (27);
· mbrojtje e ndjeshme e drejtuar me tokën (67N);
· mbrojtje nga asimetria e rrymës (46);
· trip circuit supervision;
Për Linjën TL/TM:
MBROJTJA KRYESORE 1
· mbrojtje diferenciale e linjës (87L); 
· mbrojtje distancionale (21/21N) me aftësi Teleprotection;
· mbrojtje nga mbirryma (50/51,50N/51N);
· mbrojtje nga mbitensioni (59);
· mbrojtje nga tensioni i ulët (27);
· mbrojtje nuleare me tokën (67N);
· mbyllje automatike (79) me kontroll sinkron (25);
· mbrojtje nga dështimi i çelësit (50BF); 
· mbrojtje jashtë hapit (68);
· lokalizues i difekteve (FL);
MBROJTJA 2 back-up
· mbrojtje nga rryma maximale (50/51);
· mbrojtje me tokën (50N/51N);
· mbrojtje nga mbitensioni (59);
· mbrojtje nga tensioni i ulët (27);
· mbrojtje neutrale me tokën  (67N);
· sekuencë negative (46);
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së panelit të mbrojtjes;  
· të shpjegojë procesin e instalimit të panelit të mbrojtjes mbrojtjes; 
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e panelit të mbrojtjes;  
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit të mbrojtjes;  
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit të mbrojtjes  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të përcakojë saktë vendin e montimit  të panelit të mbrojtjes; 
· të instalojë  panelin e mbrojtjes;  
· të instalojë reletë në panelin e mbrojtjes; 
· të instalojë kabllot e sinjalit të rrymave1F (LPCD) të secilës fazë (mbrojtja 50-51) në hyrjet përkatëse;
· të instalojë kabllot e sinjalit të linjës dhe të transformatorit 3F të rrymave (DK5600) në hyrjet përkatëse;
· të instalojë kabllot e sinjalit për transformatorin e tensionit të secilës fazë në hyrjet përkatëse;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 7 
	Nxënësi instalon panelin e kontroll monitorimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërës të panelit të kontroll monitorimit; 
· të shpjegojë llojet e  paneleve të kontroll monitorimit;   
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së panelit të kontroll monitorimit;     
· të shpjegojë procesin e instalimit të panelit të kontroll monitorimit;    
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e panelit të kontroll monitorimit;     
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit të kontroll monitorimit;    
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit të kontroll monitorimit në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të përcakojë saktë vendin e montimit  të panelit të kontroll monitorimit;    
· të instalojë  panelin e kontroll monitorimit;    
· të verifikojë instalimin e sistemit të kontroll monitorimit sipas skemës;
· të kontrollojë funksionet e komunikimit dhe protokollet që duhet të përmbushen;
· të shpjegojë informacionin bazë për sistemin SCADA;
· të bëjë kontrollin e skemës pa tension;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 8 
	Nxënësi instalon panelin e matjes.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërës të matjes;
· të shpjegojë llojet e  paneleve të matjes;  
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së panelit të matjes;    
· të shpjegojë procesin e instalimit të panelit të matjes;       
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e panelit të matjes;     
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit të matjes;    
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit të matjes    në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë instalimin e sistemit të matjes sipas skemës;
· të kryejë kontrollin e skemës pa tension;
· të përcakojë saktë vendin e montimit  të panelit të matjes;   
· të instalojë  panelin e matjes;   
· të verifikojë instalimin e panelit të matjes sipas skemës;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 9 
	Nxënësi instalon sistemin e kabllove në nënstacionin elektrik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërëse të kabllit të tensionit të lartë;
· të shpjegojë elementet përbërëse të kabllit të tensionit të mesëm;
· të shpjegojë elementet përbërëse të kabllit të tensionit të ulët;
· të shpjegojë elementet përbërëse të kabllit të tensionit të lartë;
· të shpjegojë elementet përbërëse të kabllit të rrymës së vazhduar; 
· të shpjegojë elementet përbërëse të kokave të kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë;
· të shpjegojë elementet përbërëse të bashkueseve (mufte/xhunto) të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së kabllit, kokave të kabllit, bashkueseve (mufte/xhunto) të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë;
· të shpjegojë procesin e instalimit të kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë të rrymës së vazhduar në kanal dhe konstruksione;
· të shpjegojë procesin e instalimit të kokave të kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë të rrymës së vazhduar;
· të shpjegojë procesin e instalimit të bashkueseve (mufte/xhunto) të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë të rrymës së vazhduar;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e kabllit, kokës së kabllit dhe muftes/xhuntos të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë; 
· të kontrollojë elementet përbërës të kokës së  kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazorë;
· të kontrollojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazorë;
· të verifikojë karakteristikat teknike të kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazore, si dhe të rrymës së vazhduar në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të kokës së kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazore në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të bashkueses (mufte/xhunto)  të tensionit të mesëm dhe të lartë, një dhe tre fazore në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë kabllin e  tensionit të lartë,të mesëm,të ulët,të rrymës së vazhduar një dhe tre fazore në kanal dhe konstruksione;
· të kryejë zhveshjen e ekranit gjysmëpërçues dhe armaturës së kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë;
· të përgatitë fushat e izolimit sipas udhëzimit të fabrikës;
· të instalojë elementet përbërës të kokës së kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazore;
· të instalojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazore;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë me megaohmetër 5000,2500,500 V;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë të rrymës së vazhduar  pa tension; 
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të mesëm pa tension;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 10 
	Nxënësi instalon panelin elektrik (shpërndarës i tensionit të ulët).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë elementet përbërës të panelit elektrik; 
· të shpjegojë llojet e paneleve elektrike;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së panelit elektrik;
· të shpjegojë procesin e instalimit të panelit elektrik;
· të hartojë preventivin për materialet që do të nevojiten gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e panelit elektrik;
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit elektrik;
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit elektrik në bazë të të dhënave të pasaportave; 
· të instalojë panelin elektrik;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme gjatë instalimit;
· të kryejë llogaritje të thjeshta financiare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet e praktikës profesionale ose në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të instaluar portalin e hyrjes, sistemin e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, pajisjet komutuese dhe transformatorëve të rrymës, të tensionit, të fuqisë, panelin e mbrojtjes, të kontroll monitorimit, të matjes, sistemin e kabllove në nënstacionin elektrik, si dhe panelin elektrik shpërndarës të tensionit të ulët.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të instaluar portalin e hyrjes, sistemin e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, pajisjet komutuese dhe transformatorëve të rrymës, të tensionit, të fuqisë, panelin e mbrojtjes, të kontroll monitorimit, të matjes, sistemin e kabllove në nënstacionin elektrik, si dhe panelin elektrik shpërndarës të tensionit të ulët.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedisi për kryerjen e punimeve në nënstacionin elektrik.
· Vegla dhe pajisje izoluese për punimet në tensionin e lartë.
· Manuale, udhëzuesa, skema, rregullore etj.



12. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-24),  kl. 12 – 34 orë 

1. Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror;
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve;
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse;
· të vlerësojnë kërkesat, dëshirat, mundësitë dhe vështirësitë të tyre për karrierën e ardhshme;
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to;
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup;
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore;
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj;
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme;
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes;
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale;
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre;
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj;
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve;
· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”,  kl.12 – 34 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	1 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	1 orë

	Tema   3
	Vetëvlerësimi i potencialit personal
	2 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	2 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	2 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	2 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	2 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	2 orë

	Tema   9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	2 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	2 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	2 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	2 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	2 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	1 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	2 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	1 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	2 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	2 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	2 orë





IX. Programi i praktikës profesionale e zbatuar në biznes 

Kodi: P-11-028-26

Kohëzgjatja: 108 ditë praktikë x 8 orë mësimore/ditë = 864 orë mësimore

Praktika profesionale e nxënësve nё biznes do tё kryhet bazuar nё programin e pёrgjithshёm, si mё poshtё:

1. Programi i praktikës profesionale në biznes për klasën e 11-të.


	Nr
	Vendi i punёs
	Veprimtaritё praktike
	Kompetencat profesionale
	Koha (ditё/orë)
108 ditë/ 864 orë

	1
	OSSH
	Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit

	· të zbatojë rregullat, standardet dhe sinjalistikën e sigurimit teknik në vendin e punës;
· të përdorë manualet e mjeteve dhe udhëzimet teknike të pajisjeve të punës gjatë veprimtarisë në terren;
· të kontrollojë gjendjen dhe funksionalitetin e pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) përpara çdo ndërhyrjeje;
· të përdorë pajisjet e mbrojtjes personale (PPE) sipas funksionit të tyre dhe rregullave;
· të zbatojë rregullat e ruajtjes dhe magazinimit të materialeve në mënyrë të sigurt;
· të kryejë kontrollin, verifikimin dhe testimin e sigurisë së kabllove, pajisjeve elektrike dhe sinjalistikës mbrojtëse;
· të përdorë pajisjet e thjeshta për kontrollin e rrjetit elektrik sipas procedurës teknike;
· të verifikojë sigurinë e kabllove dhe pajisjeve elektrike para përdorimit për të garantuar funksionim korrekt;
· të testojë funksionimin e pajisjeve elektrike për siguri operative;
· të zbatojë procedurat e ndihmës së parë, evakuimit, emergjencave dhe rregullat e mbrojtjes së mjedisit;
· të zbatojë masat e sigurisë gjatë përdorimit të solucioneve me përmbajtje kimike.
	8 ditë/ 64 orë

	2

	OSSH
	Instalimi i rrjetit të tensionit të ulët dhe të mesëm

	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e rrjetit të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të instalojë kasetën shpërndarëse të tensionit të ulët brenda në mur sipas procedurës;
· të instalojë kasetën shpërndarëse të tensionit të ulët jashtë murit sipas procedurës;
· të instalojë pjesët përbërëse të kasetës shpërndarëse të tensionit të ulët;
· të instalojë kabllin e  tensionit të ulët një dhe tre fazorë në kanal dhe konstruksione;
· të instalojë elementet përbërës të kokës së kabllit të tensionit të ulët një dhe tre fazorë;
· të instalojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët një dhe tre fazorë;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të ulët me megaohmetër 500V; 
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të ulët me megaohmetër 500V;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët me megaohmetër 500V;
· të kryejë kontrollin e  kabllit  të tensionit të ulët me  tension;
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të ulët me  tension;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët me tension;
· të instalojë kabllin e  tensionit të mesëm një dhe tre fazore në kanal dhe konstruksione;
· të instalojë elementet përbërës të kokës së kabllit të tensionit të mesëm një dhe tre fazore;
· të instalojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm një dhe tre fazore;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të mesëm me megaohmetër 2500V;
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të mesëm me megaohmetër 2500V;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm me megaohmetër 2500V;
· të kryejë  kontrollin e  kabllit të tensionit të mesëm me  tension;
· të kryejë kontrollin e  kokës së kabllit  të tensionit të mesëm me tension;
· të kryejë kontrollin e bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të mesëm me  tension;
· të hapë kanalin për shtrirjen e  kabllove sipas projektit;
· të mbyll kanalin për shtrirjen e  kabllove sipas projektit
· të instalojë elementet përbërës të sistemit të tokëzimit;
· të instalojë sistemin e tokëzimit në kasetën shpërndarëse dhe të neutrit në kasetën shpërndarëse;
· të instalojë pjesët përbërëse të tokëzimit të traversave të linjave të tensionit të mesëm;
· të instalojë pjesët përbërëse të tokëzimit të neutrit në linjat e tensionit të ulët ajrore me përcjellës të zhveshur;
· të instalojë pjesët përbërëse të tokëzimit të neutrit në linjat e tensionit të ulët ajrore me kabllo ABC;
· të matë rezistencën e tokëzimit me terrometër; 
· të instalojë elementet përbërëse të linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC;
· të kryejë kontrollin e linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC pa tension;
· të kryejë kontrollin e linjës ajrore të tensionit të ulët me kabllo me vetëmbajtje ABC me tension; 
· të kryejë hapjen dhe mbylljen e gropave  të shtyllave sipas projektit dhe standardit; 
· të instalojë shtyllat e linjave ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të instalojë traversat e linjës së tensionit të ulët dhe të mesëm sipas standardeve dhe procedurave;
· të instalojë izolatorët e linjës së tensionit të ulët dhe të mesëm sipas standardeve dhe procedurave;
· të instalojë morsetat e linjës së tensionit të ulët dhe të mesëm sipas standardeve dhe procedurave;
· të instalojë përcjellësat e linjës së tensionit të ulët dhe të mesëm sipas standardeve dhe procedurave;
· të kryejë kontrollin e linjës ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur  pa tension;
· të kryejë kontrollin e linjës ajrore të tensionit të ulët dhe të mesëm me përcjellësa të zhveshur  me tension;
· të masë rezistencën e izolacionit të linjës me megaohmetër;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës për instalimin e rrjetit të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	45 ditë/360 orë

	3
	OSSH
	Instalimi i matësave të energjisë elektrike

	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e rrjetit të tensionit të ulët dhe të mesëm;
· të instalojë elementet përbërëse të boksit kolektiv të matjes;
· të kryejë tokëzimin e boksit kolektiv të matjes;
· të kryejë tokëzimin e përsëritur të neutrit të boksit kolektiv të matjes;
· të masë rezistencën e tokëzimit me terrometër; 
· të instalojë matësat një dhe tre fazorë të energjisë elektrike me lidhje direkte;
· të kryejë vulosjen e matësit një dhe tre fazorë të energjisë elektrike me lidhje direkte sipas procedurës;
· të kryejë kontrollin e matësit një dhe tre fazorë të energjisë elektrike me lidhje direkte me dhe pa tension;
· të instalojë transformatorët e rrymës sipas skemës;
· të instalojë transformatorin e tensionit sipas skemës;
· të instalojë panelin e matjes  me transformatorin e rrymës;
· të instalojë panelin e matjes  me transformatorin e rrymës dhe të tensionit (çelë, matje, T.M.);
· të instalojë matësin tre fazor 5A në panelin e matjes me transformatorin e rrymës;
· të instalojë matësin tre fazor 5A në panelin e matjes me transformatorin e rrymës dhe të tensionit (çelë matje T.M.);
· të kontrollojë skemën e lidhjes;
· të masë rezistencën e izolimit të matësit tre fazor 5A me megaohmeter 500V;
· të masë rezistencën e izolimit të panelit të matjes me TRI  me megaohmeter 500V;
· të masë rezistencën e izolimit të matësit tre fazor 5A me megaohmeter 500V;
· të masë rezistencën e izolimit të panelit të matjes me transformatorin e rrymës dhe tensionit me megaohmeter 2500V;
· të kryejë vulosjen e së matësit tre fazor 5A të energjisë elektrike sipas procedurës;
· të kryejë vulosjen e panelit të matjes me transformatorin e rrymës;
· të kryejë vulosjen e panelit të matjes me transformatorin e rrymës dhe të tensionit (çelë, matje, T.M.);
· të instalojë TRI-të sipas skemës, në konstruksionin metalik;
· të instalojë TRU-të sipas skemës, në konstruksionin metalik;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës për instalimin e matësave të energjisë elektrike;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve. 
	22 ditë/ 176 orë

	4
	OSSH
	Instalimi i kabinës elektrike 
	· të lexojë skemën parimore dhe projektin elektrik;
· të kontrollojë përputhshmërinë e pajisjeve;  
· të instalojë pajisjet komutuese të tensionit të mesëm; 
· të instalojë kontaktorët dhe elementet mbrojtëse; 
· të pozicionojë transformatorin sipas specifikimeve teknike;
· të fiksojë transformatorin duke respektuar distancat e sigurisë;
· të instalojë panelin shpërndarës kryesor të tensionit të ulët;
· të shtrijë kabllot e fuqisë në kanalet përkatëse sipas projektit teknik; 
· të kryejë përpunimin e skajeve të kabllove;
· të realizojë lidhjet elektrike ndërmjet paisjeve komutuese , transformatorit dhe paneleve; 
· të etiketojë kabllot elektrike; 
· të instalojë sistemin e tokëzimit;
· të instalojë sistemin e ndriçimit të kabinës;
· të masë rezistencën e sistemit të tokëzimit me instrumentet përkatëse matëse; 
· të verifikojë praninë dhe vlerat e tensionit në fazat e TU;
· të kontrollojë simetrinë e fazave; 
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në kabinën elektrike;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	25 ditë/ 200 orë

	5
	OSSH
	Mirëmbajtja e rrjetit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë
	· të kryejë kontrollin vizual të kabllove, paneleve dhe pajisjeve elektrike;
· të identifikojë dëmtime, oksidime mbinxehje dhe defekte të dukshme në rrjet;
· të lokalizojë defekte të thjeshta në rrjetin elektrik;
· të lexojë skema dhe dokumentacion teknik;
· të sigurojë shkëputjen e energjisë elektrike para ndërhyrjes;
· të vendos sinjalistikën dhe masat e sigurimit teknik;
· të verifikojë mungesën e tensionit para fillimit të punës;
· të përzgjedhë materiale dhe pjesë këmbimi për remont;
· të kryen zëvendësimin e elementeve të dëmtuara;
· të realizojë remont profilaktik dhe mirëmbajtje të pajisjeve;
· të asistojë në remont të mesëm dhe kapital;
· të zbatojë procedurat teknike të riparimit;
· të përdorë aparate matëse për kontrollin e parametrave elektrikë;
· të testojë funksionimin e pajisjeve pas ndërhyrjes;
· të verifikojë rikthimin e parametrave normalë të punës;
· të kontrollojë funksionimin korrekt të rrjetit dhe pajisjeve;
· të regjistrojë rezultatet e matjeve dhe testimeve;
· të raportojë defektet dhe ndërhyrjet e kryera;
· të kryejë mirëmbajtje rutinë dhe pastrim të pajisjeve;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në mirëmbajtjen e rrjetit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	8 ditë/ 64 orë



2. Programi i praktikës profesionale në biznes për klasën e 12-të

Kohëzgjatja: 102 ditë praktikë x 8 orë mësimore/ditë = 816 orë mësimore

	Nr
	Vendi i punёs
	Veprimtaritё praktike
	Kompetencat profesionale
	Koha (ditё/orë)
102 ditë/ 816 orë

	1
	OSSH
	Instalimi i portalit të hyrjes dhe sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike në nënstacionin elektrik 









	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e portalit të hyrjes dhe atë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike; 
· të përcaktojë saktë vendin e instalimit të portalit të hyrjes dhe atë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të portalit të hyrjes dhe atë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike;
· të verifikojë pjesët përbërëse të portalit të hyrjes dhe atë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike;
· të instalojë portalin e hyrjes sipas procedurës;
· të instalojë  sistemin e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike sipas procedurës; 
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	6 ditë/ 48 orë

	2
	OSSH
	Instalimi i  shkarkuesit (110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV dhe 6 kV) 

	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  shkarkuesave;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për tokëzimin e shkarkuesave;   
· të kontrollojë elementet përbërëse të tokëzimit të e shkarkuesave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të shkarkuesave në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë shkarkuesit; 
· të instalojë sistemin e tokëzimit të tyre; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	4 ditë/ 32 orë

	3
	OSSH
	Instalimi i pajisjeve komutuese të tensionit të lartë 

	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  paisjeve komutuese;
· të kontrollojë elementet përbërëse të paisjeve komutuese; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të paisjeve komutuese  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë ndarësin;
· të instalojë çelësin;
· të instalojë çelën;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	 11 ditë/ 88 orë

	4
	OSSH
	Instalimi i transformatorit të rrymës (TRI) dhe transformatorit të tensionit (TRU) 

	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e transformatorëve të rrymës dhe të tensionit;  
· të kontrollojë elementet përbërëse të transformatorëve të rrymës dhe tensionit;  
· të verifikojë karakteristikat teknike të transformatorëve të rrymës dhe tensionit  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë transformatorët e rrymës;
· të instalojë transformatorët e tensionit; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	4 ditë/ 32 orë

	5
	OSSH
	Instalimi i transformatorit të fuqisë 

	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e tansformatorit të fuqisë; 
· të kontrollojë elementet përbërëse të tansformatorit të fuqisë; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të tansformatorit të fuqisë në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të përcaktojë vendin e montimit  të transformatorit të fuqisë; 
· të instalojë tansformatorin e fuqisë; 
· të kontrollojë sistemin ftohës të transformatorit të fuqisë;
· të kontrollojë nivelin e vajit të transformatorit të fuqisë;
· të marrë kampionin nga vaji i transformatorit të fuqisë  dhe të kryejë  analizat teknike në laborator;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë.
	13 ditë/ 104 orë

	6
	OSSH
	Instalimi i panelit të mbrojtjes.

	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e panelit të mbrojtjes;  
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit të mbrojtjes;  
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit të mbrojtjes  në bazë të të dhënave të pasaportave
· të përcakojë saktë vendin e montimit  të panelit të mbrojtjes; 
· të instalojë panelin e mbrojtjes;  
· të instalojë reletë në panelin e mbrojtjes; 
· të instalojë kabllot e sinjalit të rrymave 1F (LPCD) të secilës fazë (mbrojtja 50-51) në hyrjet përkatëse;
· të instalojë kabllot e sinjalit të linjës dhe të transformatorit 3F të rrymave (DK5600) në hyrjet përkatëse;
· të instalojë kabllot e sinjalit për transformatorin e tensionit të secilës fazë në hyrjet përkatëse;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	7 ditë/ 56 orë

	7
	OSSH
	Instalimi i panelit të kontroll monitorimit
	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e panelit të kontroll monitorimit;     
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit të kontroll monitorimit;    
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit të kontroll monitorimit në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të përcakojë saktë vendin e montimit të panelit të kontroll monitorimit;    
· të instalojë panelin e kontroll monitorimit;    
· të verifikojë instalimin e sistemit të kontroll monitorimit sipas skemës;
· të kontrollojë funksionet e komunikimit dhe protokollet që duhet të përmbushen;
· të kontrollojë funksionimin e sistemit SCADA;
· të kontrollojë skemën e panelit të kontroll monitorimit pa tension;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	7 ditë/ 56 orë

	8
	
	Instalimi i panelit të matjes

	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e panelit të matjes;     
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit të matjes; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit të matjes në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë matësin sipas parametrave teknik;
· të përcakojë saktë, vendin e montimit  të panelit të matjes;   
· të instalojë panelin e matjes;  
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	7 ditë/ 56 orë

	9
	OSSH
	Instalimi i sistemit të kabllove në nënstacionin elektrik
	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e kabllit, kokës së kabllit dhe muftes/xhuntoss të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazorë, si dhe të rrymës së vazhduar;
· të kontrollojë elementet përbërës të kokës së  kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazorë;
· të kontrollojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazorë;
· të verifikojë karakteristikat teknike të kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazore, si dhe të rrymës së vazhduarnë në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të kokës së kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazore në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të verifikojë karakteristikat teknike të bashkueses (mufte/xhunto)  të tensionit të lartë,të mesëm, një dhe tre fazore në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë kabllin e tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë të rrymës së vazhduar një dhe tre fazore në kanal dhe konstruksione;
· të kryejë zhveshjen e ekranit gjysmëpërçues dhe armaturës së kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë;
· të përgatitë fushat e izolimit sipas udhëzimit të fabrikës;
· të instalojë elementet përbërës të kokës së kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazore;
· të instalojë elementet përbërës të bashkueses (mufte/xhunto) të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë një dhe tre fazore;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë me megaohmetër 5000,2500,500 V;
· të kryejë kontrollin e kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë të rrymës së vazhduar  pa tension; 
· të kryejë kontrollin e kokës së kabllit të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë pa tension;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë dhe rrymës së vazhduar;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve. 
	14 ditë/ 112 orë

	10
	OSSH
	Instalimi i panelit elektrik (paneli i tensionit të ulët)
 
	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e panelit elektrik;           
· të kontrollojë elementet përbërëse të panelit elektrik;            
· të verifikojë karakteristikat teknike të panelit të  panelit elektrik në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të instalojë panelin elektrik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	3 ditë/ 24 orë

	11
	OSSH
	Instalon shtyllën e tensionit të lartë  
	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e shtyllës së tensionit të lartë;  
· të përcaktojë saktë vendin e instalimit të shtyllës së tensionit të lartë; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të shtyllës së tensionit të lartë; 
· të verifikojë pjesët përbërëse  të shtyllës së tensionit të lartë; 
· të kryejë bashkimin e elementeve (heleve) për ndërtimin e shtyllës sipas procedurës; 
· të instalojë shtyllën e tensionit të lartë sipas procedurës; 
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	7 ditë/ 56 orë

	12
	OSSH
	Instalimi i tokëzimit të shtyllës së tensionit të lartë
	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  tokëzimit; 
· të kontrollojë elementet përbërëse të tokëzimit; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të elementeve të tokëzimit në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të përcaktojë saktë vendin e instalimit  të tokëzimit të shtyllës;
· të instalojë tubat e tokëzimit;  
· të instalon shiritat e tokëzimit; 
· të saldojë/bashkojë shiritat me tubat dhe me shtyllën;
· të matë rezistencën e tokëzimit;
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve, nëse është e nevojshme;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	4 ditë/ 32 orë

	13
	OSSH
	Instalimi i traversës së tensionit të lartë
	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e  paisjeve komutuese;
· të kontrollojë elementet përbërëse të traversave;  
· të verifikojë karakteristikat teknike të traversave  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të kryejë saktë bashkimin e elementëve (heleve) ose pjesëve të betonit kur ajo është prej betoni të traversave;
· të realizojë ngritjen e traversës;  
· të instalojë traversën në shtyllë;  
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	4 ditë/ 32 orë

	14
	OSSH
	Instalimi izolatorët prej porcelani

	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e girlandave (vargut të izolatorëve);
· të kontrollojë elementet përbërëse të e girlandave (vargut të izolatorëve);  
· të verifikojë karakteristikat teknike të e girlandave (vargut të izolatorëve) në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të pastrojë elementet e izolatorëve;
· të lidhë armaturën me telin e morsetës;
· të fashojë telin me fasho alumini në vendin e morsetës;
· të shtrëngojë dadot e morsetës;
· të instalojë girlandën (vargun e izolatorëve) në shtyllë; 
· të kontrollojë vizualisht punimet e kryera;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve, nëse është e nevojshme;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	4 ditë/ 32 orë

	15
	OSSH
	Instalimi i përcjellësit dhe trosit
	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e përcjellsave dhe trosit;  
· të verifikojë karakteristikat teknike të përcjellësit dhe trosit në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të vendosë barabanin e telit dhe trosit mbi kambalecë;
· të vendosë dhe fiksojë morsetat tërheqëse;
· të vendosë kurrukullat në shtyllë;
· të presë dhe lidhë telin dhe trosin në shtyllë;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	5 ditë/ 40 orë

	16
	OSSH
	Instalimi i aksesorëve e linjës
	· të përzgjedhë drejt mjetet dhe materialet e punës për instalimin e aksesorëve të linjës ajrore; 
· të verifikojë karakteristikat teknike të aksesorëve të linjës ajrore  në bazë të të dhënave të pasaportave;
· të përcakojë saktë vendin e montimit  të aksesorëve të linjës ajrore;
· të largojë kurukullat e vendosura me parë;
· të pastrojë fiksuesit dhe morsetat;
· të ngrejë dhe instalojë fiksuesit dhe morsetat në shtyllë;
· të pastrojë demfrat;
· të ngrejë dhe instalojë demfrat në tela;
· të instalojë kundrapeshat sipas rradhës në shtyllë;
· të korrigjojë gabimet e mundshme në instalimin e elementeve nëse është e nevojshme;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punës në rrjetin e tensionit të lartë;
· të sistemojë dhe pastrojë vendin e punës pas përfundimit të punimeve.
	2 ditë/ 16 orë
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