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I. Qëllimet e arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar apo vetëpunësuar në profesione që lidhen drejtpërdrejt me shërbimin e mjeteve të transportit”. Zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale, këto janë sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale i’u krijon nxënësve:  
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë; 
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat e mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës në fushën e shërbimit të mjeteve të transportit që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në    kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.

1.  Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional, në kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti” niveli II i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë mbaruar arsimin e detyruar 9-vjeçar;
· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional;
· nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin;
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitetet reale të këtyre shkollave, atëherë MEI përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional 
   në kualifikimin “ Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.

Në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK, nxënësi duhet të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme;
· të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacionit të nevojshëm për zhvillimin e tij personal dhe profesional;
· të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror;
· të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente;
· të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale dhe rajonale;
· të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij;
· të tregojë vetkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij;
· të organizojë drejt, procesin e të nxënit dhe të shfaq gatishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës;
· të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara;
· të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në   
    kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK

Në përfundimin me sukses të arsimit profesional në kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti” niveli II i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:
· të organizojë vendin e punës;
· të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të zbatojë standardet e profesionit;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit;
· të lexojë dokumentacionin teknik të profesionit; 
· të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm për shërbime mjetesh transporti;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet e duhura për shërbime mjetesh transporti;
· të kryejë matje dhe kontrolle të nevojshme për shërbime mjetesh transporti;
· të kryejë punime të ndryshme axhusterike, të nevojshme për shërbime mjetesh transporti;
· të kryejë punime të ndryshme saldimi, të nevojshme për shërbime mjetesh transporti;
· të kryejë zmontime, pastrime dhe montime të pjesëve dhe agregateve të mjeteve të transportit;
· të kryejë zmontime, pastrime dhe montime të pjesëve të motorëve të mjeteve të transportit;
· të kryejë punime të zakonshme në sistemin e vajisjes së motorit;
· të kryejë punime të zakonshme në sistemin e ftohjes së motorit;
· të kryejë punime të zakonshme në sistemet e ushqimit të motorëve “Otto” dhe “Diesel”;
· të kryejë rregullime e përshtatje në mekanizmat e shpërndarjes së gazeve të motorëve;
· të kryejë zmontime, pastrime dhe montime të elementeve të transmetimit të fuqisë në mjetet e transportit;
· të kryejë punime të zëvendësimit, mirëmbajtjes e riparimit në sistemet e drejtimit dhe të frenimit të automjeteve të lehta;
· të kryejë punime të zëvendësimit, mirëmbajtjes e riparimit në elementet e sistemit të varjes së mjeteve të transportit;
· të kryejë punime të riparimit, zëvendësimit dhe balancimit të rrotave të automjeteve të lehta;
· të kryejë punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në burimet e energjisë elektrike të mjeteve të transportit;
· të kryejë punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në pajisjet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit;
· të kryejë punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në elementet e sistemeve elektronike dhe kompjuterike të mjeteve të transportit;
· të kryejë diagnostikime të defekteve të thjeshta me përdorimin e sistemeve, programeve dhe rrjeteve kompjuterike.  

4.   Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit   
       profesional në kualifikimin “ Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.

Përfundimi me sukses i arsimit profesional në kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit gjysmë të kualifikuar (ndihmës) në këtë kualifikim profesional, me të drejtë vazhdimin e arsimimit në nivelin III të KSHK, në një nga kualifikimet profesionale të mëtejshme. 
Ky arsimim profesional i jep nxënësit mundёsi t'i drejtohet tregut të punës nё ndёrmarrje/servise tё ndryshme që kryejnë shërbime të mirëmbajtjes, riparimit dhe kolaudimit të mjeteve të transportit. Gjithashtu, me studime dhe përvojë pune të mëtejshme, nxënësi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual ose të krijojë biznesin e tij në fushën e shërbimeve të zakonshme të mjeteve të transportit. Me vijimin e mëtejshëm të arsimit profesional në Nivelin III të KSHK, nxënësi certifikohet si punonjës i kualifikuar dhe më pas, mund të vijojë studimet në Nivelin IV të KSHK për të fituar “Maturën shtetërore profesionale” me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes.









III. Plani mësimor për arsimin profesional në kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK 

	Plani mësimor për kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, Niveli II i KSHK

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore (vjetore)
	Njësitë e të nxënit

	
	
	
	Klasa 10
	Klasa 11
	

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                                    (Gjithsej)
	21/22
(756/
792)
	6/7
   (204/
238)
	Kodet

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1
	1
	-

	2
	
	Letërsi 
	1
	1
	-

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	3
	1
	-

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)
	(1)
	-

	5
	
	Matematikë 
	3
	1
	-

	6
	
	Fizikë 
	2
	-
	-

	7
	
	Kimi  
	2
	-
	-

	8
	
	Biologji  
	1
	-
	-

	9
	
	Shkenca sociale  
	2
	-
	-

	10
	
	Histori  
	1
	1
	-

	11
	
	Gjeografi  
	1
	-
	-

	12
	
	Teknologji informacioni dhe komunikimi  
	2
	-
	-

	13
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet  
	2
	1
	-

	B.
	
	Lëndët profesionale                                         (Gjithsej)
	6 (216)
	11 (374)
	-

	1
	L-01-072-26
	Vizatim teknik   
	1
	1
	NjN-12-II-0292-25

	2
	L-04-073-26
	Bazat e mekanikës për mjetet e transportit 
	1
	2
	NjN-12-II-0293-25

	3
	L-18-074-26
	Njohuri për mjetet e transportit  
	2 
	4 
	NjN-12-II-0295-25
NjN-12-II-0297-25
NjN-12-II-0298-25
NjN-12-II-0299-25

	4
	L-18-781-26
	Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit 
	2 
	2
	NjN-12-II-0294-25

	5
	L-11-510-26
	Elektroteknika dhe mekatronika në mjetet e transportit 
	-
	2
	NjN-12-II-0301-25

	C.
	
	Module të detyruara të praktikës profesionale           
                                                                           (Gjithsej) 
	2 (72)
	12 (408)
	

	1
	M-04-210-26 
	Punime axhusterie 
	36
	-
	NjN-12-II-0303-25
NjN-12-II-0293-25

	2
	M-18-212-19
	Punime zmontimi dhe montimi në automjete 
	36
	-
	NjN-12-II-0293-25

	3
	M-04-211-26
	Punime saldimi 
	-
	33
		NjN-12-II-0303-25 NjN-12-II-0293-25

	4
	M-18-2384-26

	Punime të thjeshta riparimi në motorët e mjeteve të transportit 
	-
	
72
	NjN-12-II-0295-25

	5
	M-18-2385-26
	Punime të thjeshta riparimi në sistemin e thithjes dhe të shkarkimit të gazrave 
	
	33
	NjN-12-II-0296-25

	6
	M-18-2386-26
	Punime të thjeshta riparimi në sistemin e transmetimit të fuqisë   
	
	102
	NjN-12-II-0297-25

	[bookmark: _Hlk219300524]7
	M-18-220-19
	Punime në sistemin e drejtimit të automjeteve 
	-
	33
	NjN-12-II-0299-25

	8
	M-18-221-26
	Punime në sistemin e frenimit të automjeteve 
	-
	36
	NjN-12-II-0298-25

	9
	M-18-2387-26
	Punime të thjeshta riparimi në sistemin e varjes dhe të ecjes 
	
	66
	NjN-12-II-0300-25

	10
	M-18-2388-26
	Punime të thjeshta elektrike dhe mekatronike në automjete
	-
	33

	NjN-12-II-0301-25   

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                                (Gjithsej)                                                         
	1 (36)
	2 (68)
	

	1
	M-18-225-19
	Punime në sistemin e ushqimit të motorëve
	36
	-
	NjN-12-II-0295-25

	2
	M-18-224-19
	Punime në sistemet ndihmëse të automjeteve.
	36
	-
	NjN-12-II-0302-25

	3
	M-18-1184-19
	Punime në sistemin e ajrit të kondicionuar të automjeteve
	-
	34
	NjN-12-II-0294-25

	4
	M-18-226-19
	Punime zëvendësimi në karrocerinë e automjeteve
	-
	34
	NjN-12-II-0293-25

	5
	M-18-1587-19
	Punime zëvëndësimi të elementeve të sistemit të ndezjes elektronike
	-
	34
	NjN-12-II-0301-25

	6
	M-18-2389-26
	Punime të thjeshta në sistemin elektronik dhe të fuqisë në mjetet elektrike dhe hibride 
	
	34
	NjN-12-II-0297-25
NjN-12-II-0301-25

	7
	M-17-2198-25
	Drejtues për një ditë 
	
	34
	NjN-12-II-0294-25

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1080/
1116)
	31/32
(1054/
1088)
	



IV. Udhëzime për planin mësimor

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 10, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore)
Në klasën 11 viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 1 javë për provimin e praktikës profesionale + 1 javë për provimin e teorisë profesionale). 
Një javë mësimore ka jo më shumë se 32 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në drejtimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MA).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.

V.  Udhëzime për procesin mësimor

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin tek ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të kualifikimit “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik), për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”.
Në rastin e nxënësve me aftësi ndryshe, mësimdhënësit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës së njёmbёdhjetё, nxënësi i arsimuar në kualifikimin profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e shërbimit të automjeteve, dhe u jepen certifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, për çdo vit shkollor, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit II të KSHK.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional
në kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në kualifikimin “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK shkolla profesionale e pajis nxënësin me Certifikatën e aftësimit profesional dhe Suplementin përkatës të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga Ministria përgjegjëse e AFP-së, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj,.
b) Të dhëna për rezultatet e arritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor;
· rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit II të KSHK.

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

1. Lënda “Vizatim teknik” (L-01-072-26). Kl. 10 - 36 orë dhe Kl. 11 – 34 orë

· Synimet e lëndës “Vizatim teknik”, kl. 10.	

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatim teknik”, klasa 10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë rëndësinë dhe qëllimet e vizatimit teknik;
· të përdorin materialet, veglat dhe pajisjet e vizatimit teknik, për të kryer ndërtime gjeometrike dhe vizatime të thjeshta;
· të realizojnë skica të thjeshta dhe të vështirësisë mesatare;
· të skicojnë detale dhe modele duke përdorur standardet për paraqitjet dhe vendosjen e përmasave; 
· të interpretojnë shënimet për vendosjen e përmasave në vizatimin teknik;
· të intepretojnë shënimet për tolerancat teknike;
· të lexojnë paraqitjet me prerje të thjeshta dhe të përbëra ;
· të ndërtojnë paraqitje aksonometrike të trupave gjeometrikë, modeleve mësimore dhe detaleve të thjeshtë;
· të interpretojnë paraqitjen dhe shënimin e filetave në vizatim;
· të kryejnë vizatime të bashkimeve të thjeshta me fileto;
· të kryejnë vizatime të bashkimeve të thjeshta me saldim;
· të lexojnë vizatime të bashkimeve të thjeshta me kiaveta, kunja dhe me perçina;
· të lexojnë vizatime të thjeshta të rrotave të dhëmbëzuara dhe transmesioneve me rrota të dhëmbëzuara;
· të lexojnë vizatimet e sustave;
· të kryejnë vizatime të thjeshta që përmbajnë pamje bazë, të pjesshme dhe  ndihmëse. 

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatim teknik”, kl 10 - 36 orë

	Tema 1
	Hyrje në vizatimin teknik, njohuri të përgjithshme
	1 orë

	Tema 2
	Materialet, veglat dhe pajisjet e vizatimit teknik, përdorimi i tyre
	1 orë

	Tema 3
	Skicimi (paraqitjet me dorë të lirë) i vijave kryesore                         
	1 orë

	Tema 4
	Ndërtimet gjeometrike kryesore të vizatimit teknik
	2 orë

	Tema 5
	Shkrimi teknik                                                                                 
	1 orë

	Tema 6
	Paraqitjet me disa pamje të trupave gjeometrikë                  
	4 orë

	Tema 7
	Vendosja e përmasave dhe tolerancat teknike
	3 orë

	Tema 8
	Skicat dhe vizatimet e detaleve mekanike
	3 orë

	Tema 9
	Paraqitjet me prerje. Prerjet e thjeshta dhe të përbëra.                     
	3 orë

	Tema 10
	Paraqitjet aksonometrike                                                          
	6 orë

	Tema 11
	Paraqitja dhe shënimi i filetove në vizatim
	2 orë

	Tema 12
	Paraqitja e bashkimeve me fileto në vizatim
	1 orë

	Tema 13
	Paraqitja dhe shënimi i bashkimeve me saldim në vizatim 
	2 orë

	Tema 14
	Paraqitja e bashkimeve me kiaveta, me kunja dhe me perçina në vizatim 
	1 orë

	Tema 15
	Paraqitja e rrotave të dhëmbëzuara dhe transmesioneve me rrota të dhëmbëzuara  në vizatim                                   
	2 orë

	Tema 16
	Paraqitja e sustave në vizatim                                                          
	1 orë

	Tema 17
	Pamjet bazë, pamjet e pjesshme dhe pamjet ndihmëse, elementet e tyre. 
	2 orë



· Synimet e lëndës “Vizatim teknik”, kl. 11.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatim teknik”, klasa 11, nxënësit duhet:
· të kryejnë skica dhe vizatime pune të thjeshta;
· të lexojnë vizatime pune të nyjeve të ndryshme;
· të interpretojnë vizatime përmbledhëse të thjeshta;
· të interpretojnë vizatime skematike të llojeve të ndryshme;
· të interpretojnë skemat kinematike të automjeteve;
· të interpretojnë skemat hidraulike të automjeteve;
· të interpretojnë skemat pneumatike të automjeteve;
· të interpretojnë skemat elektrike dhe elektronike të automjeteve;
· të interpretojnë skemat të ndryshme të paraqitura në aksonometri.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatim teknik”, kl. 11 -  34 orë
	
	Tema 1
	Vizatimet e punës së detaleve dhe vendosja e përmasave
	6 orë

	Tema 2
	Vizatimet përmbledhëse, leximi dhe detalizimi i tyre
	6 orë  

	Tema 3
	Njohuri të përgjithshme për vizatimet skematike
	2 orë

	Tema 4
	Skemat kinematike, leximi i tyre
	3 orë

	Tema 5
	Skemat hidraulike, leximi i tyre
	4 orë

	Tema 6
	Skemat pneumatike, leximi i tyre
	3 orë

	Tema 7
	Skemat elektrike, leximi i tyre
	4 orë

	Tema 8
	Skemat elektronike, leximi i tyre
	4 orë

	Tema 9
	Paraqitja aksonometrike e skemave
	2 orë




2. Lënda “Bazat e mekanikës për mjetet e transportit” (L-04-073-26) - Kl. 10 – 36 orë  dhe Kl. 11 – 68 orë      
[bookmark: _Hlk219298517]
· Synimet e lëndës “Bazat e mekanikës për mjetet e transportit”, kl. 10.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e mekanikës për mjetet e transportit”, klasa 10, nxënësit duhet:
· të klasifikojnë materialet që përdoren në mjetet e transportit;
· të tregojnë përdorimet e materialeve në mjetet e transportit; 
· të përshkruajnë vetitë fizike, kimike dhe mekanike dhe teknologjike të materialeve;
· të përshkruajnë veçoritë e metaleve, lidhjeve të metaleve dhe materialeve jometalike;
· të përshkruajnë parimin e punës së makinave të thjeshta;
· të shpjegojnë detalet, mekanizmat dhe transmisionet, që përdoren në makinat dhe mjetet e transportit.
· të përshkruajnë lidhjet e çmontueshme dhe të paçmontueshme të detaleve;
· të përshkruajnë lidhjet me fileto dhe me saldim;
· të shpjegojnë transmisionet dhe llojet e tyre.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e mekanikës për mjetet e transportit”,  kl. 10 - 36 orë

	Tema 1
	Njohuri të përgjithshme për materialet që përdoren në makina
	  2 orë

	Tema 2
	Vetitë fizike, kimike, mekanike dhe teknologjike të materialeve
	 4 orë

	Tema 3
	Materialet metalike
	4 orë

	Tema 4
	Lidhjet e metaleve, metalet me ngjyra.
	2 orë

	Tema 5
	Materialet jo metalike, llojet dhe përdorimi i tyre në mjetet e transportit                               
	 2 orë

	Tema 6
	Makinat e thjeshta, llojet dhe përdorimi i tyre në praktikë
	2 orë

	Tema 7
	Njohuri për pjesët përbërëse të makinave
	2 orë

	Tema 8
	Lidhjet e çmontueshme dhe të paçmontueshme, përdorimi i tyre
	2 orë

	Tema 9
	Lidhjet me fileto, përdorimi dhe llojet e tyre
	3 orë

	Tema 10
	Lidhjet me saldim dhe me ribatina, llojet dhe përdorimi i tyre
	 4 orë

	Tema 11
	Njohuri të përgjithshme për detalet tipike (akset, boshtet dhe kushineta)
	3 orë

	Tema 12
	Transmisionet tipike të makinave, përdorimi i tyre në mjetet e transportit 
	3 orë

	Tema 13
	Transmisionet me rrota të dhëmbëzuara, llojet dhe veçoritë e tyre
	3 orë



· Synimet e lëndës “Bazat e mekanikës për mjetet e transportit”, kl. 11.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e mekanikës për mjetet e transportit”, klasa 11, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë qëllimin, rëndësinë dhe përdorimet e hidraulikës dhe pneumatikës në mjetet e transportit;
· të shpjegojnë mënyrat e përpunimit të detaleve;
· të klasifikojnë metodat kryesore të përpunimit të detaleve;
· të përshkruajnë veçoritë dhe përdorimet e metodave kryesore të përpunimit të detaleve;
· të shpjegojnë kuptimin e forcave dhe momenteve të forcave
· të shpjegojnë ekuilibrin e forcave dhe momenteve të tyre;
· të dallojnë veçoritë e statikës, kinematikës dhe dinamikës së trupave;
· të shpjegojnë konceptet “ngarkesë” dhe “sforcim” i materialeve;
· të analizojnë llojet e ndryshme të ngarkesave dhe sforcimeve;
· të kryejnë llogaritje të thjeshta, që kanë të bëjnë me ngarkesat dhe sforcimet e materialeve;
· të përshkruajnë tolerancat teknike;
· të përshkruajnë tolerancat e përmasave dhe mënyrat e shënimit të tyre; 
· të përshkruajnë llojet e vendosjeve;
· të llogarisin tolerancat e vendosjeve në çiftëzimet e detaleve;
· të përshkruajnë veçoritë e sistemit ISO të tolerancave dhe vendosjeve. 

· [bookmark: _Hlk220172953]Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e mekanikës për mjetet e transportit”,  kl. 11 - 68 orë

	Tema 1
	Hidraulika dhe pneumatika në mjetet e transportit
	3 orë

	Tema 2
	Hyrje në përpunimin e detaleve
	2 orë

	Tema 3
	Përpunimi axhusterik
	2 orë

	Tema 4
	Përpunimi me derdhje
	2 orë

	Tema 5
	Përpunimi me deformim plastik
	2 orë

	Tema 6
	Përpunimi me prerje
	 2 orë

	Tema 7
	Përpunimi me saldim dhe ngjitje
	3 orë

	Tema 8
	Përpunimi me heqje ashkle
	3 orë

	Tema 9
	Përpunimi kimiko-termik
	2 orë

	Tema 10
	Metoda të tjera të përpunimit të detaleve
	2 orë

	Tema 11
	Hyrje në mekanikën teorike
	2 orë

	Tema 12
	Forcat dhe momentet, shuma dhe zbërthimi i tyre
	3 orë

	Tema 13
	Statika e trupave
	3 orë

	Tema 14
	Kinematika e trupave
	3 orë

	Tema 15
	Dinamika e trupave
	3 orë

	Tema 16
	Llogaritje të thjeshta për statikën, kinematikën dhe dinamikën
	3 orë

	Tema 17
	Hyrje në rezistencën e materialeve
	2 orë

	Tema 18
	Kuptimi për ngarkesat dhe sforcimet e materialeve
	2 orë

	Tema 19
	Shtypja, tërheqja, përkulja, përdredhja dhe prerja
	5 orë

	Tema 20
	Ngarkesat e kombinuara
	2 orë

	Tema 21
	Llogaritje të thjeshta për ngarkesat dhe sforcimet e materialeve
	3 orë

	Tema 22
	Hyrje në tolerancat teknike
	3 orë

	Tema 23
	Saktësia e punimit. Kuptimi dhe llojet e tolerancave të përmasave.
	3 orë

	Tema 24
	Çiftëzimet e detaleve dhe llojet e vendosjeve
	3 orë

	Tema 25
	Standardi i tolerancave ISO
	3 orë

	Tema 26
	Saktësia dhe ashpërsia e sipërfaqeve të detaleve
	2 orë



3. Lënda “Njohuri për mjetet e transportit” (L-18-074-26) - Kl. 10 - 72 orë dhe Kl. 11 - 136 orë              

 Synimet e lëndës “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 10.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Njohuri për mjetet e transportit” klasa 10, nxënësit duhet:
· të tregojnë kuptimin për “transportin”, “sistemet e transportit”, “mjetet e transportit”, si dhe të tregojnë ndikimet e tyre në shoqëri dhe në mjedis;
· të klasifikojnë sistemet e transportit, mjeteve të transportit dhe sistemeve të mjeteve të transportit automobilistik;
· të tregojnë parimin dhe ciklin e punës, pjesët kryesore, llojet dhe përdorimet e motorëve me djegie të brendshme (MDB);
· të përshkruajnë qëllimin, ndërtimin, funksionimin e mekanizmave, si dhe sistemeve të MDB të tipeve “Otto” dhe “Diesel”;
· të përshkruajë elementët e sistemeve elektronike dhe kompjuterike në motor;
· të tregojnë përbërësit e sistemit të ndezjes së MDB dhe karakteristikat e tyre;
· të listojnë karakteristikat dhe vetitë e lubrifikantëve, të lëngjeve ftohës të përdorur në motor;
· të tregojnë përbërësit e sistemit të lubrifikimit dhe funksionin që kryen secili prej tyre;
· të tregojnë përbërësit e sistemit të ftohjes dhe funksionin që kryen secili prej tyre; 
· të përshkruajnë lëndët djegëse të përdorura në MDB dhe karakteristikat e tyre;
· të tregojnë përbërësit e sistemit të ushqimit me benzinë dhe naftë;
· të përshkruajnë formimin e përzierjes djegëse (ajër + lëndë djegëse) në motorët me benzinë dhe naftë;
· të përshkruajnë sistemin e furnizimit me ajër me presion (kompresori dhe turbo kompresori);
· të përshkruajnë sistemin e shkarkimit të produkteve të djegies.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 10 - 72 orë

	Tema 1
	Hyrje në transport 
	2 orë

	Tema 2
	Sistemet e transportit dhe klasifikimi i tyre
	2 orë

	Tema 3
	Mjetet e transportit dhe klasifikimi i tyre
	2 orë

	Tema 4
	Sistemet kryesore të mjeteve të transportit automobilistik
	3 orë

	Tema 5
	Parimi i funksionimit dhe cikli i punës së motorit me djegie të brendshme (MDB)
	3 orë

	Tema 6
	Ndërtimi i përgjithshëm i MDB të tipeve “Otto” dhe “Diesel”.
	2 orë

	Tema 7
	Mekanizmi bjellë – manivelë i MDB
	4 orë

	Tema 8
	Mekanizmi i shpërndarjes së gazeve i MDB
	4 orë

	Tema 9
	Sistemet elektronike dhe komjuterike në motor
	5 orë

	Tema 10
	Sistemi i ndezjes së MDB
	10 orë

	Tema 11
	Sistemi i ftohjes së MDB
	6 orë

	Tema 12
	Sistemi i vajisjes së MDB
	6 orë

	Tema 13
	Njohuri për lëndët djegëse në mjetet e transportit
	2 orë

	Tema 14
	Sistemi i ushqimit me injeksion të benzinës dhe formimi i përzierjes ajër lëndë djegëse
	8 orë

	Tema 15
	Sistemi i mbingarkimit me ajër (Turbo/Kompresor)
	2 orë

	Tema 16
	Sistemi i furnizimit me naftë, injektimi dhe djegia në motorët diesel
	8 orë

	Tema 17
	Sistemi i shkarkimit të produkteve të djegies 
	3 orë






 Synimet e lëndës “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 11 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Njohuri për mjetet e transportit” klasa 11, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë sistemin kundra ndotjes së mjedisit nga automjetet;
· të përshkruajnë qëllimin, ndërtimin dhe funksionimin e burimeve të energjisë elektrike në mjetet e transportit;
· të tregojnë kuptimin e parametrave teknike të MDB (motorit me djegie te brendshme) dhe faktorët që ndikojnë në to;
· të krahasojnë tipet e ndryshme të MDB;
· të rendisin agregatet kryesore të transmetimit të fuqisë në mjetet e transportit; 
· të përshkruajnë qëllimin, ndërtimin dhe funksionimin e agregateve kryesore të transmetimit të fuqisë;
· të përshkruajnë qëllimin, ndërtimin dhe funksionimin e urave dhe rrotave të automjeteve;
· të përshkruajnë qëllimin, ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve varëse, strukturore, të drejtimit dhe të frenimit në mjetet e transportit;
· të përshkruajnë qëllimin, ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve ndihmëse, të ndriçimit dhe sinjalizimit në mjetet e transportit;
· të përshkruajnë qëllimin, ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit;
· të përshkruajnë qëllimin, ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve të komandimit automatik në mjetet e transportit;
· të tregojnë kuptimin e parametrave teknike të mjeteve të transportit dhe faktorët që ndikojnë në to;
· të përshkruajnë veçoritë e automjeteve elektrike dhe hibride;
· të krahasojnë mjetet e ndryshme të transportit;
· të tregojnë prirjet e zhvillimit të sistemeve dhe mjeteve të transportit në të ardhmen.  

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 11 - 136 orë
	Tema 1
	Sistemet kundra ndotjes së mjedisit nga MDB
	6 orë

	Tema 2
	Burimet e energjisë elektrike në mjetet e transportit automobilistik
	10 orë

	Tema 3
	Sistemi i nisjes së MDB
	6 orë

	Tema 4
	Parametrat teknike të MDB
	4 orë

	Tema 5
	Regjimet e punës dhe komandimi i MDB
	3 orë

	Tema 6
	Tipe të tjera të motorëve të mjeteve të transportit
	  4 orë

	Tema 7
	Freksionet e mjeteve të transportit automobilistik
	7 orë

	Tema 8
	Kutita e shpejtësisë në mjetet e transportit automobilistik
	2 orë

	Tema 9
	Kutitë e shpejtësisë manuale
	4 orë

	Tema 10
	Kutitë e shpejtësisë automatike
	2 orë

	Tema 11
	Transmisionet kardanike në mjetet e transportit automobilistik
	6 orë

	Tema 12
	Urat, diferenciali dhe gjysmëboshtet e automjeteve
	8 orë

	Tema 13
	Rrotat e automjeteve
	7 orë

	Tema 14
	Sistemet varëse (të suspensionit) në automjete
	8 orë

	Tema 15
	Sistemet e drejtimit në automjete 
	8 orë

	Tema 16
	Sistemet e frenimit në automjete
	9 orë

	Tema 17
	Sistemet strukturore (shasitë-kabinat) në automjete
	4 orë

	Tema 18
	Sistemet e ndriçim-sinjalizimit në automjete
	9 orë

	Tema 19
	Sistemet elektronike dhe kompjuterike në automjete
	5 orё

	Tema 20
	Sistemet e komandimit automatik në automjete
	3 orë

	Tema 21
	Sistemet e komoditetit dhe ndihmëse në automjete.
	7 orë

	Tema 22
	Sistemet e sigurisë pasive në automjete.
	3 orë

	Tema 23
	Parametrat teknike të mjeteve të transportit
	3 orë

	Tema 24
	Automjetet elektrike, llojet dhe veçoritë
	3 orë

	Tema 25
	Automjetet hibride, llojet dhe veçoritë
	2 orë

	Tema 26
	Prirjet e zhvillimit të sistemeve dhe mjeteve të transportit
	3 orё



4. Lënda “Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit” (L-18-781-26), Kl. 10 - 72 orë dhe Kl. 11 - 68 orë              

· [bookmark: _Hlk219298783]Synimet e lëndës “Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit”, kl. 10.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit”, klasa 10, nxënësi duhet:
· Të përshkruajnë strukturën organizative të një servisi mjetesh transporti;
· Të përshkruajnë llojet e shërbimeve në mjetet e transportit dhe rëndësinë e tyre; 
· Të përshkruajnë rregullat e sigurimit teknik në shërbimeve të mjeteve të transportit;
· Të listojnë mjetet, veglat, pajisjet dhe materialet që përdoren në një servis, sipas funksionit;
· Të përshkruajë parimet bazë të kodit të etikës dhe komunikimit në punë; 
· të përshkruajnë dëmtimet kryesore të detaleve dhe nyjeve në makina dhe shkaqet e tyre;
· të rendisin metodat e riparimit të detaleve të makinave;
· të përshkruajnë punimet e zëvendësimit të detaleve dhe nyjeve në sistemet dhe mekanizmat e motorëve të automjeteve.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit”, kl 10 –72 orë

	Tema 1
	Shërbimet në mjetet e transportit                            
	2 orë

	Tema 2
	Organizimi  dhe funksionimi i një servisi mjetesh transporti                    
	3 orë

	Tema 3
	Veglat, pajisjet dhe makineritë  në një servis  mjetesh transporti                                    
	4 orë

	Tema 4
	Siguria dhe mbrojtja e mjedisit në shërbimet e mjeteve të transportit 
	3 orë

	Tema 5
	Kodi i etikës dhe komunikimi profesional me eprorët dhe kolegët në serviset e mjeteve të transportit 
	2 orë

	Tema 6
	Përdorimi i informacionit teknik në shërbimet e mjeteve të transportit 
	2 orë

	Tema 7
	Klasifikimi i shërbimeve të mjeteve të transportit
	4 orë

	Tema 8
	Llojet e parregullsive kryesore të detaleve në sistemet e mjeteve të transportit.
	     5 orë

	Tema 9
	Konsumimi dhe vajisja e detaleve dhe nyjeve  në sistemet e mjeteve të transportit.
	5 orë

	Tema 10
	Metodat e riparimit të detaleve në sistemet e mjeteve të transportit  
	6 orë

	Tema 11
	Organizimi i punës dhe shërbimet e mirëmbajtjes në motorët e mjeteve të transportit 
	6 orë

	Tema 12
	Përzgjedhja e pjesëve të këmbimit 
	2 orë

	Tema 13
	Punime të zëvendësimit në sistemin e vajisjes së motorit 
	5 orë

	Tema 14
	Punime të zëvendësimit në sistemin e ftohjes së motorit  
	4 orë

	Tema 15
	Punime të zëvendësimit në sistemin e ndezjes së motorit
	5 orë

	Tema 16
	Punime të zëvendësimit në sistemin e ushqimit të motorit 
	6 orë

	Tema 17
	Punime të zëvendësimit  në burimet e energjisë elektrike
	4 orë

	Tema 18
	Punime të zëvendësimit në sistemin e startimi i motorit
	4 orë



· Synimet e lëndës “ Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit”, kl. 11.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit”, klasa 11, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë veprimet për  organizimin e mirëmbajtjes së transmisioneve të mjeteve të transportit; 
· të përshkruajnë punimet e zëvendësimit të detaleve dhe nyjeve në agregatet e transmisioneve të mjeteve të transportit;
· të përshkruajnë veprimet për mirëmbajtjen e rrotave dhe varëseve të mjeteve të transportit; 
· të përshkruajnë punimet e zëvendësimit të detaleve dhe nyjeve në rrotat dhe varëset e mjeteve të transportit;
· të përshkruajnë veprimet për organizimin e mirëmbajtjes së sistemeve strukturore, të drejtimit, të frenimit, të ndriçim-sinjalizimit dhe sistemet ndihmëse të mjeteve të transportit; 
· të përshkruajnë punimet e zëvendësimit të detaleve dhe nyjeve në sistemet strukturore, të drejtimit, të frenimit, të ndriçim-sinjalizimit dhe sistemet ndihmëse të mjeteve të transportit;
· tё pёrshkruajnё punimet e zëvendësimit tё pjesёve nё sistemet elektronike dhe kompjuterike të automjeteve.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit”, kl. 11 – 68 orë                            

	Tema 1
	Organizimi i  punës dhe shërbimet e mirëmbajtjes në transmisionet e mjeteve të transportit
	4 orë

	Tema 2
	Punime të zëvendësimit në freksionet e automjeteve
	5 orë

	Tema 3
	Punime të zëvendësimit në kutinë e shpejtësisë së automjeteve
	5 orë

	Tema 4
	Punime të zëvendësimit në transmisionet kardanike të automjeteve
	3 orë

	Tema 5
	Punime të zëvendësimit në urat, diferencialin dhe gjysmëboshtet e automjeteve
	3 orë

	Tema 6
	Organizimi i punës dhe shërbimet e mirëmbajtjes në sistemin e ecjes së automjetit
	3 orë

	Tema 7
	Punime të zëvendësimit në rrotat e automjeteve
	4 orë

	Tema 8
	Punime të zëvendësimit në sistemet varëse të automjeteve
	5 orë

	Tema 9
	Organizimi i punës dhe shërbimet e mirëmbajtjes në sistemet e drejtimit dhe frenimit të automjeteve
	3 orë

	Tema 10
	Punime të zëvendësimit në sistemet e drejtimit të automjeteve
	5 orë

	Tema 11
	Punime të zëvendësimit në sistemet e frenimit të automjeteve
	6 orë

	Tema 12
	Organizimi i  punës dhe shërbimet e mirëmbajtjes në sistemet strukturore, të ndriçimit dhe sinjalizimit, si dhe sistemet ndihmëse të automjeteve
	4 orë

	Tema 13
	Punime të zëvendësimit në sistemet strukturore të automjeteve
	3 orë

	Tema 14
	Punime të zëvendësimit në sistemet e ndriçimit dhe sinjalizimit të automjeteve
	4 orë

	Tema 15
	Punime të zëvendësimit nё sistemet elektronike dhe kompjuterike të automjeteve.
	3 orё

	Tema 16
	Punime të zëvendësimit në sistemet ndihmëse të automjeteve
	5 orë

	Tema 17
	Punime të zëvendësimit nё sistemet e komandimit automatik të automjeteve.
	3 orë


                            
5. Lënda “Elektroteknika dhe mekatronika në mjetet e transportit” (L-11-510-26),  
Kl. 11 - 68 orë 

 Synimet e lëndës “Elektroteknika dhe mekatronika në mjetet e transportit”, kl. 11

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Elektroteknika dhe mekatronika në mjetet e transportit” në kl. 11 nxënësit duhet: 
· të përshkruajnë objektin e elektroteknikës dhe rëndësinë e saj për mjetet e transportit;
· të tregojnë kuptimin e madhësive elektrike dhe simbolikën e tyre;
· të dallojnë përcjellësat dhe izolatorët e rrymës elektrike;
· të përshkruajnë efektet kryesore të rrymës elektrike;
· të tregojnë rreziqet nga rryma elektrike dhe masat për mbrojtjen prej saj;
· të dallojnë elementet e ndryshëm të skemave elektrike tipike;
· të përshkruajnë veçoritë e skemave elektrike tipike;
· të zbatojnë ligjin e Ohmit në një pjesë të qarkut, si dhe në qarqe elektrike të thjeshta;
· të shpjegojnë dukuritë e elektromagnetizimit dhe induksionit elektromagnetik;
· të përshkruajnë veçoritë dhe përdorimet në mjetet e transportit të elementeve kryesore të skemave elektrike (çelësave, rezistencave, bobinave, kondensatorëve, ndriçuesve dhe sinjalizuesve);
· të përshkruajnë veçoritë dhe përdorimet në mjetet e transportit të elementeve kryesore të skemave elektrike (pajisjeve treguese të parametrave, mbrojtëse, komutuese, komanduese dhe rregulluese);
· të përshkruajnë parimin e punës dhe ndërtimin e transformatorëve të ndryshëm;
· të përshkruajnë parimin e punës dhe ndërtimin e motorëve sinkronë dhe asinkronë;
· të përshkruajnë parimin e punës dhe ndërtimin e gjeneratorëve të ndryshëm;
· të përshkruajnë parimin e punës dhe ndërtimin e akumulatorëve të ndryshëm;
· të përshkruajnë objektin mekatronikes dhe rëndësinë e saj për mjetet e transportit;
· të tregojnë veçoritë dhe përdorimet e gjysëmpërçuesve në mjetet e transportit;
· të dallojnë elementet e ndryshëm të qarqeve elektronike tipike dhe simbolikën e tyre;
· të përshkruajnë veçoritë e skemave tipike me gjysëmpërçues;
· të përshkruajnë elementet e qarqeve elektronike dhe mekatronike;
· të përshkruajnë bazat e programimit PLC;
· të përshkruajnë objektin e mekatronikës dhe rëndësinë e saj për mjetet e transportit;
· të përshkruajnë, llojet, veçoritë dhe përdorimet në mjetet e transportit tё sensorёve, proҫesorёve dhe vepruesve (aktuatorёve);
· të përshkruajnë llojet, veçoritë dhe përdorimet e sistemeve të komandimit automatik në mjetet e transportit.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Elektroteknika dhe mekatronika në mjetet e transportit” kl. 11 - 68 orë
	
	Tema 1
	Hyrje në elektricitet dhe elektroteknikë
	2 orë

	Tema 2
	Madhësitë elektrike dhe matja e tyre
	2 orë

	Tema 3
	Përcjellësit dhe izolatorët e rrymës elektrike
	2 orë

	Tema 4
	Efektet e rrymës elektrike
	2 orë

	Tema 5
	Rreziqet dhe mbrojtja nga rryma elektrike
	2 orë

	Tema 6
	Elementet (simbolet) dhe llojet kryesore të skemave elektrike
	3 orë

	Tema 7
	Ligjit i Ohmit dhe zbatime të tij
	3 orë

	Tema 8
	Elektromagnetizmi dhe induksioni elektromagnetik
	3 orë

	Tema 9
	Çelësat
	2 orë

	Tema 10
	Rezistencat
	2 orë

	Tema 11
	Bobinat
	2 orë

	Tema 12
	Kondensatorët
	2 orë

	Tema 13
	Ndriçuesit dhe sinjalizuesit
	3 orë

	Tema 14
	Pajisjet treguese të parametrave
	2 orë

	Tema 15
	Pajisjet mbrojtëse (siguresat dhe automatët)
	3 orë

	Tema 16
	Pajisjet e komutimit, komandimit dhe rregullimit
	3 orë

	Tema 17
	Transformatorët
	2 orë

	Tema 18
	Motorët sinkronë dhe asinkronë
	3 orë

	Tema 19
	Gjeneratorët
	3 orë

	Tema 20
	Akumulatorët
	2 orë

	Tema 21
	Hyrje në mekatronikën e automjeteve
	1 orë

	Tema 22
	Gjysëmpërçuesit
	2 orë

	Tema 23
	Elementet e qarqeve elektronike dhe mekatronike
	3 orë

	Tema 24
	Diodat Zener dhe transistorët me efekt fushe
	3 orë

	Tema 25
	Bazat e programimit PLC
	2 orë

	Tema 26
	Qarqet llogjike dhe llojet e tyre
	1 orë

	Tema 27
	Sensorёt, llojet dhe përdorimi në automjete
	2 orё

	Tema 28
	Proçesorët, llojet dhe përdorimi në automjete
	2 orë

	Tema 29
	Vepruesit (aktuatorët), llojet dhe përdorimi në automjete
	2 orë

	Tema 30
	Sistemet e komandimit automatik dhe mekatronik në automjete
	2 orë




IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar
[bookmark: _Toc218785341]1.  Moduli “Punime axhusterie”  

Kualifikimi:  Shërbime mjetesh transporti
Niveli:            II i KSHK
Klasa:            10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME AXHUSTERIE

	(M-04-210-26)

	Qëllimi i modulit

	

	[bookmark: _Toc218785342]Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme axhusterie që përdoren në shërbimet e mjeteve të transportit, si dhe matjet përkatëse, me përdorimin e veglave dhe pajisjeve të axhusterisë.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	[bookmark: _Toc218785343]RN 1
	Nxënësi kryen matje, shënime dhe përgatitje mekanike. Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë drejt instrumentat matëse dhe shënuese;
· të kryejë matje të sakta me meter;
· të kryejë matje të sakta me kalibër;
· të kryejë matje të sakta me micrometer;
· të kryejë matje të sakta me kompararor;
· të kryejë matje të sakta me këndmatës;
· të kryejë matje të sakta me manometër;
· të kryejë shënimet mekanike me instrumente shënuese të ndryshme të tregojë kujdesin e duhur për instrumentat matëse dhe shënuese.
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së matjeve, shënimeve dhe përgatitjeve mekanike
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime bazë të metaleve me vegla dore.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interprtetojë drejt skicën ose vizatimin e detalit që  do të punohet me vegla dore;
· të përzgjedhë copën metalike  që  do të punohet me vegla dore;
· të përzgjedhë veglat e duhura të punës për proceset e prerjes, limimit, të deformimit në të ftohtë dhe zmerilimit;
· të përzgjedhë instrumentet e nevojshme matëse dhe shënuese;
· të përzgjedhë metodat e duhura për proceset e prerjes, limimit, të deformimit në të ftohtë dhe zmerilimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë teknikat e duhura për prerjen e copave metalike me me vegla dore;
· të zbatojë teknikat e duhura për limim e sipërfaqeve metalike, të brendshme dhe të jashtme;
· të zbatojë teknikat e duhura për punimet e detaleve metalike me deformim në të ftohtë;
· të zbatojë teknikat e duhura për zmerilimin sipërfaqeve te detaleve (copave) të punuar më parë.
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë punime bazë të metaleve me vegla dore në sipërfaqet përkatëse;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë kryerjes së punimeve bazë të metaleve me vegla dore.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen punime të vrimave dhe filetime. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt skicën ose vizatimin e copës që  do të punohet me anë të proçesit të punimit të vrimave dhe filetimit;
· të përzgjedhë copën metalike,që  me anë të proçesit të punimit të shpimit dhe filetimit, realizon vrimat;
· të përzgjedhë instrumentat prerës dhe veglat e duhura të punës për proceset e punimit të shpimit dhe filetimit;
· të kryejë vendosjen dhe shtrëngimin e duhur të majës shpuese në pajisjen shpuese të bangos ose të dorës;
· të përcaktojë saktë regjimet e shpimit të vrimës;
· të zbatojë regjimet e shpimit të vrimave me pajsije shpuese të bangos ose të dorës;
· të përcaktojë drejt mënyrën e kalizvarimit dhe alezimit të vrimës;
· të zbatojë teknikat e duhura për kalizvarimin dhe alezimin e vrimës;
· të zbatojë teknikat e punimit me dorë të filetos së brendshme dhe të jashtme;
· të largojë ashklat gjatë punimit;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë përpunimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë kryerjes së punime të vrimave dhe filetimeve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repart axhusterie ose mjedise pune ku kryhen punime të axhusterisë.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore të axhusterisë.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të matjes, shënimit, limimit, sharrimit, shpimit, kalizvarimit, alezimit, punimit me deformim, filetimit dhe zmerilimit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës së axhusterisë me vegla dore.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për të kryer punime të ndryshme axhusterie që përdoren në shërbimet e mjeteve të transportit, si dhe matjet përkatëse, me përdorimin e veglave dhe pajisjeve të axhusterisë. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së axhusterisë.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, shënime dhe procese pune axhusterie.
· Copa të ndryshme metalike për punime axhusterie.
· Skica dhe vizatime teknike të detaleve të ndryshme.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.





2.  Moduli “Punime zmontimi dhe montimi në automjete”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           10

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME ZMONTIMI DHE MONTIMI NË AUTOMJETE

	(M-18-212-19)

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të zmontimit dhe montimit të agregateve kryesore nga automjetet, si dhe të zmontimit dhe montimit të pjesëve të motorit të automjetit.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zmonton agregatet kryesore nga automjeti.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të automjetit;
· të përcaktojë drejt rradhën e punës për zmontim; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për zmontim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zmontim;
· të zbatojë procedurat e duhura të shkëputjes së lidhjeve elektrike të agregateve të automjetit;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të motorit nga automjeti;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të freksionit nga automjeti;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të kutisë së shpejtësisë nga automjeti;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të transmisionit kardanik nga automjeti;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të urave nga automjeti;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të grupit të timonit nga automjeti;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të rrotave nga automjeti; 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë çmontimit të agregateve kryesore nga automjeti. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi monton agregatet kryesore në automjet.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të automjetit;
· të përcaktojë drejt rradhën e  punës për montim; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhra për montim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e  punës për montim;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të motorit në automjet;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të freksionit në automjet;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të kutisë së shpejtësisë në automjet;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të transmisionit kardanik në automjet;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të urave në automjet;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të grupit të timonit në automjet;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të rrotave në automjet;
· të zbatojë procedurat e duhura të rivendosjes së lidhjeve elektrike të agregateve të automjetit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit të agregateve kryesore në automjet. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zmonton pjesët kryesore të motorit të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të motorit të automjetit;
· të përcaktojë drejt rradhën e  punës për zmontimin e pjesëve të motorit; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për zmontimin e pjesëve të motorit; 
· të përgatitë motorin dhe vendin e punës për zmontim;
· të zbatojë procedurat e duhura të shkëputjes së lidhjeve elektrike të pjesëve të motorit;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të elementeve të sistemit të ushqimit;
· të zbatojë procedurat e çmontimit të elementeve të sistemit të startimit;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të elementeve të sistemit të ftohjes.
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të elementeve të sistemit të ndezjes.;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të kokës së motorit;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të nënkarterit;
· të zbatojë procedurat e zmontimit të elementeve të sistemit të vajisjes;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të boshtit me gunga dhe elementeve të shpërndarjes së gazeve;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të boshtit të motorit;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të grupit piston-cilindër;
· të sistemojë si duhet pjesët e zmontuara të motorit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zmontimit të pjesëve kryesore të motorit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi monton pjesët kryesore të motorit të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të motorit të automjetit;
· të përcaktojë drejt rradhën e punës për montimin e pjesëve të motorit; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për montimin e pjesëve të motorit; 
· të përgatitë vendin e punës për montimin e pjesëve të motorit;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të grupit piston-cilindër;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të boshtit të motorit;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të boshtit me gunga dhe elementeve të shpërndarjes së gazeve;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të elementeve të sistemit të vajisjes;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të nënkarterit;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të kokës së motorit;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të elementeve të sistemit të ndezjes;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të elementeve të sistemit të ftohjes;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të elementeve të sistemit të ushqimit;
· të zbatojë procedurat e duhura të rivendosjes së lidhjeve elektrike të pjesëve të motorit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit, gjatë montimit të pjesëve kryesore të motorit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime zmontim-montimit të pjesëve të automjeteve.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të zmontim-montimit të pjesëve të automjeteve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të zmontim-montimit të pjesëve të automjeteve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të zmontimit dhe montimit të agregateve kryesore nga automjetet, si dhe të zmontimit dhe montimit të pjesëve të motorit të automjetit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së zmontim-montimit.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për zmontim-montimin e pjesëve të automjeteve dhe motorëve.
· Automjet mësimor.
· Agregate të automjeteve dhe motorë.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.







3. Moduli “Punime saldimi”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           11

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME SALDIMI

	M-04-211-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të thjeshta të saldimit me hark elektrik dhe të saldimit me gas, që përdoren në shërbimet e mjeteve të transportit.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi parapërgatitet për saldimin me hark elektrik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik për saldimin me hark elektrik që do të kryhet;
· të përzgjedhë mjetet, pajisjet dhe materialet e duhura të punës;
· të përgatisë bangon për saldimin me hark;
· të përzgjedhë elektrodat e duhura për llojin e saldimit me hark që do të kryhet;
· të veshë uniformën dhe mjete mbrojtëse për saldimin me hark elektrik;
· të përgatititë makinën salduese me parametrat e duhur për saldimin me hark elektrik që do të kryhet;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në copat që do të saldohen;
· të parapërgatitë copat që do të saldohen për saldim me hark elektrik;
· të kryejë vendosjen e duhur të copave në bangon e saldimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë parapërgatitjes për saldimin me hark elektrik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen saldime të thjeshta me hark elektrik, me tegel të drejtë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë pikimit me hark elektrik;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë saldimit të sheshtë me hark elektrik;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë saldimit me mbivënie (një mbi një) me hark elektrik;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë saldimit kokë më kokë (ballor) me hark elektrik;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë saldimit këndor me hark elektrik;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë prerjes së copave metalike me hark elektrik;
· të kryejë kontrollin e duhur dhe përpunimin përfundimtar të tegelave të saldimit me hark elektrik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë saldimit me hark elektrik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen saldime të thjeshta me gaz.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të veshë e uniformën dhe e mjeteve mbrojtëse të nevojshme për saldimin me gaz;
· të përzgjedhë mjetet, pajisjet dhe materialet e duhura të punës;
· të përgatisë bangon për saldimin me gaz;
· të përgatisë për punë gjeneratorin e acetilenit;
· të përzgjedhë shufrat e duhura të metalit mbushës për saldim me gaz;
· të përzgjedhë dhe montojë pipën e duhur të kanelës;
· të rregullojë regjimin e duhur të saldimit me gaz;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në copat që do të saldohen;
· të parapërgatisë copat që do të saldohen për saldim me gaz;
· të vendosë siç duhet copat në bangon e saldimit me gaz;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë saldimit me gaz;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë saldimit të sheshtë me gaz;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë saldimit me mbivënie (një mbi një) me gaz;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë saldimit kokë më kokë
· (ballor) me gaz;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë saldimit këndor me gaz;
· të zbatojë procedurat e duhura gjatë prerjes së copave metalike me gaz;
· të kryejë kontrollin e duhur dhe përpunimin përfundimtar të tegelave të saldimit me gaz;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë saldimeve të thjeshta me gaz.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repart saldimi ose në mjedise pune ku kryhen punime të saldimit me hark elektrik dhe me gas.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të saldimeve kryesore me hark elektrike dhe me gaz.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të parapërgatitjes dhe të realizimit të saldimeve me pikim, të sheshta, kokë më kokë, me mbivënie, këndore dhe të prerjes me saldim me hark dhe me gaz, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës së saldimit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të thjeshta të saldimit me hark elektrik dhe të saldimit me gaz, që përdoren në shërbimet e mjeteve të transportit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së saldimit me hark elektrik dhe me gaz.
· Aparate saldimi me hark elektrik dhe me gaz.
· Materialet e nevojshme për saldim me hark elektrik dhe me gaz.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, shënime dhe saldime me hark elektrik dhe me gaz.
· Copa të ndryshme metalike për punime saldimi.
· Skica dhe vizatime teknike të detaleve të ndryshme për saldim.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.







4. Moduli “Punime të thjeshta riparimi në motorët e mjeteve të transportit”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME TË THJESHTA RIPARIMI NË MOTORËT E MJETEVE TË TRANSPORTIT

	M-18-2384-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në mekanizmin bjellë-manivelë, në mekanizmin e shpërndarjes (distribucionit), në sistemet e motorëve “Otto” dhe “Diesel” të automjeteve të lehta.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi kryen punimet e mirëmbajtjes bazë të motorit të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik te automjetit për zëvendësimin e filtrit të ajrit ,filtrit të vajit të motorit , vajin dhe filtrin e lëndës djegëse të motorit.
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurise;
· të përcaktojë saktë llojin e vajit dhe filtrat sipas specifikave të tipit të motorit;
· të përcaktojë saktë rradhën e punës për zëvendësimin e filtrit të ajrit ,filtrit të vajit të motorit , vajin dhe filtrin e lëndës djegëse të motorit; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhur të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e filtrit të ajrit,filtrit të vajit, filtrit të lëndës djegëse dhe vajin e motorit ;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e filtrit të ajrit ;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e e filtrit të lëndës djegëse;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e vajit të motorit ;
· të eliminojë ajrin nga sistemi i ushqimit të motorëve Diesel
· të kontrollojë funksionimin uniform të motorit; 
· të kryejë kontrollin vizual për rrjedhje të vajit, karburantit dhe lëngut ftohës; 
· te kryejë kontrollin vizual te rripit ndihmës (të alternatorit), te pulexhove
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së punimeve të mirëmbajtjes bazë të motorit të automjetit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime riparimi dhe zëvendësimi në mekanizmin e shpërndarjes së gazeve (distribucionit) 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zëvendësojë rripin e dhëmbëzuar të distribucionit;
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik te auromjetit për zëvëndësimin e rripit ose zinxhirit të distribucionit  dhe regjistrimin e hapësirës termike të valvulave të motorit të motorit .
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurise;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë instrumentet e nevojshme matëse dhe regjistruese;
· të përzgjedhë drejt rripin ose zinxhirin e distribucionit të motorit; 
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e rripit ose zinxhirit të distribucionit dhe regjistrimin e hapësirës termike të valvulave të motorit të motorit
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e rripit ose zinxhirit të distribucionit motorit;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin të rripit të distribucionit të motorit; 
· zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin dhe regjistrimin regjistruesit të tensionimit të rripit;
· të kryejë kontrollin manual te montimit të rripit të distribucionit të zëvendësuar;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e zinxhirit të distribucionit të motorit; 
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për regjistrimin e mekanizmit të tensionimit, zinxhirit të distribucionit dhe të motorit;
· të kryejë kontrollin manual të montimit të zinxhirit të distribucionit të motorit; 
· të ndezë motorin dhe të kontrollojë funksionimin e rripit zinxhirit të distribucionit të motorit të zëvendësuar;
· të zbatojë saktë procedurat e regjistrimit të hapësirës së duhur termike të secilës prej valvulave të motorit;
· të kryejë ndezjen e motorit dhe kontrollin e funksionimit të tij pas regjistrimit të hapësirës termike të valvulave të motorit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve të riparimit dhe zëvendësimit në mekanizmin e shpërndarjes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen punime në mekanizmat e brendshëm të motorit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik te auromjetit për zëvëndësimin e elementeve të mekanizmit bjellë–manivelë  dhe nënkarterin e motorit
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurise;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë instrumentet e nevojshme matëse dhe regjistruese;
· të përgatitë vendin e punës dhe motorin në bango për zëvendësimin e elementeve të mekanizmit bjellë-manivelë;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e elementeve të mekanizmit bjellë-manivelë dhe nënkarterin e motorit, në një motor të vendosur në bango; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të shkëputë lidhjet elektrike dhe hidraulike të kokës së motorit;
· të zmontojë dhe të heqë kokën e motorit dhe guarnicionin e kokës së motorit;
· të zmontojë dhe të heqë nënkarterin dhe guarnicionin e nënkarterit;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e bronzinat (kushinetat rëshqitëse) të biellave;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin  e bokullave të biellave;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e fashove elastike nga pistonat;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e nënkarterit të motorit;
· të kryejë matjet dhe kontrollet e duhura gjatë punës;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të kryejë ndezjen e motorit dhe kontrollin e funksionimit të tij pas regjistrimit të hapësirës termike të valvulave të motorit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve në mekanizmat e brendshëm të motorit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen  punime në sistemin e ftohjes së motorit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të automjetit për   zëvëndësimin e sistemit të ftohjes të motorit;
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurise;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë instrumentet e nevojshme matëse dhe regjistruese;
· të përcaktojë saktë lëngun ftohës dhe pjesët e këmbimit sipas specifikave të tipit të motorit;
· të përcaktojë drejt rradhën e punës  për  zëvëndësimin e termostatit, pompës të ujit, tubave prej gome, lëngut ftohës dhe riparimin ose zëvëndësimin e radiatorit  të sistemit të ftohjes së motorit; 
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin ose riparimin e radiatorit  të sistemit të ftohjes së motorit;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e termostatit;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e pompës të ujit;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e termostatit;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e lëngut ftohës të motorit; 
· të  ndezë  motorin dhe të kryejë kontrollin e funksionimit të pas punimi;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve në sistemin e ftohjes së motorit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në mekanizmat e motorëve të automjeteve të lehta.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të punimeve kryesore që kryhen në mekanizmin bjellë-manivelë dhe në mekanizmin e shpërndarjes së gazeve të motorëve të automjeteve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për zëvendësimin e guarnicionit të kokës së motorit, të pjesëve të grupit të pistonit, të rripit të dhëmbëzuar dhe zinxhirit të distribucionit, si dhe për regjistrimin e hapësirës termike të valvulave në motorët e automjeteve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të kryesore në sistemine vajisjes, të ftohjes dhe të ushqimit të motorëve të automjeteve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemet e motorëve, në mekanizmin bjellë-manivelë dhe në mekanizmin e shpërndarjes së gazeve të motorëve “Otto” dhe “Diesel” në automjete.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në mekanizmin bjellë-manivelë ,mekanizmin e shpërndarjes së gazeve të motorëve të automjeteve dhe zëvendësimit në sistemet e motorëve të automjeteve.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin në mekanizmat e motorëve të automjeteve,
· Automjet mësimor me motor në gjendje pune.
· Pjesë këmbimi të sistemeve të motorëve 
· Vajra dhe lëngje ftohëse për motorët.
· Pjesë këmbimi të mekanizmave të motorëve të automjeteve.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 







5. Moduli “Punime të thjeshta riparimi në sistemin e thithjes dhe shkarkimit të gazrave”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME TË THJESHTA RIPARIMI NË SISTEMIN E THITHJES DHE SHKARKIMIT TË GAZRAVE 

	(M-18-2385-26)

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e thithjes dhe shkarkimit të gazrave.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin në sistemin e thithjes dhe shkarkim-monitorimit të gazrave.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përcaktojë drejt rradhën e punës  për kontrollin e sistemit të thithjes dhe shkarkim-monitorimit të gazrave;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurisë;
· të identifikojë komponentët kryesorë të sistemit të thithjes (manifold, filter ajri, sensorë) dhe të shkarkimit dhe monitorimit të gazeve (tubacion, katalizator, sensore O2);
· të kryejë kontroll për çarje, lirime, konsumim ose dëmtime të dukshme;
· të kryejë kontroll për zhurma jo normale gjatë punës së motorit;
· të përcaktojë saktë defektet e mundshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë kontrollit në sistemin e thithjes dhe shkarkim-monitorimit të gazrave.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	 RN 2 
	Nxënësi kryen punime të thjeshta në sistemin e thithjes dhe shkarkim-monitorimit të gazrave.
      Kriteret e vlerësimit:
       Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik te automjetit për kryerjen e punimeve të thjeshta të zëvendësimit ose mirmbajtjes në sistemin e thithjes dhe shkarkim-monitorimit të gazrave;   
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurise;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë saktë pjesët e këmbimit sipas specifikave;
· të përcaktojë drejt rradhën e punës  për mirëmbajtjen ose   zvendësimin e elementëve të sistemit të thithjes dhe shkarkim-monitorimit të gazrave;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për mirëmbajtjen dhe riaparimin e elementëve të sistemit të thithjes dhe sharkim-monitorimit të gazrave;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e elementëve të sistemin e thithjes dhe shkarkim-monitorimit të gazrave;
· të kryejë kontrollin  e elementëve në sistemin e thithjes dhe shkarkim-monitorimit të gazrave pas punimeve;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të thjeshta në sistemin e thithjes dhe shkarkim-monitorimit të gazrave.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit të thithjes dhe shkarkimit të gazrave.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit të thithjes dhe shkarkimit të gazrave të automjeteve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të riparimit Turbo /kompresor,EGR (riqarkullimi i gazrave të shkarkimit),kompresorit, zëvendësimit të tubacioneve ,sensoreve O2, katalizatorit,fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të përcaktuar dëmtimet EGR (riqarkullimi i gazrave të shkarkimit), kompresorit dhe mirëmbajtjen e tubacioneve , sensoreve O2, katalizatorit të automjeteve.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit të thithjes dhe shkarkimit të gazrave të automjeteve.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen,zvendësimin dhe riparimin e sistemit të thithjes dhe shkarkimit të gazrave të automjeteve.
· Automjet mësimor.
· Kolektori i thithjes .
· EGR(riqarkullimi i gazrave të shkarkimit).
· Turbo /kompresor
· Tubacione të shkarkos ,sensoret O2, katalizator.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
















6. Moduli “Punime të thjeshta riparimi në sistemin e transmetimit të fuqisë”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME TË THJESHTA RIPARIMI NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT TË FUQISË   

	(M-18-2386-26)

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në friksionet mekanike, në kutitë e ndërrimit të shpejtësisë (KNSH) manuale së automjeteve, në transmesionin e automjeteve, në hidrotransformator dhe kutinë e shpejtësisë (KNSH) automatike të automjeteve.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi kryen punime riparimi dhe zëvendësime të pjesëve të friksioneve mekanike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik te automjetit për kryerjen e punimeve të thjeshta të zëvendësimit ose mirmbajtjes  të pjesëve të  friksioneve mekanike dhe mekanizmin mekanik të komandimit;   
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurisë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kryerjen e punimeve të thjeshta të zëvendësimit ose mirëmbajtjes  të pjesëve të  friksioneve mekanike dhe mekanizmin mekanik të komandimit;
· të përcaktojë saktë pjesët e këmbimit të nevojshme ,sipas specifikave të friksioneve mekanike dhe mekanizmin mekanik të komandimit;
· të përcaktojë saktë rradhën e punës  për mirëmbajtjen ose zvendësimin e pjesëve të  friksioneve mekanike dhe mekanizmin mekanik të komandimit;
· të zbatojë procedurat e mirëmbajtjes dhe zvendësimit të friksionit mekanik dhe mekanizmit të komandimit.
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për mirëmbajten e pjesëve të  friksioneve mekanike dhe mekanizmin mekanik të komandimit;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura të zëvendësimit të pjesëve të  friksioneve mekanike dhe mekanizmin mekanik të komandimit;
· të  ndezë automjetin dhe të kryejë kontrollin e funksionimit të pas punimit të pjesëve të  friksioneve mekanike dhe mekanizmin mekanik të komandimit;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve të riparimit dhe zvendësimit të sistemit të friksionit mekanik. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime të mirëmbajtjes  të KNSH-së manuale të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të KNSH manuale;
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurisë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kryerjen e punimeve të thjeshta të mirëmbajtjes  të KNSH manual;
· të përcaktojë saktë llojin e vajit dhe pjesët e këmbimit sipas specifikave të tipit KNSH manuale;
· të përcaktojë rradhën e punës  për kryerjen e punimeve të  mirëmbajtjes të KNSH manual;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për mirëmbajten e KNSH manual;
· të zbatojë procedurat e duhura të mirëmbajtes të KNSH manual;
· të  ndezë  automjetin dhe të kryejë kontrollin e funksionimit të pas punimit të pjesëve të  KNSH manual;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve të mirëmbajtjes së KNSH-së manuale të automjeteve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen punime të zëvendësimit të komponentëve të transmisionit kardanik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik te automjetit për kryerjen e punimeve të zvëndësimit në transmisionin kardanik;
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurisë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kryerjen e punimeve të zvëndësimit të transmisionit kardanik;
· të përcaktojë saktë pjesët e këmbimit sipas specifikave të transmisionit kardanik;
· të përcaktojë rradhën e punës  për kryerjen e punimeve të  të zëvendësimit të transmisionit kardanik;
· të zbatojë procedurat e duhura të zëvendësimit të transmisionit kardanik;
· të  ndezë  automjetin dhe të kryejë kontrollin e funksionimit pas punimeve të zëvendësimit në transmisionin kardanik; 
të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve të zëvendësimit të komponentëve të transmisionit kardanik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen punime të mirëmbajtjes në transmisionet për rrota aktive (para dhe pas).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të automjetit për kryerjen e punimeve të zvëndësimit të xhuntove kardanike të transmisionit për rrota të para  dhe të pasme aktive;
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurisë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kryerjen e punimeve të zvëndësimit të xhuntove kardanike të transmisionit për rrota të para  dhe të pasme aktive;
· të përcaktojë saktë pjesët e këmbimit sipas specifikave të xhuntove kardanike të transmisionit për rrota të para  ose të pasme aktive;
· të përcaktojë rradhën e punës për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të xhuntove kardanike të transmisionit për rrota të para ose të pasme aktive;
· të zbatojë procedurat e duhura të mirëmbajtjes së zëvendësimit të xhuntove kardanike të transmisionit për rrota të para aktive;
· të zbatojë procedurat e duhura të mirëmbajtjes së zëvendësimit të xhuntove kardanike të transmisionit për rrota të pasme aktive;
· të  ndezë  automjetin dhe të kryejë kontrollin e funksionimit të pas punimeve të zëvendësimit të xhuntove kardanike të transmisionit për rrota të para ose të pasme aktive;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve të mirëmbajtjes në transmisionet për rrota aktive.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 5 
	Nxënësi kryen punime të mirëmbajtjes në diferencialin e automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik te automjetit për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të vajit dhe guarnicioneve të dëmtuara në diferencialin e automjetit;
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurisë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të vajit dhe guarnicioneve të dëmtuara në diferencialin e automjetit;
· të përcaktojë saktë llojin e vajit dhe guarnicionet e ndryshme sipas specifikave të diferencialit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e punës  për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të  vajit dhe guarnicioneve  të diferencialit të automjetit;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura të zëvendësimit të  vajit dhe guarnicioneve të dëmtuara të diferencialit të automjetit;
· të  ndezë  automjetin dhe të kryejë kontrollin e funksionimit  pas punimeve të zëvendësimit të  vajit dhe guarnicioneve të dëmtuara t diferencialit të automjetit;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të mirëmbajtjes në diferencialin e automjetit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 6      
	Nxënësi kryen punime të mirëmbajtjes së KNSH-së automatike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik te automjetit për kryerjen e punimeve të mirëmbajtjes dhe zvendësimit të bllokut hidrotransformator ,vajit, filtrit të vajit dhe riparimit të rjedhjeve të vajit në KNSH automatike;
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurisë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kryerjen e punimeve të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të bllokut hidrotransformator ,vajit, filtrit të vajit dhe riparimit të rjedhjeve të vajit në KNSH automatike;
· të përcaktojë saktë bllokun hidrotransformator, guarnicionet, llojin e vajit dhe filtrin e vajit sipas specifikave të KNSH automatike;
· të identifikojë rrjedhjet e mundshme të vajit në KNSH automatike; 
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për riparimin e rrjedhjeve të mundshme duke riparuar ose zëvendësuar pjesët e dëmtuara;
· të përcaktojë rradhën e punës  për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të bllokut hidrotransformator;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura të zëvendësimit të bllokut hidrotransformator të KNSH automatike;
· të përcaktojë rradhën e punës  për kryerjen e punimeve të zëvendësimit  të vajit dhe filtrit të vajit të KNSH automatike;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura të zëvendësimit të vajit dhe filtrit të vajit të KNSH automatike;
· të  ndezë  automjetin dhe të kryejë kontrollin e funksionimit  pas punimeve në KNSH automatike;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve për mirëmbajtjen e KNSH automatike.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në friksionet mekanike, në transmisionet e automjeteve dhe në bllokun hidrotransfromator–KNSH automatike të automjeteve.
1. Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në friksionet mekanike,në transmisionet e automjeteve dhe në  bllokun hidrotransfromator – KNSH automatike të automjeteve
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në friksionet mekanike,në transmisionet e automjeteve dhe bllokun hidrotransfromator – KNSH automatike të automjeteve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në transmisione,të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në friksionet mekanike dhe në kutitë ndërrimit të shpejtësisë (KNSH) manuale së automjeteve dhe në hidrotransformatorё (friksione hidraulik) dhe nё kutitë e ndërrimit të shpejtësisë (KNSH) automatike.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin e këtij moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në friksionet mekanike, në transmisionet e automjeteve, në KNSH manuale të automjeteve, në bllokun hidrotransfromator – KNSH automatike të automjeteve.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin në bllokun hidro-transformator – KNSH automatike të automjeteve, friksion mekanik dhe KNSH manuale,transmisionet e automjeteve.
· Automjet mësimor me friksion mekanik dhe KNSH manuale.
· Automjet mësimor me  KNSH automatike.
· Automjet mësimor me transmisione për rrota të para aktive dhe për rrota të pasme aktive.
· Pjesë këmbimi për transmisionet e automjeteve të lehta
· Detale dhe nyje të friksioneve mekanike dhe KNSH manuale.
1. Bllok hidrotransfromator – KNSH automatike.
1. Vajra, filtra, guarnicione dhe permistopa të bllokut hidrotransfromator – KNSH automatike.
1. Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.









7. Moduli “Punime në sistemin e drejtimit të automjeteve”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME NË SISTEMIN E DREJTIMIT TË AUTOMJETEVE

	(M-18-220-19)

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e drejtimit të automjeteve të lehta.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zëvendëson kokat sferike të levave të sistemit të drejtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të drejtimit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e kokës sferike të levës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt kokën sferike të levës për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e kokave sferike të levave;
· të heqë fiksuesit (kopiljen) e dados së kokës sferike;
· të zmontojë dadon e kokës sferike të levës së dëmtuar;
· të ndajë kokën sferike nga krahu i grushtit të kthimit;
· të kryejë shënime të sakta në pjesën e filetuar të kokës sferike;
· të lirojë kundra-dadon në pjesën lidhëse të levës;
· të ç`filetojë kokën e dëmtuar të levës;
· të filetojë në levë kokën sferike të re, sipas shënimeve të kryera;
· të fiksojë kokën sferike me pjesën lidhëse, me anë të shtrëngimit të kundra-dados;
· të vendosë kokën sferike të levës në folenë përkatëse të krahut të grushtit të kthimit;     
· të montojë dadon e kokës sferike të zëvendësuar;
· të vendosë fiksueset e dados në  kokën sferike;
· të kryejë provën e funksionimit të kokës sferike të zëvendësuar; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit të kokave sferike të levave të sistemit të drejtimit të automjeteve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zëvendëson mekanizmin e kthimit manual, të sistemit të drejtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të drejtimit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e mekanizmit të kthimit manual;
· të përzgjedhë veglat dhe paisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt mekanizmin manual të kthimit për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e mekanizmit manual të kthimit;
· të shkëputë mekanizmin e kthimit me levën (ose levat) e kthimit;
· të ndajë mekanizmin e kthimit nga boshti i timonit;
· të zmontojë bulonat që lidhin mekanizmin manual të kthimit me shasinë e automjetit;
· të heqë mekanizmin manual të kthimit të dëmtuar;
· të vendosë në shasi dhe të montojë me bulona mekanizmin manual të kthimit të ri;
· të bashkojë mekanizmin manual të kthimit me boshtin e timonit;
· të lidhë mekanizmin manual të kthimit me levën (ose levat) e kthimit;   
· të  kryejë provat e funksionimit të mekanizmit manual të kthimit të zëvendësuar; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të mekanizmit manual të kthimit në automjet.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zëvendëson përforcuesin hidraulik (servomekanizmin) të sistemit të drejtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të drejtimit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e përforcuesit hidraulik të sistemit të drejtimit të automjetit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt përforcuesin hidraulik të sistemit të drejtimit për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e përforcuesit hidraulik të sistemit të drejtimit;
· të shkëputë lidhjet elektrike të përforcuesit hidraulik;
· të shkëputë krahët (levave) e sistemit të drejtimit nga përforcuesi hidraulik;
· të shkëputë boshtin e timonit nga përforcuesi hidraulik;
· të heqë vajin nga sistemi hidraulik i përforcuesit të drejtimit; 
· të shkëputë tubacionet e vajit të përforcuesit hidraulik;
· të lirojë bulonat që lidhin përforcuesin hidraulik me shasinë e automjetit;
· të heqë përforcuesin hidraulik të dëmtuar të sistemit të drejtimit;
· të vendosë dhe të shtrëngojë me bulona përforcuesin hidraulik të ri të sistemit të drejtimit;
· të lidhë tubacionet e vajit të përforcuesit hidraulik;
· të lidhë boshtin e timonit me përforcuesin hidraulik;
· të lidhë krahët (levat) e sistemit të drejtimit me përforcuesin hidraulik;
· të hedhë sasinë e duhur të vajit në sistemin hidraulik të përforcuesit të drejtimit;
· të nxjerrë ajrin nga sistemi hidraulik i përforcuesit;
· të rivendosë lidhjet elektrike të përforcuesit hidraulik;
· të kryejë provat e funksionimit të përforcuesit hidraulik të sistemit të drejtimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të përforcuesit hidraulik të sistemit të drejtimit në automjet.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e drejtimit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të zëvendësimit të kokave sferike, mekanizmave të kthimit dhe përforcuesve hidraulikë të sistemit të drejtimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të kokave sferike, mekanizmave të kthimit dhe përforcuesve hidraulikë të sistemit të drejtimit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e drejtimit të automjeteve të lehta.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin e këtij moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e drejtimit të automjeteve.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e kokave sferike, mekanizmave të kthimit dhe përforcuesve hidraulikë të sistemit të drejtimit.
· Automjet mësimor.
· Detale dhe nyje të sistemit të drejtimit të automjeteve.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.








8. Moduli “Punime në sistemin e frenimit të automjeteve”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME NË SISTEMIN E FRENIMIT TË AUTOMJETEVE

	(M-18-221-26)

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e frenimit të automjeteve të lehta.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zëvendëson ferrotat e frenave me disk.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të frenimit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e nofullave të frenave me disk;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt ferrotave për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e ferrotave të frenave me disk;
· të zmontojë dhe të heqë rrotën e automjetit;
· të shtyjë pas pistonat në foletë e tyre në cilindër, me anë të kaçavidës ose morsetës “C”;
· të zmontojë bulonat e mbërthimit të nofull të frenit me disk;
· të heqë trupin e cilindrit nga disku i frenave;
· të heqë ferrotat e konsumuara;
· të heqë sustat fiksuese nga ferrotat e konsumuara;
· të vendosë sustat fiksuese te ferrotat e reja;
· të vendosë ferrotat e reja në vendet e tyre te trupi i cilindrit të frenit me disk;
· të vendosë nofulla në pozicion për montim;
· të montojë bulonat e mbërthimit të nofullat të frenit me disk;
· të montojë rrotën e automjetit;
· të kryejë provën e funksionimit të frenit me disk të cilit i janë zëvendësuar ferrotat; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit të nofullave të frenave me disk të automjeteve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zëvendëson çepet në frenat me tambur.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të frenimit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e nofullave të frenave me tambur;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt nofullat e frenave me tambur për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e nofullave të frenave me tambur;
· të zmontojë dhe të heqë rrotën e automjetit; 
· të zmontojë dhe të heqë tamburin e rrotës së automjetit;
· të heqë sustat që mbajnë të mbledhura nofullat e frenit me tambur;
· të heqë nofullat e dëmtuara nga pjata e frenit me tambur;
· të vendosë nofullat e reja në pjatën e frenit me tambur;
· të vendosë sustat që mbajnë të mbledhura nofullat e frenit me tambur;
· të kryejë regjistrimet e nevojshme;
· të vendosë dhe të montojë tamburin e rrotës;
· të vendosë dhe të montojë rrotën e automjetit;
· të kryejë provat e funksionimit të frenit me tambur me nofulla të zëvendësuara; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të nofullave të frenit me tambur, në automjet.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zëvendëson diskun e frenave.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të frenimit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e diskut të frenit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt diskun për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin  e diskut të frenit;
· të zmontojë dhe të heqë rrotën e automjetit;
· të zmontojë dhe të  heqë trupin e cilindrit të frenimit;
· të heqë fiksueset e dados së aksit të mocos;
· të zmontojë dadon e aksit të mocos së rrotës;
· të heqë kushinetën e jashtme të rrotës;
· të heqë diskun e dëmtuar të frenit;
· të vendosë diskun e ri të frenit;
· të vendosë kushinetën e jashtme të rrotës;
· të montojë dadon e aksit të mocos së rrotës;
· të vendosë fiksueset e dados së aksit të mocos; 
· të vendosë dhe të montojë trupin e cilindrit të frenimit;
· të vendosë dhe të montojë rrotën e automjetit;
· të kryejë provat e funksionimit të diskut të zëvendësuar të frenit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit,  gjatë zëvendësimit të diskut të frenit me disk, në automjet.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 4 
	Nxënësi zëvendëson tamburin e frenave.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të frenimit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e  të frenit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt tamburin për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e tamburit të frenit;
· të zmontojë dhe të heqë rrotën e automjetit;
· të heqë fiksueses e dados së aksit të mocos;
· të zmontojë dadon e aksit të mocos së rrotës;
· të heqë kushinetën e jashtme të rrotës;
· të heqë tamburin e dëmtuar të frenit;
· të vendosë tamburin e ri të frenit;
· të vendosë kushinetën e jashtme të rrotës;
· të montojë dadon e aksit të mocos së rrotës;
· të vendosë fiksueset e dados së aksit të mocos;  
· të vendosë dhe të montojë rrotën e automjetit;
· të kryejë provat e funksionimit të tamburit të zëvendësuar të frenit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të tamburit të frenit me tambur në automjet.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e frenimit të automjeteve.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të  zëvendësimit të nofullave të frenave me disk dhe me tambur, si dhe të disqeve dhe tambureve përkatëse.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të nofullave të frenave me disk dhe me tambur, si dhe të disqeve dhe tambureve përkatëse, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e frenimit të automjeteve të lehta.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin e këtij moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e frenimit të automjeteve.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin në sistemin e frenimit të automjeteve.
· Automjet mësimor.
· Detale dhe nyje të sistemit të frenimit të automjeteve.
· Katalogë, manuale, udhëzues dhe materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.








9. Moduli “Punime të thjeshta riparimi në sistemin e varjes dhe të ecjes”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME TË THJESHTA RIPARIMI NË SISTEMIN E VARJES DHE TË ECJES

	(M-18-2387-26)

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe të zëvendësimit në elementet e sistemit të varjes dhe të ecjes së automjeteve të lehta.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	66 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zëvendëson dhe mirëmban elementet e sistemit të varjes së automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të automjetit për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të amortizatorëve, balestrës sustë të aksit të parë, balestrës me fletë të aksit të pasëm, e gominave të sistemit të varjes së automjetit;
· të veshi uniformën dhe pajisjet e sigurisë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kryerjen e punimeve për zëvendësimin e amortizatorëve, balestrës sustë të aksit të parë, balestrës me fletë të aksit të pasëm, e gominave të sistemit të varjes së automjetit;
· të përcaktojë  saktë modelin e amortizatorëve, balestrës me  sustë të aksit, balestrës me fletë të aksit të pasëm, e gominave të sistemit të varjes së automjetit;
·  të përcaktojë rradhën e punës  për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të amortizatorëve;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura për zëvendësimin e amortizatorëve;
· të përcaktojë rradhën e punës  për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të balestrës sustë të aksit të parë; 
· të zbatojë saktë procedurat e duhura të zëvendësimit të balestrës sustë të aksit të parë; 
· të përcaktojë rradhën e punës  për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të balestrës sustë të aksit të pasëm; 
· të zbatojë saktë procedurat e duhura të zëvendësimit të balestrës sustë të aksit të pasëm; 
· të përcaktojë rradhën e punës  për kryerjen e punimeve të zëvendësimit  të gominave të sistemit të varjes së automjetit;
· të zbatojë saktë procedurat e duhura të zëvendësimit të gominave të sistemit të varjes së automjetit;
· të  kryejë kontrollin e funksionimit  pas punimeve të kryera në  sistemin e varjes dhe të ecjes së automjetit;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit dhe mirëmbajtjes së elementëve të sistemit të varjes së automjetit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi riparon gomat e dëmtuara. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të gomës;
· të përcaktojë saktë llojin dhe zonën e shpimit të gomës;
· të zbatojë procedurat e duhura të ngjitjes së gomës me fitil (për dëmtime të vogla);
· të parapërgatitë (zmerilojë) si duhet zonën e gomës që do të riparohet (për dëmtime të mëdha);
· të zbatojë procedurat e duhura të pastrimit e të lyerjes me ngjitës të zonës së dëmtuar; 
· të zbatojë procedurat e duhura të vendosjes së pullës ngjitëse në zonën e dëmtuar;
· të kryejë lyerjen e unazës së takimit të diskut me gomën me pastë hermetizuese;   
· të zbatojë procedurat e vendosjes së gomës në disk;
· të fryjë sa duhet gomën;
· të kontrollojë hermeticitetin e gomës së riparuar;
· të montojë gomën e riparuar në aks.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë riparimit të gomës së dëmtuar.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen riparimin dhe zëvendësimin e komponentëve të dëmtuar të rrotave.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të automjetit dhe të rrotave;
· të vendosë automjetin në vendin e punës (pajisjen ngritëse) për riparimin e rrotave;
· të kryejë lirimin paraprak të dadiçekëve (bulonave);
· të ngrejë në mënyrë të sigurt automjetin me pajisjen ngritëse;
· të kryejë lirimin e plotë të dadiçekëve;
· të heqë rrotën nga aksi;
· të fryjë sa duhet gomën (nëse është e nevojshme);
· të përcaktojë dëmtimet në gomë, në disk ose në aks;
· të përcaktojë saktë mënyrën e riparimit të rrotës; 
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet  e duhura për riparimin e rrotës; 
· të përcaktojë llojin dhe shkallën e dëmtimit të kushinetës së rrotës;
· të heqë mbulesën e diskut (tasit);
· të zbatojë procedurat e zmontimit të diskut të rrotës me kushinetën e dëmtuar;
· të zbatojë procedurat e zmontimit të mocos së rrotës nga aksi me kushinetën e dëmtuar;
· të zbatojë procedurat e heqjes së kushinetës së dëmtuar;
· të zbatojë procedurat e vendosjes së kushinetës së re;
· të kryejë grasatimin e kushinetës;
· të zbatojë procedurat e montimit të mocos së rrotës në aks;
· të bejë regjistrimin e kushinetës së zëvendësuar;
· të zbatojë procedurat e montimit të rrotës në moco;
· të vendosë mbulesën e diskut (tasit).
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë riparimit dhe zëvendësimit të komponentëve të dëmtuar të rrotave.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi balancon rrotat e automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të automjetit;
· të zbatojë procedurat e zmontimit të rrotës që do të balancohet;
· të vendosë rrotën që do të balancohet në makinën e balancimit;
· të kryejë rregullimin e parametrave të makinës për balancimin e rrotës;
· të përcaktojë pozicionin dhe shkallën e mos-balancimit të rrotës;
· të vendosë kundrapesha për balancim ;
· të kryejë rikontrollin e balancimit deri në balancim të plotë ;
· të heqë rrotën e balancuar nga makina balancuese;
· të montojë rrotën në automobil.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë balancimit të rrotave të automjeteve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e varjes së automjeteve si dhe mirëmbajtjes dhe riparimit të rrotave të automjeteve.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të zëvendësimit të amortizatorëve, balestrave dhe gominave të sistemit të varjes së automjeteve dhe të teknikave e procedurave të mirëmbajtjes dhe riparimit të rrotave të automjeteve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të amortizatorëve, balestrave, gominave të sistemit të varjes së automjeteve, kryerjen e punimeve të riparimit të gomave, zëvendësimit të kushinetave dhe balancimit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe të zëvendësimit në elementet e sistemit të varjes dhe ecjes së automjeteve të lehta.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemet e varjes dhe ecjes së automjeteve.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e pjesëve në sistemet e varjes së automjeteve.
· Automjet mësimor në gjendje pune. Automjet mësimor.
· Makinë balancimi rrotash.
· Pjesë të rrotave të automjeteve.
· Detale dhe nyje të sistemeve të varjes (amortizatorë, balestra, gomina).
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.













10. Moduli “Punime të thjeshta elektrike dhe mekatronike në automjete”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME TË THJESHTA ELEKTRIKE DHE MEKATRONIKE NË AUTOMJETE 

	M-18-2388-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që aftëson nxënësit për të përshkruar sistemet elektrike, elektronike dhe mekatronike në automjete, si dhe për të kryer punime të thjeshta në këto sisteme


	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi kryen përgatitjen e vendit të punës dhe pajisjeve elektrike dhe mekatronike 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë vendin e punës sipas rregullave të sigurisë;
· të veshë pajisjet mbrojtëse personale për punime elektrike dhe mekatronike në automjete;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për punime elektrike dhe mektronike në automjete;
· të analizojë dokumentacionin teknik të automjetit;
· të kontrollojë gjendjen teknike të veglave të punës; 
· të shkëpusë burimin e energjisë elektrike të automjetit;
· të përcaktojë siguresën mbrojtëse të sistemit të ndezjes;
· të sigurojë automjetin përpara fillimit të punës;
· të organizojë mjetet dhe materialet në mënyrë funksionale;
· të shkëpusë lidhjet elektrike të përcjellëseve elektrikë të sistemit të ndezjes përpara fillimit të punës;
· të respektojë sinjalistikën e sigurisë në ambientet e punës;
· të mbajë ambientin e punës të pastër dhe të rregullt;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes teknike në punë gjatë gjithë procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime të thjeshta elektrike në automjete.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për punime të thjeshta elektrike në automjete;
· të analizojë skemën funksionale të sistemit elektrik;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për montimin e elementëve të sistemit  elektrik;
· të lexojë dokumentacionin teknik të automjetit;
· të identifikojë defekte të dukshme elektrike;
· të kryejë matje të tensionit elektrik në qarkun e automjetit;
· të zbatojë procedurën e montimit ose zëvendesimit të siguresave te dëmtuara;
· të montojë dhe çmontojë llambat e ndriçimit(sipas nevojës); 
· të bashkojë lidhjet elektrike të përcjellëseve elektrikë të thjeshta;
· të zbatojë procedurën e montimit të bobinës induktive;
· të bashkojë lidhjet elektrike nga bobina, sipas pozicionit të duhur të tyre;
· të zbatojë procedurën e montimit dhe izolimit të lidhjeve elektrike;
· të bashkojë fijet e tensionit të lartë ose të ulët;
· të riparojë kontaktet elektrike të lirshme (sipas nevojës);
· të bashkojë kabllin e polit pozitiv me baterinë;
· të kryejë provën e funksionimit të komponentëve të zëvendësuar;
· të rikthejë sistemin elektrik në gjendje pune;
· të përdorë dokumentacionin teknik (Katalogë) për të përzgjedhur pjesët e këmbimit që do të zëvendësohen;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të montimit të elementëve të sistemit të elektrik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen punime të thjeshta mekatronike dhe kontrolle në automjete.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për punime të thjeshta mekatronike në automjete;
· të identifikojëkomponetët mekatronikë në automjete; 
· të kryejë kontrollin vizual të sensorëve dhe vepruesve;
· të zëvendësojë sensorë të thjeshtë;
· të zëvendësojë veprues elektrik të thjeshtë
· të kryejë lidhje elektrike të komponenteve mekatronikë;    
· të përdorë pajisje bazë diagnostikuese për probleme të ndryshme;
· të lexojë të dhënat bazë nga pajisja diagnostikuese;
· të testojë funskionimin e sistemit pas ndërhyrjes;
· të respektojë procedurat e sigurisë gjatë dhe pas punimeve;
· të dokumentojë punimet praktike të kryera elektrike dhe mekatronike;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të thjeshta mekatronike dhe kontrolleve në automjete.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve 
ose në mjedise pune (servise), ku kryhen punime të montim/zmontimit të elementëve të sistemit të elektrik dhe mekatronik të automjeteve.
1. Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të montim/zmontimit të elementëve të sistemit elektrik dhe mekatronik të automjeteve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të montim/zmontimit të elementëve të sistemit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të zëvendësimit ose te riparimit  të thjeshta të sistemeve elektrike dhe mekatronike
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart pune për punime të montim/zmontimit të riparimeve të thjeshta të sistemeve elektrike dhe mekatronike në automjete.
· Automjet në gjendje pune. 
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe punime të montim/zmontimit të riparimeve të thjeshta të sistemeve elektrike dhe mekatronike në automjete, pjesë këmbimi etj. Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 








X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar
1. Moduli “Punime në sistemin e ushqimit të motorëve”  

Drejtimi:   Shërbime mjetesh transporti
Niveli:        II i KSHK
Klasa:        10

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME NË SISTEMIN E USHQIMIT TË MOTORËVE 

	M-18-225-19

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e ushqimit të motorëve “Otto” dhe “Diesel” të automjeteve të lehta.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar. 

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zëvendëson rezervuarin e lëndës djegëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të ushqimit të motorit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e rezervuarit të lëndës djegëse; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt rezervuarin për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e rezervuarit të lëndës djegëse;
· të zbrazë lëndën djegëse nga rezervuari i lëndës djegëse (me heqjen e tapës, me thithje ose me vetë pompën e lëndës djegëse);
· të zmontojë tubin që shërben për mbushjen e rezervuarit;
· të shkëputë tubat e lëndës djegëse që lidhen me rezervuarin;
· të shkëputë lidhjet elektrike të rezervuarit të lëndës djegëse;
· të zmontojë fashot (shiritat) metalike që shërbejnë për kapjen e rezervuarit;
· të heqë rezervuarin e dëmtuar të lëndës djegëse;
· të vendosë dhe të pozicionojë rezervuarin e ri të lëndës djegëse;
· të montojë fashot (shiritat) metalike për kapjen e rezervuarit të ri; 
· të rivendosë lidhjet elektrike të rezervuarit të lëndës djegëse;
· të montojë tubat e lëndës djegëse që lidhen me rezervuarin;
· të montojë tubin (qafën) për mbushjen e rezervuarit;
· të hedhë lëndën djegëse në rezervuarin e montuar;
· të kontrollojë rezervuarin për rrjedhje të lëndës djegëse;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të rezervuarit të lëndës djegëse në automjet.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zëvendëson tubat prej gome dhe metalike të lëndës djegëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të ushqimit të motorit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e tubave të lëndës djegëse; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë tubat e lëndës djegëse për zëvendësim;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e tubave të lëndës djegëse;
· të marrë masat për mosrrjedhjen e lëndës djegëse gjatë zëvendësimit të tubave:
      a)   Për zëvendësimin e tubave prej gome:
· të lirojë fashetat shtrënguese të skajeve të tubit prej gome që do të zëvendësohet; 
· të heqë tubin e dëmtuar prej gome nga bashkimet, kapëset dhe foletë;
· të vendosë dhe të kapë me fashetë njërin skaj të tubit të ri prej gome;
· të shtrijë dhe të fiksojë në vendet e duhura tubin e ri prej gome;
· të presë skajin tjetër të tubit të ri prej gome;
· të vendosë dhe të kapë me fashetë skajin tjetër të tubit të ri prej gome.
      b)  Për zëvendësimin e tubave metalikë:
· të lirojë rakorderitë e skajeve të tubit metalik që do të zëvendësohet; 
· të heqë tubin metalik të dëmtuar nga kapset dhe foletë;
· të shtrijë dhe të deformojë tubin metalik të ri për të marrë formën e tubit që do të zëvendësohet;
· të presë (me tagliatub) skajet e tubit metalik të ri; 
· të përgatitë (me pajisje të posaçme)  pjesën konike të skajeve të tubit të ri; 
· të vendosë tubin metalik të ri në kapëset dhe foletë përkatëse;
· të shtrëngojë rakorderitë e skajeve të tubit metalik të ri; 
· të zhbllokojë rrugët e kalimit të lëndës djegëse;
· të kontrollojë tubat (prej gome ose metalike) për rrjedhje të lëndës djegëse; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit,  gjatë zëvendësimit të tubave të lëndës djegëse së sistemit të ushqimit të motorit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zëvendëson pompën e presionit të ulët (PPU) mekanike të lëndës djegëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të ushqimit të motorit të automjetit;
· të përcaktojë drejt rradhën e punës për zëvendësimin e PPU mekanike të lëndës djegëse; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt PPU mekanike për zëvendësim;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e PPU mekanike, të lëndës djegëse;
· të marrë masa për mosrrjedhjen e lëndës djegëse gjatë zëvendësimit të PPU mekanike;
· të lirojë rakorderitë dhe të heqë nga PPU mekanike tubat e prurjes dhe dërgimit të lëndës djegëse;
· të lirojë bulonat e shtrëngimit dhe të heqë PPU mekanike të dëmtuar;
· të heqë guarnicionin e PPU mekanike;
· të pastrojë sipërfaqet e kontaktit të PPU dhe trupit të motorit me guarnicionin;
· të vendosë guarnicionin e ri të PPU mekanike;
· të vendosë dhe të montojë me bulona  PPU mekanike të re;
· të vendosë tubat e dërgimit dhe të prurjes së lëndës djegëse dhe të shtrëngojë rakorderitë përkatëse;
· të zhbllokojë rrugët e kalimit të lëndës djegëse për në PPU mekanike;
· të kryejë provat e funksionimit të PPU mekanike dhe të kontrollojë për rrjedhje të lëndës djegëse;  
1. të kryejë pastrimet e nevojshme;
1. të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të PPU mekanike të lëndës djegëse të motorit.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi zëvendëson pompën e presionit të ulët (PPU) elektrike, të lëndës djegëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të ushqimit të motorit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e PPU elektrike të lëndës djegëse; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt PPU elektrike për zëvendësim;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e PPU elektrike, të lëndës djegëse;
· të marrë masat për mosrrjedhjen ose për mbledhjen e lëndës djegëse që rrjedh gjatë zëvendësimit të PPU elektrike;
· të shkëputë lidhjet elektrike të PPU elektrike;
· të lirojë rakorderitë dhe të heqë nga PPU elektrike tubat e prurjes dhe dërgimit të lëndës djegëse;
· të lirojë bulonat e qafores për kapjen PPU elektrike të dëmtuar dhe heqjen e saj;
· të vendosë PPU elektrike të re dhe të shtrëngojë atë në qaforen përkatëse;
· të vendosë tubat e dërgimit dhe të prurjes së lëndës djegëse dhe të shtrëngojë rakorderitë përkatëse;
· të zhbllokojë rrugët e kalimit të lëndës djegëse për në PPU elektrike;
· të rivendosë lidhjet elektrike të PPU elektrike të re;
· të kryejë provat e funksionimit të PPU elektrike dhe të kontrollojë për rrjedhje të lëndës djegëse;  
1. të kryejë pastrimet e nevojshme;
1. të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të PPU elektrike, të lëndës djegëse të motorit.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 5 
	Nxënësi zëvendëson injektorët e naftës në sistemin e ushqimit të motorit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të ushqimit të motorit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e injektorëve të naftës; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt injektorët për zëvendësim;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e injektorëve të naftës;
· të shkëputë baterinë nga sistemi elektrik i automjetit;
· të lirojë kapjet dhe të heqë kapakët dhe mbulesat e motorit që pengojnë zëvendësimin e injektorëve;
· të shkëputë lidhjet elektrike të injektorit të dëmtuar;
· të lirojë rakorderitë dhe të heqë nga injektori i dëmtuar tubat e dërgimit dhe të kthimit të naftës;
· të lirojë dhe të heqë nga koka e motorit injektorin e dëmtuar të naftës;
· të lyejë me solucion anti-bllokues pjesën e filetuar të injektorit të ri;
· të vendosë unazën e re hermetizuese;
· të filetojë dhe të shtrëngojë sa duhet injektorin e ri të naftës në folenë përkatëse në kokën e motorit;  
· të vendosë në injektor tubat e dërgimit dhe të kthimit të naftës dhe të shtrëngojë rakorderitë përkatëse;
· të rivendosë lidhjet elektrike të injektorit të ri;
· të vendosë dhe të fiksojë kapakët dhe mbulesat e motorit që pengonin zëvendësimin e injektorëve;
· të lidhë baterinë me sistemin elektrik të automjetit;
· të kryejë provat e funksionimit të injektorit të ri të montuar dhe të kontrollojë për rrjedhje të naftës;  
1. të kryejë pastrimet e nevojshme;
1. të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të injektorëve të naftës së sistemit të ushqimit të motorit.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e ushqimit të motorëve të automjeteve të lehta.
1. Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të punimeve kryesore që kryhen në sistemin e ushqimit motorëve të automjeteve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të rezervuarit, tubave, pompave të presionit të ulët të lëndës djegëse dhe injektorëve të naftës, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e ushqimit të motorëve “Otto” dhe “Diesel” të automjeteve të lehta.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedise të praktikës së mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin e ushqimit të motorëve të automjeteve.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin në sistemin e ushqimit të motorëve të automjeteve.
1. Automjet mësimor me motor në gjendje pune.
1. Pjesë këmbimi të sistemit të ushqimit (rezervuarë, tuba, pompa të presionit të ulët të lëndës djegëse, injektorë nafte etj).
1. Lëndë djegëse.
1. Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.













































2. Moduli “Punime në sistemet ndihmëse të automjeteve”  

Kualifikimi:  Shërbime mjetesh transporti
Niveli:            II i KSHK
Klasa:            10

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME NË SISTEMET NDIHMËSE TË AUTOMJETEVE

	(M-18-224-19)

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe të zëvendësimit në sistemet ndihmëse të automjeteve të lehta.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar. 

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zëvendëson elementet e mekanizmit të fshirësve të xhamave të përparmë të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të mekanizmit të fshirësit të xhamave të përparmë të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e elementeve të mekanizmit të fshirësit të xhamave të përparmë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt elementet që do të zëvendësohen te mekanizmi i fshirësit të xhamave të përparmë; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e elementeve të mekanizmit të fshirësit të xhamave të përparmë;
· të zbatojë procedurat e zmontimit të mbajtëses së gominës fshirëse të dëmtuar të xhamit të përparmë; 
· të zbatojë procedurat e montimit të mbajtëses së gominës fshirëse të re të xhamit të përparmë;
· të zbatojë procedurat e zmontimit të krahut të dëmtuar të fshirëses së xhamit të përparmë;
· të zbatojë procedurat e montimit të krahut të ri të fshirëses së xhamit të përparmë;
· të zbatojë procedurat e zmontimit të shufrave (tiranteve) të dëmtuara të fshirëses së xhamit të përparmë;
· të zbatojë procedurat e montimit të shufrave (tiranteve) të reja të fshirëses së xhamit të përparmë;
· të zbatojë procedurat e shkëputjes së tiranteve dhe lidhjeve elektrike nga blloku motor elektrik-transmision i mekanizmit të fshirëseve të xhamave të përparmë;
· të zbatojë procedurat e zmontimit dhe të heqjes së bllokut motor elektrik-transmision të dëmtuar, të mekanizmit të fshirëseve të xhamave të përparmë;
· të zbatojë procedurat e vendosjes dhe e montimit të bllokut motor elektrik-transmision të ri;
· të zbatojë procedurat e rivendosjes së tiranteve dhe lidhjeve elektrike te blloku motor elektrik-transmision i mekanizmit të fshirëseve të xhamave të përparmë;
· të kryejë provat e funksionimit të mekanizmit të fshirëseve të xhamave të përparmë me elemente të zëvendësuara; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit,  gjatë punimeve të zëvendësimit të elementeve të mekanizmit të fshirëseve të xhamave të përparmë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zëvendëson bravat e dyerve të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të dyerve të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e bravave të dyerve të automjeteve;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt bravat e dyerve për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e bravave të dyerve;
· të zmontojë dorezën e brendshme për tërheqjen e derës;
· të zmontojë kornizën e dorezës së brendshme për hapjen e derës;
· të zmontojë dorezën për komandimin manual të xhamit të derës;
· të zmontojë  dhe të  heqë panelin e brendshëm të derës;
· të zmontojë tirantet e ndryshme që lidhen me bravën e derës;
· të çvidhosë vidat që mbërthejnë bravën dhe të heqë bravën e dëmtuar të derës;
· të vendosë dhe të mbërthejë me vida bravën e re të derës; 
· të montojë tirantet e ndryshme që lidhen me bravën e derës;
· të vendosë dhe të montojë panelin e brendshëm të derës; 
· të montojë dorezën për komandimin manual të xhamit të derës;
· të montojë kornizën e dorezës së brendshme për hapjen e derës;
· të montojë dorezën e brendshme për tërheqjen e derës; 
· të kryejë provat e funksionimit të bravës së re të derës;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të bravave të dyerve në automjete.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zëvendëson mekanizmin manual të komandimit të xhamave të dyerve të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të dyerve të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e mekanizmit manual të komandimit të xhamave të dyerve;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt mekanizmin manual të komandimit të xhamit të derës për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e mekanizmit manual të komandimit të xhamit të derës;
· të zmontojë dorezën e brendëshme për tërheqjen e derës;
· të zmontojë kornizën e dorezës së brendshme për hapjen e derës;
· të zmontojë dorezën për komandimin manual të xhamit;
· të zmontojë dhe të heqë panelin e brendshëm të derës;
· të ulë xhamin në pozicion e përshtatshëm për zmontim;
· të lirojë vidat mbërthyese të mbajtëses së xhamit me rrëshqitësin e mekanizmit;
· të zmontojë mbajtësen e mekanizmit të komandimit manual të xhamit të derës;
· të heqë mekanizmin e dëmtuar të komandimit manual të xhamit të derës;
· të vendosë  dhe të montojë mbajtësen e mekanizmit të ri të komandimit manual të xhamit të derës;
· të montojë me vida mbajtësen e xhamit me rrëshqitësin e mekanizmit;
· të kryejë provat e komandimit manual të uljes dhe ngritjes së xhamit të derës;
· të vendosë dhe të montojë panelin e brendshëm të derës; 
· të montojë dorezën për komandimin manual të xhamit të derës;
· të montojë kornizën e dorezës së brendshme për hapjen e derës;
· të montojë dorezën e brendshme për tërheqjen e derës; 
· të kryejë provat përfundimtare të funksionimit të mekanizmit të ri të komandimit manual të xhamit të derës;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë zëvendësimit të mekanizmit të komandimit manual të xhamit të derës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemet ndihmëse të automjeteve.
1. Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemet ndihmëse të automjeteve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në mekanizmin e fshirjes së xhamave, në bravat e dyerve dhe në mekanizmat manuale të komandimit të xhamave të automjeteve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe të zëvendësimit në sistemet ndihmëse të automjeteve të lehta.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedise të praktikës së mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemet ndihmëse të automjeteve.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin në sistemet ndihmëse të automjeteve.
1. Automjet mësimor.
1. Detale dhe nyje të mekanizmit të fshirjes së xhamave, bravave të dyerve dhe të mekanizmit manual të komandimit të xhamave të automjeteve.
1. Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.

















3. Moduli “Punime nё sistemin e ajrit tё kondicionuar tё automjeteve”  

Kualifikimi:  Shërbime mjetesh transporti
Niveli:            II i KSHK
Klasa:            11

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME NË SISTEMIN E AJRIT TË KONDICIONUAR TË AUTOMJETEVE

	(M-18-1184-19)

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të zëvendësimit të pjesёve tё sistemit tё ajrit tё kondicionuar tё automjeteve të lehta.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zëvendëson filtrin e ajrit tё kondicionuar.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit tё ajrit tё kondicionuar të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e filtrit tё ajrit tё kondicionuar të automjetit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· tё pёrzgjedhё filtrin e duhur pёr tё bёrё zёvendёsimin;
· tё pёrgatitё automjetin dhe vendit të punës për tё bёrё zëvendësimin e filtrit tё ajrit tё kondicionuar;
· tё bёjё lirimin e vidave dhe tё heqё kapakun e folesё sё filtrit tё ajrit tё kondicionuar;
· tё heqё filtrin e papastёr tё ajrit tё kondicionuar;
· tё vendosё siҫ duhet nё fole, filtrin e ajrit tё kondicionuar;
· tё vendosё dhe tё montojё kapakun e folesё sё filtrit tё ajrit tё kondicionuar;
· tё bёjё provёn e funksionimit të sistemit tё ajrit tё kondicionuar me filtёr tё zёvendёsuar;
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit tё filtrave tё ajrit tё kondicionuar të automjeteve të lehta.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zëvendëson rripin e kompresorit të ajrit të kondicionuar.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё analizojё dokumentacionin teknik të sistemit tё ajrit tё kondicionuar (A/C) tё automjetit;
· tё pёrcaktojё rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e rripit tё kompresorit tё sistemit tё A/C të automjetit;
· tё pёrzgjedhё veglat dhe pajisjet e punës;
· tё pёrzgjedhё rripin e duhur për zëvendësim; 
· tё pёrgatitё automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e rripit tё kompresorit tё sistemit tё A/C tё automjetit;
· të heqë pjesët që pengojnë zëvendësimin e rripit të kompresorit;
· të lirojë vidat e pajisjes regjistruese të rripit të kompresorit;
· të lirojë dhe heqë rripin e konsumuar të kompresorit;
· të vendosë rripin e ri të kompresorit;
· të shtrëngojë dhe regjistrojë rripin e ri të kompresorit;
· tё kryejë provёn e funksionimit të rripit tё zёvendёsuar; 
· të vendosë pjesët e hequra;
· tё kryejë pastrimet e nevojshme;
· tё tregojё kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit të rripit tё kompresorit tё sistemit tё A/C të automjeteve të lehta.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zëvendëson kompresorin e ajrit të kondicionuar.
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё analizojё dokumentacionin teknik të sistemit tё ajrit tё kondicionuar (A/C) tё automjetit;
· tё pёrcaktojё rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e kompresorit tё sistemit tё A/C të automjetit;
· tё pёrzgjedhё veglat dhe pajisjet e punës;
· tё pёrzgjedhё kompresorin e duhur për zëvendësim; 
· tё pёrgatitё automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e kompresorit tё sistemit tё A/C tё automjetit;
· tё kryejë heqjen e gazit nga sistemi;
· të heqë pjesët që pengojnë zëvendësimin e kompresorit;
· tё shkёputё lidhjet elektrike nga kompresori;
· tё heqë rripin e kompresorit;
· tё shkёputё tubat e gazit nga kompresori;
· të lirojë vidat/bulonat që mbajnë kompresorin;
· të heqë kompresorin e dëmtuar;
· të vendosë kompresorin e ri dhe shtrëngimin e vidave/bulonave mbajtës;
· tё lidhë tubat e gazit nё kompresor;
· tё montojë dhe regjistrojë rripin e kompresorit;
· tё rivendosё ldhjet elektrike nё kompresor;
· të vendosë pjesët e hequra;
· tё mbushё me gaz sistemin;
· tё kryejё provёn e funksionimit të kompresorit tё zёvendёsuar; 
· tё kryejë pastrimet e nevojshme;
· tё tregojё kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit të kompresorit tё sistemit tё A/C të automjeteve të lehta.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi zëvendëson avulluesin dhe kondensuesin e sistemit të ajrit të kondicionuar.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё analizojё dokumentacionin teknik të sistemit tё ajrit tё kondicionuar (A/C) tё automjetit;
· tё pёrcaktojё rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e avulluesit dhe kondensuesit tё sistemit tё A/C të automjetit;
· tё pёrzgjedhё veglat dhe pajisjet e punës;
· tё pёrzgjedhё avulluesin dhe kondensuesin e duhur për zëvendësim; 
· tё pёrgatitё automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e avulluesit dhe kondensuesit tё sistemit tё A/C tё automjetit;
· tё kryejë heqjen e gazit nga sistemi;
· të heqë pjesët që pengojnë zëvendësimin e avulluesit dhe kondensuesit;
· tё shkёputё lidhjet elektrike nga avulluesi dhe kondensuesi;
· të shkёputë tubat e hyrjes dhe të daljes së gazit nga avulluesi dhe kondensuesi;
· të kryejë lirimin e mbajtëseve të avulluesit dhe kondensuesit;
· të kryejë heqjen e avulluesit dhe kondensuesit të dëmtuar;
· të kryejë vendosjen dhe shtrëngimin e avulluesit dhe kondensuesit të ri;
· të kryejë rilidhjen e tubave tё hyrjes dhe daljes së gazit nё avullues dhe kondensues;
· të kryejë rivendosjen e lidhjeve elektrike te avulluesi dhe kondensuesi;
· të vendosë pjesët e hequra;
· tё mbushё me gaz sistemin;
· tё kryejë provёn e funksionimit të avulluesit dhe kondensuesit tё zёvendёsuar;
· tё kryejë pastrimet e nevojshme;
· tё tregojё kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit të avulluesit dhe kondensuesit tё sistemit tё A/C të automjeteve të lehta.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të zëvendësimit të pjesëve në sistemin e ajrit tё kondicionuar tё automjeteve të lehta.
1. Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të zëvendësimit të pjesëve tё sistemit A/C tё automjeteve të lehta.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të filtrit, kompresorit dhe rripit tё tij, avulluesit dhe kondensuesit tё sistemit tё A/C tё  automjeteve të lehta, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të zëvendësimit të pjesёve tё sistemit tё ajrit tё kondicionuar tё automjeteve të lehta.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedise të praktikës së zëvendësimit në sistemin e A/C tё automjeteve të lehta.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për zëvëndësimin e pjesëve në sistemin e A/C tё automjeteve të lehta.
1. Automjet mësimor.
1. Pjesë të ndryshme (filtra, rripa, kompresorё, avullues, kondensues) tё sistemit tё A/C tё automjeteve të lehta.
1. Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.















4. Moduli “Punime zëvendësimi në karrocerinë e automjeteve”  

Drejtimi:   Shërbime mjetesh transporti
Niveli:        II i KSHK
Klasa:        11

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME ZËVENDËSIMI NË KARROCERINË E AUTOMJETEVE

	M-18-226-19

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të zëvendësimit të pjesëve kryesore në karrocerinë e automjeteve të lehta.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zëvendëson dyert anësore të automjeteve të lehta.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të dyerve anësore të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e dyerve anësore të automjetit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt derën anësore të automjetit për zëvendësim;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e derës anësore;
· të shkëputë lidhjet elektrike, mekanike ose pneumatike të derës së dëmtuar me automjetin;
· të lirojë bulonat e menteshave të derës që do të zëvendësohet;
· të zmontojë kapje të tjera të derës me kornizën e derës;
· të heqë derën e dëmtuar;
· të pozicionojë dhe të montojë menteshat e derës së re;
· të montojë kapjet e tjera të derës së re me kornizën e derës;
· të kryejë regjistrimin e pozicionit të përshtatshëm të derës së re;
· të rivendosë lidhjet elektrike, mekanike ose pneumatike të derës së re me automjetin;
· të kryejë provat e funksionimit të derës së re të montuar; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit të dyerve anësore të automjeteve të lehta.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zëvendëson derën e bagazhit të automjeteve të lehta.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të derës së bagazhit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e derës së bagazhit të automjetit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt derën e bagazhit të automjetit për zëvendësim;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e derës së bagazhit të automjetit;
· të shkëputë lidhjet elektrike, mekanike ose pneumatike të derës së bagazhit të dëmtuar me automjetin;
· të lirojë bulonat e menteshave të derës së bagazhit që do të zëvendësohet;
· të zmontojë kapjet e tjera të derës së bagazhit, me kornizën e derës;
· të heqë derën e dëmtuar të bagazhit;
· të pozicionojë dhe të montojë menteshat e derës së re të bagazhit;
· të montojë kapjet e tjera të derës së re të bagazhit, me kornizën e derës;
· të kryejë regjistrimin e pozicionit të përshtatshëm të derës së re të bagazhit;
· të rivendosë lidhjet elektrike, mekanike, hidraulike ose pneumatike të derës së re të bagazhit me automjetin;
· të kryejë provat e funksionimit të derës së re të bagazhit të montuar; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit,  gjatë punimeve të zëvendësimit të derës së bagazhit të automjeteve të lehta.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zëvendëson kofanon e motorit të automjeteve të lehta.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të kofanos së motorit të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e kofanos së motorit të automjetit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt kofanon e motorit të automjetit për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e kofanos së motorit;
· të shkëputë lidhjet elektrike ose mekanike (nëse ka) të kofanos së dëmtuar me automjetin;
· të lirojë bulonat e menteshave të kofanos së motorit, që do të zëvendësohet;
· të heqë kofanon e dëmtuar të motorit;
· të pozicionojë dhe të montojë menteshat e kofanos së re të motorit;
· të kryejë regjistrimin e pozicionit të përshtatshëm të kofanos së re të motorit;
· të rivendosë lidhjet elektrike ose mekanike të kofanos së re, me automjetin;
· të kryejë provat e funksionimit të kofanos së re të montuar; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit të kofanos së motorit të automjeteve të lehta.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi zëvendëson parakolpin dhe maskarinon e automjeteve të lehta.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të pjesës së përparme të automjetit;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e parakolpit dhe maskarinos së automjetit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt parakolpin dhe maskarinon e automjetit për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e parakolpit dhe maskarinos së automjetit;
· të lirojë vidat dhe bolonat që fiksojnë maskarinon e dëmtuar në pjesën e përparme të automjetit;
· të heqë maskarinon e dëmtuar të automjetit;
· të lirojë bulonat që fiksojnë parakolpin me shasinë e automjetit;
· të heqë parakolpin e dëmtuar të automjetit;
· të pozicionojë parakolpin e ri në shasinë e automjetit;
· të montojë me bulona parakolpin e ri të automjetit;
· të pozicionojë maskarinon e re në pjesën e përparme të automjetit;
· të shtrëngojë vidat dhe bolonat që fiksojnë maskarinon e re në pjesën e përparme të automjetit;
· të kontrollojë fiksimin e parakolpit të ri dhe maskarinos së re të montuara; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit të parakolpit dhe maskarinos së automjeteve të lehta.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 5
	Nxënësi zëvendëson parafangot e përparme të automjeteve të lehta.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të pjesës së përparme të automjetit të lehtë;
· të përcaktojë rradhën e duhur të punës për zëvendësimin e parafangos së përparme të automjetit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përzgjedhë drejt parafangon e përparme të automjetit për zëvendësim; 
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për zëvendësimin e parafangos së përparme të automjetit;
· të zmontojë dhe të heqë rrotën në krahun e parafangos që do të zëvendësohet (nëse është e nevojshme);  
· të zmontojë dhe të heqë elementet që mund të jenë montuar në parafangon e përparme (psh, antenën e radios);
· të lirojë vidat dhe bolonat që fiksojnë parafangon e përparme me shasinë dhe pjesët e tjera të karrocerisë së automjetit;
· të heqë parafangon e përparme të dëmtuar të automjetit;
· të pozicionojë parafangon e përparme të re në vendin ku do të montohet;
· të vendosë dhe të shtrëngojë vidat dhe bolonat që fiksojnë parafangon e përparme të re me shasinë dhe pjesët e tjera të karrocerisë së automjetit;
· të kontrollojë fiksimin e parafangos së përparme të re, të montuar; 
· të kryejë pastrimet e nevojshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të zëvendësimit të parafangove të përparme të automjeteve të lehta. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të zëvendësimit të pjesëve në karrocerinë e automjeteve të lehta.
1. Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të zëvendësimit të pjesëve në karrocerinë e automjeteve të lehta.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të zëvendësimit të dyerve, derës së bagazhit, kofanos së motorit, parafangove të përparme, parakolpeve dhe maskarinove në karrocerinë e automjeteve të lehta, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të zëvendësimit të pjesëve kryesore në karrocerinë e automjeteve të lehta.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedise të praktikës së zëvendësimit në karrocerinë e automjeteve të lehta.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për zëvëndësimin e pjesëve në karrocerinë e automjeteve të lehta.
1. Automjet mësimor.
1. Pjesë të ndryshme të karrocerisë së automjeteve të lehta.
1. Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.































5. Moduli “Punime zëvendësimi të elementëve të sistemit të ndezjes elektronike”  

Kualifikimi:  Shërbime mjetesh transporti
Niveli:            II i KSHK
Klasa:            11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME ZËVENDËSIMI TË ELEMENTEVE TË SISTEMIT TË NDEZJES ELEKTRONIKE

	M-18-1587-19


	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të zëvendësimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronike.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi kryen punime paraprake dhe të zmontimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
1. të përgatisë vendin e punës dhe automjetin për punime në elementët e sistemit të ndezjes elektronike të përzjerjes djegëse;
1. të analizojë skemën funksionale të sistemit të ndezjes elektronike të përzjerjes djegëse;
1. të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për zmontimin e elementëve të sistemit të ndezjes elektronike, të përzjerjes djegëse;
1. të konsultohet me dokumentacionin teknik të automjetit;
1. të fikë motorin dhe të presë që ai të ftohet;
1. të shkëpusë kabllin e polit pozitiv nga bateria;
1. të përcaktojë siguresën mbrojtëse të sistemit të ndezjes;
1. të zmontojë siguresën mbrojtëse të sistemit të ndezjes;
1. të kryejë kontrollin me multimetër të gjendjes teknike të siguresës;
1. të shkëpusë lidhjet elektrike të përcjellëseve elektrikë të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse;
1. të shkëpusë lidhjet elektrike nga bobina duke shënuar pozicionin e tyre;
1. të zmontojë bobinën induktive;
1. të shkëpusë fijet e tensionit të lartë të kandeleve;
1. të zbatojë procedurën e zmontimit të kandeleve;
1. të zbatojë procedurën e zmontimi të sensorëve dhe pajisjeve komanduese të sistemit të ndezjes elektronike;
1.  të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve në elementët e sistemit të ndezjes elektronike të përzjerjes djegëse.
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime të montimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
1. të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për punime në elementët e sistemit të ndezjes elektronik të përzjerjes djegëse;
1. të analizojë skemën funksionale të sistemit të ndezjes elektronik të përzjerjes djegëse;
1. të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për montimin e elementëve sistemit të ndezjes elektronik të përzjerjes djegëse;
1. të lexojë dokumentacionin teknik të automjetit;
1. të përzgjedhë elementët e sistemit të ndezjes elektronik të përzjerjes djegëse që do të zëvendësohen;
1. të zbatojë procedurën e montimit të siguresës mbrojtëse të sistemit të ndezjes;
1. të bashkojë lidhjet elektrike të përcjellëseve elektrikë të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse;
1. të zbatojë procedurën e montimit të bobinës induktive;
1. të bashkojë lidhjet elektrike nga bobina, sipas pozicionit të duhur të tyre;
1. të zbatojë procedurën e montimit të kandeleve;
1. të bashkojë fijet e tensionit të lartë të kandeleve;
1. të zbatojë procedurën e montimi të sensorëve dhe pajisjeve komanduese të sistemit të ndezjes elektronik;
1.  të bashkojë kabllin e polit pozitiv me baterinë;
1.  të kryejë provën e funksionimit të sistemit elektronik të ndezjes së përzjerjes djegëse;
1. të përdorë dokumentacionin teknik (Katalogë) për të përzgjedhur pjesët e këmbimit që do të zëvendësohen;
1. të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit,  punimeve të montimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronik të përzjerjes djegëse.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të montim/zmontimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronik të përzjerjes djegëse
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të teknikave dhe procedurave të montim/zmontimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronik të përzjerjes djegëse.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të montim/zmontimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronik të përzjerjes djegëse, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme të zëvendësimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronike.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart pune për punime të montim/zmontimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronike të përzjerjes djegëse.
· Automjet në gjendje pune. 
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe punime të montim/zmontimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronike të përzjerjes djegëse.
· Pjesë këmbimi për sistemin e ndezjes elektronike të përzjerjes djegëse.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






6. Moduli “Punime të thjeshta në sistemin elektronik dhe të fuqisë në mjetet elektrike dhe hibride”  

Kualifikimi: Shërbime mjetesh transporti
Niveli:           II i KSHK
Klasa:           11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME TË THJESHTA NË SISTEMIN ELEKTRONIK DHE TË FUQISË NË MJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE 

	M-18-2389-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të thjeshta në sistemin elektronik dhe në sistemin e fuqisë në automjetet elektrike dhe hibride, si dhe mirëmbajtjen praktike të tyre, duke zbatuar me kujdes rregullat e sigurisë.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi kryen punime të thjeshta në sistemin elektronik të automjeteve elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë vendin e punës dhe automjetin për punime të thjeshta  në sistemin elektronik të automjeteve  elektrike dhe hibride;
· të analizojë skemën funksionale të sistemit; 
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për zmontimin e elementëve sistemit  elektronik; 
· të konsultohet me dokumentacionin teknik të automjetit;
· të identifikojë komponentët elektronikë ndihmës në automjet;
· të identifikojë defekte të thjeshta elektronike në sistem;
· të kontrollojë vizualisht instalimet elektrike për dëmtime;
· të përdorë multimetër për matje tensioni në qarqe ndihmëse;
· të kryejë kontrollin me multimetër të gjendjes teknike për matje rezistence dhe vazhdimësie funksionale;
· të shkëpusë lidhjet elektrike të përcjellëseve elektrikë të sistemit elektronik përpara kryerjes së punimeve;
· të shkëpusë lidhjet elektrike nga bobina, duke shënuar pozicionin e tyre;
· të zmontojë dhe të zëvendësojë siguresa të djegura sipas specifikimeve;
· të kontrollojë funksionimin e releve elektronike;
· të testojë funksionimin e sistemit pas ndërhyrjes;
· të zbatojë procedurën e zmontimit/montimit/zëvendësimit të elementëve dhe pajisjeve elektronike në sistemin e automjeteve elektrike dhe hibride;
· të testojë funksionimin e elementëve dhe sistemit pas ndërhyrjes;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve në elementët e sistemit elektronik e automjeteve elektrike dhe hibride.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime të thjeshta në sistemin e fuqisë në automjetet elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për punime në elementët e sistemit të fuqisë;
· të analizojë skemën funksionale të sistemit të fuqisë  në automjetet elektrike dhe hibride;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për kryerjen e punimeve të thjeshta sistemit të fuqisë  në automjetet elektrike dhe hibride sipas nevojës;
· të lexojë dokumentacionin teknik të automjetit;
· të identifikojë komponentët kryesorë të sistemit të fuqisë;
· të identifikojë komponentët kryesorë të sistemit të fuqisë që do të zëvendësohen kur është e nevojshme; 
· të kontrollojë gjendjen e baterisë ndihmëse 12V;
· të masë tensionin e baterisë sipas procedurës së sigurt;
· të kontrollojë lidhjet e kabllove të furnizimit me energji; 
· të zbatojë procedurën e izolimit të energjisë para ndërhyrjes;
· të përdorë pajisje mbrojtëse personale gjatë punës;
· të kontrollojë sistemin bazë të karikimit; 
· të bashkojë fijet e tensionit të lartë të kandeleve;
· të zbatojë procedurën e montimit/zmontimit/zëvendësimit të elementëve dhe pajisjeve komanduese të sistemit fuqisë; 
· të bashkojë kabllin e polit pozitiv me baterinë;
· të kryejë provën e funksionimit  të elementëve dhe pajisjeve  të sistemit fuqisë;
· të kryejë provën e funksionimit  të elementëve dhe pajisjeve  të sistemit fuqisë;
· të përdorë dokumentacionin teknik (Katalogë) për të përzgjedhur pjesët e këmbimit që do të zëvendësohen;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës pas procedurës;
· të raportojë gjendjen e sistemit të fuqisë pas kontrollit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, gjatë punimeve të montimit të elementëve të sistemit të ndezjes elektronik të përzjerjes djegëse.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen mirëmbajtje praktike në automjetet elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për punime të thjeshta të mirëmbajtjes në automjete elektrike dhe hibride;
· të identifikojë rreziqet elektrike në ambientin e punës;
· të përdorë në mënyrë korrekte pajisjet mbrojtëse personale;
· të zbatojë sinjalistikën e sigurisë gjatë punës;
· të kryejë çaktivizimin bazë të sistemit para ndërhyrjes;
· të kryejë kontroll vizual të komponentëve të tensionit të lartë; 
· të identifikojë komponentët e dëmtuar ose të konsumuar në automjete elektrike dhe hibride;
· të kryejë punime të thjeshta mirëmbajtjeje parandaluese në automjete elektrike dhe hibride;
· të dokumentojë punimet e kryera praktikisht në automjete elektrike dhe hibride;
· të respektojë udhëzimet e instruktorit gjatë punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit, për automjetet elektrike dhe hibride.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedise pune (servise) ku kryhen punime të thjeshta, të elementëve të sistemit  elektronik dhe atij të fuqisë  në automjete elektrike dhe hibride.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të punimeve të thjeshta, të elementëve të sistemit  elektronik dhe atij të fuqisë  në automjete elektrike dhe hibride.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të montim/zmontimit të elementëve të sistemit të  elektronik dhe atij të fuqisë , fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punime të thjeshta, të elementëve të sistemit  elektronik dhe atij të fuqisë  në automjete elektrike dhe hibride.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Repart pune për punime të montim/zmontimit të elementëve të sistemit të elektronike në automjete elektrike dhe hibride.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe punime të montim/zmontimit të elementëve të sistemit  elektronik në automjete elektrike dhe hibride. 
· Automjet mësimor me sistem elektronik në gjendje pune.
· Pjesë këmbimi për sistemin elektronik në automjete elektrike dhe hibride. 
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






7. Moduli “Drejtues për një ditë”

Kualifikimi:	Shërbime mjetesh transporti
Niveli:		II i KSHK 
Klasa:		11

Hartuar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, “Për zbatimin e moduleve lëndorë Junior Achievement of Albania”. 

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi 
 
	DREJTUES PËR NJË DITË

	M-17-2198-25

	Qëllimi i modulit
	Një modul praktik që i pajis nxënësit me aftësitë praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 


	Kohëzgjatja e modulit

	 34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësi duhet të ketë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK.





	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi zhvillon aftësi për gatishmërinë në punë.  
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë aftësitë kryesore që duhet të zotërojë një drejtues/ lider biznesi/ kompanie të suksesshëm;
· të analizojë aftësitë e përcaktuara për sukses në këndvështrimin vetjak;
· të identifikojë aftësitë vetjake për sukses, duke përdorur formularin e vetvlerësmit;
· të identifikojë aftësitë personale që duhet t’i zhvillojë më tej; 
· të identifikojë vendin e punës në përputhje me aftësitë  vetjake për sukses;
· të vlerësojë aftësitë që lidhen me gatishmërinë për punë, si aftësi të përgjithshme për çdo vend pune;
· të përgatitë jetëshkrimin (Curriculum Vitae - CV), duke përfshirë aftësitë më të mira vetjake;
· të reflektojë rreth përmbatjes së CV, sipas kritereve dhe formatit të dhënë;
· të demonstrojë aftësi të mira gjatë kryerjes së një interviste nga një anëtar i grupit;
· të intervistojë një nga anëtarët e grupit duke përdorur pyetje të gatshme ose të përgatitura vetë;
· të prezantojë veten dhe aftësitë vetjake nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit; 
· të identifikojë elementët kryesorë që lidhen me një vend pune si: veshja, pritshmëritë për vendin e punës, përshendetjet dhe prezantimet;
· të përdorë aftësitë digjitale në funksion të veprimtarisë profesionale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje.
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zhvillon aftësitë e drejtimit të grupit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm;
· të inkurajojë reagime, pyetje, pjesëmarrje nga grupi i punës;
· të përshtatë mënyrën e komunikimit sipas situatës dhe audiencës (moshës, kulturës, rolit të personit të cilit i drejtohet etj.);
· të përdorë gjuhë verbale dhe jo verbale në mënyrë të përshtatshme;
· të përdorë gjuhë pozitive dhe motivuese;
· të jetë transparent dhe i hapur në informacion;
· të dëgjojë aktivisht pa ndërprerë bashkëbiseduesin;
· të organizojë grupin, duke krijuar frymë pozitive bashkëpunimi;
· të ndërtojë marrëdhënie të shëndetshme me anëtarët e grupit;
· të motivojë/frymëzojë grupin e punës, duke krijuar energji pozitive;
· të tregojë empati, respekt për ndjenjat dhe mendimet e të tjerëve;
· të ndërveprojë me të tjerët në mënyrë të përshtatshme për situatën;
· të zhvillojë vetëbesimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndaj komunitetit shkollor;
· të zgjidhë në kohë dhe në mënyrën e duhur dilemat etike;
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë drejtimit të grupit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi parapërgatitet për kryerjen e vizitës në biznes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë biznesin ku do të realizohet vizita ˝Drejtues për një ditë˝;
· të përzgjedhë sipërmarrësit e rinj të Junior Achievement (JA);
· të rekrutojë drejtuesit për një ditë, sipas kritereve të përcaktuara;
· të hartojë një plan pune për vizitën në biznes:
· të dakordësojë me biznesin, datën e vizitës ˝Drejtues për një ditë˝;
· të planifikojë aktivitetet ditore; 
· të menaxhojë burimet materiale; 
· të komunikojë me grupin e punës;
· të përgatitë listën me kandidatët e mundshëm “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë ftesën e takimit për drejtuesit e mundshëm;
· të përcaktojë kriteret për numrin e pjesëmarrësve “Drejtues për një ditë”; 
· të informojë grupin dhe drejtuesit për kryerjen e vizitës “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë pyetjet intervistuese për drejtuesit e JA-së që do takojnë;
· të ushtrohet për t’iu përgjigjur pyetjeve, gjatë intervistës së drejtuar nga përfaqësuesi i biznesit;
· të ndajë detyrat për secilin anëtar të grupit;
· të informojë, në rrugë elektronike, planin e punës për vizitën në biznes;
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë parapërgatitjes për kryerjen e vizitës në biznes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen vizitën në biznes si “Drejtues për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të luajë rolin e një drejtuesi përmes vëzhgimit dhe/ose simulimit të drejtimit të një biznesi për një ditë;
· të njihet me vendin e punës dhe me mundësitë e vlefshme të karrierës së tyre;
· të demonstrojë lidhjen ndërmjet shkollës dhe karrierës;
· të ndjekë proceset e punës, gjatë vizitës në biznes;
· të vëzhgojë sjelljen dhe komunikimin në një ambient pune; 
· të vlerësojë aftësitë kyçe të një drejtuesi (komunikimi, vendimmarrja, motivimi, planifikimi) gjatë vizitës;
· të plotësojë formularët që mbledhin informacion lidhur me:
· misionin e veprimtarisë ekonomike të një biznesi;
· vendin e punës dhe aftësitë e lidhura me të;
· veprimaritë që kryhen, gjatë vizitës në biznes;
· zbatimin e rregullave të komunikimit me etikë dhe profesionalizëm;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga nxënësi;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga përfaqësues të biznesit;
· përshtypjet pas veprimtarive të kryera; 
· zbatimin e rregullave të sigurisë në punë dhe të mbrojtjes në vendin e punës;
· të marrë vendim për situatat e paparashikuara;
· të reflektojë mbi përvojën vetjake si “Drejtues për një ditë”;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë vizitës në biznes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi organizon veprimtarinë përmbyllëse të “Drejtuesi për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë vendin për realizimin e eventit përmbyllës;
· të sigurojë logjistikën e duhur për realizimin e eventit përmbyllës: 
· të përpilojë listën e të ftuarve në eventin përmbyllës;
· të sigurohet për pjesëmarrjen e të ftuarve në event;
· të përcaktojë detyrat për realizimin e eventit përmbyllës;
· të informojë media të ndryshme lidhur me eventin përmbyllës;
· të përgatitë një fjalim për të ndarë përvojën emocionet, angazhimin, përgjegjësitë, gjatë përvojës si “Drejtues për një ditë”;
· të dokumentojë etapat e realizimit të vizitës në biznes (foto, video, raport informues);  
· të ndajë certifikata pjesëmarrje për të gjithë anëtarët e grupit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë eventit përmbyllës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në shkollë dhe në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime konkrete lidhur me hapat që ndiqen për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimit të grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive dhe aftësive praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizmit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Udhëzuesi i mësuesit.
· Udhëzuesi i nxënësit.
· Formularë vetvlerësimi.
· Formular reflektimi.
· Formularë raportimi.
· Formular për planifikimin e ditës së drejtimit.
· Fletë pune për pyetje intervistuese.
· Materiale kancelarie.
· Udhëzues për koordinatorin në terren.
· Certifikatat e arritjeve. 
· Kompjuter/ Lap top.
· Projektor.
· Internet.





XI. Programi orientues për provimet përfundimtare për kualifikimin profesional “Shërbime Mjetesh Transporti”, niveli II i KSHK.

Programi Orientues për provimet përfundimtare të Kualifikimit Profesional ”Shërbime mjetesh transporti”, Niveli II në KSHK, përmban temat dhe kompetencat më të rëndësishme dhe më përfaqësuese për këtë Kualifikim, të trajtuara në lëndët profesionale dhe në modulet e detyruara të praktikës profesionale në të dy klasat e këtij niveli. 

Ky program i ndihmon nxënësit të përqendrohen në ato njohuri (koncepte, parime, ligjësi, procedura etj.) dhe kompetenca profesionale, që qëndrojnë në themel të profesionit për këtë nivel kualifikimi. Programi ndihmon, gjithashtu, edhe mësuesit për organizimin e punës, për përsëritjen dhe kontrollin përfundimtar të arritjeve të nxënësve. 

Për drejtuesit e arsimit të të gjitha niveleve, këto programe krijojnë mundësinë e verifikimit paraprak të shkallës së përgatitjes përfundimtare të nxënësve brenda një institucioni të caktuar shkollor, i cili mund të realizohet duke zhvilluar testime përmbledhëse.

Gjatë punës me këto programe kujdes duhet t’i kushtohet përvetësimit të njohurive dhe kompetencave themelore për këtë nivel kualifikimi, të cilat bëjnë të mundur integrimin e nxënësit/es në botën e punës, por edhe që krijojnë vazhdimësinë e shkollimit të tij/saj në nivelin tjetër.

Gjatë përgatitjes së nxënësve për provimet përfundimtare, është e rëndësishme që herë pas here mësuesit/instruktorët të zhvillojnë testime të nxënësve, me teste teorike apo praktike, që mund t’i hartojnë vetë. Gjatë hartimit të përmbajtjes së tyre duhen mbajtur parasysh njohuritë dhe kompetencat e përfshira në këtë program, si edhe udhëzimet për vlerësimin e nxënësve.

Programi orientues përbëhet nga dy pjesë:

· programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar; 
· programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar. 

A. Programi orientues për Provimin e Teorisë Profesionale të integruar

Programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar, në Kualifikimin Profesional ”Shërbime mjetesh transporti”, Niveli II në KSHK është hartuar duke u mbështetur në programet e përgjithshme të lëndëve profesionale, që përmban Skelet-kurrikuli përkatës. Ky program përmban rreth 35 % të vëllimit të orëve të lëndëve profesionale, për të dyja klasat e marra së bashku (klasa e 10-të dhe klasa e 11-të). 

Lëndët profesionale të përfshira në programin orientues dhe peshat e tyre përkatëse janë:

Tabela 1: Lëndët dhe peshat përkatëse në programin orientues

	Nr
	Lënda
	Vëllimi i orëve për çdo lëndë 
	Peshat
në %

	1
	Bazat e mekanikës për mjetet e transportit 
	          37
	18

	2
	Njohuri për mjetet e transportit 
	          81
	39

	3
	Shërbime mjetesh transporti 
	          64
	31

	4
	Elektroteknika dhe mekatronika në mjetet e transportit
	          25
	12

	
	TOTALI
	207
	100%



Temat sipas lëndëve janë:

a) Temat nga lënda “Bazat e mekanikës për mjetet e transportit”, kl. 10 dhe 11:
[bookmark: _Hlk94977847]                                                                                                                             Gjithsej 37 orë
· [bookmark: _Hlk94976747]Vetitë fizike, kimike, mekanike dhe teknologjike të materialeve                      4 orë                                       
· Materialet metalike                                                                                                   4 orë
· [bookmark: _Hlk94976959]Lidhjet e metaleve, metalet me ngjyra.                                                                     2 orë                                                                                                 
· Lidhjet e çmontueshme dhe të paçmontueshme të detaleve, llojet , përdorimi i tyre  2 orë                              
· Transmisionet me rrota të dhëmbëzuara, llojet dhe veçoritë e tyre                             3 orë                        
· [bookmark: _Hlk94977001]Përpunimi axhusterik                                                                                               2 orë
· Përpunimi me saldim dhe ngjitje                                                                           3 orë
· Përpunimi me heqje ashkle                                                                                     3 orë
· Forcat dhe momentet, shuma dhe zbërthimi i tyre                                                      3 orë
· Llogaritje të thjeshta për statikën, kinematikën dhe dinamikën                       3 orë
· Shtypja, tërheqja, përkulja, përdredhja dhe prerja                                              5 orë
· Saktësia e punimit. Kuptimi dhe llojet e tolerancave të përmasave                 3 orë
                                                                                                                                                                          
b) Temat nga lënda “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.10 dhe 11:
[bookmark: _Hlk94980446]                                                                                                                           Gjithsej 81 orë
· [bookmark: OLE_LINK1]Ndërtimi i përgjithshëm i MDB të tipeve “Otto” dhe “Diesel”                                      2 orë
· Sistemi i ndezjes së MDB                                                                                             10 orë
· Sistemi i ftohjes së MDB                                                                                                6 orë
· Sistemi i vajisjes së MDB                                                                                                6 orë
· Sistemi i ushqimit me injeksion të benzinës dhe formimi i përzierjes ajër lëndë               djegëse                                                                                                                            8 orë
· Sistemi i shkarkimit të produkteve të djegies                                                                  3 orë
· Freksionet e mjeteve të transportit automobilistik                                                           7 orë
· Kutitë e shpejtësisë manuale                                                                                            4 orë
· Kutitë e shpejtësisë automatike                                                                                        2 orë
· Rrotat e automjeteve                                                                                                        7 orë
· Sistemet e drejtimit në automjete                                                                                     8 orë
· Sistemet e frenimit në automjete                                                                                      9 orë
· Sistemet e ndriçim-sinjalizimit në automjete                                                                  9 orë

c) Temat nga lënda “Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit”, kl.10 e 11:
                                                                                                                           Gjithsej 64 orë
· Shërbimet në mjetet e transportit                                                                                      2 orë
· Llojet e parregullsive kryesore të detaleve në sistemet e mjeteve të transportit.            5 orë
· Punime të zëvendësimit në sistemin e vajisjes së motorit                                                5 orë
· Punime të zëvendësimit në sistemin e ftohjes së motorit                                                 4 orë  
· Punime të zëvendësimit në burimet e energjisë elektrike                                                4 orë 
· Punime të zëvendësimit në sistemin e ushqimit të motorit                                              6 orë
· Punime të zëvendësimit në sistemin e ndezjes së motorit                                               5 orë
· Punime të zëvendësimit në freksionet e automjeteve                                                      5 orë
· Punime të zëvendësimit në kutinë e shpejtësisë së automjeteve                                     5 orë
· Punime të zëvendësimit në sistemet e drejtimit të automjeteve                                      5 orë
· Punime të zëvendësimit në sistemet e frenimit të automjeteve                                       6 orë
· Punime të zëvendësimit në sistemet e ndriçim-sinjalizimit të automjeteve                    4 orë
· Punime të zëvendësimit nё sistemet elektronike dhe kompjuterike të automjeteve       3 orë
· Punime të zëvendësimit në sistemet ndihmëse të automjeteve                                    5 orë

d) Temat nga lënda “Elektroteknika dhe elektronika në mjetet e transportit”, kl. 11:
                                                                                                                            Gjithsej 25 orë
· Madhësitë elektrike dhe matja e tyre                                                                             2 orë
· Përcjellësit dhe izolatorët e rrymës elektrike                                                                 2 orë
· Elementet (simbolet) dhe llojet kryesore të skemave elektrike                                     3 orë
· Ndriçuesit dhe sinjalizuesit                                                                                            3 orë
· Pajisjet mbrojtëse (siguresat dhe automatët)                                                                  3 orë
· Pajisjet e komutimit, komandimit dhe rregullimit                                                         3 orë
· Gjysëmpërçuesit                                                                                                             2 orë
· Elementet e qarqeve elektronike dhe mekatronike                                                        3 orë
· Sensorёt, llojet dhe përdorimi në automjete                                                                   2 orё 
· Sistemet e komandimit automatik dhe mekatronik në automjete                                  2 orё 


Udhëzime për vlerësimin:

Provimi i teorisë profesionale të integruar do të jetë me shkrim. Rekomandohet që provimi të kryhet me anë të një testi të parapërgatitur nga vetë shkolla. Gjithashtu, rekomandohet që 50% e njësive të testit të jenë me zgjedhje të shumëfishtë (deri në 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë njësi testi në formën e pyetjeve me përgjigje të hapur (nxënësi duhet të japë edhe argumentet për përgjigjen e dhënë nga ana e tij/saj), pyetje me përgjigje të kufizuar etj.

Njësitë e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur skemën me tri nivele, si më poshtë:

Niveli I: 	Rikujtimi / Të kuptuarit
Niveli II: 	Zbatimi / Analiza
Niveli III:	Sinteza/ Vlerësimi 

Shkolla përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse të vlerësimit. Në tabelën në vijim, rekomandohet që numri maksimal i pikëve të jetë 40 dhe shpërndarja e pikëve të bëhet në raport me peshën e çdo lënde dhe nivelet e vështirësisë.

Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo lënde dhe niveleve

	


Nr.
	


Lënda
	

Peshat e lëndëve në %
	

Pikët për çdo lëndë
	Ndarja e pikëve sipas niveleve 
të vështirësisë

	
	
	
	
	Niveli I 
40% e pikëve
	Niveli II 
40% e pikëve
	Niveli III 20% e pikëve

	1
	Bazat e mekanikës për mjetet e transportit
	18
	7
	   3
	3
	1

	2
	Njohuri për mjetet e transportit
	39
	16
	    6
	6
	4

	3
	Organizimi i punës dhe shërbimet në mjetet e transportit 
	31
	12
	   5
	5
	2

	4
	Elektroteknika dhe elektronika në automjete
	12
	5
	    2
	2
	1

	
	TOTALI
	100%
	40 pikë
	16 pikë
	16 pikë
	8 pikë



Përcaktimi i pikëve për çdo njësi testi bëhet duke pasur parasysh tipin e njësisë së testit. Kështu, njësitë e testit me zgjedhje të shumëfishtë marrin 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të saktë, por mund të marrin edhe 2 (dy) pikë në se përmbajnë jo thjesht rikujtim por edhe analizë dhe llogaritje; njësitë me përgjigje të hapur marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për brenda tyre (duke mbajtur parasysh edhe argumentimin nga nxënësi); njësitë me përgjigje të kufizuar dhe llojet e tjera të njësive të përfshira në test, marrin aq pikë sa gjykohet nga grupi hartues dhe kjo lidhet me kërkesat që parashtrohen në pyetje dhe niveli i vështirësisë.

Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara rekomandohet të jetë si më poshtë:

	Pikët e fituara
	Notat

	0 - 10
	4

	11 - 15
	5

	16 - 20
	6

	21 – 25
	7

	26 - 30
	8

	31 - 35
	9

	36 - 40
	10



B. Programi orientues për Provimin e Praktikës Profesionale të integruar

Programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar, në Kualifikimin Profesional ”Shërbime mjetesh transporti”, Niveli II në KSHK është hartuar duke u mbështetur në listën e kompetencave profesionale dhe në modulet e detyruara të praktikës profesionale, që përmban Skelet-kurrikuli përkatës. 

a) Lista e kompetencave profesionale për të cilat duhet të vlerësohen nxënësit, detyrat e punës dhe pikët për secilën kompetencë:

	Nr.
	Kompetencat profesionale

	Detyrat e punës
	Pikët

	[bookmark: _Hlk94990379]1
	Të realizojë punime të zëvendësimit në motorët e mjeteve të transportit (mekanizmit bjellë-manivelë ose mekanizmit të shpërndarjes së gazeve) në sistemet e motorit me djegie të brendshme (sistemit të vajisjes, të ftohjes)
	Detyra 1: Punime në njërin prej mekanizmave ose sistemeve të motorit me djegie të brendshme.
	25

	2
	Të realizojë punime të zëvendësimit në sistemin e thithjes dhe shkarkimit të gazrave.
	Detyra 2: Punime në sistemin e thithjes dhe shkarkimit të gazrave.
	10

	3
	Të realizojë punime të zëvendësimit në njërin nga elementët e sistemit të transmetimit të fuqisë së automjetit (friksion, kuti shpejtësie, transmision kardanik, transmision kryesor, diferencial dhe gjysmëboshte).
	Detyra 3: Punime të zëvendësimit në sistemin e transmetimit të fuqisë në automjete.
	20

	4
	Të realizojë punime të zëvendësimit në sistemin e drejtimit dhe të frenimit të automjetit.                           
	Detyra 4: Punime në sistemin e drejtimit dhe të frenimit.
	15

	5
	Të realizojë punime të riparimit, zëvendësimit, në  sistemin e varjes dhe të ecjes së automjetit.
	Detyra 5: Punime në sistemin e varjes dhe ecjes.
	15

	6
	Të realizojë punime të zëvendësimit të pjesëve në sistemet elektrike dhe mekatronike të automjetit.
	[bookmark: _Hlk94992399]Detyra 6: Punime në sistemet elektrike dhe mekatronike të automjetit.
	15

	Shuma
	100



b) Skema e vlerësimit me nota:

	Pikët e fituara
	Notat

	0 – 40
	4

	41 – 50
	5

	51 – 60
	6

	61 - 70
	7

	71 - 80
	8

	81 - 90
	9

	91 - 100
	10



Shënime:
· Provimi praktik do të realizohet me anë të metodës së vlerësimit të nxënësve me “detyra pune”, në bazat e praktikave pranë shkollave profesionale për të gjitha ato procese, që garantohen në mjediset e saj. Për procese që nuk garantohen në bazën e praktikave të shkollës, ato mund të realizohen në mjedise reale pune (servise), që garantojnë kushtet për realizimin e tyre.
· Koha për realizimin e të gjitha detyrave duhet të jetë jo më shumë se 3 orë, në përputhje kjo me Rregulloren e Zhvillimit të Provimeve Përfundimtare në fuqi. 
· Është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme që për çdo detyrë, në fillim të provimit të praktikës profesionale, nga mësimdhënësit (organizatorët e provimit) t’i kushtohet vëmendje Respektimit te Rregullave të Sigurimit Teknik dhe Mbrojtjes së Mjedisit gjatë gjithë kryerjes së detyrave për çdo nxënës.
· Gjithashtu, duhet t’i lihet hapësirë bashkëbisedimit profesional, ku komisioni drejton pyetje të parapërgatitura për proceset kyçe, por dhe në çdo rast kur e shikon të arsyeshme që duhet të ndërhyjë me pyetje, sepse bashkëbisedimi profesional është element i rëndësishëm i secilës prej kompetencave të listuara më sipër.
· Për çdo detyrë komisioni i vlerësimit duhet të përgatisë instrumentet e vlerësimit të detajuara, p.sh listë kontrolli, duke pasur parasysh programin e zhvilluar në këtë nivel, për të gjitha modulet e detyruara të praktikës profesionale, sipas kompetencave përkatëse të përfshira në skeletkurrikul.
· Instrumentet e vlerësimit për secilën detyrë duhet të përfshijnë të gjitha hapat e realizimit të saj, duke filluar nga përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës, higjienizimin e vendit dhe mjeteve të punës, etj. Gjithashtu, është e rëndësishme të vlerësohet realizimi i standardeve dhe respektimi i procesit në kohë. 
· Për çdo detyrë komisioni duhet të përfshijë në vlerësim një element shumë të rëndësishëm, i cili është sistemimi dhe pastrimi i vendit dhe i mjeteve të punës pasi nxënësi ka realizuar dhe përfunduar detyrën.
· Për çdo detyrë komisioni i provimit përfshin në vlerësim edhe disa kompetenca të përgjithshme, të cilat janë të rëndësishme, si vetëkontrolli, manifestimi i guximit, angazhimi fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme, komunikimi, bashkëpunimi në grup, bashkëveprimi etj. 
· Është e rëndësishme, që nxënësit të pajisen me një material udhëzues, ku të përcaktohen detyrat që do të kryejnë, mënyra e vlerësimit të tyre, koha që duhet të kenë në dispozicion. Gjithashtu, mund t’u jepen tabela ndihmëse, ku paraqiten vlera për matje të caktuara sipas detyrave përkatëse, etj. 
· Komisioni i provimit për të gjitha detyrat parapërgatit tezat e provimit ku nxënësi/grupi në mënyrë të rastësishme zgjedh njërën prej tyre. Komisioni i provimit duhet përgatisë paraprakisht instrumentin e vlerësimit me procedurat/hapat/etapat e kryerjes së detyrave. Komisioni nuk duhet të ndërhyjë gjatë zhvillimit të provimit. 
· Vlerësimi i të gjitha detyrave bëhet me listë kontrolli në bazë të instrumenteve përkatëse të vlerësimit. Nxënësit vlerësohen me listë kontrolli e cila hartohet nga komisioni i provimit dhe duhet të përmbajë të gjitha hapat e procedurës së realizimit të kësaj detyre. Kjo listë kontrolli mund të përmbajë edhe kritere për vlerësimin e kompetencave kyçe profesionale. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës. Realizimi i pranueshëm i detyrës do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.

Për realizimin e Detyrës 1: “Punime në njërin prej mekanizmave ose sistemeve të motorit me djegie të brendshme.”. Kjo detyrë do të kryhet në mjediset e praktikës profesionale ku realizohet montim-çmontimi i mekanizmave bjellë-manivelë dhe gaz-shpërndarje,si dhe montim-çmontimi i sistemeve të  motorit me djegie të brendshme (sistemit të vajisjes, të ftohjes) . Nxënësi duhet të kryejë të paktën dy punime zëvendësimi në mekanizmat( bjellë-manivel ose të gaz-shpërndarje), dhe në Sistemet (vajisjes, ftohjes). Nxënësit i vihen në dispozicion materialet dhe pajisjet e nevojshme për realizimin e kësaj detyre si: kompleti i veglave, instrumentet matës, automjeti mësimor, agregate, katalogë, manuale, etj. Ai pasi bën përzgjedhjen e tyre, kryen procesin e çmontimit, bën matjet përkatëse dhe bën montimin e elementit të përcaktuar nga komisioni. Nxënësi punon në mënyrë individuale dhe të pavarur dhe vëzhgohet nga komisioni vlerësues në të gjitha hapat e punës që kryen. Ai do të vlerësohet më anë të listës së kontrollit.
 
Për realizimin e Detyrës 2:  “Punime në sistemin e thithjes dhe shkarkimit të gazrave”, nxënësit do të punojnë në mënyrë individuale. Kjo detyrë do të kryhet në mjediset e praktikës profesionale, ku realizohet montim-çmontimi i sistemit të thithjes dhe shkarkimit. Atyre u jepet një punim për një nga sistemet (sistemin e thithjes ose sistemin e shkarkimit të gazrave).Nxënësit i vihet në dispozicion koha e përshtatshme për realizimin e detyrës, si dhe mjetet e pajisjet e nevojshme, si: katalogë, manuale, kompleti i veglave, instrumentet, automjeti mësimor, etj. Ai, pasi bën përzgjedhjen e tyre dhe pasi lexon udhëzimet përkatëse, përcakton elementet e parregullta në sistemin e thithjes dhe shkarkimit të gazrave. Kryen matjet dhe kontrollet e nevojshme, duke i krahasuar ato me katalogun përkatës dhe fillon realizimin e detyrës për zëvendësimin e elementeve të parregullta. Nxënësi vëzhgohet nga komisioni vlerësues në të gjitha hapat e kryerjes së detyrës. Ai vlerësohet me anë të listës së kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues.

Për realizimin e Detyrës 3: “Punime të zëvendësimit të sistemit të transmetimit të fuqisë në automjete të lehta”, nxënësit i jepet të kryejë të paktën dy prej punimeve të zëvendësimit në mekanizmat e sistemit të transmetimit të fuqisë (friksion, kuti shpejtësie manuale, kuti shpejtësie automatike, transmision kardanik, transmision kryesor, diferencial dhe gjysmëboshte). Realizimi i kësaj detyre do të bëhet në mjediset e praktikës profesionale, ku realizohet montim-çmontimi i mekanizmave të sistemit të transmetimit të fuqisë. Nxënësi do të punojë në mënyrë individuale. Atij i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet e domosdoshme, si: kompleti i veglave, instrumentet matës, automjeti mësimor, agregate, katalogë, manuale, etj. Nxënësi, pasi bën përzgjedhjen e tyre, kryen procesin e çmontimit, bën matjet përkatëse dhe bën montimin e elementeve të përcaktuara nga komisioni. Ai vëzhgohet nga komisioni në çdo hap pune që kryen. Ai do të vlerësohet për punimet e kryera, diagnostikimin dhe zëvendësimin e agregateve të transmisionit të fuqisë në automjetet e lehta, me anë të listës së kontrollit.
Për realizimin e Detyrës 4: “Punime në sistemin e drejtimit dhe të frenimit”, kjo detyrë do të kryhet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedis real pune (servis), ku mund të kryhen mirëmbajtje dhe riparime në sistemin e drejtimit dhe të frenimit. Nxënësi punon në mënyrë individuale. Ai duhet të kryejë të paktën dy nga punimet në sistemin e drejtimit dhe të frenimit. Nxënësit i vihen në dispozicion, për sistemin e drejtimit, kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e kokave sferike, mekanizmave të kthimit dhe përforcuesve hidraulikë të sistemit. Gjithashtu, i vihen në dispozicion kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin në sistemin e frenimit, automjeti mësimor, detale dhe nyje të sistemit të drejtimit të automjeteve, detale dhe nyje të sistemit të frenimit të automjeteve, katalogë, manuale, etj. Ai, pasi bën përzgjedhjen e tyre, fillon punën për realizimin e detyrës së dhënë. Vëzhgohet nga komisioni në çdo hap pune dhe vlerësohet me anë të listës së kontrollit.
Për realizimin e Detyrës 5: “Punime në sistemin e varjes dhe të ecjes”, kjo detyrë do të kryhet në repartin e shërbimit të automjeteve ose në mjedis real pune (servis), ku mund të kryhen mirëmbajtje dhe riparime të sistemit të ecjes dhe të elementeve të sistemit (gomë, rrotë, kushineta), si dhe të elementeve të sistemit të varjes (amortizator, balestra me fletë, balestra sustë, gomina të sistemit të varjes). Nxënësi punon në mënyrë individuale. Ai duhet të kryejë të paktën dy nga punimet në sistemin e ecjes (montim, çmontim të gomës nga automjeti, kontrollin, balancimin e rrotave, zëvendësim të kushinetave të rrotave, etj.) dhe në sistemin e varjes (montim, çmontim të amortizatorit, balestrës me fletë, balestrës sustë, gominave të sistemit të varjes). Nxënësit i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet, si: kompleti i veglave, instrumentet matës, automjeti mësimor, makina e balancimit të rrotave, pjesë të rrotave të automjeteve. Gjithashtu, i vihen në dispozicion kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e pjesëve në sistemet e varjes së automjeteve, detale dhe nyje të sistemeve të varjes (amortizatorë, balestra, gomina), katalogë, manuale, etj. Ai, pasi bën përzgjedhjen e tyre, fillon punën për realizimin e detyrës së dhënë. Vëzhgohet nga komisioni në çdo hap pune dhe vlerësohet me anë të listës së kontrollit.
Për realizimin e Detyrës 6: “Punime në sistemin elektrik dhe mekatronik të automjetit”, nxënësi duhet të realizojë punime në të dy sistemet e automjetit, në atë elektrik dhe mekatronik. Nxënësit i përcaktohen nga komisioni punimet përkatëse dhe i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet e domosdoshme, si: kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për zëvendësimin e llambave ndriçuese dhe sinjalizuese, kandeleve, fijeve të kandeleve, kandeletave, gjeneratorit, motorinos dhe pjesëve të sistemeve elektrike dhe mekatronike të automjeteve, katalogë, manualë, etj. Ai kryen matjet dhe kontrollet e nevojshme, duke i krahasuar ato me katalogun përkatës dhe fillon realizimin e detyrës për zëvendësimin e elementeve të parregullta. Kjo detyrë do të zhvillohet në repartet e shërbimit të automjeteve, ku kryhen punime të zëvendësimit në sistemin elektrik dhe mekatronik. Ai punon në mënyrë individuale dhe do të vlerësohet me anë të listës së kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues.
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