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I. Qëllimet e arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, referuar nivelit IV në KEK.

Qëllimi kryesor i kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV në KSHK, referuar nivelit IV të KEK, është zhvillimi i personalitetit të individit për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre në nivelin e teknikut të mesëm, i aftë për të kryer diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve elektrike dhe hibride, në përputhje me standardet bashkëkohore teknike, kërkesat e tregut të punës dhe zhvillimet teknologjike të sektorit automobilistik. Ky kualifikim i mundëson individit të punësohet ose të vetëpunësohet në veprimtari profesionale që lidhen me shërbimet teknike të automjeteve elektrike dhe hibride, si person fizik ose juridik. Zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale janë sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale i’u krijon nxënësve:  
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë; 
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, referuar nivelit IV në KEK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, referuar nivelit IV në KEK.

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride” niveli IV i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë mbaruar arsimin e detyruar 9-vjeçar;
· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
· nëse kanë aftësi ndryshe, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë MEI përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto shkolla. 


2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional 
   në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, referuar nivelit IV në KEK.

Në përfundim të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, nxënësi do të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit dhe të shfaqë gatishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, referuar nivelit IV në KEK.
Në përfundimin me sukses të arsimit në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:
· Të interpretojë dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, vizatimet teknike, skemat mekanike, elektrike dhe elektronike gjatë proceseve të diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit.
· Të zbatojë parimet e mekanikës, elektroteknikës, elektronikës dhe teknologjisë së automjeteve elektrike dhe hibride gjatë ushtrimit të veprimtarisë profesionale.
· Të identifikojë ndërtimin, funksionimin dhe karakteristikat teknike të automjeteve elektrike dhe hibride, si dhe të sistemeve dhe komponentëve të tyre kryesorë.
· Të organizojë vendin e punës, proceset e punës dhe dokumentacionin teknik sipas kërkesave profesionale, standardeve të cilësisë dhe procedurave të prodhuesit.
· Të përzgjedhë dhe të përdorë në mënyrë korrekte veglat, pajisjet, instrumentet matëse dhe pajisjet diagnostikuese gjatë proceseve të kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit.
· Të diagnostikojë defektet në sistemet mekanike, elektrike dhe elektronike të automjeteve elektrike dhe hibride, duke përdorur pajisje diagnostikuese, instrumente matëse dhe programe kompjuterike.
· Të interpretojë rezultatet e matjeve, parametrat e funksionimit dhe kodet e defekteve, si dhe të propozojë zgjidhjet teknike të përshtatshme sipas dokumentacionit të prodhuesit.
· Të kryejë kontrollin teknik, mirëmbajtjen, çmontimin, riparimin, zëvendësimin, montimin, rregullimin dhe testimin e sistemeve mekanike të automjeteve.
· Të kryejë shërbime në sistemet e transmetimit të fuqisë, drejtimit, frenimit, varjes dhe ecjes sipas procedurave teknike.
· Të kryejë shërbime në sistemet elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët dhe të lartë të automjeteve elektrike dhe hibride.
· Të kryejë diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike dhe hibride.
· Të kryejë diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike.
· Të kryejë diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve të ftohjes dhe ngrohjes (HVAC), sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive, si dhe sistemeve inteligjente të automjeteve elektrike dhe hibride.
· Të kryejë diagnostikimin, riparimin dhe testimin e baterive MILD HYBRID (48 V), gjeneratorëve, elektromotorëve dhe komponentëve të tjerë specifikë të automjeteve elektrike dhe hibride.
· Të kryejë testimin përfundimtar, verifikimin e funksionimit dhe kontrollin e cilësisë së punimeve të realizuara.
· Të kryejë kalibrimin, resetimin dhe programimin e sistemeve elektronike, kur kërkohet nga procedurat e prodhuesit.
· Të zbatojë procedurat për izolimin dhe sigurimin e sistemeve me tension të lartë gjatë ndërhyrjeve teknike.
· Të dokumentojë proceset e punës, rezultatet e diagnostikimit, ndërhyrjet teknike dhe materialet e përdorura sipas standardeve profesionale.
· Të zbatojë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë, duke përdorur pajisjet mbrojtëse personale dhe kolektive gjatë ndërhyrjeve në automjetet elektrike dhe hibride.
· Të zbatojë kërkesat për mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e mbetjeve, riciklimin e komponentëve dhe përdorimin racional të energjisë gjatë ushtrimit të veprimtarisë profesionale.
· Të komunikojë në mënyrë profesionale me klientët, kolegët dhe partnerët e punës, duke respektuar etikën profesionale.
· Të punojë në mënyrë të pavarur ose në grup, të organizojë veprimtarinë profesionale dhe të marrë përgjegjësi për cilësinë e punës së kryer.
· Të përdorë teknologjitë digjitale, bazat elektronike të të dhënave dhe platformat e prodhuesve për përditësimin e informacionit teknik dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional.
· Të përshtatet me zhvillimet teknologjike të sektorit automobilistik dhe të angazhohet në të nxënit gjatë gjithë jetës.
4.   Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, referuar nivelit IV në KEK.
Përfundimi me sukses i kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV në KSHK, referuar nivelit IV të KEK, e pajis individin me Certifikatën Profesionale dhe Suplementin përkatës të teknikut të mesëm në këtë fushë. Pas nivelit IV në KSHK, referuar nivelit IV të KEK, ai/ajo fiton të drejtën e Diplomës së “Maturës Shtetërore Profesionale” me mundësi për vazhdimin e studimeve pas të mesme dhe/ose  universitare.
Ky kualifikim i jep individit mundësinë të hyjë në tregun e punës për t’u punësuar si teknik në servise automobilistike, qendra të diagnostikimit teknik, koncesionarë dhe përfaqësi të automjeteve, kompani të mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve elektrike dhe hibride, qendra të kontrollit teknik të automjeteve, kompani transporti, ndërmarrje publike dhe private që disponojnë automjete elektrike ose hibride, si dhe në subjekte të tjera që ushtrojnë veprimtari në sektorin automobilistik. Në kuadër të vetëpunësimit, individi ka mundësi të krijojë dhe të zhvillojë veprimtari të pavarur në fushën e diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve elektrike dhe hibride, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Me mbarimin e arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride” në nivelin IV të KSHK, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e studimeve pas të mesmes dhe universitare (inxhinieria mekanike, inxhinieria automobilistike, mekatronika, elektroteknika, elektronika, teknologjitë e transportit, energjia, automatizimi) dhe jo vetëm.

III. Plani mësimor për arsimin profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, referuar nivelit IV në KEK.
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	Plani mësimor për kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, referuar nivelit IV në KEK     (4 vjeçar)

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/vjetore
	Njësitë e të nxënit

	
	
	
	Klasa 10
	Klasa 11
	Klasa 12
	Klasa 13
	Kodet

	A.
	

	Lëndët e përgjithshme                    (Gjithsej)
	21/22
(756/ 792)
	6/7
(216/
252)
	10/11
(360/ 396)
	12/13
(384/
416)
	

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1
	1
	1
	1
	

	2
	
	Letërsi
	1
	1
	1
	1
	

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	3
	1
	2
	2
	

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	

	5
	
	Matematikë
	3
	1
	2
	2
	

	6
	
	Fizikë
	2
	-
	-
	1
	

	7
	
	Kimi
	2
	-
	-
	-
	

	8
	
	Biologji	
	1
	-
	-
	1
	

	9
	
	Shkenca sociale
	2
	-
	-
	1
	

	10
	
	Histori
	1
	1
	1
	-
	

	11
	
	Gjeografi
	1
	-
	2
	-
	

	12
	
	Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK)
	2
	-
	-
	1
	

	13
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet
	2
	1
	1
	2
	

	B.
	
	Lëndët profesionale                         (Gjithsej)
	6
(216)
	13
(468)
	8 
(288)
	9
(288)
	

	1
	L-04-903-26
	Bazat e mekanikës 
	72
	-
	-
	-
	NjN-12-IV-0521-26

	2
	L-01-902-26
	Vizatim teknik në shërbime mjetesh transporti 
	72
	-
	-
	-
	NjN-12-IV-0519-26

	3
	L-18-927-26
	Njohuri për mjetet e transportit rrugor
	72
	108
	-
	-
	NjN-12-IV-0520-26

	4
	L-18-928-26
	Shërbime mjetesh transporti  
	-
	 108
	-
	-
	NjN-12-IV-0522-26

	5
	L-18-929-26
	Njohuri mbi automjetet elektrike dhe hibride 
	-
	108
	-
	-
	NjN-12-IV-0618-26

	6
	L-18-930-26
	Sistemet elektrike dhe elektronike në sistemet e tjera të tensionit të ulët në automjetet  EV dhe HEV 
	-
	108
	-
	-
	NjN-12-IV-0625-26

	7
	L-18-931-26
	Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit për shërbime në automjete elektrike dhe hibride 
	-
	36
	-
	-
	NjN-12-IV-0627-26

	8
	L-18-932-26
	Sistemi i prodhimit dhe transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike 
	-
	-
	72
	-
	NjN-12-IV-0624-26

	9
	L-18-933-26
	Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride 
	-
	-
	 144
	 96
	NjN-12-IV-0622-26

	10
	L-17-157-22
	Bazat e sipërmarrjes   
	-
	-
	72
	64
	NjN-24-IV-0535-26

	11
	L-18-934-26
	Planifikimi dhe organizimi i punës për shërbime në automjetet elektrike dhe hibride 
	-
	-
	-
	96
	NjN-12-IV-0617-26

	12
	L-05-198-24
	Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm
	-
	-
	-
	32
	

	C.
	
	Module të detyruara të praktikës profesionale                                      (Gjithsej)
	2 
(72)
	9
(324)
	9
(324)
	6
(192)
	

	[bookmark: _Hlk198666166]1
	M- 18-2675-26
	Punime axhusterie dhe saldimi
	36
	-
	-
	-
	NjN-12-IV-0521-26

	2
	M- 18-2676-26
	Punime të thjeshta në automjete
	36
	-
	-
	-
	NjN-12-IV-0522-26

	3
	M- 18-2677-26
	Shërbime mirëmbajtjeje në automjete 
	-
	36
	-
	-
	NjN-12-IV-0522-26

	4
	M- 18-2678-26
	Shërbime në motorët me djegie të brendshme të automjeteve 
	-
	36
	-
	-
	NjN-12-IV-0623-26

	5
	M- 18-2679-26
	Shërbime në sistemet ndihmëse në automjetet elektrike dhe hibride 
	-
	36
	-
	-
	NjN-12-IV-0532-26

	6

	M- 18-2680-26
	Shërbime në sistemin e transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes në automjetet elektrike dhe hibride 
	-
	72
	-
	-
	NjN-12-IV-0526-26

	7
	M- 18-2681-26
	Shërbime në sistemin e frenimit në automjetet elektrike dhe hibride
	-
	72
	-
	-
	NjN-12-IV-0527-26

	8

	M- 18-2682-26
	Shërbime në sistemet elektrike dhe elektronike në sistemet e tjera të tensionit të ulët në automjetet  EV dhe HEV 
	-
	72
	-
	-
	NjN-12-IV-0625-26

	9
	M- 18-2683-26
	Shërbime në sistemin e varjes (sospensioni) dhe të ecjes në automjetet elektrike dhe hibride
	-
	-
	72
	-
	NjN-12-IV-0529-26

	10
	M- 18-2684-26
	Shërbime në sistemet e tensionit të lartë në automjete elektrike dhe hibride 
	-
	-
	72
	-
	NjN-12-IV-0619-26

	11
	M- 18-2685-26
	Shërbime në sistemin e drejtimit në automjetet elektrike dhe hibride
	-
	-
	72
	-
	NjN-12-IV-0528-26

	12
	M- 18-2686-26
	Shërbime në sistemin AC në automjete elektrike dhe hibride 
	-
	-
	36
	-
	NjN-12-IV-0626-26

	13
	M- 18-2687-26
	Shërbime në sistemet e furnizimit me ajër me presion dhe shkarkimit të produkteve të djegies së motorit në automjetet elektrike dhe hibride
	-
	-
	36
	-
	NjN-12-IV-0525-26

	14
	M- 18-2688-26
	Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride 
	-
	-
	36
	48
	NjN-12-IV-0622-26

	15
	M- 18-2689-26
	Shërbime në sistemin e menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike 
	-
	-
	-
	48
	NjN-12-IV-0620-26

	16
	M- 18-2690-26
	Shërbime në sistemet e ftohjes dhe ngrohjes në automjete elektrike dhe hibride 
	-
	-
	-
	48
	NjN-12-IV-0621-26

	17
	M- 18-2691-26
	Shërbime në sistemin e sigurisë aktive dhe pasive në automjetet elektrike dhe hibride
	-
	-
	-
	48
	NjN-12-IV-0531-26

	D
	
	Module me zgjedhje të detyruar të praktikës profesionale                     (Gjithsej)
	1 
(36)
	2 
(72)
	2
(72)
	2 
(64)
	

	1
	M- 18-2692-26
	Punime në karrocerinë e automjeteve elektrike dhe hibride
	36
	-
	-
	-
	

	2
	M- 18-2693-26
	Punime të riparimit të gomave të automjetit
	36
	-
	-
	-
	

	3
	M-17-2198-25
	Drejtues për një ditë
	-
	36
	-
	-
	

	4
	M- 18-2694-26
	Shërbime në sistemet inteligjente të komunikimit në automjetet elektrike dhe hibride
	-
	36
	-
	-
	

	5
	M- 18-2695-26
	Punime në tapicerinë e automjeteve
	-
	36
	-
	-
	

	6
	M-26-1580-19 
	Marketingu digjital   
	-
	-
	72
	-
	

	7
	M-17-2199-25 
	Shoqëria e nxënësve
	-
	-
	36
	-
	

	8
	M- 18-2696-26
	Punime të riparimit të baterive MILD HYBRID (48 volt)
	-
	-
	36
	-
	

	9
	M- 18-2697-26
	Shërbime në sistemet telemetrike të automjeteve 
	-
	-
	-
	64
	

	10
	M- 18-2698-26
	Shërbime riparimi në gjeneratorët/ elektromotorët e automjeteve elektrike dhe hibride
	-
	-
	-
	64
	

	
	
	Gjithsej
	30/31
1080/ 1116
	30/31
1080/
1116
	29/30
1044/
1080
	29/30
928/ 960 
	







IV. Udhëzime për planin mësimor.

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 10, 11 dhe 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore)
Në klasën 13, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (32 javë mësimore + 1 javë për provimin e praktikës profesionale + 3 javë për provimet e Maturës shtetërore profesionale). 
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta
Kurrikuli i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për kualifikimet profesionale të ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MA).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e detyruara të praktikave profesionale (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet me zgjedhje të detyruar të praktikave profesionale (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

Mësimdhënësit e lëndëve teorike profesionale dhe moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësimdhënësit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të nxënit në shkollat profesionale të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK.
Mësimdhënësit duhet të përdorin metoda të tilla të të nxënit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësimdhënësit është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësimdhënësit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre. 

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësimdhënësit përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4÷10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës 13, nxënësi i arsimuar në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, i nёnshtrohet provimeve përfundimtare tё mёposhtme: 
a) Provimet e maturës shtetërore profesionale.
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar.
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të njohurive të përgjithshme, njohurive të profesionit dhe të kompetencave profesionale të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që kryhen në fushën e ndërtimit. 

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, niveli IV i KSHK, referuar nivelit IV në KEK.

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride niveli IV i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Diplomën e Maturës Shtetërore Profesionale, me Certifikatën e aftësimit profesional dhe me suplementin përkatës, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MEI, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor;
· rezultatet e provimeve përfundimtare të nivelit IV i KSHK.

 VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

1. Lënda “Bazat e mekanikës ” (L-04-903-26),  kl.10 - 72 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e mekanikës”, kl. 10 
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e mekanikës”, kl.10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë materialet që përdoren në ndërtimin dhe riparimin e mjeteve të transportit;
· të përshkruajnë vetitë dhe fushat e përdorimit të materialeve që përdoren në ndërtimin dhe riparimin e mjeteve të transportit; 
· të tregojnë parimet bazë të mekanikë,s që lidhen me statikën, kinematikën, dinamikën, ngarkesat dhe sforcimet në elementët mekanikë;
· të përshkruajnë elementët, mekanizmat, transmisionet dhe bashkimet mekanike që përdoren në automjete;
· të përshkruajnë tolerancat, matjet teknike dhe interpretimin e tyre në dokumentacionin teknik;
· të tregojnë proceset bazë të përpunimit mekanik të detaleve, si dhe metodat bazë të përpunimit me prerje dhe formësim;
· të përshkruajnë proceset bazë të saldimit, metodat e saldimit, si dhe materialet e pajisjet e përdorura në këto procese;
· të përshkruajnë proceset bazë të axhusterisë, si dhe veglat, instrumentet dhe teknikat e punës, për realizimin e këtyre proçeseve;
· të përshkruajnë elementët hidraulikë dhe pneumatikë në mjetet e transportit;
· të përshkruajnë funksionin dhe përdorimin e elementëve hidraulikë dhe pneumatikë në mjetet e transportit;
· të tregojnë zbatimin e bazave të mekanikës në proceset e riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve;
· të zhvillojnë kulturë profesionale për përzgjedhjen e materialeve, metodave të përpunimit dhe zbatimin e kërkesave të cilësisë dhe sigurisë në punimet mekanike.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e mekanikës”, kl.10 – 72 orë 

	Tema   1
	Hyrje në mekanikë. Materialet që përdoren në mjetet e transportit dhe klasifikimi i tyre
	6 orë

	Tema   2
	Vetitë fizike, kimike, mekanike dhe teknologjike të materialeve. Metalet, lidhjet metalike dhe materialet jometalike.
	8 orë

	Tema   3
	Elementët e makinave, detalet, lidhjet mekanike, mekanizmat dhe transmisionet që përdoren në automjete
	8 orë

	Tema   4
	Bazat e statikës, kinematikës dhe dinamikës. Ngarkesat dhe sforcimet në elementët mekanikë
	8 orë

	Tema   5
	Tolerancat dimensionale dhe gjeometrike. Matjet teknike dhe instrumentet matëse
	8 orë

	Tema   6
	Përpunimet mekanike të detaleve. Metodat bazë të përpunimit me prerje dhe formësim
	8 orë

	Tema   7
	Bazat e saldimit. Metodat, pajisjet, materialet dhe zbatimet në automjete
	8 orë

	Tema   8
	Punimet bazë të axhusterisë. Veglat, instrumentet dhe teknikat e punës
	8 orë

	Tema   9
	Elementët hidraulikë dhe pneumatikë në mjetet e transportit. Funksioni dhe përdorimi i tyre
	6 orë

	Tema 10
	Zbatimi i bazave të mekanikës në proceset e riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve
	4 orë



2. Lënda “Vizatimi teknik në shërbime mjetesh transporti” (L-01-902-26),  kl.10 - 72 orë 

 Synimet e lëndës “Vizatimi teknik në shërbime mjetesh transporti”, kl. 10.      
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatimi teknik në shërbime mjetesh transporti”, kl.10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë rëndësinë e vizatimit teknik dhe dokumentacionit teknik në proceset e diagnostikimit, riparimit dhe mirëmbajtjes së mjeteve të transportit;
· të përshkruajnë standardet, rregullat dhe konventat bazë të vizatimit teknik, që përdoren në fushën automobilistike;
· të përshkruajnë formatet, llojet e vijave, shkallët, simbolet dhe shënimet teknike;
· të përshkruajnë pamjet, projeksionet, prerjet dhe seksionet në vizatimin teknik;
· të lexojnë vizatimet teknike të sistemeve të automjeteve;
· të lexojnë paraqitjen grafike të detaleve, montimeve, dimensioneve, tolerancave dhe simboleve teknike sipas standardeve përkatëse;
· të vizatojnë detalet, montimet dhe bashkimet mekanike;
· të interpretojnë skicat dhe skemat teknike të sistemeve të automjeteve;
· të realizojnë skica dhe vizatime teknike të thjeshta, duke përdorur instrumentet përkatëse dhe programet kompjuterike të vizatimit (cad);
· të përdorin vizatimin teknik si mjet komunikimi profesional gjatë proceseve të mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve. 

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatimi teknik në shërbime mjetesh transporti”, kl.10 –  72 orë 

	Tema   1
	Hyrje në vizatimin teknik. Rëndësia, përdorimi dhe dokumentacioni teknik.
	2 orë

	Tema   2
	Standardet e vizatimit teknik. Instrumentet, materialet dhe teknikat e vizatimit.
	6 orë

	Tema   3
	Formatet, llojet e vijave, shkallët, simbolet dhe shënimet teknike.
	8 orë

	Tema   4
	Pamjet, projeksionet, prerjet dhe seksionet në vizatimin teknik.
	12 orë

	Tema   5
	Dimensionimi, tolerancat dhe paraqitja grafike e detaleve mekanike.
	8 orë

	Tema   6
	Vizatimet e detaleve, montimeve dhe bashkimeve mekanike.
	8 orë

	Tema   7
	Leximi dhe interpretimi i vizatimeve teknike të sistemeve të automjeteve.
	8 orë

	Tema   8
	Skemat mekanike dhe hidraulike të automjeteve.
	6 orë

	Tema   9
	Skemat pneumatike dhe elektrike të automjeteve.
	6 orë

	Tema 10
	Përdorimi bazë i programeve kompjuterike për hartimin dhe interpretimin e vizatimeve teknike (CAD)
	8 orë




3. Lënda “Njohuri për mjetet e transportit rrugor” (L-18-927-26) - Kl. 10 - 72 orë dhe Kl. 11 - 108 orë              

 Synimet e lëndës “Njohuri për mjetet e transportit rrugor”, kl. 10.      

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Njohuri për mjetet e transportit rrugor” klasa 10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë transportin si proces, si degë e rëndësishme në ekonomi dhe zhvillimin shoqëror të një vendi; 
· të listojnë llojet e mjeteve të transportit sipas përdorimit dhe karakteristikave të tyre;
· të klasifikojnë mjetet e transportit sipas konstruksionit, burimit të energjisë dhe destinacionit të përdorimit;
· të përshkruajnë ndërtimin e përgjithshëm të mjeteve të transportit;
· të përshkruajnë sistemet kryesore të mjeteve të transportit dhe funksionin e tyre;
· të listojnë pjesët dhe elementët kryesorë të automjeteve;
· të përshkruajnë karakteristikat teknike kryesore të automjeteve;
· të përshkruajnë automjetet me motor me djegie të brendshme;
· të shpjegojnë parimet bazë të funksionimit të sistemeve mekanike, elektrike, elektronike dhe hidraulike të automjeteve;
· të përshkruajnë ndërveprimin ndërmjet sistemeve kryesore të automjetit.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Njohuri për mjetet e transportit rrugor”, kl. 10 - 72 orë

	Tema 1
	Hyrje në transport 
	2 orë

	Tema 2
	Sistemet e transportit dhe klasifikimi i tyre
	3 orë

	Tema 3
	Mjetet e transportit dhe klasifikimi i tyre
	3 orë

	Tema 4
	Ndërtimi i përgjithshëm i automjeteve
	8 orë

	Tema 5
	Sistemet kryesore të automjeteve dhe funksioni i tyre
	8 orë

	Tema 6
	Karakteristikat teknike të automjeteve
	4 orë

	Tema 7
	Motorët me djegie të brendshme. Klasifikimi, ndërtimi dhe funksionimi
	12 orë

	Tema 8
	Sistemet mekanike të automjeteve
	10 orë

	Tema 9
	Sistemet elektrike, elektronike dhe hidraulike bazë të automjete
	12 orë

	Tema 10
	Ndërveprimi ndërmjet sistemeve të automjetit
	10 orë



 Synimet e lëndës “Njohuri për mjetet e transportit rrugor”, kl. 11 – 108 orë.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Njohuri për mjetet e transportit rrugor” klasa 11, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të transmetimit të fuqisë;
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të drejtimit;
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të frenimit;
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të varjes dhe të ecjes;
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e rrotave dhe gomave;
· të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve elektrike dhe elektronike të automjeteve;
· të përshkruajnë funksionimin e sistemeve të ndriçimit, sinjalizimit dhe sistemeve ndihmëse;
· të interpretojnë dokumentacionin teknik të automjetit;
· të përdorin të dhënat teknike bazë të automjetit për identifikimin e sistemeve dhe elementëve;
· të njohin pajisjet dhe instrumentet bazë të kontrollit dhe diagnostikimit;
· të përshkruajnë funksionin e sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive;
· të shpjegojnë rëndësinë e mirëmbajtjes periodike të sistemeve kryesore të automjetit.




 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Njohuri për mjetet e transportit rrugor”, kl. 11 - 108 orë

	Tema 1
	Sistemi i transmetimit të fuqisë (friksioni, kutia e shpejtësisë, boshtet, diferenciali)
	16 orë

	Tema 2
	Sistemi i drejtimit
	10 orë

	Tema 3
	Sistemi i frenimit 
	12 orë

	Tema 4
	Sistemi i varjes dhe i ecjes
	12 orë

	Tema 5
	Rrotat dhe gomat e automjeteve
	  8 orë

	Tema 6
	Sistemet elektrike dhe elektronike të automjeteve
	16 orë

	Tema 7
	Sistemet e ndriçimit, sinjalizimit dhe sistemet ndihmëse
	10 orë

	Tema 8
	Dokumentacioni teknik dhe karakteristikat teknike të automjeteve
	  6 orë

	Tema 9
	Pajisjet dhe instrumentet bazë të kontrollit dhe diagnostikimit ne bord
	  8 orë

	Tema 10
	Sistemet e sigurisë aktive dhe pasive
	10 orë



4. Lënda “Shërbime mjetesh transporti” (L-18-928-26)   Kl. 11 - 108 orë              

 Synimet e lëndës “Shërbime mjetesh transporti”, kl. 11.    

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Shërbime mjetesh transporti” klasa 11, nxënësit duhet:
· të zbatojnë procedurat bazë të organizimit të vendit të punës në servis;
· të përzgjedhin veglat, pajisjet dhe materialet sipas shërbimit që kryhet;
· të zbatojnë procedurat e kontrollit teknik të automjetit;
· të kryejnë kontrolle dhe mirëmbajtje periodike sipas dokumentacionit teknik;
· të përshkruajnë procedurat e çmontimit dhe montimit të pjesëve dhe agregateve;
· të identifikojnë defektet e zakonshme të sistemeve të automjetit;
· të përdorin pajisjet bazë të matjes dhe diagnostikimit;
· të interpretojnë manualet teknike dhe të dhënat e prodhuesit;
· të zbatojnë procedurat e mirëmbajtjes së sistemeve mekanike, elektrike dhe elektronike të automjeteve;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së shërbimeve.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Shërbime mjetesh transporti”, kl. 11 - 108 orë

	Tema 1
	Organizimi i vendit të punës dhe dokumentacioni teknik
	  8 orë

	Tema 2
	Veglat, pajisjet dhe instrumentet e servisit automobilistik 
	10 orë

	Tema 3
	Kontrolli teknik dhe mirëmbajtja periodike e automjeteve 
	14 orë

	Tema 4
	Shërbime në sistemin e motorit
	12 orë

	Tema 5
	Shërbime në sistemin e transmetimit të fuqisë
	12 orë

	Tema 6
	Shërbime në sistemin e drejtimit
	10 orë

	Tema 7
	Shërbime në sistemin e frenimit  
	10 orë

	Tema 8
	Shërbime në sistemin e varjes dhe të ecjes 
	10 orë

	Tema 9
	Shërbime në sistemet elektrike dhe elektronike të automjeteve
	10 orë

	Tema 10
	Diagnostikimi bazë i defekteve dhe kontrolli përfundimtar i automjeteve 
	12 orë



5. Lënda “Njohuri mbi automjetet elektrike dhe hibride” (L-18-929-26)  Kl. 11 – 108 orë

 Synimet e lëndës “Njohuri mbi automjetet elektrike dhe hibrike”, kl. 11.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Njohuri mbi automjetet elektrike dhe hibride”, klasa 11, nxënësit duhet:
· të identifikojnë elementët kryesorë të automjeteve elektrike dhe hibride dhe të shpjegojë funksionin e tyre; 
· të dallojnë llojet e automjeteve elektrike dhe hibride sipas karakteristikave teknike dhe mënyrës së funksionimit; 
· të interpretojnë skemat funksionale të sistemit të fuqisë në automjetet elektrike dhe hibride; 
· të shpjegojnë transformimin e energjisë gjatë mënyrave të ndryshme të funksionimit të automjetit; 
· të përshkruajnë llojet e karakteristikat teknike të motorëve elektrikë që përdoren në automjete;
· të klasifikojnë elementët sipas sistemeve kryesore të automjeteve elektrike dhe hibride; 
· të vlerësojnë avantazhet dhe kufizimet e automjeteve elektrike dhe hibride krahasuar me automjetet me motor me djegie të brendshme;
· të përdorin dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit për identifikimin e elementëve dhe procedurave të punës; 
· të zbatojnë kërkesat bazë të sigurisë gjatë ndërhyrjeve në automjetet elektrike dhe hibride; 
· të shpjegojnë funksionimin e sistemit të frenimit rigjenerues dhe rolin e tij në rikuperimin e energjisë elektrike;
· të krahasojnë konfigurimet e ndryshme të transmetimit të fuqisë dhe ndikimin e tyre në performancën e automjetit; 
· të shpjegojnë bashkëveprimin funksional ndërmjet motorit elektrik, inverterit, baterisë së tensionit të lartë dhe sistemit të kontrollit elektronik; 
· të përshkruajnë karakteristikat kryesore të sistemeve të karikimit dhe standardeve të lidhjes në automjetet elektrike.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Njohuri mbi automjetet elektrike dhe hibride”, kl.11- 108 orë 
	Tema 1
	Elementët kryesorë të automjeteve elektrike dhe hibride dhe funksioni i tyre.
	12  orë

	Tema 2
	Llojet e automjeteve elektrike dhe hibride (BEV, HEV, PHEV, MHEV) dhe dallimet ndërmjet tyre.
	10  orë

	Tema 3
	Skemat funksionale të sistemit të fuqisë në automjetet elektrike dhe hibride.
	12 orë

	Tema 4
	Transformimi i energjisë gjatë mënyrave të ndryshme të funksionimit të automjeteve elektrike dhe hibride.
	10 orë

	Tema 5
	Motorët elektrikë në automjete – llojet dhe karakteristikat teknike.
	10 orë

	Tema 6
	Sistemet kryesore të automjeteve elektrike dhe hibride dhe elementët përbërës. 
	12 orë

	Tema 7
	Avantazhet dhe kufizimet e automjeteve elektrike dhe hibride krahasuar me automjetet me motor me djegie të brendshme.
	10 orë

	Tema 8
	Dokumentacioni teknik dhe manualet e prodhuesit për automjetet elektrike dhe hibride.
	10 orë

	Tema 9
	Masat dhe kërkesat bazë të sigurisë gjatë punës në automjetet elektrike dhe hibride.
	14 orë

	Tema 10
	Sistemi i frenimit rigjenerues dhe rikuperimi i energjisë elektrike.
	4 orë

	Tema 11
	Konfigurimet e transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike dhe ndikimi i tyre në performancë.
	4 orë



6. Lënda “Sistemet elektrike dhe elektronike në sistemet e tjera të tensionit të ulët në automjetet  EV dhe HEV” (L-18-930-26)  Kl. 11 – 108 orë

 Synimet e lëndës “Sistemet elektrike dhe elektronike në sistemet e tjera të tensionit të ulët në automjetet  EV dhe HEV”, kl. 11.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Sistemet elektrike dhe elektronike në sistemet e tjera të tensionit të ulët në automjetet  EV dhe HEV” klasa 11, nxënësit duhet:
· të interpretojnë llambat paralajmëruese dhe mesazhet informuese të panelit të instrumenteve; 
· të identifikojnë defektet kryesore elektrike dhe elektronike duke përdorur procedura diagnostikuese; 
· të përshkruajnë instrumentet bazë matëse për kontrollin e qarqeve elektrike. 
· të përshkruajnë matje të rrymës elektrike në qarqet e automjetit me pajisje të përshtatshme. 
· të interpretojnë skemat elektrike për diagnostikim dhe riparim. 
· të përshkruajnë pajisje të specializuara për identifikimin e defekteve në sistemet elektrike dhe elektronike; 
· të shpjegojnë parametrat elektrikë të elementëve kryesorë të furnizimit dhe ndezjes; 
· të listojnë llojet e përçuesve elektrikë, sipas skemave elektrike; 
· të përshkruajnë gjendjen e baterisë me pajisje diagnostikuese; 
· të kontrollojnë funksionimin dhe gjendjen teknike të siguresave dhe releve; 
· të shpjegojnë rregullat e sigurisë gjatë ndërhyrjeve në sistemet elektrike dhe elektronike; 
· të përshkruajnë llojet e instalimeve elektrike dhe riparimet e tyre sipas standardeve profesionale;
· të shpjegojnë funksionimin e elementëve elektrikë përmes matjeve dhe testimeve. 
· të përshkruajnë llojet e sensorëve, sipas përdorimit të tyre;
· të interpretojnë sinjalet elektrike në sistemet elektronike të automjetit;
· të përshkruajnë llojet e komunikimeve ndërmjet moduleve elektronike të automjetit. 
· të pëshkruajnë procedurat teknike për zëvendësimin e elementëve elektrikë; 
· të përshkruajnë proceset e çmontimit, montimit dhe zëvendësimit të elementëve elektrikë sipas procedurave teknike;
· të shpjegojnë procedurat e resetimit, kalibrimit dhe programimit pas ndërhyrjeve teknike;
· të përshkruajnë funksionimin e sistemeve të automjetit përmes testimit përfundimtar në ecje.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sistemet elektrike dhe elektronike në sistemet e tjera të tensionit të ulët në automjetet  EV dhe HEV”, kl.11- 108 orë

	Tema  1
	Hyrje 
	2 orë

	Tema  2
	Simbolet dhe mesazhet kryesore në panelin tregues të automjetit
	5 orë

	Tema  3
	Kontrolli diagnostikues për lokalizimin e defekteve elektrike dhe elektronike
	8 orë

	Tema  4
	Instrumentet matëse bazë: indikatori dhe multimetri
	4 orë

	Tema  5
	Pajisjet elektronike matëse të rrymës DC dhe AC (ampermetri)
	5 orë

	Tema  6
	Skemat elektrike sipas markës dhe modelit të automjetit
	5 orë

	Tema  7
	Pajisjet specifike për kontrollin e defekteve elektrike dhe elektronike
	6 orë

	Tema  8
	Tensioni, rryma dhe rezistenca e përçuesve elektrikë
	5 orë

	Tema  9
	Matjet e tensionit, rrymës dhe rezistencës për identifikimin e defekteve
	5 orë

	Tema 10
	Testimi dhe diagnostikimi elektronik i baterisë me pajisje testuese
	5 orë

	Tema 11
	Siguresat dhe reletë
	4 orë

	Tema 12
	Procedurat e sigurisë gjatë punimeve në sistemet e tensionit të ulët të automjeteve EV dhe HEV
	5 orë

	Tema 13
	Përcjellësat dhe linjat elektrike sipas standardeve teknike
	5 orë

	Tema 14
	Elektromotorët, elektrovalvulat dhe aktuatorët
	7 orë

	Tema 15
	Sensorët (presioni, temperatura, niveli, etj,.)
	6 orë

	Tema 16
	Sinjalet analoge dhe digjitale
	6 orë

	Tema 17
	Rrjetet e komunikimit dhe monitorimi i tyre me pajisje specifike
	8 orë

	Tema 18
	Çmontimi, montimi dhe zëvendësimi i elementëve elektrikë në automjet
	5 orë

	Tema 19
	Zbatimi i procedurave për zëvendësimin e elementëve elektrikë
	5 orë

	Tema 20
	Resetimi, kalibrimi dhe programimi i sistemeve elektrike dhe elektronike
	5 orë

	Tema 21
	Testimi përfundimtar në ecje dhe verifikimi i funksionimit të automjetit
	4 orë



7. Lënda “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit për shërbime në automjete elektrike dhe hibride” (L-18-931-26)  kl.11  -  36 orë 

 Synimet e lëndës “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit për shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit për shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, kl.11, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë parimet bazë të sigurisë dhe shëndetit në punë;
· të identifikojnë rreziqet profesionale gjatë punës në serviset e automjeteve elektrike dhe hibride;
· të përshkruajnë shenjat, simbolet dhe sinjalistikën e sigurisë;
· të shpjegojnë përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale dhe kolektive;
· të shpjegojnë procedurat bazë të sigurisë gjatë punës me sistemet elektrike të automjeteve;
· të përshkruajnë procedurat e veprimit në rast aksidenti, zjarri ose goditjeje elektrike;
· të shpjegojnë rregullat për mbrojtjen e mjedisit gjatë mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve;
· të përshkruajnë procedurat për grumbullimin, ruajtjen dhe trajtimin e mbetjeve të rrezikshme;
· të shpjegojnë rëndësinë e përdorimit racional të energjisë dhe burimeve natyrore në serviset automobilistike.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit për shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, kl.11 – 36 orë 

	Tema   1
	Siguria dhe shëndeti në punë 
	4 orë

	Tema   2
	Legjislacioni dhe rregulloret për sigurinë në punë 
	2 orë

	Tema   3
	Rreziqet profesionale në shërbimet e automjeteve elektrike dhe hibride 
	4 orë

	Tema   4
	Pajisjet mbrojtëse personale dhe kolektive 
	4 orë

	Tema   5
	Sinjalistika e sigurisë dhe procedurat e emergjencës 
	4 orë

	Tema   6
	Siguria gjatë punës me sistemet elektrike të automjeteve 
	6 orë

	Tema   7
	Mbrojtja e mjedisit dhe menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme 
	6 orë

	Tema   8
	Përdorimi racional i energjisë dhe praktikat e qëndrueshme në servis 
	6 orë



8. Lënda “Sistemi i prodhimit dhe transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike” (L-18-932-26).  Kl. 12 – 72 orë

 Synimet e lëndës “Sistemi i prodhimit dhe transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike”, kl. 12.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sistemi i prodhimit dhe transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike”, klasa 12, nxënësit duhet:
· të kuptojnë parimin e funksionimit të motorit elektrik trefazor dhe krijimin e momentit rrotullues;
· të dallojnë llojet kryesore të motorëve elektrikë dhe karakteristikat e tyre në automjetet elektrike; 
· të identifikojnë pjesët përbërëse të motorit elektrik dhe të shpjegojë funksionin e secilës; 
· të zbatojnë procedurat e sigurisë gjatë punës me sistemet me tension të lartë (high voltage); 
· të shpjegojnë rolin e statorit në krijimin e fushës magnetike; 
· të shpjegojnë rolin e rotorit në prodhimin e lëvizjes rrotulluese; 
· të kuptojnë procesin e shndërrimit të energjisë elektrike në energji mekanike;
· të dallojnë funksionin e rrymës dc dhe ac trefazore në sistemin e lëvizjes elektrike;
· të analizojnë ndikimin e shpejtësisë rrotulluese të motorit në transmetimin e fuqisë dhe performancën e automjetit; 
· të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e inverterit dc/ac dhe rolin e tij në kontrollin e motorit elektrik;
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në performancën dhe efikasitetin e motorit elektrik; 
· të zbatojnë procedurat bazë të mirëmbajtjes së motorëve elektrikë sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejnë kontrollin vizual të elementëve të motorit elektrik dhe të evidentojë parregullsitë; 
· të identifikojnë defektet më të zakonshme të motorëve elektrikë dhe shkaqet e tyre;
· të zbatojnë procedurat teknike për çmontimin dhe montimin e elementëve të sistemit të prodhimit të fuqisë; 
· të përdorin pajisjet matëse dhe diagnostikuese për kontrollin e sistemit të prodhimit të fuqisë; 
· të interpretojnë rezultatet e matjeve dhe ti krahasojë ato me specifikimet teknike të prodhuesit; 
· të zbatojnë procedurat për zëvendësimin e elementëve të sistemit të prodhimit të fuqisë; 
· të kryejnë testimin dhe verifikimin e funksionimit të sistemit pas përfundimit të riparimeve; 
· të kuptojnë ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike; 
· të shpjegojnë funksionin e reduktorit dhe ndikimin e tij në transmetimin e momentit rrotullues;
· të analizojnë ndikimin e raportit të transmetimit në performancën dhe lëvizjen e automjetit; 
· të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionin e boshtit të transmetimit; 
· të kuptojnë parimin e funksionimit të frenimit rigjenerues dhe rikuperimin e energjisë. 
· të analizojnë bashkëveprimin ndërmjet motorit elektrik, inverterit dhe sistemit të transmetimit; 
· të lexojnë dhe interpretojë skemat teknike të sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë; 
· të zhvillojnë aftësi praktike për çmontimin dhe montimin korrekt të elementëve të sistemit të prodhimit të fuqisë; 
· të përdorin pajisjet diagnostikuese për matje, kontrolle dhe identifikimin e defekteve;
· të analizojnë dhe vlerësojë rezultatet e matjeve për përcaktimin e gjendjes teknike të sistemit;
· të realizojnë zëvendësimin e elementëve duke respektuar procedurat teknike dhe standardet e sigurisë; 
· të kryejnë testimin përfundimtar e kontrollin funksional të sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë pas ndërhyrjeve teknike.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sistemi i prodhimit dhe transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike”, kl.12- 72 orë 
	Tema 1
	Parimi i funksionimit të motorit elektrik trefazor
	2 orë

	Tema 2
	Llojet e motorëve elektrikë të përdorur në automjetet elektrike.
	3 orë

	Tema 3
	Ndërtimi i motorit elektrik dhe funksioni i pjesëve përbërëse. 
	4 orë

	Tema 4
	Procedurat e sigurisë teknike gjatë punës me sistemet e tensionit të lartë (High Voltage)
	6 orë

	Tema 5
	Roli i statorit në krijimin e fushës magnetike
	2 orë

	Tema 6
	Roli i rotorit në prodhimin e lëvizjes rrotulluese.
	2 orë

	Tema 7
	Shndërrimi i energjisë elektrike në energji mekanike në motorin elektrik. 
	3 orë

	Tema 8
	Rryma DC dhe AC trefazore në funksionimin e motorëve elektrikë. 
	3 orë

	Tema 9
	Ndikimi i shpejtësisë rrotulluese të motorit në transmetimin e fuqisë. 
	2 orë

	Tema 10
	Ndërtimi dhe funksionimi i inverterit DC/AC në automjetet elektrike.
	2 orë

	Tema 11
	Faktorët që ndikojnë në performancën e motorit elektrik
	3 orë

	Tema 12
	Mirëmbajtja periodike e motorëve elektrikë në automjetet elektrike.
	2 orë

	Tema 13
	Kontrolli vizual i elementëve të motorit elektrik.
	2 orë

	Tema 14
	Defektet karakteristike të motorëve elektrikë dhe shkaqet e tyre.
	2 orë

	Tema 15
	Procedurat e çmontimit dhe montimit të elementëve të sistemit të prodhimit të fuqisë
	2 orë

	Tema 16
	Matjet, kontrollet dhe pajisjet diagnostikuese për sistemin e prodhimit të fuqisë
	2 orë

	Tema 17
	Interpretimi dhe krahasimi i parametrave të matjeve me specifikimet e prodhuesit.
	2 orë

	Tema 18
	Procedurat e zëvendësimit të elementëve të sistemit të prodhimit të fuqisë.
	4 orë

	Tema 19
	Testimi dhe verifikimi i sistemit të prodhimit të fuqisë pas riparimit.
	2 orë

	Tema 20
	Ndërtimi dhe funksionimi i sistemit të transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike.
	2 orë

	Tema 21
	Raporti i transmetimit dhe ndikimi i tij në performancën e automjetit.
	2 orë

	Tema 22
	Ndërtimi dhe funksioni i linjes të transmetimit. 
	2 orë

	Tema 23
	Parimi i frenimit rigjenerues dhe rikuperimi i energjisë.
	2 orë

	Tema 24
	Bashkëveprimi ndërmjet motorit elektrik, inverterit dhe sistemit të transmetimit.
	2 orë

	Tema 25
	Interpretimi i skemave teknike të sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë.
	2 orë

	Tema 26
	Ushtrime praktike për çmontimin dhe montimin e elementëve të sistemit të prodhimit të fuqisë.
	2 orë

	Tema 27
	Ushtrime praktike për matjet dhe diagnostikimin e sistemit të prodhimit të fuqisë.
	2 orë

	Tema 28
	Analiza dhe krahasimi i rezultateve të matjeve me parametrat referues të prodhuesit.
	2 orë

	Tema 29
	Ushtrime praktike për zëvendësimin e elementëve të sistemit të prodhimit të fuqisë.
	2 orë

	Tema 30
	Testimi përfundimtar dhe kontrolli funksional i sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë pas ndërhyrjeve teknike.
	2 orë



9. Lënda “Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride” (L-18-933-26)  Kl. 12 – 144 orë dhe Kl. 13 – 96 orë

 Synimet e lëndës “Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride”, kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride”, klasa 12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë konceptet bazë të elektricitetit dhe njësitë matëse të tyre.
· të dallojnë llojet e tensionit, rrymës dhe lidhjeve elektrike që përdoren në automjete;
· të përshkruajnë sistemet elektrike 12v dhe 48v dhe funksionet e tyre në automjete;
· të shpjegojnë ndërtimin, funksionimin dhe përdorimin e baterisë, alternatorit dhe motorit të ndezjes;
· të analizojnë sinjalizimet dhe mesazhet e panelit tregues të automjetit;
· të identifikojnë elementët bazë të sistemeve elektrike të automjetit;
· të shpjegojnë funksionin dhe përdorimin e siguresave, releve dhe çelësave elektrikë;
· të shpjegojnë funksionimin dhe përdorimin e elektromotorëve, elektrovalvulave dhe aktuatorëve;
· të identifikojnë llojet dhe funksionet e sensorëve në sistemet elektrike të automjetit;
· të përshkruajnë modulet elektronike kryesore dhe rolin e tyre në automjet;
· të dallojnë dhe interpretojë sinjalet analoge dhe digjitale në sistemet elektronike.
· të shpjegojnë komunikimin ndërmjet njësive elektronike dhe rrjeteve të komunikimit në automjet;
· të kuptojë metodat dhe procesin e diagnostikimit të sistemeve elektrike;
· të interpretojë dhe përdorë skemat elektrike dhe elektronike të automjeteve;
· të përshkruajnë matjet elektrike dhe elektronike, si dhe pajisjet e nevojshme për diagnostikim;
· të identifikojnë defektet më të zakonshme në sistemet elektrike me tension të ulët.
· të zbatojnë procedurat e sigurisë teknike gjatë punës në sistemet elektrike dhe elektronike;
· të përshkruajnë procedurat e çmontimit, montimit dhe zëvendësimit të elementëve elektrikë të sistemeve të sigurisë dhe komoditetit;
· të shpjegojnë procedurat e ndërhyrjes në elementët elektrikë të sistemeve të frenimit, drejtimit dhe amortizimit;
· të përshkruajnë procedurat e servisimit të sistemeve të avancuara të asistencës së shoferit (adas);
· të shpjegojnë procedurat e ndërhyrjes në elementët elektrikë të sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë;
· të shpjegojnë procedurat e riparimit të instalimeve elektrike të dëmtuara ose të oksiduara;
· të shpjegojnë rëndësinë e kalibrimit të mekanizmave lëvizës elektrikë pas ndërhyrjeve teknike;
· të shpjegojnë rëndësinë e kalibrimit të aktuatorëve për sigurimin e funksionimit korrekt të sistemeve;
· të shpjegojnë rëndësinë e resetimit të njësive elektronike pas riparimeve dhe mirëmbajtjes;
· të shpjegojnë procedurat bazë të programimit të moduleve elektronike të automjetit;
· të kryejnë verifikimin e funksionimit të sistemeve pas përfundimit të punimeve elektrike dhe elektronike.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride”, kl.12- 144 orë

	Tema 1
	Bazat e elektricitetit: rryma, tensioni, rezistenca dhe njësitë matëse
	4 orë

	Tema 2
	Llojet e tensionit, rrymës dhe lidhjeve elektrike në automjete
	4 orë

	Tema 3
	Sistemet elektrike 12V dhe 48V (Mild Hybrid) në automjete
	6 orë

	Tema 4
	Metodat dhe hapat e diagnostikimit të sistemeve elektrike të automjetit
	4 orë

	Tema 5
	Diagnostikimi i bateria, alternatori dhe motori i ndezjes: ndërtimi, funksioni dhe llojet
	4 orë

	Tema 6
	Diagnostikimi I mesazhet sinjalizuese në panelin tregues të automjetit
	4 orë

	Tema 7
	Diagnostikimi Siguresat, reletë dhe çelësat elektrikë në automjete
	6 orë

	Tema 8
	Diagnostikimi Elektromotorët, elektrovalvulat dhe aktuatorët në sistemet me tension të ulët
	7 orë

	Tema 9
	Diagnostikimi Sensorët e presionit, temperaturës dhe nivelit në sistemet elektrike të automjetit
	7 orë

	Tema 10
	Diagnostikimi Modulet elektronike kryesore në sistemet e automjetit
	7 orë

	Tema 11
	Diagnostikimi Sinjalet analoge dhe digjitale në sistemet elektrike dhe elektronike
	8 orë

	Tema 12
	Diagnostikimi i njësive elektronike të kontrollit (ECU) dhe rrjetet e komunikimit në automjete
	8 orë

	Tema 13
	Diagnostikimi përmes Skemave elektrike dhe elektronike të automjeteve
	4 orë

	Tema 14
	Diagnostikimi përmes Matjeve elektrike dhe elektronike, veglat dhe instrumentet diagnostikuese
	4 orë

	Tema 15
	Defektet më të zakonshme në sistemet elektrike me tension të lartë
	4 orë

	Tema 16
	Diagnostikimi i sistemeve të sigurisë, ndriçimit, sinjalizimit dhe komfortit, etj
	9 orë

	Tema 17
	Diagnostikimi në sistemet e frenimit, drejtimit dhe amortizimit 
	9 orë

	Tema 18
	Diagnostikimi i sistemeve ADAS
	10 orë

	Tema 19
	Diagnostikimi i sistemit të prodhimit, transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes
	9 orë

	Tema 20
	Diagnostikimi i përçuesve dhe lidhjeve elektrike 
	5 orë

	Tema 21
	Diagnostikimi i mekanizmave lëvizës elektrikë në automjet
	7 orë

	Tema 22
	Kalibrimi i aktuatorëve pas ndërhyrjeve në sistemet elektrike dhe elektronike 
	5 orë

	Tema 23
	Resetimi i njësive elektronike të kontrollit pas riparimeve
	5 orë

	Tema 24
	Testimi dhe verifikimi përfundimtar pas ndërhyrjeve në sistemet elektrike dhe elektronike të automjetit
	4 orë



· Synimet e lëndës “Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride”, kl. 13 dhe  

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride”,  kl.13, nxënësit duhet:
· Të identifikojnë shenjat fillestare të defekteve nëpërmjet kontrolleve vizuale dhe dëgjimore. 
· Të shpjegojnë rolin e autodiagnozës në identifikimin e defekteve të automjetit. 
· Të shpjegojnë parimet bazë të funksionimit të sistemeve të autodiagnozës 
· Të dallojnë sistemet e ndryshme të autodiagnozës sipas prodhuesve të automjeteve 
· Të pershkruajnë pajisjet diagnostikuese dhe funksionet e tyre 
· Të identifikojnë llojet e portave OBD dhe përdorimin e tyre 
· Të pershkruajnë mënyrat e komunikimit ndërmjet pajisjes diagnostikuese dhe automjetit;
· Të kryejnë lidhjen e sigurt dhe korrekte të autodiagnozës me automjetin. 
· Të perkufizoje rëndësinë e furnizimit të qëndrueshëm me energji gjatë diagnostikimit;
· Të shpjegojnë strukturën e rrjeteve elektronike dhe komunikimin ndërmjet moduleve; 
· Të interpretojnë statusin funksional të moduleve elektronike; 
· Të klasifikojnë dhe interpretojë kodet e defekteve sipas dokumentacionit Teknik; 
· Të identifikojnë problemet tipike të komunikimit në rrjetet elektronike të automjetit;
· Të analizojnë parametrat operativë të sistemeve të automjetit në kohë reale;
· Të shpjegojnë përdorimin dhe rëndësinë e funksioneve speciale diagnostikuese; 
· Të kryejnë procedurat e vetë-testimit të elementëve aktivë të automjetit; 
· Të perzgjedhin veglat dhe pajisjet e nevojshme për diagnostikim; 
· Të përdorin pajisjet elektronike për matje dhe analiza diagnostikuese; 
· Të përdorin instrumentet mekanike për matje dhe kontroll teknik;
· Të kontrollojnë gjendjen dhe performancën e sistemit të furnizimit me energji;
· të verifikojnë funksionimin e siguresave dhe releve; 
· të vlerësojnë gjendjen funksionale të elektromotorëve dhe aktuatorëve elektrikë; 
· Të shpjegojë procedurat e kontrollit të izolimit në sistemet e tensionit të lartë; 
· Të zbatojnë procedurat e sigurisë për izolimin dhe rikthimin në punë të sistemit të tensionit të lartë; 
· Të kontrollojnë funksionimin e sensorëve elektronikë përmes matjeve përkatëse; 
· Të verifikojnë integritetin dhe funksionalitetin e qarqeve elektrike; 
· Të kryejnë kontrolle dhe testime bazë të moduleve elektronike; 
· Të zbatojnë procedurat dhe rëndësinë e menaxhimit të kodeve të defekteve pas riparimit.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride”, kl.13- 96 orë 

	Tema 1
	Mënyrat e kontrolleve primare gjatë diagnostikimit të automjetit
	3 orë

	Tema 2
	Rëndësia e leximit elektronik të automjetit me autodiagnozë
	5 orë

	Tema 3
	Funksioni bazë i autodiagnozës në automjete
	3 orë

	Tema 4
	Llojet e autodiagnozës sipas markave dhe modeleve të automjeteve
	3 orë

	Tema 5
	Pajisjet matëse dhe kontrolluese për diagnostikimin e automjeteve
	3 orë

	Tema 6
	Portat OBD dhe ndërfaqet e komunikimit me automjetin
	3 orë

	Tema 7
	Llojet e komunikimeve të autodiagnozës në automjet
	4 orë

	Tema 8
	Procedura e lidhjes së pajisjes së autodiagnozës me automjetin
	3 orë

	Tema 9
	Përdorimi i karikuesve të jashtëm gjatë proceseve të diagnostikimit
	3 orë

	Tema 10
	Arkitektura elektronike e automjetit dhe rrjetet e komunikimit CAN BUS, LIN BUS, FLEXRAY, ETHERNET, etj.
	7 orë

	Tema 11
	Statusi dhe monitorimi i moduleve elektronike përmes autodiagnozës
	4 orë

	Tema 12
	Klasifikimi dhe interpretimi i kodeve të defekteve sipas udhëzuesve të prodhuesit
	4 orë

	Tema 13
	Defektet më të zakonshme në komunikimin ndërmjet moduleve elektronike
	3 orë

	Tema 14
	Interpretimi i parametrave dhe vlerave në kohë reale me autodiagnozë
	3 orë

	Tema 15
	Funksionet speciale të autodiagnozës: resetime, kalibrime, adaptime dhe programime
	4 orë

	Tema 16
	Vetë-testimet e elektromotorëve dhe aktuatorëve me autodiagnozë
	3 orë

	Tema 17
	Veglat, instrumentet dhe pajisjet për diagnostikimin mekanik dhe elektronik
	3 orë

	Tema 18
	Përdorimi i pajisjeve elektronike matëse dhe testuese (multimetër, ampermetër, osciloskop, picoscope etj.)
	4 orë

	Tema 19
	Matja dhe testimi i baterisë së tensionit të ulët dhe gjeneratorit
	3 orë

	Tema 20
	Matja e siguresave dhe testimi i releve në sistemet elektrike të automjetit
	3 orë

	Tema 21
	Matja dhe testimi i elektromotorëve dhe aktuatorëve elektrikë 12V
	3 orë

	Tema 22
	Procedurat e çaktivizimit dhe aktivizimit të tensionit të lartë në automjetet hibride dhe elektrike
	4 orë

	Tema 23
	Testi i izolimit në sistemet e tensionit të lartë të automjeteve hibride dhe elektrike
	3 orë

	Tema 24
	Matja dhe testimi i sensorëve elektronikë me furnizim 5V dhe 12V
	3 orë

	Tema 25
	Matja dhe kontrolli i linjave të përcjellësve të rrymës elektrike
	3 orë

	Tema 26
	Matja dhe testimi i moduleve elektronike të automjetit
	3 orë

	Tema 27
	Programimi i moduleve elektronike të automjetit
	3 orë

	Tema 28
	Fshirja e kodeve të gabimeve dhe rëndësia e saj në procesin e diagnostikimit dhe riparimit
	3 orë



10. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22).  Kl. 12 – 72 orë dhe Kl. 13 – 64 orë

 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontekstin individual dhe shoqëror;
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve;
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontekstin e nismave sipërmarrëse;
· të kryejnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhshme;
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to;
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup;
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore;
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj;
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme;
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit digjital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes;
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale;
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre;
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj;
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve;
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje;
· të përshkruajnë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 72 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetëvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	3 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	3 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi digjital dhe mediat sociale
	4 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	4 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	4 orë

	Tema 20
	Vizitë studimore në një sipërmarrje të suksesshme
	4 orë



1. Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 13.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.13, nxënësit duhet:
· të analizojnë veçoritë e etikës dhe komunikimit në kontekstin e veprimtarisë së bizneseve;
· të kryejnë vlerësimin e mundësive dhe rreziqeve në kontekstin e konceptimit të idesë së biznesit;
· të përshkruajnë rëndësinë dhe strukturën e një plani biznesi;
· të zbatojnë procedurat e regjistrimit dhe përshkruajnë fazat e zhvillimit të biznesit;
· të konceptojnë strukturën organizative dhe përshkrimet e punës së personelit të një biznesi;
· të përshkruajnë veçoritë e planifikimit, rekrutimit, seleksionimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore të një biznesi;
· të analizojnë aspektet e buxhetimit të një biznesi;
· të kryejnë llogaritje ekonomike në kuadrin e kontabilitetit financiar të një biznesi;
· të llogarisin kostot dhe çmimet e produkteve e shërbimeve të një biznesi;
· të analizojnë aspektet e marketingut dhe teknikat e shitjeve në një biznes;
· të analizojnë rolin dhe teknikat e e-sipërmarrjes në veprimtarinë e bizneseve;
· të përshkruajnë dhe simulojnë veprimet individuale me bankat, në lidhje me llogaritë, transfertat, kreditë dhe investimet;
· të analizojnë llojet e siguracioneve personale dhe veprimet që kryhen me to.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.13 - 64 orë 

	Tema 1
	Etika dhe komunikimi në biznes
	4 orë

	Tema 2
	Konceptimi i idesë së biznesit, vlerësimi i mundësive dhe rreziqeve
	6 orë

	Tema 3
	Hartimi i planit të biznesit
	6 orë

	Tema 4
	Procedurat e regjistrimit të biznesit
	6 orë

	Tema 5
	Struktura organizative dhe personeli i biznesit
	5 orë

	Tema 6
	Planifikimi, rekrutimi, seleksionimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore
	6 orë

	Tema 7
	Kostimi dhe çmimi i produkteve dhe shërbimeve
	4 orë

	Tema 8
	Kontabiliteti financiar në kuadrin e biznesit 
	6 orë

	Tema 9
	Buxhetimi në biznes
	4 orë

	Tema 10
	Marketingu dhe shitjet në biznes 
	9 orë

	Tema 11
	E – sipërmarrja
	2 orë

	Tema 12
	Veprimet individuale me bankat
	3 orë

	Tema 13
	Siguracionet personale
	3 orë



11. Lënda “Planifikimi dhe organizimi i punës për shërbime në automjetet elektrike dhe hibride” (L-18-934-26)  Kl. 13 – 96 orë 

1. Synimet e lëndës “Planifikimi dhe organizimi i punës për shërbime në automjetet elektrike dhe hibride”, kl. 13.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Planifikimi dhe organizimi i punës për shërbime në automjetet elektrike dhe hibride”, klasa 13, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë strukturën organizative dhe funksionimin e një autoservisi për automjete elektrike dhe hibride; 
· të planifikojnë dhe organizojnë proceset e punës në autoservis sipas procedurave profesionale; 
· të interpretojnë dokumentacionin teknik të përdorur në proceset e punës; 
· të interpretojnë skemat, bllok-skemat dhe simbolet teknike të automjeteve; 
· të përzgjedhin mjetet e punës, pajisjet, instrumentet matëse dhe diagnostikuese sipas procesit të punës; 
· të kontrollojnë gjendjen dhe funksionalitetin e mjeteve, pajisjeve dhe instrumenteve para përdorimit; 
· të zbatojnë procedurat e kontrollit të funksionalitetit dhe kalibrimit të pajisjeve të punës; 
· të shpjegojnë rëndësinë e kalibrimit, verifikimit dhe testimit për sigurimin e saktësisë së matjeve; 
· të zbatojnë metodat e planifikimit dhe organizimit të procesit të punës; 
· të organizojnë vendin e punës sipas kërkesave ergonomike, teknike dhe të sigurisë; 
· të zbatojnë procedurat për organizimin, sistemimin dhe pastrimin e vendit të punës; 
· të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë në mënyrë profesionale me anëtarët e ekipit të punës; 
· të dokumentojnë dhe të raportojnë proceset e punës sipas procedurave të autoservisit; 
· të zbatojnë procedurat e sigurimit teknik gjatë organizimit dhe realizimit të proceseve të punës; 
· të planifikojnë dhe të menaxhojnë burimet njerëzore dhe materiale sipas nevojave të procesit të punës; 
· të planifikojnë dhe të menaxhojnë kohën për realizimin efikas të proceseve të punës; 
· të ruajnë dhe të përdorin në mënyrë të sigurt pajisjet dhe materialet në autoservis; 
· të zbatojnë procedurat e pranimit dhe dorëzimit të automjeteve në autoservis; 
· të menaxhojnë dhe të sistemojnë materialet në përputhje me rregullat e mbrojtjes së mjedisit; 
· të përzgjedhin pjesët dhe elementët për zëvendësim sipas specifikimeve teknike të automjetit; 
· të përdorin teknologjitë dhe programet bashkëkohore në organizimin e punës dhe diagnostikimin e automjeteve elektrike dhe hibride; 
· të dokumentojnë dhe të arkivojnë punimet e kryera sipas procedurave dhe standardeve të autoservisit.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Planifikimi dhe organizimi i punës për shërbime në automjetet elektrike dhe hibride”, kl.13 - 96 orë 

	Tema 1
	Struktura organizative e një autoservisi për automjete elektrike e hibride
	3 orë

	Tema 2
	Planifikimi dhe organizimi i proceseve të punës në autoservis
	4 orë

	Tema 3
	Dokumentacioni teknik i përdorur në proceset e punës
	3 orë

	Tema 4
	Skemat, bllok-skemat dhe simbolet teknike
	5 orë

	Tema 5
	Mjetet e punës, pajisjet, instrumentet matëse dhe diagnostikuese
	5 orë

	Tema 6
	Kontrolli i mjeteve, pajisjeve dhe instrumenteve para përdorimit
	4 orë

	Tema 7
	Kontrolli i funksionalitetit dhe të kalibrimit të instrumenteve matës
	4 orë

	Tema 8
	Rëndësia e kalibrimit, verifikimit dhe testimit të pajisjeve
	4 orë

	Tema 9
	Metodat e planifikimit dhe organizimit të procesit të punës
	5 orë

	Tema 10
	Organizimi ergonomik dhe i sigurt i vendit të punës
	5 orë

	Tema 11
	Organizimi, sistemimi dhe pastrimi i vendit të punës
	4 orë

	Tema 12
	Bashkëpunimi dhe komunikimi profesional në ekip
	4 orë

	Tema 13
	Dokumentimi dhe raportimi i proceseve gjatë punës
	4 orë

	Tema 14
	Procedurat e sigurimit teknik gjatë organizimit dhe realizimit të proceseve të punës
	7 orë

	Tema 15
	Planifikimi dhe menaxhimi i burimeve njerëzore dhe materiale
	5 orë

	Tema 16
	Planifikimi dhe menaxhimi i kohës në proceset e punës
	3 orë

	Tema 17
	Ruajtja dhe përdorimi i sigurt i pajisjeve dhe materialeve në autoservis
	4 orë

	Tema 18
	Procedurat e pranimit dhe dorëzimit të automjeteve në autoservis
	4 orë

	Tema 19
	Menaxhimi dhe sistemimi i materialeve sipas rregullave të mbrojtjes së mjedisit
	4 orë

	Tema 20
	Përzgjedhja e pjesëve dhe elementëve sipas specifikimeve teknike të automjetit
	5 orë

	Tema 21
	Përdorimi i teknologjisë dhe programeve bashkëkohore në organizimin e punës dhe diagnostikimin e automjeteve
	5 orë

	Tema 22
	Dokumentimi dhe arkivimi i punimeve të kryera
	5 orë



12. Lënda “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm” (L-05-198-24).  Kl.13 – 32 orë 

1. Synimet e lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl. 13.
						
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl.13, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë kuptimin e qëndrueshmërisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm;
· të shpjegojnë objektivat për zhvillim të qëndrueshëm;
· të shpjegojnë kuptimin për aftësitë e gjelbra në një ekonomi të gjelbër;
· të shpjegojnë rëndësinë e aftësive digjitale në përballimin e sfidave globale;
· të analizojnë mjedisin dhe elementët e tij;
· të shpjegojnë ekosistemet dhe biodiversitetin;
· të analizojnë ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre;
· të shpjegojnë burimet natyrore të ripërtëritshme dhe jo të ripërtëritshme;
· të përshkruajnë mënyrën e shpjegimit të të dhënave mjedisore;
· të shpjegojnë rëndësinë e menaxhimit të mbejteve, riciklimi dhe zgjidhjet digjitale;
· të shpjegojnë kuptimin e cikleve të jetës së produktit dhe krijimi i mbetjeve;
· të përshkruajnë parimet bazë të ekonomisë qarkulluese;
· të shpjegojnë proceset dhe teknologjitë e riciklimit;
· të shpjegojnë dhe japin shembuj nga drejtimet profesionale mbi reduktimi, ripërdorimi dhe riciklim;
· të hulumtojnë mbi platformat digjitale për programet e menaxhimit të mbetjeve;
· të shpjegojnë optimizimin e proceseve të riciklimit duke përdorur teknologjinë;
· të shpjegojnë avantazhet e zgjidhjeve digjitale për mirëmenaxhimin e mbetjeve;
· të shpjegojnë rëndësinë e ruajtja, menaxhimi, dhe monitorimi digjital të burimeve ujore në drejtimet profesionale përkatëse;
· të përshkruajnë praktikat e qëndrueshme të menaxhimit të ujit në fushën profesionale përkatëse;
· të dallojnë dhe përdorin sistemet digjitale të monitorimit të përdorimit të cilësisë së ujit;
· të shpjegojnë teknologjitë inteligjente për menaxhimin e qëndrueshëm të ujit;
· të përshkruajnë transporti i qëndrueshëm, lëvizshmëria e zgjuar dhe zgjidhjet digjitale në drejtimet profesionale përkatëse;
· të dallojnë opsionet alternative të transportit (p.sh., transporti publik, biçikleta, ecje), si dhe përdorimin e mjeteve në veprimtari të ndryshme profesionale;
· të dallojnë platformat digjitale për transport të qëndrueshëm, si dhe Intagrimin e teknologjive inovative në sistemet e transportit publik;
· të shpjegojnë kuptimin dhe rëndësinë mbi konsumin e qëndrueshëm, tregun digjital dhe marketingun digjital;
· të dallojnë praktikat etike të konsumit, zgjedhjet e konsumatorëve dhe ndikimevet e tyre mjedisore;
· të shpjegojnë praktika dhe platforma të qëndrueshme të tregtisë elektronike, si dhe kuptimin për marketingun digjital për promovimin e produkteve eko-miqësore;
· të përshkruajnë modele të qëndrueshme biznesi bazuar në praktika të ekonomisë së gjelbër dhe digjitale;
· të shpjegojnë politikat për zhvillim të qëndrueshëm në fusha të ndryshme profesionale;
· të shpjegojnë konsideratat etike në qeverisjen digjitale për qëndrueshmëri.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, Kl.13 – 32 orë

	Tema 1
	Zhvillimi i qëndrueshëm 
	3 orë

	Tema 2
	Bazat e shkencës mjedisore
	3 orë

	Tema 3
	Menaxhimit të mbetjeve, riciklimi dhe zgjidhjet digjitale
	6 orë

	Tema 4
	Ruajtja, menaxhimi dhe monitorimi digjital i burimeve ujore
	4 orë

	Tema 5
	Transporti i qëndrueshëm, lëvizshmëria e zgjuar dhe zgjidhjet digjitale
	4 orë

	Tema 6
	Konsumi i qëndrueshëm, tregu digjital dhe marketingu digjital
	4 orë

	Tema 7
	Sipërmarrja e gjelbër, inovacioni dhe modelet digjitale të biznesit
	4 orë

	Tema 8
	Politika dhe qeverisja për zhvillim të qëndrueshëm
	4 orë





IX. Përshkruesit e moduleve të detyruar të praktikës profesionale


1. Moduli “Punime axhusterie dhe saldimi”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa:	10                               

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME AXHUSTERIE DHE SALDIMI

	M- 18-2675-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për përdorimin e instrumenteve matëse, kryerjen e matjeve dhe shënimeve mekanike, realizimin e punimeve bazë të axhusterisë, si dhe parapërgatitjen dhe zbatimin e proceseve bazë të saldimit me hark elektrik me elektrodë, MIG-MAG, TIG dhe me gaz. 



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.




	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen matje dhe shënime mekanike me instrumente matëse
Kriteret e vlerësimit:
· të përshkruajë manualet e përdorimit të instrumentave matës;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë matje me metër;
· të kryejë matje me kalibër;
· të kryejë matje me mikrometër;
· të kryejë matje me komparator;
· të kryejë matje me këndmatës;
· të kryejë matje me manometër;
· të kryejë shënime mekanike;
· të kontrollojë saktësinë e matjeve sipas proçedurës;
· të mirëmbajë instrumentet matëse ,vegjat  pajisjet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime bazë të axhusterisë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë drejt skicën, vizatimin teknik ose dokumentacionin përkatës; 
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit; 
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE).
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose testuese sipas procesit të punës; 
· të vendosë dhe të shtrëngojë copën në pajisjet mbajtëse sipas mënyrës së duhur; 
· të zbatojë teknikat e duhura të limimit të sipërfaqeve metalike;
· të zbatojë teknikat e duhura të prerjes së copave metalike;
· të zbatojë teknikat e duhura të deformimit në të ftohtë të detaleve metalike;
· të zbatojë teknikat e duhura të shpimit, kalizvarimit dhe alezimit të vrimave;
· të zbatojë teknikat e duhura të filetimit të brendshëm dhe të jashtëm;
· të zbatojë teknikat e duhura të zmerilimit të sipërfaqeve metalike. 
· të kontrollojë cilësinë e punimeve sipas kërkesave teknike; 
· të mirëmbajë veglat dhe pajisjet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit; 
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE).
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen punime bazë të saldimit të metaleve
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë drejt dokumentacionin teknik, skicat ose vizatimet për procesin e saldimit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, materialet dhe materialet mbushëse sipas procesit të saldimit;
· të përgatisë pajisjet dhe copat për procesin e saldimit;
· të vendosë dhe të fiksojë copat në bangon saldimit;
· të zbatojë teknikat e duhura të saldimit me hark elektrik me elektrodë;
· të zbatojë teknikat e duhura të saldimit MIG-MAG;
· të zbatojë teknikat e duhura të saldimit TIG;
· të zbatojë teknikat e duhura të saldimit me gaz;
· të zbatojë teknikat e duhura të prerjes me hark elektrik dhe me gaz;
· të kryejë kontrollin përfundimtar të tegelave të saldimit;
· të mirëmbajë veglat dhe pajisjet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës, të pajisura me modele didaktike, materiale metalike, instrumente matëse, vegla dore, pajisje të axhusterisë, pajisje shpimi, pajisje zmerilimi, pajisje saldimi me hark elektrik (MMA), MIG-MAG, TIG dhe me gaz, si dhe me mjetet ndihmëse për realizimin e proceseve të punës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kryerjen e matjeve mekanike, shënimeve mekanike, punimeve të axhusterisë, si dhe proceseve të saldimit dhe prerjes termike, në përputhje me dokumentacionin teknik, procedurat teknologjike dhe standardet profesionale.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të instrumenteve matëse, veglave, pajisjeve të axhusterisë dhe pajisjeve të saldimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer matje dhe shënime mekanike, realizuar punime limimi, prerjeje, deformimi në të ftohtë, shpimi, kalizvarimi, alezimi, filetimi dhe zmerilimi, si dhe procese të saldimit me hark elektrik (MMA), MIG-MAG, TIG dhe me gaz, duke kontrolluar cilësinë e punimeve të realizuara.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e matjeve dhe të punimeve, të identifikojnë gabimet gjatë proceseve të përpunimit mekanik dhe saldimit, të përzgjedhin procedurat e duhura teknologjike, të verifikojnë cilësinë e punimeve të realizuara dhe të dokumentojnë rezultatet sipas dokumentacionit teknik dhe praktikave profesionale.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi verifikimit të njohurive teorike dhe aftësive praktike për përdorimin e instrumenteve matëse, realizimin e punimeve të axhusterisë, përdorimin korrekt të pajisjeve të saldimit me hark elektrik me elektrodë, MIG-MAG, TIG dhe me gaz, interpretimin e dokumentacionit teknik, kontrollin e cilësisë së punimeve, si dhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale dhe punishte mekanike e pajisur për punime matëse, axhusterie dhe saldimi.
· Tavolina pune (bango), morsa, mbajtëse dhe pajisje ndihmëse për fiksimin e detaleve.
· Instrumente matëse dhe shënuese: metër, vizore çeliku, kalibër, mikrometër, komparator, këndmatës, manometër, çekiç shënues, majë shënimi, qendërzues dhe vegla të tjera për shënim mekanik.
· Vegla dore për axhusteri: lima të llojeve të ndryshme, sharra metalike dore, gërshërë për fletë metalike, dalta, çekiçë, pince, çelësa, kaçavida, gur-fleksibël dore, letër zmerile dhe vegla të tjera ndihmëse.
· Pajisje për përpunim mekanik: makinë shpimi bangoje, makinë shpimi dore, pajisje për kalizvarim dhe alezim, komplete filetuese (mashkull dhe kollodok), zmeril bangoje dhe pajisje të tjera përpunimi.
· Makinë saldimi me hark elektrik ,pajisje saldimi MIG-MAG, pajisje saldimi TIG, pajisje saldimi me gaz (oksigjen–acetilen), bombola gazi, 
· Materiale pune: profile dhe fletë metalike, elektroda, tel saldimi, shufra mbushëse për TIG dhe saldim me gaz, gazra mbrojtës (CO₂, Argon), materiale pastrimi dhe materiale të tjera ndihmëse.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): syze mbrojtëse, maskë saldimi, doreza pune dhe saldimi, përparëse lëkure, këpucë sigurie, mbrojtëse dëgjimi dhe mjete të tjera sipas procesit të punës.
· Dokumentacion teknik: manuale përdorimi të instrumenteve matëse dhe pajisjeve, katalogë teknikë, vizatime dhe skica teknike, standarde, udhëzues teknologjikë dhe procedura pune për matjen, axhusterinë dhe saldimin.
· Ky format është i njëjtë me strukturën e moduleve të AKAFPK-së dhe i përshtatur për një modul që përfshin matje mekanike, punime axhusterie dhe saldim (MMA, MIG-MAG, TIG dhe me gaz).
















2. Moduli “Punime të thjeshta në automjete”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa:	10                               

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME TË THJESHTA NË AUTOMJETE 


	M- 18-2676-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për kryerjen e zmontimit, montimit, kontrollit dhe verifikimit të agregateve kryesore të automjetit, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe procedurat teknologjike. 



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.




	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen zmontimin e agregateve dhe pjesëve kryesore të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: (hapat me poshte duhet te renditen  nga me i thjeshti te me i veshtiri )
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet sipas procesit të punës;
· të përcaktojë radhën e zmontimit sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të motorit;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të freksionit;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të kutisë së shpejtësisë;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të transmisionit kardanik;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të urave, grupit të timonit dhe rrotave;
· të zbatojë procedurat e duhura të zmontimit të pjesëve kryesore të motorit dhe sistemeve të tij;
· të sistemojë pjesët e zmontuara sipas procedurave teknike;
· të mirëmbajë veglat dhe pajisjet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 2 
	Nxënësi kryen montimin e agregateve dhe pjesëve kryesore të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet sipas procesit të punës;
· të përcaktojë radhën e montimit sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të motorit;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të freksionit;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të kutisë së shpejtësisë;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të transmisionit kardanik;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të urave, grupit të timonit dhe rrotave;
· të zbatojë procedurat e duhura të montimit të pjesëve kryesore të motorit dhe sistemeve të tij;
· të rivendosë lidhjet elektrike sipas dokumentacionit teknik;
· të mirëmbajë veglat dhe pajisjet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin e montimit të agregateve kryesore të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose kontrolluese sipas procesit të punës;
· të kontrollojë saktësinë e montimit të motorit;
· të kontrollojë saktësinë e montimit të freksionit;
· të kontrollojë saktësinë e montimit të kutisë së shpejtësisë;
· të kontrollojë saktësinë e montimit të transmisionit kardanik;
· të kontrollojë saktësinë e montimit të urave të automjetit;
· të kontrollojë saktësinë e montimit të grupit të timonit;
· të kontrollojë saktësinë e montimit të rrotave;
· të verifikojë rivendosjen e lidhjeve elektrike të agregateve;
· të verifikojë funksionimin e agregateve pas montimit sipas dokumentacionit teknik;
· të mirëmbajë veglat dhe pajisjet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës, të pajisura me automjete, modele didaktike, agregate, vegla, pajisje dhe instrumente për zmontimin, montimin, kontrollin dhe verifikimin e agregateve kryesore të automjetit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për zmontimin, montimin, kontrollin dhe verifikimin e agregateve kryesore të automjetit, në përputhje me dokumentacionin teknik, procedurat e prodhuesit dhe standardet profesionale.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të servisit automobilistik.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer zmontimin dhe montimin e agregateve kryesore të automjetit, përdorur veglat, pajisjet dhe instrumentet përkatëse, si dhe duke kontrolluar dhe verifikuar cilësinë e montimit dhe funksionimin e agregateve pas ndërhyrjes.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrollit, të identifikojnë pasaktësitë gjatë montimit, të përzgjedhin procedurat e duhura të korrigjimit, të verifikojnë funksionimin e agregateve sipas dokumentacionit teknik dhe të dokumentojnë punimet e kryera sipas praktikave të servisit automobilistik.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi verifikimit të njohurive teorike dhe aftësive praktike për zmontimin, montimin, kontrollin dhe verifikimin e agregateve kryesore të automjetit, përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimin e dokumentacionit teknik, kontrollin e cilësisë së punimeve, verifikimin e funksionimit të agregateve dhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale dhe autoservis didaktik, të pajisur për zmontimin, montimin, kontrollin dhe verifikimin e agregateve kryesore të automjetit.
· Automjete, motorë, agregate dhe modele didaktike të sistemit të transmetimit, drejtimit dhe pjesëve kryesore të automjetit.
· Pajisje ngritëse dhe mbajtëse: ura ngritëse, krikë hidraulikë ose pajisje për ngritjen e agregateve.
· Vegla dhe pajisje pune: komplete çelësash fiksë, stelë, poligon dhe me kriket, çelësa dinamometër etj. Kaçavida, pinca, çekiçë, leva, ekstrator kushinetash ,etj.
· Instrumente matëse dhe kontrolli: kalibër, mikrometër, komparator, matës boshllëqesh, manometër dhe instrumente të tjera kontrolli sipas procesit të punës.
· Materiale pune dhe materiale ndihmëse: bulona, dado, rondele, guarnicione, unaza sigurie, lubrifikantë, vajra teknikë, lëng ftohës, solucion pastrimi dhe materiale të tjera të nevojshme për montim dhe mirëmbajtje.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): veshje pune, syze mbrojtëse, doreza pune, këpucë sigurie, helmetë mbrojtëse dhe pajisje të tjera sipas procesit të punës.
· Dokumentacion teknik: manuale shërbimi të automjeteve, katalogë teknikë, vizatime dhe skema teknike, udhëzues të prodhuesit, tabela të momenteve të shtrëngimit dhe procedura pune për zmontimin, montimin dhe kontrollin e agregateve kryesore të automjetit.



3. Moduli “Shërbime mirëmbajtjeje në automjete”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elekrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa:	11                               

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME MIRËMBAJTJEJE NË AUTOMJETE
 

	M- 18-2677-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për organizimin e punës, kontrollin dhe diagnostikimin e gjendjes teknike të automjeteve, kryerjen e mirëmbajtjes periodike të sistemeve dhe agregateve të automjetit, si dhe kontrollin përfundimtar, testimin dhe dokumentimin e shërbimeve të mirëmbajtjes



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10 në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi organizon punën për kryerjen e procesit të mirëmbajtjes periodike të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të shpjegojë dokumentacionin teknik, manualet dhe planin e mirëmbajtjes së automjetit;
· të përcaktojë intervalet e mirëmbajtjes sipas kilometrave, kohës ose orëve të punës;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet matëse dhe materialet sipas procesit të punës;
· të përzgjedhë lubrifikantët dhe fluidet sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë kontrollin vizual  dhe dëgjimor të automjetit përpara mirëmbajtjes;
· të kontrollojë gjendjen e motorit, filtrave, rripave dhe elementeve ndihmëse sipas procedurave të mirëmbajtjes;
· të kontrollojë nivelin dhe gjendjen e vajit, lëngut ftohës, lëngut të frenave dhe fluideve të tjera sipas procedurave përkatëse;
· të kontrollojë gjendjen teknike të sistemeve të drejtimit, frenimit, transmetimit, sospensionit dhe gomave;
· të evidentojë parregullsitë dhe të përcaktojë nevojat për mirëmbajtje sipas rezultateve të kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen periodike të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë dokumentacionin teknik, manualet dhe planin e mirëmbajtjes së automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet dhe materialet sipas procesit të punës;
· të realizojë pastrimin e elementeve të mirëmbajtjes sipas procedurave teknike;
· të realizojë lubrifikimin dhe grasatimin e elementeve sipas planit të mirëmbajtjes;
· të kryejë kontrollin, matjen, plotësimin ose zëvendësimin e vajit të motorit sipas procedurave teknike;
· të kryejë kontrollin, plotësimin ose zëvendësimin e lëngut ftohës, lëngut të frenave dhe fluideve të tjera sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë zëvendësimin e filtrave sipas planit të mirëmbajtjes;
· të realizojë mirëmbajtjen periodike të motorit sipas udhëzimeve të prodhuesit;
· të realizojë mirëmbajtjen e sistemit të drejtimit sipas procedurave teknike;
· të realizojë mirëmbajtjen e sistemit të frenimit sipas procedurave teknike;
· të realizojë mirëmbajtjen e sistemit të transmetimit të fuqisë sipas procedurave teknike;
· të realizojë mirëmbajtjen e sistemit të sospensionit sipas procedurave teknike;
· të realizojë kontrollin dhe mirëmbajtjen e gomave sipas specifikimeve teknike;
· të përdorë veglat, pajisjet dhe instrumentet sipas procedurave teknike;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin pas procesit të mirëmbajtjes dhe plotëson dokumentacionin teknik të shërbimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë dokumentacionin teknik të automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të realizojë resetimin e intervaleve të mirëmbajtjes në modulet elektronike sipas procedurave të prodhuesit;
· të kontrollojë funksionimin e sistemeve të automjetit pas kryerjes së mirëmbajtjes;
· të testojë automjetin në kushte reale pune sipas procedurave të servisit;
· të analizojë rezultatet e kontrollit dhe testimit sipas parametrave të prodhuesit;
· të identifikojë parregullsitë e konstatuara gjatë testimit;
· të realizojë korrigjimet e nevojshme sipas procedurave teknike;
· të verifikojë funksionimin e automjetit pas korrigjimit të parregullsive;
· të dokumentojë punimet e mirëmbajtjes në dokumentacionin përkatës sipas procedurave të servisit;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të shërbimit sipas procedurave të servisit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës, të pajisura me automjete, modele didaktike, agregate, vegla, pajisje dhe instrumente për mirëmbajtjen e automjetit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për organizimin e punës, kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen periodike, testimin dhe dokumentimin e shërbimeve të mirëmbajtjes, në përputhje me dokumentacionin teknik, procedurat e prodhuesit dhe standardet profesionale.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të servisit automobilistik.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, organizuar vendin e punës, kryer kontrollet dhe diagnostikimin e automjetit, realizuar shërbimet periodike të mirëmbajtjes, përdorur veglat, pajisjet dhe instrumentet përkatëse, si dhe duke testuar funksionimin e automjetit dhe dokumentuar shërbimet e kryera.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrollit dhe testimit, të identifikojnë parregullsitë e konstatuara, të përzgjedhin procedurat e duhura të mirëmbajtjes dhe korrigjimit, të verifikojnë funksionimin e automjetit sipas dokumentacionit teknik dhe të dokumentojnë punimet e kryera sipas praktikave të servisit automobilistik.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi verifikimit të njohurive teorike dhe aftësive praktike për organizimin e punës, kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen periodike, testimin dhe dokumentimin e shërbimeve të mirëmbajtjes, përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimin e dokumentacionit teknik, kontrollin e cilësisë së punimeve, verifikimin e funksionimit të automjetit dhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
·   Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale dhe autoservis didaktik, të pajisur për kontrollin, diagnostikimin dhe mirëmbajtjen periodike të automjeteve.
· Automjete, motorë, agregate dhe modele didaktike të sistemeve të automjetit.
· Pajisje ngritëse dhe mbajtëse: ura ngritëse, krikë hidraulikë, mbajtëse automjeti dhe pajisje ndihmëse për mirëmbajtje.
· Vegla dhe pajisje pune: komplete çelësash fiksë, tubularë, poligonalë dhe  kriket, çelësa dinamometër, kaçavida, pinca, çekiçë, pompa për nxjerrjen e vajit, pajisje për ndërrimin e filtrave, pajisje për nxjerrjen e ajrit nga sistemi i frenimit dhe vegla të tjera sipas procesit të mirëmbajtjes.
· Instrumente matëse dhe kontrolli: kalibër, mikrometër, matës presioni i gomave, manometër, multimetër, testues i baterisë, testues i lëngut të frenave, matës i densitetit të lëngut ftohës, skaner diagnostikues OBD-II dhe instrumente të tjera sipas procesit të punës.
· Materiale pune dhe materiale ndihmëse: vajra motorikë dhe transmisioni, lëng ftohës, lëng frenash, lubrifikantë, filtra (vaji, ajri, karburanti dhe kabine), guarnicione, rondele, materiale pastrimi dhe materiale të tjera harxhuese për mirëmbajtje.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): veshje pune, syze mbrojtëse, doreza pune, këpucë sigurie, maska mbrojtëse dhe pajisje të tjera sipas procesit të punës.
· Dokumentacion teknik: manuale shërbimi të automjeteve, katalogë teknikë, plane dhe intervale mirëmbajtjeje, skema teknike, udhëzues të prodhuesit, databaza elektronike dhe procedura pune për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen periodike, testimin dhe dokumentimin e shërbimeve të mirëmbajtjes.








4. Moduli “Shërbime në motorët me djegie të brendshme të automjeteve”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa:	11                               

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË MOTORËT ME DJEGIE TË BRENDSHME TË AUTOMJETEVE
 

	M- 18-2678-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për kontrollin dhe diagnostikimin e motorëve me djegie të brendshme të automjeteve, kryerjen e riparimit të mekanizmave dhe sistemeve të motorit, si dhe kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të riparimit. teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë gjithë procesit të punës.



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10 në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”




	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e motorëve me djegie të brendshme të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të shpjegojë dokumentacionin teknik të motorit me djegie të brendshme të automjetit;
· të interpretojë skemat teknike, dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose testuese sipas procesit të punës;
· të përgatitë motorin dhe vendin e punës për kontrollin dhe diagnostikimin;
· të kryejë kontrollin vizual dhe dëgjimor të elementeve, mekanizmave dhe sistemeve të motorit sipas procedurave teknike;
· të identifikojë elementët dhe mekanizmat kryesorë të motorit sipas dokumentacionit teknik;
· të përdorë pajisjet diagnostikuese për kontrollin e sistemeve të motorit sipas udhëzimeve të prodhuesit;
· të interpretojë kodet e defekteve dhe parametrat e funksionimit të motorit sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë matje dhe testime të sistemeve të furnizimit me ajër dhe lëndë djegëse, lubrifikimit, ftohjes, ndezjes dhe lëshimit sipas procedurave teknike;
· të analizojë rezultatet e matjeve, testimeve dhe diagnostikimit sipas dokumentacionit teknik;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet në mekanizmat dhe sistemet e motorit sipas simptomave dhe rezultateve të kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen riparimin e motorëve me djegie të brendshme të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë dokumentacionin teknik të motorit me djegie të brendshme të automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet matëse, materialet dhe pjesët e këmbimit sipas procesit të punës;
· të kryejë çmontimin e elementeve, mekanizmave dhe sistemeve të motorit sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë gjendjen teknike të elementeve të motorit për konsumime, deformime dhe dëmtime sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të realizojë matjet e elementeve të motorit sipas procedurave teknike;
· të përzgjedhë elementët zëvendësues sipas karakteristikave dhe kërkesave të prodhuesit;
· të zëvendësojë elementët me defekt sipas procedurave teknike;
· të riparojë elementët dhe mekanizmat e motorit sipas dokumentacionit teknik dhe teknologjisë së riparimit;
· të montojë elementët, mekanizmat dhe sistemet e motorit sipas rendit teknologjik dhe momenteve të shtrëngimit të përcaktuara nga prodhuesi;
· të vendosë në fazë mekanizmin bjellë-manivel dhe sistemin e shpërndarjes së gazrave sipas të dhënave teknike të prodhuesit.
· të verifikojë korrektësinë e montimit të mekanizmave dhe sistemeve të motorit sipas procedurave teknike;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të riparimit të motorëve me djegie të brendshme të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë dokumentacionin teknik të motorit me djegie të brendshme të automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë kontrollin e motorit pas procesit të riparimit sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë funksionimin e mekanizmit bjellë-manivel dhe mekanizmit të shpërndarjes së gazrave;
· të kontrollojë funksionimin e sistemit të furnizimit me ajër dhe lëndë djegëse;
· të kontrollojë funksionimin e sistemit të lubrifikimit;
· të kontrollojë funksionimin e sistemit të ftohjes;
· të kontrollojë funksionimin e sistemit të ndezjes dhe sistemit të lëshimit;
· të verifikojë parametrat e funksionimit të motorit sipas vlerave referuese të prodhuesit;
· të analizojë rezultatet e kontrollit dhe t'i krahasojë me parametrat e prodhuesit;
· të identifikojë dhe të raportojë defektet ose devijimet e konstatuara;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të dokumentojë pjesët e zëvendësuara, materialet e përdorura dhe rezultatet e kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Moduli duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në autoservise të akredituara për praktikën profesionale, të pajisura me automjete, motorë, modele didaktike, agregate, vegla, pajisje dhe instrumente për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe verifikimin e motorëve me djegie të brendshme të automjeteve.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin vizual, dëgjimor, funksional dhe diagnostikimin e motorëve, si dhe për çmontimin, riparimin, montimin, vendosjen në fazë dhe verifikimin e mekanizmave dhe sistemeve të motorit, në përputhje me dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe procedurat standarde të punës.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve, instrumenteve matëse dhe pajisjeve diagnostikuese.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrolle dhe diagnostikime, realizuar matje dhe testime, kryer çmontimin, riparimin, montimin, zëvendësimin e elementeve, vendosjen në fazë të mekanizmit bjellë-manivel dhe sistemit të shpërndarjes së gazrave, si dhe duke kontrolluar dhe verifikuar funksionimin e motorit pas ndërhyrjes.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrolleve, matjeve dhe testimeve, të lokalizojnë dhe identifikojnë shkaqet e defekteve, të përzgjedhin procedurat e duhura të riparimit, të verifikojnë funksionimin e motorit sipas dokumentacionit teknik dhe të dokumentojnë punimet e kryera sipas dokumentacionit teknik dhe procedurave të servisit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi demonstrimit të kompetencave praktike për kontrollin, diagnostikimin, riparimin, çmontimin, montimin, vendosjen në fazë dhe kontrollin e motorëve me djegie të brendshme të automjeteve, përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimit të dokumentacionit teknik, cilësisë së punimeve të realizuara, si dhe zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN).




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për motorët me djegie të brendshme të automjeteve, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete, motorë me djegie të brendshme, agregate dhe modele didaktike të mekanizmave dhe sistemeve të motorit (mekanizmi bjellë-manivel, mekanizmi i shpërndarjes së gazrave, sistemi i furnizimit me ajër dhe lëndë djegëse, sistemi i lubrifikimit, sistemi i ftohjes, sistemi i ndezjes dhe sistemi i lëshimit).
· Tavolina pune me morsa dhe pajisje mbajtëse për realizimin e punimeve praktike.
· Pajisje ngritëse dhe mbështetëse të automjeteve (krikë hidraulikë, urë ngritëse, vinç ose pajisje për ngritjen e motorit).
· Vegla dore dhe pajisje të servisit automobilistik (çelësa fiksë, stelë, poligonë, çelësa kriket, çelës dinamometrik, kaçavida, pinca, çekiçë, ekstraktorë, presa hidraulike, kompresor ajri, vegla pneumatike dhe pajisje të tjera sipas procesit të punës).
· Vegla dhe pajisje të specializuara për çmontimin, montimin dhe riparimin e motorëve me djegie të brendshme.
· Instrumente matëse dhe kontrolli (kalibër, mikrometër, komparator, matës boshllëqesh, matës i komprimimit, , manometër i presionit të vajit, matës i presionit të sistemit të furnizimit me karburant, multimetër dhe instrumente të tjera sipas kërkesave të prodhuesit).
· Pajisje diagnostikuese elektronike (diagnostikues OBD-II/EOBD, tester diagnostikues multimarkë ose i dedikuar, kompjuter me programet përkatëse për diagnostikim, kalibrim dhe fshirje të kodeve të defekteve).
· Pajisje për kontrollin dhe testimin e injektorëve, sistemit të ndezjes, sistemit të karikimit dhe sistemeve të tjera të motorit, sipas mundësive të laboratorit.
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, skema mekanike dhe elektrike, katalogë pjesësh, databaza elektronike dhe udhëzime teknologjike për kontrollin, diagnostikimin, riparimin, montimin dhe vendosjen në fazë të motorëve.
· Materiale harxhuese (vajra motorikë, lëng ftohës, lubrifikantë, guarnicione, unaza mbyllëse, simeringë, bulona, dado, elementë fiksues, filtra, solucion pastrimi, pasta montimi, materiale pastrimi dhe pjesë këmbimi).
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE), pajisje për mbrojtjen nga zjarri, mjete të ndihmës së parë dhe pajisje për mbrojtjen e mjedisit.
· Kompjuter, projektor multimedial, ekran projekcioni, lidhje interneti dhe softuerë teknikë për demonstrime, përdorimin e dokumentacionit teknik elektronik dhe platformave diagnostikuese.









5. Moduli “Shërbime në sistemet ndihmëse në automjetet elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në sistemet ndihmëse”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa:	11                               

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMET NDIHMËSE NË AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE
 

	M- 18-2679-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për kontrollin dhe diagnostikimin e sistemeve ndihmëse të automjeteve, kryerjen e riparimit të elementeve të tyre, si dhe kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të riparimit. 



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10 në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e sistemeve ndihmëse të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të shpjegojë dokumentacionin teknik të sistemeve ndihmëse të automjetit;
· të interpretojë skemat teknike, dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose testuese sipas procesit të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kontrollin dhe diagnostikimin;
· të kryejë kontrollin vizual dhe funksional të elementeve të sistemeve ndihmëse sipas procedurave teknike;
· të identifikojë elementët e sistemeve ndihmëse sipas dokumentacionit teknik;
· të përdorë pajisjet diagnostikuese për kontrollin e sistemeve ndihmëse sipas udhëzimeve të prodhuesit;
· të interpretojë kodet e defekteve dhe parametrat e funksionimit të sistemeve ndihmëse sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë matje dhe testime të parametrave elektrikë, elektronikë dhe mekanikë të sistemeve ndihmëse sipas procedurave teknike;
· të analizojë rezultatet e matjeve, testimeve dhe diagnostikimit sipas dokumentacionit teknik;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet në sistemet ndihmëse sipas simptomave dhe rezultateve të kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen riparimin e sistemeve ndihmëse të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë dokumentacionin teknik të sistemeve ndihmëse të automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet matëse, materialet dhe pjesët e këmbimit sipas procesit të punës;
· të kryejë çmontimin e elementeve të sistemeve ndihmëse sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë gjendjen teknike të elementeve të sistemeve ndihmëse për konsumime, deformime dhe dëmtime sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të realizojë matjet e elementeve të sistemeve ndihmëse sipas procedurave teknike;
· të përzgjedhë elementët zëvendësues sipas karakteristikave dhe kërkesave të prodhuesit;
· të zëvendësojë elementët e dëmtuar ose me defekt sipas procedurave teknike;
· të riparojë elementët e sistemeve ndihmëse sipas dokumentacionit teknik dhe teknologjisë së riparimit;
· të montojë elementët e sistemeve ndihmëse sipas dokumentacionit teknik dhe kërkesave të prodhuesit;
· të kryejë procedurat e resetimit, kalibrimit, dhe programimit të sistemeve sipas procedurave përkatëse;
· të kryejë procedurat e fshirjes së kodeve të defekteve sipas dokumentacionit teknik;
· të verifikojë korrektësinë e montimit dhe funksionimin e elementeve të sistemeve ndihmëse sipas procedurave teknike;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të riparimit të sistemeve ndihmëse të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë dokumentacionin teknik të sistemeve ndihmëse të automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë kontrollin e sistemeve ndihmëse pas procesit të riparimit sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë funksionimin e elementeve të sistemeve ndihmëse sipas procedurave teknike;
· të kryejë testime dhe diagnostikime të elementeve të sistemeve ndihmëse sipas procedurave teknike;
· të verifikojë parametrat e funksionimit të sistemeve sipas vlerave referuese të prodhuesit;
· të analizojë rezultatet e kontrollit, matjeve dhe testimeve sipas dokumentacionit teknik;
· të dokumentojë pjesët e zëvendësuara, materialet e përdorura dhe rezultatet e kontrollit;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Moduli duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në autoservise të akredituara për praktikën profesionale, të pajisura me automjete, modele didaktike, pajisje, vegla dhe instrumente për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe verifikimin e sistemeve ndihmëse të automjeteve.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin vizual, funksional dhe diagnostikimin e sistemeve ndihmëse, si dhe për çmontimin, montimin, riparimin, zëvendësimin, resetimin, kalibrimin, programimin dhe verifikimin e funksionimit të tyre, në përputhje me dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe procedurat standarde të punës.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve, instrumenteve matëse dhe pajisjeve diagnostikuese.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrolle dhe diagnostikime, realizuar matje dhe testime, kryer çmontimin, riparimin, montimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemeve ndihmëse, si dhe duke realizuar resetimin, kalibrimin, programimin, fshirjen e kodeve të defekteve dhe verifikimin e funksionimit të sistemeve pas ndërhyrjes.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrolleve, matjeve dhe testimeve, të lokalizojnë dhe identifikojnë shkaqet e defekteve, të përzgjedhin procedurat e duhura të riparimit, të verifikojnë funksionimin e sistemeve ndihmëse sipas dokumentacionit teknik dhe të dokumentojnë punimet e kryera sipas dokumentacionit teknik dhe procedurave të servisit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi demonstrimit të kompetencave praktike për kontrollin, diagnostikimin, riparimin, çmontimin, montimin, resetimin, kalibrimin, programimin, fshirjen e kodeve të defekteve dhe verifikimin e sistemeve ndihmëse, përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimin e dokumentacionit teknik, cilësisë së punimeve të realizuara, si dhe zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN).




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për sistemet ndihmëse të automjeteve, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete, agregate dhe modele didaktike të sistemeve ndihmëse të automjeteve (sistemi i ngrohjes, ventilimit dhe klimatizimit (HVAC), sistemi i fshirëseve dhe larësve të xhamave, sistemi i ndriçimit dhe sinjalizimit, sistemi i airbagëve (SRS), sistemi ABS/ESP, sistemi i komoditetit, sensorët, aktuatorët dhe elementë të tjerë ndihmës).
· Tavolina pune me morsa dhe pajisje mbajtëse për realizimin e punimeve praktike.
· Pajisje ngritëse dhe mbështetëse të automjeteve (krikë hidraulikë, urë ngritëse).
· Vegla dore dhe pajisje të servisit automobilistik (çelësa fiksë, stelë, poligonë, çelësa me kriket, kaçavida, çelës dinamometrik, pinca, çekiçë, ekstraktorë, presa hidraulike, kompresor ajri, vegla pneumatike dhe pajisje të tjera sipas procesit të punës).
· Instrumente matëse dhe kontrolli (multimetër, ampermetër, voltmetër, osciloskop, llambë prove, matës rezistence, kalibër, manometër, termometër, instrumente për kontrollin e parametrave elektrikë, elektronikë dhe mekanikë sipas kërkesave të prodhuesit).
· Pajisje diagnostikuese elektronike (diagnostikues OBD-II/EOBD, tester diagnostikues multimarkë ose i dedikuar, kompjuter me programet përkatëse për diagnostikim, resetim, kalibrim, programim dhe fshirje të kodeve të defekteve).
· Vegla dhe pajisje për çmontimin, montimin dhe riparimin e elementeve të sistemeve ndihmëse.
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, skema elektrike dhe elektronike, katalogë pjesësh, databaza elektronike dhe udhëzime teknologjike për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe programimin e sistemeve ndihmëse.
· Materiale harxhuese (kabllo elektrike, konektorë, siguresa, rele, llamba, sensorë, aktuatorë, materiale izoluese, materiale pastrimi, elementë fiksues dhe pjesë këmbimi sipas sistemeve ndihmëse).
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE), pajisje për mbrojtjen nga zjarri dhe mjete për ndihmën e parë.
· Kompjuter, projektor dhe lidhje interneti për demonstrime, përdorimin e dokumentacionit teknik elektronik dhe platformave diagnostikuese.









6. Moduli “Shërbime në sistemin e transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes në automjetet elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 11                             

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT TË FUQISË DHE LËVIZJES NË AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE
 

	M- 18-2680-26

	Qëllimi i modulit

	Moduli aftëson nxënësit të kryejnë diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes në automjete, duke zbatuar procedurat teknike, duke përdorur veglat, pajisjet dhe instrumentet përkatëse, si dhe duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) dhe mbrojtjen e mjedisit.



	Kohëzgjatja e modulit

	72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes në automjete.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes së automjetit;
· të interpretojë skemat teknike, dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose testuese sipas procesit të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kontrollin e sistemit;
· të kryejë kontrollin vizual dhe dëgjimor të elementeve të sistemit sipas procedurave;
· të kryejë kontrollin funksional të friksionit (hidroxhunto), kutisë së shpejtësive, diferencialit, transmisionit kardanik dhe gjysmëboshteve;
· të kryejë kontrollet dhe diagnostikimet sipas procedurave përkatëse;
· të analizojë rezultatet e matjeve dhe testimeve;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet sipas simptomave dhe rezultateve të kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin  e elementeve të sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes në automjete.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit , transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes së automjetit;
· të organizojë dhe përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kontrollojë nivelin dhe cilësinë e lubrifikantëve, me pajisjen përkatëse;
· të kryejë plotësimin ose zëvendësimin e lubrifikantëve sipas manualit të prodhuesit;
· të kryejë grasatimin e nyjeve kardanike dhe gjysmëboshteve sipas procedurave;
· të kryejë çmontimin e elementeve të sistemit sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë konsumimin, deformimet dhe dëmtimet e elementëve;
· të riparojë elementët e riparueshëm sipas procedurave teknike;
· të përdorë lubrifikantët, guarnicionet, elementët fiksues dhe materialet ndihmëse sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë montimin e elementeve sipas rendit teknologjik të përcaktuara nga prodhuesi;
· të kryejë rregullimet bazë të mekanizmave të komandimit të friksionit dhe kutisë së shpejtësisë;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit të punës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin dhe dokumentimin pas procesit te mirëmbajtjes/riparimit të sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes së automjetit;
· të kryejë organizimin dhe përgatittjen e vendit të punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë kontrollin e sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes pas mirëmbajtjes ose riparimit të elementëve të sistemit;
· të kontrollojë funksionimin e kuisë së friksionit, kutisë së shpejtësisë, diferencialit, transmisionit kardanik dhe gjysmëbosheve;
· të verifikojë parametrat e funksionimit sipas vlerave referuese të prodhuesit;
· të kryejë kalibrimin dhe fshirjen e kodeve të defekteve sipas specifikimeve teknike;
· të analizojë rezultatet e kontrollit, duke i krahasuar me parametrat e prodhuesit;
· të kryejë identifikimin dhe raportimin  edefekteve ose devijimeve të konstatuara;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të dokumentojë rezultatet e kontrollit për pjesët e zëvendësuara dhe materialet e përdorura;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në autoservise të akredituara për praktikën profesionale, të pajisura me automjete, modele didaktike, agregate, vegla, pajisje dhe instrumente për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin vizual, dëgjimor, funksional dhe diagnostikimin, si dhe për mirëmbajtjen, çmontimin, montimin, rregullimin dhe riparimin e elementeve të sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes, në përputhje me dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe procedurat standarde të punës.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve, instrumenteve matëse dhe pajisjeve diagnostikuese.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrolle dhe diagnostikime, realizuar matje dhe testime, kryer mirëmbajtjen, çmontimin, montimin, riparimin, rregullimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes, si dhe duke testuar dhe verifikuar funksionimin e sistemit pas ndërhyrjes.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrolleve, matjeve dhe testimeve, të lokalizojnë dhe identifikojnë shkaqet e defekteve, të përzgjedhin procedurat e duhura të ndërhyrjes teknike, të verifikojnë funksionimin e sistemit pas ndërhyrjes dhe të dokumentojnë punimet e kryera sipas dokumentacionit teknik dhe procedurave të servisit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi demonstrimit të kompetencave praktike për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, riparimin, çmontimin, montimin, rregullimin dhe testimin e sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes, përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimit të dokumentacionit teknik, cilësisë së punimeve të realizuara, si dhe zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN).




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për sistemet e transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes në automjete, i pajisur sipas kërkesave të modulit. 
· Automjete, agregate ose modele didaktike të sistemit të transmetimit të fuqisë dhe lëvizjes (friksion, kuti e ndërrimit të shpejtësisë manuale dhe automatike, reduktor, transmision kardanik, diferencial, gjysmëakse, moco dhe kushineta). 
· Tavolina pune me morsa dhe pajisje mbajtëse për realizimin e punimeve praktike. 
· Pajisje ngritëse dhe mbështetëse të automjeteve (krikë hidraulikë, urë ngritëse.
· Vegla dore dhe pajisje të servisit (çelësa fiso , stelë ,poligon , kriket kaçavida, çelësi dinamometrik, pinca, çekiçë, ekstrator , presa hidraolike , vegla pneumatike etj.). 
· Instrumente matëse dhe kontrolli (kalibër, mikrometër, komparator, instrumente të tjera sipas kërkesave të prodhuesit). 
· Pajisje diagnostikuese elektronike (diagnostikues OBD, tester diagnostikues, kompjuter me programet përkatëse për diagnostikim, kalibrim, programim dhe fshirje të kodeve të defekteve). 
· Pajisje për zëvendësimin dhe mbushjen e vajrave të transmisionit, si dhe pajisje për kontrollin e nivelit dhe cilësisë së lubrifikantëve. 
· Vegla dhe pajisje për çmontimin, montimin dhe riparimin e kutive të shpejtësisë, diferencialëve, transmisionit kardanik dhe gjysmëakseve. 
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, skema teknike, katalogë pjesësh dhe udhëzime teknologjike. 
· Materiale harxhuese (vajra të transmisionit, ATF, graso lubrifikuese, guarnicione, unaza mbyllëse, bulona, dado, elementë fiksues, materiale pastrimi dhe pjesë këmbimi). 
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE), pajisje për mbrojtjen nga zjarri dhe mjete për ndihmën e parë. 
· Kompjuter, projektor dhe lidhje interneti për demonstrime, përdorimin e dokumentacionit teknik elektronik dhe platformave diagnostikuese. 









7. Moduli “Shërbime në sistemin e frenimit në automjetet elektrike dhe hibride”

Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 11                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMIN E FRENIMIT NË AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE
 

	M- 18-2681-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike dhe kompetenca profesionale për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, riparimin, rregullimin dhe verifikimin e sistemit të frenimit të automjeteve, duke zbatuar procedurat teknike të prodhuesit, standardet profesionale, rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimin e pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, me qëllim garantimin e funksionimit të sigurt dhe efikas të sistemit të frenimit.



	Kohëzgjatja e modulit

	72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10 në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.




	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e sistemit të frenimit të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të frenimit të automjetit;
· të interpretojë skemat teknike, dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose testuese sipas procesit të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kontrollin e sistemit;
· të kryejë kontrollin vizual dhe dëgjimor të elementeve të sistemit të frenimit sipas procedurave;
· të kontrollojë gjendjen e pedalit të frenimit, servo-frenës, cilindrit kryesor, cilindrave të rrotave, disqeve, tamburëve, ferotave dhe mekanizmit të frenës së parkimit;
· të kontrollojë gjendjen e tubacioneve, tubave fleksibël dhe lidhjeve të sistemit hidraulik ose pneumatik;
· të kontrollojë nivelin, cilësinë dhe parametrat e lëngut të frenave sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të identifikojë praninë e ajrit, lagështisë ose rrjedhjeve në sistem;
· të përdorë instrumente matëse si: matës trashësie për disqet dhe ferotat, testues të lëngut të frenave, manometër dhe multimetër (CAT III/CAT IV);
· të verifikojë mungesën e tensionit elektrik në qarqet e sistemit sipas procedurave të sigurisë;
· të përdorë skanerin diagnostikues (OBD-II) për leximin e kodeve të defekteve (DTC), parametrave Live Data dhe monitorimin e funksionimit të sistemeve ABS, EBD, ESP, BAS dhe sistemeve të tjera të frenimit;
· të kontrollojë funksionimin e sensorëve, aktivizuesve dhe njësisë elektronike të kontrollit të sistemit të frenimit;
· të kryejë matje të elementeve të sistemit të frenimit sipas procedurave përkatëse;
· të analizojë rezultatet e matjeve dhe testimeve;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet sipas simptomave dhe rezultateve të kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e elementeve të sistemit të frenimit të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të frenimit të automjetit;
· të organizojë dhe përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kontrollojë nivelin dhe cilësinë e lëngut të frenave;
· të kryejë zëvendësimin e lëngut të frenave sipas manualit të prodhuesit;
· të kryejë procedurën e nxjerrjes së ajrit nga sistemi hidraulik i frenimit sipas procedurave teknike;
· të kryejë çmontimin e elementeve të sistemit të frenimit sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë konsumimin, deformimet dhe dëmtimet e disqeve, tamburëve, ferotave, cilindrave, tubacioneve dhe elementeve të tjera të sistemit;
· të riparojë elementët e riparueshëm sipas procedurave teknike;
· të zëvendësojë elementët me defekt sipas kërkesave teknike;
· të përdorë lubrifikantët, lëngun e frenave, guarnicionet, elementët fiksues dhe materialet ndihmëse sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë montimin e elementeve sipas rendit teknologjik të përcaktuar nga prodhuesi;
· të kryejë rregullimet bazë të mekanizmit të frenës së parkimit dhe elementeve të sistemit të frenimit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të mirëmbajtjes ose riparimit të sistemit të frenimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të frenimit të automjetit;
· të organizojë dhe përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë kontrollin e sistemit të frenimit pas mirëmbajtjes ose riparimit;
· të kontrollojë funksionimin e pedalit të frenimit, servo-frenës, mekanizmave të frenimit dhe frenës së parkimit;
· të verifikojë funksionimin e sistemeve ABS, EBD, ESP, BAS dhe sistemeve të tjera elektronike të frenimit;
· të kryejë kalibrimin, resetimin dhe fshirjen e kodeve të defekteve sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë testimin funksional të sistemit të frenimit;
· të analizojë rezultatet e kontrollit;
· t'i krahasojë këto rezultate me parametrat e prodhuesit;
· të identifikojë defektet ose devijimet e konstatuara;
· të raportojë defektet ose devijimet e konstatuara te shefi;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të dokumentojë pjesët e zëvendësuara, materialet e përdorura dhe rezultatet e kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit të punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës, të pajisura me automjete, modele didaktike, agregate, vegla, pajisje dhe instrumente për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemit të frenimit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, zmontimin, montimin, rregullimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemit të frenimit, në përputhje me dokumentacionin teknik, procedurat e prodhuesit dhe standardet profesionale.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të servisit automobilistik.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrolle dhe diagnostikime, përdorur pajisje dhe instrumente matëse, realizuar punime mirëmbajtjeje, kontrolli, zmontimi, montimi, rregullimi dhe zëvendësimi të elementeve të sistemit të frenimit, si dhe duke verifikuar funksionimin e tyre pas ndërhyrjes.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrolleve dhe diagnostikimit, të identifikojnë shkaqet e defekteve, të përzgjedhin procedurat e duhura të ndërhyrjes teknike, të verifikojnë efikasitetin e sistemit të frenimit pas ndërhyrjes, të interpretojnë rezultatet e testeve funksionale dhe të dokumentojnë punimet sipas dokumentacionit teknik dhe praktikave të servisit automobilistik.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi verifikimit të njohurive teorike dhe aftësive praktike për diagnostikimin, mirëmbajtjen, kontrollin, zmontimin, montimin, rregullimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemit të frenimit, përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimin e dokumentacionit teknik, kontrollin e cilësisë së punimeve, verifikimin e parametrave të funksionimit të sistemit dhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për mirëmbajtjen dhe diagnostikimin e automjeteve, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete, modele didaktike, agregate dhe nënmontime të sistemit të frenimit.
· Ngritës automjetesh (lift), krikë hidraulikë, mbajtëse automjeti (jack stands) dhe pajisje ngritëse ndihmëse.
· Vegla dore dhe pajisje të servisit automobilistik, si: çelësa fiks dhe tubularë, çelësa momenti (torque wrench), pinca, kaçavida, çekiçë, presa hidraulike, pajisje për shtypjen e pistonëve të kaliperit, pajisje për ajrosjen e sistemit të frenimit (brake bleeder), vegla pneumatike dhe pajisje të tjera të specializuara.
· Pajisje diagnostikuese multimarkë dhe/ose të dedikuara sipas prodhuesve të automjeteve, skaner OBD-II/EOBD, kompjuter ose tablet me programe diagnostikuese.
· Instrumente matëse dhe kontrolli, si: multimetër digjital, manometër, matës i trashësisë së disqeve dhe jastëkëve të frenave, matës i konsumimit të tamburëve, testues i lëngut të frenave, termometër infra të kuq dhe instrumente të tjera diagnostikuese.
· Pajisje për testimin e efikasitetit të frenimit (Brake Tester/Roller Brake Tester), kur disponohen.
· Pajisje dhe mjete për kontrollin, mirëmbajtjen, zëvendësimin dhe rregullimin e elementëve të sistemit të frenimit.
· Pjesë këmbimi dhe materiale harxhuese, si: disqe frenash, tamburë, jastëkë, faqe frenash, kaliperë, cilindra frenash, tuba dhe zorra fleksibël, lëng frenash, guarnicione, elementë fiksues, lubrifikantë, materiale pastrimi dhe materiale të tjera ndihmëse.
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, skema mekanike, hidraulike, pneumatike dhe elektrike, katalogë pjesësh, databaza teknike dhe dokumentacion elektronik për procedurat e kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit të frenimit.
· Kompjuter, laptop, projektor multimedial, ekran projekcioni, internet dhe softuerë teknikë për demonstrime, simulime dhe përdorimin e dokumentacionit elektronik.
· Materiale didaktike, si: pankarta, postera teknikë, tabela ilustruese, modele prerjeje (cutaway models), video didaktike, animacione 3D, prezantime multimediale, fletë pune, udhëzues laboratorikë, katalogë të prodhuesve dhe materiale të tjera mbështetëse për mësimdhënie.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE), pajisje për mbrojtjen nga zjarri, mjete të ndihmës së parë, sinjalistikë të sigurimit teknik dhe pajisje për mbrojtjen e mjedisit.








8. Moduli “Shërbime në sistemet elektrike dhe elektronike në sistemet e tjera të tensionit të ulët në automjetet  EV dhe HEV”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 11                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE NË SISTEMET E TJERA TË TENSIONIT TË ULËT NË AUTOMJETET  EV DHE HEV


	M- 18-2682-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për kontrollin, matjen, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride (EV/HEV).



	Kohëzgjatja e modulit

	72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin, matjet dhe diagnostikimin e sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride (EV/HEV).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët;
· të interpretojë skemat elektrike dhe dokumentacionin teknik;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse sipas procesit të punës;
· të kryejë kontrollin vizual të instalimeve dhe elementeve elektrike dhe elektronike;
· të kryejë matje të tensionit, rrymës, rezistencës dhe vazhdimësisë së qarqeve elektrike;
· të kontrollojë baterinë 12 V, siguresat, reletë, sensorët dhe aktuatorët sipas procedurave teknike;
· të kryejë matje të tensionit dhe rrymës te bateria 12 V, alternatori , elektromotori i ndezjes sipas procedurave teknike ne automjetet HEV;
· të kryejë matje elektrike të elektromotorëve, elektrovalvulave, sensorëve, aktuatorëve dhe elementeve të tjera elektrike dhe elektronike sipas procedurave teknike;
· të përdorë pajisjet diagnostikuese për lokalizimin e defekteve;
· të analizojë rezultatet e matjeve dhe diagnostikimit;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet e sistemeve elektrike dhe elektronike;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike (EV). 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemeve elektrike dhe elektronike të automjeteve elektrike (EV);
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet dhe materialet sipas procesit të punës;
· të kryejë çmontimin e elementeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët sipas procedurave teknike;
· të riparojë instalimet elektrike, lidhësit dhe qarqet elektrike të tensionit të ulët sipas procedurave teknike;
· të kryejë riparimin ose zëvendësimin e baterisë 12 V sipas procedurave teknike;
· të kryejë riparimin ose  zëvendësimin e elementëve të sistemit të furnizimit me energji elektrike 12 V (DC/DC Converter) sipas dokumentacionit teknik;
· të zëvendësojë siguresat, reletë, sensorët, aktuatorët dhe elementet e tjera elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë montimin e elementeve elektrike dhe elektronike sipas procedurave teknike;
· të verifikojë cilësinë e riparimit dhe zëvendësimit sipas procedurave teknike;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 3 
	Nxënësi kryen riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet hibride (HEV). 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemeve elektrike dhe elektronike të automjeteve hibride (HEV);
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet dhe materialet sipas procesit të punës;
· të kryejë çmontimin e elementeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët sipas procedurave teknike;
· të kryejë riparimin ose zëvendësimin e baterisë 12 V sipas procedurave teknike;
· të riparojë ose të zëvendësojë alternatorin ,elektromotorin e ndezjes elektromotorët, elektrovalvulat; 
· të riparojë ose të zëvendësojë sensorët, aktuatorët, siguresat, reletë, elementet e tjera elektrike dhe elektronike sipas dokumentacionit teknik;
· të verifikojë saktësinë e montimit mbasë procesit të riparimit dhe zëvendësimit sipas procedurave teknike;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli	



	RN 4 
	Nxënësi kryen kontrollin përfundimtar dhe verifikimin e funksionimit të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride (EV/HEV).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemeve elektrike dhe elektronike;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë kontrollin përfundimtar të sistemeve elektrike dhe elektronike pas ndërhyrjes teknike;
· të kryejë resetimin, kalibrimin dhe programimin e sistemeve sipas procedurave teknike, kur është e nevojshme;
· të kryejë fshirjen e kodeve të defekteve sipas procedurave teknike;
· të testojë funksionimin e sistemeve elektrike dhe elektronike sipas procedurave teknike;
· të verifikojë parametrat e funksionimit sipas vlerave referuese të prodhuesit;
· të konfirmojë eliminimin e defekteve dhe funksionimin korrekt të sistemeve pas ndërhyrjes teknike;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Moduli duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në autoservise të akredituara për praktikën profesionale, të pajisura me automjete elektrike dhe hibride (EV/HEV), modele didaktike, sisteme elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët, vegla, pajisje, instrumente matëse dhe pajisje diagnostikuese.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin, matjen, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride (EV/HEV), në përputhje me dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe procedurat standarde të punës.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve, instrumenteve matëse dhe pajisjeve diagnostikuese.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrolle, matje dhe diagnostikime, realizuar çmontimin, montimin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët, si dhe duke testuar dhe verifikuar funksionimin e sistemeve pas ndërhyrjes teknike.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrolleve, matjeve dhe diagnostikimit, të lokalizojnë dhe identifikojnë shkaqet e defekteve, të përzgjedhin procedurat e duhura të ndërhyrjes teknike, të kryejnë resetimin, kalibrimin, programimin dhe fshirjen e kodeve të defekteve, kur është e nevojshme, si dhe të verifikojnë funksionimin e sistemeve pas ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi demonstrimit të kompetencave praktike për kontrollin, matjen, diagnostikimin, riparimin, zëvendësimin, çmontimin, montimin, testimin dhe verifikimin e funksionimit të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride (EV/HEV), përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimit të dokumentacionit teknik, cilësisë së punimeve të realizuara, si dhe zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN).




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Moduli duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në autoservise të akredituara për praktikën profesionale, të pajisura me automjete elektrike dhe hibride (EV/HEV), modele didaktike, sisteme elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët, agregate, vegla, pajisje, instrumente matëse dhe pajisje diagnostikuese.
· Laboratori duhet të jetë i pajisur me dokumentacion teknik, skema elektrike, manuale shërbimi, katalogë teknikë dhe burime informacioni sipas specifikimeve të prodhuesve.
· Duhet të sigurohen veglat dhe pajisjet për kontrollin, matjen, diagnostikimin, çmontimin, montimin, riparimin, zëvendësimin, resetimin, kalibrimin, programimin dhe testimin e sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët.
· Duhet të sigurohen instrumente matëse dhe diagnostikuese ( multimetër, ampermetër, osciloskop, pajisje diagnostikuese (Scan Tool), etj.) për kontrollin, matjen, diagnostikimin dhe testimin e sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride (EV/HEV).
· Duhet të sigurohen materiale harxhuese, pjesë këmbimi, elemente elektrike dhe elektronike, klema lidhëse, përcjellës, siguresa, reletë, sensorë, aktuatorë dhe komponentë të tjerë të nevojshëm për zhvillimin e ushtrimeve praktike.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet të sigurohet përdorimi i pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), pajisjeve për mbrojtjen nga zjarri, pajisjeve të ndihmës së parë dhe mjeteve për mbrojtjen e mjedisit, në përputhje me rregullat e sigurimit teknik.
· Mësimdhënësi dhe nxënësit duhet të zbatojnë procedurat e sigurisë gjatë punës në sistemet elektrike dhe elektronike të automjeteve elektrike dhe hibride (EV/HEV), sipas dokumentacionit teknik dhe procedurave standarde të punës.






9. Moduli “Shërbime në sistemin e varjes (sospensioni) dhe të ecjes në automjetet elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 12                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMIN E VARJES (SOSPENSIONI) DHE TË ECJES NË AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE


	M- 18-2683-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi, te fitoje aftësi praktike për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, riparimin, zëvendësimin, çmontimin, montimin, çmontimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe dokumentimin e ndërhyrjeve në sistemin e varjes (suspensionit) dhe të ecjes së automjeteve. 



	Kohëzgjatja e modulit

	72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.




	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes së automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes së automjetit;
· të analizoje skemat teknike, dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose testuese sipas procesit të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kontrollin e sistemit;
· të kryejë kontrollin vizual dhe dëgjimor të elementeve të sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes sipas procedurave;
· të kontrollojë gjendjen teknike të elementeve te sistemit të varjes (sospensionit) dhe te ecjes.
· të kontrollojë konsumimin, deformimet, dëmtimet, korrozionin dhe lirshmëritë e elementeve të sistemit;
· të kontrollojë gjendjen teknike, konsumimin dhe presionin e gomave sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë matjen dhe kontrollin e parametrave gjeometrikë të rrotave duke përdorur pajisjet përkatëse;
· të përdorë pajisje diagnostikuese për kontrollin e amortizatorëve dhe sistemeve pneumatike të sospensionit, kur ato janë të pranishme;
· të përdorë instrumente matëse si: kalibër, matës të konsumimit të gomave, manometër dhe instrumente të tjera sipas procedurave teknike;
· të kryejë matje dhe testime të elementeve të sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes sipas procedurave teknike;
· të analizojë rezultatet e matjeve dhe testimeve;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet sipas simptomave dhe rezultateve të kontrollit;
· të krahasojë rezultatet e matjeve dhe kontrolleve me specifikimet teknike të prodhuesit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e elementeve të sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes së automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes së automjetit;
· të organizojë dhe përgatitë vendin sipas procesit punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë çmontimin e elementeve të sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë konsumimin, deformimet, çarjet, korrozionin dhe dëmtimet e elementëve;
· të kryejë kontrollin, pastrimin dhe inspektimin e pjesëve të çmontuara;
· të riparojë elementët e riparueshëm sipas procedurave të prodhuesit;
· të zëvendësojë elemente e sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes .
· të përdorë presën hidraulike, ekstratoret, çelësin dinamometrik dhe pajisje të tjera të specializuara;
· të përdorë lubrifikantë, guarnicione, elementë fiksues dhe materiale ndihmëse sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë montimin e elementeve sipas rendit teknologjik dhe momentit rrotullues të përcaktuar nga prodhuesi;
· të kryejë rregullimet bazë të sistemit të varjes (suspensionit) dhe të ecjes sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë lëvizjen, funksionimin dhe fiksimin korrekt të elementëve;
· të kryejë kontrollin dhe rregullimin bazë të presionit të gomave sipas specifikimeve teknike;
· të evidentojë dhe të raportojë defektet ose parregullsitë e konstatuara gjatë procesit të punës;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të mirëmbajtjes ose riparimit të sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të varjes (suspensionit) dhe të ecjes së automjetit;
· të organizojë dhe përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë kontrollin e sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes pas mirëmbajtjes ose riparimit;
· të kontrollojë dhe të rregullojë parametrat gjeometrikë të rrotave sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kontrollojë dhe të rregullojë presionin e gomave sipas parametrave teknikë;
· të verifikojë balancimin dhe gjendjen e rrotave sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë shtrëngimin e elementeve fiksuese duke përdorur çelësin dinamometrik sipas momentit-rrotullues(torque) të përcaktuar nga prodhuesi;
· të verifikojë funksionimin e elementeve te sistemit te varjes (sosoensionit) dhe te ecjes.
· të kryejë procedurat e rregullimit dhe kalibrimit të sistemit sipas specifikimeve teknike të prodhuesit;
· të kryejë prova funksionale për verifikimin e funksionimit të sistemit të varjes (sospensionit) dhe të ecjes;
· të analizojë rezultatet e kontrollit dhe t'i krahasojë me parametrat e prodhuesit;
· të konfirmojë eliminimin e defekteve dhe funksionimin esistemit pas ndërhyrjes tek nike;
· të identifikojë dhe të raportojë devijimet ose defektet e konstatuara;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të dokumentojë pjesët e zëvendësuara, materialet e përdorura dhe rezultatet e kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës, të pajisura me automjete, modele didaktike, agregate, vegla, pajisje dhe instrumente për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemit të varjes (suspensionit) dhe të ecjes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, zmontimin, montimin, rregullimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemit të varjes dhe të ecjes, në përputhje me dokumentacionin teknik, procedurat e prodhuesit dhe standardet profesionale.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të servisit automobilistik.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrolle dhe diagnostikime, përdorur pajisje dhe instrumente matëse, realizuar punime mirëmbajtjeje, zmontimi, montimi, zëvendësimi dhe rregullimi të elementeve të sistemit të varjes dhe të ecjes, si dhe duke verifikuar funksionimin e tyre pas ndërhyrjes.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrolleve dhe diagnostikimit, të identifikojnë dhe argumentojnë shkaqet e defekteve, të zgjedhin procedurat e duhura të ndërhyrjes teknike dhe të dokumentojnë punimet e kryera sipas kërkesave të dokumentacionit teknik dhe praktikave të servisit automobilistik.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi verifikimit të njohurive teorike dhe aftësive praktike për diagnostikimin, mirëmbajtjen, zmontimin, montimin, zëvendësimin dhe rregullimin e elementeve të sistemit të varjes dhe të ecjes, përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimin e dokumentacionit teknik, kontrollin e cilësisë së punimeve, si dhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për mirëmbajtjen e automjeteve, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete, modele didaktike, agregate dhe nënmontime të sistemit të varjes (suspensionit) dhe të ecjes.
· Ngritës automjetesh (lift), krikë hidraulikë, mbajtëse automjeti dhe pajisje ngritëse ndihmëse.
· Vegla dore dhe pajisje të servisit automobilistik, si: çelësa fiks dhe tubularë, çelësa momenti (torque wrench), pinca, kaçavida, çekiçë, presa hidraulike, nxjerrës (puller), kompresor sustash (spring compressor), vegla pneumatike dhe pajisje të tjera të specializuara.
· Pajisje për montimin dhe çmontimin e gomave, pajisje për balancimin e rrotave dhe pajisje për kontrollin dhe rregullimin e këndeve të rrotave.
· Instrumente matëse dhe kontrolli, si: metër, kalibër, mikrometër, komparator, këndmatës, matës i konsumimit të gomave, matës i presionit të gomave dhe instrumente të tjera diagnostikuese.
· Pajisje diagnostikuese elektronike për sistemin e drejtimit, suspensionin e kontrolluar elektronikisht dhe sistemet e asistencës së drejtimit (kur disponohen).
· Pjesë këmbimi dhe materiale harxhuese, si: amortizatorë, susta, krahë pezullimi, nyje sferike, silentblloqe, stabilizatorë, kushineta rrotash, goma, bulona, dado, elementë fiksues, lubrifikantë, guarnicione dhe materiale pastrimi.
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, skema teknike, katalogë pjesësh, dokumentacion elektronik dhe databaza teknike për procedurat e kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes, zëvendësimit dhe rregullimit të sistemit të varjes dhe të ecjes.
· Kompjuter, laptop, projektor multimedial, ekran projekcioni, internet dhe softuerë teknikë për demonstrime dhe përdorimin e dokumentacionit elektronik.
· Materiale didaktike, si: pankarta, postera, tabela ilustruese, modele prerjeje, video didaktike, animacione teknike, prezantime multimediale, fletë pune, udhëzues laboratorikë, katalogë të prodhuesve dhe materiale të tjera mbështetëse për mësimdhënie.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE), pajisje për mbrojtjen nga zjarri, mjete të ndihmës së parë dhe sinjalistikë të sigurimit teknik.





10. Moduli “Shërbime në sistemet e tensionit të lartë në automjete elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 12                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMET E TENSIONIT TË LARTË NË AUTOMJETE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE 

	M- 18-2684-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për përgatitjen e automjetit, vendit të punës dhe pajisjeve për ndërhyrje në sistemet e tensionit të lartë të automjeteve elektrike dhe hibride, për kryerjen e kontrollit, diagnostikimit, riparimit dhe zëvendësimit të elementëve të sistemit të tensionit të lartë sipas dokumentacionit teknik dhe procedurave të prodhuesit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit automjetin, vendin dhe pajisjet e punës për ndërhyrje në sistemet e tensionit të lartë (HV) të automjeteve elektrike dhe hibride
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemeve të tensionit të lartë në automjetet elektrike dhe hibride (EV/HEV);
· të interpretojë skemat elektrike dhe dokumentacionin teknik;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe procedurat e sigurisë gjatë punës në sistemin e tensionit të lartë të automjeteve elektrike dhe hibride; 
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE), pajisjet dhe veglat e izoluara, instrumentet matëse të përshtatshme, si dhe të zbatojë rregullat e ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri, ndihmës së parë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës në sistemet e tensionit të lartë;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet matëse dhe pajisjet diagnostikuese sipas procesit të punës;
· të kontrollojë gjendjen e veglave, pajisjeve izoluese, instrumenteve matëse dhe pajisjeve diagnostikuese para përdorimit;
· të identifikojë elementët kryesorë të sistemit të tensionit të lartë (HV Battery, BMS, HVJB, HV Contactors, Pre-charge Resistor, Charging System, Traction Motor, Inverter, DC/DC Converter dhe On Board Charger (OBC)) sipas dokumentacionit teknik;
· të interpretojë simbolet, etiketat dhe sinjalistikën paralajmëruese të tensionit të lartë sipas standardeve;
· të përgatisë sistemin e tensionit të lartë për kontrollin, matjen dhe diagnostikimin sipas procedurave teknike;
· të kryejë procedurat e çaktivizimit të sistemit të tensionit të lartë sipas dokumentacionit teknik;
· të verifikojë mungesën e tensionit përpara fillimit të kontrollit, matjes dhe diagnostikimit sipas procedurave të sigurisë;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura 
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e elementëve dhe qarqeve të sistemit të tensionit të lartë duke përdorur instrumentet e përshtatshme në automjete elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik sipas sistemit dhe simptomës së defektit;
· të interpretojë skemat elektrike të prodhuesit për gjurmimin e qarqeve, përcjellësve, lidhjeve dhe komunikimit ndërmjet elementëve të sistemit të tensionit të lartë;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe procedurat e sigurisë gjatë punës në sistemin e tensionit të lartë të automjeteve elektrike dhe hibride; 
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE), pajisjet dhe veglat e izoluara, si dhe të zbatojë rregullat e ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri, ndihmës së parë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës në sistemet e tensionit të lartë;
· të përzgjedhë pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse sipas sistemit dhe simptomës së defektit të automjeteve elektrike dhe hibride;
· të kryejë testime të rënies së tensionit në qarqet elektrike sipas procedurave teknike;
· të identifikojë defekte të shkaktuara nga ndërprerja e qarkut, qarku i shkurtër, rezistenca e lartë ose defektet e izolimit;
· të verifikojë furnizimin me tension dhe komunikimin ndërmjet njësive elektronike të sistemit të tensionit të lartë;
· të analizojë sinjalet elektrike të elementëve të sistemit të tensionit të lartë me anë të oshiloskopit (Oscilloscope), sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë funksionimin e elementëve të sistemit të tensionit të lartë përmes testeve aktive (Active Tests) me pajisjen diagnostikuese;
· të kryejë kontrollin, matjen dhe diagnostikimin e baterisë së tensionit të lartë (HV Battery) sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë kontrollin, matjen dhe diagnostikimin e sistemit të menaxhimit të baterisë (Battery Management System – BMS);
· të kryejë kontrolline  kutisë së shpërndarjes së tensionit të lartë (High Voltage Junction Box – HVJB);
· të kryejë kontrollin kontaktorëve të tensionit të lartë (HV Contactors) dhe rezistencës së parakarikimit (Pre-charge Resistor) sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë kontrollin, matjen dhe diagnostikimin e inverterit, konvertuesit DC/DC (DC/DC Converter), karikuesit në bord (On Board Charger – OBC), 
· të kryejë kontrollin esistemit të karikimit (Charging System) dhe motorit elektrik të tërheqjes (Traction Motor) sipas dokumentacionit teknik;
· të analizojë rezultatet e matjeve, testimeve dhe diagnostikimit sipas dokumentacionit teknik;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet e elementëve dhe qarqeve të sistemit të tensionit të lartë;
· të dokumentojë rezultatet e matjeve, testimeve dhe diagnostikimit sipas dokumentacionit teknik;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura 
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen riparimin dhe zëvendësimin e elementëve të sistemit të tensionit të lartë në automjetet elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik sipas sistemit dhe komponentit që do të riparohet ose zëvendësohet;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe procedurat e sigurisë gjatë punës në sistemet e tensionit të lartë të automjeteve elektrike dhe hibride;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE), pajisjet dhe veglat e izoluara, si dhe të zbatojë rregullat e ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri, ndihmës së parë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës në sistemet e tensionit të lartë;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, materialet dhe dokumentacionin teknik sipas komponentit dhe procedurës së riparimit ose zëvendësimit;
· të kryejë çmontimin e elementëve të sistemit të tensionit të lartë sipas procedurave teknike;
· të kryejë riparimin ose zëvendësimin e baterisë së tensionit të lartë (HV Battery) sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë riparimin ose zëvendësimin e sistemit të menaxhimit të baterisë (Battery Management System – BMS);
· të kryejë riparimin ose zëvendësimin kutisë së shpërndarjes së tensionit të lartë (High Voltage Junction Box – HVJB), kontaktorëve të tensionit të lartë (HV Contactors) dhe rezistencës së parakarikimit (Pre-charge Resistor) sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë riparimin ose zëvendësimin e inverterit, konvertuesit DC/DC (DC/DC Converter), 
· të kryejë riparimin ose zëvendësimin karikuesit në bord (On Board Charger – OBC), 
· të kryejë riparimin ose zëvendësimin sistemit të karikimit (Charging System);
· të kryejë riparimin ose zëvendësimin motorit elektrik të tërheqjes (Traction Motor) sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë montimin e elementëve të sistemit të tensionit të lartë sipas procedurave teknike;
· të kryejë riaktivizimin e sistemit të tensionit të lartë sipas procedurave teknike;
· të testojë funksionimin e elementëve dhe sistemeve të tensionit të lartë pas riparimit ose zëvendësimit sipas procedurave teknike;
· të verifikojë parametrat e funksionimit dhe cilësinë e punimeve të kryera sipas dokumentacionit teknik;
· të dokumentojë punimet e kryera sipas dokumentacionit teknik;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të përshtatshme (laboratorë dhe punëtori për automjete elektrike dhe hibride) të pajisura me automjete ose modele didaktike, pajisje diagnostikuese, instrumente matëse dhe mjete të izoluara për punë në sistemet e tensionit të lartë (HV).
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për identifikimin e elementëve të sistemit HV, interpretimin e sinjalistikës së sigurisë, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale, procedurat e çaktivizimit dhe riaktivizimit të sistemit HV, si dhe përdorimin e instrumenteve matëse dhe pajisjeve diagnostikuese.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari praktike për organizimin e vendit të punës, zbatimin e procedurave të sigurisë, identifikimin e elementëve HV, kontrollin e kabllove dhe lidhësve, kryerjen e matjeve elektrike, testimin e izolimit, diagnostikimin e elementëve dhe interpretimin e rezultateve sipas dokumentacionit teknik.
· Nxënësit duhet të praktikojnë përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve matëse, instrumenteve diagnostikuese dhe mjeteve të izoluara, duke respektuar kërkesat e sigurisë gjatë punës me sistemet e tensionit të lartë.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë situata praktike, të identifikojnë defekte të mundshme, të interpretojnë rezultatet e matjeve dhe të propozojnë veprimet e duhura sipas procedurave teknike dhe manualeve të prodhuesit.
· Gjatë realizimit të aktiviteteve praktike duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë respektimit të procedurave të sigurisë, përdorimit korrekt të pajisjeve mbrojtëse personale dhe menaxhimit të rreziqeve që lidhen me sistemet HV.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për secilin rezultat të të nxënit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet kontrolli i demonstrimit praktik të aftësive të tyre, duke përdorur lista kontrolli, detyra praktike dhe vëzhgim të drejtpërdrejtë të performancës gjatë punës.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Laborator ose oficine për automjete elektrike dhe hibride.
· Automjet elektrik, automjet hibrid ose modele/trajnues didaktikë të sistemeve HV.
· Pajisje diagnostikuese për automjete elektrike dhe hibride.
· Kompjuter ose laptop me programe diagnostikuese dhe dokumentacion teknik.
· Instrumente matëse: multimetër, ampermetër, matës i rezistencës së izolimit (megohmmetër), pajisje testuese dhe instrumente të tjera elektrike.
· Vegla dhe mjete të izoluara për punë në sistemet e tensionit të lartë.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): doreza izoluese, syze mbrojtëse, mbrojtëse për fytyrën, tapet izolues, këpucë sigurie dhe veshje pune.
· Pajisje dhe aksesorë për bllokimin, etiketimin dhe sigurimin e sistemit HV gjatë ndërhyrjeve.
· Komponentë të sistemit HV për demonstrime dhe ushtrime praktike (kabllo, lidhës, inverter, konvertues DC/DC, OBC, kontaktorë etj.).
· Dokumentacion teknik: manuale të prodhuesve, procedura sigurie, skema elektrike dhe elektronike, udhëzues diagnostikues dhe standarde teknike për automjetet elektrike dhe hibride.








11. Moduli “Shërbime në sistemin e drejtimit në automjetet elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 12                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMIN E DREJTIMIT NË AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE
 

	M- 18-2685-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë njohuri, aftësi praktike për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, riparimin, kalibrimin dhe dokumentimin e punimeve në sistemin e drejtimit të automjeteve, duke zbatuar procedurat teknike të prodhuesit, standardet profesionale, rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimin e veglave, pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, me qëllim garantimin e funksionimit të sigurt, të saktë dhe efikas të sistemit të drejtimit të automjetit.



	Kohëzgjatja e modulit

	72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e sistemit të drejtimit të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të drejtimit të automjetit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose testuese sipas procesit të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kontrollin e sistemit;
· të kryejë kontrollin vizual dhe dëgjimor të elementeve të sistemit të drejtimit sipas procedurave;
· të kontrollojë gjendjen e timonit, grupit të drejtimit, kutisë së drejtimit, lidhëseve të drejtimit, nyjeve sferike, levave të drejtimit, mbrojtëseve të gomës dhe elementeve të tjera të sistemit;
· të kontrollojë funksionimin e sistemit hidraulik të drejtimit, pompës hidraulike, rezervuarit të vajit, tubacioneve dhe lidhjeve hidraulike;
· të kontrollojë funksionimin e sistemit elektrik të asistuar të drejtimit (EPS), sensorëve, aktivizuesve dhe njësisë elektronike të kontrollit (ECU);
· të kontrollojë nivelin dhe cilësinë e vajit të sistemit hidraulik të drejtimit sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të evidentojë praninë e rrjedhjeve, konsumimeve, deformimeve dhe dëmtimeve mekanike të elementëve;
· të përdorë instrumente diagnostikuese si: skaner OBD-II, multimetër CAT III/CAT IV dhe instrumente të tjera sipas procedurave teknike;
· të verifikojë parametrat e linjës elektrike në qarqet e sistemit sipas procedurave të sigurisë;
· të përdorë skanerin diagnostikues OBD-II për leximin e kodeve të defekteve (DTC), parametrave Live Data dhe monitorimin e funksionimit të sistemit të drejtimit;
· të kontrollojë konsumimin mekanik dhe lëvizjen e lirë të elementëve të sistemit;
· të kontrollojë parametrat gjeometrikë të sistemit të drejtimit dhe këndet e rrotave, duke përdorur pajisjet përkatëse;
· të analizojë rezultatet e matjeve dhe testimeve të sistemit të drejtimit;
· të lokalizojë defektet sipas simptomave të dhëna;
· të përcaktojë saktë defektet sipas simptomave dhe rezultateve të kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e elementeve të sistemit të drejtimit të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të drejtimit të automjetit;
· të organizojë dhe përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kontrollojë nivelin dhe cilësinë e vajit të sistemit hidraulik të drejtimit;
· të kryejë plotësimin ose zëvendësimin e vajit sipas manualit të prodhuesit;
· të kryejë grasatimin e elementeve të sistemit të drejtimit kur parashikohet nga prodhuesi;
· të kryejë çmontimin e elementeve të sistemit të drejtimit sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë konsumimin, deformimet dhe dëmtimet e elementëve;
· të riparojë elementët e riparueshëm sipas procedurave teknike;
· të zëvendësojë elementët me defekt sipas kërkesave teknike;
· të përdorë lubrifikantët, vajin hidraulik, guarnicionet, elementët fiksues dhe materialet ndihmëse sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë montimin e elementeve sipas rendit teknologjik të përcaktuar nga prodhuesi;
· të kryejë nxjerrjen e ajrit nga sistemi hidraulik i drejtimit kur kërkohet nga procedurat teknike;
· të kryejë riparimin e motorit elektrik në systemin elektrik të drejtimit;
· të kryejë rregullimet bazë të mekanizmave të sistemit të drejtimit;
· të kryejë regjistrimet në sistemin elektronik të drejtimit sipas procedurave të prodhuesit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të mirëmbajtjes ose riparimit të sistemit të drejtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të drejtimit të automjetit;
· të organizojë dhe përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë kontrollin e sistemit të drejtimit pas mirëmbajtjes ose riparimit;
· të kontrollojë funksionimin e aksit te timonit, kutisë së drejtimit, mekanizmit të drejtimit, lidhëseve të drejtimit, nyjeve sferike dhe elementëve të tjerë të sistemit;
· të rregullojë mekanizmat e sistemit të drejtimit sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë korrigjimin e gjeometrisë së rrotave sipas procedurave teknike;
· të verifikojë parametrat gjeometrikë të sistemit të drejtimit .
· të kontrollojë nivelin dhe cilësinë e vajit të sistemit hidraulik të drejtimit, si dhe mungesën e rrjedhjeve në sistem;
· të kontrollojë shtrëngimin e elementeve fiksuese duke përdorur çelësin dinamometrik .
· të kontrollojë funksionimin e sistemit hidraulik ose elektrik të asistuar të drejtimit (EPS);
· të kryejë kalibrimin, programimin dhe fshirjen e kodeve të defekteve sipas procedurave të prodhuesit;
· të kryejë kalibrimin e sensorit të këndit të timonit pas ndërhyrjes teknike;
· të analizojë rezultatet e kontrollit dhe t'i krahasojë me parametrat e prodhuesit;
· të identifikojë dhe të raportojë defektet ose devijimet e konstatuara;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të dokumentojë pjesët e zëvendësuara, materialet e përdorura dhe rezultatet e kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, 
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	




	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës, të pajisura me automjete, modele didaktike, agregate, vegla, pajisje dhe instrumente për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemit të drejtimit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, zmontimin, montimin, rregullimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemit të drejtimit, në përputhje me dokumentacionin teknik, procedurat e prodhuesit dhe standardet profesionale.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të servisit të automojeteve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrolle dhe diagnostikime, përdorur pajisje diagnostikuese dhe instrumente matëse, realizuar punime mirëmbajtjeje, kontrolli, zmontimi, montimi, rregullimi dhe zëvendësimi të elementeve të sistemit të drejtimit, si dhe duke verifikuar funksionimin e tij pas ndërhyrjes.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrolleve dhe diagnostikimit, të identifikojnë shkaqet e defekteve, të përzgjedhin procedurat e duhura të ndërhyrjes teknike, të kryejnë rregullimin e parametrave të sistemit të drejtimit, të verifikojnë funksionimin e tij pas ndërhyrjes, të interpretojnë rezultatet e provave funksionale dhe të dokumentojnë punimet sipas dokumentacionit teknik dhe praktikave të servisit automjetesh.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi verifikimit të njohurive teorike dhe aftësive praktike për diagnostikimin, mirëmbajtjen, kontrollin, zmontimin, montimin, rregullimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemit të drejtimit, përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimin e dokumentacionit teknik, kontrollin dhe rregullimin e parametrave të sistemit, verifikimin e funksionimit të tij dhe dokumentimin e ndërhyrjeve teknike, duke respektuar rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit;




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për mirëmbajtjen dhe diagnostikimin e automjeteve, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete, modele didaktike, agregate dhe nënmontime të sistemit të drejtimit.
· Ngritës automjetesh (lift), krikë hidraulikë, mbajtëse automjeti dhe pajisje ngritëse ndihmëse.
· Vegla dore dhe pajisje të servisit automobilistik, si: çelësa fiks dhe tubularë, çelësa, dinamometrik pinca, kaçavida, çekiçë, presa hidraulike, nxjerrës (pullers), vegla pneumatike, kompresor ajri, pajisje për zëvendësimin e nyjeve sferike dhe lidhëseve të drejtimit, si dhe pajisje të tjera të specializuara.
· Pajisje diagnostikuese multimarkë dhe/ose të dedikuara sipas prodhuesve të automjeteve, skaner OBD-II/EOBD, kompjuter ose tablet me programe diagnostikuese.
· Instrumente matëse dhe kontrolli, si: multimetër digjital, komparator, manometër, pajisje për kontrollin dhe rregullimin e këndeve të drejtimit të rrotave (wheel alignment), pajisje për kalibrimin e sensorit të këndit të timonit (Steering Angle Sensor), dhe instrumente të tjera diagnostikuese.
· Pajisje dhe mjete për kontrollin, mirëmbajtjen, zmontimin, montimin dhe rregullimin e elementëve të sistemit të drejtimit.
· Pjesë këmbimi dhe materiale harxhuese, si: kuti drejtimi, kolona drejtimi, lidhëse drejtimi, nyje sferike, mbrojtëse gome, pompë hidraulike, tubacione hidraulike, vaj hidraulik, guarnicione, elementë fiksues, lubrifikantë, materiale pastrimi dhe materiale të tjera ndihmëse.
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, skema mekanike, hidraulike, elektrike dhe elektronike, katalogë pjesësh, databaza teknike dhe dokumentacion elektronik për procedurat e kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit të drejtimit.
· Kompjuter, laptop, projektor multimedial, ekran projekcioni, internet dhe softuerë teknikë për demonstrime, simulime dhe përdorimin e dokumentacionit elektronik.
· Materiale didaktike, si: pankarta, postera teknikë, tabela ilustruese, modele të prerë automjetesh, video didaktike, animacione 3D, prezantime multimediale, fletë pune, udhëzues laboratorikë, katalogë të prodhuesve dhe materiale të tjera mbështetëse për mësimdhënie.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE), pajisje për mbrojtjen nga zjarri, mjete të ndihmës së parë, sinjalistikë të sigurimit teknik dhe pajisje për mbrojtjen e mjedisit.








12. Moduli “Shërbime në sistemin AC në automjete elektrike dhe hibride”

Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 12                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMIN AC NË AUTOMJETE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE


	M- 18-2686-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë njohuri, aftësi praktike dhe kompetenca profesionale për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, riparimin, çmontimin, montimin, zëvendësimin, rregullimin, kalibrimin, adaptimin, testimin, verifikimin dhe dokumentimin e ndërhyrjeve në sistemin AC (HVAC) të automjeteve elektrike dhe hibride. 



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11 në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e sistemit AC  në automjete elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit AC në automjetet elektrike dhe hibride;
· të interpretojë skemat teknike, dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për punë në automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas natyrës së punës;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose testuese sipas procesit të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kontrollin e sistemit;
· të kryejë kontrollin vizual dhe degjimor të elementeve të sistemit AC 
· të kontrollojë gjendjen teknike të kompresorit me tension të lartë, ngrohësit elektrik, kondensatorit, avulluesit, radiatorëve, ventilatorëve, valvulave, sensorëve dhe elementëve të tjerë të sistemit me pajisje speciale.
· të kryejë matje të presionit, temperaturës dhe parametrave të funksionimit sipas procedurave teknike;
· të përdorë pajisje diagnostikuese elektronike për leximin e kodeve të defekteve (DTC), parametrave Live Data dhe monitorimin e funksionimit të sistemit AC;
· të përdorë instrumente diagnostikuese si: skaner OBD-II, multimetër CAT III/CAT IV, stacion diagnostikues të AC, termometër elektronik, manometër dhe instrumente të tjera sipas procedurave teknike;
· të kryejë testime funksionale të sistemit AC sipas udhëzimeve të prodhuesit;
· të analizojë rezultatet e matjeve dhe testimeve;
· të krahasojë rezultatet me parametrat teknikë të prodhuesit;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet në sistemin AC sipas simptomave dhe rezultateve të diagnostikimit;
· të dokumentojë rezultatet e diagnostikimit sipas procedurave të servisit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e elementeve të sistemit AC në automjete elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit AC 
· të organizojë dhe përgatitë vendin sipas procesit punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të sigurojë automjetin sipas procedurave për ndërhyrje në sistemet me tension të ulët;
· të kryejë çmontimin e elementeve të sistemit AC sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë konsumimin, deformimet, rrjedhjet dhe dëmtimet e elementëve;
· të riparojë elementët e riparueshëm sipas dokumentacionit teknik;
· të zëvendësojë kompresorin, kondensatorin, avulluesin, valvulat, sensorët, ventilatorët, tubacionet, filtrin dhe elementët e tjerë të dëmtuar;
· të përzgjedhë pjesët zëvendësuese sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të përdorë vegla profesionale, stacionin e shërbimit AC, pompën e vakumit, detektorin e rrjedhjeve dhe pajisje të tjera të specializuara;
· të kryejë procedurat e rikuperimit, proves me vakum dhe mbushjes së gazit ftohës sipas procedurave teknike dhe kërkesave mjedisore;
· të përdorë lubrifikantët, gazin ftohës dhe materialet ndihmëse sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë montimin e elementëve sipas rendit teknologjik 
· të kontrollojë funksionimin korrekt të sistemit pas mirëmbajtjes ose riparimit;
· të evidentojë dhe të raportojë defektet ose parregullsitë e konstatuara gjatë procesit të punës;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura 
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të mirëmbajtjes ose riparimit të sistemit AC në automjete elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit AC 
· të organizojë dhe përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë kontrollin e sistemit AC pas mirëmbajtjes ose riparimit;
· të verifikojë presionet, temperaturat dhe parametrat e funksionimit sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kontrollojë mungesën e rrjedhjeve të gazit ftohës;
· të kryejë procedurat e kalibrimit të sistemit AC sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë fshirjen e kodeve të defekteve dhe verifikimin e funksionimit të sistemit AC
· të kontrollojë funksionimin e kompresorit, ngrohësit elektrik, kondensatorit, avulluesit, ventilatorëve, valvulave, sensorëve dhe elementëve të tjerë të sistemit;
· të kryejë prova funksionale të sistemit AC pas ndërhyrjes teknike;
· të analizojë rezultatet e kontrollit dhe t'i krahasojë me parametrat e prodhuesit;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të dokumentojë pjesët e zëvendësuara, materialet e përdorura dhe rezultatet e kontrollit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në servise të specializuara të automjeteve, të pajisura me veglat, pajisjet, instrumentet matëse, diagnostikuese dhe materialet e nevojshme për kontrollin, mirëmbajtjen, diagnostikimin, çmontimin, montimin dhe riparimin e sistemit të ftohjes dhe ngrohjes (HVAC) në automjete.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike dhe situata të simuluara pune për përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve diagnostikuese, si dhe për realizimin e procedurave të kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes, çmontimit, montimit, zëvendësimit, riparimit, rikuperimit te gazit ftohës, provës me vakum dhe mbushjes gaz ftohës 
· kontrollit të funksionimit të sistemit HVAC, në përputhje me dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe procedurat teknologjike.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të interpretojnë dokumentacionin teknik, të përdorin në mënyrë korrekte veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse e diagnostikuese, të kryejnë matje, kontrolle dhe diagnostikime, si dhe të analizojnë dhe diskutojnë rezultatet e punimeve të kryera gjatë procesit të punës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjes së kompetencave praktike për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, çmontimin, montimin, zëvendësimin, riparimin, rikuperimit te gazit ftohes, provës me vakum, mbushjen e lëndës ftohëse dhe verifikimin e funksionimit të sistemit HVAC, si 
· Zbatimit të rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për sistemet e ftohjes dhe ngrohjes (HVAC) në automjete, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete, agregate ose modele didaktike të sistemit HVAC (kompresor, kondensator, avullues, valvul zgjerimi, tharës, radiator ngrohjeje, ventilatorë, sensorë, aktuatorë dhe elementë të tjerë të sistemit).
· Tavolina pune me morsa dhe pajisje mbajtëse për realizimin e punimeve praktike.
· Pajisje ngritëse dhe mbështetëse të automjeteve (krikë hidraulikë, urë ngritëse, mbajtëse automjeti).
· Vegla dore dhe pajisje të servisit automobilistik (çelësa fiks, çelësa yll-poligonalë, çelësa krikrt , çelësa manometer kaçavida, pinca, çekiçë, ekstraktorë, presa hidraulike, vegla pneumatike etj.).
· Instrumente matëse dhe kontrolli (termometër, manometër, detektor rrjedhjesh, pompë vakumi, multimetër, kalibër dhe instrumente të tjera sipas kërkesave të prodhuesit).
· Pajisje profesionale për rikuperimin e gazit, proves vakum dhe mbushjen me gaz të sistemit A/C.
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, skema elektrike dhe hidraulike, katalogë pjesësh dhe udhëzime teknologjike.
· Materiale për zhvillimin e praktikës (bombul gazi  sipas specifikimeve të prodhuesit, vajra për kompresorë, filtra kabine, guarnicione, unaza mbyllëse, materiale pastrami etj.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE), pajisje për mbrojtjen nga zjarri, detektor rrjedhjesh dhe mjete për ndihmën e parë.
· Kompjuter, projektor dhe lidhje interneti për demonstrime, përdorimin e dokumentacionit teknik elektronik dhe platformave diagnostikuese.








13. Moduli “Shërbime në sistemet e furnizimit me ajër dhe shkarkimit të produkteve të djegies së motorit në automjetet elektrike dhe hibride”

Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 12                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMET E FURNIZIMIT ME AJËR DHE SHKARKIMIT TË PRODUKTEVE TË DJEGIES SË MOTORIT NË AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE


	M- 18-2687-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë njohuri, aftësi praktike dhe kompetenca profesionale për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, riparimin, çmontimin, montimin, zëvendësimin, pastrimin, rregullimin, kalibrimin, testimin, verifikimin dhe dokumentimin e ndërhyrjeve në sistemin e furnizimit me ajër me presion dhe sistemin e shkarkimit të produkteve të djegies së motorit. 



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11 në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe të sistemit të shkarkimit të produkteve të djegies së motorit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe të sistemit të shkarkimit të produkteve të djegies së motorit;
· të interpretojë skemat teknike, dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose testuese sipas procesit të punës;
· të përgatitë automjetin dhe vendin e punës për kontrollin e sistemit;
· të kryejë kontrollin vizual dhe dëgjimor të elementeve të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe të sistemit të shkarkimit sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë gjendjen teknike të filtrit të ajrit, kolektorit të marrjes, tubacioneve, turbocharger-it, kompresorit, intercooler-it dhe trupit të gazit (Throttle Body);
· të kontrollojë gjendjen e kolektorit të shkarkimit, katalizatorit, filtrit të grimcave (DPF/GPF), valvulës EGR, sensorëve Lambda (O₂), silenciatorëve dhe tubacioneve të shkarkimit;
· të përdorë pajisje diagnostikuese elektronike për leximin e kodeve të defekteve (DTC), parametrave Live Data dhe monitorimin e funksionimit të sistemeve;
· të përdorë instrumente diagnostikuese si: skaner OBD-II, multimetër, manometër, matës me vakum, analizator gazrash, smoke tester, termometër infra të kuq dhe pajisje të tjera sipas procedurave teknike;
· të diagnostikojë funksionimin e sensorëve MAF, MAP, IAT, Lambda (O₂) dhe aktuatorëve të sistemeve sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kontrollojë presionin e turbocharger-it, funksionimin e kompresorit, intercooler-it dhe rrjedhjet në sistemin e ajrit me presion;
· të kontrollojë funksionimin e valvulës EGR dhe filtrit të grimcave (DPF/GPF), duke identifikuar bllokimet ose mosfunksionimet;
· të realizojë matje, testime dhe diagnostikime të elementeve të sistemeve sipas procedurave teknike;
· të analizojë rezultatet e matjeve dhe testimeve;
· të krahasojë rezultatet e matjeve dhe kontrolleve me specifikimet teknike të prodhuesit;
· të identifikojë dhe të lokalizojë defektet në sistemin TURBO, kompresor, EGR dhe sistemin e shkarkimit;
· të analizojë shkaqet e defekteve dhe ndikimin e tyre në performancën e motorit, konsumin e karburantit dhe emetimet e gazrave;
· të evidentojë dhe të dokumentojë rezultatet e diagnostikimit sipas procedurave të servisit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e elementeve të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe të sistemit të shkarkimit të produkteve të djegies së motorit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe të sistemit të shkarkimit të produkteve të djegies së motorit;
· të organizojë dhe përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të identifikojë dhe të përdorë në mënyrë korrekte veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për kryerjen e punimeve;
· të kryejë kontrollin visual e dëgjimor  të gjendjes të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe të sistemit të shkarkimit;
· të kryejë mirëmbajtjen periodike të sistemit të furnizimit me ajër sipas kërkesave të prodhuesit;
· të zëvendësojë filtrin e ajrit dhe elementët filtrues sipas procedurave teknike;
· të kryejë pastrimin dhe mirëmbajtjen e kolektorit të thithjes (Throttle Body), tubat e ajrit dhe intercooler-it;
· të kryejë kontrollin, pastrimin dhe mirëmbajtjen e turbocharger-it dhe kompresorit sipas procedurave të prodhuesit;
· të kryejë kontrollin, pastrimin ose zëvendësimin e valvulës EGR sipas kërkesave teknike;
· të kryejë pastrimin, rigjenerimin ose zëvendësimin e filtrit të grimcave (DPF/GPF), sipas procedurave të lejuara nga prodhuesi;
· të zëvendësojë guarnicionet, elementët fiksues, tubacionet fleksibël dhe elementët e dëmtuar të sistemit;
· të riparojë elementët e riparueshëm të sistemit sipas dokumentacionit teknik dhe procedurave të prodhuesit;
· të përdorë lubrifikantë, guarnicione, elementë fiksues dhe materiale ndihmëse sipas specifikimeve teknike të prodhuesit;
· të kryejë montimin e elementëve duke respektuar rendin teknologjik dhe momentet rrotulluese të përcaktuara nga prodhuesi;
· të kontrollojë hermeticitetin e sistemit të furnizimit me ajër dhe të sistemit të shkarkimit pas montimit;
· të evidentojë dhe të raportojë defektet ose parregullsitë e konstatuara gjatë procesit të punës;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të mirëmbajtjes ose riparimit të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe të sistemit të shkarkimit të produkteve të djegies së motorit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe të sistemit të shkarkimit të produkteve të djegies së motorit;
· të organizojë dhe përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të kryejë kontrollin e sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe të sistemit të shkarkimit pas mirëmbajtjes ose riparimit;
· të kontrollojë funksionimin e turbocharger-it, kompresorit, intercooler-it, valvulës EGR, DPF/GPF, katalizatorit, sensorëve dhe elementëve të tjerë të sistemit;
· të kontrollojë hermeticitetin e sistemit dhe nivelin e emetimeve të gazrave sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë resetimin, kalibrimin dhe rigjenerimin e DPF/GPF sipas procedurave teknike;
· të kryejë prova funksionale dhe të verifikojë eliminimin e defekteve pas ndërhyrjes;
· të analizojë rezultatet e kontrollit dhe t'i krahasojë ato me specifikimet teknike të prodhuesit;
· të identifikojë dhe të raportojë devijimet ose defektet e konstatuara.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës, të pajisura me automjete, modele didaktike, agregate, vegla, pajisje dhe instrumente për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe sistemit të shkarkimit të produkteve të djegies së motorit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen, zmontimin, montimin, rregullimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe sistemit të shkarkimit, në përputhje me dokumentacionin teknik, procedurat e prodhuesit dhe standardet profesionale.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve diagnostikuese.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrolle dhe diagnostikime, përdorur pajisje diagnostikuese dhe instrumente matëse, realizuar punime mirëmbajtjeje, zmontimi, montimi, rregullimi dhe zëvendësimi të elementëve të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe sistemit të shkarkimit, si dhe duke verifikuar funksionimin e tyre pas ndërhyrjes.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrolleve dhe diagnostikimit, të interpretojnë parametrat e funksionimit dhe kodet e defekteve, të identifikojnë shkaqet e mosfunksionimeve, të argumentojnë zgjidhjet teknike dhe të dokumentojnë ndërhyrjet sipas dokumentacionit teknik dhe praktikave të servisit automobilistik.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi verifikimit të njohurive teorike dhe aftësive praktike për diagnostikimin, mirëmbajtjen, zmontimin, montimin, rregullimin dhe zëvendësimin e elementeve të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe sistemit të shkarkimit, përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve diagnostikuese, interpretimin e dokumentacionit teknik, kontrollin e parametrave të funksionimit dhe emetimeve të gazrave, si dhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.





	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për mirëmbajtjen dhe diagnostikimin e automjeteve, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete, motorë, modele didaktike, agregate dhe nënmontime të sistemit të furnizimit me ajër me presion dhe sistemit të shkarkimit të produkteve të djegies.
· Vegla dore dhe pajisje të servisit automobilistik, si: çelësa fiks dhe tubularë, çelësa momenti (torque wrench), pinca, kaçavida, çekiçë, presa, vegla pneumatike, kompresor ajri dhe pajisje të tjera të specializuara.
· Pajisje diagnostikuese multimarkë dhe/ose të dedikuara sipas prodhuesve të automjeteve, skaner OBD-II/EOBD, kompjuter ose tablet me programe diagnostikuese.
· Instrumente matëse dhe diagnostikuese, si: multimetër digjital, manometër, vakuummetër, analizator gazrash, smoke tester (pajisje për kontrollin e rrjedhjeve), termometër infra të kuq, testues baterie dhe instrumente të tjera sipas kërkesave të modulit.
· Pajisje dhe mjete për kontrollin, mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e elementëve të sistemit të furnizimit me ajër dhe sistemit të shkarkimit.
· Pjesë këmbimi dhe materiale harxhuese, si: filtra ajri, tuba dhe tubacione, guarnicione, elementë fiksues, sensorë (MAF, MAP, IAT, Lambda), valvul EGR, komponentë të turbocharger-it, intercooler-it, katalizatorit, DPF/GPF, silenciatorë, lubrifikantë, materiale pastrimi dhe materiale të tjera ndihmëse.
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, skema elektrike dhe mekanike, katalogë pjesësh, databaza teknike dhe dokumentacion elektronik për procedurat e kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit.









14. Moduli “Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 12               

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	DIAGNOSTIKIMI I AUTOMJETEVE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE 


	M- 18-2688-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për parapërgatitjen e diagnostikimit, kryerjen e kontrolleve, matjeve, analizimeve dhe testimeve të sistemeve mekanike, elektrike dhe elektronike të automjeteve elektrike dhe hibride, si dhe për përdorimin e pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse dhe pajisjeve testuese sipas procedurave teknike. 


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl 11, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatitet për diagnostikimin e automjeteve elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemeve elektrike, elektronike, mekanike dhe të sistemeve ndihmëse të automjeteve elektrike dhe hibride;
· të interpretojë skemat elektrike dhe dokumentacionin teknik;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe procedurat e sigurisë gjatë parapërgatitjes për diagnostikimin e automjeteve elektrike dhe hibride;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE), pajisjet dhe veglat e nevojshme, instrumentet matëse të përshtatshme, si dhe të zbatojë rregullat e ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri, ndihmës së parë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet matëse dhe pajisjet diagnostikuese sipas procesit të punës;
· të kontrollojë gjendjen e veglave, instrumenteve matëse dhe pajisjeve diagnostikuese para përdorimit;
· të verifikojë simptomat kryesore të raportuara nga përdoruesi i automjetit;
· të interpretojë simbolet, etiketat, sinjalistikën paralajmëruese dhe mesazhet treguese të sistemeve elektrike dhe elektronike sipas dokumentacionit teknik;
· të verifikojë funksionalitetin e automjetit gjatë ndezjes dhe punës;
· të kryejë testime dhe verifikime paraprake të funksionimit të sistemeve kryesore të automjetit elektrik ose hibrid sipas procedurave teknike;
· të kryejë ngritjen e automjetit në lift për kontrollin teknik;
· të kryejë kontrollin paraprakë vizual dhe dëgjimor të gjendjes së përgjithshme të automjetit në sistemet mekanike, elektrike dhe elektronike;
· të dokumentojë rezultatet e kontrollit fillestar sipas dokumentacionit teknik;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen kontrolle dhe matje bazë, si dhe përdor pajisje bazë diagnostikuese për leximin dhe interpretimin e të dhënave. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik sipas sistemit dhe simptomës së defektit;
· të interpretojë skemat elektrike të prodhuesit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe procedurat e sigurisë gjatë diagnostikimit të automjeteve elektrike dhe hibride;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE), pajisjet, veglat e punës dhe pajisjet diagnostikuese sipas procedurave të punës;
· të përzgjedhë veglat e punës sipas llojit të automjetit dhe simptomës së defektit;
· të kryejë kontrolle mekanike bazë në sistemet e frenimit, drejtimit dhe amortizimit sipas procedurave teknike;
· të kryejë kontrollin e niveleve të lëngjeve dhe lubrifikantëve në sistemet e automjetit elektrik ose hibrid sipas dokumentacionit teknik;
· të përzgjedhë pajisjen diagnostikuese sipas sistemit që do të diagnostikohet;
· të kryejë lidhjen e pajisjes diagnostikuese me portën diagnostikuese (OBD) të automjetit sipas procedurave teknike;
· të kryejë lidhjen e karikuesit të jashtëm me automjetin sipas procedurave teknike;
· të lexojë kodet e defekteve (DTC) me pajisjen diagnostikuese;
· të interpretojë kodet e defekteve dhe parametrat bazë të funksionimit sipas dokumentacionit teknik;
· të verifikojë gjendjen e baterisë së tensionit të ulët dhe sistemit të furnizimit me energji sipas procedurave teknike;
· të dokumentojë rezultatet e diagnostikimit sipas dokumentacionit teknik;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen analizime, matje dhe testime primare ne sistemet e tensionit te ulet dhe te larte per lokalizimin e defekteve elektrike apo mekanike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik sipas sistemit dhe simptomës së defektit;
· të interpretojë dokumentacionin teknik dhe procedurat e prodhuesit për realizimin e analizimeve, matjeve dhe testimeve;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe procedurat e sigurisë gjatë analizimeve, matjeve dhe testimeve në sistemet e tensionit të ulët dhe të lartë;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE), pajisjet, instrumentet matëse dhe pajisjet testuese, si dhe të zbatojë rregullat e ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri, ndihmës së parë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës;
· të përzgjedhë pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse dhe pajisjet testuese sipas sistemit dhe procedurës së matjes;
· të monitorojë parametrat e tensionit, rrymës, rezistencës, presionit dhe parametrat e funksionimit në kohë reale (Live Data) me pajisjen diagnostikuese;
· të krahasojë rezultatet e matjeve dhe parametrat e funksionimit me vlerat referuese të prodhuesit sipas kërkesave teknike;
· të kontrollojë dhe të testojë siguresat, reletë, përcjellësit elektrikë, qarqet dhe konektorët sipas procedurave teknike;
· të kryejë matje elektrike të tensionit, rrymës, rezistencës dhe vazhdimësisë së qarqeve sipas procedurave teknike;
· të kryejë matje, testime dhe verifikimin e baterisë së tensionit të lartë (HV Battery), sistemit të menaxhimit të baterisë (Battery Management System – BMS), 
· të kryejë matje elektrike të tensionit të kutisë së shpërndarjes së tensionit të lartë (High Voltage Junction Box – HVJB), 
· të kryejë matje elektrike të tensionit kontaktorëve të tensionit të lartë (HV Contactors);
· të kryejë matje elektrike të tensionit rezistencës së parakarikimit (Pre-charge Resistor) sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë matje, testime dhe verifikimin e inverterit, konvertuesit DC/DC (DC/DC Converter), 
· të kryejë matje, testime dhe verifikimin të karikuesit në bord (On Board Charger – OBC), sistemit të karikimit (Charging System);
· të kryejë matje, testime dhe verifikimin të motorit elektrik të tërheqjes (Traction Motor) sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë kontrollin, testimin e rrjedhjeve të ajrit e të lëngut ftohës në sistemet përkatëse sipas procedurave teknike;
· të kryejë testin e kompresionit sipas procedurave teknike;
· të analizojë rezultatet e analizimeve, matjeve dhe testimeve sipas dokumentacionit teknik;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet elektrike dhe mekanike bazuar në rezultatet e analizimeve, matjeve dhe testimeve sipas dokumentacionit teknik;
· të dokumentojë rezultatet e analizimeve, matjeve dhe testimeve në dokumentacionin teknik ose urdhrin e punës;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në autoservise të akredituara për praktikën profesionale, të pajisura me automjete elektrike dhe hibride (EV/HEV), modele didaktike, agregate, pajisje diagnostikuese, instrumente matëse, vegla pune dhe pajisje testuese për diagnostikimin e sistemeve mekanike, elektrike dhe elektronike.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për parapërgatitjen, kontrollin, diagnostikimin, analizimin, matjen dhe testimin e sistemeve të automjeteve elektrike dhe hibride, në përputhje me dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe procedurat standarde të punës.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, procedurave të sigurisë gjatë punës në automjetet elektrike dhe hibride, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri, ndihmës së parë, mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, instrumenteve matëse, pajisjeve diagnostikuese dhe pajisjeve testuese.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke analizuar dokumentacionin teknik, interpretuar skemat elektrike, kryer kontrolle, diagnostikime, matje dhe testime, monitoruar parametrat e funksionimit, analizuar rezultatet, lokalizuar dhe përcaktuar defektet elektrike dhe mekanike, si dhe duke dokumentuar rezultatet e punës sipas procedurave teknike.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të përdorin pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse dhe pajisjet testuese sipas procedurave teknike, të krahasojnë rezultatet e matjeve me vlerat referuese të prodhuesit, të analizojnë parametrat e funksionimit dhe të përcaktojnë defektet e sistemeve mekanike, elektrike dhe elektronike të automjeteve elektrike dhe hibride.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi demonstrimit të kompetencave praktike për parapërgatitjen e diagnostikimit, kontrollin, diagnostikimin, analizimin, matjen dhe testimin e sistemeve të automjeteve elektrike dhe hibride, përdorimit korrekt të pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse dhe pajisjeve testuese, interpretimit të dokumentacionit teknik, analizimit të rezultateve, lokalizimit dhe përcaktimit të defekteve, dokumentimit të punimeve të kryera, si dhe zbatimit të rregullave të sigurimit teknik dhe procedurave të sigurisë.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN).




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Laborator ose oficine praktike e pajisur me automjete ( hibride dhe elektrike) ose sisteme didaktike për trajnimin në sistemet elektrike dhe elektronike.
· Automjete ose banka testimi për ushtrime praktike në diagnostikim, matje dhe riparim të sistemeve elektrike dhe elektronike.
· Pajisje diagnostikuese elektronike (skaner diagnostikues), laptop ose kompjuter për leximin e të dhënave dhe përdorimin e software-ve diagnostikuese.
· Instrumenta dhe pajisje matëse: multimetër digjital, ampermetër (DC/AC), osciloskop, tester baterie, tester për qarqe elektrike, llambë prove (test light).
· Komponente dhe elementë për praktikë: bateri, alternator, motor ndezjeje, siguresa, rele, sensorë të ndryshëm (temperature, presioni, niveli), aktuatorë, kabllo dhe lidhje elektrike.
· Vegla pune: komplet kaçavidash, çelësa mekanikë, pinca, zhveshës kablli, krimpues për konektorë, pajisje për riparimin e fijeve elektrike.
· Materiale ndihmëse: kabllo elektrike të ndryshme, konektorë, izolues elektrik (shirit izolues, termo-tuba), lidhëse kabllosh dhe materiale për montim.
· Dokumentacion teknik: manuale të prodhuesve, skema elektrike dhe elektronike, udhëzues për diagnostikim dhe riparim, si dhe të dhëna teknike specifike për markën dhe modelin e automjetit.
· Pajisje dhe mjete për sigurinë në punë: doreza mbrojtëse, syze mbrojtëse, pajisje për mbrojtje elektrike dhe sinjalizuese, sipas standardeve për punë në sistemet EV dhe HEV.








14. Moduli “Diagnostikimi i automjeteve elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 13               

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	DIAGNOSTIKIMI I AUTOMJETEVE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE 

	M- 18-2688-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për kryerjen e diagnostikimit të avancuar të sistemeve elektrike, elektronike dhe mekanike në automjetet elektrike dhe hibride, duke përdorur pajisje diagnostikuese, instrumente matëse dhe pajisje testuese për analizimin, matjen, testimin dhe lokalizimin e defekteve. 


	Kohëzgjatja e modulit

	48 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranimin
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 12, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen diagnostikim të avancuar  te sistemet e ndryshme me tension të lartë në automjetet elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemeve të tensionit të lartë në automjetet elektrike dhe hibride (EV/HEV);
· të interpretojë skemat elektrike dhe dokumentacionin teknik të prodhuesit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe procedurat e sigurisë gjatë diagnostikimit të sistemeve të tensionit të lartë në automjetet elektrike dhe hibride;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE), pajisjet dhe veglat e izoluara, instrumentet matëse, pajisjet diagnostikuese dhe pajisjen e oshiloskopit (Oscilloscope), si dhe të zbatojë rregullat e ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri, ndihmës së parë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës;
· të përzgjedhë pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse dhe pajisjet testuese sipas sistemit dhe simptomës së defektit;
· të kryejë kontrollin vizual të kabllove, konektorëve dhe elementëve të sistemit të tensionit të lartë sipas procedurave teknike;
· të asistojë në çaktivizimin dhe riaktivizimin e sistemit të tensionit të lartë sipas procedurave teknike;
· të verifikojë mungesën e tensionit përpara realizimit të matjeve dhe testimeve sipas procedurave të sigurisë;
· të kryejë testimin e rezistencës së izolimit (Insulation Resistance Test) dhe testimin e vazhdimësisë së tokëzimit (Bonding Test) sipas procedurave teknike;
· të kryejë diagnostikimin elektronik të baterisë së tensionit të lartë (HV Battery), sistemit të menaxhimit të baterisë (Battery Management System – BMS), kutisë së shpërndarjes së tensionit të lartë (High Voltage Junction Box – HVJB), kontaktorëve të tensionit të lartë (HV Contactors) dhe rezistencës së parakarikimit (Pre-charge Resistor) sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë diagnostikimin elektronik të inverterit, konvertuesit DC/DC (DC/DC Converter), karikuesit në bord (On Board Charger – OBC), sistemit të karikimit (Charging System) dhe motorit elektrik të tërheqjes (Traction Motor) sipas dokumentacionit teknik;
· të monitorojë tensionin , temperaturën e moduleve të baterisë dhe parametrat e funksionimit të sistemit të tensionit të lartë me pajisjen diagnostikuese;
· të kryejë matje të tensionit hyrës dhe dalës të inverterit, sinjaleve PWM dhe sinjaleve të komunikimit CAN-BUS me anë të oshiloskopit (Oscilloscope);
· të kryejë testimin funksional të konvertuesit DC/DC (DC/DC Converter), karikuesit në bord (On Board Charger – OBC), kompresorit elektrik të sistemit HVAC dhe sistemit të karikimit sipas procedurave teknike;
· të analizojë rezultatet e matjeve, testimeve dhe diagnostikimit sipas dokumentacionit teknik;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet e sistemeve të tensionit të lartë bazuar në rezultatet e diagnostikimit sipas dokumentacionit teknik;
· të dokumentojë rezultatet e diagnostikimit në dokumentacionin teknik ose urdhrin e punës;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen diagnostikim të avacncuar te sistemet e ndryshme me tension të ulët në automjetet elektrike dhe hibride. 
Kriteret e vleresimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride (EV/HEV);
· të interpretojë skemat elektrike dhe dokumentacionin teknik të prodhuesit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe procedurat e sigurisë gjatë diagnostikimit të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE), pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse, pajisjet testuese dhe pajisjen e oshiloskopit (Oscilloscope), si dhe të zbatojë rregullat e ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri, ndihmës së parë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës;
· të përzgjedhë pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse dhe dokumentacionin teknik sipas sistemit dhe simptomës së defektit;
· të përdorë skemat elektrike të prodhuesit për gjurmimin e përcjellësve, lidhjeve, qarqeve, sinjaleve dhe komunikimit ndërmjet moduleve elektronike;
· të zbatojë procedurat e kontrollit, matjeve dhe testimeve sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë testime të rënies së tensionit (Voltage Drop Test) në qarqet elektrike nën ngarkesë sipas procedurave teknike;
· të identifikojë defekte të shkaktuara nga ndërprerja e qarkut, qarku i shkurtër, rezistenca e lartë ose mungesa e furnizimit me tension ose rrymë;
· të analizojë sinjalet elektrike të sensorëve të pozicionit, temperaturës, presionit, nivelit dhe shpejtësisë me anë të pajisjes së oshiloskopit (Oscilloscope);
· të kontrollojë funksionimin e aktuatorëve përmes testeve aktive (Active Tests) me pajisjen diagnostikuese;
· të kryejë matje dhe analiza të komunikimit ndërmjet moduleve elektronike përmes rrjeteve CAN-BUS dhe LIN-BUS me pajisjen e oshiloskopit (Oscilloscope);
· të kryejë diagnostikimin, analizimin dhe matjen e sistemeve ADAS, duke përfshirë kamerat, radarët, sensorët e parkimit dhe sistemet e asistencës së drejtimit sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë diagnostikimin, analizimin dhe matjen e sistemeve të komfortit, ndriçimit, audio-video, kundërvjedhjes dhe mekanizmave lëvizës (dyer, xhama, pasqyra etj.) sipas dokumentacionit teknik;
· të monitorojë, analizojë dhe kryejë matje në sistemin elektronik të monitorimit të presionit të gomave (TPMS);
· të kryejë diagnostikimin e sistemeve elektronike të frenimit, stabilitetit dhe asistencës së drejtimit sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë gjendjen teknike të elementeve të sistemit të amortizimit, drejtimit dhe transmetimit të fuqisë sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë kontrollin e gjeometrisë së rrotave dhe të verifikojë elementet me defekt sipas procedurave teknike;
· të kryejë matje mekanike të boshtit motorik, pistonave, cilindrave dhe kokës së cilindrave sipas specifikimeve teknike të prodhuesit;
· të analizojë rezultatet e matjeve, testimeve dhe diagnostikimit sipas dokumentacionit teknik;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë defektet elektrike dhe mekanike bazuar në rezultatet e diagnostikimit, matjeve dhe testimeve;
· të dokumentojë rezultatet e diagnostikimit, matjeve dhe testimeve në dokumentacionin teknik ose urdhrin e punës;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3
	Nxënësi kryen zbatimin e procedurave diagnostikuese dhe ndërhyrjeve në sistemet EV/HEV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë rezultatet e diagnostikimit mekanik, elektrik dhe elektronik për përcaktimin e shkakut të defektit;
· të kryejë identifikimin elektronik të automjetit (VIN, konfigurimin e moduleve dhe versionet Software/Hardware);
· të kontrollojë versionet e softuerit të moduleve elektronike dhe t'i krahasojë me versionet e rekomanduara nga prodhuesi;
· të kryejë procedurat e përditësimit të softuerit (Software Update) sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë programimin, kodimin dhe rikonfigurimin e moduleve elektronike pas zëvendësimit të elementëve sipas procedurave teknike;
· të kryejë konfigurimin e parametrave të moduleve elektronike sipas pajisjeve dhe konfigurimit të automjetit;
· të kryejë procedurat e inicializimit, regjistrimit (Registration), rivendosjes (Reset) dhe procedurat e mësimit (Learning Procedures) të elementëve elektrikë dhe sistemeve elektronike sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë procedurat e adaptimit (Adaptation), kalibrimit (Calibration) dhe sinkronizimit të moduleve elektronike sipas procedurave të prodhuesit;
· të kryejë kalibrimin e sistemeve ADAS, duke përfshirë sensorin e këndit të drejtimit, kamerat, radarët, sensorët e parkimit dhe sistemet e asistencës së drejtimit sipas dokumentacionit teknik;
· të  korrigjojë problemet e komunikimit ndërmjet moduleve elektronike pas programimit ose konfigurimit;
· të kryejë konfigurimin e sistemeve të komfortit, sigurisë dhe asistencës së drejtimit sipas procedurave teknike;
· të kryejë aktivizimin ose çaktivizimin e funksioneve të kontrolluara elektronikisht sipas konfigurimit të automjetit;
· të verifikojë funksionimin e sistemeve pas programimit, kodimit, konfigurimit ose kalibrimit sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë fshirjen dhe verifikimin e kodeve të defekteve (DTC) para dhe pas ndërhyrjes teknike;
· të propozojë komponentin ose elementin e përcaktuar me defekt bazuar në rezultatet e diagnostikimit;
· të dokumentojë procedurat e kryera dhe rezultatet e ndërhyrjeve në dokumentacionin teknik ose urdhrin e punës;
· të hartojë raportin teknik përfundimtar sipas standardeve të servisit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të zhvillohet në mjedise të përshtatshme mësimore (laboratorë dhe oficina për diagnostikimin e automjeteve), të pajisura me automjete reale ose , pajisje autodiagnoze, instrumente matëse (multimetër, osciloskop, etj.) dhe mjete pune përkatëse;
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për kryerjen e kontrolleve vizuale dhe dëgjimore, përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve matëse, si dhe për lidhjen dhe përdorimin e pajisjeve të autodiagnozës sipas procedurave përkatëse;
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike për kryerjen e matjeve elektrike, mekanike dhe hidraulike, përzgjedhjen e mjeteve dhe pajisjeve, si dhe për zbatimin e procedurave diagnostikuese sipas rendit logjik të punës;
· Nxënësit duhet të praktikojnë përzgjedhjen dhe përdorimin e autodiagnozës, lidhjen me automjetin përmes OBD/OBD II, verifikimin e statusit të moduleve elektronike, si dhe identifikimin dhe interpretimin e kodeve të defekteve sipas udhëzimeve të prodhuesit;
· Nxënësit duhet të zhvillojnë aftësi për krahasimin e parametrave në kohë reale me vlerat e referencës, analizimin e të dhënave dhe nxjerrjen e përfundimeve për gjendjen teknike të automjetit;
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë situata reale diagnostikuese, të identifikojnë defekte të mundshme dhe të propozojnë zgjidhje bazuar në të dhënat e autodiagnozës dhe manualet teknike;
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë respektimit të procedurave të sigurisë në punë, veçanërisht gjatë ndërhyrjeve në sistemet elektrike dhe ato me tension të lartë në automjetet hibride dhe elektrike;
· Nxënësit duhet të ushtrohen në kryerjen e funksioneve speciale të autodiagnozës si vetë-testime, fshirje defektesh, resetime, kalibrime dhe programime sipas procedurave;
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit;
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të përdoren metoda të ndryshme si: vëzhgimi i drejtpërdrejtë në praktikë, lista kontrolli, detyra praktike dhe teste teorike për të verifikuar njohuritë dhe aftësitë e fituara;
· Vlerësimi duhet të fokusohet në saktësinë e kryerjes së procedurave, përdorimin korrekt të pajisjeve, interpretimin e të dhënave diagnostikuese dhe zbatimin e rregullave të sigurisë gjatë punës.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Duhet të jenë në dispozicion automjete elektrike dhe hibride funksionale, agregate, sisteme dhe modele didaktike për zhvillimin e aktiviteteve praktike të diagnostikimit, programimit, kodimit, konfigurimit dhe kalibrimit të sistemeve elektrike dhe elektronike.
· Duhet të sigurohen pajisje diagnostikuese dhe programuese (Diagnostic Scanner, Pass-Thru Interface), kompjuterë me programet përkatëse diagnostikuese dhe dokumentacioni teknik i prodhuesve.
· Duhet të sigurohen instrumente matëse dhe pajisje testuese, si multimetër, ampermetër, oshiloskop (Oscilloscope), PicoScope, megaohmmetër (Insulation Resistance Tester), testues i vazhdimësisë së tokëzimit (Bonding Tester), pincë amperometrike, si dhe instrumente të tjera për matje elektrike, elektronike dhe mekanike.
· Duhet të jenë në dispozicion vegla pune standarde, vegla dhe pajisje të izoluara për ndërhyrje në sistemet me tension të lartë, karikues të baterisë 12 V, karikues EV/HEV dhe pajisje ndihmëse sipas procedurave të prodhuesit.
· Duhet të sigurohen pajisje mbrojtëse personale (PPE), si doreza izoluese, këpucë dhe tapete izoluese, mburojë për fytyrën, syze mbrojtëse, veshje pune dhe pajisje të tjera të nevojshme për punë të sigurt në sistemet me tension të ulët dhe të lartë.
· Duhet të jenë në dispozicion manualet teknike të prodhuesve, skemat elektrike, dokumentacioni teknik, procedurat standarde të punës dhe udhëzuesit për diagnostikimin, programimin, kodimin, konfigurimin dhe kalibrimin e sistemeve të automjeteve elektrike dhe hibride.
· Ambientet e punës duhet të sigurojnë furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike, ndriçim, ventilim dhe kushte të përshtatshme pune, në përputhje me kërkesat e sigurisë dhe ergonomisë.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet të zbatohen rregullat e sigurimit teknik, procedurat e sigurisë për punën në sistemet elektrike dhe me tension të lartë, si dhe kërkesat për mbrojtjen nga zjarri, ndihmën e parë dhe mbrojtjen e mjedisit.
· Zhvillimi i aktiviteteve praktike duhet të realizohet nën mbikëqyrjen dhe udhëheqjen e mësimdhënësit ose instruktorit të praktikës profesionale ne biznes , duke respektuar dokumentacionin teknik dhe procedurat standarde të punës.








15. Moduli “Shërbime në sistemin e menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 13                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMIN E MENAXHIMIT TË RUAJTJES DHE KONTROLLIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 


	M- 18-2689-26

	Qëllimi i modulit

	Ky modul synon të aftësojë nxënësit të kryejnë diagnostikimin, kontrollin dhe testimin e sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike në automjetet elektrike, duke zbatuar procedurat teknike dhe standardet e sigurisë, si dhe të përdorin pajisje diagnostikuese dhe softuerë të autorizuar për identifikimin, verifikimin dhe konfirmimin e funksionimit korrekt të sistemit.



	Kohëzgjatja e modulit

	48 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 12, të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK. 



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit automjetin EV/PHEV për diagnostikim të sistemit të menaxhimit të ruajtjes së energjisë sipas procedurave teknike dhe të sigurisë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat e diagnostikimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të organizojë vendin e punës sipas kërkesave të sigurisë për automjetet elektrike dhe hibride. 
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas procedurave të punës me sistemet High Voltage. 
· të lidhë pajisjen diagnostikuese me automjetin sipas procedurave teknike. 
· të përzgjedhë pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për kryerjen e matjeve sipas llojit të matjeve. 
· të kontrollojë gjendjen dhe kalibrimin e instrumenteve matëse para përdorimit sipas manualeve. 
· të kontrollojë funksionimin e komunikimit ndërmjet pajisjes diagnostikuese dhe njësive elektronike. 
· të kontrollojë parametrat fillestarë të baterisë (SOC, SOH, tensioni dhe temperatura) sipas manualit të prodhuesit. 
· të krahasojë parametrat e matur me specifikimet teknike të prodhuesit. 
· të asistojë në çaktivizimin e sistemit të tensionit të lartë sipas procedurave të sigurisë. 
· të izolojë paketën e baterisë sipas kërkesave të sigurisë
· të mirëmbajë dhe testojë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura.
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi diagnostikon sistemin e menaxhimit të baterisë (BMS) dhe komunikimin ndërmjet njësive elektronike duke përdorur pajisje diagnostikuese dhe softuerë të autorizuar.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat e diagnostikimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas procedurave të punës me sistemet High Voltage;
· të organizojë vendin e punës sipas kërkesave të sigurisë për automjetet elektrike dhe hibride; 
· të lexojë dhe interpretojë kodet e gabimeve të regjistruara në sistem sipas manualeve përkatëse; 
· të kontrollojë historikun e defekteve; 
· të evidentojë problematikat kryesore;
· të diagnostikojë funksionimin e sistemit BMS sipas procedurave të prodhuesit;
· të inspektojë BMS, kabllot, konektorët dhe lidhjet elektrike për dëmtime, korrozion ose shkëputje;
· të verifikojë komunikimin ndërmjet BMS, inverterit, OBC dhe njësive ECU;
· të verifikojë saktësinë e sinjaleve të sensorëve sipas parametrave teknikë;
· të analizojë balancimin e qelizave të baterisë me pajisje diagnostikuese; 
· të interpretojë rezultatet e matjeve dhe të përcaktojë gjendjen teknike të baterisë; 
· të evidentojë defektet dhe të propozojë ndërhyrjen teknike sipas procedurave të prodhuesit;
· të mirëmbajë  dhe të testojë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura; 
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 3 
	Nxënësi diagnostikon funksionimin e sistemeve të karikimit AC/DC dhe të sistemit të menaxhimit termik të baterisë sipas specifikimeve të prodhuesit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat e diagnostikimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas procedurave të punës me sistemet High Voltage; 
· të organizojë vendin e punës sipas kërkesave të sigurisë për automjetet elektrike dhe hibride;
· të diagnostikoje defektet në sistemin e karikimit AC, DC dhe OBC sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë funksionimin e sistemit të karikimit sipas parametrave të prodhuesit;
· të kontrollojë funksionimin e pompave, valvulave dhe sensorëve të temperaturës; 
· të monitorojë parametrat e temperaturës gjatë funksionimit të sistemit; 
· të kontrollojë funksionimin e sistemit të menaxhimit termik të baterisë; 
· të kontrollojë funksionimin e qarqeve të ftohjes dhe ngrohjes së baterisë; 
· të evidentoje anomalitë dhe të përcaktojë shkakun e mosfunksionimit;
· të dokumentojë rezultatet e diagnostikimit sipas procedurave të servisimit;
· të mirëmbajë  dhe testojë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 4
	Nxënësi kryen testimin përfundimtar për funksionimin e sistemit pas përfundimit të ndërhyrjeve teknike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat e testimit përfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas procedurave të punës me sistemet High Voltage. 
· të kontrollojë rezultatet e balancimit të qelizave pas përfundimit të procedurës. 
· të konfigurojë parametrat e sistemit përmes softuerit të autorizuar sipas manualit të prodhuesit. 
· të kryejë testimin funksional të sistemit pas ndërhyrjes. 
· të kontrollojë mungesën e kodeve aktive të gabimeve pas riparimit. 
· të vlerësojë funksionalitetin e përgjithshëm të sistemit pas ndërhyrjes. 
· të konfirmojë rikthimin e parametrave në vlerat e specifikuara nga prodhuesi. 
· të dokumentojë rezultatet përfundimtare të testimit sipas procedurave të servisimit. 
· të paraqesë rekomandimet për mirëmbajtjen dhe përdorimin e sistemit sipas kërkesave të prodhuesit
· të mirëmbajë  dhe testojë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, 
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të zhvillohet në laboratorë të specializuar për automjete elektrike dhe hibride ose në ofiçina të pajisura me automjete elektrike/hibride, simulatorë dhe pajisje diagnostikuese për sistemet e ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike. 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë procedurat e sigurimit teknik gjatë punës me sistemet me tension të lartë (High Voltage), përgatitjen e automjetit për diagnostikim, përdorimin e pajisjeve diagnostikuese, kontrollin e parametrave të baterisë, si dhe procedurat e testimit dhe konfigurimit të sistemit sipas dokumentacionit të prodhuesit. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike për identifikimin e elementëve të sistemit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike, lidhjen e pajisjeve diagnostikuese, interpretimin e kodeve të defekteve, analizimin e parametrave të baterisë (SOC, SOH, tensioni, temperatura), kontrollin e komunikimit ndërmjet BMS, inverterit, OBC dhe njësive elektronike (ECU), si dhe diagnostikimin e sistemeve të karikimit AC/DC dhe të menaxhimit termik. 
· Gjatë zhvillimit të punimeve praktike duhet të zbatohen procedurat e sigurimit teknik për çaktivizimin dhe izolimin e sistemit të tensionit të lartë, si dhe të përdoren pajisjet mbrojtëse personale sipas standardeve për automjetet elektrike dhe hibride. 
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e matjeve dhe diagnostikimit, të interpretojnë dokumentacionin teknik të prodhuesit dhe të propozojnë zgjidhje teknike për eliminimin e defekteve. 
· Vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet përdorimit korrekt të softuerëve të autorizuar për diagnostikim, konfigurim, kodim dhe përditësim të sistemeve elektronike të automjetit. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin me sukses të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Laborator ose ofiçinë e pajisur për automjete elektrike dhe hibride. 
· Automjet elektrik dhe/ose automjet hibrid për ushtrime praktike. 
· Paketë baterie High Voltage ose simulator i baterisë së tensionit të lartë. 
· Simulator për sistemin e menaxhimit të baterisë (BMS). 
· Pajisje diagnostikuese profesionale (OEM ose multibrand) me licencë të përditësuar. 
· Kompjuter ose laptop me softuer diagnostikues të prodhuesit. 
· Pajisje për diagnostikimin dhe testimin e sistemeve të karikimit AC/DC. 
· Pajisje për kontrollin dhe testimin e sistemit të menaxhimit termik të baterisë. 
· Multimetër CAT III/CAT IV dhe instrumente matëse të përshtatshme për sistemet me tension të lartë. 
· Megohmetër (Insulation Resistance Tester) për testimin e izolimit elektrik. 
· Pajisje për matjen e tensionit të lartë dhe kontrollin e mungesës së tensionit (Voltage Tester HV). 
· Pajisje për monitorimin e parametrave të baterisë (SOC, SOH, tensioni, temperatura dhe balancimi i qelizave). 
· Vegla të izoluara për punime në sistemet High Voltage sipas standardeve IEC. 
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): doreza izoluese, mburojë mbrojtëse për fytyrën, syze mbrojtëse, këpucë dielektrike, tapet izolues dhe pajisje për bllokim/sinjalizim (Lockout/Tagout). 
· Pajisje për karikim AC dhe DC ose simulator i stacionit të karikimit. 
· Dokumentacion teknik i prodhuesit, manuale servisimi, skema elektrike, procedura diagnostikimi dhe udhëzime për sigurinë gjatë punës me sistemet e tensionit të lartë. 
· Materiale didaktike, fletë pune, lista kontrolli dhe formularë për dokumentimin e rezultateve të diagnostikimit dhe testimit.






16. Moduli “Sistemet e ftohjes dhe ngrohjes në automjete elektrike dhe hibride”

Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 13                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SISTEMET E FTOHJES DHE NGROHJES NË AUTOMJETE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE


	M-18-2690-26

	Qëllimi i modulit

	Ky modul synon të aftësojë nxënësit të kryejnë kontrollin, diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe ndërhyrjet bazë në sistemet e ftohjes dhe ngrohjes të automjeteve elektrike dhe hibride, duke zbatuar procedurat teknike dhe standardet e sigurisë për sistemet me tension të lartë, si dhe të jenë në gjendje të identifikojnë defektet, të asistojnë në riparimin dhe zëvendësimin e elementëve dhe të verifikojnë funksionimin korrekt të sistemit pas ndërhyrjeve teknike.



	Kohëzgjatja e modulit

	48 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 12-të, të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK. 




	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi  përgatit automjetin për punime në sistemin e ftohjes dhe ngrohjes, duke zbatuar procedurat e sigurisë sipas standardeve teknike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik dhe procedurat e testimit përfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas procedurave të punës me sistemet High Voltage. 
·  të identifikojë dhe vendos tabelat paralajmëruese dhe rreziqet e tensionit të lartë sipas manualeve të prodhuesit. 
· të identifikojë elementët e sistemit të ftohjes dhe ngrohjes me tension të lartë. 
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse sipas procesit të punës. 
· të organizojë vendin e punës sipas kërkesave të sigurisë për automjetet elektrike dhe hibride. 
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas procedurave të sigurisë. 
· të zbatojë procedurat e sigurimit dhe izolimit të sistemit të tensionit të lartë para fillimit të punës.
· të mirëmbajë  dhe testojë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi diagnostikon sistemin e ftohjes dhe ngrohjes nëpërmjet kontrolleve sipas procedurave teknike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik dhe procedurat e testimit përfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas procedurave të punës me sistemet High Voltage; 
· të kontrollojë nivelin e fluideve në sistemin e ftohjes; 
· të kontrollojë me autodiagnozë defektet e mundshme në sistemin e ftohjes dhe ngrohjes; 
· të kryejë matje dhe testime për përcaktimin e defekteve sipas standardeve; 
· të përcaktojë problemin në sistemin e ftohjes dhe ngrohjes sipas procedurave teknike; 
· të përcaktojë llojet e defekteve në bateri dhe elementët me tension të lartë; 
· të interpretojë rezultatet e diagnostikimit sipas manualeve të prodhuesit; 
· të evidentojë elementët që kërkojnë riparim ose zëvendësim;
· të mirëmbajë  dhe testojë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të mirëmbajë  dhe testojë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 3 
	Nxënësi kryen ndërhyrje teknike në sistemin e ftohjes dhe ngrohjes, duke zbatuar procedurat e riparimit dhe zëvendësimit të elementëve sipas standardeve të prodhuesit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik dhe procedurat e testimit përfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas procedurave të punës me sistemet High Voltage;
· të zbatojë procedurat e çmontimit dhe montimit në sistemin e ftohjes dhe ngrohjes;
· të kryejë zëvendësimin e qelizave/moduleve të baterisë sipas procedurave teknike;
· të kryejë zëvendësimin e elementëve të sistemit të ftohjes dhe ngrohjes sipas standardeve; 
· të asistojë në riparimin e baterisë së tensionit të lartë;
· të kontrollojë lidhjet elektrike dhe mekanike pas montimit; 
· të respektojë procedurat teknike dhe kërkesat e sigurisë gjatë gjithë procesit të punës;
· të mirëmbajë  dhe testoje veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 4
	Nxënësi kryen testimin përfundimtar të funksionimit të sistemit të ftohjes dhe ngrohjes pas ndërhyrjeve teknike
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik dhe procedurat e testimit përfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas procedurave të punës me sistemet High Voltage. 
· të kryejë testimin përfundimtar të sistemit sipas procedurave të prodhuesit. 
· të verifikojë funksionimin korrekt të sistemit të ftohjes dhe ngrohjes pas ndërhyrjes. 
· të kontrollojë mungesën e rrjedhjeve të lëngut ftohës dhe funksionimin normal të qarkut. 
· të verifikojë parametrat e temperaturës dhe funksionimin e pompave, valvulave dhe sensorëve. 
· të konfirmojë eliminimin e kodeve të defekteve pas riparimit. 
· të dokumentojë rezultatet e testimit sipas procedurave të servisimit. 
· të paraqesë rekomandime për mirëmbajtjen dhe përdorimin korrekt të sistemit.
· të mirëmbajë  dhe testojë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura.
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të zhvillohet në laboratorë ose ofiçina të pajisura për automjete elektrike dhe hibride, ku nxënësit të kenë mundësi të punojnë me automjete reale, simulatorë ose stenda didaktike të sistemeve të ftohjes dhe ngrohjes. 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë procedurat e sigurimit teknik gjatë punës me elementët e tensionit të lartë, përgatitjen e automjetit për ndërhyrje, identifikimin e elementëve të sistemit të ftohjes dhe ngrohjes, si dhe përdorimin korrekt të pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike për kontrollin e nivelit dhe gjendjes së lëngut ftohës, diagnostikimin e sistemit të menaxhimit termik, kontrollin e pompave elektrike, valvulave, radiatorëve, shkëmbyesve të nxehtësisë, sensorëve të temperaturës, ngrohësve elektrikë (PTC) dhe elementëve të tjerë të sistemit. 
· Gjatë ushtrimeve praktike, nxënësit duhet të përdorin pajisje diagnostikuese për interpretimin e kodeve të defekteve, analizimin e parametrave të funksionimit dhe identifikimin e problemeve në sistemet e ftohjes dhe ngrohjes. 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë procedurat e çmontimit, montimit, zëvendësimit dhe testimit të elementëve sipas dokumentacionit teknik të prodhuesit, duke respektuar standardet e sigurisë për sistemet me tension të lartë. 
· Nxënësit duhet të ushtrojnë procedurat e mbushjes, ajrosjes (bleeding) dhe kontrollit të qarqeve të ftohjes sipas kërkesave të prodhuesit, si dhe të verifikojnë funksionimin korrekt të sistemit pas ndërhyrjes. 
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të interpretojnë dokumentacionin teknik, të analizojnë rezultatet e matjeve dhe të propozojnë zgjidhje teknike për eliminimin e defekteve. 
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi mbrojtjes së mjedisit, trajtimit korrekt të lëngjeve ftohëse dhe zbatimit të procedurave për menaxhimin e mbetjeve sipas legjislacionit në fuqi. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit. 
· Vlerësimi i nxënësve duhet të mbështetet në demonstrimin praktik të aftësive profesionale, zgjidhjen e situatave problemore, përdorimin korrekt të pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, si dhe në përdorimin e listave të kontrollit (Check List), testeve praktike dhe dokumentimit të punës së kryer.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Laborator ose ofiçinë e pajisur për automjete elektrike dhe hibride. 
· Automjet elektrik dhe/ose automjet hibrid për zhvillimin e ushtrimeve praktike. 
· Simulator ose stendë didaktike e sistemit të menaxhimit termik të automjetit elektrik. 
· Paketë baterie High Voltage ose simulator i baterisë me sistem ftohjeje/ngrohjeje. 
· Pajisje diagnostikuese profesionale (OEM ose multibrand) me softuer të përditësuar. 
· Kompjuter ose laptop me softuer diagnostikues të prodhuesit. 
· Pajisje për testimin e pompave elektrike të ftohjes, valvulave elektronike dhe sensorëve të temperaturës. 
· Pajisje për kontrollin e ngrohësve elektrikë (PTC Heater) dhe shkëmbyesve të nxehtësisë. 
· Pajisje për mbushjen, vakumimin, ajrosjen (bleeding) dhe kontrollin e sistemit të ftohjes. 
· Flide ftohëse të specifikuara për automjete elektrike dhe hibride. 
· Multimetër CAT III/CAT IV, termometër infra të kuq, kamerë termike (nëse disponohet), megohmetër dhe instrumente të tjera matëse. 
· Vegla të izoluara për punime në sistemet me tension të lartë. 
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): doreza izoluese, syze mbrojtëse, mburojë për fytyrën, këpucë dielektrike, tapet izolues dhe pajisje Lockout/Tagout. 
· Dokumentacion teknik i prodhuesit, manuale servisimi, skema elektrike dhe hidraulike, procedura diagnostikimi dhe udhëzime për sigurinë gjatë punës. 
· Materiale didaktike, fletë pune, lista kontrolli dhe formularë për dokumentimin e rezultateve të kontrollit, diagnostikimit dhe testimit të sistemit.










17. Moduli “Shërbime në sistemin e sigurisë aktive dhe pasive në automjetet elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 13                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMIN E SIGURISË AKTIVE DHE PASIVE NË AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE 


	M- 18-2691-26

	Qëllimi i modulit

	Ky modul synon të aftësojë nxënësit të kryejnë kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe testimin e sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive në automjete, duke zbatuar procedurat teknike, standardet e prodhuesit dhe kërkesat e sigurisë, si dhe të përdorin pajisje diagnostikuese dhe kalibruese për sistemet ADAS, radarët, kamerat, LIDAR dhe sistemet SRS, për funksionimin korrekt të tyre pas ndërhyrjeve teknike.



	Kohëzgjatja e modulit

	48 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 12-të, të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK. 



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi shpjegon ndërtimin dhe kërkesat teknike të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë konceptin dhe klasifikimin e sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive të automjeteve;
· të dallojë sistemet e sigurisë aktive nga ato të sigurisë pasive dhe funksionin e secilit në parandalimin ose minimizimin e pasojave të aksidenteve;
· të përshkruajë ndërtimin, funksionimin dhe kërkesat teknike të sistemeve të sigurisë aktive, si: ABS, EBD, BAS, ESP/ESC, ASR/TCS, HSA/HHC, TPMS, EPB, Auto Hold dhe sistemeve të tjera të kontrollit të stabilitetit dhe frenimit;
· të shpjegojë ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve të asistencës së avancuar për drejtuesin (ADAS), si: Adaptive Cruise Control (ACC), Autonomous Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist (LKA), Blind Spot Monitoring (BSM), Parking Assist, sistemet me kamera, radarë dhe sensorë ultrasonikë;
· të përshkruajë ndërtimin, funksionimin dhe kërkesat teknike të sistemeve të sigurisë pasive, si: SRS (Supplemental Restraint System), airbag-et, rripat e sigurimit, pretensionuesit, kufizuesit e forcës së rripit, sensorët e përplasjes, njësia elektronike e kontrollit (SRS ECU), mbështetëset aktive të kokës, sistemi ISOFIX dhe strukturat deformuese të karrocerisë;
· të shpjegojë funksionin e sensorëve, aktuatorëve, moduleve elektronike të kontrollit (ECU) dhe rrjeteve të komunikimit që përdoren në sistemet e sigurisë;
· të përshkruajë parimin e komunikimit ndërmjet sistemeve të sigurisë dhe njësive elektronike të automjetit nëpërmjet rrjeteve CAN BUS, LIN BUS dhe rrjeteve të tjera të komunikimit;
· të shpjegojë funksionin e llambave sinjalizuese dhe mesazheve paralajmëruese në panelin e instrumenteve që lidhen me sistemet e sigurisë;
· të identifikojë simptomat karakteristike të defekteve dhe mosfunksionimeve të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive;
· të interpretojë vizatimet, skemat elektrike dhe elektronike, manualet e prodhuesit dhe dokumentacionin teknik të sistemeve të sigurisë;
· të identifikojë veglat, pajisjet dhe instrumentet që përdoren për kontrollin, diagnostikimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të sigurisë;
· të përshkruajë funksionin e pajisjeve diagnostikuese, si: skaneri OBD-II/EOBD, kompjuteri me softuer diagnostikues, multimetri digjital, osciloskopi automobilistik dhe instrumente të tjera të specializuara;
· të shpjegojë procedurat bazë të kontrollit, diagnostikimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive;
· të përshkruajë procedurat e çmontimit, montimit, zëvendësimit, resetimit, kodimit dhe kalibrimit të elementëve të sistemeve të sigurisë sipas kërkesave të prodhuesit;
· të shpjegojë kërkesat e sigurisë gjatë punës me sistemet SRS (airbag), pretensionuesit piroteknikë, sensorët, modulet elektronike dhe sistemet ADAS;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës me sistemet e sigurisë aktive dhe pasive
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi diagnostikon gjendjen teknike të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:	
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë dhe përgatisë vendin e punës sipas kërkesave të procesit të diagnostikimit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë diagnostikimit të sistemeve të sigurisë;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) sipas natyrës së punës;
· të interpretojë dokumentacionin teknik, si dhe parametrat teknikë të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive;
· të identifikojë dhe të përdorë në mënyrë korrekte veglat, pajisjet dhe instrumentet për kontrollin dhe diagnostikimin e sistemeve të sigurisë;
· të kryejë kontrollin vizual të elementëve të sistemeve të sigurisë për evidentimin e konsumimit, dëmtimeve mekanike, korrozionit, lidhjeve elektrike jo të rregullta dhe defekteve të tjera;
· të shpjegojë funksionimin dhe rëndësinë e sistemeve ADAS në automjete; 
· të identifikojë llojet dhe funksionin e radarëve, kamerave, LiDAR-it dhe sensorëve ultrasonikë; 
· të përshkruajë funksionimin e sistemeve të asistencës në parkim; 
· të shpjegojë komunikimin ndërmjet moduleve elektronike përmes rrjeteve CAN Bus, LIN Bus dhe Automotive Ethernet; 
· të interpretojë të dhënat bazë diagnostikuese të sistemeve ADAS; 
· të shpjegojë procedurat e kontrollit, kalibrimit dhe adaptimit të sensorëve dhe kamerave ADAS; 
· të përshkruajë procedurat e verifikimit të funksionimit të sistemeve ADAS pas ndërhyrjeve teknike;
· të kontrollojë gjendjen teknike të sistemeve SRS, airbag-eve, rripave të sigurimit, pretensionuesve, sensorëve të përplasjes, njësisë elektronike të kontrollit (SRS ECU), sistemit ISOFIX dhe elementëve të tjerë të sigurisë pasive;
· të kontrollojë funksionimin e sensorëve, aktuatorëve, kamerave, radarëve, sensorëve ultrasonikë dhe moduleve elektronike të sistemeve ADAS;
· të përdorë pajisje diagnostikuese elektronike për leximin dhe interpretimin e kodeve të defekteve (DTC), parametrave Live Data, testeve aktive (Active Tests) dhe funksioneve diagnostikuese të sistemeve të sigurisë;
· të përdorë instrumente diagnostikuese, si: skaner OBD-II/EOBD, multimetër digjital, osciloskop automobilistik dhe pajisje të tjera për kontrollin e sistemeve elektrike dhe elektronike të sigurisë;
· të analizojë rezultatet e diagnostikimit dhe t'i krahasojë ato me specifikimet teknike të prodhuesit;
· të identifikojë dhe analizojë shkaqet e defekteve mekanike, elektrike dhe elektronike në sistemet e sigurisë aktive dhe pasive;
· të dokumentojë rezultatet e diagnostikimit sipas procedurave të servisit;
· të sistemojë veglat, pajisjet, instrumentet dhe vendin e punës pas përfundimit të diagnostikimit.

Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 3 
	Nxënësi kryen punime mirëmbajtjeje, kontrolli, zmontimi, montimi dhe zëvendësimi të elementeve të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë dhe përgatisë vendin e punës sipas kërkesave të procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve në sistemet e sigurisë;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) dhe të respektojë procedurat e sigurisë gjatë punës me sistemet SRS (airbag) dhe elementët piroteknikë;
· të interpretojë dokumentacionin teknik dhe procedurat e mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive;
· të identifikojë dhe të përdorë në mënyrë korrekte veglat, pajisjet dhe instrumentet për kontrollin, mirëmbajtjen, zmontimin, montimin dhe zëvendësimin e elementëve të sistemeve të sigurisë;
· të sigurojë automjetin dhe të çaktivizojë sistemet elektronike të sigurisë sipas procedurave teknike përpara ndërhyrjes;
· të kryejë kontrollin paraprak të elementëve të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive për evidentimin e konsumimit, dëmtimeve mekanike, elektrike dhe elektronike;
· të kryejë mirëmbajtjen periodike të sistemeve të sigurisë sipas planit të mirëmbajtjes dhe kërkesave të prodhuesit;
· të kryejë zmontimin, montimin dhe zëvendësimin e sensorëve të shpejtësisë së rrotave, sensorëve të këndit të timonit, sensorëve të përshpejtimit, sensorëve të përplasjes, kamerave, radarëve, sensorëve ultrasonikë dhe elementëve të tjerë të sistemeve të sigurisë aktive;
· të kryejë zmontimin, montimin dhe zëvendësimin e airbag-eve, rripave të sigurimit, pretensionuesve, kufizuesve të forcës së rripit, njësisë elektronike SRS (ECU), çelësave dhe elementëve të tjerë të sistemeve të sigurisë pasive sipas procedurave të prodhuesit;
· të kryejë kontrollin, riparimin ose zëvendësimin e instalimeve elektrike, lidhësve dhe elementëve elektrikë dhe elektronikë të sistemeve të sigurisë;
· të përdorë pajisje diagnostikuese dhe instrumente matëse për kontrollin dhe verifikimin e funksionimit të elementëve pas ndërhyrjes;
· të përdorë pjesë këmbimi, elementë fiksues dhe materiale ndihmëse sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë montimin e elementëve duke respektuar rendin teknologjik dhe çift-rrotullimet (torque) e përcaktuara nga prodhuesi;
· të kontrollojë funksionimin korrekt të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive pas mirëmbajtjes, montimit ose zëvendësimit të elementëve;
· të evidentojë dhe të raportojë defektet ose parregullsitë e konstatuara gjatë procesit të punës;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura,
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 4
	Nxënësi kalibron parametrat e sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive, funksionimin e tyre.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës sipas kërkesave të procesit të kontrollit dhe rregullimit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së punimeve;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) dhe të respektojë procedurat e sigurisë gjatë punës me sistemet SRS dhe elementët piroteknikë;
· të interpretojë dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe parametrat teknikë të funksionimit të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive;
· të identifikojë dhe të përdorë veglat, pajisjet dhe instrumentet për kontrollin, rregullimin, kalibrimin dhe verifikimin e sistemeve të sigurisë;
· të kontrollojë dhe të kalibroje parametrat e funksionimit të sistemeve ABS, EBD, BAS, ESP/ESC, ASR/TCS, TPMS, EPB, Auto Hold dhe sistemeve të tjera të sigurisë aktive sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë resetimin, kodimin, adaptimin ose programimin e njësive elektronike të kontrollit (ECU), kur kërkohet pas ndërhyrjes teknike;
· të kryejë kalibrimin e sensorëve të këndit të timonit, sensorëve të përshpejtimit, sensorëve të përplasjes, kamerave, radarëve, sensorëve ultrasonikë dhe elementëve të sistemeve ADAS, sipas procedurave të prodhuesit;
· të verifikojë funksionimin korrekt të sistemeve SRS, airbag-eve, rripave të sigurimit, pretensionuesve dhe elementëve të tjerë të sigurisë pasive pas ndërhyrjes teknike;
· të përdorë pajisje diagnostikuese për verifikimin e kodeve të defekteve (DTC), parametrave Live Data, testeve aktive (Active Tests), parametrave të adaptimit dhe funksioneve të sistemeve të sigurisë;
· të kryejë prova funksionale të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive sipas procedurave të prodhuesit dhe të analizojë rezultatet e kontrollit;
· të analizojë rezultatet e verifikimit dhe t'i krahasojë ato me parametrat teknikë të prodhuesit;
· të identifikojë dhe të raportojë devijimet ose defektet e konstatuara gjatë kontrollit përfundimtar;
· të rekomandojë ndërhyrje të mëtejshme për mirëmbajtje ose riparim bazuar në rezultatet e verifikimit;
· të hartojë dhe të plotësojë raportin teknik të kontrollit, diagnostikimit dhe ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të dokumentojë pjesët e zëvendësuara, parametrat e kontrolluar, resetimet, kodimet, adaptimet, kalibrimet dhe rezultatet e verifikimit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, 
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të zhvillohet në laboratorë ose ofiçina të pajisura për diagnostikimin, kalibrimin dhe testimin e sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive në automjete moderne. 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë procedurat e kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, montimit, kalibrimit dhe testimit të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive, duke përdorur dokumentacionin teknik dhe pajisjet e rekomanduara nga prodhuesit. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike për identifikimin e elementëve të sistemeve ABS, ESC, TCS, EPB, TPMS, SRS (Airbag), ADAS, kamerave, radarëve, sensorëve ultrasonikë dhe LiDAR, si dhe të interpretojnë funksionimin dhe bashkëveprimin ndërmjet tyre. 
· Gjatë ushtrimeve praktike nxënësit duhet të përdorin pajisje diagnostikuese për leximin dhe interpretimin e kodeve të defekteve (DTC), analizimin e parametrave të funksionimit (Live Data), lokalizimin e defekteve dhe verifikimin e komunikimit ndërmjet njësive elektronike të kontrollit (ECU). 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë procedurat e çmontimit, montimit, zëvendësimit, resetimit, kodimit, adaptimit dhe programimit të elementëve të sistemeve të sigurisë sipas specifikimeve të prodhuesit. 
· Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet procedurave të kalibrimit statik dhe dinamik të sistemeve ADAS, duke përfshirë kamerat, radarët dhe sensorët LiDAR, pas çdo ndërhyrjeje që ndikon në funksionimin e tyre. 
· Nxënësit duhet të realizojnë testime funksionale statike dhe dinamike për verifikimin e funksionimit të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive pas riparimit ose zëvendësimit të elementëve. 
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet të respektohen procedurat e sigurisë gjatë punës me sistemet SRS (Airbag dhe pretensionuesit e rripave të sigurimit), si dhe procedurat për çaktivizimin dhe riaktivizimin e tyre sipas udhëzimeve të prodhuesit. 
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të interpretojnë dokumentacionin teknik, të analizojnë rezultatet e diagnostikimit dhe të argumentojnë zgjidhjet teknike të propozuara. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Laborator ose ofiçinë e pajisur për automjete moderne me sisteme të sigurisë aktive dhe pasive. 
· Automjet me sisteme ABS, ESC, SRS dhe ADAS për zhvillimin e ushtrimeve praktike. 
· Pajisje diagnostikuese profesionale (OEM ose multibrand) me licenca të përditësuara. 
· Kompjuter ose laptop me softuer diagnostikues dhe dokumentacion teknik të prodhuesve. 
· Pajisje profesionale për kalibrimin statik dhe dinamik të sistemeve ADAS (kamera, radar dhe LiDAR). 
· Panele dhe tabela kalibrimi për sistemet ADAS sipas kërkesave të prodhuesve. 
· Pajisje për testimin e sensorëve ABS, sensorëve të këndit të timonit, sensorëve të përshpejtimit, sensorëve të presionit të gomave (TPMS) dhe sensorëve ultrasonikë. 
· Pajisje për kontrollin dhe testimin e moduleve SRS (Airbag) dhe pretensionuesve të rripave të sigurimit. 
· Multimetër dixhital, osciloskop, tester elektronik dhe instrumente të tjera matëse. 
· Vegla profesionale për çmontimin dhe montimin e elementëve elektronikë dhe mekanikë të sistemeve të sigurisë. 
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): syze mbrojtëse, doreza pune, veshje pune dhe pajisje të tjera sipas kërkesave të sigurisë. 
· Dokumentacion teknik i prodhuesit: manuale servisimi, skema elektrike, procedura diagnostikimi, procedura kalibrimi dhe udhëzime për riparimin e sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive. 
· Materiale didaktike, fletë pune, lista kontrolli (Check List) dhe formularë për dokumentimin e rezultateve të diagnostikimit, riparimit, kalibrimit dhe testimit.













X. Përshkruesit e moduleve me zgjedhje të detyruar të praktikës profesionale

1. Moduli “Punime në karrocerinë e automjeteve elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 10                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME NË KARROCERINË E AUTOMJETEVE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE


	M-18-2692-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për kontrollin dhe diagnostikimin e elementeve të karrocerisë së automjeteve elektrike dhe hibride, kryerjen e çmontimit, montimit, riparimit dhe zëvendësimit të elementeve të karrocerisë, si dhe kontrollin dhe dokumentimin pas procesit të riparimit ose zëvendësimit. 



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e elementeve të karrocerisë së automjeteve elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë;
· të analizojë dokumentacionin teknik të elementeve të karrocerisë së automjeteve elektrike dhe hibride;
· të interpretojë skemat teknike, dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose kontrolluese sipas procesit të punës;
· të përgatitë automjetin për kontrollin e elementeve të karrocerisë sipas procedurave teknike;
· të zbatojë procedurat e sigurisë gjatë punës pranë elementëve me tension të lartë, sipas udhëzimeve të prodhuesit;
· të identifikojë elementet kryesore të karrocerisë sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë kontrollin vizual të elementeve të karrocerisë për deformime, konsumime, korrozion dhe dëmtime mekanike;
· të kontrollojë boshllëqet, pozicionimin dhe fiksimin e elementeve të karrocerisë sipas specifikimeve teknike;
· të kontrollojë gjendjen e menteshave, bravave, mekanizmave të mbylljes dhe elementeve të fiksimit;
· të kontrollojë gjendjen e sensorëve, kamerave, instalimeve elektrike dhe elementeve elektronike të montuara në karroceri;
· të analizojë rezultatet e kontrollit sipas dokumentacionit teknik;
· të përcaktojë dëmtimet e elementeve të karrocerisë sipas rezultateve të kontrollit;
· të përcaktojë elementet që riparohen ose zëvendësohen sipas procedurave të prodhuesit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të karrocerisë së automjeteve elektrike dhe hibride. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të elementeve të karrocerisë së automjeteve elektrike dhe hibride;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të zbatojë procedurat e sigurisë gjatë punës pranë elementëve me tension të lartë , sipas udhëzimeve të prodhuesit;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet, materialet dhe pjesët e këmbimit sipas procesit të punës;
· të përgatitë automjetin për riparimin ose zëvendësimin e elementeve të karrocerisë sipas procedurave teknike;
· të shkëputë lidhjet elektrike, elektronike, mekanike ose pneumatike të elementeve të karrocerisë sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë çmontimin e elementeve të karrocerisë sipas procedurave teknike dhe rendit teknologjik të punës;
· të kontrollojë gjendjen teknike të elementeve të çmontuara për konsumime, deformime dhe dëmtime sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të përzgjedhë elementët zëvendësues sipas karakteristikave dhe kërkesave të prodhuesit;
· të riparojë elementet e karrocerisë sipas dokumentacionit teknik dhe teknologjisë së riparimit;
· të zëvendësojë elementet e dëmtuara ose me defekt sipas procedurave teknike;
· të montojë elementet e karrocerisë sipas dokumentacionit teknik dhe kërkesave të prodhuesit;
· të kryejë rregullimin e pozicionit, boshllëqeve dhe fiksimit të elementeve të karrocerisë sipas specifikimeve teknike;
· të rivendosë lidhjet elektrike, elektronike, mekanike ose pneumatike sipas procedurave të prodhuesit;
· të verifikojë korrektësinë e riparimit ose zëvendësimit të elementeve të karrocerisë sipas procedurave teknike;
· të përdorë veglat, pajisjet dhe instrumentet sipas procedurave teknike;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në autoservise të akredituara për praktikën profesionale, të pajisura me automjete elektrike dhe hibride, modele didaktike, vegla, pajisje dhe instrumente për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të karrocerisë.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të karrocerisë, në përputhje me dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe procedurat standarde të punës.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), procedurave të sigurisë për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të punës.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrollin dhe diagnostikimin e elementeve të karrocerisë, realizuar çmontimin, montimin, riparimin dhe zëvendësimin e tyre, si dhe duke verifikuar cilësinë e punimeve sipas kërkesave të prodhuesit.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrollit dhe diagnostikimit, të identifikojnë dëmtimet e elementeve të karrocerisë, të përzgjedhin procedurat e duhura të riparimit ose zëvendësimit, të kontrollojnë cilësinë e punimeve të kryera dhe të dokumentojnë ndërhyrjet sipas dokumentacionit teknik dhe procedurave të servisit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi demonstrimit të kompetencave praktike për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të karrocerisë së automjeteve elektrike dhe hibride, përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimit të dokumentacionit teknik, cilësisë së punimeve të realizuara, si dhe zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) dhe mbrojtjes së mjedisit.
·  Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN).




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për punimet në karrocerinë e automjeteve elektrike dhe hibride, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete elektrike dhe hibride, modele didaktike dhe elemente të karrocerisë (dyer anësore, derë bagazhi, kofano, parafango, parakolpë, maskarinë, panele dhe elemente të tjera të karrocerisë).
· Tavolina pune me morsa dhe pajisje mbajtëse për realizimin e punimeve praktike.
· Pajisje ngritëse dhe mbështetëse të automjeteve (urë ngritëse, krikë hidraulikë dhe mbajtëse sigurie).
· Vegla dore dhe pajisje të servisit automobilistik (çelësa fiksë, stelë, poligonë, çelësa me kliket, çelës dinamometrik, kaçavida, pinca, çekiçë gome, leva plastike për çmontimin e elementeve të karrocerisë, pajisje për heqjen e kapëseve, vegla pneumatike dhe pajisje të tjera sipas procesit të punës).
· Pajisje dhe vegla për riparimin e elementeve të karrocerisë (komplete për drejtimin e llamarinës, pajisje për nxjerrjen e gropëzimeve, pajisje për saldimin e kunjave (stud welder), pajisje për prerje, drejtim dhe formësim të elementeve të karrocerisë).
· Instrumente matëse dhe kontrolli (metër, vizore metalike, kalibër, matës diagonal, matës boshllëqesh, nivel, instrumente për kontrollin e pozicionimit të elementeve të karrocerisë dhe pajisje të tjera sipas kërkesave të prodhuesit).
· Pajisje diagnostikuese elektronike (diagnostikues OBD, tester diagnostikues multimarkë ose i dedikuar, kompjuter me programet përkatëse për diagnostikimin e sistemeve elektronike të lidhura me karrocerinë).
· Pajisje dhe mjete për çaktivizimin dhe sigurimin e sistemit me tension të lartë (HV), sipas procedurave të prodhuesit.
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, skema teknike, katalogë pjesësh, databaza elektronike dhe udhëzime teknologjike për kontrollin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të karrocerisë.
· Materiale harxhuese (vida, bulona, dado, kapëse plastike, elemente fiksuese, ngjitës strukturorë, materiale izoluese, materiale pastrimi, materiale mbrojtëse dhe pjesë këmbimi sipas kërkesave të prodhuesit).
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE), përfshirë doreza izoluese për punime pranë sistemeve me tension të lartë, syze mbrojtëse, veshje pune, këpucë sigurie, pajisje për mbrojtjen nga zjarri dhe mjete për ndihmën e parë.









2. Moduli “Punime të riparimit të gomave të automjetit”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 10                           

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME TË RIPARIMIIT TË GOMAVE TË AUTOMJETEVE 


	M-18-2693-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për kontrollin dhe diagnostikimin e gomave dhe rrotave të automjeteve, si dhe për kryerjen e riparimit të gomave sipas procedurave teknike dhe standardeve profesionale. 



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.




	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e gomave të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë dokumentacionin teknik të gomave të automjetit;
· të interpretojë dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe specifikimet teknike të gomave;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet matëse ose kontrolluese sipas procesit të punës;
· të identifikojë dimensionet, indeksin e ngarkesës, indeksin e shpejtësisë dhe karakteristikat e gomave sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kontrollojë presionin e gomave sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë kontrollin vizual të gomave për konsumime, prerje, çarje, deformime dhe dëmtime të tjera;
· të kontrollojë thellësinë e profilit të gomave duke përdorur instrumentet përkatëse;
· të kontrollojë gjendjen teknike të valvulave të gomave;
· të kontrollojë sistemin e monitorimit të presionit të gomave (TPMS), kur automjeti është i pajisur me të;
· të analizojë rezultatet e kontrollit sipas dokumentacionit teknik;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë dëmtimet e gomave sipas rezultateve të kontrollit;
· të përcaktojë nëse goma riparohet ose zëvendësohet sipas procedurave teknike dhe rekomandimeve të prodhuesit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen riparimin dhe zëvendësimin e gomave të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të gomave të automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet, materialet dhe mjetet e riparimit sipas procesit të punës;
· të përgatitë gomën për riparim sipas procedurave teknike;
· të kryejë çmontimin e gomës sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë pjesën e brendshme dhe të jashtme të gomës për evidentimin e dëmtimeve;
· të përcaktojë metodën e riparimit sipas llojit dhe vendndodhjes së dëmtimit;
· të realizojë riparimin e gomës sipas procedurave teknike dhe specifikimeve të prodhuesit;
· të zëvendësojë valvulën e gomës sipas procedurave teknike, kur është e nevojshme;
· të montojë gomën sipas procedurave teknike;
· të fryjë gomën sipas presionit të përcaktuar nga prodhuesi;
· të kryejë balancimin e gomës sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë hermeticitetin dhe cilësinë e riparimit sipas procedurave teknike;
· të verifikojë funksionimin korrekt të gomës pas riparimit;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.




	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në autoservise të akredituara për praktikën profesionale, të pajisura me automjete, gomat, rrota, vegla, pajisje dhe instrumente për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e gomave të automjeteve.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e gomave të automjeteve, në përputhje me dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe procedurat standarde të punës.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve, instrumenteve matëse dhe pajisjeve të gomisterisë.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrollin dhe diagnostikimin e gomave, realizuar çmontimin, riparimin, zëvendësimin, montimin, fryrjen dhe balancimin e gomave, si dhe duke verifikuar cilësinë e punimeve sipas procedurave të prodhuesit.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrollit dhe diagnostikimit, të identifikojnë dëmtimet e gomave, të përzgjedhin procedurat e duhura të riparimit ose zëvendësimit, të kontrollojnë cilësinë e punimeve të kryera, të verifikojnë funksionimin korrekt të gomave dhe të dokumentojnë ndërhyrjet sipas procedurave të servisit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi demonstrimit të kompetencave praktike për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e gomave të automjeteve, përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimin e dokumentacionit teknik, cilësinë e punimeve të realizuara, si dhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) dhe mbrojtjen e mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN)




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për punimet në gomat e automjeteve ose gomisteri didaktike, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete, rrota dhe goma të dimensioneve dhe tipeve të ndryshme për realizimin e ushtrimeve praktike.
· Pajisje ngritëse dhe mbështetëse të automjeteve (urë ngritëse, krikë hidraulikë).
· Pajisje për çmontimin dhe montimin e gomave (makinë çmontimi/montimi gomash).
· Pajisje për balancimin e rrotave.
· Kompresor ajri, linjë pneumatike dhe pajisje për fryrjen e gomave.
· Vegla dore dhe pajisje të servisit automobilistik (çelësa fiksë, stelë, poligonë, çelësa me kriket, çelës manometër, leva për goma, pinca, kaçavida dhe vegla të tjera sipas procesit të punës).
· Instrumente matëse dhe kontrolli (matës presioni të gomave, matës i thellësisë së profilit të gomave, pajisje për kontrollin e TPMS dhe instrumente të tjera sipas kërkesave të prodhuesit).
· Kit për riparimin e gomave .
· Pajisje për kontrollin e hermeticitetit të gomave pas riparimit.
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, katalogë teknikë, udhëzues për riparimin e gomave, tabela të presionit të gomave dhe udhëzime teknologjike.
· Materiale harxhuese (valvula, kapakë valvulash, lubrifikant për montimin e gomave, materiale pastrimi dhe goma zëvendësuese sipas specifikimeve teknike).
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE), pajisje për mbrojtjen nga zjarri dhe mjete për ndihmën e parë.







[bookmark: _Hlk197420715]3. Moduli “Drejtues për një ditë”

Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa:	11

Hartuar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, “Për zbatimin e moduleve lëndorë Junior Achievement of Albania”. 

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi 
 
	DREJTUES PËR NJË DITË

	M-17-2198-25


	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësitë praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride“, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi zhvillon aftësi për gatishmërinë në punë.  
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë aftësitë kryesore që duhet të zotërojë një drejtues/ lider biznesi/ kompanie të suksesshëm;
· të analizojë aftësitë e përcaktuara për sukses në këndvështrimin vetjak;
· të identifikojë aftësitë vetjake për sukses, duke përdorur formularin e vetëvlerësmit;
· të identifikojë aftësitë personale që duhet t’i zhvillojë më tej; 
· të identifikojë vendin e punës në përputhje me aftësitë  vetjake për sukses;
· të vlerësojë aftësitë që lidhen me gatishmërinë për punë, si aftësi të përgjithshme për çdo vend pune;
· të përgatitë jetëshkrimin (Curriculum Vitae - CV), duke përfshirë aftësitë më të mira vetjake;
· të reflektojë rreth përmbatjes së CV, sipas kritereve dhe formatit të dhënë;
· të demonstrojë aftësi të mira, gjatë kryerjes së një interviste nga një anëtar i grupit;
· të intervistojë një nga anëtarët e grupit, duke përdorur pyetje të gatshme ose të përgatitura vetë;
· të prezantojë veten dhe aftësitë vetjake nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit; 
· të identifikojë elementët kryesorë që lidhen me një vend pune si: veshja, pritshmëritë për vendin e punës, përshendetjet dhe prezantimet;
· të përdor aftësitë digjitale në funksion të veprimtarisë profesionale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje.
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zhvillon aftësitë e drejtimit të grupit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë drejtimit të grupit;
· të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm;
· të inkurajojë reagime, pyetje, pjesëmarrje nga grupi i punës;
· të përshtatë mënyrën e komunikimit, sipas situatës dhe audiencës (moshës, kulturës, rolit të personit që i drejtohet etj.);
· të përdorë gjuhë verbale dhe jo verbale në mënyrë të përshtatshme;
· të përdorë gjuhë pozitive dhe motivuese;
· të jetë transparent dhe i hapur në informacion;
· të dëgjojë aktivisht pa ndërprerë bashkëbiseduesin;
· të organizojë grupin, duke krijuar frymë pozitive bashkëpunimi;
· të ndërtojë marrëdhënie të shëndetshme me anëtarët e grupit;
· të motivojë/frymëzojë grupin e punës, duke krijuar energji pozitive;
· të tregojë empati dhe respekt për ndjenjat dhe mendimet e të tjerëve;
· të ndërveprojë me të tjerët në mënyrë të përshtatshme për situatën;
· të zhvillojë vetëbesimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndaj komunitetit shkollor;
· të zgjidhë në kohë dhe në mënyrën e duhur dilema etike.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 3 
	Nxënësi parapërgatitet për kryerjen e vizitës në biznes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë parapërgatitjes për kryerjen e vizitës në biznes;
· të përzgjedhë biznesin ku do të realizohet vizita ˝Drejtues për një ditë˝;
· të përzgjedhë sipërmarrësit e rinj të Junior Achievement (JA);
· të rekrutojë drejtuesit për një ditë, sipas kritereve të përcaktuara;
· të hartojë një plan pune për vizitën në biznes:
· të dakordësojë me biznesit, datën e vizitës ˝Drejtues për një ditë˝;
· të planifikojë aktivitetet ditore; 
· të menaxhojë burimet materiale; 
· të komunikojë me grupin e punës;
· të përgatitë listën me kandidatët e mundshëm “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë ftesën e takimit për drejtuesit e mundshëm;
· të përcaktojë kriteret për numrin e pjesëmarrësve “Drejtues për një ditë”; 
· të informojë grupin dhe drejtuesit për kryerjen e vizitës “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë pyetjet intervistuese për drejtuesit e JA-së që do takojnë;
· të ushtrohet për t’iu përgjigjur pyetjeve, gjatë intervistës së drejtuar nga përfaqësuesi i biznesit;
· të ndajë detyrat për secilin anëtar të grupit;
· të informojë, në rrugë elektronike, planin e punës për vizitën në biznes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen vizitën në biznes si “Drejtues për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë vizitës në biznes;
· të luajë rolin e një drejtuesi përmes vëzhgimit dhe/ose simulimit të drejtimit të një biznesi për një ditë;
· të njihet me vendin e punës dhe me mundësitë e vlefshme të karrierës së tyre;
· të demonstrojë lidhjen ndërmjet shkollës dhe karrierës;
· të ndjekë proceset e punës, gjatë vizitës në biznes;
· të vëzhgojë sjelljen dhe komunikimin në një ambient pune; 
· të vlerësojë aftësitë kyçe të një drejtuesi (komunikimi, vendimmarrja, motivimi, planifikimi) gjatë vizitës;
· të plotësojë formularët që mbledhin informacion lidhur me:
· misionin e veprimtarisë ekonomike të një biznesi;
· vendin e punës dhe aftësitë e lidhura me të;
· veprimaritë që kryhen, gjatë vizitës në biznes;
· zbatimin e rregullave të komunikimit me etikë dhe profesionalizëm;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga nxënësi;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga përfaqësues të biznesit;
· përshtypjet pas veprimtarive të kryera; 
· të marrë vendim për situatat e paparashikuara;
· të reflektojë mbi përvojën vetjake si “Drejtues për një ditë”.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi organizon veprimtarinë përmbyllëse të “Drejtuesi për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë rregullat e sigurisë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë eventit përmbyllës;
· të përzgjedhë vendin për realizimin e eventit përmbyllës;
· të sigurojë logjistikën e duhur për realizimin e eventit përmbyllës: 
· të përpilojë listën e të ftuarve në eventin përmbyllës;
· të sigurohet për pjesëmarrjen e të ftuarve në event;
· të përcaktojë detyrat për realizimin e eventit përmbyllës;
· të informojë media të ndryshme lidhur me eventin përmbyllës;
· të përgatitë një fjalim për të ndarë përvojën emocionet, angazhimin, përgjegjësitë, gjatë përvojës si “Drejtues për një ditë”;
· të dokumentojë etapat e realizimit të vizitës në biznes (foto, video, raport informues);  
· të ndajë certifikata pjesëmarrje për të gjithë anëtarët e grupit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në shkollë dhe në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime konkrete lidhur me hapat që ndiqen për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimit të grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive dhe aftësive praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Udhëzuesi i mësuesit.
· Udhëzuesi i nxënësit.
· Formularë vetëvlerësimi.
· Formular reflektimi.
· Formularë raportimi.
· Formular për planifikimin e ditës së drejtimit.
· Fletë pune për pyetje intervistuese.
· Materiale kancelarie.
· Udhëzues për koordinatorin në terren.
· Certifikatat e arritjeve. 
· Kompjuter/ Lap top.
· Projektor.
· Internet.






4. Moduli “Shërbime në sistemet inteligjente të komunikimit në automjetet elektrike dhe hibride”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 11                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMET INTELIGJENTE TË KOMUNIKIMIT NË AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE 


	M-18-2694-26

	Qëllimi i modulit

	Ky modul synon të aftësojë nxënësit të kryejnë kontrollin, diagnostikimin, konfigurimin dhe testimin e sistemeve inteligjente të komunikimit në automjetet elektrike dhe hibride, duke përdorur pajisje diagnostikuese dhe dokumentacionin teknik të prodhuesit. Të identifikojnë dhe eliminojnë defektet në rrjetet e komunikimit të automjetit, të kryejnë konfigurimin e moduleve elektronike si dhe të verifikojnë funksionimin korrekt të sistemeve të komunikimit.



	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit automjetin për kontrollin fillestar të sistemeve inteligjente të komunikimit sipas dokumentacionit teknik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat e testimit perfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të identifikoje arkitekturën elektronike të automjetit;
· të identifikojë pjesët përbërese të sistemeve inteligente të komunikimit;
· të identifikojë ECU-të dhe rrjetet CAN, LIN, FlexRay dhe Automotive Ethernet. 
· të iterpretojë skemat elektrike dhe topologjinë e rrjeteve;
· të përzgjedhë pajisjet diagnostikuese dhe instrumentet matëse; 
· të kryejë kontroll vizual të kabllove, konektorëve dhe moduleve; 
· të kontrollojë tensionin e furnizimit dhe masat elektrike;
·  të verifikojë komunikimin ndërmjet ECU-ve ;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të mirëmbajë  veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura;
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi diagnostikon sistemet inteligjente të komunikimit dhe identifikon defektet në rrjetet elektronike
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat te testimit perfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të kryejë autodiagnozë të sistemeve; 
· të lexojë dhe interpretojë DTC. 
· të analizojë Live Data; 
· të diagnostikojë defektet në rrjetin CAN; 
· të diagnostikojë rrjetin LIN; 
· të diagnostikojë rrjetin FlexRay; 
· të diagnostikojë Automotive Ethernet;
· të verifikojë komunikimin ndërmjet inverterit, BMS, OBC dhe ECU-ve;
· të analizojë parametrat e komunikimit ndërmjet moduleve; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të mirëmbajë  veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura; 
· të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 3 
	Nxënësi kryen konfigurimin, kodimin dhe zëvendësimin e moduleve elektronike sipas procedurave të prodhuesit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat te testimit perfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të zëvendësojë modulet elektronike; 
· të kryejë Coding; 
· të kryejë Variant Coding; 
· të kryejë ECU Adaptation; 
· të kryejë ECU Programming;
· të kryejë Software Update;
· të ryejë ECU Pairing;
· të konfigurojë parametrat e komunikimit; 
· të fshijë kodet e defekteve; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 4
	Nxënësi kryen testimin dhe verifikimin e funksionimit të sistemeve inteligjente të komunikimit pas ndërhyrjes teknike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat te testimit perfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të kryejë testim funksional; 
· të verifikojë komunikimin ndërmjet ECU-ve; 
· të konfirmojë eliminimin e DTC; 
· të testojë komunikimin CAN/LIN/FlexRay/Ethernet; 
· të verifikojë funksionimin e sistemeve pas konfigurimit; 
· të dokumentojë ndërhyrjen; 
· të hartojë raportin Teknik; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të zhvillohet në laboratorë ose ofiçina të pajisura me automjete elektrike dhe hibride, simulatorë elektronikë dhe pajisje diagnostikuese për sistemet inteligjente të komunikimit dhe rrjetet elektronike të automjetit. 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë procedurat e kontrollit, diagnostikimit, konfigurimit dhe testimit të rrjeteve të komunikimit të automjetit, duke përdorur dokumentacionin teknik dhe softuerët e autorizuar të prodhuesit. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike për identifikimin e arkitekturës elektronike të automjetit, rrjeteve të komunikimit (CAN, LIN, FlexRay dhe Automotive Ethernet), njësive elektronike të kontrollit (ECU), si dhe komunikimit ndërmjet sistemeve kryesore të automjetit elektrik dhe hibrid. 
· Gjatë ushtrimeve praktike nxënësit duhet të përdorin pajisje diagnostikuese për leximin dhe interpretimin e kodeve të defekteve (DTC), analizimin e parametrave të funksionimit (Live Data), monitorimin e komunikimit ndërmjet moduleve elektronike dhe identifikimin e defekteve në rrjetet e komunikimit. 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë procedurat e kodimit (Coding), adaptimit, konfigurimit, programimit dhe përditësimit të moduleve elektronike sipas specifikimeve të prodhuesit. 
· Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet diagnostikimit të komunikimit ndërmjet BMS, inverterit, OBC, VCU, Gateway, moduleve ADAS dhe sistemeve të tjera elektronike të automjetit elektrik dhe hibrid. 
· Nxënësit duhet të ushtrojnë procedurat e verifikimit të komunikimit në rrjetet CAN, LIN, FlexRay dhe Automotive Ethernet, si dhe të analizojnë ndikimin e defekteve të komunikimit në funksionimin e automjetit. 
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet të trajtohen parimet bazë të sigurisë kibernetike (Cybersecurity) në automjete, mbrojtja e komunikimit ndërmjet moduleve elektronike dhe procedurat për përditësimin e sigurt të softuerëve. 
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të interpretojnë dokumentacionin teknik, të analizojnë rezultatet e diagnostikimit dhe të propozojnë zgjidhje teknike për eliminimin e defekteve në sistemet e komunikimit. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit.





	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Laborator ose ofiçinë e pajisur për automjete elektrike dhe hibride. 
· Automjet elektrik dhe/ose automjet hibrid me arkitekturë moderne elektronike.  
· Pajisje diagnostikuese profesionale (OEM ose multibrand) me licencë të përditësuar. 
· Kompjuter ose laptop me softuer diagnostikues dhe programues të prodhuesve. 
· Pajisje për analizimin e rrjeteve CAN, LIN, FlexRay dhe Automotive Ethernet (CAN Analyzer/Bus Analyzer). 
· Osciloskop automotiv dhe multimetër dixhital për matje elektrike dhe analizimin e sinjaleve. 
· Simulatorë ose module elektronike për BMS, VCU, OBC, inverter, Gateway, Body Control Module (BCM), instrument panel dhe ECU të tjera. 
· Pajisje për programimin, kodimin dhe konfigurimin e moduleve elektronike. 
·  Pajisje për testimin e komunikimit ndërmjet moduleve elektronike dhe rrjeteve të automjetit. 
· Dokumentacion teknik i prodhuesit: manuale servisimi, skema elektrike, topologji të rrjeteve elektronike, procedura diagnostikimi, konfigurimi dhe programimi. 
· Materiale didaktike, fletë pune, lista kontrolli (Check List) dhe formularë për dokumentimin e rezultateve të diagnostikimit, konfigurimit dhe testimit. 
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE) dhe mjete për zbatimin e procedurave të sigurisë gjatë punës me automjetet elektrike dhe hibride.





5. Moduli “Punime në tapicerinë e automjeteve”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 11                        

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME NË TAPICERINË E AUTOMJETEVE 
	M-18-2695-26

	Qëllimi i modulit

	Qëllimi i këtij moduli është që nxënësi të fitojë aftësi praktike për kontrollin dhe diagnostikimin e elementeve të tapicerisë së automjeteve, kryerjen e riparimit dhe zëvendësimit të elementeve të tapicerisë, si dhe kontrollin e cilësisë së punimeve të realizuara. 


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.




	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe diagnostikimin e elementeve të tapicerisë së automjeteve. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë dokumentacionin teknik të elementeve të tapicerisë së automjetit;
· të interpretojë dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe specifikimet teknike të materialeve të tapicerisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet sipas procesit të punës;
· të identifikojë elementet e tapicerisë së automjetit sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë kontrollin vizual të sediljeve, veshjeve të dyerve, tavanit, dyshemesë dhe elementeve të tjera të tapicerisë për konsumime, çarje, deformime dhe dëmtime;
· të kontrollojë gjendjen e elementeve mbështetëse dhe sistemeve të fiksimit të tapicerisë;
· të analizojë rezultatet e kontrollit sipas dokumentacionit teknik;
· të lokalizojë dhe të përcaktojë dëmtimet e elementeve të tapicerisë;
· të përcaktojë elementet që riparohen ose zëvendësohen sipas procedurave teknike;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të tapicerisë së automjeteve. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të elementeve të tapicerisë së automjetit;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PPE);
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet, materialet dhe elementet e tapicerisë sipas procesit të punës;
· të përgatitë elementet e tapicerisë për riparim ose zëvendësim sipas procedurave teknike;
· të kryejë çmontimin e elementeve të tapicerisë sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë gjendjen teknike të elementeve të çmontuara;
· të riparojë elementet e tapicerisë sipas dokumentacionit teknik dhe teknologjisë së riparimit;
· të zëvendësojë elementet e dëmtuara të tapicerisë sipas procedurave teknike;
· të montojë elementet e tapicerisë sipas dokumentacionit teknik dhe kërkesave të prodhuesit;
· të kryejë rregullimin dhe fiksimin e elementeve të tapicerisë sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë cilësinë dhe funksionimin e elementeve të riparuara ose të zëvendësuara;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të ndërhyrjes sipas procedurave të servisit;
· të mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e përdorura, si dhe të sistemojë vendin e punës pas përfundimit të procesit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Moduli duhet të realizohet në kabinetet dhe laboratorët e praktikës profesionale të shkollës ose në autoservise të akredituara për praktikën profesionale, të pajisura me automjete, modele didaktike, elemente të tapicerisë, vegla, pajisje dhe instrumente për kontrollin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të tapicerisë së automjeteve.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime praktike, situata të simuluara pune dhe raste konkrete për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të tapicerisë, në përputhje me dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit dhe procedurat standarde të punës.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet t'i kushtohet rëndësi zbatimit të rregullave të sigurimit teknik, përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale (PPE), ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe përdorimit korrekt të veglave, pajisjeve, instrumenteve dhe materialeve të përdorura në punimet e tapicerisë.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike, fillimisht nën mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur, duke interpretuar dokumentacionin teknik, kryer kontrollin dhe diagnostikimin e elementeve të tapicerisë, realizuar çmontimin, riparimin, zëvendësimin dhe montimin e elementeve të tapicerisë, si dhe duke verifikuar cilësinë e punimeve sipas kërkesave të prodhuesit.
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të analizojnë rezultatet e kontrollit, të identifikojnë dëmtimet e elementeve të tapicerisë, të përzgjedhin procedurat e duhura të riparimit ose zëvendësimit, të kontrollojnë cilësinë e punimeve të kryera, të verifikojnë funksionimin dhe fiksimin korrekt të elementeve të tapicerisë, si dhe të dokumentojnë ndërhyrjet sipas procedurave të servisit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t'i vihet theksi demonstrimit të kompetencave praktike për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të tapicerisë së automjeteve, përdorimin korrekt të veglave, pajisjeve dhe instrumenteve, interpretimin e dokumentacionit teknik, cilësinë e punimeve të realizuara, si dhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) dhe mbrojtjen e mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN).




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Kabinet ose laborator i praktikës profesionale për punimet në tapicerinë e automjeteve, i pajisur sipas kërkesave të modulit.
· Automjete, modele didaktike dhe elemente të tapicerisë së automjeteve (sedilje, mbështetëse koke, veshje dyersh, tavan, dysheme, bagazh, panele anësore dhe elemente të tjera të brendshme).
· Tavolina pune me morsa dhe pajisje mbajtëse për realizimin e punimeve praktike.
· Vegla dore dhe pajisje të servisit për punimet e tapicerisë (kaçavida, çelësa, pinca, leva plastike për çmontimin e elementeve të tapicerisë, vegla për heqjen e kapëseve, kapëse montimi, gërshërë, brisqe profesionale, dhe pajisje të tjera sipas procesit të punës).
· Makineri për qepjen dhe riparimin e tapicerisë (makinë qepëse për tapiceri, makinë për qepje lëkure, pajisje për prerje dhe formësim të materialeve, pistoletë termike dhe pajisje të tjera sipas procesit teknologjik).
· Instrumente matëse dhe kontrolli (metër, vizore, shabllone, matës këndesh dhe instrumente të tjera sipas procesit të punës).
· Materiale pune dhe materiale harxhuese (pëlhura tapicerie, lëkurë natyrale ose sintetike, sfungjer, shkumë poliuretani, ngjitës profesionalë, fije qepjeje, kapëse, elemente fiksuese, profile dekorative, materiale pastrimi dhe materiale të tjera ndihmëse).
· Dokumentacion teknik, manuale të prodhuesve, katalogë teknikë, udhëzues për çmontimin, montimin, riparimin dhe zëvendësimin e elementeve të tapicerisë së automjeteve.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): veshje pune, doreza pune, syze mbrojtëse, këpucë sigurie, maska mbrojtëse gjatë përdorimit të ngjitësve dhe tretësve, pajisje për mbrojtjen nga zjarri dhe mjete për ndihmën e parë.
· Kompjuter, projektor dhe lidhje interneti për demonstrime, përdorimin e dokumentacionit teknik ele dhe materialeve mësimore.









6. Moduli “Marketingu dixhital”
	
Kualifikimi profesional: Shërbime në automjete elektrike dhe hibride
Niveli:  III i KSHK
Klasa:	 12  

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	MARKETINGU DIXHITAL
	M-26-1580-19

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul që pajis nxënësit me njohuritë dhe aftësitë bazë për të mundësuar marketingun e biznesit përmes teknikave të ndryshme dixhitale


	Kohëzgjatja e modulit
	
	72 orë mësimore 



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën 11, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK. 


 
	Rezultatet e të  nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1 
	Nxënësi përzgjedh platformën dixhitale dhe mediat sociale për promovimin dixhital.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë të:
· të analizojë produktin, të cilit do ti bëhet marketingu;
· të analizojë veçoritë e kategorive të klientëve të mundshëm të produktit;
· të identifikojë lloje të ndryshme të platformave dixhitale dhe mediave sociale;
· të analizojë kriteret për përzgjedhjen e platformës dixhitale dhe medias sociale;
· të përzgjedhë platformën dixhitale dhe median sociale;
· të prezantojë platformën dixhitale dhe median sociale të përzgjedhur.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2
	Nxënësi përgatit materialet për hedhjen e tyre në platformën dixhitale dhe median sociale.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë materiale të ndryshme interaktive (tekst, imazh, video etj);
· të ndërtojë video, duke përdorur programe (software) të ndryshme (psh. Movie maker ose nëpërmjet aparatit celular, smartphone  etj);
· të modifikojë imazhe të ndryshme me software: photoshop, canva, etj.;
· të ngarkojë (publikojë) materialet e mësipërme në platformën dixhitale dhe median sociale të përzgjedhur.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi menaxhon platformën dixhitale e mediat sociale. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të evidentojë gabimet e mundshme në materialet e ndryshme interaktrive të hedhura në platformën dixhitale dhe median sociale;
· të modifikojë materialet e ndryshme interaktive (tekst, imazh, video etj.) në rast gabimesh;
· të fshijë materiale interaktive të panevojshme në platformën dixhitale dhe mediat sociale;
· të realizojë komunikimin dixhital me ndjekësit/klientët, përmes internetit/mesazheve në inbox ose komenteve për materialet e publikuara në platformën dixhitale
· të monitorojë impaktin e mesazhit të kompanisë te ndjekësit/klientët
· të nxitë ndjekësit/klientët që të veprojnë në përgjigje të mesazhit të kompanisë
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.          



	



	RN 4
	Nxënësi përgatit raporte të dhënash mbi përdorimin e  platformës dixhitale dhe mediave sociale nga ndjekësit/klientët.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të evidentojë numrin e vizitorëve të platformës dixhitale dhe mediave sociale;
· të ndërtojë një paraqitje grafike mbi numrin e vizitorëve që aksesojnë platformën dixhitale dhe mediat sociale (ditore, javore, mujore);
· të evindentojë disa prej elementeve psikologjikë të Marketingut Super Efektiv nëpërmjet internetit/rrjeteve sociale (të cilët bëjnë diferencën midis një fushate të pa-suksesshme dhe një fushate jashtëzakonisht të suksesshme);
· të analizojë rolin e menaxherit të platformës dixhitale dhe mediave sociale duke u bazuar tek numri i personave që i aksesojnë ato.  
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 5
	Nxënësi krijon një plan marketingu dixhital. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë një plan orar, ditor dhe javor në lidhje me publikimin/shpërndarjen e informacioneve të ndryshme në platformat e përzgjedhura;
· të krijojë fushata marketingu dixhital, duke përdorur burime të ndryshme reklamimi (rrjetet sociale, e-mail ose mobile marketing); 
· të identifikojë fushata fituese, si dhe të mirëmbajë fushatat ekzistuese të marketingut për sukses maksimal;
· të sugjerojë, nëse është e mundur, zgjidhje të mirëfillta, të shumëllojshme dhe të mirëanalizuara për arritjen e perceptimit të mesazhit deri tek audienca e synuar dhe konsumatori final. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në laboratorë të TIK ose në biznese.
· Ky modul  kërkon, që rezultatet mësimore të realizohen on-line
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembujt konkretë dhe të nxisë kreativitetin e nxënësve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune, duke rritur angazhimin e vizitorëve ne faqe, duke përgatitur shkrime interaktive, të krijojnë video promovuese, të masin efikasitetin e marketingut dixhital etj.
· Ata duhet të nxiten të diskutojnë dhe bashkëpunojnë në lidhje me proceset e punës për krijimin e një plani marketingu online
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës, për krijimin dhe menaxhimin e marketingut dixhital të biznesit përmes teknikave të ndryshme dixhitale.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


     
	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise pune me kompjutera dhe lidhje interneti
· Programe të ndryshme kompjuterike për realizimin e marketingut dixhital
· Materiale kancelarie.
· Pajisje për përgatitjen e materialeve promovuese
· Informacione mbi marketingun dixhital.
· Legjislacioni mbi marketingun dixhital.
· Materiale udhëzuese.








7. Moduli “Shoqëria e nxënësve”

Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa:	12

Hartuar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, “Për zbatimin e moduleve lëndorë Junior Achievement of Albania”.

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHOQËRIA E NXËNËSVE

	M-17-2199-25

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të krijuar një shoqëri/ kompani biznesi, për të: kryer procedurat e zgjedhjeve për drejtues e personel, analizuar produktin, kryer proceset e shitjes dhe blerjes, për të promovuar produktin e shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjen e raportit përfundimtar.


	Kohëzgjatja e modulit

	36  orë mësimore 

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11të, niveli II i KSHK, në kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niv IV i KSHK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi krijon shoqëri/ kompani.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kryejë studimin fillestar të tregut për krijimin e një shoqërie/ kompanie;
· të përcaktojë qartë qëllimin e veprimtarisë së shoqërisë/ kompanisë;
· të përcaktojë qartë llojin e biznesit (tregti, prodhim, shërbim etj.), si dhe fushën ekonomike në të cilën do të zhvillohet veprimtaria;
· të vendosë emrin e shoqërisë/ kompanisë, duke pasur parasysh veprimtarinë dhe qëllimin e saj;
· të përcaktojë qartë misionin dhe vizionin në lidhje me veprimtarinë dhe identitetin e shoqërisë/ kompanisë;
· të përzgjedhë formën juridike më të përshtatshme, në varësi të mundësive të financimit dhe kërkesave të pronarëve;
· të hartojë dokumentet themelorë juridik (statuti/ rregullore ose akt themelimi);
· të regjistrojë shoqërinë/ kompaninë në Qendrën Kombëtare të Bizneseve (QKB);
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen procedurat e zgjedhjeve për drejtues dhe personel.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të planifikojë një proces zgjedhor/ rekrutimi transparent (kandidatët, mënyrën e votimit, afatet, rregullat etj.);
· të ndjekë një rend dhe strukturë të caktuar në organizimin e votimeve (në asamblenë e aksionerëve);
· të hartojë një rregullore të qartë dhe të thjeshtë për funksionimin e departamenteve të shoqërisë/ kompanisë;
· të prezantojë rregullat për zgjedhjen në departamente; 
· të prezantojë rolet që duhet të mbulojnë kandidatët e propozuar, sipas departamenteve;
· të respektojë mendimin e shumicës dhe kur ai nuk përputhet me preferencat personale;
· të zgjedhë personin e duhur për drejtues / personel, sipas aftësive për rolin;
· të vlerësojë cilësitë e liderit (motivimin, përgjegjshmërinë, korrektësinë,  përkushtim etj.);
· të përdorë mënyra të ndryshme ndërmjetësimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;
· të kontribuojë për një atmosferë bashkëpunuese, gjatë procesit zgjedhor; 
· të pranojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për drejtues dhe personel.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi analizon produktin e përzgjedhur objekt i veprimtarisë së shoqërisë/ kompanisë.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përcaktojë qëllimin kryesor dhe dytësorë të studimit të tregut; 
· të përcaktojë objektivat e studimit të tregut;
· të përcaktojë metodën bazë për studimin e tregut;
· të krijojë grupin e punës për studimin e tregut dhe të ndajë detyrat në grup;
· të përzgjedhë metodat kryesore dhe burimet e mbledhjes së të dhënave (intervista, pyetësorë, hulumtim on-line etj.);
· të përgatitë pyetësorët për mbledhjen e të dhënave të tregut;
· të realizojë me kujdes dhe saktësi intervistimet në funksion të objektit të studimit të tregut;
· të kryejë përpunimin paraprak të të dhënave, duke i seleksionuar ato;
· të kryejë përpunimin statistikor dhe analizën përmbajtësore të të dhënave;
· të përgatitë rezultatet e studimit të tregut (gjetjet dhe propozimet);
· të hartojë planin e biznesit, duke prezantuar qartë idenë dhe duke  përshkruar në mënyrë të detajuar sipërmarrjen;
· duke përshkruar qartë prodhimin/ tregtimin;
· duke përcaktuar karakteristikat që dallojnë ofertën e shoqërisë/ kompanisë së tij nga ajo e konkurrentëve;
· duke përcaktuar vendndodhjen, ku do të zhvillojë aktivitetin biznesi i saj;
· duke përcaktuar politikat që ndiqen për produktin apo shërbimin;
· duke pasqyruar tabelat për shpenzimet e parashikuara dhe të ardhurat e pritshme;
· duke përcaktuar burimet financiare që nevojiten për të kryer investimet fillestare;
· duke përshkruar se si do të organizohet biznesi, duke, specifikuar numrin e të punësuarve si dhe  llojin e kontratave dhe kostot relative;
· të kontrollojë përfundimisht strukturën dhe korrektësinë e përmbajtjes së planit të biznesit;
· të vlerësojë cilësinë, dobishmërinë dhe përputhjen e produktit me nevojat e tregut;
· të vlerësojë përfitimet dhe kufizimet e produktit;
· të vlerësojë mendimet e përdoruesve/ testuesve të produkteve;
· të përmirësojë vazhdimisht produktin, sipas analizimeve të bëra.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen proceset e blerjes/ shitjes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë blerjes/ shitjes;
· të përcaktojë nevojat për blerje për fillimin e aktivitetit;
· të evidentojë furnitorët potencialë në fushën e biznesit;
· të analizojë furnitorët ekzistues;
· të kontaktojë furnitorët potencialë dhe të sigurojë informacione për ta;
· të zbatojë rregullat e komunikimit verbal dhe jo verbal, gjatë komunikimit me furnitorët;
· të kërkojë oferta e lista çmimesh për artikuj;
· të krahasojë ofertat e furnitorëve potencialë dhe të evidentojë ofertën më të përshtatshme për biznesin; 
· të hartojë planin e blerjes dhe të ndjekë realizimin e tij;
· të ndjekë hapat e duhura, gjatë procesit të blerjes;
· të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm që përdoret, gjatë procesit të blerjes;
· të kërkojë me kujdes informacione për klientët potencialë;
· të përpunojë kërkesat e klientëve;
· të hartojë listat e çmimeve për klientët; 
· të hartojë oferta të ndryshme;
· të pranojë, kontrollojë dhe regjistrojë saktë, porositë e  mbërritura nga klientët;
· të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm, gjatë procesit të shitjes;
· të kryejë kontrollin e gjendjes fizike të produkteve për shitje;
· të përgatitë produktin për shpërndarje; 
· të ambalazhojë produktin, sipas rastit; 
· të përzgjedhë kushtet e lëvrimit dhe pagesës që i përshtaten më mirë shoqërisë/ kompanisë, qëllimeve dhe kushteve të veprimtarisë së saj; 
· të hartojë saktë faturat e shitjes së mallrave;
· të hartojë refuzimet e shitjeve për arsye dhe në situata të ndryshme;
· të zgjidhë situatat në raste ankesash nga klientët.
Instrumentet  e vlerësimit:
·   Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi kryen promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë produktin të cilit do t`i bëhet marketingu;
· të identifikojë lloje të ndryshme të platformave digjitale dhe mediave sociale;
· të analizojë kriteret për përzgjedhjen e platformës digjitale dhe medias sociale; 
· të përzgjedhë platformën digjitale dhe median sociale; 
· të prezantojë platformën digjitale dhe median sociale të përzgjedhur;
· të përgatitë materiale të ndryshme interaktive (tekst, imazh, video etj.); 
· të hartojë fletëpalosje dhe materiale të tjera reklamuese dhe informuese;
· të hartojë kartëvizitat e materiale të tjera informative për shoqërinë/ kompaninë dhe personelin e saj;
· të ndërtojë video, duke përdorur programe (softëare) të ndryshme (Movie maker ose nëpërmjet aparatit celular, smartphone etj.); 
· të modifikojë imazhe të ndryshme me softëare (photoshop, canva etj.);
· të ngarkojë (publikojë) materialet e mësipërme në platformën digjitale dhe median sociale të përzgjedhur;
· të përgatitë një plan orar, ditor dhe javor në lidhje me promovimin e produkteve të shoqërisë/ kompanisë; 
· të krijojë fushata marketingu, duke përdorur burime të ndryshme reklamimi (rrjetet sociale, e-mail ose mobile marketing);
· të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm, gjatë promovimit të produktit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 6 
	Nxënësi harton dhe analizon raportin vjetor.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të hartojë një pasqyrë të thjeshtë financiare të mjeteve, detyrimeve dhe kapitalit të vetë shoqërisë/ kompanisë; 
· të evidentojë saktë se cilët dokumente do të përdoren për regjistrimin dhe pasqyrimin e veprimtarisë; 
· të hartojë saktë dokumentet që mund të përdoren në shoqëri/ kompani (ditarin, librin e arkës, libër i magazinës etj.);
· të regjistrojë gjendjen në dokumentet financiare përkatës; 
· të regjistrojë saktë derdhjet e aksionerëve në para dhe në natyrë, sipas llojeve; 
· të regjistrojë saktë derdhjet e kapitalit të nënshkruar në fillim dhe gjatë veprimtarisë së shoqërisë/ kompanisë; 
· të regjistrojë saktë shumat e shpenzimeve të paguara paraprakisht për krijimin, regjistrimin, asistencën ligjore, si dhe për zgjerimin e veprimtarisë ose ndryshimin e formës juridike;  
· të regjistrojë blerjet dhe shitjet e kryera;
· të regjistrojë saktë shpenzimet e punës, detyrimet ndaj personelit, sigurimeve dhe shtetit për TAP, duke u bazuar në listëpagesën e pagave;
· të deklarojë në afatin e duhur detyrimet ndaj shtetit;
· të kryejë saktë mbylljen e llogarive të të ardhurave dhe shpenzimeve;
· të evidentojë rezultatin ekonomik të shoqërisë/ kompanisë; 
· të prezantojë rezultatin përfundimtar të shoqërisë/ kompanisë;
· të marrë vendim për shpërndarjen e dividentit, bazuar në përqindjen të aksioneve;
· të kryejë veprimet për likuidimin përfundimtar të shoqërisë/ kompanisë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në shkollë/ klasë dhe në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime konkrete lidhur me hapat që ndiqen për: krijimin e një shoqërie/ kompanie biznesi, zbatimin e procedurave të zgjedhjeve për drejtues e personel, analizimin e produktit, realizimin e proceseve të shitjes dhe blerjes, promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjen e raportit përfundimtar.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë lidhur me krijimin e një shoqërie/ kompanie biznesi, zbatimin e procedurave të zgjedhjeve për drejtues e personel, analizimin e produktit, realizimin e proceseve të shitjes dhe të blerjes, promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjes së raportit përfundimtar.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për krijimin e një shoqërie/ kompanie biznesi, zbatimin e procedurave të zgjedhjeve për drejtues e personel, analizimin e produktit, realizimin e proceseve të shitjes dhe të blerjes, promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjes së raportit përfundimtar.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Udhëzuesi i mësuesit.
· Udhëzuesi i nxënësit.
· Model statuti dhe akt themelimi.
· Modele pasqyrash financiare.
· Model letra me vlerë/ aksione.
· Libër i arkës.
· Libër/ kartela magazine.
· Model pyetësori.
· Formularë të porosive të shitjeve.
· Formularë raportimi.
· Materiale kancelarie.
· Certifikatat e arritjeve. 
· Kompjuter/ Lap top.
· Projektor.
· Internet.
· USB dhe CD.








8. Moduli “Punime të riparimit të baterive MILD HYBRID (48 volt)”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa: 12                             

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi 
 
	PUNIME TË RIPARIMIT TË BATERIVE MILD HYBRID (48 VOLT) 

	M-18-2696-26

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer punime të kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, montimit, testimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të baterive MILD HYBRID (48 V), duke zbatuar procedurat teknike të prodhuesit, rregullat e sigurisë në punë dhe standardet e mbrojtjes së mjedisit.


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride“, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen punimet paraprake për diagnostikimin e baterive MILD HYBRID (48 V).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë vendin e punës sipas kërkesave të sigurisë teknike;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale gjatë punës me sistemet 48 V;
· të konsultohet me manualin teknik dhe dokumentacionin e prodhuesit;
· të identifikojë elementët kryesorë të sistemit MILD HYBRID (48 V);
· të identifikojë rreziqet elektrike dhe të zbatojë procedurat e sigurisë përpara ndërhyrjes;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet matëse dhe instrumentet diagnostikuese të përshtatshme;
· të kryejë kontrollin vizual të baterisë, kabllove, lidhësve dhe elementëve mbrojtës;
· të kontrollojë gjendjen fizike të baterisë dhe elementëve shoqërues për dëmtime, deformime, korrozion ose rrjedhje;
· të kryejë matjet bazë elektrike sipas procedurave të prodhuesit;
· të përdorë pajisjen diagnostikuese për leximin e kodeve të defekteve dhe parametrave të sistemit;
· të interpretojë rezultatet e kontrollit dhe të përcaktojë defektet ose parregullsitë e mundshme;
· të dokumentojë rezultatet e diagnostikimit sipas procedurave të punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe të shëndetit në punë gjatë gjithë procesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje.
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen çmontimin, riparimin dhe montimin e baterive MILD HYBRID (48 V). 
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë procedurat e sigurisë për izolimin e sistemit MILD HYBRID (48 V) përpara ndërhyrjes;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për çmontimin dhe montimin e baterisë;
· të konsultohet me manualin teknik dhe dokumentacionin e prodhuesit gjatë procesit të punës;
· të çmontojë baterinë MILD HYBRID (48 V) sipas procedurave teknike;
· të kontrollojë gjendjen e elementëve të baterisë dhe të elementëve shoqërues;
· të identifikojë elementët me defekt që kërkojnë riparim ose zëvendësim;
· të kryejë pastrimin e kontakteve elektrike dhe të elementëve përbërës sipas procedurave;
· të zëvendësojë elementët e dëmtuar sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë montimin e baterisë dhe të elementëve të saj sipas procedurave teknike;
· të rivendosë të gjitha lidhjet elektrike dhe mekanike në mënyrë korrekte;
· të verifikojë cilësinë e montimit përpara rikthimit të baterisë në funksion;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe menaxhimit të mbetjeve gjatë gjithë procesit të punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje.
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 3 
	Nxënësi kryen testimin dhe kontrollin përfundimtar të baterive MILD HYBRID (48 V) pas riparimit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë baterinë MILD HYBRID (48 V) për testim sipas procedurave të prodhuesit;
· të përzgjedhë pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për testimin e baterisë;
· të kryejë kontrollin e lidhjeve elektrike dhe mekanike pas montimit;
· të kryejë matjet elektrike sipas specifikimeve teknike të prodhuesit;
· të përdorë pajisjet diagnostikuese për verifikimin e parametrave të funksionimit të sistemit MILD HYBRID (48 V);
· të kontrollojë funksionimin e baterisë dhe të elementëve të saj pas riparimit;
· të interpretojë rezultatet e testimit dhe t'i krahasojë ato me parametrat teknikë të përcaktuar nga prodhuesi;
· të identifikojë parregullsitë e mundshme dhe të propozojë ndërhyrjet korrigjuese, kur është e nevojshme;
· të rivendosë automjetin në gjendje pune sipas procedurave teknike;
· të plotësojë dokumentacionin teknik për testimin dhe riparimin e kryer;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit në punë gjatë testimit dhe kontrollit përfundimtar.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të zhvillohet në laboratorë të shkollës ose në servise të autorizuara që disponojnë pajisje dhe mjete për punime në sistemet MILD HYBRID (48 V).
· Mësuesi duhet të demonstrojë procedurat standarde të kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit, montimit dhe testimit të baterive MILD HYBRID (48 V), duke respektuar kërkesat e prodhuesit.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet të zbatohet në mënyrë rigoroze legjislacioni dhe procedurat për sigurinë elektrike, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale dhe mbrojtjen e mjedisit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike individuale dhe në grup, duke realizuar të gjitha fazat e procesit të punës: përgatitjen e vendit të punës, diagnostikimin, çmontimin, riparimin, montimin, testimin dhe dokumentimin e punimeve.
· Mësuesi duhet të nxisë përdorimin sistematik të manualeve teknike, skemave elektrike dhe dokumentacionit të prodhuesit gjatë zgjidhjes së situatave praktike.
· Gjatë realizimit të punimeve, nxënësit duhet të përdorin në mënyrë korrekte veglat, pajisjet matëse dhe instrumentet diagnostikuese, duke respektuar procedurat teknike të punës.
· Vlerësimi i nxënësve duhet të bazohet kryesisht në demonstrimin praktik të kompetencave profesionale, saktësinë e procedurave të punës, përdorimin korrekt të pajisjeve, zbatimin e rregullave të sigurisë teknike dhe aftësinë për të interpretuar rezultatet e diagnostikimit dhe testimit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN).




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Laborator ose servis automobilistik i pajisur për punime në sistemet MILD HYBRID (48 V).
· Automjet mësimor ose sistem demonstrues MILD HYBRID (48 V).
· Bateri MILD HYBRID (48 V) dhe elementët përkatës për demonstrim, diagnostikim dhe riparim.
· Kompleti i veglave të dorës dhe veglave speciale për çmontim dhe montim.
· Pajisje diagnostikuese (diagnostic scanner) të përshtatshme për sistemet MILD HYBRID.
· Multimetër dixhital, ampermetër dhe instrumente të tjera matëse elektrike.
· Karikues dhe testues të baterive 48 V.
· Pajisje për testimin e gjendjes së baterisë (Battery Tester).
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): doreza izoluese, syze mbrojtëse, këpucë sigurie dhe veshje pune.
· Pajisje për izolimin dhe sigurimin e automjetit gjatë ndërhyrjeve.
· Manuale teknike, skema elektrike, udhëzues të prodhuesve dhe dokumentacion teknik për sistemet MILD HYBRID (48 V).
· Materiale pastrimi, materiale harxhuese dhe materiale për mirëmbajtjen e kontakteve elektrike.
· Kontejnerë dhe pajisje për grumbullimin, ruajtjen dhe trajtimin e baterive dhe mbetjeve sipas kërkesave të mbrojtjes së mjedisit.



9. Moduli “Shërbime në sistemet telemetrike të automjeteve”

Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa:	13            

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME NË SISTEMET TELEMETRIKE TË AUTOMJETEVE 


	M-18-2697-26

	Qëllimi i modulit

	Ky modul synon të aftësojë nxënësit të kryejnë diagnostikimin, konfigurimin dhe testimin e sistemeve telemetrike të automjeteve moderne, duke përdorur pajisje diagnostikuese, platforma cloud dhe dokumentacionin teknik të prodhuesit, si dhe të monitorojnë parametrat e automjetit në kohë reale, të identifikojnë problematikat e komunikimit në distancë dhe funksionimin korrekt të sistemeve telematike.



	Kohëzgjatja e modulit

	64 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 12-të, të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride“, Niv IV i KSHK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit automjetin për kontrollin fillestar të sistemit telemetrik sipas procedurave teknike
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat te testimit perfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të identifikojë elementët e sistemit telemetrik. 
· të interpretojë skemat teknike. 
· të kontrollojë TCU. 
· të kontrollojë antenat GPS. 
· të kontrollojë antenat GSM. 
· të kontrollojë kabllot. 
· të kontrollojë parametrat elektrik. 
· të kontrolloje kartën e SIM/SIM. 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi  diagnostikon sistemet telemetrike dhe komunikimin në distancë të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat te testimit perfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të diagnostikojë TCU. 
· të lexojë DTC. 
· të analizojë Live Data. 
· të kontrollojë sinjalin GPS. 
· të kontrollojë sinjalin GSM. 
· të kontrollojë komunikimin LTE/5G. 
· të diagnostikojë komunikimin Cloud. 
· të diagnostikojë Remote Services. 
· të diagnostikojë OTA Communication. 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 3 
	Nxënësi kryen konfigurimin dhe programimin e sistemeve telemetrike sipas procedurave të prodhuesit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat te testimit perfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të konfigurojë TCU. 
· të aktivizojë Connected Services. 
· të kryejë Pairing. 
· të konfigurojë Remote Access. 
· të kryejë OTA Setup. 
· të kryejë Software Update. 
· të kryejë ECU Programming. 
· të kryejë ECU Synchronization. 
· të fshijë kodet e defekteve.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	RN 4 
	Nxënësi kryen testimin dhe verifikimin e funksionimit të sistemeve telemetrike pas ndërhyrjeve teknike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik, manualet e prodhuesit, skemat elektrike dhe procedurat e testimit përfundimtar dhe konfigurimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë;
· të organizojë dhe të përgatitë vendin e punës sipas procesit teknologjik;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për automjetet elektrike dhe hibride, ergonomisë, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të testojë komunikimin GPS. 
· të testojë komunikimin GSM/LTE/5G. 
· të testojë Remote Diagnosis. 
· të testojë Remote Lock/Unlock. 
· të testojë Vehicle Tracking. 
· të testojë eCall. 
· të testojë bCall. 
· të testojë OTA Update. 
· të verifikojë Connected Services. 
· të dokumentojë rezultatet e testimit. 
· të hartojë raportin teknik.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të zhvillohet në laboratorë ose ofiçina të pajisura me automjete moderne, pajisje diagnostikuese dhe platforma telematike që mundësojnë monitorimin dhe komunikimin në distancë të automjetit. 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë procedurat e kontrollit, diagnostikimit, konfigurimit dhe testimit të sistemeve telemetrike, duke përdorur dokumentacionin teknik, pajisjet diagnostikuese dhe platformat softuerike të prodhuesve. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike për identifikimin e elementëve të sistemit telemetrik, si njësia telematike (TCU), antenat GPS/GNSS, modulet GSM/LTE/5G, eSIM, Bluetooth, Wi-Fi dhe elementët e komunikimit me platformat cloud. 
· Gjatë ushtrimeve praktike nxënësit duhet të përdorin pajisje diagnostikuese për leximin dhe interpretimin e kodeve të defekteve (DTC), analizimin e parametrave të funksionimit (Live Data), monitorimin e komunikimit të automjetit me serverët e prodhuesit dhe identifikimin e problemeve të lidhjes. 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë procedurat për konfigurimin e njësive telematike, aktivizimin e shërbimeve Connected Car, konfigurimin e komunikimit në distancë, sinkronizimin e sistemeve dhe përditësimin e softuerit përmes teknologjisë Over-the-Air (OTA). 
· Nxënësit duhet të praktikojnë procedurat për testimin e funksioneve telematike, si monitorimi në kohë reale i automjetit, kontrolli në distancë i funksioneve të automjetit, diagnostikimi në distancë, menaxhimi i karikimit të automjeteve elektrike dhe shërbimet e lokalizimit. 
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet të trajtohen parimet e sigurisë kibernetike (Cybersecurity), mbrojtja e të dhënave personale dhe procedurat për përdorimin e sigurt të shërbimeve telematike dhe platformave cloud. 
· Mësimdhënësi duhet të nxisë nxënësit të interpretojnë dokumentacionin teknik, të analizojnë rezultatet e diagnostikimit dhe të propozojnë zgjidhje teknike për eliminimin e problemeve të komunikimit dhe telematikës. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit. 
· Vlerësimi i nxënësve duhet të bazohet në demonstrimin praktik të aftësive profesionale, përdorimin korrekt të pajisjeve diagnostikuese dhe platformave telematike, interpretimin e dokumentacionit teknik, zgjidhjen e rasteve praktike dhe përdorimin e listave të kontrollit (Check List), testeve praktike dhe raporteve të punës




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Laborator ose ofiçinë e pajisur për automjete moderne me sisteme telematike. 
· Automjet elektrik, hibrid ose automjet me sisteme telematike të integruara për zhvillimin e ushtrimeve praktike. 
· Simulator ose stendë didaktike për sistemet telematike dhe Connected Car. 
· Pajisje diagnostikuese profesionale (OEM ose multibrand) me licencë të përditësuar. 
· Kompjuter ose laptop me softuer diagnostikues dhe platforma telematike të prodhuesve. 
· Akses në platforma cloud ose mjedise demonstrimi për monitorimin dhe diagnostikimin në distancë të automjeteve. 
· Pajisje për konfigurimin dhe programimin e njësisë telematike (Telematics Control Unit – TCU). 
· Pajisje për testimin e komunikimit GPS/ LTE/5G, Wi-Fi dhe Bluetooth. 
· Pajisje për testimin e funksioneve Connected Car, eCall, bCall, Vehicle Tracking dhe shërbimeve OTA (Over-the-Air). 
·  Pajisje për testimin e komunikimit ndërmjet automjetit dhe aplikacioneve mobile ose platformave të menaxhimit të flotës. 
· Dokumentacion teknik i prodhuesit: manuale servisimi, skema elektrike, procedura diagnostikimi, konfigurimi, programimi dhe përditësimi i sistemeve telematike. 
· Materiale didaktike, fletë pune, lista kontrolli (Check List) dhe formularë për dokumentimin e rezultateve të diagnostikimit, konfigurimit dhe testimit. 
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE) dhe mjete për zbatimin e procedurave të sigurisë gjatë punës me automjetet elektrike dhe hibride.






10. Moduli “Shërbime riparimi në gjeneratorët/elektromotorët e automjeteve elektrike dhe hibride”

Kualifikimi profesional: “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”	 
Niveli:	 IV i KSHK
Klasa:	13               

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi 
 
	SHËRBIME RIPARIMI NË GJENERATORËT/ELEKTROMOTORËT E AUTOMJETEVE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE 

	M-18-2698-26

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer punime të kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit, montimit dhe testimit të gjeneratorëve dhe elektromotorëve të automjeteve elektrike dhe hibride, duke zbatuar procedurat teknike të prodhuesit, rregullat e sigurisë në punë dhe standardet e mbrojtjes së mjedisit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	 64 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 12-të, të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride“, Niv IV i KSHK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen punimet paraprake dhe diagnostikuese për gjeneratorët/elektromotorët e automjeteve elektrike dhe hibride. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë vendin e punës sipas kërkesave të sigurisë teknike;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale gjatë punës me sistemet 48 V dhe sistemet me tension të lartë;
· të zbatojë procedurat për izolimin dhe çaktivizimin e sigurt të sistemit elektrik të automjetit;
· të interpretojë dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit për gjeneratorët/elektromotorët;
· të identifikojë llojin, ndërtimin dhe funksionin e gjeneratorit/elektromotorit;
· të përzgjedhë veglat, instrumentet matëse dhe pajisjet diagnostikuese të nevojshme;
· të kryejë kontrollin vizual të gjeneratorit/elektromotorit dhe të elementeve shoqëruese;
· të kontrollojë gjendjen e kabllove, lidhësve, izolimit dhe fiksimeve mekanike;
· të kryejë matje elektrike sipas procedurave të prodhuesit duke përdorur instrumentet përkatëse;
· të përdorë pajisjet diagnostikuese për identifikimin e kodeve të defekteve dhe parametrave të funksionimit;
· të analizojë dhe interpretojë rezultatet e diagnostikimit për përcaktimin e shkakut të defektit;
· të dokumentojë rezultatet e kontrollit dhe diagnostikimit sipas procedurave të servisit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe kërkesat për mbrojtjen e mjedisit gjatë gjithë procesit të diagnostikimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje.
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen çmontimin, riparimin dhe montimin e gjeneratorëve/elektromotorëve të automjeteve elektrike dhe hibride.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë vendin e punës, mjetet e nevojshme për çmontimin, riparimin dhe montimin e gjeneratorëve/elektromotorëve;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale dhe të zbatojë procedurat e sigurisë gjatë ndërhyrjeve në sistemet elektrike dhe me tension të lartë;
· të interpretojë dokumentacionin teknik dhe manualet e prodhuesit për procedurat e çmontimit dhe montimit;
· të çaktivizojë dhe izolojë në mënyrë të sigurt sistemin elektrik të automjetit përpara fillimit të punimeve;
· të çmontojë gjeneratorin/elektromotorin nga automjeti sipas procedurave teknike;
· të çmontojë elementët përbërës të gjeneratorit/elektromotorit duke përdorur veglat dhe pajisjet përkatëse;
· të identifikojë dhe të kontrollojë gjendjen teknike të statorit, rotorit, boshtit, kushinetave, sensorëve, ventilatorit dhe elementëve të tjerë përbërës;
· të evidentojë konsumimet, dëmtimet mekanike dhe defektet elektrike të elementëve;
· të kryejë pastrimin e elementëve sipas procedurave teknike;
· të riparojë ose të zëvendësojë elementët e dëmtuar në përputhje me specifikimet e prodhuesit;
· të montojë elementët e gjeneratorit/elektromotorit sipas rendit teknologjik dhe procedurave të prodhuesit;
· të rivendosë lidhjet elektrike dhe mekanike sipas skemave teknike;
· të kontrollojë saktësinë dhe cilësinë e montimit përpara testimit;
· të dokumentojë punimet e kryera sipas procedurave të servisit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe kërkesat për mbrojtjen e mjedisit gjatë gjithë procesit të riparimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje.
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen testimin dhe kontrollin përfundimtar të gjeneratorëve/elektromotorëve të automjeteve elektrike dhe hibride pas riparimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë gjeneratorin/elektromotorin dhe pajisjet e nevojshme për testimin përfundimtar;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale dhe të zbatojë procedurat e sigurisë gjatë testimit të sistemeve elektrike dhe me tension të lartë;
· të kontrollojë saktësinë e montimit dhe lidhjeve elektrike e mekanike përpara testimit;
· të përdorë instrumentet matëse dhe pajisjet diagnostikuese sipas procedurave të prodhuesit;
· të kryejë matjet elektrike dhe mekanike për verifikimin e parametrave të funksionimit të gjeneratorit/elektromotorit;
· të verifikojë izolimin elektrik të gjeneratorit/elektromotorit sipas procedurave të prodhuesit;
· të verifikojë funksionimin e gjeneratorit/elektromotorit në kushte normale pune;
· të kontrollojë funksionimin e sensorëve, sistemit të ftohjes dhe elementëve ndihmës, sipas konfigurimit të automjetit;
· të kryejë kalibrimin ose inicializimin e elamentëve elektronikë, kur parashikohet nga procedurat e prodhuesit;
· të verifikojë mungesën e kodeve të defekteve pas përfundimit të riparimit;
· të identifikojë dhe të analizojë devijimet ose defektet e mbetura gjatë testimit;
· të kryejë rregullimet e nevojshme për sigurimin e funksionimit korrekt të gjeneratorit/elektromotorit;
· të kontrollojë parametrat e konsumit të energjisë dhe efikasitetit të funksionimit sipas specifikimeve të prodhuesit;
· të kryejë provën funksionale të sistemit në automjet ose në bankë prove, sipas pajisjeve të disponueshme;
· të konfirmojë funksionimin e sistemit sipas parametrave të përcaktuar nga prodhuesi;
· të plotësojë dokumentacionin teknik, raportin e testimit dhe rekomandimet për mirëmbajtjen e mëtejshme;
· të dorëzojë gjeneratorin/elektromotorin për përdorim duke respektuar standardet e cilësisë;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe kërkesat për mbrojtjen e mjedisit gjatë gjithë procesit të testimit dhe kontrollit përfundimtar
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje përgjigje me gojë dhe shkrim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të zhvillohet në laboratorë të shkollës ose në servise të autorizuara që disponojnë pajisje, banka prove, instrumente matëse dhe mjete pune për kontrollin, diagnostikimin, riparimin dhe testimin e gjeneratorëve/elektromotorëve të automjeteve elektrike dhe hibride.
· Mësuesi duhet të demonstrojë procedurat standarde të kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit, montimit dhe testimit të gjeneratorëve/elektromotorëve, duke respektuar kërkesat e prodhuesit.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet të zbatohet në mënyrë rigoroze legjislacioni dhe procedurat për sigurinë elektrike, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale dhe mbrojtjen e mjedisit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike individuale dhe në grup, duke realizuar të gjitha fazat e procesit të punës: përgatitjen e vendit të punës, diagnostikimin, çmontimin, riparimin, montimin, testimin dhe dokumentimin e punimeve.
· Mësuesi duhet të nxisë përdorimin sistematik të manualeve teknike, skemave elektrike, programeve diagnostikuese dhe dokumentacionit të prodhuesit gjatë zgjidhjes së situatave praktike.
· Gjatë realizimit të punimeve, nxënësit duhet të përdorin në mënyrë korrekte veglat, pajisjet matëse, pajisjet diagnostikuese dhe bankat e provës, duke respektuar procedurat teknike të punës.
· Gjatë testimit, nxënësit duhet të verifikojnë parametrat e funksionimit të gjeneratorëve/elektromotorëve, të interpretojnë rezultatet e matjeve dhe të evidentojnë devijimet nga parametrat e përcaktuar nga prodhuesi.
· Vlerësimi i nxënësve duhet të bazohet kryesisht në demonstrimin praktik të kompetencave profesionale, saktësinë e procedurave të punës, përdorimin korrekt të pajisjeve dhe instrumenteve, cilësinë e diagnostikimit, riparimit, montimit dhe testimit, zbatimin e rregullave të sigurisë teknike dhe aftësinë për të interpretuar rezultatet e matjeve dhe testimeve.
· Realizimi i pranueshëm i modulit konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të përcaktuara për secilin rezultat të të nxënit (RN).




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Laborator ose servis automobilistik i pajisur për punime në gjeneratorët/elektromotorët e automjeteve elektrike dhe hibride.
· Automjet mësimor ose sistem demonstrues me gjeneratorë/elektromotorë të automjeteve elektrike dhe hibride.
· Gjeneratorë/elektromotorë dhe elementët përkatës për demonstrim, diagnostikim, çmontim, riparim dhe montim.
· Komplet veglash të dorës dhe veglash speciale për çmontimin dhe montimin e gjeneratorëve/elektromotorëve.
· Pajisje diagnostikuese (diagnostic scanner) të përshtatshme për automjetet elektrike dhe hibride.
· Multimetër dixhital, megaohmmetër (Insulation Tester), ampermetër dhe instrumente të tjera matëse elektrike.
· Bankë prove ose pajisje për testimin e gjeneratorëve/elektromotorëve, kur disponohet.
· Pajisje mbrojtëse personale (PPE): doreza izoluese, syze mbrojtëse, këpucë sigurie dhe veshje pune.
· Pajisje për izolimin dhe sigurimin e automjetit gjatë ndërhyrjeve në sistemet me tension të lartë.
· Manuale teknike, skema elektrike, udhëzues të prodhuesve dhe dokumentacion teknik për gjeneratorët/elektromotorët e automjeteve elektrike dhe hibride.
· Materiale pastrimi, materiale harxhuese dhe materiale për mirëmbajtjen e kontakteve elektrike dhe elamentëve mekanikë.
· Kompjuter me programe diagnostikuese dhe akses në bazat e të dhënave teknike të prodhuesve.
· Kontejnerë dhe pajisje për grumbullimin, ruajtjen dhe trajtimin e mbetjeve sipas kërkesave të mbrojtjes së mjedisit.






XI. Programi orientues për provimet përfundimtare.

Programi orientues për provimet përfundimtare të kualifikimit profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niveli IV në KSHK përmban kompetencat më të rëndësishme dhe më përfaqësuese për këtë kualifikim profesional, të trajtuara në modulet e detyruara të praktikës profesionale në klasën e 10-të, 11-të, 12-të dhe të 13-të, që i përket këtij niveli.

Ky program i ndihmon nxënësit të përqendrohen në ato kompetenca profesionale, që qëndrojnë në themel të profesionit për këtë nivel kualifikimi. Programi ndihmon, gjithashtu, edhe mësimdhënësit për organizimin e punës, për përsëritjen dhe kontrollin përfundimtar të arritjeve të nxënësve. 

Për drejtuesit e të gjitha niveleve, këto programe krijojnë mundësinë e verifikimit paraprak të shkallës së përgatitjes përfundimtare të nxënësve brenda një institucioni të caktuar shkollor, i cili mund të realizohet, duke zhvilluar testime përmbledhëse.

Gjatë punës me këto programe kujdes duhet t’i kushtohet përvetësimit të njohurive dhe kompetencave themelore për këtë nivel kualifikimi, të cilat bëjnë të mundur integrimin e nxënësit/es në botën e punës, por edhe që krijojnë vazhdimësinë e shkollimit të tij/saj në shkollat e larta apo në arsimin pas të mesëm.

Gjatë përgatitjes së nxënësve për provimet përfundimtare, është e rëndësishme që herë pas here mësimdhënësit të zhvillojnë testime të nxënësve, me teste praktike, që mund t’i hartojnë vetë. Gjatë hartimit të përmbajtjes së tyre duhen mbajtur parasysh kompetencat e përfshira në këtë program, si edhe udhëzimet për vlerësimin e nxënësve.

Përmbajtja e programit për Provimin e Praktikës Profesionale të integruar

Programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar, në kualifikimin profesional “Shërbime në automjete elektrike dhe hibride”, Niveli IV në KSHK është hartuar duke u mbështetur në listën e kompetencave profesionale dhe në modulet e detyruara të praktikës profesionale, që përmban Skeletkurrikuli përkatës. 

a) Lista e kompetencave profesionale për të cilat duhet të vlerësohen nxënësit, detyrat e punës dhe pikët për secilën kompetencë:

	Nr
	Kompetencat profesionale
	Detyrat e punës
	Pikët

	


1
	· Të kontrollojë, diagnostikojë dhe analizojë funksionimin e sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride.
· Të interpretojë skemat elektrike dhe parametrat diagnostikues.
· Të përdorë instrumente matëse dhe pajisje diagnostikuese.
· Të kryejë çmontimin, montimin, riparimin ose zëvendësimin e elamentëve.
· Të testojë funksionimin e sistemit pas ndërhyrjes.
· Të dokumentojë ndërhyrjen teknike.
	Detyra 1: 
Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride, montimi, testimi dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik.
	15

	


2
	· Të kontrollojë dhe diagnostikojë sistemet e tensionit të lartë të automjeteve elektrike dhe hibride.
· Të interpretojë parametrat teknikë dhe dokumentacionin e prodhuesit.
· Të kryejë izolimin e sigurt të sistemit.
· Të kryejë çmontimin, montimin, riparimin ose zëvendësimin e elamentëve.
· Të testojë funksionimin e sistemit pas ndërhyrjes.
· Të dokumentojë rezultatet e punës.
	Detyra 2: 
Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemeve të tensionit të lartë të automjeteve elektrike dhe hibride, montimi, testimi dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik.
	15

	



3
	· Të kontrollojë, diagnostikojë dhe analizojë funksionimin e sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike dhe hibride.
· Të interpretojë parametrat teknikë.
· Të kryejë çmontimin, montimin, riparimin ose zëvendësimin e elamentëve.
· Të testojë funksionimin e sistemit pas ndërhyrjes.
· Të dokumentojë rezultatet e punës.
	Detyra 3: 
Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike dhe hibride, montimi, testimi dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik.
	15

	



4
	· Të kontrollojë dhe diagnostikojë sistemin e menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike.
· Të interpretojë parametrat e funksionimit.
· Të kryejë çmontimin, montimin, riparimin ose zëvendësimin e elamentëve.
· Të testojë funksionimin pas ndërhyrjes.
· Të dokumentojë rezultatet e punës.
	Detyra 4: 
Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike, montimi, testimi dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik.
	10

	5
	· Të kontrollojë dhe diagnostikojë sistemet e frenimit, varjes dhe ecjes së automjetit.
· Të interpretojë parametrat teknikë dhe rezultatet e diagnostikimit.
· Të kryejë çmontimin, montimin, riparimin ose zëvendësimin e elementëve të sistemeve.
· Të kontrollojë dhe rregullojë gjeometrinë e drejtimit sipas specifikimeve teknike.
· Të testojë dhe verifikojë funksionimin e sistemeve pas ndërhyrjes.
- Të dokumentojë rezultatet e punës.
	Detyra 5: 
Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemit të frenimit, varjes dhe ecjes së automjetit, kontrolli dhe rregullimi i gjeometrisë së drejtimit, montimi, testimi përfundimtar dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik.
	15

	6
	· Të kontrollojë dhe diagnostikojë sistemet e ftohjes dhe ngrohjes (HVAC).
· Të kontrollojë dhe diagnostikojë sistemet e sigurisë aktive dhe pasive.
· Të kryejë çmontimin, montimin, riparimin ose zëvendësimin e elamentëve sipas dokumentacionit teknik.
· Të testojë dhe verifikojë funksionimin e sistemeve pas ndërhyrjes.
· Të dokumentojë ndërhyrjen teknike.
	Detyra 6: 
Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemit HVAC, sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive, montimi, testimi përfundimtar dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik.
	10

	7
	· Të kontrollojë dhe diagnostikojë bateritë MILD HYBRID (48 V).
· Të interpretojë parametrat e funksionimit.
· Të kryejë çmontimin, montimin, riparimin ose zëvendësimin e elamentëve.
· Të testojë funksionimin e baterisë pas ndërhyrjes.
· Të dokumentojë rezultatet e punës.
	Detyra 7: 
Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të baterive MILD HYBRID (48 V), montimi, testimi dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik.
	10

	8
	· Të kontrollojë dhe diagnostikojë gjeneratorët/elektromotorët e automjeteve elektrike dhe hibride.
· Të interpretojë parametrat teknikë dhe rezultatet e matjeve.
· Të kryejë çmontimin, montimin, riparimin ose zëvendësimin e elamentëve.
· Të testojë dhe verifikojë funksionimin e gjeneratorit/elektromotorit pas ndërhyrjes.
· Të dokumentojë ndërhyrjen teknike.
	Detyra 8: 
Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të gjeneratorëve/elektromotorëve të automjeteve elektrike dhe hibride, montimi, testimi përfundimtar dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik.
	10

	Shuma
	100



b) Skema e vlerësimit me nota:

	Pikët e fituara
	Notat

	  0  ÷  40
	4

	41  ÷  50
	5

	51  ÷  60
	6

	61  ÷  70
	7

	71  ÷  80
	8

	81  ÷  90
	9

	91  ÷  100
	10



Shënime: 
· Provimi praktik do të realizohet me anë të metodës së vlerësimit të nxënësve në “detyra pune” (në tabelë tregohen detyrat kryesore të punës). Ai do të realizohet në laboratorët e praktikave pranë shkollave profesionale për të gjitha ato procese që garantohen plotësisht në ambientet e bazës praktike. Për proceset që nuk garantohen në laboratorin e praktikave të shkollës, ato do të kryhen në ndërmarrje apo biznese, që plotësojnë kushtet për realizimin e tyre. Në rast të kundërt, rekomandohen si zgjidhje e vetme përfundimtare programet e virtualizimit dhe simulimit. 
· Koha për realizimin e të gjitha detyrave duhet të jetë jo më shumë se 3 (tre) orë, në përputhje kjo me Udhëzimin për organizimin dhe zhvillimin e provimeve në AFP.
· Në vlerësimin e kompetencave profesionale, rekomandohet t’i lihet hapësirë për vlerësime edhe bashkëbisedimit profesional ndërmjet komisionit dhe nxënësit, pasi ai është element i rëndësishëm i secilës prej kompetencave të listuara.
· Është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme që për çdo detyrë, që në fillim të provimit të praktikës profesionale, nga mësuesit/instruktorët (organizatorët e provimit) t’i kushtohet vëmendje “përcaktimit dhe zbatimit të rregullave të sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit” gjatë gjithë kryerjes së detyrës  për çdo nxënës.  
· Për çdo detyrë, komisioni i vlerësimit duhet të përgatisë instrumentet përkatëse të vlerësimit sipas kompetencave profesionale. Instrumenti i vlerësimit për secilën detyrë duhet të përfshijë të gjitha hapat e realizimit të saj, duke filluar nga përgatitja e vendit, mjeteve dhe pajisjeve të punës etj.  
· Gjithashtu për çdo detyrë komisioni duhet të përfshijë në vlerësim një element shumë të rëndësishëm, i cili është sistemimi dhe mirëmbajtja e mjeteve dhe pajisjeve të punës, pasi nxënësi ka realizuar dhe përfunduar detyrën.
· Për realizimin e detyrës, nxënësve duhet t’u sigurohen mjete, pajisjet si dhe  materialet për realizimin e këtyre detyrave. 
· Nxënësit duhet t’i realizojë të gjitha detyrat.
· Instrumenti i vlerësimit duhet të përfshijë në përmbajtjen e tij edhe kritere për vlerësimin e kompetencave kyçe profesionale si vetëkontrolli, përgjegjshmëria, manifestimi i guximit, angazhimi fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme si dhe komunikimi, bashkëpunimi në grup, bashkëveprimi ndërmjet njëri tjetrit etj.
· Gjithashtu, komisioni duhet të hartojë dhe një listë kriteresh vlerësimi për detyrën përfundimtare, si dhe mund të hartohet një grafik për përcaktimin e kohës së realizimit të secilës detyrë.
· Komisioni i provimit për secilën detyrë parapërgatit tezat e provimit ku nxënësi në mënyrë të rastësishme zgjedh njërën prej tyre. Komisioni i provimit duhet të përgatisë paraprakisht instrumentin e vlerësimit me procedurat/hapat/etapat e kryerjes së detyrave. Komisioni nuk duhet të ndërhyjë gjatë zhvillimit të provimit. 
· Detyrat e përcaktuara nga komisioni, paraqiten me anë të fletëve të punës (tezave të provimit), të cilat do të përzgjidhen nga nxënësit në mënyrë të rastësishme (duhet të hartohen disa variante për secilën detyrë). 
· Nxënësit do të vlerësohen me anë të “listës së kontrollit”, me anë të së cilës verifikohen arritjet e tyre kundrejt “kritereve të vlerësimit”. 
· Fletët e punës (tezat e provimit), udhëzuesi dhe grafiku i kohës të bashkangjitura janë të detyrueshme t’i jepet çdo nxënësi. Gjithashtu një kopje bashkë me listën e vlerësimit mbahet nga komisioni. Në fund bëhet lidhja e fletës së punës së nxënësit me listën e kontrollit për arsye dokumentimi.
[bookmark: _Hlk40204384][bookmark: _Hlk40203978]
Udhëzime për realizimin e detyrës 1, "Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët në automjetet elektrike dhe hibride."
Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune, si:
· përgatitja e vendit të punës, mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
· interpretimi i dokumentacionit teknik, skemave elektrike dhe procedurave të prodhuesit;
· kontrolli vizual dhe funksional i sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët;
· diagnostikimi i sistemeve elektrike dhe elektronike duke përdorur pajisje diagnostikuese dhe instrumente matëse;
· interpretimi i kodeve të gabimeve dhe parametrave të funksionimit të sistemeve;
· kontrolli i qarqeve elektrike, përcjellësve, lidhësve, siguresave, releve, sensorëve dhe aktuatorëve;
· kryerja e matjeve elektrike (tension, rezistencë, vazhdimësi dhe parametra të tjerë sipas procedurave teknike);
· çmontimi i elamentëve të sistemeve elektrike dhe elektronike sipas dokumentacionit teknik;
· kontrolli i gjendjes teknike të elamentëve dhe identifikimi i defekteve;
· riparimi ose zëvendësimi i elamentëve të dëmtuar;
· montimi dhe rilidhja e elamentëve sipas dokumentacionit teknik;
· testimi dhe verifikimi përfundimtar i funksionimit të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët;
· plotësimi i dokumentacionit teknik të ndërhyrjes;
· zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Nxënësit i vihen në dispozicion automjeti, dokumentacioni teknik, skemat elektrike, pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse, veglat e punës, materialet dhe pjesët e këmbimit të nevojshme për realizimin e detyrës.
Nxënësi testohet për përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës, përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, kryerjen e kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët, montimin, testimin dhe verifikimin përfundimtar të funksionimit të sistemeve, si dhe për plotësimin e dokumentacionit teknik të ndërhyrjes, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe standardet profesionale.
Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin gjatë realizimit të proceseve konkrete të punës, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional, gjatë të cilit nxënësi argumenton përzgjedhjen e metodave të punës, pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse, materialeve, pjesëve të këmbimit dhe procedurave teknike të përdorura, si dhe analizon rezultatet e ndërhyrjes së kryer.
Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjithë hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre, duke përfshirë organizimin e vendit të punës, zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, përdorimin korrekt të pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, saktësinë e diagnostikimit, cilësinë e ndërhyrjes teknike, funksionimin përfundimtar të sistemeve elektrike dhe elektronike të tensionit të ulët, si dhe dokumentimin e punimeve të kryera.

[bookmark: _Hlk40206057]Udhëzime për realizimin e detyrës 2, "Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemeve të tensionit të lartë të automjeteve elektrike dhe hibride."

Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune, si:
· përgatitja e vendit të punës, mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
· interpretimi i dokumentacionit teknik, skemave elektrike dhe procedurave të prodhuesit;
· identifikimi i elamentëve të sistemit të tensionit të lartë dhe i zonave me rrezik;
· zbatimi i procedurave për izolimin dhe sigurimin e sistemit të tensionit të lartë përpara ndërhyrjes;
· kontrolli vizual dhe funksional i sistemeve të tensionit të lartë;
· diagnostikimi i sistemit duke përdorur pajisje diagnostikuese dhe instrumente matëse të përshtatshme;
· interpretimi i kodeve të gabimeve dhe parametrave të funksionimit të sistemit;
· kontrolli i kabllove, lidhësve, elamentëve të tensionit të lartë dhe elementëve mbrojtës të sistemit;
· kryerja e matjeve elektrike sipas procedurave teknike dhe kërkesave të prodhuesit;
· çmontimi i elamentëve të sistemit të tensionit të lartë sipas dokumentacionit teknik;
· kontrolli i gjendjes teknike të elamentëve dhe identifikimi i defekteve;
· riparimi ose zëvendësimi i elamentëve të dëmtuar;
· montimi dhe rilidhja e elamentëve sipas dokumentacionit teknik;
· rivendosja në funksion e sistemit të tensionit të lartë sipas procedurave të prodhuesit;
· testimi dhe verifikimi përfundimtar i funksionimit të sistemit të tensionit të lartë;
· plotësimi i dokumentacionit teknik të ndërhyrjes;
· zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Nxënësit i vihen në dispozicion automjeti, dokumentacioni teknik, skemat elektrike, pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse, pajisjet mbrojtëse personale për punë në sistemet e tensionit të lartë, veglat e punës, materialet dhe pjesët e këmbimit të nevojshme për realizimin e detyrës.

Nxënësi testohet për përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës, përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse dhe pajisjeve mbrojtëse personale, zbatimin e procedurave për izolimin e sistemit të tensionit të lartë, kryerjen e kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve, montimin, rivendosjen në funksion, testimin dhe verifikimin përfundimtar të funksionimit të sistemit, si dhe për plotësimin e dokumentacionit teknik të ndërhyrjes, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe standardet profesionale.
Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin gjatë realizimit të proceseve konkrete të punës, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional, gjatë të cilit nxënësi argumenton përzgjedhjen e metodave të punës, pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse, pajisjeve mbrojtëse personale, materialeve, pjesëve të këmbimit dhe procedurave teknike të përdorura, si dhe analizon rezultatet e ndërhyrjes së kryer.

Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjithë hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre, duke përfshirë organizimin e vendit të punës, zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, izolimin e sigurt të sistemit të tensionit të lartë, përdorimin korrekt të pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse dhe pajisjeve mbrojtëse personale, saktësinë e diagnostikimit, cilësinë e ndërhyrjes teknike, funksionimin përfundimtar të sistemit të tensionit të lartë dhe dokumentimin e punimeve të kryera.

Udhëzime për realizimin e detyrës 3, "Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë në automjetet elektrike dhe hibride."

Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune, si:
· përgatitja e vendit të punës, mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
· interpretimi i dokumentacionit teknik dhe i procedurave të prodhuesit;
· kontrolli vizual dhe funksional i sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë;
· diagnostikimi i sistemit duke përdorur pajisje dhe instrumente diagnostikuese;
· interpretimi i kodeve të gabimeve dhe parametrave të funksionimit të sistemit;
· kontrolli i elektromotorit, reduktorit, mekanizmave të transmetimit dhe elamentëve të lidhur me sistemin e prodhimit dhe transmetimit të fuqisë;
· kryerja e matjeve dhe kontrolleve sipas procedurave teknike dhe dokumentacionit të prodhuesit;
· çmontimi i elamentëve të sistemit sipas procedurave teknike;
· kontrolli i konsumimit dhe gjendjes teknike të elamentëve;
· riparimi ose zëvendësimi i elamentëve të dëmtuar;
· montimi dhe rregullimi i elamentëve sipas dokumentacionit teknik;
· testimi dhe verifikimi përfundimtar i funksionimit të sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë;
· plotësimi i dokumentacionit teknik të ndërhyrjes;
· zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Nxënësit i vihen në dispozicion automjeti, dokumentacioni teknik, pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse, veglat e punës, materialet dhe pjesët e këmbimit të nevojshme për realizimin e detyrës.
Nxënësi testohet për përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës, përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, kryerjen e kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë, montimin, rregullimin, testimin dhe verifikimin përfundimtar të funksionimit të sistemit, si dhe për plotësimin e dokumentacionit teknik të ndërhyrjes, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe standardet profesionale.
Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin gjatë realizimit të proceseve konkrete të punës, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional, gjatë të cilit nxënësi argumenton përzgjedhjen e metodave të punës, pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse, materialeve, pjesëve të këmbimit dhe procedurave teknike të përdorura, si dhe analizon rezultatet e ndërhyrjes së kryer.
Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjithë hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre, duke përfshirë organizimin e vendit të punës, zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, përdorimin e pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, cilësinë e diagnostikimit, saktësinë e ndërhyrjes teknike, funksionimin përfundimtar të sistemit të prodhimit dhe transmetimit të fuqisë, si dhe dokumentimin e punimeve të kryera.

Udhëzime për realizimin e detyrës 4, "Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike."

Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune, si:
· përgatitja e vendit të punës, mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
· interpretimi i dokumentacionit teknik dhe i procedurave të prodhuesit;
· kontrolli vizual dhe funksional i sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike;
· diagnostikimi i sistemit duke përdorur pajisje dhe instrumente diagnostikuese;
· interpretimi i kodeve të gabimeve dhe parametrave të funksionimit të sistemit;
· kontrolli i njësive të menaxhimit të energjisë, moduleve elektronike, lidhësve, kabllove dhe elamentëve të sistemit;
· kryerja e matjeve dhe kontrolleve sipas procedurave teknike dhe dokumentacionit të prodhuesit;
· çmontimi i elamentëve të sistemit sipas procedurave teknike;
· kontrolli i konsumimit dhe gjendjes teknike të elamentëve;
· riparimi ose zëvendësimi i elamentëve të dëmtuar;
· montimi dhe konfigurimi i elamentëve sipas dokumentacionit teknik;
· testimi dhe verifikimi përfundimtar i funksionimit të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike;
· plotësimi i dokumentacionit teknik të ndërhyrjes;
· zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Nxënësit i vihen në dispozicion automjeti, dokumentacioni teknik, pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse, veglat e punës, materialet dhe pjesët e këmbimit të nevojshme për realizimin e detyrës.
Nxënësi testohet për përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës, përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, kryerjen e kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike, montimin, konfigurimin, testimin dhe verifikimin përfundimtar të funksionimit të sistemit, si dhe për plotësimin e dokumentacionit teknik të ndërhyrjes, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe standardet profesionale.
Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin gjatë realizimit të proceseve konkrete të punës, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional, gjatë të cilit nxënësi argumenton përzgjedhjen e metodave të punës, pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse, materialeve, pjesëve të këmbimit dhe procedurave teknike të përdorura, si dhe analizon rezultatet e ndërhyrjes së kryer.
Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjithë hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre, duke përfshirë organizimin e vendit të punës, zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, përdorimin e pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, cilësinë e diagnostikimit, saktësinë e ndërhyrjes teknike, funksionimin përfundimtar të sistemit të menaxhimit të ruajtjes dhe kontrollit të energjisë elektrike, si dhe dokumentimin e punimeve të kryera.

Udhëzime për realizimin e detyrës 5, "Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemit të frenimit, varjes dhe ecjes së automjetit, kontrolli dhe rregullimi i gjeometrisë së drejtimit, montimi, testimi përfundimtar dhe dokumentimi i ndërhyrjes."

Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune, si:
· përgatitja e vendit të punës, mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
· interpretimi i dokumentacionit teknik dhe i procedurave të prodhuesit;
· kontrolli vizual dhe funksional i sistemit të frenimit, varjes dhe ecjes së automjetit;
· diagnostikimi i sistemeve duke përdorur pajisje diagnostikuese dhe instrumente matëse;
· interpretimi i parametrave teknikë dhe rezultateve të diagnostikimit;
· kontrolli i disqeve, tambureve, kaliperëve, cilindrave, tubacioneve, amortizatorëve, sustave, krahëve të varjes, nyjeve sferike, kushinetave, elementëve elastikë dhe elamentëve të tjerë të sistemeve;
· çmontimi i elamentëve të sistemit të frenimit, varjes dhe ecjes sipas procedurave teknike;
· kontrolli i konsumimit dhe gjendjes teknike të elamentëve;
· riparimi ose zëvendësimi i elamentëve të dëmtuar;
· montimi dhe rregullimi i elamentëve sipas dokumentacionit teknik;
· kontrolli dhe rregullimi i gjeometrisë së drejtimit sipas specifikimeve teknike;
· testimi dhe verifikimi përfundimtar i funksionimit të sistemit të frenimit, varjes dhe ecjes;
· plotësimi i dokumentacionit teknik të ndërhyrjes;
· zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Nxënësit i vihen në dispozicion automjeti, dokumentacioni teknik, pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse, pajisjet për kontrollin dhe rregullimin e gjeometrisë së drejtimit, veglat e punës, materialet dhe pjesët e këmbimit të nevojshme për realizimin e detyrës.
Nxënësi testohet për përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës, përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse dhe pajisjeve për kontrollin e gjeometrisë së drejtimit, kryerjen e kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të sistemit të frenimit, varjes dhe ecjes, montimin, rregullimin e gjeometrisë së drejtimit, testimin dhe verifikimin përfundimtar të funksionimit të sistemeve, si dhe për plotësimin e dokumentacionit teknik të ndërhyrjes, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe standardet profesionale.
Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin gjatë realizimit të proceseve konkrete të punës, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional, gjatë të cilit nxënësi argumenton përzgjedhjen e metodave të punës, pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse, pajisjeve për kontrollin e gjeometrisë së drejtimit, materialeve, pjesëve të këmbimit dhe procedurave teknike të përdorura, si dhe analizon rezultatet e ndërhyrjes së kryer.
Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjithë hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre, duke përfshirë organizimin e vendit të punës, zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, përdorimin korrekt të pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, saktësinë e diagnostikimit, cilësinë e ndërhyrjes teknike, saktësinë e kontrollit dhe rregullimit të gjeometrisë së drejtimit, funksionimin përfundimtar të sistemit të frenimit, varjes dhe ecjes, si dhe dokumentimin e punimeve të kryera.

Udhëzime për realizimin e detyrës 6, Realizimi i Detyrës 6: "Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elementëve të sistemit HVAC, sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive, montimi, testimi përfundimtar dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik."

Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune, si:
· përgatitja e vendit të punës, mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
· interpretimi i dokumentacionit teknik dhe i procedurave të prodhuesit;
· kontrolli vizual dhe funksional i sistemit HVAC, sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive;
· diagnostikimi i sistemeve duke përdorur pajisje diagnostikuese dhe instrumente matëse;
· interpretimi i kodeve të gabimeve dhe parametrave të funksionimit të sistemeve;
· kontrolli i elamentëve të sistemit HVAC, kompresorit, kondensatorit, avulluesit, ventilatorëve, sensorëve dhe aktuatorëve;
· kontrolli i elamentëve të sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive, si ABS, ESP, SRS (airbag), pretensionuesit e rripave të sigurimit, sensorët dhe njësitë elektronike të kontrollit;
· çmontimi i elamentëve sipas procedurave teknike;
· kontrolli i konsumimit dhe gjendjes teknike të elamentëve;
· riparimi ose zëvendësimi i elamentëve të dëmtuar;
· montimi dhe rregullimi i elamentëve sipas dokumentacionit teknik;
· testimi dhe verifikimi përfundimtar i funksionimit të sistemit HVAC dhe sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive;
· plotësimi i dokumentacionit teknik të ndërhyrjes;
· zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Nxënësit i vihen në dispozicion automjeti, dokumentacioni teknik, pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse, pajisjet për shërbimin e sistemit HVAC, veglat e punës, materialet dhe pjesët e këmbimit të nevojshme për realizimin e detyrës.
Nxënësi testohet për përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës, përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse dhe pajisjeve për shërbimin e sistemit HVAC, kryerjen e kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të sistemit HVAC dhe sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive, montimin, testimin dhe verifikimin përfundimtar të funksionimit të sistemeve, si dhe për plotësimin e dokumentacionit teknik të ndërhyrjes, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe standardet profesionale.
Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin gjatë realizimit të proceseve konkrete të punës, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional, gjatë të cilit nxënësi argumenton përzgjedhjen e metodave të punës, pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse, pajisjeve të shërbimit HVAC, materialeve, pjesëve të këmbimit dhe procedurave teknike të përdorura, si dhe analizon rezultatet e ndërhyrjes së kryer.
Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjithë hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre, duke përfshirë organizimin e vendit të punës, zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, përdorimin korrekt të pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, cilësinë e diagnostikimit, saktësinë e ndërhyrjes teknike, funksionimin përfundimtar të sistemit HVAC dhe sistemeve të sigurisë aktive dhe pasive, si dhe dokumentimin e punimeve të kryera.

Udhëzime për realizimin e detyrës 7, "Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të baterive MILD HYBRID (48 V), montimi, testimi dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik."

Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune, si:
· përgatitja e vendit të punës, mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
· interpretimi i dokumentacionit teknik dhe i procedurave të prodhuesit;
· identifikimi i elamentëve të baterisë MILD HYBRID (48 V) dhe zbatimi i procedurave të sigurisë për ndërhyrje;
· kontrolli vizual dhe funksional i baterisë dhe elamentëve të saj;
· diagnostikimi i baterisë MILD HYBRID (48 V) duke përdorur pajisje diagnostikuese dhe instrumente matëse;
· interpretimi i kodeve të gabimeve dhe parametrave të funksionimit të baterisë;
· kontrolli i moduleve të baterisë, lidhësve elektrikë, kabllove, sistemit të menaxhimit të baterisë (BMS) dhe elamentëve ndihmës;
· kryerja e matjeve elektrike sipas procedurave teknike dhe dokumentacionit të prodhuesit;
· çmontimi i elamentëve të baterisë sipas procedurave teknike;
· kontrolli i gjendjes teknike të elamentëve dhe identifikimi i defekteve;
· riparimi ose zëvendësimi i elamentëve të dëmtuar;
· montimi dhe rilidhja e elamentëve sipas dokumentacionit teknik;
· testimi dhe verifikimi përfundimtar i funksionimit të baterisë MILD HYBRID (48 V);
· plotësimi i dokumentacionit teknik të ndërhyrjes;
· zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Nxënësit i vihen në dispozicion automjeti, dokumentacioni teknik, pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse, veglat e punës, pajisjet mbrojtëse personale, materialet dhe pjesët e këmbimit të nevojshme për realizimin e detyrës.
Nxënësi testohet për përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës, përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse dhe pajisjeve mbrojtëse personale, kryerjen e kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të baterisë MILD HYBRID (48 V), montimin, testimin dhe verifikimin përfundimtar të funksionimit të saj, si dhe për plotësimin e dokumentacionit teknik të ndërhyrjes, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe standardet profesionale.
Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin gjatë realizimit të proceseve konkrete të punës, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional, gjatë të cilit nxënësi argumenton përzgjedhjen e metodave të punës, pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse, pajisjeve mbrojtëse personale, materialeve, pjesëve të këmbimit dhe procedurave teknike të përdorura, si dhe analizon rezultatet e ndërhyrjes së kryer.
Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjithë hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre, duke përfshirë organizimin e vendit të punës, zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, përdorimin korrekt të pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, cilësinë e diagnostikimit, saktësinë e ndërhyrjes teknike, funksionimin përfundimtar të baterisë MILD HYBRID (48 V), si dhe dokumentimin e punimeve të kryera.

Udhëzime për realizimin e detyrës 8, "Realizimi i kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të gjeneratorëve/elektromotorëve të automjeteve elektrike dhe hibride, montimi, testimi përfundimtar dhe dokumentimi i ndërhyrjes sipas dokumentacionit teknik."

Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune, si:
· përgatitja e vendit të punës, mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
· interpretimi i dokumentacionit teknik dhe i procedurave të prodhuesit;
· identifikimi i elamentëve të gjeneratorit/elektromotorit dhe zbatimi i procedurave të sigurisë gjatë ndërhyrjes;
· kontrolli vizual dhe funksional i gjeneratorit/elektromotorit;
· diagnostikimi i gjeneratorit/elektromotorit duke përdorur pajisje diagnostikuese dhe instrumente matëse;
· interpretimi i kodeve të gabimeve dhe parametrave të funksionimit të sistemit;
· kontrolli i statorit, rotorit, kushinetave, mbështjelljeve, sensorëve, lidhësve elektrikë dhe elamentëve të tjerë përbërës;
· kryerja e matjeve elektrike dhe mekanike sipas procedurave teknike dhe dokumentacionit të prodhuesit;
· çmontimi i elamentëve të gjeneratorit/elektromotorit sipas procedurave teknike;
· kontrolli i gjendjes teknike të elamentëve dhe identifikimi i defekteve;
· riparimi ose zëvendësimi i elamentëve të dëmtuar;
· montimi dhe rilidhja e elamentëve sipas dokumentacionit teknik;
· testimi dhe verifikimi përfundimtar i funksionimit të gjeneratorit/elektromotorit dhe parametrave të tij të punës;
· plotësimi i dokumentacionit teknik të ndërhyrjes;
zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Nxënësit i vihen në dispozicion automjeti, dokumentacioni teknik, pajisjet diagnostikuese, instrumentet matëse, veglat e punës, pajisjet mbrojtëse personale, materialet dhe pjesët e këmbimit të nevojshme për realizimin e detyrës.
Nxënësi testohet për përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës, përzgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse dhe pajisjeve mbrojtëse personale, kryerjen e kontrollit, diagnostikimit, çmontimit, riparimit ose zëvendësimit të elamentëve të gjeneratorit/elektromotorit, montimin, testimin dhe verifikimin përfundimtar të funksionimit të tij, si dhe për plotësimin e dokumentacionit teknik të ndërhyrjes, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe standardet profesionale.
Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin gjatë realizimit të proceseve konkrete të punës, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional, gjatë të cilit nxënësi argumenton përzgjedhjen e metodave të punës, pajisjeve diagnostikuese, instrumenteve matëse, pajisjeve mbrojtëse personale, materialeve, pjesëve të këmbimit dhe procedurave teknike të përdorura, si dhe analizon rezultatet e ndërhyrjes së kryer.
Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjithë hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre, duke përfshirë organizimin e vendit të punës, zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, përdorimin korrekt të pajisjeve diagnostikuese dhe instrumenteve matëse, cilësinë e diagnostikimit, saktësinë e ndërhyrjes teknike, funksionimin përfundimtar të gjeneratorit/elektromotorit, si dhe dokumentimin e punimeve të kryera.
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