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I. Qëllimet e arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e punonjësve të kualifikuar në fushën e instalimeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse në objekte civile dhe industriale, si dhe të vetëpunësohen në kuadrin e një biznesi individual në këtë fushë”. Zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale janë sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:  
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë; 
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë përfunduar arsimin 9-vjeçar;
· janë në kushte shëndetësore që të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional; 
· nëse kanë aftësi të kufizuara, ofruesi i kualifikimit krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitetet reale të këtyre shkollave, atëherë MEI përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Në përfundim të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK nxënësi do të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit dhe të shfaqë gatishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetëvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Në përfundimin me sukses të arsimit në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:
· Të komunikojë me etikën e duhur në kuadrin e veprimtarisë profesionale për instaluesin e sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Të kryejë organizimin dhe planifikimin e punës për instalimet e sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Të zbatojë standardet teknike të instalimit të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Të lexojë planimetritë e objekteve ku do të kryhen instalimet e sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Të interpretojë skemat e instalimit të elementeve të linjave dhe pajisjeve të tjera në sistemet ngrohëse-ftohëse.
· Të kryejë punime për riparimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Të kryejë punime të thjeshta në mure, dysheme dhe tavane.
· Të kryejë punime të thjeshta axhusterie për përgatitjen e suporteve të tubave dhe pajisjeve të sistemeve të ngrohjes, ventilimit dhe HVAC.
· Të montojë suporte dhe elemente të kapjes së tubave dhe pajisjeve të sistemeve të ngrohjes, ventilimit dhe HVAC.
· Të kryejë punime për përgatitjen e elementeve tipike të tubacioneve.
· Të kryejë punime për përgatitjen e elementeve të kanaleve të ajrit.
· Të kryejë punime për lidhjen e tubave të sistemeve të ngrohjes dhe HVAC.
· Të kryejë punime për lidhjen e kanaleve/dakteve të ajrit.
· Të kryejë punime për instalimin e linjave të qarkullimit të ujit.
· Të kryejë punime për instalimin e kanaleve të ajrit.
· Të kryejë punime për instalim linjash ventilimi.
· Të kryejë punime për instalimin e pajisjeve të brendshme të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Të kryejë punime për instalimin e radiatorëve.
· Të kryejë punime për instalimin e pajisjeve fankoil.
· Të kryejë punime për instalimin e kaldajave me lloje të ndryshme të lëndëve djegëse.
· Të kryejë punime për instalimin e pompës së nxehtësisë (Çillerit).
· Të kryejë punime për instalimin e pajisjeve Rooftop.
· Të kryejë punime për instalimin e akumulatorëve.
· Të kryejë punime për kryerjen e provave të sistemit HVAC.
· Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve ngrohëse-ftohëse.

4.   Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

· Pas përfundimit me sukses të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, me kohëzgjatje 3 vite shkollore, pas përfundimit të arsimit bazë, nxënësit pajisen me certifikatë profesionale të maturës shkollore profesionale dhe suplementin përkatës ose dalin në tregun e punës si punonjës i kualifikuar.
· Ky kualifikim i jep mundësi nxënësit që t`i drejtohet tregut të punës për punësim në sektorin e instalimeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse si: instalues i linjave të sistemeve të ngrohjes me kaldajë, sistemeve të ajrit të kondicionuar (HVAC) dhe sistemeve të ventilimit, instalues i linjave të nxjerrjes së tymrave, si dhe linjave të mbledhjes dhe shkarkimit të ujërave të kondensimit, instalues i pajisjeve të sistemeve ngrohëse/ftohëse të ndryshme, mirëmbajtës dhe riparues i defekteve në sistemet ngrohëse/ftohëse, duke përmbushur standardet për garantimin e cilësisë së materialeve të përdorura dhe punimeve të kryera. Gjithashtu, nxënësi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual në fushën e instalimeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Gjithashtu, përfundimi i këtij niveli lejon kalimin në nivel më të lartë të arsimit profesional, në nivelin IV në KSHK, arsim profesional njëvjeçar (nivel teknik/menaxherial), me qëllim përfitimin e diplomës së “Maturës Shtetërore Profesionale” ose në kursin urë të përgjithshëm, dhe pas përfundimit të njërit nga këto kualifikime mund të vazhdojë studime pas të mesme ose universitare.
· 
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III. Plani mësimor për arsimin profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	
	Plani mësimor për kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” (3-vjeçar), niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore  
	Orët javore/vjetore
	Kodet 

	
	
	
	Klasa 10
	Klasa 11
	Klasa 12
	Njësitë e të nxënit

	A.
	

	Lëndët e përgjithshme                            (Gjithsej)
	21/22 (756/
792)
	6/7
216/
252)
	8/9
(272/ 306)
	

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1
	1
	1
	

	2
	
	Letërsi
	1
	1
	1
	

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	3
	1
	2
	

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)
	(1)
	(1)
	

	5
	
	Matematikë
	3
	1
	2
	

	6
	
	Fizikë
	2
	-
	-
	

	7
	
	Kimi
	2
	-
	-
	

	8
	
	Biologji
	1
	-
	-
	

	9
	
	Shkenca sociale
	2
	-
	-
	

	10
	
	Histori
	1
	1
	1
	

	11
	
	Gjeografi
	1
	-
	-
	

	12
	
	Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK)
	2
	-
	-
	

	13
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet
	2
	1
	1
	

	B.
	
	Lëndët profesionale                                  
(Gjithsej)
	6
(216)
	11
(396)
	7
(238)
	

	1
	L-37-893-26
	Teknologjia bazë 
	2
	-
	-
	NjN-20-III-0603-26

	2
	L-37-536-26
	Bazat e termohidraulikës
	2
	2
	-
	NjN-20-III-0609-26

	3
	L-37-926-26
	Sistemet e ngrohjes
	2
	2
	1
	NjN-20-III-0612-26

	4
	L-01-535-26
	Vizatim teknik
	-
	3
	-
	NjN-20-III-0601-26

	5
	L-02-537-26
	Njohuri për ndërtesat
	-
	2
	-
	NjN-20-III-0600-26

	6
	L-37-894-26
	Sistemet e ventilimit
	-
	2
	-
	NjN-20-III-0614-26

	7
	L-37-895-26
	Sistemet HVAC
	-
	-
	3
	NjN-20-III-0613-26

	8
	L-37-589-26
	Mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve ngrohëse ftohëse
	-
	-
	1
	NjN-20-III-0616-26

	9
	L-17-157-22
	Bazat e sipërmarrjes  
	-
	-
	2
	NjN-24-III-0492-26

	C.
	
	Module të detyruara të praktikës profesionale
                                                                    (Gjithsej)
	2
(72)
	12
(432)
	12
(408)
	

	1
	M-05-2562-26
	Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit 
	36
	-
	-
	NjN-20-III-0617-26

	2
	M-37-1664-26
	Përgatitje e elementeve tipike të tubacioneve
	36
	-
	-
	NjN-20-III-0611-26

	3
	M-04-1661-26
	Punime axhusterie
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0611-26

	4
	M-37-1663-26
	Punime në mure, dysheme dhe tavane
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0611-26

	5
	M-37-2563-26
	Instalimi i suporteve dhe kapëseve të tubave
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0611-26

	6
	M-37-2564-26
	Punime të lidhjes së tubave
	-
	72
	-
	NjN-20-III-0611-26

	7
	M-37-1797-26
	Shtrimi i linjave të qarkullimit të ujit 
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0612-26

	8
	M-37-2565-26
	Instalimi i pajisjeve të brendshme të sistemeve ngrohëse-ftohëse
	-
	72
	-
	NjN-20-III-0615-26

	9
	M-37-2566-26
	Instalimi i radiatorëve 
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0612-26

	10
	M-37-2567-26
	Përgatitja e elementeve të kanaleve të ajrit
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0614-26

	11
	M-37-2568-26
	Punime të lidhjes së kanaleve të ajrit
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0614-26

	12
	M-37-2569-26
	Punime instalimi të linjave të ventilimit
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0614-26

	13
	M-37-2570-26
	Instalimi i akumulatorëve
	-
	-
	33
	NjN-20-III-0614-26

	14
	M-37-1793-26
	Instalimi i kaldajës 
	-
	-
	87
	NjN-20-III-0612-26

	15
	M-37-2571-26
	Instalimi  i njësisë Rooftop
	-
	-
	54
	NjN-20-III-0613-26

	16
	M-37-1794-26
	Instalimi i pompës së nxehtësisë (Çiller) me ujë 
	-
	-
	33
	NjN-20-III-0613-26

	17
	M-37-2572-26
	Instalimi i pajisjeve fan-koil
	-
	-
	33
	NjN-20-III-0613-26

	18
	M-37-2573-26
	Provat e sistemit HVAC
	-
	-
	51
	NjN-20-III-0613-26

	19
	M-37-1796-26
	Shërbime të mirëmbajtjes dhe riparime të sistemeve ngrohëse-ftohëse
	-
	-
	51
	NjN-20-III-0616-26

	20
	M-37-2574-26
	Organizimi dhe planifikimi në instalimet e sistemeve ngrohëse-ftohëse
	-
	-
	66
	NjN-20-III-0610-26

	D.
	
	Module me zgjedhje të detyruar të praktikës profesionale                                                   (Gjithsej)
	1
(36)
	2
(72)
	3
(102)
	NjN-

	1
	M-04-1662-26
	Punime saldimi
	36
	-
	-
	NjN-20-III-0611-26

	2
	M-37-2575-26
	Matje dhe shënime në mure, dysheme dhe tavane  
	36
	-
	-
	NjN-20-III-0611-26

	3
	M-37-1673-26
	Lakimi tubave prej bakri 	
	-
	72
	-
	NjN-20-III-0611-26

	4
	M-37-2576-26
	Lidhje e tubave prej çeliku me saldim 
	-
	72
	-
	NjN-20-III-0611-26

	5
	M-37-2577-26
	Punime mekanike në kanale ajri me panele të paraizoluara/sanduiç
	-
	72
	-
	NjN-20-III-0614-26

	6
	M-37-2578-26
	Realizimi i skemave elektrike 
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0612-26

	7
	M-17-2198-25
	Drejtues për një ditë
	-
	36
	-
	NjN-24-III-0492-26

	8
	M-37-2579-26
	Instalimi i ventilatorëve 
	-
	-
	51
	NjN-20-III-0614-26

	9
	M-37-2580-26
	Instalimi i paneleve me rrezatim nga dyshemeja
	-
	-
	51
	NjN-20-III-0612-26

	10
	M-37-1792-26
	Instalimi i oxhakut të kaldajës
	-
	-
	51
	NjN-20-III-0612-26

	11
	M-37-2581-26
	Instalimi i njësive të ajrit AHU
	-
	-
	51
	NjN-20-III-0613-26

	12
	M-17-2199-25
	Shoqëria e nxënësve
	-
	-
	51
	NjN-24-III-0492-26

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
1080/
1116
	31/32
1116/
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IV. Udhëzime për planin mësimor.

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 10 dhe 11, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore).
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë për provimet e Maturës Shkollore Profesionale).
Një javë mësimore ka jo më shumë se 32 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në kualifikimin profesional,“Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MA).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e detyruara të praktikave profesionale (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet me zgjedhje të detyruar të praktikave profesionale (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

Mësimdhënësit e lëndëve teorike profesionale dhe moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara, shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësimdhënësit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të nxënit në shkollat profesionale të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Mësimdhënësit duhet të përdorin metoda të tilla të të nxënit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësimdhënësit është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësimdhënësit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre. 

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësimdhënësit përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve bëhet me nota (4÷10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.

Në përfundim të klasës 12, nxënësi i arsimuar në kualifikimin profesional ”Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, i nёnshtrohet provimeve të Maturës Shkollore Profesionale, sipas kuadrit ligjor në fuqi.

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të njohurive të përgjithshme, njohurive të profesionit dhe të kompetencave profesionale të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që kryhen në fushën e instalimeve ngrohëse-ftohëse.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Diplomën e Maturës Shkollore Profesionale, me Certifikatën e aftësimit profesional dhe me suplementin përkatës, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MEI, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezultatet e arritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor, si dhe në praktikën profesionale në biznes;
· rezultatet e provimeve përfundimtare të nivelit III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale 

1. Lënda “Teknologjia bazë” (L-37-893-26),  kl. 10 – 72 orë 

 Synimet e lëndës “Teknologjia bazë”, kl. 10.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknologjia bazë”, kl.10, nxënësit duhet:
· të klasifikojnë materialet metalike dhe jometalike; 
· të përkufizojnë vetitë fizike, kimike dhe teknologjike  të materialeve kryesore;  
· të përshkruajnë metalet e zeza, lidhjet e tyre dhe përdorimin në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të përshkruajnë metalet me ngjyrë, lidhjet e tyre dhe përdorimin në sistemet ngrohëse- ftohëse;
· të listojnë materialet jometalike që përdoren  në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të dallojnë materialet plastike dhe përdorimin e tyre  në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të klasifikojnë llojet e lidhjeve metalike të përdorura sipas metodës së bashkimit (të çmontueshme dhe të pa çmontueshme); 
· të shpjegojnë lidhjet e  pa çmontueshme nga lidhjet e çmontueshme  dhe përdorimin e tyre; 
· të dallojnë llojet e filetove të përdorura  në sistemet ngrohëse-ftohëse dhe ndryshimin mes tyre; 
· të përshkruajnë materialet hermetizuese të filetove; 
· të klasifikojnë guarnicionet dhe materialet hermetizuese;
· të shpjegojnë procesin dhe veglat që përdoren  për lidhjen me bulona, vida, dado;
· të shpjegojnë punimet kryesore mekanike (axhusterie) me vegla dore (matja, shënimi, prerja, shpimi, limimi, filetimi, zmerilimi);
· të përshkruajnë veglat dhe pajisjet e dorës që përdoren për punime axhusterie;
· të shpjegojnë proceset e lidhjeve të pjesëve metalike me ngjitje dhe saldim, veglat dhe pajisjet si dhe përdorimin e tyre;
· të përshkruajnë llojet e bashkimeve me saldim, veçoritë, teknikat dhe pajisjet që përdoren;
· të përshkruajnë veçoritë e ngjitjes së metaleve dhe lidhjeve të tyre si dhe teknologjinë e ngjitjes me kallaj;
· të përshkruajnë trarët/profilet metalike, suportet, elementet lidhëse dhe fiksuese mekanike, përdorimi/funksioni i tyre;
· të shpjegojnë mënyrën dhe teknikat e vendosjes së trarëve/profilet metalike, suporteve, elementeve lidhëse dhe fiksuese;
· të shpjegojnë rëndësinë e nivelimit të trarëve/profilet metalike, suporteve dhe pajisjeve;
· të shpjegojnë kuptimet bazë të statikës;
· të shpjegojnë kushtet e ekuilibrit;
· të përshkruajnë korrozionin dhe mbrojtjen nga korrozioni; 
· të identifikojnë papajtueshmëritë e materialeve në instalimet ftohëse-ngrohëse dhe pasojat teknike të tyre; 
· të vlerësojnë pajtueshmërinë kimike të materialeve me fluidet punuese;
· të shpjegojnë ndikimin e temperaturave dhe presionit në deformimin dhe qëndrueshmërinë e tubacioneve. 
· të klasifikojnë materialet izoluese termike të tubacioneve ngrohëse dhe kriteret e zgjedhjes sipas temperaturës. 

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologjia bazë”, kl.10 – 72 orë 

	Tema 1
	Hyrje për materialet metalike dhe jometalike 
	2 orë

	Tema 2
	Vetitë dhe provat e materialeve kryesore
	4 orë

	Tema 3
	Materialet metalike ferroze
	2 orë

	Tema 4
	Materialet metalike joferroze dhe lidhjet e tyre 
	6 orë

	Tema 5
	Materialet jometalike 
	4 orë

	Tema 6
	Njohuri të përgjithshme mbi axhusterinë
	2 orë

	Tema 7
	Tolerancat dhe sistemi i tolerancave  
	4 orë

	Tema 8
	Proceset e prerjes, shpimit dhe limimit 
	4 orë

	Tema 9
	Llojet e bashkimeve   
	2 orë

	Tema 10
	Bashkimet me filetë 
	3 orë

	Tema 11
	Bashkimet me ribatina dhe kiaveta 
	3 orë

	Tema 12
	Saldimi 
	4 orë

	Tema 13
	Ngjitja dhe veçoritë e saj 
	4 orë

	Tema 14
	Llojet e elementeve lidhës 
	6 orë

	Tema 15
	Teknika e montimit të elementeve lidhës
	4 orë

	Tema 16
	Zgjerimi termik i tubave
	4 orë

	Tema 17
	Korrozioni dhe mbrojtja prej tij
	6 orë

	Tema 18
	Llojet e trarëve metalikë (profilet)
	4 orë

	Tema 19
	Kushtet e ekuilibrit
	4 orë



2. Lënda: “Bazat e termohidraulikës” (L-37-536-26), kl.10-72 orë dhe kl.11-72 orë

 Synimet e lëndës “Bazat e termohidraulikës”, kl. 10.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e termohidraulikës”, klasa 10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë llojet, vetitë dhe parametrat e fluideve; 
· të përshkruajnë karakteristikat kimiko-fizike të ujit;
· të përshkruajnë presionin hidrostatik dhe vetitë e tij; 
· të përshkruajnë presionin e plotë manometrik dhe vakuumetrik; 
· të përshkruajnë ligjet e hidrostatikës dhe rëndësinë e tyre; 
· të përshkruajnë zbatimin e ligjit të Paskalit në hidraulikë (presat hidraulike dhe hidroakumulatorët); 
· të listojnë aparatet e matjes së trysnisë hidraulike; 
· të shpjegojnë parimin e punës së aparateve matëse të trysnisë; 
· të përshkruajnë elementet hidraulike të rrjedhjes së lëngjeve; 
· të përshkruajnë llojet e lëvizjes së lëngjeve;
· të përshkruajnë ekuacionin e Bernulit; 
· të shpjegojnë përdorimin e ekuacionit të Bernulit në probleme të ndryshme; 
· të përshkruajnë mënyrën e matjes së shpejtësisë dhe prurjes së fluideve; 
· [bookmark: _Hlk233564214]të përshkruajnë ndërtimin dhe përdorimin e tubit pito për matjen e shpejtësisë së rrjedhjes së fluideve;
· të përshkruajnë ndërtimin dhe përdorimin e tubit venturi për matjen e prurjes së fluideve;
· të përshkruajnë regjimet e lëvizjes së lëngjeve; 
· të përshkruajnë humbjet hidraulike dhe shkaqet e lindjes së tyre; 
· të përshkruajnë llojet e goditjes hidraulike;
· të shpjegojnë shkaqet që shkaktojnë goditjen hidraulike dhe faktorët që ndikojnë në përhapjen e saj;
· të argumentojnë rëndësinë e mënjanimit të goditjes hidraulike;
· të shpjegojnë mënyrat për mënjanimin e goditjes hidraulike; 
· të përshkruajnë mënyrën e llogaritjes së thjeshtë të tubacioneve; 
· të përshkruajnë rrjedhjen e fluideve nëpër tubacione;
· të përshkruajnë funksionin dhe tipet e pompave hidraulike; 
· të përshkruajnë funksionin dhe tipet e ventilatorëve.

  Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e termohidraulikës, kl. 10-72 orë.

	
	HIDROSTATIKA
	

	Tema 1
	Fluidet dhe vetitë e tyre
	4 orë

	Tema 2
	Karakteristikat kimiko-fizike të ujit
	2 orë

	Tema 3
	Presioni hidrostatik dhe vetitë e tij
	3 orë

	Tema 4
	Presioni i plotë manometrik dhe vakumetrik
	3 orë

	Tema 5
	Ekuacioni themelor i hidrostatikës
	4 orë

	Tema 6
	Ligji i Paskalit, zbatime të tij
	4 orë

	Tema 7
	Aparatet e matjes së trysnisë së lëngjeve   
	4 orë

	
	HIDRODINAMIKA
	

	Tema 8
	Elementet hidraulike të rrjedhjes së lëngjeve
	2 orë

	Tema 9
	Llojet e rrjedhjes së lëngjeve
	4 orë

	Tema 10
	Ekuacioni i Bernulit
	4 orë

	Tema 11
	Matja e shpejtësisë dhe e prurjes së lëngjeve
	4 orë

	Tema 12
	Regjimet e lëvizjes së lëngut
	4 orë

	Tema 13
	Humbjet hidraulike 
	6 orë

	Tema 14
	Rrjedhja nëpër vrima, hundëza
	4 orë

	Tema 15 151151514=5
	Rrjedhja e qëndrueshme nëpër tuba
	4 orë

	Tema 16
	Goditja hidraulike
	4 orë

	Tema 17
	Pompat hidraulike dhe llojet e tyre
	6 orë

	Tema 18
	Ventilatorët dhe llojet e tyre   
	6 orë



· Synimet e lëndës “Bazat e termohidraulikës, kl. 11.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e termohidraulikës”, klasa 11, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë mënyrat e trajtimit të ujit që përdoret në sistemet ngrohëse-ftohëse; 
· të përshkruajnë funksionin e impiantit të trajtimit të ujit; 
· të përshkruajnë karakteristikat e ujit në impiantet termike; 
· të përshkruajnë konceptin e nxehtësisë; 
· të përshkruajnë çfarë është termoteknika, parametrat, madhësitë dhe njësitë matëse; 
· të tregojnë burimet e energjisë (termike, mekanike, elektrike) dhe përdorimin e tyre; 
· të përshkruajnë ligjet e termodinamikës dhe zbatimin e tyre në procese termike; 
· të përshkruajnë proceset termoteknike; 
· të tregojnë mënyrat e transmetimit të nxehtësisë; 
· të përshkruajnë humbjet/përfitimet kryesore të nxehtësisë në ndërtesa;
· të interpretojnë fuqinë kalorifike të lëndëve djegëse; 
· të klasifikojnë llojet e lëndëve djegëse (të ngurta, të lëngëta dhe të gazta), ruajtjen e tyre dhe rregullat për mbrojtjen e mjedisit; 
· të përshkruajnë djegien dhe produktet e djegies në gjeneratorët e nxehtësisë;
· të përshkruajnë masat që merren për uljen e ndotjes së ajrit nga produktet e djegies;
· të përshkruajnë faktorët kryesorë të komfortit termik; 
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në komfortin termik; 
· të përkufizojnë përcjellshmërinë termike të materialeve të ndryshme dhe përdorimin e tyre.


· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e termohidraulikës”, kl. 11- 72 orë.

	Tema 1
	Trajtimi i ujit në sistemet ngrohëse-ftohëse
	6 orë

	Tema 2
	Hyrje në termoteknikë
	4 orë

	Tema 3
	Burimet e energjisë të sistemeve termike
	4 orë

	Tema 4
	Ligji i parë i termodinamikës
	4 orë

	Tema 5
	Ligji i dytë i termodinamikës   
	8 orë

	Tema 6
	Transmetimi i nxehtësisë me përcjellshmëri
	4 orë

	Tema 7
	Transmetimi i nxehtësisë me konveksion
	4 orë

	Tema 8
	Transmetimi i nxehtësisë me rrezatim
	4 orë

	Tema 9
	Transmetimi i nxehtësisë në mënyrë të përgjithshme
	4 orë

	Tema 10
	Humbjet e nxehtësisë në ndërtesa  
	6 orë

	Tema 11
	Lëndët djegëse
	4 orë

	Tema 12
	Produktet e djegies
	4 orë

	Tema 13
	Kërkesat e komfortit termik në mjedise të mbyllura
	6 orë

	Tema 14
	Cilësia e ajrit, përbërësit dhe treguesit e tij

	2 orë

	Tema 15
	Karakteristikat dhe përdorimi i materialeve termoizoluese   
	8 orë



3. Lënda “Sistemet e ngrohjes”  (L-37-926-26),  kl. 10–72 orë; klasa 11-72 orë dhe klasa 12 - 68 orë 

 Synimet e lëndës “Sistemet e ngrohjes”, kl. 10.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sistemet e ngrohjes” kl.10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë funksionin e tubave në sistemet e ngrohjes; 
· të përshkruajnë llojet dhe karakteristikat e tubave që përdoren në sistemet e ngrohjes (tuba prej çeliku, bakri, plastikë, alumino-plast);
· të përshkruajnë llojet  dhe funksionin e rakorderive që përdoren në sistemet e ngrohjes (rakorderi prej çeliku, bakri, plastike, tunxhi, etj);
· të grupojnë veglat dhe pajisjet e punës që përdoren për përpunimin dhe lidhjen e tubave sipas funksionit ;
· të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e veglave dhe pajisjeve të punës që përdoren për përpunimin dhe lidhjen e tubave;
· të shpjegojnë llojet, mënyrat dhe teknikat e përpunimit mekanik të tubave (tuba prej çeliku, bakri, plastikë, alumino-plast);
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat që përdoren për lidhjen e tubave prej çeliku;
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat që përdoren për lidhjen e tubave prej bakri;
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat që përdoren për lidhjen e tubave plastikë;
· të përshkruajnë veglat e punës që përdoren për lidhjen e tubave alumino-plast;
· të përshkruajnë metodat kryesore të ngrohjes;
· të përshkruajnë sistemet e ngrohjes individuale dhe qendrore;
· të klasifikojnë sistemet e ngrohjes sipas transportuesve të nxehtësisë;
· të analizojnë veçoritë dhe funksionimin e sistemeve të ngrohjes që përdorin transportues të ndryshëm të nxehtësisë (ujë, avull uji, ajër);
· [bookmark: _Hlk233547543]të shpjegojnë strukturën dhe komponentët e sistemeve të ngrohjes individuale dhe qëndrore me ujë, avull dhe ajër; 
· të klasifikojnë sistemet e ngrohjes me ujë sipas mënyrës së qarkullimit të ujit;
· të përshkruajnë karakteristikat e sistemeve me qarkullim natyral dhe qarkullim të detyruar përparësitë dhe të metat;
· të klasifikojnë sistemet e ngrohjes me ujë sipas konstruksionit;
· të përshkruajnë përparësitë dhe të metat e përdorimit të sistemeve të ngrohjes një dhe dy tubore;
· të shpjegojnë funksionimin e sistemeve të ngrohjes me skema të ndryshme shpërndarjes dhe të kthimit të ujit;
· të shpjegojnë veçoritë e sistemeve të ngrohjes me qarqe primare dhe sekondare;
· të shpjegojnë skemat e shpërndarjes së ujit të ngrohtë (shpërndarje horizontale dhe vertikale; nga sipër dhe nga poshtë);
· të shpjegojnë skemat e kthimit të ujit në kaldajë (kthim direkt, revers, i kombinuar)
· të shpjegojnë skemat e sistemit të ngrohjes me kolektorë;
· të përshkruajnë llojet e sistemeve me rrezatim, përparësitë dhe të metat;
· të përshkruajnë strukturën e sistemeve të ngrohjes nga dyshemeja;
· të përshkruajnë llojet e rrymës elektrike;
· të shpjegojnë parametrat e rrymës elektrike dhe marrëdhënien mes tyre (ligjin e Ohmit);
· të  shpjegojnë  elementet dhe parametrat e qarkut të thjeshtë elektrik;
· të përshkruajnë efektet e rrymës elektrike;
· të shpjegojnë ndërtimin, funksionin dhe përdorimin e indikatorit dhe multimetrit;
· të përshkruajnë materialet që përdoren në instalime elektrike;
· të shpjegojnë rreziqet nga elektriciteti dhe mbrojtjen nëpërmjet tokëzimit dhe nulifikimit.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sistemet e ngrohjes”, kl.10 – 72 orë 

	
	Tubat dhe lidhja e tubave
	

	Tema 1
	Tubat dhe rakorderitë 
	8 orë

	Tema 2
	Veglat e punës 
	10 orë

	Tema 3
	Përpunimi mekanik i tubave
	4 orë

	Tema 4
	Lidhja e tubave
	8 orë

	
	Metodat dhe sistemet e ngrohjes
	

	Tema 5
	Metodat e ngrohjes
	2 orë

	Tema 6
	Elementet e sistemeve të ngrohjes
	4 orë

	
	Ngrohja me ujë
	

	Tema 7
	Sistemet e ngrohjes me ujë
	4 orë

	Tema 8
	Skemat dytubore 
	8 orë

	Tema 9
	Skemat me kolektor shpërndarës
	6 orë

	Tema 10
	Sistemet e ngrohjes me rrezatim
	6 orë

	
	Elektriciteti
	

	Tema 11
	Rryma elektrike 
	4 orë

	Tema 12
	Qarku elektrik
	4 orë

	Tema 13
	Rreziqet dhe mbrojtja nga rryma elektrike 
	4 orë



 Synimet e lëndës “Sistemet e ngrohjes”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sistemet e  ngrohjes” kl.11, nxënësit duhet:
· [bookmark: _Hlk233549596]të shpjegojnë rolin e pajisjeve dhe valvulave (të mbrojtjes dhe sigurisë;  matjes dhe kontrollit;  komanduese dhe rregulluese) në sistemet e ngrohjes;
· të përshkruajnë llojet dhe ndërtimin e  pajisjeve dhe valvulave (të mbrojtjes dhe sigurisë,  matjes dhe kontrollit, komanduese dhe rregulluese) në sistemet e ngrohjes;
· [bookmark: _Hlk233548412]të shpjegojnë funksionimin e pajisjeve dhe valvulave (të mbrojtjes dhe sigurisë;  matjes dhe kontrollit; komanduese dhe rregulluese) në sistemet e ngrohjes;
· të shpjegojnë rolin, ndërtimin dhe funksionimin e filtrave;
· të përshkruajnë llojet, funksionimin dhe ndërtimin e enëve të zgjerimit;
· të analizojnë llojet dhe funksionet e pompave (qarkulluese, hidraulike) që përdoren në sistemet e ngrohjes;
· të klasifikojnë pajisjet ngrohëse (radiatorët, panelet rrezatuese, konvektorët) sipas llojit;
· të përshkruajnë llojet dhe ndërtimin e pajisjeve ngrohëse (radiatorët, panelet rrezatuese, konvektorët);
· të përshkruajnë funksionimin e pajisjeve ngrohëse;
· të listojnë veglat e punës për instalimin e pajisjeve të brendshme të sistemeve të ngrohjes;
· të përshkruajnë llojet e suporteve mbajtëse  dhe elementeve fiksues të tubave;
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat e shtrimit dhe fiksimit të tubave/linjave;
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat e instalimit të filtrave në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të përshkruajnë funksionin, llojet e kolektorëve, materialet dhe pjesët përbërëse të kolektorëve; 
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat e instalimit të kolektorëve të sistemeve të ngrohjes;
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat e montimit të enëve të zgjerimit;
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat e montimit të pompave (qarkulluese; hidraulike) të sistemeve të ngrohjes;
· të përshkruajnë llojet e depozitave të lëndëve djegëse, ndërtimin, karakteristikat e tyre;
· të shpjegojnë mënyrat dhe kushtet e montimit të depozitës së lëndës djegëse;
· të argumentojnë rëndësinë e termorregullimit në sistemet e ngrohjes;
· të shpjegojnë llojet dhe mënyrat e realizimit të termorregullimit;
· të shpjegojnë pajisjet/aparatet me të cilat kryhet termorregullimi në sistemet e ngrohjes.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sistemet e ngrohjes”, kl.11 – 72 orë 

	
	Pajisjet e ngrohjes
	

	Tema 1
	Radiatorët
	6 orë

	Tema 2
	Panelet rrezatuese
	6 orë

	Tema 3
	Konvektorët
	4 orë

	
	Valvulat dhe pajisjet
	

	Tema 4
	Valvulat 
	10 orë

	Tema 5
	Filtrat 
	4 orë

	Tema 6
	Pajisjet e matjes dhe kontrollit 
	2 orë

	Tema 7
	Pompat 
	4 orë

	Tema 8
	Enët e zgjerimit
	4 orë

	
	Instalime
	

	Tema 9
	Instalimi i tubacioneve
	6 orë

	Tema 10
	Instalimi i armaturave
	2 orë

	Tema 11
	Instalimi i enës së zgjerimit
	2 orë

	Tema 12
	Instalimi i pompave
	4 orë 

	Tema 13
	Instalimi i radiatorëve
	2 orë

	Tema 14
	Instalimi i kolektorëve shpërndarës
	4 orë

	Tema 15
	Instalimi i ngrohjes me rrezatim nga dyshemeja
	2 orë

	
	Kontrolli dhe termorregullimi
	

	Tema 16
	Kontrolli dhe termorregullimi
	6 orë

	
	Rezervimi i lëndëve djegëse
	

	Tema 17
	Impiantet e rezervimit të lëndëve djegëse
	4 orë



 Synimet e lëndës “Sistemet e ngrohjes”, kl. 12
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sistemet e ngrohjes” kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë ndërtimin, funksionin dhe llojet e kaldajave;
· të klasifikojnë kaldajat sipas burimit të energjisë;
· të rendisin kushtet teknike që duhet të plotësoj një dhomë kaldaje;
· të shpjegojnë raportin ajër/lëndë djegëse për të pasur një djegie sa më ekonomike dhe me ndotje minimale të mjedisit;
· të përshkruajnë funksionin dhe pjesët përbërëse të oxhakut;
· të argumentojnë rëndësinë e llogaritjes së saktë të lartësisë së oxhakut dhe të përdorimit të filtrave;
· të shpjegojnë mënyrën, procedurën dhe teknikat e shtrimit dhe fiksimit të tubit të tymit si dhe vendosjes së kapuçit;
· të përshkruajnë mënyrat, procedurën dhe teknikat e instalimit të kaldajës;
· të përshkruajnë teknikat e lidhjes së kaldajës me djegësin;
· të shpjegojnë teknikat e lidhjeve elektrike të kaldajës;
· të shpjegojnë teknikat e mbushjes së sistemit me ujë;
· të shpjegojnë sistemet e rregullimit automatik të punës së kaldajës (kompjuter, sensor);
· të shpjegojnë komandat që afishohen në monitorin e kaldajës;
· të shpjegojnë mënyrën e realizimit të provës me ngarkesë;
· të shpjegojnë strukturën dhe komponentët e sistemeve të kombinuara të ngrohjes; 
· të përshkruajnë funksionimin e sistemeve të kombinuara të ngrohjes.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sistemet e ngrohjes”, kl.12 – 34 orë 

	
	Prodhuesit e nxehtësisë
	

	Tema 1
	Prodhuesit e nxehtësisë
	12 orë

	Tema 2
	Instalimi i kaldajës
	10 orë

	Tema 3
	Oxhaku
	6 orë

	Tema 4
	Sistemet e kombinuara të ngrohjes
	6 orë



4. Lënda “Vizatim teknik” (L-01-535-26),  kl. 11 – 108 orë 

 Synimet e lëndës “Vizatim teknik”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatim teknik”, kl.11, nxënësit duhet:
· të argumentojnë rëndësinë e vizatimit teknik dhe skematik;
· të listojnë veglat dhe pajisjet e vizatimit teknik për të kryer vizatime dhe skica;
· të përshkruajnë llojet e shkrimit teknik;
· të dallojnë formatet bazë të vizatimit teknik dhe elementet e tij;
· të shpjegojnë llojet e vijave në vizatimin teknik dhe përdorimin e tyre;
· të përshkruajnë shkallët e paraqitjes së trupave në vizatimin teknik;
· të listojnë rregullat bazë të dimensionimit në vizatimin teknik;
· të përshkruajnë  rregullat e projektimit në rrafshet e projektimit, në epurë dhe hapësirë;
· të interpretojnë vizatimet e pamjeve dhe prerjeve në plane të ndryshme të  trupave;
· të interpretojnë planimetrinë, pamjet dhe prerjet e  trupave të ndryshme;
· të interpretojnë simbolet, skicat dhe projektet teknike;
· të interpretojnë paraqitjet aksonometrike të trupave të ndryshme;
· të përshkruajnë dallimet e paraqitjeve skematike nga ato reale në vizatim teknik;
· të interpretojnë shmangiet gjeometrike, tolerancat dhe ashpërsitë e sipërfaqeve të detaleve;
· të përshkruajnë radhën e vizatimeve të bashkimeve të detaleve;
· të interpretojnë shenjat konvencionale të tubacioneve, valvulave dhe pajisjeve në sistemet e ftohjes dhe ngrohjes; 
· të interpretojnë vizatime të planimetrisë, pamjes, prerjes për një ndërtesë;
· të interpretojnë paraqitjet aksonometrike të skemave të instalimeve në sistemin ngrohës-ftohës;
· të përshkruajnë rëndësinë e vizatimeve me kompjuter dhe programet përkatëse;
· të përshkruajnë standardet në vizatimin teknik;
· të përshkruajnë gabimet më të zakonshme në leximin e vizatimeve teknike të skemave të instalimeve të sistemit ngrohës-ftohës.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatim teknik”, kl.11 – 108 orë 

	Tema   1
	Materialet, veglat dhe pajisjet e vizatimit teknik 
	2 orë

	Tema   2
	Vizatimi me dorë të lirë, skicimi 
	6 orë

	Tema   3
	Llojet e vijave 
	4 orë

	Tema   4
	Formatet standarde, korniza dhe vula 
	4 orë

	Tema   5
	Shkrimi teknik
	6 orë

	Tema   6
	Ndërtimet gjeometrike
	6 orë

	Tema   7
	Paraqitjet me disa pamje 
	6 orë

	Tema   8
	Vendosja e përmasave dhe shkallët e vizatimit teknik 
	4 orë

	Tema   9
	Skicat dhe vizatimet e detaleve
	6 orë

	Tema 10
	Paraqitjet me prerje
	6 orë

	Tema 11
	Paraqitja dhe leximi i bashkimeve me filetë 
	6 orë

	Tema 12
	Paraqitja dhe leximi i bashkimeve me kiaveta, me kunja dhe me perçina
	6 orë

	Tema 13
	Paraqitja, shënimi dhe leximi i bashkimeve me saldim
	6 orë

	Tema 14
	Shkallët dhe përmasat në vizatimet e ndërtimit 
	6 orë

	Tema 15
	Elemente të shenjave dalluese të ndërtimit
	4 orë

	Tema 16
	Prerjet dhe seksionet në vizatimet e ndërtimit 
	4 orë

	Tema 17
	Paraqitja dhe interpretimi i instalimeve të ngrohjes 
	6 orë

	Tema 18
	Paraqitja dhe interpretimi i instalimeve të ngrohjes – ftohjes  
	6 orë

	Tema 19
	Vizatimet me kompjuter
	6 orë

	Tema 20
	Paraqitja dhe interpretimi i skemave të thjeshta elektrike
	4 orë

	Tema 21
	Standardet në vizatimin teknik
	4 orë



4. Lënda  “Njohuri  për ndërtesat”  (L-02-537-26),  kl. 11 - 72 orë
 Synimet e lëndës “Njohuri për ndërtesat”,  kl. 11.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Njohuri për ndërtesat”, klasa 11, nxënësit duhet:
· të klasifikojnë materialet që përdoren në ndërtesa;
· të përkufizojnë vetitë kryesore të materialeve që përdoren në ndërtesa (fizike, mekanike, kimike);
· të përshkruajnë llojet, karakteristikat dhe përdorimin e materialeve prej guri (shkëmbinjtë, guri natyror, zhavorri);
· të shpjegojnë llojet, karakteristikat dhe përdorimin e materialeve mbushëse/inerte (rëra, granili, çakëlli);
· të shpjegojnë llojet, karakteristikat dhe përdorimin e materialeve lidhëse;
· të shpjegojnë llojet dhe karakteristikat e llaçeve;
· të shpjegojnë përbërjen dhe përgatitjen e llaçeve;
· të shpjegojnë llojet dhe karakteristikat e betoneve;
· të shpjegojnë përbërjen dhe përgatitjen e betoneve;
· të analizojnë llojet dhe karakteristikat e materialeve qeramike;
· të përshkruajnë përdorimin e materialeve qeramike në ndërtesa;
· të përshkruajnë llojet, karakteristikat e materialeve prej druri në ndërtesa;
· të përshkruajnë përdorimin e materialeve prej druri në ndërtesa;
· të shpjegojnë përdorimin e materialeve plastike në ndërtesa;
· të shpjegojnë përdorimin e metaleve në ndërtesa;
· të përshkruajnë llojet dhe vetitë e materialeve termoizoluese që përdoren në ndërtesa; 
· të përshkruajnë llojet dhe vetitë e materialeve hidroizoluese që përdoren në ndërtesa;
· të përshkruajnë llojet dhe vetitë e materialeve akustike që përdoren në ndërtesa;
· të  përshkruajnë llojet e ndërtesave sipas funksionit;
· të përshkruajnë elementet konstruktive të ndërtesës (themelet, kolonat, ndërkatet, çatitë, tarracat, shkallët, muret e brendshme dhe të jashtme, dyshemetë, tavanet, dritaret, katin);
· të përshkruajnë funksionin dhe materialet e përdorura në to; 
· të përshkruajnë mënyrën e ndërtimit të tyre;
· të përshkruajnë pajisjet kryesore dhe ndihmëse që përdoren në ndërtim për punime në lartësi;
· të përshkruajnë llojet e instalimeve teknike të ndërtesave (rrjetet e ndryshme);
· të  përshkruajnë elementet e rrjetit të brendshëm elektrik të ndërtesave;
· të përshkruajnë funksionin dhe elementet përbërëse të tyre;
· të përshkruajnë llojet, karakteristikat dhe përdorimin e materialeve elektroizoluese.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Njohuri për ndërtesat”,  kl. 11-72 orë.

	Tema 1
	Materialet e ndërtimit
	4 orë

	Tema 2
	Materialet prej guri
	2 orë

	Tema 3
	Materialet inerte
	2 orë

	Tema 4
	Materialet lidhëse 
	4 orë

	Tema 5
	Llaçet
	4 orë

	[bookmark: _Hlk233848286]Tema 6
	Betonet
	4 orë

	Tema 7
	Materialet prej qeramike 
	4 orë

	Tema 8
	Materialet izoluese
	6 orë

	Tema 9
	Materialet prej druri
	4 orë

	Tema 10
	Materialet metalike
	2 orë

	Tema 11
	Njohuri për ndërtesat
	6 orë

	Tema 12
	Elementet kryesore të ndërtesave
	6 orë

	Tema 13
	Themelet e ndërtesave
	4 orë

	Tema 14
	Muret e ndërtesave
	4 orë

	Tema 15
	Ndërkatet e ndërtesave
	4 orë

	Tema 16
	Pajisjet për punime në lartësi
	2 orë

	Tema 17
	Rrjetet teknike të ndërtesave 
	4 orë

	Tema 18
	Rrjeti i brendshëm elektrik i ndërtesave
	4 orë

	Tema 19
	Materialet elektroizoluese
	2 orë



6. Lënda “Sistemet e ventilimit” (L-37-894-26),  kl. 11–72 (orë )

 Synimet e lëndës “Sistemet e ventilimit”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sistemet e ventilimit”, kl.11, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë parimet bazë të ventilimit dhe rëndësinë e tij;
· të përshkruajnë  ndotësit kryesorë të ajrit (lagështia, nxehtësia, gazrat, pluhurat, etj);
· të klasifikojnë llojet e sistemeve të ventilimit (infiltrimi, eksfiltrimi, etj);
· të përshkruajnë karakteristikat e sistemit me ventilim natyral;
· të përshkruajnë  ndërtimin dhe mënyrën e funksionimit të ventilimit natyral;
· të shpjegojnë këmbimin e ajrit nën veprimin e faktorëve të ndryshëm (presioni gravitiv, presioni i erës, presioni i përbashkët);
· të përshkruajnë llojet e ventilimit natyral të ndërtesave të banimit (dyer, dritare, deflektorë, oxhaqe, ventilues, etj);
· të përshkruajnë mënyrat e shpërndarjes së ajrit në sistemet e ventilimit mekanik; 
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e ventilatorëve;
· të përshkruajnë mënyrën e rregullimit të  qarkullimit të ajrit  në sistemet e ventilimit; 
· të përshkruajnë mënyrën e rregullimit të shpejtësisë së ventilatorit  në sistemet e ventilimit;
· të përshkruajnë karakteristikat e komfortit në sistemet e ventilimit;
· të klasifikojnë llojet e pajisjeve për shpërndarjen e ajrit  në sistemet e ventilimit (grilat e ajrit, horizontale, kuadratike, difuzorët tavanor, difuzor nga dyshemeja, etj);
· të përshkruajnë teknikat e instalimit të pajisjeve për shpërndarjen e ajrit;
· të përshkruajnë karakteristikat e tubave/kanaleve në sistemet e ventilimit (sipas formës, materialeve të ndërtimit, karakteristikave teknike); 
· të përshkruajnë teknikat e vendosjes së kanaleve të ventilimit  dhe mbajtëseve;
· të përshkruajnë karakteristikat që duhet të kenë kanalet e ventilimit;
· të përshkruajnë llojet dhe funksionin e pajisjeve speciale të vendosura në tubacionet e sistemit të ventilimit; (fashetat antivibruese, farfalla antizjarr, damper, delagështues, farfallat e rregullimit të ajrit, etj);
· të tregojnë rëndësinë e termoizolimit të kanaleve të ventilimit në sistemet e ventilimit.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sistemet e ventilimit”, kl.11 – 72 orë 

	Tema   1
	Njohuri të përgjithshme mbi ventilimin
	6 orë

	Tema   2
	Ventilimi  natyral i ndërtesave të banimit
	4 orë

	Tema   3
	Shpërndarja e ajrit në ventilimin mekanik
	8 orë

	Tema   4
	Ventilatorët, ndërtimi dhe funksionimi i tyre
	8 orë

	Tema   5
	Karakteristikat e komfortit në sistemet e ventilimit
	2 orë

	Tema   6
	Grilat e ajrit, karakteristikat dhe përdorimi i tyre
	6 orë

	Tema   7
	Difuzorët, karakteristikat dhe përdorimi i tyre
	6 orë

	Tema   8
	Instalimi i pajisjeve për shpërndarjen e ajrit  
	8 orë

	Tema  9
	Karakteristikat e kanaleve të ventilimit
	6 orë

	Tema   10
	Teknikat e vendosjes së kanaleve
	6 orë

	Tema   11
	Farfallat kundër zjarrit dhe përdorimi i tyre
	2 orë

	Tema  12
	Damperat, pajisjet e tjera speciale dhe përdorimi i tyre
	2 orë

	Tema   13
	Termoizolimi i kanaleve të sistemeve të ventilimit 
	8 orë



7. Lënda “Sistemet HVAC” (L-37-895-26),  kl. 12 – 102 orë 

 Synimet e lëndës “Sistemet HVAC”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sistemet HVAC”, kl.12, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë parimet bazë të kondicionimit të ajrit dhe  rëndësinë e tij;
· të shpjegojnë elementet e avulluesve dhe kondensuesve;
· të shpjegojnë parimet e funksionimit të valvulave droseluese;
· të listojnë llojet,  funksionimin  dhe karakteristikat e sistemeve të ajrit të kondicionuar;
· të përshkruajnë sistemet e ajrit të kondicionuar SPLIT, MULTISPLIT, VRV/VRF dhe funksionimin e tij;
· të përshkruajnë teknikat e instalimit të sistemeve të ajrit të kondicionuar SPLIT,  MULTISPLIT,  VRV/VRF;
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve të ajrit të kondicionuar ajër-ajër dhe  ajër-ujë;
· të përshkruajnë teknikat e instalimit të sistemit të ajrit të kondicionuar ajër-ajër dhe ajër ujë;
· të shpjegojnë mënyrat e lidhjeve të pajisjeve të jashtme me pajisjet e brendshme;
· të përshkruajnë lidhjet elektrike të pajisjeve të kondicionimit;
· të përshkruajnë llojet dhe funksionimin e njësive të trajtimit të ajrit në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të përshkruajnë kushtet teknike të mjediseve ku do montohen dhe instalohen njësitë e trajtimit të ajrit;
· të përshkruajnë pjesët përbërëse të pajisjeve Rooftop;
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat e lidhjes së pajisjeve Rooftop;
· të shpjegojnë mënyrat dhe teknikat e lidhjeve të kanaleve të ajrit me njësitë e trajtimit të ajrit;
· të shpjegojnë  llojet e filtrave të ajrit  në njësitë e trajtimit të ajrit dhe karakteristikat e tyre; 
· të përshkruajnë mënyrat e instalimit të ventilatorëve në njësitë e trajtimit të ajrit;
· të shpjegojnë llojet e damperave të ajrit në njësitë e trajtimit të ajrit dhe karakteristikat e tyre;
· të përshkruajnë mënyrat dhe teknikat e lidhjes së njësive të trajtimit të ajrit me sistemet e ngrohje/ftohjes;
· të përshkruajnë llojet e sensorëve të parametrave të ajrit dhe karakteristikat e tyre;
· të përshkruajnë mënyrat e instalimit të sensorëve të parametrave të ajrit në njësitë e trajtimit të ajrit në sistemet  ngrohëse-ftohëse;
· të listojnë llojet e sistemeve BMS;
· të përshkruajnë teknikat e lidhjes së pajisjeve të trajtimit të ajrit me sistemin BMS;
· të përshkruajnë llojet e gazeve teknike për sistemet ngrohëse-ftohëse karakteristikat e tyre;
· të përshkruajnë teknikat e mbushjes/zbrazjes me gaz të kompresorit të pajisjeve të njësive të trajtimit të ajrit në Rooftop;
· të përshkruajnë mjediset ku montohen pompat e nxehtësisë;
· të përshkruajnë mënyrat dhe teknikat e instalimit dhe lidhjes së pompave të nxehtësisë me linjat e tubacioneve;
· të përshkruajnë teknikat e lidhjes së pompës së nxehtësisë;
· të përshkruajnë veglat e punës që përdoren për instalimin e pompës së nxehtësisë, funksioni, ndërtimin dhe përdorimin e tyre;
· të përshkruajnë teknikat e lidhjeve elektrike të pompës së nxehtësisë;
· të përshkruajnë teknikat e mbledhjes së kondensatit, dhe vendin e shkarkimit;
· të shpjegojnë ndryshimin e kompresorëve on/off me kompresorët inverter;
· të përshkruajnë teknikat e mbushjes së sistemit me ujë/gaz;
· të shpjegojnë funksionimin e valvulave të shërbimit dhe të pompave të mbushjes me gaz të pompës së nxehtësisë;
· të përshkruajnë veglat e duhura për të bërë montimin e pompave të nxehtësisë;
· të përshkruajnë llojet dhe pjesët përbërëse të pajisjeve fan-koil (FCU);
· të shpjegojnë teknikat e instalimit të pajisjeve fan-koil.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sistemet HVAC”, kl.12 – 102 orë 

	Tema 1
	Njohuri për kondicionimin 
	    6 orë

	Tema 2
	Njohuri për përfitimet e nxehtësisë  
	4 orë

	Tema 3
	Elementet përbërës të avulluesve 
	3 orë

	Tema 4
	Elementet përbërës të kondensuesve
	3 orë

	Tema 5
	Valvulat droseluese  
	4 orë

	Tema 6
	Sistemet SPLIT, MULTISPLIT
	5 orë

	Tema 7
	Sistemet VRV/VRF
	5 orë

	Tema 8
	Sistemet ajër-ajër 
	5 orë

	Tema 9
	Sistemet ajër-ujë
	5 orë

	Tema 10
	Njësitë e trajtimit të ajrit ROOFTOP
	6 orë

	Tema 11
	Njësitë e trajtimit të ajrit AHU
	6 orë

	Tema 12
	Instalimi i njësive të trajtimit të ajrit në sistemet HVAC
	6 orë

	Tema 13
	Sistemet e menaxhimit të ndërtesave (BMS) 
	6 orë

	Tema 14
	Kompresorët në pajisjet e kondicionimit
	6 orë

	Tema 15
	Gazet ftohës (trupat e punës)
	6 orë

	Tema 16
	Pompat e nxehtësisë (CHILLER)
	6 orë

	Tema 17
	Instalimi i pompave të nxehtësisë
	6 orë

	Tema 18
	Lidhjet elektrike të pajisjeve të sistemit HVAC
	4 orë

	Tema 19
	Pajisjet e brendshme të sistemeve HVAC
	6 orë

	Tema 20
	Valvulat e shërbimit dhe të pompave të mbushjes me gaz
	4 orë



8. Lënda “Mirëmbajtje dhe riparime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” (L-37-589-26), kl. 12 – 34 orë

 Synimet e lëndës “Mirëmbajtje dhe riparime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”, kl. 12

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Mirëmbajtje dhe riparime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”,
klasa 12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë punimet e mirëmbajtjes në sistemet ngrohëse-ftohëse; 
· të shpjegojnë rëndësinë e shërbimeve periodike në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të interpretojnë grafikun e shërbimeve dhe mirëmbajtjes në sisteme ngrohëse-ftohëse;
· të listojnë kontrollet periodike që duhet të kryhen në instalimet ngrohëse-ftohëse;
· të përshkruajnë kontrollet në elementet përbërëse të sistemeve ngrohëse ftohëse;
· të shpjegojnë llojet dhe mënyrat e kryerjes së kontrolleve të sistemeve ngrohëse-ftohëse; 
· të shpjegojnë shërbimet e nevojshme gjatë kalimeve sezonale në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të përshkruajnë shërbime periodike në pajisjet e brendshme/valvulat e sistemit ngrohës-ftohës;
· të përshkruajnë shërbime periodike në kaldaja;
· të përshkruajnë shërbime periodike në pompa nxehtësie;
· të përshkruajnë shërbime periodike në pajisjet rooftop;
· të përshkruajnë mënyrat e pastrimit të elementeve përbërëse të sistemeve ngrohës ftohës;
· të përshkruajnë mënyrat dhe teknikat e pastrimit të filtrave;
· të përshkruajnë mënyrat dhe teknikat e pastrimit të kondensuesit;
· të përshkruajnë mënyrën dhe teknikën e pastrimit të pajisjeve ngrohëse-ftohëse (radiatorë; fan-koil; panele rrezatuese);
· të shpjegojnë rëndësinë e interpretimit të dokumentacionit shoqërues të solucioneve të ndryshme pastruese.
· të përshkruajnë pjesët që kanë nevojë për lubrifikim (motorët elektrikë, ventilatorët, etj) në sistemet ngrohëse-ftohëse; 
· të përshkruajnë mënyrat e lubrifikimit për pjesët lëvizëse në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të përshkruajnë procedurën e kontrollit të niveleve të lëngjeve dhe/ose gazeve në sistemet ngrohëse-ftohëse; 
· të shpjegojnë arsyen e humbjeve të fluidit të punës në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të argumentojnë rëndësinë e rimbushjes me fluid pune të sistemevet ngrohëse-ftohëse;
· të përshkruajnë llojet e  defekteve të  ndryshme në sistemet ngrohëse-ftohëse; 
· [bookmark: _Hlk232899959]të tregojnë mënyrat e identifikimit/ diagnostikimit të defekteve të ndryshme në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të shpjegojnë procedurat për identifikimin e elementeve të dëmtuar në sistemet ngrohëse-ftohëse; 
· të përshkruajnë instrumentet dhe pajisjet që përdoren për identifikimin/ diagnostikimin e defekteve në tuba dhe pajisje;
· të përshkruajnë mënyrën e interpretimit të kodeve të gabimit në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të analizojnë kodet e defekteve në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të interpretojnë kodet e defekteve në sistemet ngrohëse-ftohëse;
· të shpjegojnë procedurat për zëvendësimin e elementeve të dëmtuar;
· të shpjegojnë rëndësinë e zbatimit të procedurave të duhura gjatë riparimit të defektit në linja;
· të përshkruajnë formate të dokumentimit të punimeve të mirëmbajtjes;
· të përshkruajnë formate të dokumentimit të punimeve të riparimit;
· të shpjegojnë rëndësinë e dokumentimit për punimet e mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve ngrohëse-ftohëse.

· Përmbajtjet e përgjithshme lëndës “Mirëmbajtje dhe riparime në sistemet ngrohëse-ftohëse”, kl. 12– 34 orë.

	Tema 1
	Njohuri mbi mirëmbajtjen e sistemeve ngrohëse-ftohëse
	4 orë

	Tema 2
	Kontrollet periodike në sistemet ngrohëse-ftohëse
	4 orë

	Tema 3
	Shërbime periodike në sistemet ngrohëse-ftohëse 
	4 orë

	Tema 4
	Shërbime pastrimi në sistemet ngrohëse-ftohëse 
	5 orë

	Tema 5
	Shërbime në linjën e fluidit të punës
	5 orë

	Tema 6
	Defektet në sisteme ngrohëse-ftohëse 
	4 orë

	Tema 7
	Diagnostikimi i defekteve në sistemet ngrohëse-ftohëse
	6 orë

	Tema 8
	Dokumentimi i shërbimeve dhe riparimeve
	2 orë



9. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22),  kl. 12 – 68 orë 

1. Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontekstin individual dhe shoqëror;
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve;
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontekstin e nismave sipërmarrëse;
· të kryejnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhshme;
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to;
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup;
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore;
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj;
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme;
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit digjital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes;
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale;
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre;
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si: tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj;
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve;
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje;
· të përshkruajnë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 68 orë 

	Tema 1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema 2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	3 orë

	Tema 3
	Vetëvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema 4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	3 orë

	Tema 5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema 6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema 7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	3 orë

	Tema 8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema 9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi digjital dhe mediat sociale
	4 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	4 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	4 orë




IX. Përshkruesit e moduleve të detyruar të praktikës profesionale

1. Moduli “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SIGURIA NË PUNË DHE MBROJTJA E MJEDISIT

	M-05-2562-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul teoriko-praktik që i aftëson nxënësit për të shpjeguar rëndësinë e zbatimit të legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë, për të zbatuar rregullat dhe procedurat e sigurisë në punë, si dhe për të zbatuar parimet e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi shpjegon rëndësinë e zbatimit të standardeve dhe legjislacionit shqiptar për rregullat e sigurimit teknik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik dhe të sigurisë në punë për instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse; 
· të përshkruajë domosdoshmërinë e përdorimit të manualeve të mjeteve dhe pajisjeve të punës për garantimin e sigurisë në punë;
· të interpretojë saktë sinjalistikën orientuese, paralajmëruese dhe ndaluese në objekte ku kryhen punime për instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse (tabela, rrethime, etj);
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të sinjalistikës në mjedisin e punës;
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të procedurave të evakuimit në raste emergjence; 
· të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të mjeteve të mbrojtjes nga zjarri dhe të kutisë së MZSH-së; 
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregulloreve për përdorimin e solucioneve me përmbajtje kimike të rrezikshme;
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të manualeve të përdorimit dhe funksionimit të mjeteve dhe pajisjeve të sigurisë;
· të identifikojë karakteristikat e një mjedisi të qëndrueshëm;
· të shpjegojë mënyrat e përdorimit racional të energjisë dhe materialeve;
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave të mbrojtjes së mjedisit për ndarjen e mbetjeve sipas llojit;
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregulloreve përkatëse për depozitimin e mbetjeve;
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave të sigurisë për ruajtjen dhe magazinimin e materialeve që rrezikojnë ndotjen e mjedisit;
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të protokolleve në raste të gjendjes së jashtëzakonshme.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi zbaton rregullat dhe procedurat e sigurisë në punë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë legjislacionin shqiptar në fuqi për sigurinë dhe shëndetin në punë;
· të përdorë mjetet dhe pajisjet mbrojtëse individuale dhe kolektive gjatë instalimit të pajisjeve dhe elementeve përbërës të sistemeve të ngrohje-ftohjes sipas rregulloreve/standardeve;
· të respektojë sinjalistikën orientuese, paralajmëruese dhe ndaluese në objekt sipas udhëzimeve dhe procedurave; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për çdo veprimtari ose punë që kryen, sipas standardeve të sigurisë;
· të zbatojë rregullat e sigurisë teknike gjatë përdorimit të mjeteve dhe pajisjeve të punës sipas manualeve;
· të raportojë në kohë te personat përgjegjës mosfunksionimet e pajisjeve dhe mjeteve të sigurisë;
· të zbatojë protokollet për dhënien e ndihmës së parë në rast aksidenti;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes nga zjarri gjatë punimeve për instalimin e sistmeve ngrohëse-ftohëse;
· të ndjekë protokollet e sigurisë në raste fatkeqësish natyrore, zjarri apo situata të jashtëzakonshme;
· të raportojë mosfunksionimin e mjeteve dhe pajisjeve të sigurisë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zbaton parimet e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë rregullat për ndarjen e mbetjeve sipas llojit;
· të zbatojë rregulloret për depozitimin dhe ruajtjen e mbetjeve;
· të kryejë përdorimin racional të energjisë, ujit dhe materialeve;
· të zbatojë rregullat e sigurisë për magazinimin e materialeve që rrezikojnë ndotjen e mjedisit;
· të zbatojë procedurat për mbrojtjen e ambientit të punës nga dëmtimet natyrore dhe njerëzore;
· të kontribuojë në krijimin e një kulture mjedisore të përgjegjshme në vendin e punës;
· të interpretojë simbolet e rrezikshmërisë së produkteve kimike;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse individuale (PMI) gjatë përdorimit të kimikateve;
· të respektojë procedurat e ruajtjes dhe transportit të kimikateve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të shpjeguar rëndësinë e zbatimit të legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë, për të zbatuar rregullat dhe procedurat e sigurisë në punë, si dhe për të zbatuar parimet e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të shpjeguar rëndësinë e zbatimit të legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë, për të zbatuar rregullat dhe procedurat e sigurisë në punë, si dhe për të zbatuar parimet e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës në shkollë ose mjedise reale pune ose objekte ku kryhen punime të instalimit të sistemeve ngrohëse-ftohëse;
· Materiale pune si: veshje mbrojtëse personale;
· Projektor dhe ekran për demonstrime mësimore; 
· Dosje teknike dhe formularë pune;
· Manuale profesionale dhe katalog materialesh, veglash dhe pajisjesh;
· Legjislacioni kombëtar dhe ndërkombëtar për sigurinë dhe shëndetin në punë, standarde për sigurinë dhe shëndetin në punë,
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.













2. Moduli “Përgatitja e elementeve tipike të tubacioneve”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PËRGATITJA E ELEMENTEVE TIPIKE TË TUBACIONEVE

	M-37-1664-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer punime të prerjes dhe filetimit të tubave të zinkuar, prerjes së tubave plastikë prej bakri dhe aluminoplast, si dhe për të realizuar lakimin e tubave aluminoplast.


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen punime të prerjes së tubave të zinkuar.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë instrumentet, veglat dhe pajisjet e duhura për prerjen e tubave të zinkuar;
· të vendosë dhe shtrëngojë në mënyrë të rregullt tubin e zinkuar në morsën hidraulike për punim;
· të zbatojë saktë teknikën për prerjen me sharrë mekanike të tubit të zinkuar;
· të zbatojë saktë teknikën për prerjen me pajisje prerëse (taliatub) të tubit të zinkuar;
· të zbatojë saktë teknikën për prerjen me pajisjen e dorës me disk prerës për metal të tubit të zinkuar;
· të zbatojë saktë teknikën për limimin e buzëve të tubit të zinkuar me limë;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë prerjes dhe limimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të zinkuar;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime të filetimit të tubave të zinkuar.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë pajisjet, veglat dhe instrumentet për filetimin e jashtëm të tubave të zinkuar;
· të vendosë dhe shtrëngojë tubin e zinkuar në mënyrë të rregullt në morsën hidraulike për punim;
· të zbatojë teknikën e saktë për filetimin e jashtëm me madrevidën hidraulike të  dorës;
· të zbatojë saktë teknikën për filetimin e jashtëm me madrevidë elektrike;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë filetimit të tubave të zinkuar;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të zinkuar;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3
	Nxënësi kryen punime të prerjes së tubave plastikë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës për prerjen e tubave plastikë sipas llojit të tubit;
· të zbatojë saktë teknikën për prerje me tronkezë të tubave plastikë;
· të zbatojë saktë teknikën për prerjen me pajisjen prerëse të tubave plastikë;
· të zbatojë saktë teknikën për prerje me sharrë mekanike të tubave plastikë;
· të zbatojë saktë teknikën për prerjen me pajisjen prerëse të tubave plastikë;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë prerjes së tubave plastikë;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave plastikë;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4
	Nxënësi kryen punime të prerjes së tubave prej bakri.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë pajisjet, veglat dhe instrumentet e punës për prerjen e tubave prej bakri;
· të kryejë vendosjen dhe shtrëngimin në mënyrë të rregullt të tubit prej bakri në morsë;
· të zbatojë saktë teknika për prerjen e tubit prej bakri me sharrë dore; 
· të zbatojë saktë teknikat për prerjen e tubit prej bakri me pajisje prerëse (taliatub);
· të kryejë përpunimin e duhur të buzëve të tubit pas prerjes;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e prerjes së tubave prej bakri;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 5
	Nxënësi pret tubat aluminoplast (shumështresorë).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës për prerjen e tubave aluminoplast;
· të zbatojë saktë teknikën për prerjen me pajisjen prerëse të tubave aluminoplast;
· të kryejë kontrollin rrethësisë së skajit të prerë sipas kushteve teknike;
· të zbatojë saktë  teknikën për kalibrimin e buzëve të tubit;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë prerjes;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave aluminoplast;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 6
	Nxënësi kryen punime të lakimit në tubat aluminoplast
(shumështresorë).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës për lakimin e tubave aluminoplast;
· të zbatojë saktë teknikën për lakimin e tubave aluminoplast në kënd 90°;
· të zbatojë saktë teknikën për lakimin e tubave aluminoplast në kënd 180°;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë përkuljes;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave aluminoplast;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.    
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të kryer punime të prerjes dhe filetimit të tubave të zinkuar, prerjes së tubave plastikë prej bakri dhe aluminoplast, si dhe për të realizuar lakimin e tubave aluminoplast.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer punime të prerjes dhe filetimit të tubave të zinkuar, prerjes së tubave plastikë, prej bakri dhe aluminoplast, si dhe për të realizuar lakimin e tubave aluminoplast.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së shkollës.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, shënime, prerje, filetime dhe punime të skajeve të tubave prej materialesh të ndryshme.
· Veshje pune dhe PMI.
· Tuba të zinkuar, tuba plastikë furnizimi dhe shkarkimi, tuba bakri, tuba aluminoplast/shumështresorë.
· Skica dhe vizatime të elementeve tipike të tubacioneve.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




























3. Moduli “Punime axhusterie”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME AXHUSTERIE                                                  
	M-04-1661-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer matje dhe shënime mekanike, për të kryer punime të prerjes së copave metalike me vegla dore, limimit dhe zmerilimit të sipërfaqeve metalike për të kryer shpime dhe rishpime me trapan bangoje dhe dore si dhe për të kryer punime të kthimit në të ftohtë me çekiç dhe me kalandër.


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit











	RN 1












	Nxënësi kryen matje dhe shënime mekanike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë veglat dhe instrumentet e duhura matëse e shënuese;
· të kryejë matje të sakta me vizore/metër;
· të kryejë matje të sakta me këndmatës;
· të kryejë matje të sakta me kalibër;
· të kryejë shënime të sakta me instrumente shënuese të llojeve të ndryshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për instrumentet matëse dhe shënuese;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.

	[bookmark: _Hlk232902266]RN 2 
	Nxënësi kryen punime të prerjes së copave metalike me vegla dore.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë copën e përshtatshme që do të pritet;
· të përzgjedhë metodën e duhur për prerjen e copës;
· të përzgjedhë veglat e duhura të punës;
· të përzgjedhë instrumentet e nevojshme matëse dhe shënuese;
· të kryejë vendosjen dhe shtrëngimin e duhur të copës në pajisjen mbajtëse;
· të zbatojë teknikat e duhura të prerjes me sharrë metalike dore;
· të zbatojë teknikat e duhura të prerjes me gërshërë për fletë metalike;
· të zbatojë teknikat e duhura të prerjes me pajisjen e dorës me disk prerës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë prerjes;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen punime të limimit dhe zmerilimit të sipërfaqeve metalike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë instrumentet e duhura matëse dhe shënuese;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në copën që limohet;
· të përzgjedhë limat e duhura;
· të përzgjedhë copën e përshtatshme për limim;
· të vendosë dhe shtrëngojë në mënyrë të rregullt copën në morsë;
· të zbatojë teknikat e duhura për limim e sipërfaqeve të rrafshta;
· të përzgjedhë copën metalike për zmerilim;
· të përzgjedhë letrën zmerile;
· të zbatojë teknikën e duhur për zmerilimin e copave me letër zmerile;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	 RN 4 
	Nxënësi kryen shpime dhe rishpime me trapan bangoje dhe dore.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit gjatë shpimit ose rishpimit të vrimave;
· të analizojë drejt skicën ose vizatimin e copës që do të shpohet;
· të përzgjedhë veglat dhe instrumentet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt mënyrën e shpimit ose rishpimit të vrimës;
· të përzgjedhë drejt instrumentet matëse, shënuese dhe shpuese;
· të përzgjedhë copën metalike për shpim;
· të kryejë vendosjen dhe shtrëngimin e duhur të copës në morsë;
· të kryejë vendosjen dhe shtrëngimin e duhur të majës shpuese në pajisjen e trapanit, bangos ose të dorës;
· të përcaktojë saktë regjimet e përpunimit të vrimës me shpim ose rishpim;
· të zbatojë teknikat për shpimin ose rishpimin e vrimës me trapano bangoje;
· të zbatojë teknikat për shpimin ose rishpimin e vrimës me trapanin e dorës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë shpimit ose rishpimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	 RN 5 
	Nxënësi kryen punime të kthimit në të ftohtë me çekiç dhe me kalandër.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të veshë uniformën dhe mjetet mbrojtëse përpara fillimit të punës;
· të  zbatojë  rregullat  e  sigurisë  teknike  e  të  rujatjes  së mjedisit gjatë punimit të kthimit në të ftohtë;
· të analizojë drejt skicën ose vizatimin e copave për kthimin me kënde;
· të përzgjedhë mënyrën e duhur të deformimit që do të përdoret;
· të përzgjedhë veglat e duhura të punës;
· të përzgjedhë instrumentet e duhura matëse dhe shënuese;
· të kryejë vendosjen dhe shtrëngimin e duhur të copës në mbajtëse;
· të zbatojë teknikën e duhur të përkuljes së copës me kënde me anë të rrahjes me çekiç;
· të zbatojë teknikën e duhur të përkuljes për fletët e llamarinës me kënde në kalandër;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë kthimit të detaleve; 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të kryer matje dhe shënime mekanike, për të kryer punime të prerjes së copave metalike me vegla dore, limimit dhe zmerilimit të sipërfaqeve metalike, për të kryer shpime dhe rishpime me trapan bangoje dhe dore, si dhe për të kryer punime të kthimit në të ftohtë me çekiç dhe me kalandër.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer matje dhe shënime mekanike, për të kryer punime të prerjes së copave metalike me vegla dore, limimit dhe zmerilimit të sipërfaqeve metalike, për të kryer shpime dhe rishpime me trapan bangoje dhe dore, si dhe për të kryer punime të kthimit në të ftohtë me çekiç dhe me kalandër.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së axhusterisë.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, shënime, prerje, limime dhe procese pune axhusterie.
· Veshje pune dhe PMI.
· Copa të ndryshme metalike për punime axhusterie.
· Skica dhe vizatime teknike të detaleve të ndryshme.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.  
























4. Moduli “Punime në mure, dysheme dhe tavane”  
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli: III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME NË MURE, DYSHEME DHE TAVANE

	M-37-1663-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer punime në mure, dysheme dhe tavane.


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen punime përgatitore për punimet në mure dhe dysheme.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për punimet në mure dhe dysheme;
· të përzgjedhë saktë instrumentet matëse, kontrolluese dhe shënjuese për punime në mure, dysheme dhe tavane;
· të përzgjedhë pajisjet e duhura ndihmëse për punime në lartësi;
· të vendosë pajisjet për punime në lartësi në pozicionin e duhur sipas dokumentacionit teknik;
· të fiksojë pajisjet për punime në lartësi në mënyrë të sigurt;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në mure dhe dysheme sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	[bookmark: _Hlk233811779]RN 2 
	Nxënësi kryen punime në mure.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skicën e punimeve në mure;
· të identifikojë saktë llojin e materialit ndërtimor të murit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë teknikën e duhur për të kryer prerje në mure me pajisjen e dorës me disk prerës;
· të zbatojë teknikën e duhur për hapjen e kanaleve/foleve në mur me daltë dhe çekiç;
· të zbatojë teknikën e duhur për hapjen e vrimave në mur me trapan/pajisje shpuese me frezë gotë, sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë teknikën për hapjen e kanaleve/foleve në mur me matrapik;
· të zbatojë teknikën për hapjen e kanaleve në mur me pajisje për hapje kanalesh;
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punimeve në mure;
· të zbatojë teknikën e duhur të pastrimit të vrimave, kanaleve dhe foleve sipas specifikimeve teknike;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3
	Nxënësi kryen punime në dysheme dhe tavane.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skicën e punimeve në dysheme dhe tavane;
· të identifikojë saktë llojin e materialit ndërtimor të tavanit dhe dyshemësë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë teknikën e duhur për hapjen e vrimave në dysheme me trapan;
· të zbatojë teknikën e duhur për hapjen e vrimave në dysheme me frezë gotë sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën e duhur për hapjen e vrimave në tavan me trapan sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën për hapjen e vrimave në tavan me frezë gotë sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punimeve në dysheme dhe tavane;
· të zbatojë teknikën e duhur të pastrimit të vrimave sipas specifikimeve teknike;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	
	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të kryer punime në mure, dysheme dhe tavane.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer punime në mure, dysheme dhe tavane.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës profesionale në shkollë.
· Veshje pune dhe PMI.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, punime në mure dhe dysheme, pajisje për punime në lartësi (daltë, çekiç, trapano dore, pajisje dore me disk prerës, matrapik, metër, nivel, lazer, shënjues, shkallë, skelë, etj).
· Skica dhe vizatime ndërtimi të kanaleve, vrimave dhe foleve të ndryshme.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.







5. Moduli “Instalimi i suporteve dhe kapëseve të tubave”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I SUPORTEVE DHE KAPËSEVE TË TUBAVE

	M-37-2563-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të identifikuar suportet, kapëset e tubave dhe elemente fiksues, për të montuar varëse/ shufra, për të parapërgatitur suportet dhe kapëset për instalim, si dhe për të instaluar suporte dhe kapëse për tubat dhe pajisjet e sistemeve ngrohëse-ftohëse.


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse ftohëse“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit


















	RN 1




















	Nxënësi identifikon suportet, kapëset e tubave dhe elementet fiksues.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë llojet e suporteve dhe kapëseve të tubave dhe pajisjeve; 
· të identifikojë funksionin e varëseve/ shufrave të suporteve;
· të identifikojë llojet e varëseve/ shufrave sipas materialit ku do montohen;
· të dallojë mënyrë e funksionimit të llojeve të ndryshme të varëseve/ shufrave;
· të identifikojë elementet shtrëngues/fiksues të varëseve /shufrave, suporteve dhe kapëseve;
· të dallojë teknikat e montimit e varëse/ shufrave në mure, dysheme dhe tavane;
· të tregojë montimin e suporteve dhe kapëseve të pajisjeve të tubave në varëse/shufra;
· të identifikojë veglat dhe pajisjet për instalimin e suporteve dhe kapëseve të pajisjeve dhe tubave.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi monton varëse/ shufra.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacioin teknik për montimin e shufrave/varëseve;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë varësen/shufrën e përshtatshme që do montohet sipas projektit;
· të përzgjedhë mënyrën e duhur të montimit të varëses/ shufrës;
· të përzgjedhë veglat dhe  pajisjet e nevojshme të punës;
· të zbatojë teknikat e duhura për montimin e varëses/ shufrës në beton;
· të zbatojë teknikat e duhura për montimin e varëses/ shufrës në mur tulle;
· të zbatojë teknikat e duhura për montimin e varëses/ shufrës në mur druri.
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë montimit të varëses/ shufrës;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi parapërgatit suportet dhe kapëset për instalim. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë suportin e përshtatshëm që do montohet sipas projektit teknik.
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të suportit;
· të përcaktojë llojet e punimeve përgatitore të duhura;
· të përcaktojë radhën e duhur të kryerjes së punimeve përgatitore;
· të përzgjedhë veglat e duhura për punime axhusterie në suport;
· të kryejë punime axhusterie në suport sipas dokumentacionit teknik;
· të pastrojë siç duhet sipërfaqet që do lyhen me bojë sipas specifikimeve teknike;
· të përzgjedhë bojën e duhur sipas specifikimeve teknike;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për lyerje sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën e duhur të lyerjes;
· të realizojë lyerje të plotë dhe të njëtrajtshme të sipërfaqes;
· të respektojë kohën e tharjes së bojës sipas etiketës;
· të zbatojë teknikat e montimit të kapëseve të tubave në suport sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë punimeve përgatitore;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi instalon suporte dhe kapëse për tubat dhe pajisjet e sistemeve ngrohëse-ftohëse. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës për instalimin e suporteve dhe kapëseve;
· të përzgjedhë veglat dhe  pajisjet e nevojshme të punës;
· të zbatojë teknikat e duhura për montimin e suportit në mur;
· të zbatojë teknikat e duhura për montimin e suportit në tavan;
· të kryejë matje dhe kontrolle të sakta gjatë montimit të varëses/ shufrës në mur;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune kur kryhen instalime sistemesh ventilimi.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të identifikuar suportet, kapëset e tubave dhe elemente fiksues, për të montuar varëse/ shufra, për të parapërgatitur suportet dhe kapëset për instalim, si dhe për të instaluar suporte dhe kapëse për tubat dhe pajisjet e sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të identifikuar suportet, kapëset e tubave dhe elemente fiksues, për të montuar varëse/ shufra, për të parapërgatitur suportet dhe kapëset për instalim, si dhe për të instaluar suporte dhe kapëse për tubat dhe pajisjet e sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	· Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose mjedise reale pune të përshtatshme për punimet e instalimit të suporteve dhe kapëseve të tubave dhe pajisjeve të sistemeve termohidraulike.
· Komplet i veshjes së punës dhe PMI.
· Vegla dhe pajisje për shpime të elementeve konstruktive të ndërtesave prej materialesh të ndryshme ndërtimore.
· Instrumente dhe pajijse matëse për punime ndërtimi dhe axhusterie (vizore, metër, kalibër, nivel, shënjues).
· Vegla dhe pajisje dore për punime axhusterie (trapano dore, maja shpuese sharrë mekanike, pajisje dore me disk prerës, letër zmeril, etj).
· Vegla dhe pajisje dore për shpime muresh prej tulle, gipsi, betoni, druri (trapano dore, maja shpuese).
· Suporte prej profilesh të ndryshme, kapëse tubash, elemente të varjes, vida, bulona, dado
· Çekiç, komplet çelësash fisso, komplet kaçvidash, çelësa kriket;
· Pajisje për punime në lartësi (shkallë, skela).
· Skica dhe vizatime teknike të suporteve dhe të instalimeve të suporteve. 
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.  




































6. Moduli “Punime të lidhjes së tubave”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME TË LIDHJES SË TUBAVE
	M-37-2564-26

	Qëllimi i modulit


	Ky modul i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer bashkimin e tubave të zinkuar me filetim, të tubave PP me termo dhe elektrofuzion, të tubave prej bakri me ngjitje të butë, të fortë ose me rakorderi, të tubave alumino-plast me rakorderi, si dhe për të kryer hapjen e gotave në tubat prej bakri dhe lidhjen e tubave plastikë të shkarkimit të kondensës.


	Kohëzgjatja e modulit

	 72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse ftohëse“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen bashkimin e tubave të zinkuar me filetim.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë skemën e lidhjes së tubave;
· të përcaktojë radhën e kryerjes së veprimeve;
· të përzgjedhë instrumentet, veglat dhe pajisjet e duhura për bashkimin e tubave të zinkuar me rakorderi;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës;
· të fiksojë në morsën hidraulike tubin zinkato në mënyrë të përshtatshme;
· të zbatojë teknikën e duhur të mbështjelljes së filetës me pe liri;
· të lyejë perin e lirit me pastë sipas specifikimeve teknike;
· të vendosë drejt rakorderinë në tub;
· të zbatojë teknikën e vendosjes së duhur të shiritit të teflonit;
· të zbatojë teknikat e duhura të shtrëngimit të tubit dhe rakorderisë më çelës hidrailik;
· të zbatojë teknikat e duhura të shtrëngimit të tubit dhe rakorderisë më çelës anglez;
· të pastrojë perin e tepërt sipas specifikimeve teknike;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të zinkuar;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.





	RN 2
	Nxënësi kryen bashkimin e tubave PP me termofuzion.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të interpretojë saktë dokumentacionin teknik.
· të përcaktojë radhën e duhur të punimeve;
· të përzgjedhë materialet, veglat dhe pajisjet e duhura për bashkimin e tubave polipropilen me termofuzion;
· të përzgjedhë materialet e e duhura të punës;
· të montojë matricën përkatëse në aparatin temik;
· të përzgjedhë saktë temperaturën e punës në termofuzor sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikat e duhura të bashkimit me termofuzion të tubit polipropilen me rakorderinë;
· të respektojë kohët e nxehjes dhe të ftohjes sipas manualit të përdorimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit me termofuzion të tubave polipropilen;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3
	Nxënësi kryen bashkimin e tubave PP me elektrofuzion.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të lexojë dhe interpretojë saktë dokumentacionin teknik.
· të përcaktojë radhën e duhur të punimeve;
· të përzgjedhë instrumentet, veglat dhe pajisjet e duhura për bashkimin me elektrofuzion;
· të përzgjedhë saktë materialet e punës;
· të përgatisë siç duhet vendin e punës;
· të vendosë rakorderinë elektrike në tub sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën e duhur të bashkimit me elektrofuzor;
· të kontrollojë tegelin e saldimit sipas specifikimeve teknike;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4
	Nxënësi lidh tubat plastikë të shkarkimit (të kondensës).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e bashkimit;
· të përcaktojë radhën e duhur të punimeve;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e e duhura të punës për tubat e shkarkimit;
· të zbatojë teknikën e duhur për bashkimin me  ngjitës të tubave plastikë me rakorderitë;
· të zbatojë teknikën e duhur për bashkimin me gomina të tubave
PVC me rakorderitë;
· të zbatojë teknikat  e duhura për bashkimin me gomina të tubave PP të shkarkimit;
· të tregojë kujdesin e punës për veglat e punimit të tubave të shkarkimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 5
	Nxënësi  kryen hapjen e gotave në tubat prej bakrit.
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për punimin e tubave prej bakri;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë materialet e duhura për hapjen e gotave në tubat prej bakri;
· të kontrollojë tubat për defekte dhe dëmtime;
· të vendosë dhe shtrëngojë tubin prej bakri në mënyrë të rregullt në morsë;
· të kryejë ndezjen dhe rregullimin e flakës së kanelës sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë nxehjen e buzëve të tubit sipas standardeve;
· të zbatojë teknikën e duhur për hapjen e gotave në tubat prej bakri në të nxehtë me pajisjen;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave prej bakri;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 6
	Nxënësi  kryen bashkime të tubave prej bakri me ngjitje të butë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për bashkimin e tubave prej bakri me rakorderi bakri dhe bronzi;
· të përzgjedhë materialet e duhura për ngjitjen e tubave të bakrit me rakorderi bakri dhe bronzi;
· të vendosë dhe shtrëngojë  tubin prej bakrit në morsë;
· të kryejë pastrimin dhe lyerjen me pastë të sipërfaqes së skajit të tubit në vendin për ngjitje sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë pastrimin dhe lyerjen me pastë të sipërfaqes së skajit të rakorderisë në vendin për ngjitje sipas specifikimeve teknike;
· të vendosë rakorderinë në tub sipas skemës;
· të ndezë dhe rregullojë flakën në kanelë sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën e duhur për ngjitjen me kallaj të tubit të bakrit dhe rakorderisë;
· të zbatojë teknikën për ngjitjen e tubit të bakrit me rakorderi me anë të shufrës së bakrit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të bakrit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 7
	Nxënësi kryen bashkime të tubave prej bakri me ngjitje të fortë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për bashkimin e tubave  prej bakri me ngjitje të fortë;
· të përzgjedhë materialet e duhura për ngjitjen e tubave të bakrit me ngjitje të fortë;
· të fiksojë tubin prej bakri në morsë në mënyrë të rregullt;
· të kryejë pastrimin e sipërfaqes së skajit të tubit në vendin për ngjitje sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë pastrimin e sipërfaqes së skajit të rakorderisë në vendin për ngjitje sipas specifikimeve teknike;
· të lyejë faqet e pastruara me flus sipas specifikimeve teknike;
· të fusë tubin dhe rakorderinë te njëra-tjetra sipas llojit të tubit;
· të ndezë dhe rregullojë flakën në kanelë me intensitetin e duhur;
· të zbatojë teknikën për ngjitje të fortë të tubit të bakrit;
· të zbatojë teknikën për ngjitjen e tubit të bakrit me ngjitje të fortë;
· të përpunojë tegelin e ngjitjes sipas specifikimeve teknike.
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të bakrit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 8











	Nxënësi  kryen bashkime mekanike të tubave prej bakri me rakorderi.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për bashkimin e tubave prej bakri me rakorderi me presim;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për bashkimin e tubave prej bakri me dado me shtrëngim;
· të kryejë vendosje të saktë të rakorderisë në tub sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë teknikën e duhur për shtrëngimin me pajisjen presuese të tubit prej bakri me rakorderinë sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë teknikën e duhur për bashkimin me dado me shtrëngim sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të bakrit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 9
	Nxënësi  kryen bashkime mekanike të tubave alumino-plast me rakorderi.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për bashkimin e tubave alumino-plast me rakorderi me presim;
· të vendosë saktë rakorderinë në tub sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën për bashkimin me pajisjen presuese të tubit alumino-plast me rakorderinë sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave alumino-plast;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune ku realizohen instalime të sistemve ngrohëse-ftohëse.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të kryer bashkimin e tubave të zinkuar me filetim, të tubave PP me termo dhe elektrofuzion, të tubave prej bakri me ngjitje të butë, të fortë ose me rakorderi, të tubave alumino-plast me rakorderi, si dhe për të kryer hapjen e gotave në tubat prej bakri dhe lidhjen e tubave plastikë të shkarkimit të kondensës.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer bashkimin e tubave të zinkuar me filetim, të tubave PP me termo dhe elektrofuzion, të tubave prej bakri me ngjitje të butë, të fortë ose me rakorderi, të tubave alumino-plast me rakorderi, si dhe për të kryer hapjen e gotave në tubat prej bakri dhe lidhjen e tubave plastikë të shkarkimit të kondensës.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së hidraulikës ose mjedise reale pune ku kryhen punime për instalimin e sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Kompleti i veglave dhe pajisjeve për mbajtje, shtrëngime, ngjitje tubash (morsetë hidraulike, kanelë, bombol gazi, tubprerës, pajisje për zgjerimin e tubit të bakrit, pincë presimi, pincë për tuba, çelësa të ndryshëm, etj).
· Veshje pune dhe PMI.
· Materiale pune të ndryshme (tuba dhe rakorderi prej materialesh te ndryshme, tel kallaji, shufër bakri, flus, material dendësues, ngjitës, etj).
· Dokumentacion teknik, skica të ndryshme.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


























7. Moduli “Shtrimi i linjave të qarkullimit të ujit”

Kualifikimi profesional: “Instalimi i linjave të sistemit ngrohës-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHTRIMI I LINJAVE TË QARKULLIMIT TË UJIT

	M-37-1797-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të instaluar linjat kryesore (dërgim dhe kthim), kolona vertikale (dërgim dhe kthim), si dhe degëzime të linjave (dërgim dhe kthim).


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse ftohëse“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi instalon linjat kryesore (dërgim dhe kthim).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e instalimi të tubave kryesorë të dërgimit dhe të kthimit;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e duhura të punës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në mure dhe dysheme;
· të kryejë punimet e duhura në mure dhe dysheme;
· të zbatojë procedurën për instalimin e tubit kryesor të dërgimit sipas projektit dhe udhëzimeve;
· të zbatojë procedurën për instalimin e tubit kryesor të kthimit sipas projektit dhe udhëzimeve;
· të kryejë testimin e linjave të tubave kryesore sipas mënyrës së përcaktuar;
· të dokumentojë saktë rezultatet e provës;
· të zbatojë procedurat për termoizolimin e tubave kryesorë;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të kolonës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi instalon kolona vertikale (dërgim dhe kthim). 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e instalimit të kolonave;
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në mure dhe dysheme;
· të kryejë punimet e duhura në mure dhe dysheme;
· të zbatojë procedurën për instalimin e kolonave;
· të kryejë testimin e kolonave sipas mënyrës së përcaktuar;
· të regjistrojë saktë rezultatet e provës;
· të zbatojë procedurat për termoizolimin e kolonave sipas projektit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të kolonave.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3
	Nxënësi instalon degëzime të linjave (dërgim dhe kthim). 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e instalimit të degëzimeve të linjave;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në mure dhe dysheme;
· të kryejë punimet e duhura në mure/dysheme;
· të zbatojë procedurën për instalimin e degëzimeve të linjave;
· të kryejë testimin e degëzimeve të ngrohjes sipas mënyrës së përcaktuar;
· të regjistrojë saktë rezultatet e provës;
· të zbatojë procedurat për termoizolimin e degëzimeve të linjave, sipas projektit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të degëzimeve të linjës ngrohëse.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise pune reale ku kryhen punim për instalimin e linjave të qarkullimit të ujit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të mundësuar demonstrimet për të instaluar linjat kryesore (dërgim dhe kthim), kolona vertikale (dërgim dhe kthim), si dhe degëzime të linjave (dërgim dhe kthim).
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të instaluar linjat kryesore (dërgim dhe kthim), kolona vertikale (dërgim dhe kthim), si dhe degëzime të linjave (dërgim dhe kthim).
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise reale pune ose objekte ku kryhen instalime të qarkullimit të ujit.
· Vegla, pajisje të nevojshme dhe instrumente matëse për të kryer procese të ndryshme të instalimit të linjave të qarkullimit të ujit (termofuzor, pajisje matëse, shënuese, pajisje për punime në lartësi, etj.).
· Materiale pune si: tuba uji, rakorderi, pajisje bashkimi tubash, suporte dhe kapëse tubash, materiale termoizluese, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të linjave të qarkullmit të ujit, pajisjeve dhe veglave të punës.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.



















[bookmark: _Hlk232266475]8. Moduli “Instalimi i pajisjeve të brendshme të sistemeve ngrohëse-ftohëse”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	[bookmark: _Hlk233657149]PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I PAJISJEVE TË BRENDSHME TË SISTEMEVE NGROHËSE-FTOHËSE

	M-37-2565-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të instaluar enën e zgjerimit, pompën/grupin e pompës qarkulluese, pajisje matëse, valvula komanduese-rregulluese, mbrojtëse dhe siguruese në sistemin ngrohës-ftohës, kolektorët e dërgimit dhe të kthimit të ujit, për të  kryer mbushjen me ujë të unazave/qarqeve përmes kolektorëve,  si dhe për të kryer provën e instalimit të pajisjeve të brendshme dhe valvulave.


	Kohëzgjatja e modulit

	 72 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi  instalon enën e zgjerimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit dhe dokumentacionin teknik të enës së zgjerimit; 
· të përzgjedhë enën e zgjerimit sipas specifikimeve teknike;
· të përcaktojë saktë llojet e punimeve dhe radhën e kryerjes;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës; 
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme; 
· të kryejë punime përgatitore për instalimin e enës së zgjerimit;
· të përcaktojë vendin dhe pozicionin e montimit sipas projektit; 
· të zbatojë procedurat për instalimin e enës së zgjerimit në sistem sipas projektit teknik;
· të instalojë valvulat dhe pajisjet ndihmëse të enës së zgjerimit të parashikuara në projekt;
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të enës së zgjerimit.
 Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli. 

	RN 2 
	Nxënësi instalon pompën/grupin e pompës qarkulluese. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit dhe dokumentacionin teknik të instalimit të pompës/grupit të pompës qarkulluese; 
· të përzgjedhë materialet e duhura për instalimin e pompës/grupit të pompës qarkulluese sipas projektit teknik;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme; 
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës; 
· të kryejë punimet përgatitore për instalimin e pompës qarkulluese;
· të përcaktojë saktë pozicionin e pompave sipas projektit;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta për pozicionimin e pompës/grupit të pompës qarkulluese;
· të zbatojë procedurat për instalimin e pompës/grupit të pompës qarkulluese në tuba sipas projektit dhe specifikimeve teknike;
· të kryejë  lidhjen elektrike të pompës sipas manualit; 
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të pompës/grupit të pompës qarkulluese.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3
	Nxënësi instalon pajisjet matëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit dhe dokumentacionin teknik të pajisjeve matëse; 
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e duhura të punës;
· të përcaktojë saktë punimet që do kryhen; 
· të përcaktojë drejt radhën e hapave e punës; 
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme; 
· të pozicionojë saktë pajisjet matëse (termometër, manometër, matësin e energjisë termike, flo metër, etj) sipas skemës së instalimit; 
· të zbatojë procedurën e duhur për instalimin e pajisjeve matëse;
· të zbatojë teknikën e duhur për instalimin e pajisjeve matëse sipas dokumentacionit teknik; 
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, pajisjet e punës dhe materialet e punës; 
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të pajisjeve matëse.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli. 



	RN 4
	Nxënësi instalon valvula komanduese-rregulluese, mbrojtëse dhe siguruese në sistemin ngrohës-ftohës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit dhe dokumentacionin teknik të valvulave mbrojtëse dhe siguruese; 
· të përzgjedhë saktë valvulat sipas projektit;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e duhura të punës; 
· të përcaktojë saktë radhën e hapave të punës për kryerjen e instalimit; 
· të zbatojë saktë  procedurën  e duhur për montimin valvulës së sigurisë, valvulës së çajrimit, valvula by-pass, valvula e shkarkimit termik, valvula reduktuese e presionit, etj sipas projektit;
· të zbatojë saktë teknikën e duhur  për montimin e valvulës së sigurisë, valvulës së çajrimit, valvula by-pass, valvula e shkarkimit termik, valvula reduktuese e presionit, etj sipas projektit;
· të zbatojë teknikën dhe  procedurën  për montimin e valvulave komanduese-rregulluese në sistemin ngrohës-ftohës (ventila hyrës, dalës);
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të valvulave;
 Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli. 



	RN 5
	Nxënësi instalon pajisjet e filtrimit në sistemet ngrohëse-ftohëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë saktë skemën e instalimit dhe dokumentacionin teknik të pajisjeve të filtrimit;
· të përzgjedhë saktë pajisjet e filtrimit sipas projektit;
· të përzgjedhë materialet e duhura për instalimin e pajisjeve të filtrimit sipas projektit;
· të hartojë saktë listën e duhur të materialeve;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës dhe hapat e instalimit;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta për pozicionimin e filtrave sipas projektit;
· të montojë saktë filtrat sipas drejtimit të rrjedhës dhe udhëzimeve të prodhuesit;
· të zbatojë procedurën për montimin e filtrave në sistemin ngrohës-ftohës;
· të zbatojë teknikën për montimin e filtrave në sistemin ngrohës- ftohës;
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të filtrave.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 6
	Nxënësi instalon kolektorët e dërgimit dhe të kthimit të ujit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë saktë skicën ose vizatimin e instalimit të kolektorëve; 
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës; 
· të hartojë saktë listën e materialeve; 
· të përzgjedhë pajisjet dhe veglat e duhura të punës; 
· të përcaktojë saktë radhën e hapave të punës; 
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në mure dhe dysheme sipas projektit;
· të hapë kanale, vrima dhe fole në mur sipas projektit;
· të montojë kutinë e kolektorëve sipas projektit; 
· të pozicionojë dhe nivelojë saktë kolektorët;
· të zbatojë teknikën e montimit të kolektorit sipas manualit të prodhuesit
· të realizojë lidhjen e rrjetit  me kolektorët sipas skemës së instalimit/projektit;
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të kolektorëve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 7
	Nxënësi kryen mbushjen me ujë të unazave/qarqeve përmes kolektorëve. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të përcaktojë radhën e duhur të punimeve; 
· të hartojë saktë listën e materialeve; 
· të përzgjedhë saktë pajisjet dhe veglat e duhura të punës; 
· të zbatojë procedurën e duhur për nxjerrjen e ajrit sipas udhëzimeve;
· të zbatojë procedurën e duhur për mbushjen e qarqeve/unazave me ujë;
· të zbatojë teknikën e duhur për rregullimin e rrjedhjes nëpërmjet aktuatorëve/matësve të rrjedhës (flow metër); 
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mbushjes me ujë të kolektorëve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 8 
	Nxënësi kryen provën e instalimit të pajisjeve të brendshme dhe valvulave.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të provës;
· të përzgjedhë veglat, instrumentet matëse dhe pajisjet e nevojshme për kryerjen e provës;
· të zbatojë saktë procedurën për parapërgatitjen e provës hidraulike;
· të zbatojë saktë procedurën e realizimit të provës së funksionimit të pajisjeve sipas dokumentacionit teknik;
· të identifikojë saktë rrjedhjet dhe defektet e mundshme gjatë provës;
· të verifikojë funksionimin e enës së zgjerimit, pompës qarkulluese dhe kolektorëve sipas dokumentacionit teknik dhe standardeve;
· të zbatojë saktë procedurën e realizimit të provës së funksionimit të pajisjeve matëse dhe valvulave sipas dokumentacionit teknik;
· të interpretojë saktë vlerat e instrumenteve matëse gjatë provës;
· të evidentojë dhe raportojë parregullsitë e konstatuara në mënyrë profesionale;
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të provës, sipas procedurave të përcaktuara;
·  të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së provave.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në objekte ose ndërtesa ku kryhen instalime të pajisjeve të brendshme të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Mësimdhënësi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të instaluar enën e zgjerimit, pompën/grupin e pompës qarkulluese, pajisje matëse, valvula komanduese-rregulluese, mbrojtëse dhe siguruese në sistemin ngrohës-ftohës, kolektorët e dërgimit dhe të kthimit të ujit, për të  kryer mbushjen me ujë të unazave/qarqeve përmes kolektorëve  si dhe për të kryer provën e instalimit të pajisjeve të brendshme dhe valvulave.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e instalimeve të pajisjeve të brendshme të sistemeve ngrohëse-ftohëse, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me instalimet e pajisjeve të brendshme.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të instaluar enën e zgjerimit, pompën/grupin e pompës qarkulluese, pajisje matëse, valvula komanduese-rregulluese, mbrojtëse dhe siguruese në sistemin ngrohës-ftohës, kolektorët e dërgimit dhe të kthimit të ujit, për të  kryer mbushjen me ujë të unazave/qarqeve përmes kolektorëve,  si dhe për të kryer provën e instalimit të pajisjeve të brendshme dhe valvulave.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Objekte ose ndërtesa pune ku kryhen instalime të pajisjeve të brendshme të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Veglat, instrumentet matëse dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të instalimit të pajisjeve të brendshme të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Materiale pune dhe pajisje si: pompa qarkulluese/grup pomp, pompa hidraulike, enë zgjerimi, kolektorë, pajisje matëse-kontrolluese të sistemit, valvula, filtra, rakorderi, elemente fiksuese, mbajtëse dhe mbështetëse të ndryshme për pajisjet e instaluara.
· Skema, planvendosje për instalimin e pajisjeve të brendshme dhe valvulave, vizatime teknike të pajisjeve dhe veglave. 
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara, rregullore të sigurisë në punë në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.









9. Moduli “Instalimi i radiatorëve”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I RADIATORËVE
	M-37-2566-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer punime përgatitore për montimin e radiatorit, për të montuar radiatorin në mur, si dhe për të kryer lidhjen e radiatorit me linjat e ujit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen punime përgatitore për montimin e radiatorit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë projektin e instalimit dhe manualin teknik të radiatorit;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë saktë pozicionin e montimit të radiatorit në mur/objekt sipas projektit;
· të zbatojë procedurat për kontrollin e sipërfaqes së murit ku do montohet radiatori sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në mur sipas projektit të instalimit dhe manualit të radiatorit;
· të kryejë punimet për shpimin e vrimave në mur sipas manualit të instalimit dhe projektit; 
· të kryejë punimet e duhura për vendosjen e mbajtëseve dhe suporteve sipas manualit;
· të montojë saktë mbajtëset dhe suportet sipas manualit dhe skemës së instalimit;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë punimeve përgatitore për montimin e radiatorit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të pajisjeve ngrohëse radiator.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen montimin e radiatorit në mur.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit dhe dokumentacionin teknik të radiatorit; 
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;
· të zbatojë teknikat për instalimin e valvulave në radiator sipas manualit teknik;
· të zbatojë teknikën për montimin e radiatorit në mur sipas projektit;
· të kryejë procedurat e nivelimit të radiatorit sipas manualit të prodhuesit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të pajisjeve ngrohëse radiator.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen lidhjen e radiatorit me linjat e ujit. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes hidraulike të radiatorit me rrjetin;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë drejt hapat e punës; 
· të zbatojë teknikat e lidhjes së radiatorit me linjën e dërgimit dhe linjën e kthimit të ujit.
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të pajisjeve ngrohëse radiator.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune ku kryhen punime për instalimin e radiatorëve.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të kryer punime përgatitore për montimin e radiatorit, për të montuar radiatorin në mur si dhe për të kryer lidhjen e radiatorit me linjat e ujit. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer punime përgatitore për montimin e radiatorit, për të montuar radiatorin në mur, si dhe për të kryer lidhjen e radiatorit me linjat e ujit. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës profesionale në shkollë ose mjedise reale pune ku kryhen instalime të radiatorëve.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të instalimit të pajisjeve ngrohëse radiator (vegla për matje, shënime dhe shpime në mur, çelësa të ndryshëm, lazer/nivel, metër, etj).
· Materiale pune si: pajisje ngrohëse radiator, tuba uji, rakorderi, pajisje komanduese-rregulluese, pajisje të sigurisë, filtra, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të pajisjeve ngrohëse radiator, pajisjeve të tjera të sistemit ngrohës, pajisjeve dhe veglave të punës.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
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10. Moduli “Përgatitja e elementeve të kanaleve të ajrit”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PËRGATITJA E ELEMENTEVE TË KANALEVE TË AJRIT

	M-37-2567-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të prerë kanale/dakte ventilimi, për të rrudhosur skajet e kanalit, për të mbyllur tubin e llamarinës me kllapa vetëmbyllëse, si dhe për të kthyer skajet e kanalit/daktit.


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi pret kanale/dakte ventilimi. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për prerjen e daktit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës për prerjen e kanaleve/dakteve sipas llojit të tubit;
· të zbatojë teknikën për prerje me gërshërë të tubave fleksibël prej alumini;
· të zbatojë saktë teknikën për prerje me gërshërë të tubave prej fletëve/llamarinë;
· të zbatojë teknikën e duhur për prerjen me pajisjen e dorës me disk prerës të tubave prej llamarine;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta gjatë prerjes së kanaleve të ventilimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen rrudhosjen e skajit të kanalit. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të daktit;
· të përzgjedhë veglat e duhura për rrudhosjen e skajeve të kanalit rrethor.
· të kryejë matje dhe shënime të nevojshme në kanalin rrethor;
· të zbatojë teknikën e duhur për rrudhosjen e skajit të kanalit me çekiç;
· të zbatojë teknikën e duhur për rrudhosjen e skajit të kanalit me pajisje;
· të kontrollojë saktësinë e diametrit të daktit mbas rrudhosjes sipas dokumentacionit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi mbyll tubin e llamarinës me kllapa vetëmbyllëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin e daktit;
· të përzgjedhë tubin sipas projektit;
· të përcaktojë pozicionin e duhur të anëve që do të bashkohen;
· të zbatojë teknikën snap-lock për mbylljen e tubit;
· të kontrollojë rrethësinë e tubit pas mbylljes;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kthen skajet e kanalit/daktit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të daktit;
· të përzgjedhë veglat e duhura të punës për kthimin e skajeve;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në dakt;
· të kryejë prerjet në skaje sipas skemës;
· të zbatojë teknikën e duhur të kthimit të fletës sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë matje të vazhdueshme gjatë kthimit të skajeve;
· të kontrollojë saktësinë e kthimit të skajit sipas dokumentacionit teknik; 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale të punës ku kryhen punime mekanike të kanaleve/dakteve.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të prerë kanale/dakte ventilimi, për të rrudhosur skajet e kanalit, për të mbyllur tubin e llamarinës me kllapa vetëmbyllëse si dhe për të kthyer skajet e kanalit/daktit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të prerë kanale/dakte ventilimi, për të rrudhosur skajet e kanalit, për të mbyllur tubin e llamarinës me kllapa vetëmbyllëse, si dhe për të kthyer skajet e kanalit/daktit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose mjedise reale pune të përshtatshme për punimet mekanike të kanaleve/dakteve të ajrit të sistemeve të ventilimit.
· Komplet i veshjes së punës dhe PMI.
· Vegla dhe pajisje për punime mekanike të dakteve /kanale ventilimit.
· Instrumente dhe pajisje matëse vizore, metër, shënjues.
· Materiale për punime mekanike të kanaleve të ajrit, kanale ajri prej materialesh të ndryshme.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të linjave të ajrit në sistemet e ventilimit. 
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. 























11. Moduli “Punime të lidhjes së kanaleve të ajrit”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME TË LIDHJES SË KANALEVE TË AJRIT

	M-37-2568-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer lidhjen e kanaleve/dakteve prej llamarine me flanxha, me bashkuese, me kllapa (me rrëshqitëse), si dhe për të kryer lidhjen e tubit fleksibël me qaforen.


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen lidhjen e kanaleve/dakteve prej llamarine me flanxha.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes së kanaleve;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës sipas skemës/projektit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të montojë flanxhën në tub, sipas projektit/dokumentacionit teknik;
· të vendosë materialin ngjitës hermetizues sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë teknikat e duhura për lidhjen e kanaleve/dakteve me flanxha;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen lidhjen e kanaleve prej llamarine me bashkuese.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes së dakteve me bashkuese;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës sipas skemës/projektit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të vendosë bashkuesen sipas skemës së montimit;
· të zbatojë teknikat e duhura për lidhjen e kanaleve/dakteve me bashkuese të brendshme ose të jashtme;
· të zbatojë teknikat e duhura për lidhjen e kanaleve me fashetë;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë lidhjes së kanaleve;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen lidhjen e kanaleve prej llamarine me kllapa (me rrëshqitëse).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes së dakteve me kllapa (me rrëshqitëse);
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës sipas skemës/projektit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të zbatojë teknikat e duhura për lidhjen e kanaleve/dakteve me kllapa (me rrëshqitëse);
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë lidhjes së kanaleve;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen lidhjen e tubit fleksibël me qaforen.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes së tubit fleksibël;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës sipas skemës/projektit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të zbatojë teknikën e duhur për bashkimin e tubit fleksibël me bashkuesen e brendshme;
· të zbatojë teknikat e duhura për shtrëngimin e tubit fleksibël në qafore;
· të vendosë materialin ngjitës hermetizimin e lidhjes, sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën për termoizolimin e lidhjes;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale ku kryhen punime të lidhjes së kanaleve të ventilimit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të kryer lidhjen e kanaleve/dakteve prej llamarine me flanxha, me bashkuese, me kllapa (me rrëshqitëse), si dhe për të kryer lidhjen e tubit fleksibël me qaforen.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer lidhjen e kanaleve/dakteve prej llamarine me flanxha, me bashkuese, me kllapa (me rrëshqitëse), si dhe për të kryer lidhjen e tubit fleksibël me qaforen.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose mjedise reale pune të përshtatshme për punimet të lidhjes së dakteve të sistemeve të ventilimit.
· Komplet i veshjes së punës dhe PMI.
· Vegla dhe pajisje për lidhje të dakteve të sistemit të ventilimit (çekiç, çelësa të ndryshëm, trapano dore elektrike etj).
· Instrumente dhe pajisje matëse vizore, metër, shënjues.
· Dakte me profile të ndryshme prej flete inox, elemente lidhës/shufra metalike, materiale ngjitëse/hermetizuese, profile, kllapa, flanxha, elemente bashkuese, elemente bashkues (vida, perçina).
· Skica dhe vizatime teknike të elementeve të dakteve prej flete inox. 
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.












12. Moduli “Punime instalimi të linjave të ventilimit”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME INSTALIMI TË LINJAVE TË VENTILIMIT

	M-37-2569-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer punime përgatitore në objekt, për të lidhur kanalet e ventilimit, si dhe për të kryer varjen e kanaleve të ventilimit.


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen punime përgatitore në objekt.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit të linjës;
· të përcaktojë saktë llojet e punimeve të duhura përgatitore;
· të përcaktojë radhën e saktë të kryerjes së punimeve përgatitore;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për punimet përgatitore që do të kryejë;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në tavan/mure;
· të kryejë hapje vrimash në tavane sipas udhëzimeve teknike/ vizatimit teknik;
· të montojë suportet e tubave në tavan/mure sipas skemës/projektit;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë punimeve përgatitore;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat gjatë punimeve përgatitore;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen lidhje të kanaleve të ventilimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë skemën e lidhjes së kanaleve të ventilimit;
· të përcaktojë radhën e punimeve për lidhjen e kanaleve të ventilimit;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të zbatojë procedurën e duhur të lidhjes së kanaleve sipas projektit;
· të zbatojë teknikën e duhur të lidhjes së kanaleve sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat gjatë lidhjes së tubave;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3
	Nxënësi kryen varjen e kanaleve të ventilimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e varjes së kanaleve të ventilimit;
· të përcaktojë saktë radhën e duhur të hapave të punës për varjen e kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë radhën e duhur të hapave të punës për vendosjen e kanaleve në elementet e varjes/suportet sipas projektit;
· të zbatojë teknikën e duhur të vendosjes së kanaleve në elementet e varjes/suporteve sipas udhëzimeve;
· të fiksojë kanalet e ventilimit në suport/elementet e varjes sipas projektit;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë varjes së kanaleve të ventilimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat gjatë lidhjes së tubave;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune ku kryhen punime për instalimin e linjave të kanaleve të ventilimit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime për të kryer punime përgatitore në objekt, për të lidhur kanalet e ventilimit si dhe për të kryer varjen e kanaleve të ventilimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer punime përgatitore në objekt, për të lidhur kanalet e ventilimit, si dhe për të kryer varjen e kanaleve të ventilimit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose mjedise reale pune të përshtatshme për punime instalimi të linjave të ventilimit.
· Komplet i veshjes së punës dhe PMI.
· Vegla dhe pajisje për lidhje të dakteve të sistemit të ventilimit (sharra dore, prerës të ndryshëm, çekiç, çelësa të ndryshëm, trapano dore elektrike, etj).
· Instrumente dhe pajisje matëse vizore, metër, nivel, lazer, shënjues.
· Dakte me profile të ndryshme, elemente lidhës/shufra metalike, materiale ngjitëse/hermetizuese, profile, kllapa, flanxha, elemente bashkuese, elemente bashkues (vida, perçina), etj. 
· Skica dhe vizatime teknike të elementeve të dakteve me panele. 
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




































13. Moduli “Instalimi i akumulatorëve”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I AKUMULATORËVE 

	M-37-2570-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer punime përgatitore për vendosjen dhe montimin e akumulatorit në bazament, si dhe për të kryer lidhjen e akumulatorit me linjat e sistemit ngrohës-ftohëse.


	Kohëzgjatja e modulit

	 33 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen punime përgatitore për vendosjen e akumulatorit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik; 
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës;
· të hartojë saktë listën e materialeve;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta për punime përgatitore në bazament sipas projektit/kushteve teknike; 
· të verifikojë pozicionin, përmasat, nivelimin dhe  qëndrueshmërinë e bazamentit sipas projektit; 
· të kryejë hapjen e vrimave në bazament për instalimin e elementeve të kapjes së akumulatorit sipas projektit dhe manualit të prodhuesit;
· të kryejë pastrimin e bazamentit të akumulatorit sipas kushteve teknike;
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, pajisjet e punës dhe materialet e punës; 
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të bazamentit.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli. 



	RN 2 
	Nxënësi monton akumulatorin në bazament.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë projektin teknik dhe manualin e instalimit të akumulatorit; 
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës;
· të përzgjedhë materialet e duhura;
· të hartojë saktë listën e materialeve të duhura;
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve;
· të zbatojë procedurën e vendosjes së akumulatorit mbi bazament sipas udhëzimeve; 
· të zbatojë teknikën e duhur të vendosjes së akumulatorit mbi bazament;
· të kryejë fiksimin e duhur të akumulatorin në bazament sipas projektit; 
· të verifikojë nivelimin dhe qëndrueshmërinë e akumulatorit të instaluar sipas kushteve teknike;
· të kryejë matje të vazhdueshme gjatë montimit të akumulatorit në bazament; 
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara; 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të valvulave.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen lidhjen e akumulatorit me linjat e sistemit ngrohës-ftohëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën teknike dhe dokumentacionin e lidhjes së akumulatorit; 
· të përzgjedhë drejt veglat, pajisjet dhe materialet e punës;
· të hartojë listën e saktë të materialeve;
· të përcaktojë radhën e duhur të kryerjes së punimeve;
· të zbatojë procedurat e duhura për instalimin e akumulatorit sipas projektit;
· të kryejë lidhje të saktë të akumulatorit me linjat e sistemit ngrohës-ftohës, sipas projektit;
· të zbatojë teknikat e duhura për lidhjen e akumulatorit me linjat e sistemit ngrohës-ftohës;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë lidhjes së akumulatorit me linjat përkatëse;
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë lidhjes së akumulatorit me rrjetin e sistemit ngrohës-ftohës.
 Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli. 



	[bookmark: _Hlk233657957]RN 4
	Nxënësi  kryen provën e lidhjes së akumulatorit me rrjetin e sistemit ngrohës-ftohës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën teknike dhe dokumentacionin e lidhjes së akumulatorit; 
· të përzgjedhë drejt veglat, pajisjet dhe materialet e punës;
· të hartojë listën e materialeve;
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve;
· të zbatojë procedurën për mbushjen dhe çajrimin e akumulatorit me ujë sipas manualit të prodhuesit;
· të zbatojë procedurën e realizimit të provës së funksionimit të akumulatorit sipas specifikimeve teknike/projektit;
· të identifikojë saktë rrjedhjet e mundshme në lidhjet e akumulatorit me linjat e tjera;
· të kryejë riparimin e duhur të rrjedhjeve sipas kushteve teknikë;
· të plotësojë saktë dokumentacionin përfundimtar të punës, sipas procedurave të përcaktuara;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë lidhjes së akumulatorit me rrjetin e sistemit ngrohës-ftohës.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në bazë prodhuese ose ndërtesa ku kryhen instalime të akumulatorëve të sistemeve ngrohëse-ftohëse. 
· Mësimdhënësi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të kryer punime përgatitore për vendosjen dhe montimin e akumulatorit në bazament, si dhe për të kryer lidhjen e akumulatorit me linjat e sistemit ngrohës-ftohëse.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e instalimeve të akumulatorëve të sistemeve ngrohëse-ftohëse, fillimisht në mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë dhe të argumentojnë zgjidhjet e përdorura gjatë procesit të instalimit. 
·  Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi në verifikimin e shkallës së zotërimit të shprehive praktike për të kryer punime përgatitore për vendosjen dhe montimin e akumulatorit në bazament, si dhe për të kryer lidhjen e akumulatorit me linjat e sistemit ngrohës-ftohëse.
· Realizimi i sukseshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Objekte ose ambiente pune ku kryhen instalime të  akumulatorëve të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Vegla, instrumente matëse dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të instalimit të akumulatorëve në sistemet ngrohëse-ftohëse (vegla matëse dhe shënjuese, trapano dore matrapik, çekiç, çelësa të ndryshëm, kaçavida, pinca, vegla për përpunime mekanike të tubave, prerje/lidhje tubash, pajisje ngritëse/transportuese, rrip ngritës, pajisje matëse dhe kontrolli, etj).
· Materiale pune dhe pajisje si: akumulator, rakorderi, elemente fiksuese, mbajtëse dhe mbështetëse të ndryshme për pajisjet, valvula të ndryshme, etj.
· Skema instalimi, planvendosje, vizatime teknike për instalimin e akumulatorëve.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara, rregullore të sigurisë në punë në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
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14. Moduli “Instalimi i kaldajës”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I KALDAJËS 
	M-37-1793-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur  montimin dhe instalimin e kaldajës, për të instaluar depozitën e lëndës djegëse, si dhe për të kryer mbushjen e sistemit të ngrohjes me ujë, testimin e presionit të kaldajës dhe provat e rrjedhjeve.


	Kohëzgjatja e modulit

	87 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse ftohëse“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit montimin e kaldajës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e pozicionimit dhe të instalimit sipas projektit;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë drejt hapat e punës; 
· të kryejë verifikimin e dimensioneve dhe pozicionin e bazamentit në përputhje me specifikimet e kaldajës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta për pozicionimin e kaldajës; 
· të kryejë pastrimin e bazamentit për montimin e kaldajës sipas kushteve teknike;
· të hedhë shtresën termoizoluese dhe shuarëse të vibrimeve mbi bazamentin e kaldajës;
· të kryejë punimet e duhura për vendosjen e mbajtëseve dhe suporteve;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të kaldajës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi instalon kaldajën.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit të kaldajës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për instalimin e kaldajës;
· të përzgjedhë saktë materialet e nevojshme për instalimin e kaldajës sipas skemës së instalimit/projektit;
· të përcaktojë saktë radhën e punës për instalimin e kaldajës;
· të zbatojë procedurën për vendosjen e kaldajës sipas manualit të prodhuesit;
· të kryejë procedurat e nivelimit të kaldajës sipas procedurave të nivelimit;
· të fiksojë kaldajën  ne bazamant sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë procedurat e lidhjes kaldajës me linjat e tjera të sistemit të ngrohjes sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë lidhjen elektrike të sensorëve dhe paneleve komandues të kaldajës sipas manualeve të prodhuesit;
· të bëjë izolimin e përcjellësave elektrik sipas procedurave standarde;
· të testojë lidhjet elektrike sipas manualit teknik; 
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të kaldajës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen instalimin e depozitës së lëndës djegëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
·  të analizojë saktë dokumentacionin teknik shoqërues (manualin) e pajisjes ndihmëse përkatëse;
· të zbatojë procedurat e duhura të lidhjes së kaldajës me djegësin;
· të zbatojë procedurat e duhura të instalimit të sistemit të furnizimit me lëndë djegëse të kaldajës;
· të vendosë depozitën e lëndës djegëse sipas projektit;
· të lidhë depozitën e lëndës djegëse me kaldajën sipas projektit;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të kaldajës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4
	Nxënësi kryen mbushjen e sistemit të ngrohjes me ujë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjeve të pajisjeve dhe pjesëve përbërëse të kaldajës;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të verifikojë pozicionin e saktë të dorezave të valvulave komanduese-rregulluese të sistemit sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën për verifikimin e presionit fillestar të enës së zgjerimit sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën për lidhjen me tubin e mbushjes sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë procedurën për mbushjen e sistemit me ujë sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë procedurën e largimit të ajrit nga sistemi sipas udhëzimeve dhe specifikimeve teknike;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të ruajtjes së mjedisit gjatë mbushjes me ujë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5
	Nxënësi kryen testimin e presionit të kaldajës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjeve të pajisjeve dhe pjesëve përbërëse të kaldajës;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë procedurën për vendosjen e instrumenteve matës të presionit sipas procedurave standarde dhe udhëzimeve;
· të lexojë saktë rezultatet e matjeve të presionit të ajrit, të ujit dhe të lëndës djegëse; 
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të ruajtjes së mjedisit gjatë matjes së presionit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 6
	Nxënësi kryen provat e rrjedhjeve. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit të kaldajës;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë teknikën e duhur për furnizimin/mbushjen me lëndë djegëse sipas procedurave standarde;
· të kryejë rritjen e presionit të ujit në sistem sipas standardeve;
· të kryejë veprime për rregullimin e presionit të lëndës djegëse në sistem sipas udhëzimeve;
· të respektojë kohën e kryerjes së provës së rrjedhjeve sipas standardeve;
· të zbatojë procedurat për kontrollin e rrjedhjeve dhe shënimin e tyre;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të ruajtjes së mjedisit gjatë matjes së presionit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale punë ku kryhen instalime të kaldajës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të
mundësuar teknika dhe procedura të punimeve për instalimin kaldajës.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për realizimin e proceseve për instalimin, mbushjen dhe testimin e  kaldajës.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise reale pune/ objekte ku kryhen instalime të kaldajës.
· Veshje pune dhe PMI.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të instalimit, të mbushjes me ujë dhe testimit të kaldajës (vegla matëse dhe shënjuese, manometër, trapano dore/matrapik, çekiç, çelësa të ndryshëm, kaçavida, pinca, vegla për përpunime mekanike të tubave, prerje/lidhje, vegla ngritëse, rrip ngritës, pajisje matëse dhe kontrolli, multimetër, pompa vakumi, pompa presioni, etj).
· Materiale pune si: kaldajë,  tuba uji, rakorderi, pajisje komanduese-rregulluese, filtra, tub fleksibël për mbushje, kovë, lecka, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të kaldajës, pajisje të tjera të sistemit ngrohës-ftohës, pajisje dhe vegla të pune.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.











15. Moduli “Instalimi i njësisë Rooftop”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I NJËSISË ROOFTOP
	M-37-2571-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur dhe montuar njësinë Rooftop në objekt, për të kryer lidhjen e saj me kanalet e ajrit dhe lidhjet e thjeshta elektrike, si dhe për të realizuar ndezjen fillestare të kësaj njësie.


	Kohëzgjatja e modulit

	54 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit montimin e njësisë Rooftop në objekt.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e pozicionimit dhe të instalimit të njësisë Rooftop;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të kryejë punimet e duhura për vendosjen e mbajtëseve dhe suporteve sipas projektit;
· të vendosë shtresën antivibrim sipas specifikimeve teknike;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2
	Nxënësi monton njësinë Rooftop në objekt.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e pozicionimit të njësisë Rooftop;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të kryejë pozicionimin e njësisë Rooftop, sipas standardeve; 
· të kryejë procedurat e nivelimit të njësive me instrumentet përkatës sipas manualit/specifikimeve teknike;
· të zbatojë procedurën për fiskimin e njësisë Rooftop sipas manualit të prodhuesit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë montimit të njësisë Rooftop në objekt.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi lidh njësinë Rooftop me kanalet e ajrit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes së kanaleve të ajrit me njësi Rooftop;
· të përcaktojë drejt hapat e punës;
· të zbatojë procedurat për montimin e filtrave të  ajrit në njësinë Rooftop sipas manualit ose projektit;
· të zbatojë procedurat për lidhjen me kanalet e ajrit sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë teknikat e duhura për montimin e filtrave të  ajrit në njësinë Rooftop sipas manualit ose projektit;
· të zbatojë teknikat e duhura për lidhjen me kanalet e ajrit sipas dokumentacionit teknik;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të tubacioneve të ajrit dhe të gazit ftohës në njësinë Rooftop.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen lidhje të thjeshta elektrike të njësisë Rooftop. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes elektrike të njësisë Rooftop;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë radhën e duhur të punimeve;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë procedurën e duhur për realizimin e lidhjeve elektrike të sensorëve dhe paneleve komandues të njësisë Rooftop sipas manualit të prodhuesit;
· të kryejë izolimin e përcjellësave elektrik sipas procedurave standarde;
· të testojë lidhjet elektrike sipas manualit të prodhuesit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të njësisë Rooftop.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi kryen ndezjen fillestare të njësisë Rooftop. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë manualin dhe dokumenacionin shoqërues të njësisë Rooftop;
· të përcaktojë drejt hapat e punës sipas radhës; 
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të kryejë mbushjen me gaz të njësisë Rooftop sipas manualit të prodhuesit;
· të kryejë ndezjen fillestare të njësisë Rooftop sipas procedurave të prodhuesit;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë ndezjes fillestare të njësisë Rooftop.
Instrumentet e vlerësimit:
Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të parapërgatitur dhe montuar njësinë Rooftop në objekt, për të kryer lidhjen e saj me kanalet e ajrit dhe lidhjet e thjeshta elektrike, si dhe për të realizuar ndezjen fillestare të kësaj njësie.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të parapërgatitur dhe montuar njësinë Rooftop në objekt, për të kryer lidhjen e saj me kanalet e ajrit dhe lidhjet e thjeshta elektrike, si dhe për të realizuar ndezjen fillestare të kësaj njësie.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise reale pune ose objekte ku kryhen instalime të njësive Rooftop.
· Komplet i veshjes së punës dhe PMI.
· Vegla dhe pajisje të nevojshme për të kryer procese të ndryshme të instalimit të njësive Rooftop.
· Materiale pune si: njësi Rooftop, filtra ajri, elemente hermetizues, elemente fiksues, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të njësive Rooftop.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.







16. Moduli “Instalimi i pompës së nxehtësisë (Çiller) me ujë”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I POMPËS SË NXEHTËSISË (ÇILLER) ME UJË

	M-37-1794-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer punime për instalimin (parapërgatitjen, montimin, lidhjen, mbushjen) e pompës së nxehtësisë me ujë.


	Kohëzgjatja e modulit

	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit montimin e pompës së nxehtësisë me ujë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e pozicionimit dhe të instalimit të pompës së nxehtësisë  me ujë;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të kryejë kontrollin e pozicionit të bazamentit;
· të kryejë kontrollin e bazamentit për plasaritje;
· të kryejë kontrollin e përmasave të bazamentit;
· të kryejë kontrollin e nivelimit të bazamentit;
· të vendosë shtresën antivibruese;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta për pozicionimin e pompës së nxehtësisë  me ujë; 
· të kryejë punimet e duhura për vendosjen e mbajtëseve dhe suporteve;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të pompës së nxehtësisë  me ujë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2
	Nxënësi kryen montimin e pompës së nxehtësisë  me ujë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e pozicionimit dhe të instalimit sipas projektit të pompës së nxehtësisë  me ujë;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta për pozicionimin e pompës së nxehtësisë  me ujë; 
· të zbatojë procedurën për vendosjen e pompës së nxehtësisë  me ujë sipas manualit të prodhuesit;
· të kryejë procedurat e nivelimit të pompës së nxehtësisë  me ujë sipas procedurave të nivelimit;
· të fiksojë pompën e nxehtësisë në bazament sipas manualit të prodhuesit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të pompës së nxehtësisë  me ujë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kyen lidhjen e pompës së nxehtësisë  me ujë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit të pompës së nxehtësisë  me ujë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për instalimin e pompës së nxehtësisë  me ujë;
· të përcaktojë drejt hapat e punës;
· të zbatojë procedurat e lidhjes së pompës së nxehtësisë  me ujë me linjat e tjera të sistemit të ftohje/ngrohjes sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë lidhjen elektrike të sensorëve dhe paneleve komandues të pompës së nxehtësisë me ujë sipas manualeve të prodhuesit;
· të bëjë izolimin e përcjellësave elektrik sipas procedurave standarde;
· të testojë lidhjet elektrike sipas manualit të prodhuesit; 
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të zbatojë procedurat për testimin e pompës së nxehtësisë
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të pompës së nxehtësisë  me ujë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen mbushjen e pompës së nxehtësisë  me ujë. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
·  të analizojë saktë dokumentacionin teknik shoqërues (manualin) e pompës së nxehtësisë;
· të përcaktojë radhën e duhur të kryerjes së hapave të punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura;
· të zbatojë procedurat për mbushjen e pompës së nxehtësisë  me ujë sipas manualit;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të pompës së nxehtësisë  me ujë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose mjedise pune reale.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të kryer punime për instalimin (parapërgatitjen, montimin, lidhjen, mbushjen) e pompës së nxehtësisë me ujë.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer punime për instalimin (parapërgatitjen, montimin, lidhjen, mbushjen) e pompës së nxehtësisë me ujë.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise reale pune ose objekte ku kryhen instalime të pompës së nxehtësisë me ujë.
· Veshje pune dhe PMI.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të mbushjes së pompës së nxehtësisë me ujë.
· Materiale pune si: pompë nxehtësie  me ujë,  tuba uji, rakorderi, pajisje komanduese-rregulluese, pajisje të sigurisë, filtra, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të pompës së nxehtësisë me ujë, pajisjeve të tjera të sistemit ngrohëse-ftohëse, pajisjeve dhe veglave të punës.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.















17. Moduli “Instalimi i pajisjeve fan-koil”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I PAJISJEVE FAN-KOIL
	M-37-2572-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur dhe instaluar pajisjet fan-koil, si dhe për të kryer lidhjet elektrike e për të realizuar testimin e tyre.

	Kohëzgjatja e modulit

	33 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftothëse ” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit montimin e pajisjeve fan-koil.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e pozicionimit sipas projektit të pajisjeve  fan-koil;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë drejt hapat e punës; 
· të kryejë matje dhe shënime të sakta për pozicionimin e pajisjeve  fan-koil; 
· të kryejë punimet e duhura për vendosjen e mbajtëseve dhe suporteve;
· të zbatojë procedurën për vendosjen e pajisjeve  fan-koil sipas projektit;
· të kryejë procedurat e nivelimit të pajisjeve fan-koil sipas procedurave të nivelimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të pajisjeve  fan-koil.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi instalon pajisjet fan-koil.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë siç duhet skemën e instalimit dhe dokumentacionin teknik të pajisjeve  fan-koil; 
· të përcaktojë llojet e punimeve të nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;
· të kryejë matje dhë shënime të sakta në mure;
· të hapë vrimat/foletë për kapjen e mbështetëseve sipas skemës;
· të montojë mbajtëset e pajisjeve  fan-koil sipas dokumentacionit;
· të zbatojë procedurat për instalimin e pajisjeve  fan-koil sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të pajisjeve  fan-koil.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen lidhjet elektrike dhe teston pajisjet fan-koil. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë siç duhet skemën e lidhjes elektrike të pajisjeve  fan-koil;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë drejt hapat e punës; 
· të kryejë lidhjen elektrike të sensorëve dhe paneleve komandues të pajisjeve  fan-koil sipas manualeve të prodhuesit;
· të bëjë izolimin e përcjellësve elektrik sipas procedurave standarde;
· të testojë lidhjet elektrike sipas standardeve;
· të kryejë ndezjen fillestare të pajisjeve  fan-koil sipas procedurave të prodhuesit;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të pajisjeve fan-koil.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune ku kryhen punime instalimi të pajisjeve fan-koil.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të parapërgatitur dhe instaluar pajisjet fan-koil, si dhe për të kryer lidhjet elektrike e për të realizuar testimin e tyre.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të parapërgatitur dhe instaluar pajisjet fan-koil, si dhe për të kryer lidhjet elektrike e për të realizuar testimin e tyre.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise reale pune ose objekte ku kryhen instalime të pajisjeve  fan-koil.
· Veshje pune dhe PMI.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të instalimit të pajisjeve  fan-koil.
· Materiale pune si: pajisje  fan-koil,  tuba uji, rakorderi, pajisje komanduese-rregulluese, pajisje të sigurisë, filtra, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të pajisjeve  fan-koil, pajisjeve të tjera të sistemit , pajisjeve dhe veglave të punës.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




































18. Moduli “Provat e sistemit HVAC”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PROVAT E SISTEMIT HVAC
	M-37-2573-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer testimin e presionit të linjave të ujit, kanaleve të ajrit dhe linjave të fluidit ftohës të sistemeve HVAC, si dhe për të realizuar balancimin dhe rregullimin e prurjes së ujit e të ajrit në sistemet HVAC.


	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen testimin e presionit të linjave të ujit të sistemeve HVAC.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjeve të pajisjeve dhe pjesëve përbërëse të linjës së qarkullimit të ujit të sistemeve HVAC;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë procedurën për vendosjen e instrumenteve matës të presionit sipas procedurave standarde;
· të zbatojë procedurën për vënien nën presion të linjave të qarkullimit të ujit që testohen sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë procedurën për matje të presioni të ujit sipas udhëzimeve;
· të zbatojë procedurën për kontrollin e rrjedhjeve sipas udhëzimeve;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë testimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2
	Nxënësi kryen testimin e presionit të kanaleve të ajrit të sistemeve HVAC.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjeve dhe pjesëve përbërëse të kanaleve të ajrit të sistemit HVAC;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë procedurën për vendosjen e instrumenteve matës të presionit sipas procedurave standarde;
· të zbatojë procedurën për vënien nën presion të kanaleve të ajrit që testohen sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë prcedurën për matje të presionit të ajrit;
· të zbatojë procedurën për kontrollin e rrjedhjeve sipas udhëzimeve;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë matjes së presionit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3
	Nxënësi kryen testimin e presionit të linjave të fluidit ftohës të sistemeve HVAC.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjeve të gjithë pajisjeve dhe pjesëve përbërëse të linjës së fluidit ftohës të sistemit HVAC;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë procedurën për vendosjen e instrumenteve matës të presionit sipas procedurave standarde;
· të zbatojë procedurën për vënien nën presion të linjës së fluidit ftohës  që testohet;
· të zbatojë prcedurën për matje të presionit të fluidit ftohës;
· të zbatojë procedurën për kontrollin e rrjedhjeve sipas udhëzimeve;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë matjes së presionit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen balancimin dhe rregullimin e prurjes së ujit dhe ajrit. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë siç duhet skemën e lidhjes të gjithë pajisjeve dhe pjesëve përbërëse të sistemeve HVAC;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë drejt hapat e punës; 
· të kryejë matjen e prurjes së ajrit dhe ujit në pajisjet fundore të sistemit HVAC sipas manualeve të prodhuesit;
· të kryejë rregullimin e prurjes së ajrit manualisht duke rregulluar pozicionet e damperave ose valvulave në tubacionet e ajrit;
· të kryejë rregullimin e prurjes së ajrit në mënyrë automatike duke komanduar me program kompjuterik,pozicionet e damperave ose valvulave në tubacionet e ajrit;
· të kryejë rregullimin e prurjes së ujit sipas procedurave dhe manualeve të përdorimit të sistemeve HVAC;
· të kryejë izolimin e tubacioneve sipas procedurave standarde;
· të testojë lidhjet elektrike sipas manulaeve;
· të kryejë ndezjen fillestare të sistemit HVAC sipas procedurave të prodhuesit;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë testimeve të sistemeve HVAC.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të kryer testimin e presionit të linjave të ujit, kanaleve të ajrit dhe linjave të fluidit ftohës të sistemeve HVAC, si dhe për të realizuar balancimin dhe rregullimin e prurjes së ujit e të ajrit në sistemet HVAC.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer testimin e presionit të linjave të ujit, kanaleve të ajrit dhe linjave të fluidit ftohës të sistemeve HVAC, si dhe për të realizuar balancimin dhe rregullimin e prurjes së ujit e të ajrit në sistemet HVAC.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise reale pune ose objekte ku kryhen testime të sistemeve HVAC.
· Veshje pune dhe PMI.
· Vegla, pajisjet e nevojshme dhe instrumentet matëse për të kryer procese të ndryshme të testimit të sistemeve HVAC.
· Materiale pune si: pajisje të sistemeve HVAC,  tuba uji dhe ajri, rakorderi, pajisje komanduese-rregulluese, pajisje të sigurisë, filtra, pompa vakumi, pompa presioni, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të pajisjeve të sistemeve HVAC, pajisjeve të tjera të sistemit ngrohës-ftohës, pajisjeve dhe veglave të punës.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
















19. Moduli “Shërbime të mirëmbajtjes dhe riparime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHËRBIME TË MIRËMBAJTJES DHE RIPARIME TË SISTEMEVE NGROHËSE- FTOHËSE

	M-37-1796-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të planifikuar dhe kryer kontrollet periodike dhe shërbimet e mirëmbajtjes në pajisjet dhe linjat e sistemeve ngrohëse-ftohëse, si dhe për të identifikuar, diagnostikuar dhe riparuar defektet në sistemet ngrohëse-ftohëse.


	Kohëzgjatja e modulit

	 51 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	[bookmark: _Hlk233659370]Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen planifikimin e shërbimeve të mirëmbajtjes.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të mirëmbajtjes së sistemit të ngrohjes;
· të interpretojë saktë grafikun e mirëmbajtjes sipas dokumentacionit teknik;
· të identifikojë saktë pajisjet e sistemit ngrohës-ftohës që kanë nevojë për mirëmbajtje periodike sipas manualeve të përdorimit;
· të identifikojë saktë llojin e shërbimit të mirëmbajtjes sipas manualit të përdorimit;
· të përcaktojë saktë afatin e kryerjes së shërbimit sipas periudhës/shpeshtësisë;
· të përzgjedhë pajisjet e duhura sipas llojit të shërbimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë planifikimit të shërbimeve.
· të kujdeset për veglat dhe mjetet e punës gjatë planifikimit të shërbimeve të mirëmbajtjes;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	[bookmark: _Hlk233659418]RN 2
	Nxënësi kryen kontrolle periodike të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë saktë grafikun e kontrollit sipas afateve;
· të përcaktojë saktë kontrollin që do kryhet sipas llojit (vizual, me pajisje etj);
· të përcaktojë radhën e punës për kryerjen e kontrolleve sipas dokumentacionit teknik; 
· të kryejë kontrolle vizuale të kaldajës sipas grafikut;
· të kryejë kontrolle vizuale të pompës së nxehtësisë sipas grafikut;
· të kryejë kontrolle vizuale të pajisjeve ngrohëse ftohëse sipas grafikut;
· të kryejë kontrolle vizuale të tubave dhe kanaleve të ajrit sipas grafikut;
· të kryejë kontrolle vizuale të pajisjeve të shpërndarjes së ajrit sipas grafikut;
· të kryejë kontrolle të funksionimit të pajisjeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse;
· të dokumentojë saktë rezultatet e kontrolleve sipas kërkesave dhe formateve;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli. 




	RN 3 
	Nxënësi kryen shërbime të mirëmbajtjes së pajisjeve dhe linjave të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë saktë grafikun e shërbimeve të mirëmbajtjes sipas afateve;
· të përcaktojë saktë lloji e shërbimit që do kryhet sipas përshkrimit;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës për kryerjen e shërbimit të nevojshëm sipas dokumentacionit teknik; 
· të kryejë punimet e mirëmbajtjes në sistemet ngrohëse-ftohëse sipas procedurave teknike dhe standardeve të sigurisë;
· të pastrojë elementet përbërës të sistemeve ngrohëse-ftohëse sipas metodave dhe rregullave të mirëmbajtjes;
· të kryejë pastrimin periodik të filtrave në sistemet ngrohëse-ftohëse sipas metodave dhe rregullave të mirëmbajtjes;
· të pastrojë kondensuesit në sistemet ngrohëse-ftohëse sipas metodave dhe rregullave të mirëmbajtjes;
· të pastrojë njësitë e brendshme dhe të jashtme në sistemet ngrohëse-ftohëse sipas metodave dhe rregullave të mirëmbajtjes;
· të kryejë kontrollin e niveleve të lëngjeve dhe gazeve në sistemet ngrohëse-ftohëse sipas standardeve teknike;
· të identifikojë pjesët që kërkojnë lubrifikim sipas planit të mirëmbajtjes;
· të zbatojë procedurat e lubrifikimit për pjesët lëvizëse sipas udhëzimeve teknike;
· të kryejë shërbimet periodike të pompave të nxehtësisë sipas manualit/proçedurës;
· të kryejë shërbimet e nevojshme gjatë kalimeve sezonale sipas procedurave teknike;
· të dokumentojë punimet e mirëmbajtjes dhe shërbimeve sipas kërkesave dhe formularëve teknikë.
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli. 



	RN 4 
	Nxënësi identifikon dhe diagnostikon defektet në pajisjet dhe linjat e sistemit ngrohës-ftohës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të sistemit;
· të identifikojë llojet e ndryshme të defekteve në sistemet ngrohëse-ftohëse sipas procedurave teknike;
· të diagnostikojë defektet në sistemet ngrohëse-ftohëse sipas metodave dhe udhëzimeve teknike;
· të përcaktojë saktë defektet që mund të ndodhin në pompën e nxehtësisë, duke u mbështetur në dokumentacionin teknik;
· të përcaktojë shkaqet e humbjeve të fluidit të punës sipas procedurave të diagnostikimit;
· të interpretojë kodet e gabimit në sistemet ngrohëse-ftohëse sipas manualeve teknike;
· të përdorë kodet e defekteve për zgjidhjen e problemeve sipas manualeve teknike;
· të identifikojë elementet e dëmtuar në sistemet ngrohëse-ftohëse sipas metodave të kontrollit;
· të dokumentojë rezultatet e diagnostikimit sipas kërkesave dhe formularëve teknikë.
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 5 
	Nxënësi kryen riparime në sistemet ngrohëse-ftohëse. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të pjesës/pajisjes së dëmtuar/me defekt;
· të përcaktojë mënyrën e riparimit të defektit/dëmtimit, sipas dokumentacionit teknik/standardit;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës për riparim;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e nevojshme për riparim;
· të përzgjedhë materialet e duhura për zëvendësimin e pjesë/pajisjes së dëmtuar/me defekt;
· të përcaktojë saktë radhën e duhur për çmontimin e pjesës/pajisjes së dëmtuar, sipas dokumentaconit teknik;
· të zbatojë teknikën e duhur për çmontimin e pjesë/pajisjes së dëmtuar/me defekt;
· të zbatojë saktë procedurën për montimin e pjesës/pajisje së re, sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë testimin pas riparimit;
· të plotësojë saktë dokumentacionin për punimet e riparimit;
· të kujdeset për mjetet dhe pajisjet  e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në bazë prodhuese ose mjedise reale pune, biznese ku kryhen shërbime të  mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve ngrohëse-ftohëse. 
· Mësimdhënësi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete për të planifikuar dhe kryer kontrollet periodike dhe shërbimet e mirëmbajtjes në pajisjet dhe linjat e sistemeve ngrohëse-ftohëse, si dhe për të identifikuar, diagnostikuar dhe riparuar defektet në sistemet ngrohëse-ftohëse.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të për të planifikuar, kryer kontrollet periodike dhe shërbimet e mirëmbajtjes në pajisjet dhe linjat e sistemeve ngrohëse-ftohëse, si dhe për të identifikuar, diagnostikuar dhe riparuar defektet në sistemet ngrohëse-ftohëse.
· Realizimi i sukseshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës profesionale në shkollë, ose mjedise reale pune, biznese ku kryhen punime të mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve ngrohëse ftohëse.
· Veglat, instrumente matëse dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve ngrohëse ftohëse.
· Materiale pune dhe pajisje si: pompë prove të presionit të lartë, valvula çajrimi, valvul sigurie me sustë, kokë termostatike, pompë qarkulluese, enë zgjerimi, rakorderi, termomanometër, ventile me koke sferike, filtra të llojeve të ndryshme, veshje termoizoluese, reduktor presioni, ventilatore ajri, radiatorë, valvula tre dhe katër rrugëshe, valvula zgjerimi, elemente fiksuese, mbajtëse dhe mbështetëse të ndryshme për pajisjet.

· Skema instalimi, planvendosje të pajisjeve dhe shtrimit të linjave, vizatime teknike me simbolet e pajisjeve, linjave të furnizimit dhe rakorderive të ndryshme.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara, rregullore të sigurisë në punë në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






20. Moduli “Organizimi dhe planifikimi në instalimet e sistemeve ngrohëse-ftohëse”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	ORGANIZIMI DHE PLANIFIKIMI NË INSTALIMET E SISTEMEVE NGROHËSE-FTOHËSE
	M-37-2574-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të organizuar vendin e punës, për të koordinuar radhën dhe planifikuar kryerjen e punimeve, për të kontrolluar materialet, mjetet dhe pajisjet matëse, si dhe për të planifikuar testimet dhe vënien në punë të pajisjeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse.


	Kohëzgjatja e modulit

	66 orë mësimore 



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen organizimin e vendit të punës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë projektin sipas fazës të punimeve;
· të përcaktojë saktë zonën e punës sipas projektit dhe kushteve reale të ndërtesës;
· të pastrojë dhe përgatitë mjedisin e punës sipas rregullores;
· të vendosë sinjalistikën/pengesat e sigurisë sipas rregullores së sigurimit teknik;
· të sistemojë materialet sipas rëndësisë dhe radhës së përdorimit;
· të vendosë veglat në pozicione lehtësisht të arritshme;
· të sigurojë ndriçim dhe ajrosje të mjaftueshme të vendit të punës sipas standardeve teknike;
· të veshë veshjet mbrojtëse dhe pajisjet e sigurisë;
· të sigurojë qëndrimin e duhur të trupit gjatë punës;
· të sigurojë lëvizje të lirë dhe të sigurt gjatë proceseve të punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen koordinimin e radhës së kryerjes së punimeve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë saktë kërkesat kryesore të detyrës që do kryejë sipas projektit;
· të rendisë detyrat që do kryejë sipas përparësisë dhe rëndësisë.
· të shpjegojë qartë detyrat që do kryejë secili ndihmës;
· të japë udhëzime për mënyrën si do të kryhet puna dhe rregullat e sigurisë që duhet të ndjekë;
· të identifikojë të gjitha proceset e punës për instalimin që do të kryejë;
· të vlerësojë kohën e nevojshme për çdo proces që do të kryejë.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen planifikimin e punimeve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të hartojë planin ditor me detyrat konkrete që do të zhvillojë;
· të hartojë planin javor duke grupuar aktivitetet sipas fazave të zhvillimit të punimeve;
· të hartojë planin mujor sipas grafikut ose planit të punës të projektit;
· të lexojë saktë specifikimet teknike të projektit;
· të identifikojë materialet sipas specifikimeve teknike;
· të përgatisë listën e materialeve të nevojshme sipas projektit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës sipas procesit që do kryejë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4
	Nxënësi kryen kontrollin e materialeve, mjeteve dhe pajisjeve matëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kontrollojë funksionalitetin e mjeteve dhe pajisjeve të punës;
· të krahasojë specifikimet teknike të materialeve me kërkesat dhe specifikimet e projektit;
· të identifikojë saktë materialet jo-konforme ose të dëmtuara;
· të njoftojë përgjegjësin ose inxhinierin për çdo mospërputhje në kohë dhe duke përdorur terminologji të saktë;
· të identifikojë pajisjet matëse sipas funksionit;
· të verifikojë gjendjen dhe kalibrimin e instrumenteve sipas standardeve;
· të përzgjedhë instrumentin e duhur për çdo rast përdorimi specifik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5
	Nxënësi kryen planifikimin e testimeve dhe vënien në punë të pajisjeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë saktë llojin e sistemit sipas projektit;
· të përcaktojë llojet e testimeve mekanike sipas specifikimeve teknike;
· të përcaktojë testimet për funksionalitetin e pajisjeve sipas specifikimeve teknike;
· të përzgjedhë instrumentet dhe pajisjet e nevojshme sipas llojit të testimit;
· të përcaktojë radhën e punës për vënien në punë të pajisjeve sipas specifikimeve teknike;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës për vënien në punë të pajisjeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të organizuar vendin e punës, për të koordinuar radhën dhe planifikuar kryerjen e punimeve, për të kontrolluar materialet, mjetet dhe pajisjet matëse, si dhe për të planifikuar testimet dhe vënien në punë të pajisjeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të organizuar vendin e punës, për të koordinuar radhën dhe planifikuar kryerjen e punimeve, për të kontrolluar materialet, mjetet dhe pajisjet matëse, si dhe për të planifikuar testimet dhe vënien në punë të pajisjeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise klasë ose  në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Vegla, pajisjet e nevojshme dhe instrumentet matëse për të kryer procese të ndryshme të organizimit dhe planifikimit të vendit të punës.
· Materiale pune si: pajisje të sistemeve ngrohëse-ftohëse,  tuba uji dhe ajri, rakorderi, pajisje komanduese-rregulluese, pajisje të sigurisë, filtra, pompa vakumi, pompa presioni, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të pajisjeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse, pajisjeve të tjera të sistemit ngrohëse-ftohëse, pajisjeve dhe veglave të punës.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.











X. Përshkruesit e moduleve me zgjedhje të detyruar të praktikës profesionale

1. Moduli “Punime saldimi”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME SALDIMI
	M-04-1662-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur pjesët dhe për të kryer saldime të thjeshta si me hark elektrik, ashtu edhe me gaz oksi-acetilen. 

	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit copat për saldimin me hark elektrik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për saldimin e copës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për saldimin me hark elektrik;
· të përgatisë bangon e punës për saldimin me hark elektrik, sipas llojit të punimeve;
· të përzgjedhë elektrodën e duhur për saldim;
· të përgatisë aparatin e saldimit me hark elektrik, sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë saktë matjet dhe shënimet e nevojshme në copat që do të saldohen;
· të zbatojë teknikat e duhura për parapërgatitjen e copave që do të saldohen me hark elektrik, sipas dokumentacionit teknik;
· të vendosë në mënyrë të rregullt copat në bangon e saldimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës; 
· të  respektojë rregullat e mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit gjatë saldimit me hark elektrik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen saldime të thjeshta me hark elektrik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë teknikat e duhura për saldim me pikim të copave;
· të zbatojë teknikat e duhura për saldim me mbivënie të copave;
· të zbatojë teknikat e duhura për saldim kokë më kokë të copave;
· të zbatojë teknikat e duhura për saldim këndor të copave;
· të zbatojë teknikat e duhura për prerjen e copave metalike me hark elektrik;
· të zbatojë teknikat e duhura për pëpunimin dhe pastrimin përfundimtar të tegelave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të  respektojë rregullat e mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit gjatë saldimit me hark elektrik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi përgatit copat për saldimin me gaz me oksi-acetilen. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për saldimin me oksi-acetilen të copave;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për saldimin me oksi-acetilen;
· të përgatisë bangon e punës për saldimin me oksi-acetilen, sipas llojit të punimeve;
· të zbatojë procedurat e duhura të përgatitjes për punë gjeneratorin e oksi-acetilenit;
· të përzgjedhë saktë shufrat e metalit mbushës për saldimin me oksi-acetilen, sipas dokumentacionit teknik;
· të montojë pipën e kanelës në mënyrë të rregullt;
· të rregullojë regjimin e duhur për saldimin me oksi-acetilen;
· të kryejë matjet dhe shënimet e duhura në copat që do saldohen;
· të kryejë parapërgatitjen e copave që do të saldohen për saldim me oksi-acetilen, sipas specifikimeve teknike;
· të vendosë në mënyrë të rregullt copat në bangon e saldimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit, gjatë saldimit me gaz oksi-acetilen.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen saldime të thjeshta me oksi-acetilen. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë teknikën e duhur për pikimin me oksi-acetilen të copave;
· të zbatojë teknikën e duhur për saldimin me mbivënie me oksi-acetilen të copave;
· të zbatojë teknikën e duhur për saldim kokë më kokë me oksi-acetilen të copave;
· të zbatojë teknikën e duhur për saldimin këndor me oksi-acetilen të copave;
· të zbatojë teknikën e duhur për prerjen me oksi-acetilen të copave;
· të kryejë kontrollin dhe përpunimin përfundimtar të tegelave të saldimit me oksi-acetilen, sipas specifikimeve teknike; 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të parapërgatitur pjesët dhe për të kryer saldime të thjeshta si me hark elektrik, ashtu edhe me gaz oksi-acetilen. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të parapërgatitur pjesët dhe për të kryer saldime të thjeshta si me hark elektrik, ashtu edhe me gaz oksi-acetilen. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës profesionale në shkollë dhe biznese të saldimit të metaleve.
· Veshje saldatori dhe PMI.
· Aparate saldimi me hark elektrik dhe me acetilen.
· Materiale të nevojshme për saldim me hark elektrik dhe me acetilen, elektroda, bombol acetileni, bombol oksigjeni, furça, etj.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për kryerjen e saldimeve me hark elektrik, me acetilen.
· Kompleti i veshjes së saldatorit.
· Copa të ndryshme metalike për punime saldimi.
· Dokumentacion teknik për saldimin.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. 






2. Moduli “Matje dhe shënime në mure, dysheme dhe tavane”     
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	MATJE DHE SHËNIME NË MURE, DYSHEME DHE TAVANE

	M-37-2575-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur punën për matje në objekt, për të kryer matje e kontrolle përmasash me metër dhe me lazer (përfshirë nivelimet e transferimet e përmasave), si dhe për të realizuar shënimet përkatëse në mure, dysheme dhe tavane. 


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit punën për matje në objekt.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë  saktë elementet konstruktivë të ndërtesës në projekt;
· të identifikojë saktë shkallën dhe njësitë e matjes në projekt;
· të lexojë saktë përmasat në projekt;
· të kryejë llogaritje të sakta të shndërrimit të njësive të gjatësisë;
· të identifikojë saktë pozicionin e elementeve konstruktivë të ndërtesës në objekt sipas projektit;
· të identifikojë saktë pozicionin e instalimeve që do kryhen në objekt;
· të përcaktojë llojet e matjeve që realizohen në objekt sipas projektit;
· të përdorë terminologjinë profesionale në mënyrë të saktë gjatë interpretimit të dokumentacionit;
· të evidentojë gabime ose pasaktësi të mundshme në skica apo dokumentacion teknik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen matje dhe kontrolle përmasash me metër.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë saktë planimetrinë e objektit/katit;
· të përcaktojë llojin e duhur të matjes që do të realizohet;
· të përzgjedhë llojin e duhur të metrit që do përdorë sipas llojit të matjes;
· të përzgjedhë pajisjet e duhura ndihmëse për të realizuar matje në lartësi; 
· të përzgjedhë saktë pikën/planin e referimit;
· të kryejë vendosjen e duhur të metrit;
· të lexojë saktë përmasën;
· të të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit gjatë matjeve në mure dhe dysheme.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen matje dhe kontrolle të këndeve me këndmatës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë saktë planimetrinë e objektit/katit;
· të përzgjedhë pajisjet ndihmëse për të realizuar matje në lartësi; 
· të përzgjedhë saktë pikën/planin e referimit;
· të kryejë matjen e horizontalitetit duke përdorur nivel;
· të kryejë matjen e vertikalitetit duke përdorur nivel;
· të kryejë matje këndesh me këndmatës;
· të kryejë kontrollin e vertikalitetit duke përdorur plumbçe;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit gjatë matjeve në mure dhe dysheme.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi përdor lazer për të kryer matje, nivelime dhe transferime përmasash.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë saktë planimetrinë e objektit/katit;
· të përzgjedhë saktë pikën/planin e referimit;
· të kryejë vendosjen e duhur të lazerit;
· të kryejë nivelimin e lazerit sipas manualit të përdorimit;
· të kryejë aktivizimin e lazerit sipas manualit të përdorimit;
· të kryejë matje të sakta duke përdorur lazerin sipas manualit;
· të kryejë nivelime të sakta duke përdorur lazerin sipas manualit;
· të kryejë  transferime të sakta të përmasa nga dyshemeja në tavan duke përdorur lazerin sipas manualit të përdorimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit gjatë matjeve në mure dhe dysheme.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi kryen shënime në mure, dysheme dhe tavane.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë saktë planimetrinë e objektit/katit;
· të përzgjedhë saktë pikën/planin e referimit;
· të përzgjedhë instrumentet e duhura për matje;
· të përzgjedhë materialet e duhura për shënime;
· të kryejë matjen e duhur duke përdorur vegla matëse përkatëse;
· të kryejë shënime duke përdorur mjete shkrimi (shkumës, laps, etj);
· të zbatojë teknikën për shënimin e gjurmës së linjës duke përdorur fillin/spangon shënjues me bojë në mure dhe tavane;
· të të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit gjatë matjeve në mure dhe dysheme.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të parapërgatitur punën për matje në objekt, për të kryer matje e kontrolle përmasash me metër dhe me lazer (përfshirë nivelimet e transferimet e përmasave), si dhe për të realizuar shënimet përkatëse në mure, dysheme dhe tavane. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të parapërgatitur punën për matje në objekt, për të kryer matje e kontrolle përmasash me metër dhe me lazer (përfshirë nivelimet e transferimet e përmasave), si dhe për të realizuar shënimet përkatëse në mure, dysheme dhe tavane. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të klasës ose praktikës profesionale të përshtatshme për kryerjen e matjeve dhe shënimeve në mure, dyshme dhe tavane.
· Pajisjeve ndihmëse dhe instrumente matëse dhe shënjuese të nevojshme për matje, shënime në mure, dysheme dhe tavane (metë, nivel, plumbçe, lazer, shënjues të ndryshëm, shkallë).
· Komplet i veshjes dhe PMI.
· Planimetri dhe projekte instalimi të linjave të sistemeve të ndryshme ngrohëse-ftohëse.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. 





3. Moduli “Lakimi i tubave prej bakri”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	LAKIMI I TUBAVE PREJ BAKRI
	M-37-1673-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur lakimin e tubave prej bakri, si dhe për të realizuar bërryla në këndet 135° e 90°, qafore në këndin 180°, sagomate dhe ovale të thjeshta, duke përdorur pajisjen kthyese të bangos.


	Kohëzgjatja e modulit

	 72 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit lakimin e tubave prej bakri me pajisjen kthyese të bangos.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për lakimin e tubave prej bakri;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës;
· të vendosë dhe shtrëngojë pajisjen kthyese në morsë në mënyrë të rregullt;
· të përgatisë pajisjen për lakimin e tubit prej bakri, sipas manualit të pajisjes;
· të kontrollojë tubat prej bakri për defekte dhe dëmtime;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e lakimit t tubave prej bakri;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi përgatit bërryl prej bakri në kënd 135°, 90° me pajisjen kthyese të bangos.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë vizatimin teknik të bërrylit;
· të përzgjedhë tubin sipas vizatimit;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në tub;
· të kryejë vendosjen e duhur të tubit në pajisje;
· të zbatojë teknikën për lakimin e tubit me kënd 45°;
· të zbatojë teknikën për lakimin e tubit në kënd 90°;
· të kryejë matje, shënime dhe prerje të sakta gjatë lakimit;
· të kryejë kontrollin e këndit dhe përmasave me instrumentet;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e lakimit të tubave prej bakri;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi përgatit qafore prej bakri në kënd 180° me pajisjen kthyese të bangos.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë vizatimin teknik të qafores;
· të përzgjedhë tubin sipas vizatimit;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në tub;
· të kryejë vendosjen e duhur të tubit në pajisje, sipas manualit;
· të zbatojë teknikën për lakimin e tubit në kënd 180°;
· të kryejë kontrollin e këndit dhe përmasave me instrumentet;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e lakimit të tubave prej bakri;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi përgatit sagomatin me pajisjen kthyese të bangos.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë vizatimin teknik të sagomatit;
· të kryejë llogaritje të sakta të gjatësisë fillestare të tubit;
· të kryejë llogaritje të sakta të pozicionit të pikave të filimit të lakimit për sagomatin;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës për realizimin e sagomatit;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në tub;
· të përcaktojë pozicionin e pikave të kthimit sipas vizatimit teknik;
· të zbatojë procedurën e duhur për formimin e sagomatit;
· të kryejë lakime të sakta në kënde sipas vizatimit të sagomatit;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë procesit të lakimit; 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të bakrit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi përgatit ovalen e thjeshtë me pajisjen kthyese të bangos.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë vizatimin teknik të sagomatit;
· të kryejë llogaritje të sakta të gjatësisë fillestare të tubit;
· të kryejë llogaritje të sakta të pozicionit të pikave të filimit të lakimit për ovalen;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës për realizimin e ovales;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në tub;
· të përcaktojë pozicionin e pikave të kthimit sipas vizatimit teknik;
· të zbatojë procedurën e duhur për formimin e ovales;
· të kryejë lakime të sakta në kënde sipas vizatimit të ovales;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë procesit të lakimit; 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të bakrit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 6 
	Nxënësi përgatit serpentinën e thjeshtë me pajisjen kthyese të bangos.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë vizatimin teknik të serpentinës;
· të kryejë llogaritje të sakta të gjatësisë fillestare të tubit;
· të kryejë llogaritje të sakta të pozicionit të pikave të filimit të lakimit për serpentinën;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës për realizimin e serpentinës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në tub;
· të përcaktojë pozicionin e pikave të kthimit sipas vizatimit teknik;
· të zbatojë procedurën e duhur për formimin e serpentines;
· të kryejë lakime të sakta në kënde sipas vizatimit të serpentines;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë procesit të lakimit; 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të bakrit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune ku kryhen punime të instalimeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse me tuba bakri.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të parapërgatitur lakimin e tubave prej bakri, si dhe për të realizuar bërryla në këndet 135° e 90°, qafore në këndin 180°, sagomate dhe ovale të thjeshta, duke përdorur pajisjen kthyese të bangos.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të parapërgatitur lakimin e tubave prej bakri, si dhe për të realizuar bërryla në këndet 135° e 90°, qafore në këndin 180°, sagomate dhe ovale të thjeshta, duke përdorur pajisjen kthyese të bangos.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës profesionale pranë shkollës ose mjedise reale pune ku kryhen punime të instalimeve të sistemeve ngrohëse-ftohëse me tuba bakri.
· Veshje pune dhe PMI.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për lakime të tubave prej bakri.
· Tuba prej bakri.
· Vizatime teknike/skica të elementeve të lakuar prej bakri.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. 







4. Moduli “Lidhje e tubave prej çeliku me saldim”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	LIDHJE E TUBAVE PREJ ÇELIKU ME SALDIM

	M-37-2576-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur tubat, për të kryer saldime të thjeshta, me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG, si dhe për të vlerësuar cilësinë e realizimit të tyre.

	Kohëzgjatja e modulit

	 72 orë mësimore 



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit tubat për saldimin me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për saldimin e tubave;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për saldimin me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG;
· të përzgjedhë elektrodën e duhur për saldim sipas materialit të tubave;
· të përgatisë aparatin e saldimit me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG dhe bombulën e gazit mbrojtës të saldimit, sipas specifikimeve teknike;
· të përcaktojë parametrat bazë të saldimit (rryma, tensioni, shpejtësia e ushqimit të telit) sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë saktë matjet dhe shënimet e nevojshme në tubat që do të saldohen;
· të përgatitë skajet e tubave përpara kryerjes së saldimit, sipas specifikimeve teknike;
· të vendosë tubat duke siguruar koaksialitetin apo pingultësinë e vendosjes, sipas specifikimeve teknike;
· të fiksojë tubat sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të  respektojë rregullat e mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit gjatë saldimit me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen saldime të thjeshta me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë teknikat e duhura për saldim me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG me pikim të tubave;
· të zbatojë teknikat e duhura për saldim kokë më kokë të tubave me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG;
· të zbatojë teknikat e duhura për saldim këndor/Ti të tubave me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë saldimit me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3
	Nxënësi kryen vlerësimin e cilësisë së saldimit me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG të tubave. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të vlerësojë saktësinë e pozicionit të ndërsjellë të tubave të salduar, sipas dokumentacionit teknik;
· të vlerësojë saktë pamjen e tegelit të saldimit nëpërmjet kontrollit vizual;
· të vlerësojë saktësinë e përmasave të tegelit, sipas dokumentacionit teknik;
· të vlerësojë saktë pastërtinë e sipërfaqes së salduar, sipas specifikimeve teknike;
· të vlerësojë saktë rrjedhshmërinë dhe depërtueshmërinë e materialit në zonën e tegelit të saldimit, sipas specifikimeve teknike;
· të vlerësojë saktë vazhdueshmërinë dhe njëtrajtshmërinë e tegelit  sipas specifikimeve teknike;
· të identifikojë defektet e mundshme të saldimit;
· të vlerësojë saktë praninë e çarjeve apo krisjeve të tegelit të saldimit sipas metodave të kontrollit pa shkatërrim;
· të vlerësojë saktë porozitetin e tegelit të saldimit, sipas specifikimeve teknike;
· të vlerësojë praninë e skorrjeve në tegelin e saldimit, sipas specifikimeve teknike;
· të dokumentojë rezultatet e kontrollit sipas procedurave standarde;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose biznese ku kryhen punime saldimi të tubave prej çeliku.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të parapërgatitur tubat, për të kryer saldime të thjeshta, me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG, si dhe për të vlerësuar cilësinë e realizimit të tyre.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të parapërgatitur tubat, për të kryer saldime të thjeshta, me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG, si dhe për të vlerësuar cilësinë e realizimit të tyre.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës profesionale të përshthshme për saldim dhe biznese ku ryhen saldim tubash  MIG/TIG/MAG.
· Aparate saldimi me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG të tubave.
· Materialet e nevojshme për saldim me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG të tubave.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme kryerjen e saldimeve me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG.
· Kompleti i veshjes së saldatorit.
· Tuba me përmasa të ndryshme prej çeliku.
· Dokumentacion teknik për saldimin me hark elektrik me gaz mbrojtës TIG/MIG/MAG.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. 




5. Moduli “Punime mekanike në kanale ajri me panele të paraizoluara/sanduiç”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME MEKANIKE NË KANALE AJRI ME PANELE TË PARAIZOLUARA/SANDUIÇ

	M-37-2577-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të ndërtuar elemente tipike daktesh prej panelesh të paraizoluara (sanduiç), për të montuar kllapa ose profile në kanal, si dhe për të realizuar lidhjen e tyre me tubin fleksibël me qafore.


	Kohëzgjatja e modulit

	 72 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi ndërton elemente tipike daktesh prej panelesh të paraizoluara/sanduiç.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skicën, vizatimin teknik të elementit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës për prerjen e poliuretanit;
· të përzgjedhë veglat e duhura të matjes, kontrollit dhe shënimit;
· të përcaktojë radhën e duhura të punës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në panelin parafabrikat;
· të zbatojë teknikën për prerje të panelit me prerës sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë prerje të saktë të materialit sipas vizatimit teknik;
· të palosë saktë panelin sipas skicës, vizatimit teknik;
· të vendosë shiritin ngjitës përforcues në brinjët e kanalit sipas projektit;
· të kryejë matje dhe kontrolle të sakta gjatë ndërtimit të elementeve të dakteve të ventilimit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi monton kllapa/profile në kanal. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e montimit të kllapës/profilit;
· të përzgjedhë veglat e duhura për montimin e kllapës/profilit;
· të përzgjedhë materialet e duhura për montimin e kllapës;
· të hartojë saktë listën e materialeve;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në kllapë;
· të kryejë prerje të sakta në kllapë/profil sipas skemës /udhëzimeve teknikë;
· të zbatojë teknikën e duhur për montimin e kllapës/profilit;
· të respektojë kohën e tharjes së ngjitësit sipas specifikimeve teknike;
· të kontrollojë qëndrueshmërinë e montimit sipas metodave të kontrollit pa shkatërrim;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punës gjatë montimit të kllapës/profilit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi hap vrima në kanalet prej panelesh të paraizoluara/sanduiç.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën/ vizatimin teknik;
· të përzgjedhë veglat duhura të punës;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës;
· të përcaktojë pozicionimin të vrimës në dakt sipas skemës;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në dakt;
· të zbatojë teknikën e prerjes për hapjen e vrimës sipas specifikimeve teknike;
· të kryejë prerje të sakta të perimetrit të vrimës;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë hapjes së vrimës në dakt;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të tubave të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4
	Nxënësi kryen lidhjen e kanalit prej paneli të paraizoluar me tubin fleksibël me qafore.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes së tubit fleksibël;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës sipas skemës/projektit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të zbatojë teknikën për montimin e qafores në vrimën e kanalit, sipas skemës;
· të zbatojë teknikën e duhur për fiksimin e qafores në kanalin prej paneli të paraizoluar, sipas projektit;
· të zbatojë teknikën e duhur për hermetizimin e lidhjes së qafores me kanalin;
· të zbatojë teknikën e duhur për bashkimin e tubit fleksibël me bashkuesen e brendshme;
· të zbatojë teknikat e duhura për shtrëngimin e tubit fleksibël në qafore;
· të vendosë materialin ngjitës hermetizimin e lidhjes, sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën për termoizolimin e lidhjes;
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punës;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit.
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 5 
	Nxënësi lidh daktet prej panelesh të paraizoluara/sanduiç.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik të dakteve që do lidhen;
· të përcaktojë radhën e duhur të punimeve për lidhjen e dakteve;
· të përzgjedhë veglat e duhura të punës për lidhjen e dakteve;
· të hartojë saktë listën e materialeve;
· të zbatojë teknikën e lidhjes së dakteve me ngjitje;
· të zbatojë teknikën e lidhjes së dakteve me kllapa me rrëshqitëse;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë lidhjes së dakteve;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale të punës ku kryhen punime mekanike të dakteve me panele të paraizoluara/sanduiç për instalime të sistemeve të ventilimit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të ndërtuar elemente tipike daktesh prej panelesh të paraizoluara (sanduiç), për të montuar kllapa ose profile në kanal, si dhe për të realizuar lidhjen e tyre me tubin fleksibël me qafore.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive për të ndërtuar elemente tipike daktesh prej panelesh të paraizoluara (sanduiç), për të montuar kllapa ose profile në kanal, si dhe për të realizuar lidhjen e tyre me tubin fleksibël me qafore.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose mjedise reale pune të përshtatshme për punimet mekanike të dakteve me panele të paraizoluara/sanduiç të sistemeve të ventilimit.
· Komplet i veshjes së punës dhe PMI.
· Vegla dhe pajisje për punime mekanike të dakteve me panele të paraizoluara/sanduiç ventlimi (sharra dore, prerës të ndryshëm, çekiç, etj).
· Instrumente dhe pajisje matëse vizore, metër, shënjues.
· Panele të paraizoluara/sanduiç, materiale ngjitëse, profile të ndryshme prej alumini ose plastike, elemente lidhës/shufra metalike. 
· Skica dhe vizatime teknike të elementeve të dakteve me panele të paraizoluara/sanduiç. 
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. 









6. Moduli “Realizimi i skemave elektrike”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	REALIZIMI I SKEMAVE ELEKTRIKE
	M-37-2578-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të përgatitur instalimin e skemës elektrike, për të kryer matje elektrike, si dhe për të realizuar skema të ndryshme elektrike.


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit instalimin e skemës elektrike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë saktë skica dhe skema elektrike;
· të klasifikojë veglat dhe pajisjet e punës për lidhjet elektrike sipas përdorimit;
· të identifikojë llojet e kaçavidave dhe të përshkruajë përdorimet e tyre;
· të identifikojë llojet e pincave dhe të përshkruajë përdorimet e tyre;
· të identifikojë saktë llojet e përcjellesave (përçuesve) elektrikë dhe të përshkruajë përdorimet, vetitë; 
· të identifikojë saktë llojet e kabllove elektrikë;
· të përshkruajë përdorimet dhe vetitë e kabllove elektrikë;
· të identifikojë saktë materialet lidhëse elektrike;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat e punimit të kanaleve të ventilimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen matje elektrike. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë saktë instrumentet matëse të madhësive elektrike;
· të përdorë instrumentet matës të madhësive elektrike sipas manualit;
· të shpjegojë matjet që bëhen me multimetër;
· të kryejë identifikimin e saktë të fazës me indikator;
· të kryejë matje të sakta të rrymës, me multimetër;
· të kryejë matje të sakta të tensionit, me multimetër;
· të kryejë matje të sakta të rezistencës, me multimetër;
· të tregojë kujdesin e duhur për instrumentet matëse të madhësive elektrike;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë gjatë matjeve elektrike.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi realizon skema elektrike të ndryshme elektrike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën elektrike që do të realizohet; 
· të përzgjedhë materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet e duhura për realizimin e skemës;
· të hartojë saktë listën e materialeve të duhura;
· të kryejë prerjen dhe zhveshjen e përcjellësve, sipas përcaktimeve teknike;
· të realizojë teknikat e ndryshme të lidhjes së drejtpërdrejtë të dy ose më shumë përcjellësve me njëri-tjetrin, sipas skemës elektrike;
· të kryejë izolimin e duhur të përcjellësve të lidhur;
· të realizojë lidhjen e përcjellësve me anë të shtrënguesve (klemave), sipas skemës;
· të sistemojë  përcjellësat e lidhur sipas kushteve teknike;
· të montojë elementet  e skemës elektrike (prizat, çelësat, portollampat, ndriçuesit etj.), sipas skemës;
· të kryejë lidhjen me përcjellës të elementeve të skemës (prizat, çelësat, portollampat, ndriçuesit) etj, sipas skemës;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, pajisjet dhe instrumentet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ku kryhen punime mekanike të dakteve me panele të paraizoluara/sanduiç për instalime të sistemeve të ventilimit.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të përgatitur instalimin e skemës elektrike, për të kryer matje elektrike, si dhe për të realizuar skema të ndryshme elektrike.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të përgatitur instalimin e skemës elektrike, për të kryer matje elektrike, si dhe për të realizuar skema të ndryshme elektrike.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të klasës osë të praktikës të përshtatshme për punime të skemavetë thjeshta elektrike.
· Komplet i veshjes së punës dhe PMI.
· Vegla dhe instrumente për realizime të punimeve të skemave elektrike (pajisje prerëse, kaçavida, pinca, etj).
· Instrumente dhe pajisje matëse vizore, metër, shënjues, multimetër.
· Materiale elektrike për realizime skemash (përcjellës, çelësa, priza, kuti, portollampa, izolues, klema, etj).
· Skica dhe vizatime teknike të skemave të thjeshta elektrike.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. 















7. Moduli “Drejtues për një ditë”

Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

Hartuar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, “Për zbatimin e moduleve lëndorë Junior Achievement of Albania”. 

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi 
 
	DREJTUES PËR NJË DITË

	M-17-2198-25


	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse ftohëse“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi zhvillon aftësi për gatishmërinë në punë.  
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë aftësitë kryesore që duhet të zotërojë një drejtues/ lider biznesi/ kompanie të suksesshëm;
· të analizojë aftësitë e përcaktuara për sukses në këndvështrimin vetjak;
· të identifikojë aftësitë vetjake për sukses, duke përdorur formularin e vetëvlerësmit;
· të identifikojë aftësitë personale që duhet t’i zhvillojë më tej; 
· të identifikojë vendin e punës në përputhje me aftësitë  vetjake për sukses;
· të vlerësojë aftësitë që lidhen me gatishmërinë për punë, si aftësi të përgjithshme për çdo vend pune;
· të përgatitë jetëshkrimin (Curriculum Vitae - CV), duke përfshirë aftësitë më të mira vetjake;
· të reflektojë rreth përmbatjes së CV, sipas kritereve dhe formatit të dhënë;
· të demonstrojë aftësi të mira, gjatë kryerjes së një interviste nga një anëtar i grupit;
· të intervistojë një nga anëtarët e grupit, duke përdorur pyetje të gatshme ose të përgatitura vetë;
· të prezantojë veten dhe aftësitë vetjake nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit; 
· të identifikojë elementet kryesorë që lidhen me një vend pune si: veshja, pritshmëritë për vendin e punës, përshëndetjet dhe prezantimet;
· të përdor aftësitë digjitale në funksion të veprimtarisë profesionale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zhvillon aftësitë e drejtimit të grupit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë drejtimit të grupit;
· të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm;
· të inkurajojë reagime, pyetje, pjesëmarrje nga grupi i punës;
· të përshtatë mënyrën e komunikimit, sipas situatës dhe audiencës (moshës, kulturës, rolit të personit të cilit i drejtohet etj.);
· të përdorë gjuhë verbale dhe jo verbale në mënyrë të përshtatshme;
· të përdorë gjuhë pozitive dhe motivuese;
· të jetë transparent dhe i hapur në informacion;
· të dëgjojë aktivisht pa ndërprerë bashkëbiseduesin;
· të organizojë grupin, duke krijuar frymë pozitive bashkëpunimi;
· të ndërtojë marrëdhënie të shëndetshme me anëtarët e grupit;
· të motivojë/frymëzojë grupin e punës, duke krijuar energji pozitive;
· të tregojë empati dhe respekt për ndjenjat dhe mendimet e të tjerëve;
· të ndërveprojë me të tjerët në mënyrë të përshtatshme për situatën;
· të zhvillojë vetëbesimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndaj komunitetit shkollor;
· të zgjidhë në kohë dhe në mënyrën e duhur dilema etike.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi parapërgatitet për kryerjen e vizitës në biznes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë parapërgatitjes për kryerjen e vizitës në biznes;
· të përzgjedhë biznesin ku do të realizohet vizita ˝Drejtues për një ditë˝;
· të përzgjedhë sipërmarrësit e rinj të Junior Achievement (JA);
· të rekrutojë drejtuesit për një ditë, sipas kritereve të përcaktuara;
· të hartojë një plan pune për vizitën në biznes:
· të dakordësojë me biznesit, datën e vizitës ˝Drejtues për një ditë˝;
· të planifikojë aktivitetet ditore; 
· të menaxhojë burimet materiale; 
· të komunikojë me grupin e punës;
· të përgatitë listën me kandidatët e mundshëm “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë ftesën e takimit për drejtuesit e mundshëm;
· të përcaktojë kriteret për numrin e pjesëmarrësve “Drejtues për një ditë”; 
· të informojë grupin dhe drejtuesit për kryerjen e vizitës “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë pyetjet intervistuese për drejtuesit e JA-së që do takojnë;
· të ushtrohet për t’iu përgjigjur pyetjeve, gjatë intervistës së drejtuar nga përfaqësuesi i biznesit;
· të ndajë detyrat për secilin anëtar të grupit;
· të informojë, në rrugë elektronike, planin e punës për vizitën në biznes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen vizitën në biznes si “Drejtues për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë vizitës në biznes;
· të luajë rolin e një drejtuesi përmes Vlerësimit dhe/ose simulimit të drejtimit të një biznesi për një ditë;
· të njihet me vendin e punës dhe me mundësitë e vlefshme të karrierës së tyre;
· të demonstrojë lidhjen ndërmjet shkollës dhe karrierës;
· të ndjekë proceset e punës, gjatë vizitës në biznes;
· të vëzhgojë sjelljen dhe komunikimin në një ambient pune; 
· të vlerësojë aftësitë kyçe të një drejtuesi (komunikimi, vendimmarrja, motivimi, planifikimi) gjatë vizitës;
· të plotësojë formularët që mbledhin informacion lidhur me:
· misionin e veprimtarisë ekonomike të një biznesi;
· vendin e punës dhe aftësitë e lidhura me të;
· veprimaritë që kryhen, gjatë vizitës në biznes;
· zbatimin e rregullave të komunikimit me etikë dhe profesionalizëm;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga nxënësi;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga përfaqësues të biznesit;
· përshtypjet pas veprimtarive të kryera; 
· të marrë vendim për situatat e paparashikuara;
· të reflektojë mbi përvojën vetjake si “Drejtues për një ditë”.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi organizon veprimtarinë përmbyllëse të “Drejtuesi për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë rregullat e sigurisë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë eventit përmbyllës;
· të përzgjedhë vendin për realizimin e eventit përmbyllës;
· të sigurojë logjistikën e duhur për realizimin e eventit përmbyllës: 
· të përpilojë listën e të ftuarve në eventin përmbyllës;
· të sigurohet për pjesëmarrjen e të ftuarve në event;
· të përcaktojë detyrat për realizimin e eventit përmbyllës;
· të informojë media të ndryshme lidhur me eventin përmbyllës;
· të përgatitë një fjalim për të ndarë përvojën emocionet, angazhimin, përgjegjësitë, gjatë përvojës si “Drejtues për një ditë”;
· të dokumentojë etapat e realizimit të vizitës në biznes (foto, video, raport informues);  
· të ndajë certifikata pjesëmarrje për të gjithë anëtarët e grupit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në shkollë dhe në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime konkrete lidhur me hapat që ndiqen për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimit të grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive dhe aftësive praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Udhëzuesi i mësimdhënësit.
· Udhëzuesi i nxënësit.
· Formularë vetëvlerësimi.
· Formular reflektimi.
· Formularë raportimi.
· Formular për planifikimin e ditës së drejtimit.
· Fletë pune për pyetje intervistuese.
· Materiale kancelarie.
· Udhëzues për koordinatorin në terren.
· Certifikatat e arritjeve. 
· Kompjuter/ Lap top.
· Projektor.
· Internet.






8. Moduli “Instalimi i ventilatorëve”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I VENTILATORËVE
	M-37-2579-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur dhe montuar ventilatorin, për të kryer lidhjen e tij me kanalet e ajrit, si dhe për të realizuar vënien në punë të ventilatorit.

	Kohëzgjatja e modulit

	51orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit montimin e ventilatorit. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e pozicionimit dhe të instalimit ventilatorit;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës sipas llojit të punimit;
· të përcaktojë drejt radhën e hapave të punës; 
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në mure ose tavane, sipas projektit;
· të kryejë shpime të sakta të vrimave në mure dhe tavane, sipas projektit;
· të kryejë punimet e duhura për vendosjen e mbajtëseve dhe suporteve;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2
	Nxënësi monton ventilatorin. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e pozicionimit të ventilatorit;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë drejt hapat e punës;
· të përcaktojë saktë drejtimin e rrjedhës së ajrit, sipas projektit; 
· të zbatojë teknikat e duhura të vendosjes së ventilatorit sipas manualit shoqërues;
· të kryejë procedurat e nivelimit të ventilatorit me instrumentet përkatës sipas manualit/specifikimeve teknike;
· të zbatojë procedurën për fiksimin e ventilatorit sipas manualit të prodhuesit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të rregullat e sigurisë në punë  dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë montimit të ventilatorit në objekt.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen lidhjen e ventilatorit me kanalet e ajrit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë siç duhet skemën e lidhjes së kanaleve të ajrit me ventilator;
· të përcaktojë drejt hapat e punës;
· të zbatojë teknikat për lidhjen me kanalet e ajrit sipas dokumentacionit teknik;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të ventilatorit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi realizon vënien në punë të ventilatorit. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes elektrike të ventialtorit;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë radhën e duhur të punimeve;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë procedurën për realizimin e lidhjeve elektrike të ventilatorit sipas manualit të prodhuesit;
· të kryejë izolimin e përcjellësave elektrik sipas procedurave standarde;
· të testojë lidhjet elektrike sipas manualit dhe standardit;
· të zbatojë procedurat për ndezjen e ventilatorit sipas manualit;
· të verifikojë kahun e rrotullimit të elikës sipas drejtimit të rrjedhës;
· të vlerësojë qëndrueshmërinë e fiksimit të ventilatorit ndaj dridhjeve gjatë vënies në punë;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të ventilatorit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune ku kryhen instalime ventilatorësh.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të parapërgatitur dhe montuar ventilatorin, për të kryer lidhjen e tij me kanalet e ajrit, si dhe për të realizuar vënien në punë të ventilatorit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të parapërgatitur dhe montuar ventilatorin, për të kryer lidhjen e tij me kanalet e ajrit, si dhe për të realizuar vënien në punë të ventilatorit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës profesionale në shkollë, mjedise reale pune ose objekte ku kryhen instalime të ventilatorëve.
· Komplet i veshjes së punës dhe PMI.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të instalimit ventilatorëve (metër, lazer, multimetër, trapano dore, prerës tubash, kaçavida, çelësa të ndryshëm, etj).
· Materiale pune si: ventilatorë, shufra, dado, ankora, elemente fiksues, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të ventilatorit.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.





9. Moduli “Instalimi i paneleve me rrezatim nga dyshemeja”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi 
 
	INSTALIMI I PANELEVE ME RREZATIM NGA DYSHEMEJA

	M-37-2580-26

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur dhe montuar panelet rrezatuese në dysheme, si dhe për të shtruar tubat e qarkullimit të ujit për këtë sistem ngrohjeje.


	Kohëzgjatja e modulit

	 51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit shtrimin e paneleve rrezatuese nga dyshemeja. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë saktë dokumentacionin teknik dhe projektin për instalimin e paneleve rrezatuese nga dyshemeja;
· të përcaktojë punimet e nevojshme për instalimin e paneleve rrezatuese nga dyshemeja;
· të përcaktojë saktë radhën e duhur të punimeve për për instalimin e paneleve rrezatuese nga dyshemeja;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për për instalimin e paneleve rrezatuese nga dyshemeja sipas projektit;
· të hartojë saktë listën e materialeve sipas projektit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për instalimin e paneleve rrezatuese nga dyshemeja sipas projektit;
· të kontrollojë horizontalitetin dhe rrafshësinë e sipërfaqes ku do kryhet instalimi i paneleve rrezatuese nga dyshemeja sipas kushteve teknike;
· të kryejë pastrimet e nevojshme të dyshemesë ku do të shtrohen panelet me rrezatim nga dyshemeja sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të kujdeset për veglat dhe mjetet e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi monton panelet në dysheme. 
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhur sipas proceseve të punës për shtrimin e paneleve rrezatuese në dysheme;
· të përzgjedhë materialet e duhura sipas proceseve të punës për shtrimin e paneleve rrezatuese në dysheme;
· të përcaktoje saktë radhën e punës sipas dokumentacionit teknik;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në dysheme dhe mure;
· të kryejë matje, shënime dhe prerje të sakta të materialeve termoizoluese, sipas skemës;
· të zbatojë teknikën e duhur të vendosjes të shtresës termoizoluese, sipas specifikimeve teknike;
· të zbatojë teknikën për shtrimin e shtresës reflektuese, sipas projektit;
· të zbatoje teknikat e shtrimit te paneleve rrezatuese sipas manualeve teknike; 
· të kryejë lidhjen e paneleve me njeri-tjetrin sipas manualeve teknik; 
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë montimit të paneleve në dysheme;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të kujdeset për veglat dhe mjetet e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi shtron tubat e qarkullimit të ujit në sistemet e ngrohjes me rrezatim nga dyshemeja.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit të sistemeve të ngrohjes me rrezatim nga dyshemeja;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për shtrimin e linajve, sipas projektit;
· të përzgjedhë materialet e duhura për shtrimin e linjave sipas projektit;
· të hartojë saktë listën e materialeve; 
· të përcaktojë saktë rradhën e punës sipas procedurës;
· të zbatojë teknikën e duhur për shtrimin e tubit, sipas dokumentacionit shoqërues;
· të realizojë saktë skemën e shtrimit të tubit në formë serpentine sipas projektit;
· të realizojë saktë skemën e shtrimit të tubit në formë spirale, sipas projektit; 
· të kryejë fiksimin e tubit sipas manualit/specifikimeve teknike;
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë shtrimit në dyshemë të linjës së qarkullimit të ujit;
· të kujdeset për veglat dhe mjetet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune ku kryhen instalime të paneleve me rrezatim nga dyshemeja.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të parapërgatitur dhe montuar panelet rrezatuese në dysheme, si dhe për të shtruar tubat e qarkullimit të ujit për këtë sistem ngrohjeje.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të parapërgatitur dhe montuar panelet rrezatuese në dysheme, si dhe për të shtruar tubat e qarkullimit të ujit për këtë sistem ngrohjeje.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune ku kryhen instalime te paneleve me rrezatim nga dyshemeja.
· Vegla, instrumente dhe pajisjet për të kryer procese të ndryshme të shtrimit të paneleve me rrezatim nga dyshemeja (Metër shirit, lazer nivelues, nivel me flluskë, këndmatës, marker/laps, spango shënjuese, vegla prerëse, çekiç gome, mistri/spatulë, vegël për kapëse tubash, shpalosës bobine, gërshërë për tuba, kalibrues, sustë për kthim, fshesë me korent, kovë, rul për shtresë ngjitëse, etj.
· Materiale pune si:, tuba të ndryshëm, material termoizolues, shirita reflektimi, materiale ngjitëse, materiale pastrimi, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të paneleve me rrezatim nga dyshemeja, pajisjeve të tjera të sistemit ngrohës, pajisjeve dhe veglave të punës.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






10. Moduli “Instalimi i oxhakut të kaldajës”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi 
 
	INSTALIMI I OXHAKUT TË KALDAJËS

	M-37-1792-26

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur instalimin e oxhakut të kaldajës, për të kryer lidhjen dhe montimin e tubave të tij në ndërtesë, si dhe për të realizuar testimin e oxhakut.


	Kohëzgjatja e modulit

	 51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit instalimin e oxhakut të kaldajës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për instalimin e oxhakut;
· të përzgjedhë materialet e duhura për instalimin e oxhakut sipas projektit;
· të hartojë saktë listën e materialeve;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës sipas llojit të punimit;
· të përgatitë vendin e punës sipas kushteve teknike;
· të përcaktojë radhën e duhur të punimeve sipas standardeve dhe projektit;
· të kryejë matje dhe shënime të sakta sipas projektit;
· të kryejë hapje vrimash sipas udhëzimeve teknike/projektit;
· të montojë suportet e tubave sipas projektit;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të kujdeset për veglat dhe mjetet e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli 



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime të lidhjes së tubave të oxhakut të kaldajës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· [bookmark: _Hlk233664342]të analizojë saktë skemën e lidhjes së tubave të oxhakut;
· të përcaktojë radhën e duhur të punimeve për lidhjen e tubave të oxhakut;
· të përzgjedhë materialet e duhura të punës;
· të hartojë saktë listën e materialeve;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të zbatojë teknikën e duhur të lidhjes së tubave sipas projektit;
· të zbatojë teknikën e duhur për vendosjen e termoizolimit të tubit të oxhakut sipas projektit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat gjatë lidhjes së tubave;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3
	Nxënësi kryen instalimin e tubave të oxhakut në ndërtesë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e montimit të tubave të oxhakut në ndërtesë;
· të përcaktojë radhën e duhur të punës për montimin e tubave të oxhakut në ndërtesë;
· të përzgjedhë veglat e duhura të punës;
· të përzgjedhë materialet e duhura për instalimin e tubave të oxhakut;
· të hartojë saktë listën e materialeve;
· të zbatojë procedurën e duhur të vendosjes së tubave në elementet e varjes/suportet sipas projektit;
· të fiksojë tubat e oxhakut në suport/elementet e suportit/kapjes dhe fiksimit sipas projektit;
· të zbatojë teknikën e duhur të lidhjes së tubave të linjës së kondensës sipas projektit;
· të zbatojë procedurën e duhur instalimit të linjës së kondensës sipas projektit;
· të zbatojë teknikën për vendosjen e kapuçit/deflektorit të tubit të oxhakut sipas projektit;
· të zbatojë procedurat për izolimin e vendit të hyrjes/daljes së tubit të oxhakut në ndërtesë;
· të zbatojë teknikën e lidhjes së tubit të toxhakut me kaldajën sipas projektit;
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhdueshme gjatë montimit të tubave të oxhakut në ndërtesë
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat gjatë montimit të tubave të oxhakut në ndërtesë;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4
	Nxënësi kryen testimin e oxhakut.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin e testimit të oxhakut;
· të përcaktojë saktë llojin e testimit që kryhet;
· të përcaktojë radhën e duhur punës për testimin e rrjedhjes sipas dokumentacionit;
· të përzgjedhë materialet e duhura të kryerjen e testimit, sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë listën e materialeve;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të testimit sipas dokumentaciont teknik;
· të zbatojë procedurën e kryerjes së testit të rrjedhjes sipas udhëzimeve;
· të verifikojë saktë rrjedhjet e mundshme;
· të zbatojë teknikën e duhur për kryerjen e provës për funksionimin e oxhakut sipas udhëzimeve/standardeve;
· të zbatojë teknikën e provës së tërheqjes së oxhakut sipas udhëzimeve;
· të plotësojë saktë dokumetacionin e provës; 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat gjatë montimit të tubave të oxhakut në ndërtesë;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së testimit të oxhakut.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës në shkollë ose ndërtesa ku kryhen punime të  instalimit të oxhakut të kaldajës. 
· Mësimdhënësi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete për të parapërgatitur instalimin e oxhakut të kaldajës, për të kryer lidhjen dhe montimin e tubave të tij në ndërtesë, si dhe për të realizuar testimin e oxhakut.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të  instalimit të oxhakut të kaldajës. Fillimisht ne mbikëqyrjen e mësimdhënësit dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë dhe të argumentojnë zgjidhjet e përdorura gjatë procesit të instalimit te oxhakut te kaldajave.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi në verifikimin e shkallës së zotërimit të shprehive praktike për për të parapërgatitur instalimin e oxhakut të kaldajës, për të kryer lidhjen dhe montimin e tubave të tij në ndërtesë, si dhe për të realizuar testimin e oxhakut.
· Realizimi i sukseshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara çdo rezultat të të nxënit




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të pratikës profesionale në shkollë ose ambiente pune ku kryhen punime të instalimit të oxhakut të kaldajës.
· Veshje pune dhe PMI.
· Vegla, instrumente matëse dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të punimeve te instalimit te oxhakut te kaldajës.
· Materiale pune dhe pajisje si: tuba të llojeve të ndryshme për formimin e oxhakut të kaldajës, brryla 45 dhe 90 gradë, elemente T me kapak pastrimi, reduktorë, adaptor i lidhjes me kaldajën, bashkues për lidhjen e segmenteve të tubit, kapëset shtrënguese, elemente fiksuese, kllapa mbajtëse të murit, elemente lidhëse të oxhakut, material termoizolues për tubin e oxhakut, guarnicione për hermecitet të oxhakut, kapak oxhaku, mbledhës i ujit të kondesimit.
· Skema instalimi, plan vendosje të montimit të oxhakut të kaldajës, vizatime teknike me simbolet e lidhjes së oxhakut.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara, rregullore të sigurisë në punë në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.










11. Moduli “Instalimi i njësive të ajrit AHU”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I NJËSIVE TË AJRIT AHU
	M-37-2581-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të parapërgatitur dhe montuar njësinë e trajtimit të ajrit (AHU) në tarracë, si dhe për të realizuar ndezjen fillestare të kësaj pajisjeje. 

	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi parapërgatit montimin e njësisë AHU në tarracë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e pozicionimit dhe të instalimit të njësisë AHU;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të kryejë punimet e duhura për vendosjen e mbajtëseve dhe suporteve;
· të vendosë shtresën antivibrim sipas specifikimeve teknike;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi monton njësinë e trajtimit të ajrit (AHU) në tarracë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën ose vizatimin e pozicionimit dhe të instalimit sipas projektit të njësive të trajtimit të ajrit;
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë drejt hapat e punës; 
· të kryejë pozicionimin e njësisë së trajtimit të ajrit sipas procedurave/udhëzimeve; 
· të zbatojë procedurat e nivelimit të njësisë me instrumentet përkatës sipas manualit/specifikimeve teknike;
· të zbatojë procedurën për fiksimin e njësisë AHU sipas manualit të prodhuesit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë nnë punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të njësive të trajtimit të ajrit (AHU).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3
	Nxënësi lidh njësinë AHU me  kanalet e ajrit dhe tubat e ujit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e instalimit të kanaleve të ajrit dhe tubave të ujit në njësitë e trajtimit të ajrit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura për instalimin e kanaleve të ajrit dhe tubave të ujit në njësitë e trajtimit të ajrit;
· të përcaktojë drejt hapat e punës;
· të hartojë saktë listën e materialeve;
· të përzgjedhë materialet e duhura;
· të zbatojë procedurat për montimin e filtrave të  ajrit në njësitë e trajtimit të ajrit sipas dokumentacionit teknik;
· të zbatojë procedurat për lidhjen e njësisë AHU me tubat e ujit me kaldajen ose çillerin për baterinë ngrohëse dhe baterinë ftohëse sipas manualit të prodhuesit;
· të zbatojë procedurën për lidhjen e njësisë AHU me kanalet e ajrit sipas manualit të prodhuesit;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të tubacioneve të ajrit dhe të ujit në njësitë e trajtimit të ajrit (AHU).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen ndezjen fillestare të njësisë së trajtimit të ajrit (AHU). 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë skemën e lidhjes elektrike të njësive të trajtimit të ajrit (AHU);
· të hartojë saktë listën e materialeve të nevojshme;  
· të përcaktojë punimet e nevojshme sipas radhës;
· të përzgjedhë drejt pajisjet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë drejt hapat e punës; 
· të kryejë lidhjen elektrike të sensorëve dhe paneleve komandues të njësive të trajtimit të ajrit (AHU) sipas manualeve të prodhuesit;
· të kryejë izolimin e përcjellësave elektrik sipas procedurave standarde;
· të testojë lidhjet elektrike sipas procedurave dhe standardeve;
· të kryejë ndezjen fillestare të njësive të trajtimit të ajrit sipas procedurave të prodhuesit;
· të dokumentojë punën e kryer sipas procedurave;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë të gjitha rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit në njësitë e trajtimit të ajrit (AHU). Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës ose në mjedise reale pune ku kryhen instalime të  njësive të ajrit AHU.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të parapërgatitur dhe montuar njësinë e trajtimit të ajrit (AHU) në tarracë, si dhe për të realizuar ndezjen fillestare të kësaj pajisjeje. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të parapërgatitur dhe montuar njësinë e trajtimit të ajrit (AHU) në tarracë, si dhe për të realizuar ndezjen fillestare të kësaj pajisjeje. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës në shkollë ose mjedise reale pune ku kryhen instalime të njësive të trajtimit të ajrit (AHU).
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme të instalimit të njësive të trajtimit të ajrit (AHU).
· Materiale pune si: njësi trajtimi ajri AHU, tuba ajri dhe tuba uji, rakorderi, pajisje komanduese-rregulluese, pajisje të sigurisë, filtra ajri, etj.
· Skica dhe vizatime teknike të instalimit të njësive të trajtimit të ajrit (AHU), pajisjeve të tjera të sistemit ngrohëse-ftohëse, pajisjeve dhe veglave të punës.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




12. Moduli “Shoqëria e nxënësve”

Kualifikimi profesional: “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

Hartuar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, “Për zbatimin e moduleve lëndorë Junior Achievement of Albania”.

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHOQËRIA E NXËNËSVE

	M-17-2199-25

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të krijuar një shoqëri/ kompani biznesi, për të: kryer procedurat e zgjedhjeve për drejtues e personel, analizuar produktin, kryer proceset e shitjes dhe blerjes, për të promovuar produktin e shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjen e raportit përfundimtar.


	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore 

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi krijon shoqëri/ kompani.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kryejë studimin fillestar të tregut për krijimin e një shoqërie/ kompanie;
· të përcaktojë qartë qëllimin e veprimtarisë së shoqërisë/ kompanisë;
· të përcaktojë qartë llojin e biznesit (tregti, prodhim, shërbim etj.), si dhe fushën ekonomike në të cilën do të zhvillohet veprimtaria;
· të vendosë emrin e shoqërisë/ kompanisë, duke pasur parasysh veprimtarinë dhe qëllimin e saj;
· të përcaktojë qartë misionin dhe vizionin në lidhje me veprimtarinë dhe identitetin e shoqërisë/ kompanisë;
· të përzgjedhë formën juridike më të përshtatshme, në varësi të mundësive të financimit dhe kërkesave të pronarëve;
· të hartojë dokumentet themelorë juridik (statuti/ rregullore ose akt themelimi);
· të regjistrojë shoqërinë/ kompaninë në Qendrën Kombëtare të Bizneseve (QKB);
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	




	RN 2 
	Nxënësi kryen procedurat e zgjedhjeve për drejtues dhe personel.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të planifikojë një proces zgjedhor/ rekrutimi transparent (kandidatët, mënyrën e votimit, afatet, rregullat etj.);
· të ndjekë një rend dhe strukturë të caktuar në organizimin e votimeve (në asamblenë e aksionerëve);
· të hartojë një rregullore të qartë dhe të thjeshtë për funksionimin e departamenteve të shoqërisë/ kompanisë;
· të prezantojë rregullat për zgjedhjen në departamente; 
· të prezantojë rolet që duhet të mbulojnë kandidatët e propozuar, sipas departamenteve;
· të respektojë mendimin e shumicës dhe kur ai nuk përputhet me preferencat personale;
· të zgjedhë personin e duhur për drejtues / personel, sipas aftësive për rolin;
· të vlerësojë cilësitë e liderit (motivimin, përgjegjshmërinë, korrektësinë,  përkushtim etj.);
· të përdorë mënyra të ndryshme ndërmjetësimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;
· të kontribuojë për një atmosferë bashkëpunuese gjatë procesit zgjedhor; 
· të pranojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për drejtues dhe personel.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi analizon produktin e përzgjedhur,objekt i veprimtarisë së shoqërisë/ kompanisë.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përcaktojë qëllimin kryesor dhe dytësor të studimit të tregut; 
· të përcaktojë objektivat e studimit të tregut;
· të përcaktojë metodën bazë për studimin e tregut;
· të krijojë grupin e punës për studimin e tregut dhe të ndajë detyrat në grup;
· të përzgjedhë metodat kryesore dhe burimet e mbledhjes së të dhënave (intervista, pyetësorë, hulumtim on-line etj.);
· të përgatitë pyetësorët për mbledhjen e të dhënave të tregut;
· të realizojë me kujdes dhe saktësi intervistimet në funksion të objektit të studimit të tregut;
· të kryejë përpunimin paraprak të të dhënave, duke i seleksionuar ato;
· të kryejë përpunimin statistikor dhe analizën përmbajtësore të të dhënave;
· të përgatitë rezultatet e studimit të tregut (gjetjet dhe propozimet);
· të hartojë planin e biznesit, duke prezantuar qartë idenë dhe duke  përshkruar në mënyrë të detajuar sipërmarrjen;
· duke përshkruar qartë prodhimin/ tregtimin;
· duke përcaktuar karakteristikat që dallojnë ofertën e shoqërisë/ kompanisë së tij nga ajo e konkurrentëve;
· duke përcaktuar vendndodhjen, ku do të zhvillojë aktivitetin biznesi i saj;
· duke përcaktuar politikat që ndiqen për produktin apo shërbimin;
· duke pasqyruar tabelat për shpenzimet e parashikuara dhe të ardhurat e pritshme;
· duke përcaktuar burimet financiare që nevojiten për të kryer investimet fillestare;
· duke përshkruar se si do të organizohet biznesi, duke, specifikuar numrin e të punësuarve si dhe  llojin e kontratave dhe kostot relative;
· të kontrollojë përfundimisht strukturën dhe korrektësinë e përmbajtjes së planit të biznesit;
· të vlerësojë cilësinë, dobishmërinë dhe përputhjen e produktit me nevojat e tregut;
· të vlerësojë përfitimet dhe kufizimet e produktit;
· të vlerësojë mendimet e përdoruesve/ testuesve të produkteve;
· të përmirësojë vazhdimisht produktin, sipas analizimeve të bëra.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen proceset e blerjes/ shitjes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë blerjes/ shitjes;
· të përcaktojë nevojat për blerje për fillimin e aktivitetit;
· të evidentojë furnitorët potencialë në fushën e biznesit;
· të analizojë furnitorët ekzistues;
· të kontaktojë furnitorët potencialë dhe të sigurojë informacione për ta;
· të zbatojë rregullat e komunikimit verbal dhe jo verbal, gjatë komunikimit me furnitorët;
· të kërkojë oferta e lista çmimesh për artikuj;
· të krahasojë ofertat e furnitorëve potencialë dhe të evidentojë ofertën më të përshtatshme për biznesin; 
· të hartojë planin e blerjes dhe të ndjekë realizimin e tij;
· të ndjekë hapat e duhura, gjatë procesit të blerjes;
· të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm që përdoret, gjatë procesit të blerjes;
· të kërkojë me kujdes informacione për klientët potencialë;
· të përpunojë kërkesat e klientëve;
· të hartojë listat e çmimeve për klientët; 
· të hartojë oferta të ndryshme;
· të pranojë, kontrollojë dhe regjistrojë saktë, porositë e  mbërritura nga klientët;
· të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm, gjatë procesit të shitjes;
· të kryejë kontrollin e gjendjes fizike të produkteve për shitje;
· të përgatitë produktin për shpërndarje; 
· të ambalazhojë produktin sipas rastit; 
· të përzgjedhë kushtet e lëvrimit dhe pagesës që i përshtaten më mirë shoqërisë/ kompanisë, qëllimeve dhe kushteve të veprimtarisë së saj; 
· të hartojë saktë faturat e shitjes së mallrave;
· të hartojë refuzimet e shitjeve për arsye dhe në situata të ndryshme;
· të zgjidhë situatat në raste ankesash nga klientët.
Instrumentet  e vlerësimit:
·   Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi kryen promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë produktin të cilit do t`i bëhet marketingu;
· të identifikojë lloje të ndryshme të platformave digjitale dhe mediave sociale;
· të analizojë kriteret për përzgjedhjen e platformës digjitale dhe medias sociale; 
· të përzgjedhë platformën digjitale dhe median sociale; 
· të prezantojë platformën digjitale dhe median sociale të përzgjedhur;
· të përgatitë materiale të ndryshme interaktive (tekst, imazh, video etj.); 
· të hartojë fletëpalosje dhe materiale të tjera reklamuese dhe informuese;
· të hartojë kartëvizitat e materiale të tjera informative për shoqërinë/ kompaninë dhe personelin e saj;
· të ndërtojë video, duke përdorur programe (softëare) të ndryshme (Movie maker ose nëpërmjet aparatit celular, smartphone etj.); 
· të modifikojë imazhe të ndryshme me softëare (photoshop, canva etj.);
· të ngarkojë (publikojë) materialet e mësipërme në platformën digjitale dhe median sociale të përzgjedhur;
· të përgatitë një plan orar, ditor dhe javor në lidhje me promovimin e produkteve të shoqërisë/ kompanisë; 
· të krijojë fushata marketingu, duke përdorur burime të ndryshme reklamimi (rrjetet sociale, e-mail ose mobile marketing);
· të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm, gjatë promovimit të produktit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 6 
	Nxënësi harton dhe analizon raportin vjetor.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të hartojë një pasqyrë të thjeshtë financiare të mjeteve, detyrimeve dhe kapitalit të vetë shoqërisë/ kompanisë; 
· të evidentojë saktë se cilët dokumente do të përdoren për regjistrimin dhe pasqyrimin e veprimtarisë; 
· të hartojë saktë dokumentet që mund të përdoren në shoqëri/ kompani (ditarin, librin e arkës, libër i magazinës etj.);
· të regjistrojë gjendjen në dokumentet financiare përkatës; 
· të regjistrojë saktë derdhjet e aksionerëve në para dhe në natyrë, sipas llojeve; 
· të regjistrojë saktë derdhjet e kapitalit të nënshkruar në fillim dhe gjatë veprimtarisë së shoqërisë/ kompanisë; 
· të regjistrojë saktë shumat e shpenzimeve të paguara paraprakisht për krijimin, regjistrimin, asistencën ligjore, si dhe për zgjerimin e veprimtarisë ose ndryshimin e formës juridike;  
· të regjistrojë blerjet dhe shitjet e kryera;
· të regjistrojë saktë shpenzimet e punës, detyrimet ndaj personelit, sigurimeve dhe shtetit për TAP, duke u bazuar në listëpagesën e pagave;
· të deklarojë në afatin e duhur detyrimet ndaj shtetit;
· të kryejë saktë mbylljen e llogarive të të ardhurave dhe shpenzimeve;
· të evidentojë rezultatin ekonomik të shoqërisë/ kompanisë; 
· të prezantojë rezultatin përfundimtar të shoqërisë/ kompanisë;
· të marrë vendim për shpërndarjen e dividentit, bazuar në përqindjen të aksioneve;
· të kryejë veprimet për likuidimin përfundimtar të shoqërisë/ kompanisë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në shkollë/ klasë dhe në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime konkrete lidhur me hapat që ndiqen për: krijimin e një shoqërie/ kompanie biznesi, zbatimin e procedurave të zgjedhjeve për drejtues e personel, analizimin e produktit, realizimin e proceseve të shitjes dhe blerjes, promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjen e raportit përfundimtar.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë lidhur me krijimin e një shoqërie/ kompanie biznesi, zbatimin e procedurave të zgjedhjeve për drejtues e personel, analizimin e produktit, realizimin e proceseve të shitjes dhe të blerjes, promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjes së raportit përfundimtar.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për krijimin e një shoqërie/ kompanie biznesi, zbatimin e procedurave të zgjedhjeve për drejtues e personel, analizimin e produktit, realizimin e proceseve të shitjes dhe të blerjes, promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjes së raportit përfundimtar.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Udhëzuesi i mësimdhënësit.
· Udhëzuesi i nxënësit.
· Model statuti dhe akt themelimi.
· Modele pasqyrash financiare.
· Model letra me vlerë/ aksione.
· Libër i arkës.
· Libër/ kartela magazine.
· Model pyetësori.
· Formularë të porosive të shitjeve.
· Formularë raportimi.
· Materiale kancelarie.
· Certifikatat e arritjeve. 
· Kompjuter/ Lap top.
· Projektor.
· Internet.
· USB dhe CD.
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