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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK tё drejtimit mësimor “Ndërtim”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar apo vetpunësuar në veprimtaritë profesionale në ndërtim, që lidhen drejtpërdrejt me shtrimin e pllakaver dhe veshjen e mureve”. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
1. mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
1. mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
1. mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
1. mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
1. mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
1. mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
1. mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

0. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
1. kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK;
1. janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
1. nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla. 

0. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim arsimit në profilin “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

Në përfundim të arsimit profesional në profilin “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim” nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
1. Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale e rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

0. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale pёrkatёse.
· Të analizojë, planifikojë dhe kryejё organizimin e vogël të punës në punimet e shtrimit dhe veshjes me pllaka.
· Tё kryejё llogaritje të volumeve dhe materialeve për punimet e shtrimit dhe veshjes me pllaka.
· Tё planifikojë nevojën e burimeve njerëzore.
· Tё ndajë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve.
· Të plotësojë dokumentacionin teknik në punimet e shtrimit dhe veshjes me pllaka.
· Të kryejë procese parapërgatitore për punime  e shtrimit dhe veshjes me pllaka. 
· Të kryejë matje dhe shënime të sakta sipas fletës së projektit.
· Tё kryejё punimet e nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve sipas radhës së punës nën kuotën±0.00.
· Tё kryejё punimet e nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve sipas radhës së punës në kuotën±0.00.
· Tё kryejё punimet e nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve sipas radhës së punës në mjediset sanitare.
· Tё kryejё punime shtrimi dhe veshje të sipërfaqeve me pllaka.
1. Tё kryejё punime shtrimi të dyshemeve dhe veshjen e mureve me pllaka dekorative.
1. Tё kryejё shtrimin e sipërfaqeve me materiale plastike(vinili,linoleum,tapet të gomuar dhe laminati)
1. Tё kryejё shtrimin e dyshemeve me asfaltobeton.
1. Tё kryejё shtrimin e dyshemeve teknike(e ngritur).
1. Të kryejё punime shtrimi të dyshemesë dhe veshjen e fasadave me pllaka mermeri.  
1. Të kryejё punime shtrimi të sipërfaqeve me rezinë epoxidike.
1. Të konstatojë parregullsitë gjatë punimeve të shtrimit dhe veshjes me pllaka.
1. Të kryejë riparime të mundshme gjatë punimeve të shtrimit dhe veshjes me pllaka.
1. Të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve.
1. Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit dhe të MKZ.
1. Të kontrollojë cilësinë e punimeve mbas kryerjes së punimeve sipas standartit të ndërtimit.
1. Të kryejё detyra administrative e tregtare për punime të shtrimit dhe veshjes me pllaka.
1. Të ngrejë nivelin profesional për punime të shtrimit dhe veshjes me pllaka.
1. Të komunikojë me etikë profesionale.
1. Të përdorë teknologjinë dixhitale në mbështetje të veprimtarisë profesionale.

0. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës për t’u punësuar në sipërmarrje ndërtimi ose tregtimi shtetërore/private si punëtor i kualifikuar në punime shtrimi/veshje me pllaka dhe materiale të tjera dhe riparimet e tyre. Mbas një përvoje pune, mund të vetëpunësohet si sipërmarrës duke punësuar individë të tjerë në veprimtari të shtrimit dhe veshjes me pllaka dhe materiale të tjera. 
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV të KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Ndërtim”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pasuniversitare. 

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niv. III i KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”

	Plani mësimor për profilin mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, 
niveli III i KSHK (1 vjeçar)

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/
Vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi 
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)

	5
	
	Matematikë 
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet  
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                            
	7 (238)

	1
	L-17-157-22
	Bazat e sipёrmarrjes  
	2

	2
	L-01-175-21
	Vizatimet e ndërtimit
	1

	3
	L-02-176-21
	Teknologji shtrimi dyshemesh dhe veshje muresh  
	2 

	4
	L-02-177-18
	Teknologji konstruksionesh mbajtëse
	1

	5
	L-02-478-21
	Teknologji shtrimi rrugësh dhe trotuarësh
	1

	C.
	
	Module të detyruar të praktikës profesionale  
                                                                    (Gjithsej)
	12
(408)

	1
	M-02-1803-21
	Punime nënshtresash, nivelimi dhe izolimi të sipërfaqeve 
	102 

	2
	M-02-1804-21
	Shtrimi dhe veshja e sipërfaqeve me pllaka  
	119

	3
	M-02-1805-21
	Shtrimi dhe veshja e sipërfaqeve me pllaka dekorative
	102

	4
	M-02-1806-21
	Shtrimi i sipërfaqeve me materiale plastike
	85

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                   (Gjithsej)
	3
(102)

	1
	M-02-471-21
	Shtrimi i dyshemeve me asfaltobeton 
	51

	2
	M-02-1807-21
	Shtrimi i dyshemeve teknike
	51

	3
	M-02-473-21
	Shtrimi i dyshemesë dhe veshja e fasadave me pllaka mermeri
	51

	4
	M-02-1808-21
	Shtrimi i sipërfaqeve me rezinë epoksidike 
	51

	
	
	Gjithsej A+B+C+D                                                                                            
	30/31
(1020/
1054)



4. Udhëzime për planin mësimor

Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime).
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
1. Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MAS.
1. Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
1. Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
1. Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e
këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 

V.  Udhëzime për procesin mësimor

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kë    rkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilit profesional “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar.
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e shtrimit të pllakave e veshjes së mureve, dhe u jepet certifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III i KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

VII. Të dhëna për çertifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Certifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë: 
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj. 
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;
- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”.




























VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale 
 
1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22).  Kl. 12 – 68 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gadishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.
· të përshkruajë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 68 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	3 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	3 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gadishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	4 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	4 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	4 orë




2. Lënda “Vizatimet e ndërtimit” (L-01-175-21).  Kl. 12 - 34 orë 

1. Synimet e lëndës “Vizatimet e ndërtimit”, kl. 12

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatimet e ndërtimit”, klasa 12, nxënësit duhet:
1. Të lexojnë shenjat dalluese që përdoren në fletët e vizatimeve të instalimeve (elektrike, furnizim me ujë, kanalizim, ngrohje-ventilim, gaz, etj) dhe në  rrjetit inxhinierik në rrugë dhe trotuare.
1. Të interpretojnë skica nga vizatimet skematike të instalimeve në objekt (elektrike, furnizim me ujë, kanalizim, ngrohje-ventilim, gaz etj.) dhe në rrjetin inxhinierik në rrugë dhe trotuare.
1. Të vizatojnë shenjat dalluese që përdoren në fletët e vizatimeve të instalimeve (elektrike, furnizim me ujë, kanalizim, ngrohje-ventilim, gaz etj.) dhe në  rrjetit inxhinierik në rrugë dhe trotuare sipas skicës së dhënë.
1. Të përshkruajnë fazat e vizatimit të planimetrisë së kateve dhe bodrumit të ndërtesës të një objekti të thjeshtë dykatësh.
· Të vizatojnë planimetritë e kateve dhe bodrumit të një objekti të thjeshtë dykatësh
 sipas skicës së dhënë.
1. Të përshkruajnë fazat e vizatimit të planimetrisë së themeleve dhe prerjeve të tyre në një objekti të thjeshtë dykatësh.
· Të vizatojnë planimetrinë e themeleve dhe prerjet e tyre të një objekti të thjeshtë dykatësh. 
sipas skicës së dhënë.
1. Të përshkruajnë fazat e vizatimit të prerjeve të ndërtesës të një objekti të thjeshtë dykatësh.
1. Të vizatojnë prerjet kryesore të një objekti të thjeshtë dykatësh sipas skicës së dhënë.
1. Të përshkruajnë fazat e vizatimit të pamjeve të ndërtesës të një objekti të thjeshtë dykatësh.
1. Të vizatojnë pamjet kryesore të një objekti të thjeshtë dykatësh sipas skicës së dhënë.
1. Të përshkruajnë fazat e vizatimit të planit të strukturave të ndërkateve dhe shkallëve një objekti të thjeshtë dykatësh. 
1. Të vizatojnë planin e strukturave të ndërkateve dhe shkallëve të një objekti të thjeshtë dykatësh sipas skicës së dhënë.
1. Të përshkruajnë fazat e vizatimit të detajeve arkitektonike të ndërtesës. të një objekti të thjeshtë dykatësh.
1. Të interpretojnë skica të detajeve kryesore arkitektonike dhe konstruktive të ndërtesës të një objekti të thjeshtë dykatësh.
1. Të vizatojnë detaje kryesore arkitektonike dhe konstruktive të ndërtesës të një objekti të thjeshtë dykatësh sipas skicës së dhënë.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatimet e ndërtimit”, kl. 12- 34 orë: 

	Tema 1
	Njohuri për shenjat dalluese të përdorura në instalimeve të ndryshme dhe në  rrjetin inxhinierik në rrugë dhe trotuare 
	    1 orë

	Tema 2
	Njohuri per vizatimet e ndërtimit,
	     1 orë

	Tema 3
	Planimetritë e kateve dhe vizatimi i tyre 
	 6 orë

	Tema 4
	Planimetria e themeleve, prerjet e themeleve dhe vizatimi i tyre
	 4 orë

	Tema 5
	Pamjet kryesore të ndërtesës dhe vizatimi i tyre 
	4 orë

	Tema 6
	Prerjet kryesore të ndërtesës dhe vizatimi i tyre
	6 orë

	Tema 7
	Planet e strukturave të ndërkateve e shkallës b/a dhe vizatimi i tyre
	4 orë

	Tema 8
	Detajet arkitektonike dhe konstruktive të ndërtesës dhe vizatimi i tyre
	4 orë

	Tema 9
	Detajet e shtrimit të dyshemeve në mjediset e brendshme dhe të jashtme të ndërtesës dhe vizatimi i tyre 
	2 orë

	Tema 10
	Detajet e veshjes të mureve në mjediset e brendshme dhe të jashtme të ndërtesës dhe vizatimi i tyre 
	2 orë




3. Lënda “Teknologji shtrimi dyshemesh dhe veshje muresh” (L-02-176-21). Kl. 12 – 68 orë 

1. Synimet e lëndës “Teknologji shtrimi dyshemesh dhe veshje muresh”, kl. 12 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknologji shtrimi dyshemesh dhe veshje muresh”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të përshkruajnë llojet e nënshtresave në kuotën e katit nëntokë (parkim, etj) për nivele të ndryshme të ujërave nëntokësore, si dhe llojet e materialeve që përdoren për to;
· Të përshkruajnë llojet e nënshtresave në kuotën e katit përdhe në rastin pa kat nëntokë, si dhe llojet e materialeve që përdoren për to;
· Të përshkruajnë llojet e nënshtresave në kuotën e ndërkatit, si dhe llojet e materialeve që përdoren për to;
· Të interpretojnë llojet e instalimeve (elektrike, furnizim me ujë, kanalizim, ngrohje-ventilim, gaz, etj) që vendosen në muraturë dhe nën shtresat e dyshemesë, si dhe llojet e materialeve që përdoren për to;
· Të përshkruajnë llojet e shtresave në tarracat me kornizë/parapet, si dhe llojet e materialeve që përdoren për to;
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e punimeve të hidroizolimit dhe shtresave të tjera për dyshemenë në kuotën e katit nëntokë (parkim, etj) për nivele të ndryshme të ujërave nëntokësore; 
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e punimeve të hidroizolimit dhe shtresave të tjera për dyshemenë në kuotën e katit përdhe në rastin pa kat nëntokë;
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e punimeve zëizoluese, hidroizoluese e termoizoluese si dhe shtresat e tjera të dyshemesë në kuotën e ndërkateve; 
· Të llogarisin volumet e punës të dyshemesë në kuotën e ndërkateve si dhe materialet që përdoren për to.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e realizimit të shtresës niveluese të dyshemeve dhe dhënies së pjerrësisë së tarracave.
· Të llogarisin volumet e punës të shtresës niveluese të dyshemeve si dhe materialet që përdoren për to.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e punimeve termoizoluese e hidroizoluese e si dhe të shtresave të tjera të tarracave me kornizë/parapet; 
· Të interpretojnë llojet e dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe materialet përbërëse të tyre;
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e përgatitjes së materialeve ngjitëse për tipet e
       ndryshme të dyshemeve.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e realizimit të dyshemeve monolite  të llojeve të ndryshme dhe me mënyrat e ndryshme të shtrimit.
· Të llogarisin volumet e punës të dyshemesë monolite ne katin përdhe si dhe materialet që përdoren për to.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e realizimit të dyshemeve me copa/me fuga  të llojeve të ndryshme, dhe me mënyrat e ndryshme të shtrimit.
· Të krahasojnë përmasat e pllakave me permasat standarde të paketimit të tyre.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e përzgjedhjes së llojit dhe formës së pllakave sipas projektit të zbatimit dhe pozicionimit të tyre në dysheme.
· Të përshkruajnë hapat e përgatitjes së materialeve ngjitëse për tipet e ndryshme të dyshemeve;
· Të listojnë llojet e aksesorëve të ndryshëm për çdo tip dyshemeje.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e shtrimit të sipërfaqeve me shtresa me ngjitje (vinil, linoleum e materiale të gomuara).
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e shtrimit të sipërfaqeve me mikroçimento e rezina të ndryshme.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e shtrimit të dyshemeve teknike e industriale.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e përgatitjes dhe vendosjes së pragjeve të dyerve dhe vendosjes së plintusave.   
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e realizimit të veshjes me pllaka e me materiale të ndryshme të mureve të mjediseve të brendshme të banimit (nyjet sanitare, mjedise gatimi etj.). 
· Të llogarisin volumet e punës të veshjes me pllaka e me materiale të ndryshme të mureve të mjediseve të brendshme të banimit si dhe materialet që përdoren për to.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e veshjes së bazamakëve të shkallëve, parmakëve, davancaleve, shpatullave të dyer-dritareve.
· Të llogarisin volumet e punës të veshjes së bazamakëve të shkallëve, parmakëve, davancaleve, shpatullave të dyer-dritareve si dhe materialet që përdoren për to.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e veshjes së mureve të jashtme (fasadave) me materiale të ndryshme. 
· Të llogarisin volumet e punës për veshjen e mureve të jashtme (fasadave) me materiale të ndryshme, si dhe materialet që përdoren për to.
1. Të interpretojnë skica e vizatimet skematike të instalimeve (elektrike, furnizim me ujë, kanalizim, ngrohje-ventilim, gaz, etj) në objekt ndërtimi. 
1. Të listojnë defektet dhe shkakun e dëmtimeve të sipërfaqeve të dyshemeve/mureve që 
      kërkojnë punime shtesë.
-    Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e realizimit të rikonstruksionit të dyshemeve dhe
      veshjeve të mureve të brendshme e të jashtme. 

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologji shtrimi dyshemesh dhe veshje muresh”, kl.12- 68 orë

	Tema 1
	Skicimi i planimetrive të kateve, prerjeve, fasadave, themeleve dhe detajeve arkitektonike 
	 10 orë

	Tema 2
	Teknologjia e shtrimit të dyshemeve monolite me materiale të ndryshme 
	10 orë

	Tema 3
	Teknologjia e shtrimit të dyshemeve me copa (me fuga) me materiale të ndryshme 
	 10 orë

	Tema 4
	Teknologjia e shtrimit të dyshemeve me materiale të ndryshme speciale si linoleum, moket, tapet të gomuar, rezina epoksidike,  plastike, vinili, laminat etj.
	 6 orë

	Tema 5
	Teknologjia e shtrimit të dyshemeve teknike
	4 orë 

	Tema 6
	Teknologjia e veshjes me pllaka e materiale të ndryshme të mureve të mjediseve të brendshme
	 10 orë

	Tema 7
	Teknologjia e veshjes me pllaka e materiale të ndryshme të mureve të jashtme (fasadave)
	10 orë

	Tema 8
	Teknologjia e rikonstruksionit të dyshemeve me materiale të ndryshme
	4 orë

	Tema 9
	Teknologjia e rikonstruksionit të veshjeve të mureve të brendshme e të jashtme me materiale të ndryshme
	4 orë




4. Lënda “Teknologji konstruksionesh mbajtëse” (L-02-177-18).  Kl. 12 - 34 orë 

 Synimet e lëndës “Teknologji konstruksionesh mbajtëse”, kl. 12 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknologji konstruksionesh mbajtëse”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të rendisin llojet e konstruksioneve mbajtëse të ndërtesave sipas skemave konstruktive.
· Të përshkruajnë elementet konstruktive përbërëse të konstruksioneve prej betoni të armuar.
· Të interpretojnë skica konstruktimi të elementeve të ndryshme konstruktive prej betoni të
      armuar.
· Të interpretojnë tabelën e sipërfaqes së armaturës së hekurit (Fa) për elemente të ndryshme
      konstruktive prej betoni të armuar.
· Të përcaktojnë numrin dhe diametrin (n dhe Ø) të shufrave për sipërfaqen Fa të dhënë për
      elemente të ndryshme konstruktive prej betoni të armuar me përmasa të dhëna.    
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për pllaka monolite prej betoni 
      të armuar me një fushë dhe me konsola, si dhe pllakë të vazhduar me dy fusha.
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për trarë monolitë prej betoni 
      të armuar me një fushë dhe me konsola, si dhe trarë të vazhduar me dy fusha. 
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për pllakë të përzier me trarë
       prej betoni të armuar dhe mbushje me tulla me vrima me një fushë.
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për plint të shkallëzuar, pllakë
      dhe trarë monolit prej betoni të armuar të themeleve dhe shtylla monolite prej betoni të 
      armuar dykatëshe me prerje katrore.
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për shkallë monolite prej
       betoni të armuar me një dhe dy rampa.
· Të hartojnë tabelën e specifikimit të armaturës së hekurit për elementet e mësipërme prej
      betoni të armuar.
· Të përshkruajnë llojet dhe mënyrën e realizimit të konstruksioneve prej betoni të armuar të 
      parapërgatitura e gjysmë të parapërgatitura.
· Të përshkruajnë llojet konstruksioneve mbajtëse prej guri e tulle. 
· Të përshkruajnë llojet konstruksioneve mbajtëse prej druri e metali. 

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologji konstruksionesh mbajtëse”, kl.12-34 orë

	Tema 1
	Konstruksionet mbajtëse dhe elementet përbërëse të tyre 
	4 orë

	Tema 2
	Parimet bazë për konstruktimin e elementeve prej betoni të armuar që punojnë në përkulje (pllaka dhe trarë) 
	8 orë

	Tema 3
	Parimet bazë për konstruktimin e elementeve prej betoni të armuar që punojnë në shtypje (shtylla dhe mure) 
	4 orë

	Tema 4
	Parimet bazë për konstruktimin e themeleve prej betoni të armuar (pllakë, trarë dhe plinta)
	4 orë

	Tema 5
	Parimet bazë për konstruktimin e shkallëve prej betoni të armuar 
	6 orë

	Tema 6
	Konstruksionet prej betoni të armuar të parapërgatitura 
	2 orë

	Tema 7
	Konstruksionet prej betoni të armuar gjysmë të parapërgatitura 
	2 orë

	Tema 8
	Konstruksionet prej guri e tulle
	     2 orë

	Tema 9
	Konstruksionet prej druri e metali 
	     2 orë






5. Lënda “Teknologji shtrimi rrugësh dhe trotuarësh” (L-02-478-21)  kl. 12 – 34 orë

1. Synimet e lëndës “Teknologji shtrimi rrugësh dhe trotuarësh”, kl. 12 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknologji shtrimi rrugësh dhe trotuarësh”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të listojnë llojet e rrugëve sipas kategorive të tyre dhe elementet e rrugës. 
· Të listojnë llojet e rrugëve urbane dhe elementet e rrugës. 
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e ndërtimit të shtresave të rrugëve me materiale të ndryshme.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e ndërtimit të trotuarëve me materiale të ndryshme.
· Të përshkruajnë elementet ndërtimore të rrjetit inxhinierik në rrugë dhe trotuare.
· Të interpretojnë skica të prerjeve tërthore në rrugë dhe trotuare dhe të identifikojë rrjetin inxhinierik që ndërtohet  në rrugë dhe trotuare. 
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e vendosjes së bordurave në rrugë dhe  trotuarë. 
· Të përshkruajnë elementet kryesore ndërtimore të kanaleve e veprave të artit.
· Të përshkruajnë elementet kryesore ndërtimore të urave.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e shtrimit të dyshemeve te urave me materiale të ndryshme. 
· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologji shtrimi rrugësh dhe trotuarësh”, kl.12 - 34 orë

	Tema 1
	Njohuri për rrugët, elementët dhe klasifikimi i tyre
	 5 orë

	Tema 2
	Njohuri për rrugët urbane dhe trotuarët
	5 orë

	Tema 3
	Njohuri për rrjetin inxhinierik në rrugë dhe trotuarë
	4 orë

	Tema 4
	Teknologjia e shtrimit të rrugëve me materiale të ndryshme
	 8 orë

	Tema 5
	Teknologjia e shtrimit të trotuarëve me materiale të ndryshme
	 4 orë

	Tema 6
	Njohuri për kanalet ne rruge
	4 orë

	Tema 7
	Njohuri për veprat e artit në rrugë
	4 orë















IX. Përshkruesit e moduleve të detyruar të praktikës profesionale 

1. Moduli “Punime nënshtresash, nivelimi dhe izolimi të sipërfaqeve”

Drejtimi:     Ndërtim
Profili:         Shtrim pllakash dhe veshje muresh    
Niveli:          III i KSHK  
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME NËNSHTRESASH, NIVELIMI DHE IZOLIMI TË SIPËRFAQEVE

	M-02-1803-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në shtrimin e nënshtresave,  nivelimin dhe izolimin e sipërfaqeve. 


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.




	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të  zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të  interpretojnë projektin, detajet e nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve; 
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve pёr nënshtresat, nivelimin dhe izolimin e sipërfaqeve;
· të kryejnë detyra administrative dhe tregtare në punime të nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve;  
· të planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, instrumentet dhe paisjet e punës sipas proçeseve të punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punimeve të nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve;
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
1.  të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e punimeve të nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 2

	Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të përzgjedhin veglat, makineritë, instrumentet, mjetet sipas procesit të punës për punimet e nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve;
1. të përzgjedhin bazën materiale sipas proçesit të punës për punimet e nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve;
1. të kontrollojnë dhe sigurojnë gjendjen teknike të mjeteve, veglave dhe instrumenteve të punës;
1. të sigurojnë ndriçimin e duhur dhe furnizimin me ujë;
1. të kryejnë matjet për kuotat e shënuara sipas fletës së projektit për shtrimin e nënshtresave të sipërfaqeve;
1. të kryejnë matjet për kuotat e shënuara sipas fletës së projektit për nivelimin  e sipërfaqeve;
1. të kryejnë matjet për kuotat e shënuara sipas fletës së projektit të izolimit të sipërfaqeve;
1. të interpretojnë mënyrat e përdorimit të materialit izolues sipas kushteve teknike; 
1. të pastrojnë e sistemojnë paraprakisht vendin e punës në punimet e nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve.  
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3

	Nxënësit shtrojnë nënshtresat, nivelojnë dhe izolojnë sipërfaqen nën kuotën±0.00.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të vënë në punë pompën për largimin e ujit sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të përgatisin llaçin e çimentos në raportin1:2;
1. të shtrojnë dhe rrafshojnë shtresën e llaçit të çimentos duke rrumbullakosur këndet 90° te muri sipas kuotës shënuar;
1. të shtrojnë qilimin hidroizolues pas provës së ngurtësimit të llaçit të çimentos, sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të izolojnë nga jashtë e murin e bodrumit me qilimin hidroizolues sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të vendosin skarën e gatshme dhe të betonojnë sipërfaqen sipas kuotës shënuar;
1. të kryejnë nivelimin e sipërfaqes me llustër çimentoje sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të kryejnë izolimin me likuid special në sipërfaqen sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të kryejnë riparime të mundshme gjatë punimeve të nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve nën kutën ±0.00;
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve; 
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas realizimit të nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve nën kutën ±0.00;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve;
1. të sistemojnë vendin e punës pas realizimit të nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të të sipërfaqeve nën kutën ±0.00.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 4

	Nxënësit shtrojnë nënshtresat, nivelojnë dhe izolojnë sipërfaqet në mjediset sanitare
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të vendosin takot duke kontrolluar me mastar-nivelë; 
1. të formojnë fashot drejtuese në sipërfaqe duke u bazuar në takot; 
1. të kontrollojnë instalimet hidraulike në bashkëpunim me specialistët përkatës 
1. të përgatisin, mbushin me makineri dhe rrafshojnë nënshtresën e parë(beton i varfër) të sipërfaqeve pas ngurtësimit të fashaturave;
1. të kontrollojnë nivelimin me instrumente matëse;
1. të izolojnë në pikat e bashkimit të dyshemesë me lartësine e murit sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të shtrojnë shtresën hidroizoluese sipas kushteve teknike të zbatimit dhe fletës së projektit;
1. të përgatisin, mbushin me makineri dhe rrafshojnë nënshtresën e dytë(beton i varfër) të sipërfaqeve në mjediseve sanitare sipas vijës pjerrsisë së piletës;
1. të kryejnë riparime të mundshme gjatë punimeve të nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve në mjediset sanitare;
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas kryerjes së  nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve në mjediset sanitare;
1. të sistemojnë vendin e punës pas kryerjes së  nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve në mjediset sanitare.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli



                                        RM 5       Nxënësit shtrojnë nënshtresat, nivelojnë dhe izolojnë  
                                                         sipërfaqet në kutën ±0.00
	RM 4

	
	
		RM 3

	RM 3

	Nxënësit shtrojnë nënshtresat, nivelojnë dhe izolojnë sipërfaqet në kutën ±0.00

Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të pastrojnë dhe lagin dyshemenë e pllakës së themelit sipas kushteve teknike të zbatimit;  
1. të formojnë takot dhe fashot drejtuese në sipërfaqe duke u bazuar në shënimet e kuotës; 
1. të përgatisin, mbushin me makineri dhe rrafshojnë nënshtresën e parë(beton i varfër) të sipërfaqeve pas ngurtësimit të fashaturave;
1. të izolojnë në pikat e bashkimit të dyshemesë me  muret sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të shtrojnë shtresën hidroizoluese sipas kushteve teknike të zbatimit dhe fletës së projektit.
1. të përgatisin, mbushin me makineri dhe rrafshojnë nënshtresën e dytë(beton i varfër) të sipërfaqeve,
1. të kryejnë nivelimin përfundimtar të sipërfaqeve të katit përdhe sipas kuotave të shënuara,
1. të kryejnë riparime të mundshme gjatë punimeve të nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve në kutën ±0.00
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve ;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve.
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas kryerjes së  nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve të katit përdhe,  
1. të sistemojnë vendin e punës pas kryerjes së  nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve të katit përdhe,  
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë ko
	
	
	   Kriteret e vlerësimit:
   Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të pastrojnë dhe lagin dyshemenë e pllakës së themelit sipas kushteve teknike të zbatimit;  
1. të formojnë takot dhe fashot drejtuese në sipërfaqe duke u bazuar në shënimet e kuotës; 
1. të përgatisin, mbushin me makineri dhe rrafshojnë nënshtresën e parë (beton i varfër) të sipërfaqeve pas ngurtësimit të fashaturave;
1. të izolojnë në pikat e bashkimit të dyshemesë me  muret sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të shtrojnë shtresën hidroizoluese sipas kushteve teknike të zbatimit dhe fletës së projektit;
1. të përgatisin, mbushin me makineri dhe rrafshojnë nënshtresën e dytë(beton i varfër) të sipërfaqeve;
1. të kryejnë nivelimin përfundimtar të sipërfaqeve të katit përdhe sipas kuotave të shënuara;
1. të kryejnë riparime të mundshme gjatë punimeve të nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve në kutën ±0.00;
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas kryerjes së  nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve të katit përdhe;  
1. të sistemojnë vendin e punës pas kryerjes së  nënshtresave, nivelimit dhe izolimit të sipërfaqeve të katit përdhe.  
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekt ndërtimi dhe repartin e ndërtimit. 
1. Instruktori i praktikës duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve të shtrimit të nënshtresave , nivelimit e izolimit të sipërfaqeve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në analizimin, planifikimin dhe organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve konkrete përgatitore, përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese në punimet  të nënshtresave, nivelimit e izolimit të sipërfaqeve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune në shtrimin e nënshtresave ,nivelimin e izolimin e sipërfaqeve nën dhe mbi kuotën±0.00 e në mjediset sanitare duke respektuar rregullat e sigurimit teknik të mbrojtjes së mjedisit të mbikqyrur nga instruktori i praktikës.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari administrative e tregtare 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi
    i shkallës së arritjes për analizimin, planifikimin dhe
    organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore,
    përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, 
në shtrimin e nënshtresave ,nivelimin e izolimin e sipërfaqeve, në respektimin e rregullave të sigurimit teknik të mbrojtjes së mjedisit si dhe për kryerjen e detyrave administrative e tregtare . 



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedis pune ndërtimi.
1. Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje,skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit, 
1. Pankarta me detaje për punimet e shtrimit të nënshtresave, nivelimit,izolimit të sipërfaqeve nën±0.00,në mjediset sanitare dhe kuotën±0.00. Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.
1. Veglat:kovë,furçë,fshesë,mistri,karrocë,lopatë
1. Beton i varfër,zgarë e gatshme hekuri.
1. Makineri për përgatitjen dhe hedhjen e materialit mbushës (beton i varfër)për nivelim.
1. Kubik,ujë,fashatura e tako të gatshme
1. Materiale niveluese dhe izoluese(llaç çimento 1:2,primer,letër katrama,likuid special izolimi etj.) .
1. Kompleti i veshjes së punës.
1. Pajisje kancelarie.






































2. Moduli “Shtrimi dhe veshja e sipërfaqeve me pllaka”  

Drejtimi:     Ndërtim   
Profili:         Shtrim pllakash dhe veshje muresh    
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHTRIMI DHE VESHJA E SIPËRFAQEVE ME PLLAKA 

	M-02-1804-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në shtrimin dhe veshjen e sipërfaqeve me pllaka.


	Kohëzgjatja e 
Modulit

	
	 119 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të interpretojnë projektin, skicat, detajet e shtrimit dhe veshjes së sipërfaqeve me pllaka; 
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve pёr shtrimin dhe veshjes e sipërfaqeve me pllaka; 
· të planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, instrumentet dhe paisjet e punës sipas proceseve të punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punimeve të shtrimit dhe veshjes së sipërfaqeve me pllaka; 
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e shtrimit dhe veshjes së sipërfaqeve me pllaka. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli




	RM 2

	Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kontrollojnë këndet e drejta të sipërfaqes së dyshemesë me murin;
1. të kontrollojnë kuotat e shënuara të sipërfaqes për shtrim me pllaka trotuari;
1. të përpunojnë sipërfaqet përpara shtrimit dhe veshjes me pllaka;
1. të grupojnë pllakat dhe aksesorët e nevojshme sipas sipërfaqeve që do shtrohet apo vishet;
1. të  fusin në ujë pllakat nëse është e nevojshme sipas
       kushteve teknike;
1. të përpunojnë pllakat përpara shtrimit e veshjes;
1. të lagin sipërfaqet që do shtrohen apo vishen;
1. të pastrojnë paraprakisht vendin e punës.
  Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli
 



	RM 3

	Nxënësit shtrojnë dhe veshin sipërfaqet me  pllaka.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të përgatisin ngjitësin për shtrim dhe veshje të sipërfaqeve me  pllaka;
1. të fiksojnë mastar-nivelën për rrjeshtin e parë të veshjes së sipërfaqeve;
1. të veshin sipërfaqet me pllaka duke vendosur kryqet;
1. të kontrollojnë me instrumente niveluese sipërfaqen e veshur; 
1. të presin pllakat plotësuese veshëse sipas vendeve bosh,
1. të vendosin pllakat e prera në vendet bosh;
1. të fiksojnë pllakat e shtrimit referuese dhe spangon;
1. të shtrojnë pllakat e shtrimit në sipërfaqe dhe vendosin kryqet sipas konfiguracionit të dhënë; 
1. të kontrollojnë me instrumente niveluese sipërfaqen e shtruar; 
1. të presin pllakat plotësuese shtruese sipas vendeve bosh;
1. të vendosin pllakat e prera në vendet bosh;
1. të vendosin plintuesat e gatshëm;
1. të heqin kryqet e të pastrojnë fugat e  pllakave të shtrimit dhe veshjes së sipërfaqeve;
1. të përgatisin bojaken, ta hedhin midis fugave të pllakave deri në ngopjen e tyre;
1. të pastrojnë sipërfaqet e shtrimit dhe veshjes me pllaka nga bojaku i tepërt;
1. të kryejnë riparime të mundshme gjatë punimeve të shtrimit dhe veshjes me pllaka të sipërfaqeve;  
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve; 
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas shtrimit dhe veshjes me pllaka të sipërfaqeve;  
1. të sistemojnë vendin e punës pas shtrimit dhe veshjes me pllaka të sipërfaqeve. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 4

	Nxënësit shtrojnë sipërfaqet me  pllaka trotuari
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të gërmojnë  dheun e tepërt në sipërfaqen që do shtrohet;  
1. të piketojnë sipërfaqen që do shtrohet  sipas projektit; 
1. të ngjeshin dheun e bazamentit të sipërfaqes me rul sipas kuotave të shënuara;
1. të shtrojnë dhe ngjeshin me makineri shtresën e zhavorrit sipas kuotës së dhënë;
1. të vendosin dhe fiksojnë me llaç çimentoje takot drejtuese; 
1. të vendosin dhe fiksojnë me llaç çimentoje bordurat e gatshme sipas takove dhe drejtimit të spangos;
1. të shtrojnë dhe ngjeshin me makineri shtresën e inerteve me trashësinë e imët;
1. të shtrojnë  në sipërfaqe rërën me vegla dore(krëher);
1. të shtrojnë në sipërfaqe pllakat e trotuarit sipas skicës;
1. të presin dhe vendosin pllakat e trotuarit për vendet bosh;
1. të ngjeshin me rul sipërfaqen e shtruar me pllakat e trotuarit;
1. të hedhin rërë (bojak) sipër sipërfaqes së shtruar duke mbushur fugat sipas kushteve teknike;
1. të fshijnë sipërfaqen e shtruar dhe heqin rërën e tepërt duke respektuar afatin kohor;
1. të kryejnë riparime të mundshme gjatë shtrimit sipërfaqeve me pllaka trotuari;  
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës dhe makineritë pas shtrimit të sipërfaqeve me pllaka  trotuari; 
1. të sistemojnë vendin e punës pas shtrimit të sipërfaqeve me pllaka  trotuari. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekt ndërtimi dhe në repartin e ndërtimit 
1. Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve të shtrimit dhe veshjes sipërfaqeve me pllaka.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin dhe organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për shtrim dhe veshje të sipërfaqeve me pllaka, vendosjen e plintusave duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit të mbikqyrur nga instruktori i praktikës. 
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për detyra administrative dhe tregtare në punimet e shtrimit dhe veshjes sipërfaqeve me pllaka.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi
 i shkallës së arritjes së shprehive praktike për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, shtrimin dhe veshjen e sipërfaqeve me pllaka, vendosjen e plintusave si dhe detyrat administrative dhe tregtare 



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
Objekt ndërtimi dhe mjedis pune ndërtimi 
1. Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit, 
1. Pankarta me detaje të shtrimit e veshjes sipërfaqeve me pllaka.
1. Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.
1. Kompleti i veshjes së pllakashtruesit.
1. Materialet dhe mjetet për shtrimin dhe veshjen e sipërfaqeve me pllaka.
1. Pllaka të llojeve të ndryshme,kryqe, plintusa të gatshëm,pllaka trotuari.
1. Kollë, bojak, ujë, çimento, fshirëse bojaku.
1. Bordura të gatëshme trotuari, rul dore.
1. Zhavorr, çakull, granil, rërë
1. Tako, fashatura të gatëshme,
1. Prerëse pllakash, mastar-nivelë, spango, përzjerës kolle
1. Pajisje kancelarie, makina llogaritëse dore.
1. Manualet e preventivimit për zbërthimin e kostos. 
1. Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit. 


































3. Moduli “Shtrimi dhe veshja e sipërfaqeve me pllaka dekorative”

Drejtimi:     Ndërtim 
Profili:         Shtrim pllakash dhe veshje muresh              
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHTRIMI DHE VESHJA E SIPERFAQEVE ME PLLAKA DEKORATIVE
	M-02-1805-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për shtrimin e dyshemeve dhe veshjen me pllaka dekorative
 

	Kohëzgjatja e modulit
	
	 102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.




	 Rezultatet e të 
 mësuarit (RM)
 dhe procedurat
 e vlerësimit

  
	
	 RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të interpretojnë projektin, detajet e shtrimit dhe veshjes së sipërfaqeve me pllaka dekorative; 
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve pёr shtrimin e dyshemesë dhe veshjen e murit me pllaka dekorative; 
· të planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë bazën materiale,mjetet,instrumentet dhe paisjet e punës sipas proçeseve të punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punimeve të shtrimit dyshemesë dhe veshjes murit me pllaka dekorative; 
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e shtrimit të dyshemesë dhe veshjen e murit me pllaka dekorative. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 2

	Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kontrollojnë horizontalitetin  dhe vertikalitetin e sipërfaqeve me instrumentet matëse e niveluese;
1. të kryejnë matjet dhe shënojnë fillimin e dekorimit me pllaka; 
1. të piketojnë dyshemenë  për vendosjen e pllakave dekorative;
1. të përgatitin sipërfaqen e murit që do të vishet me pllaka duke lagur e kontrolluar ashpërsinë e murit;
1. të kryejnë matjet dhe vijëzojnë sipërfaqet e murit për vendosjen e pllakave dekorative;
1. të përpunojnë pllakat dekorative sipas konfiguracionit të dhënë.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli


	 RM 3

	    Nxënësit shtrojnë dyshemetë dhe veshin muret me   
    pllaka dekorative 
    Kriteret e vlerësimit:
    Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të përgatitin materialit ngjitës me ujë sipas recepturave të dhëna;
1. të caktojnë kuotën dhe fiksojnë mastar-nivelin për rrjeshtin e parë;
1. të shtrojnë materialin ngjitës dhe vendosin pllakat e radhës së parë së bashku me kryqet;
1. të veshin murin me pllaka dekorative sipas dekorit të gatshëm;
1. të vendosin aksesorët përkatës sipas detajit të dhënë; 
1. të heqin mastar-nivelën dhe plotësojnë radhën e pllakave mbi dysheme; 
1. të vendosin pllakat dekorative referuese duke matur me instrumente niveluese;
1. të shtrojnë dyshemene me pllaka dekorative sipas konfiguracionit të gatshëm;
1. të presin pllakat plotësuese sipas përmasës së hapësirës bosh e i vendosin ato; 
1. të pastrojnë fugat sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të përgatitin bojakën sipas kërkesave për ngjyrën, mbushin fugat deri sa të mos ketë boshllëk dhe fshijnë në kohën e duhur pllakat;
1. të kryejnë riparime të mundshme gjatë shtrimit dyshemesë dhe veshjes murit me pllaka dekorative;  
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë veglat e punës pas shtrimit dyshemesë dhe veshjes murit me pllaka dekorative; 
1.  të sistemojnë vendin e punës pas shtrimit dyshemesë dhe veshjes murit me pllaka dekorative. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekt ndërtimi dhe repartin e ndërtimit. 
1. Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete në shtrimin e dyshemesë dhe veshjen e murit me pllaka dekorative.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin ,organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , për  punimet e shtrimit dyshemesë dhe veshjes murit me pllaka dekorative dhe vendosjen e aksesorëve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, shtrimin e dyshemesë, veshjen e murit me pllaka dekorative dhe vendosjen e aksesorëve duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit të mbikqyrur nga instruktori i praktikës. 
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për detyra administrative dhe tregtare në punimet e shtrimit dyshemesë dhe veshjes murit me pllaka dekorative.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, shtrimin dyshemesë dhe veshjen e murit me pllaka dekorative, vendosjen e aksesorëve si dhe detyrat administrative dhe tregtare. 



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	     Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të    
     sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
     Objekt ndërtimi dhe mjedis pune ndërtimi, 
1. Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit, 
1. Pankarta me skica, detaje për shtrimin e dyshemesë dhe veshjen e murit me pllaka dekorative. 
1. Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.
1. Kompleti i veshjes së pllakashtruesit.
1. Materialet dhe mjetet për shtrimin dhe veshjen e sipërfaqeve me pllaka dekorative.
1. Pllaka të llojeve të ndryshme dekorative,mozaikë, aksesorët etj.
1. Ngjitës, zmerilues dyshemeje, kubik
1. Kollë, bojak, ujë, çimento, fshirëse bojaku
1. Skela të gatshme
1. Pajisje kancelarie,makina llogaritëse dore.
1. Manualet e preventivimit për koston e punimeve
1. Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 



































4. Moduli “Shtrimi i sipërfaqeve me materiale plastike”

Drejtimi:     Ndërtim 
Profili:         Shtrim pllakash dhe veshje muresh    
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHTRIMI I SIPËRFAQEVE ME MATERIALE PLASTIKE
	M-02-1806-21

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në shtrimin e sipërfaqeve me materiale plastike (vinili, linoleumi, tapet të gomuar dhe laminati)


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 85 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vleresimit
	
	RM 1
	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të interpretojnë projektin, skicat, detajet e shtrimit e sipërfaqeve me materiale vinili, linoleumi, tapet të gomuar dhe laminati;
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve pёr shtrimin e sipërfaqeve me materiale vinili, l inoleumi, tapet të gomuar dhe laminati; 
· të planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, instrumentet dhe paisjet e punës sipas proçeseve të punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punimeve të shtrimit të sipërfaqeve me materiale vinili, linoleumi, tapet të gomuar dhe laminati;
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e shtrimit të sipërfaqeve me materiale vinili, linoleumi, tapet të gomuar dhe laminati.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 2 
	Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kontrollojnë sipërfaqet që do shtrohen me instrumente matëse e niveluese;
1. të përcaktojnë llojin e materialeve të plastikës (vinili, linoleumi, tapet të gomuar dhe laminati) për sipërfaqet që do shtrojnë sipas fletës projektit; 
1. të kryejnë riparimet e mundshme të sipërfaqeve;
1. të kryejnë nivelimin e sipërfaqeve për shtrim me vinili, linoleumi, tapet të gomuar dhe laminati);
1. të kryejnë nivelimin e sipërfaqeve për shtrim me linoleum;
1. të kryejnë nivelimin e sipërfaqeve për shtrim me tapet të gomuar;
1. të kryejnë nivelimin e sipërfaqeve për shtrim me laminat;
1. të kontrollojnë me imtësi praninë e lagështirës në sipërfaqet e dyshemeve;
1. të krijojnë kushte për largimin e  lagështirës në sipërfaqet e dyshemeve;
1. të pastrojnë me fshesë korenti dhe përgatitin sipërfaqet sipas kushteve teknike të zbatimit.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3

	Nxënësit shtrojnë sipërfaqet me materiale vinili 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kryejnë matjet e sipërfaqeve që do shtrojnë;
1. të hapin materialin e vinilit për marrjen e formës dhe temperaturën mbi 15°;
1. të presin materialin vinil sipas përmasave të duhura;
1. të përziejnë ngjitësin dhe lyejnë sipërfaqen e dyshemesë; 
1. të shtrijnë materialin vinil me shpatull dore;
1. të ngjeshin me rul dore materialin vinil të shtruar;
1. të pastrojnë në kohën e duhur me leckë gjysëm të tharë sipërfaqen e shtruar me vinil;
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë veglat e punës pas shtrimit të sipërfaqeve me materiale vinili; 
1. të sistemojnë vendin e punës pas shtrimit sipërfaqeve me materiale vinili. 
   Instrumentet e vlerësimit: 
1. Pyetje-përgjigje me gojë
1. Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 4

	   Nxënësit shtrojnë sipërfaqet me linoleum dhe tapet  
   të gomuar
   Kriteret e vlerësimit:
   Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kryejnë matjet e sipërfaqeve që do shtrojnë;
1. të hapin materialin e linoleumit dhe tapetin e gomuar për marrjen e formës dhe temperaturën mbi 15°;
1. të presin linoleumin dhe tapetin e gomuar sipas përmasave të duhura;
1. të shtrijnë linoleumin dhe tapetin e gomuar me shpatull dore;
1. të ngjeshin me rul dore materialin e shtruar;
1. të pastrojnë sipërfaqen e shtruar me linoleum dhe tapetin e gomuar; 
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë veglat e punës pas shtrimit të sipërfaqeve me linoleum dhe tapet të gomuar; 
1. të sistemojnë vendin e punës pas shtrimit sipërfaqeve me me linoleum dhe tapet të gomuar.
 Instrumentet e vlerësimit: 
1. Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 5

	    Nxënësit shtrojnë sipërfaqet me laminat
    Kriteret e vlerësimit:
    Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kryejnë matjet e sipërfaqeve që do shtrojnë;
1. të hapin materialin e laminatit për marrjen e temperaturës së ambjentit;
1. të përpunojnë fletët e laminatit sipas kushteve teknike;
1. të shtrojnë nenshtresën e polietilenit të shkumëzuar bashkë me filmin e polietilenit; 
1. të shtrijnë fletët e laminatit të lidhura me lamelat e tyre;
1. të fiksojnë kunjat prej dërrase anash murit që shërbejnë për intolerancë lagështie;
1. të kontrollojnë me instrumente niveluese sipërfaqen e shtruar me laminat; 
1. të presin fletët e laminatit me sharrë dore;
1. të vendosin fletët e laminatit të prera sipas skicës;
1. të fiksojnë me upa elementët përbërës të plintusave të gatshëm laminati;
1. të fiksojnë aksesorët përmbyllës të laminatit;
1. të pastrojnë sipërfaqen e shtruar me laminat;
1. të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
1. të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë veglat e punës pas shtrimit të sipërfaqeve me laminat; 
1. të sistemojnë vendin e punës pas shtrimit sipërfaqeve me laminat.
Instrumentet e vlerësimit: 
1. Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekt ndërtimi dhe repartin e ndërtimit. 
1. Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve të shtrimit të sipërfaqeve me materiale plastike(vinili, linoleumi, tapet të gomuar dhe laminati).
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese për  punimet e shtrimit sipërfaqeve me materiale vinili,linoleumi,tapet të gomuar dhe laminati.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për shtrimin sipërfaqeve me materiale vinili, linoleumi, tapet të gomuar dhe laminati duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit të mbikqyrur nga instruktori i praktikës. 
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për detyra administrative dhe tregtare në shtrimin e sipërfaqeve me materiale vinili,linoleumi,tapet të gomuar dhe laminati.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, shtrimin  e sipërfaqeve me materiale vinili,linoleumi,tapet të gomuar dhe laminati si dhe detyrart administrative e tregtare.   



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
1. Objekt ndërtimi dhe mjedis pune ndërtimi. 
1. Dokumentacioni teknik: urdhër pune,akte kontrolli,projekt zbatimi, detaje,skica,udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit,
1. Pankarta me detaje për shtrimin e sipërfaqeve materiale plastike(vinili,linoleumi,tapet të gomuar dhe laminati).
1. Kompleti i veshjes së punës
1. Materialet për shtrimin e sipërfaqeve
1. Materiale vinili,linoleumi,tapet të gomuar dhe laminati me aksesorët përkatës. 
1. Polietileni të shkumëzuar bashkë me filmin e polietilenit.
1. Ngjitës,nënshtresë,stuko,llaç çimento,
1. Fshesë me korent,thikë prerëse,gërshëre,sharrë dore.
1. Leckë pastrimi.malle dore,rul dore,gone.skuadër,çekiç gome
1. Metër,shënues,upa,vida,tako dërrase etj. 
1. Pajisje kancelarie.
1. Makina llogaritëse dore.
1. Manualet e preventivimit dhe për koston e punimeve
1. Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 













X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të 
     detyruar

1. Moduli “Shtrimi i dyshemeve me asfaltobeton”

Drejtimi:     Ndërtim 
Profili:         Shtrim pllakash dhe veshje muresh    
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHTRIMI I DYSHEMEVE ME ASFALTOBETON
	M-02-471-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në shtrimin e dyshemeve me asfaltobeton

	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vlerësimit.
	
	RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të interpretojnë projektin, detajet e shtrimit të dyshemeve me asfaltobeton; 
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve pёr shtrimin e dyshemeve me asfaltobeton; 
· të planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, instrumentet dhe paisjet e punës sipas proçeseve të punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punimeve të shtrimit të dyshemeve me asfaltobeton; 
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve.
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
·  të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e shtrimit të dyshemeve me asfaltobeton;
· të vendosin tabelat sinjalizuese dhe treguese. 
  Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli


	  

	RM 2       Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore 
                       Kriteret e vlerësimit:
              Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kontrollojnë kuotën sipas fletës së projektit për nënshtresat e dyshemesë asfaltobetoni ; 
1. të vendosin udhëzuesit për trashësisë e shtresës së dheut të ngjeshur sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të hedhin, lagin dhe ngjeshin shtresën e dheut të hedhur sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të shtrojnë dhe ngjeshin shtresën e zhavorrit sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të shtrojnë dhe rrafshojnë shtresën e betonit të varfër sipas kushteve teknike të zbatimit dhe fletës së projektit;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas punimeve parapregatitore;
1. të sistemojnë vendin e punës pas mbarimit të punës.
  Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	   

	              RM3          Nxënësit shtrojnë shtresën e dyshemesë me
              asfaltobeton.
                                 Kriteret e vlerësimit:
                                 Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të pastrojnë dhe lagin shtresën niveluese të betonit të varfër pas ngurtësimit sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të përziejnë me makineri materialet përbërëse të asfaltobetonit sipas recepturës së dhënë duke zbatuar kushtet teknike të zbatimit;
1. të hedhin me makineri prajmerin në sipërfaqen e shtresës së betonit të varfër duke zbatuar kushtet teknike të zbatimit;
1. hedhin me makineri asfaltobetonin, rrafshojnë në mënyrë të njëtrajtshme dhe nivelojnë shtresën e hedhur me pajisje e vegla dore duke zbatuar kushtet teknike të zbatimit;
1. të ngjeshin me makineri (rul)  disa herë deri në ngjeshjen e plotë shtresën e asfaltobetonit;
1. të riparojnë dhe mirëmbajnë dyshemetë me asfaltobetoni;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet dhe makineritë e punës pas shtrimit të dyshemesë me asfaltobetoni;
1. të sistemojnë vendin e punës pas mbarimit të shtrimit të  dyshemesë me asfaltobetoni.
Instrumentet e vlerësimit:
1.     Vëzhgim me listë kontrolli



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekte ndërtimi dhe repartin e ndërtimit.
1. Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve për shtrimin e dyshemesë me asfaltobetoni. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese për  punimet e shtrimit të dyshemesë me asfaltobeton.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për shtrimin e dyshemesë me asfaltobeton duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit të mbikqyrur nga instruktori i praktikës. 
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për riparimin,mirmbajtjen e dyshemesë me asfaltobeton si dhe detyra administrative dhe tregtare në shtrimin dyshemesë me asfaltobeton.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, shtrimin e dyshemesë me asfaltobeton, riparimin mirmbajtjen e tyre si dhe detyrat administrative dhe tregtare.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedis pune ndërtimi. 
1. Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica,udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit,
1. Pankarta me skica, detaje për shtrimin e dyshemeve me asfaltobetoni.
1. Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.
1. Kompleti i veshjes së muratorit.
1. Materialet për shtrimin e dyshemeve asfaltobetoni.
1. Rul,zorrë uji,
1. Beton i gatshëm,
1. Afaltobeton i gatshëm,primer,hollues
1. Ujë,fshesë,kovë,lopata,karrocë,kreher,
1. Makineri për përgatitjen, shtrimin dhe ngjeshjen e betonit.
1. Makineri për shtrimin e asfaltobetonit.
1. Pajisje kancelarie.
1. Makina llogaritëse dore.
1. Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos. 
1. Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 








































2. Moduli “Shtrimi i dyshemeve teknike”

Drejtimi:     Ndërtim 
Profili:         Shtrim pllakash dhe veshje muresh    
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHTRIMI I DYSHEMEVE TEKNIKE 
	M-02-1807-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në shtrimin e dyshemesë teknike (të ngritur).

	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM)
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të interpretojnë projektin, detajet, skicat e shtrimit të dyshemesë teknike (e ngritur);
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve pёr shtrimin e dyshemesë teknike(e ngritur); 
· të planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, instrumentet dhe paisjet e punës sipas proçeseve të punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punimeve të shtrimit të dyshemesë teknike(e ngritur); 
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës,
·  të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të 
  reja në kryerjen e shtrimit të dyshemesë teknike(e     
  ngritur).
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli





	      

	RM2  Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore për  shtrimin e  
           dyshemesë teknike (të ngritur). 
           Kriteret e vlerësimit:
           Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kontrollojnë kuotën sipas fletës së projektit ku do të shtrohet dyshemeja teknike(e ngritur); 
1. të pastrojnë  shtresën aktuale të betonit sipas kushteve teknike të zbatimit. 
1. të kontrollojnë nga ana teknike sipërfaqen aktuale të betonit; 
1. të kryejnë riparimet e mundshme të sipërfaqes;
1. të përgatisin betonin e varfër me makineri;
1. të shtrojnë dhe rrafshojnë shtresën e betonit të varfër sipas kuotës dhe kushteve teknike të zbatimit; 
1. të kryejnë nivelimin e sipërfaqes me beton sipas kuotës së shënuar. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli


	      

	RM 3   Nxënësit shtrojnë dyshemesë teknike (të ngritur).
            Kriteret e vlerësimit:
            Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të lyejnë sipërfaqen e niveluar me membranë bituminoze;
1. të caktojnë  dhe vendosin piketat për lartësinë e dyshemesë teknike (e ngritur) sipas kushteve teknike të zbatimit;  
1. të fiksojnë elementët e çelikut të strukturës mbajtëse sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të kryejnë shtrimin e dyshemesë teknike(e ngritur);
1. të kryejnë nivelimin e dyshemesë teknike(e ngritur),
1. të kryejnë izolimin me primer e elementëve të strukturës mbajtëse dhe dyshemesë teknike (e ngritur) sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të shtrojnë me pllaka graniti dyshemenë teknike (e ngritur) sipas fletës së projektit;
1. të pastrojnë sipërfaqen e shtruar me pllaka në dyshemenë teknike;
1. të riparojnë dhe mirmbajnë dyshemenë teknike(e ngritur);
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas shtrimit dyshemesë teknike(e ngritur); 
1. të sistemojnë vendin e punës pas mbarimit të shtrimit të dyshemesë teknike (e ngritur). 
     Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekte ndërtimi dhe repartin e ndërtimit.
1. Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve për shtrimin e dyshemesë teknike (e ngritur).
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin, organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese për  shtrimin të dyshemesë teknike (e ngritur).
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për shtrimin e dyshemesë teknike (e ngritur)duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit të mbikqyrur nga instruktori i praktikës. 
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për riparimin, mirëmbajtjen e dyshemesë teknike si dhe detyra administrative dhe tregtare për shtrimin dyshemesë teknike (e ngritur).
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, shtrimin e dyshemesë teknike (e ngritur),riparimin,mirmbajtjen si dhe detyrat administrative dhe tregtare.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	   Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të     
   sigurohen mjediset, materialet e mëposhtme:
1. Mjedis pune ndërtimi. 
1. Dokumentacioni teknik: urdhër pune,akte kontrolli,projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit,
1. Pankarta me detaje, skica për shtrimin e dyshemesë teknike 
1. Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.
1. Kompleti i veshjes së punës.
1. Materialet për shtrimin e dyshemesë teknike (e ngritur).
1. Makineri për përgatitjen, shtrimin dhe ngjeshjen e betonit.
1. Elementë çeliku të strukturës.
1. Membranë bituminoze, primer, pllaka shtrimi graniti, kollë, bojak etj.
1. Pajisje kancelarie, makina llogaritëse dore.
1. Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos. 
1. Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 


     




3. Moduli “Shtrimi i dyshemesë dhe veshja e fasadave me pllaka mermeri” 

Drejtimi:     Ndërtim 
Profili:         Shtrim pllakash dhe veshje muresh    
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHTRIMI I DYSHEMESË DHE VESHJA E FASADAVE ME PLLAKA MERMERI

	M-02-473-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në shtrimin e dyshemesë dhe veshjen e fasadave me pllaka mermeri. 

	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.


	Rezultatet e të mësuarit(RM) 
dhe procedurat e vlerësimit

	
	RM 1
	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të interpretojnë projektin, detajet e shtrimit dyshemesë dhe veshjen e fasadave me pllaka mermeri;
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve pёr shtrimit dyshemesë dhe veshjen e fasadave me pllaka mermeri;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, instrumentet dhe paisjet e punës sipas proçeseve të punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punimeve të shtrimit dyshemesë dhe veshjes së fasadave me pllaka mermeri; 
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
·  të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e shtrimit dyshemesë dhe veshjen e fasadave me pllaka mermeri. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli
  



	 RM 2
	  Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore 
  Kriteret e vlerësimit:
  Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kontrollojnë rrafshtësinë dhe vertikalitetin e murit të pasuvatuar prej tulle e betoni të fasadës dhe dyshemenë me instrumentet matëse e niveluese;
1. të pastrojnë dhe përgatisin murin e fasadës dhe dyshemenë për veshje e shtrim sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të caktojnë dhe shënojnë vendin e vrimave për ganxhat fiksuese në murin e fasadës sipas skicës dhe përmasave të pllakës së mermerit;
1. të hapin vrimat në murin e fasadës sipas shënimeve në diametrin dhe thellësinë e duhur;
1. të fiksojnë me llaç çimentoje ganxhat e gatshme në vrimat e hapura në murin e fasadës, 
1. te saldojnë shufrat vertikale me ganxhat sipas kushteve teknike të zbatimit.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli


                                        
	RM 3
	Nxënësit shtrojnë dyshemetë dhe veshin fasadën me  pllaka mermeri 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të përgatisin pllakat e mermerit me ganxhat “grep” (hapja e vrimave, fiksimi i ganxhave “grep” me material ngjitës dhe stukimi i vrimave) sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të përgatisin bojën kundra ndryshkut dhe lyejnë ganxhat dhe shufrat metalike sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të përgatisin me makineri llaçin e çimentos sipas recepturave të dhëna;
1. të montojnë pllakat e radhës së parë dhe mbushin me llaç çimentoje hapësirën midis pllakave  dhe murit duke kontrolluar rrafshtësinë, vertikalitetin dhe nivelimin me instrumente matëse e niveluese;
1. të montojnë pllakat e radhëve të tjera dhe mbushin me llaç çimentoje hapësirën midis pllakave  dhe murit duke kontrolluar rrafshtësinë, vertikalitetin dhe nivelimin me instrumente matëse e niveluese.
1. të shtrojnë ngjitësin dhe shtrojnë pllakat e mermerit sipas skicës;
1. të kontrollojnë sipërfaqen me mjete matëse e niveluese;
1. të presin pllakat e mermerit e ti vendosin në vendet bosh;
1. të pastrojnë fugat e pllakave të mermerit sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të përgatisin materialin për mbushjen e fugave të pllakave sipas kërkesave teknike;
1. të mbushin fugat me materialin e përgatitur sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të pastrojnë sipërfaqen e veshur dhe të shtruar me pllaka mermeri sipas kushteve teknike të zbatimit;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet dhe makineritë e punës gjatë shtrimit dhe veshjes së fasadave me pllaka mermeri;
1.  të sistemojnë vendin e punës pas veshjes së fasadave dhe shtrimit dyshemeve me pllaka mermeri.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekte ndërtimi dhe repartin e ndërtimit.
1. Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve për veshjen e fasadave dhe shtrimit dyshemeve me pllaka mermeri. 
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese për veshjes së fasadave dhe shtrimit dyshemeve me pllaka mermeri. 
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për veshjen e fasadave dhe shtrimit dyshemeve me pllaka mermeri. duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit të mbikqyrur nga instruktori i praktikës. 
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për detyra administrative dhe tregtare në shtrimin dyshemesë dhe veshjes së fasadave me pllaka mermeri.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, veshjen e fasadave dhe shtrimin e dyshemeve me pllaka mermeri si dhe detyrat administrative dhe tregtare.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedis pune ndërtimi 
1. Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje,skica,udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit,
1. Pankarta me skica e detaje për veshjen e fasadave dhe shtrimin e dyshemeve me pllaka mermeri.
1. Mjetet, instrumentet matëse e niveluese
1. Kompleti i veshjes së muratorit
1. Materialet për veshjen e fasadave me pllaka mermeri
1. Skela të gatshme, shufra dhe ganxha hekuri.
1. Trapan me punto, 
1. Antiruxho,llaç çimento,bojak,
1. Pllaka shtrimi dhe veshje prej mermeri
1. Prerëse pllakash mermeri,pastrues bojaku,zmerilues mermeri etj.
1. Pajisje kancelarie.
1. Makina llogaritëse dore.
1. Manualet e preventivimit dhe për koston e punimeve
1. Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 































4. Moduli “Shtrimi i sipërfaqeve me rezinë epoksidike”

Drejtimi:     Ndërtim 
Profili:         Shtrim pllakash dhe veshje muresh    
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHTRIMI I SIPËRFAQEVE ME REZINË EPOKSIDIKE
	M-02-1808-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në shtrimin e sipërfaqeve me rezinë epoksidike 

	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të interpretojnë projektin, skicat dhe detajet e shtrimit të sipërfaqeve rezinë epoksidike;  
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve pёr shtrimin e sipërfaqeve me rezinë epoksidike; 
· të planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, instrumentet dhe paisjet e punës sipas proçeseve të punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punimeve të shtrimit sipërfaqeve rezinë epoksidike; 
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e shtrimit sipërfaqeve me rezinë epoksidike. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli





	  

	RM 2   Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore 
            Kriteret e vlerësimit:
           Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të kontrollojnë kuotën sipas fletës së projektit për shtrimin e sipërfaqes me rezinë epoksidike;
1. të kontrollojnë nga ana teknike sipërfaqen aktuale të betonit; 
1. të kryejnë riparimet e mundshme të sipërfaqes para punimeve;
1. të pastrojnë  shtresën aktuale të betonit sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të përzgjedhin llojin e rezinës epoksidike sipas kërkesës së klientit;
1. të lexojnë përdorimin e materialit e rezinës epoksidike sipas kushteve teknike të zbatimit. 
  Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	        

	RM 3  Nxënësit shtrojnë sipërfaqen me rezinë epiksodike.
            Kriteret e vlerësimit:
            Nxënësit duhet të jenë të aftë:
1. të lagin shtresën e betonit sipas kushteve teknike të zbatimit; 
1. të përziejnë materialin e gatshëm të rezinës epoksidike sipas llojit të saj;
1. të shtrojnë me vegla dore materialin e përgatitur të rezinës epoksidike;
1. të shpërndajnë njëtrajtësisht  me rul dore materialin e rezinës epoksidike;
1. të kontrollojnë me instrumente matëse e niveluese materialin e shtruar;
1. të mirëmbajnë mbasshtrimit sipërfaqen e shtruar;
1. të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
1. të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve;
1. të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas shtrimit të sipërfaqeve me rezinë epoksidike;
1. të sistemojnë vendin e punës pas mbarimit të shtrimit të sipërfaqeve me rezinë epoksidike.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekte ndërtimi dhe repartin e ndërtimit.
1. Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve për shtrimin e sipërfaqeve me rezinë epoksidike.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese në shtrimin  e sipërfaqeve me rezinë epoksidike.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune në  shtrimin e sipërfaqeve me rezinë epoksidike duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit të mbikqyrur nga instruktori i praktikës. 
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për detyra administrative dhe tregtare në shtrimin  e sipërfaqeve me rezinë epoksidike.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për analizimin, planifikimin organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve përgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, shtrimin  e sipërfaqeve me rezinë epoksidike si dhe detyrat administrative dhe tregtare.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të    sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedis pune ndërtimi. 
1. Dokumentacioni teknik: urdhër pune,akte kontrolli,projekt zbatimi, detaje,skica,udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit,
1. Pankarta me detaje për shtrimin  e sipërfaqeve me rezinë epoksidike.
1. Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.
1. Kompleti i veshjes së punës.
1. Materialet për shtrimin  e sipërfaqeve me rezinë epoksidike.
1. Rezinë epoksidike.
1. Hollues, rul dore, shpatull. 
1. Kovë, mallë dore, karrocë
1. Pajisje kancelarie.
1. Makina llogaritëse dore.
1. Manualet e preventivimit për zbërthimin e kostos. 
1. Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 
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