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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, tё drejtimit mësimor “Ndërtim”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve ” për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar apo vetpunësuar  në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me punimet dekorative dhe të bojatisjes. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK.

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK;
· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
· nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit në profilin “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

Në përfundim të arsimit profesional në profilin “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale e rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”. 

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin e  II  të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale pёrkatёse.
· Të analizojë, planifikojë dhe kryejё organizimin e vogël të punës në punimet dekorative dhe të bojatisjes.
· Tё kryejё llogaritje të volumeve dhe materialeve për punimet dekorative dhe të bojatisjes.
· Tё planifikojë nevojën e burimeve njerëzore.
· Tё ndajë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve.
· Të plotësojë dokumentacionin teknik në punimet dekorative dhe të bojatisjes.
· Të kryejë procese parapërgatitore për punime dekorative dhe të bojatisjes.
· Tё kryejё punime dekorative me kartonxhes dhe maskime të instalimeve të ndryshme.
· Tё kryejё punime dekorative me kartonxhes të tavaneve të varur.
· Tё kryejё punime të elementeve dekorative në mjedise të brendshme (korniza e rozeta tavanesh, etj) e të jashtme (fasada) korniza perimetrale të dritareve.
· Tё kryejё punime patinimi me materiale e teknika patinuese të ndryshme në sipërfaqe me suva e pa suva në mjedise të brendshme (tavan, mur, shtyllë, tra, qemerë, korniza dritaresh, etj) e të jashtme (fasada).
· Tё kryejё punime bojatisje me materiale e teknika bojatisje të ndryshme në sipërfaqe me suva e pa suva, 
· Tё kryejё punime bojatisje me materiale e teknika bojatisje të ndryshme në sipërfaqe druri, betoni e metali, etj të brendshme e të jashtme (fasada).
· Tё kryejё punime bojatisje dekorative të ndryshme.
· Tё kryejё punime të veshjes me letër murale dekorative me ngjitje në sipërfaqe të ndryshme. 
· Tё kryejё punime të veshjes me letër murale dekorative me vetëngjitje (adeziv), 3D dhe e personalizuar.
· Tё kryejё punime dekorative të sipërfaqeve me teserina.
· Tё kryejё punime bojatisje me materiale e teknika bojatisje të ndryshme në sipërfaqe prej tulle e  guri të brendshme e të jashtme.
· Të kryejë riparime të mundshme gjatë punimeve dekorative dhe të bojatisjes.
· Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë, të mbrojtjes së mjedisit dhe të MKZ.
· Të kontrollojë cilësinë e punimeve mbas kryerjes së punimeve dekorative dhe të bojatisjes. 
· Të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve.
· Të kryejё detyra administrative e tregtare për punime dekorative dhe të bojatisjes.
· Të ngrejë nivelin profesional për punime dekorative dhe të bojatisjes.
· Të komunikojë me etikë profesionale.
· Të përdorë teknologjinë dixhitale në mbështetje të veprimtarisë profesionale.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës për t’u punësuar në ndërmarrje ndërtimi, për t’u vetëpunësuar ose mbas një përvoje pune, të krijojë një biznes të vogël në punimet dekorative dhe të bojatisjes, si dhe të punësojë të tjerë në të. 
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV të KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin pёrkatёs, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes. 

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

	Plani mësimor për profilin mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK (1 vjeçar)

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/
vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi 
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)

	5
	
	Matematikë 
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet  
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                            
	7
(238)

	1
	L-17-157-22
	Bazat e sipёrmarrjes  
	2

	2
	L-02-413-21
	Vizatimet e ndërtimit dhe elementeve dekorative
	1

	3
	L-02-414-21
	Teknikë e punimeve dekorative  
	2

	4
	L-02-415-21
	Teknikë e punimeve të patinimit dhe bojatisjes
	1

	5
	L-02-416-21
	Teknikë e konstruksioneve mbajtëse
	1

	C.
	
	Module të detyruar të praktikës profesionale  
                                                                        (Gjithsej)
	12
(408)

	1
	M-02-1809-21
	Punime dekorative me kartonxhes 
	102

	2
	M-02-1810-21
	Punime të elementeve dekorativë 
	 69

	3
	M-02-1811-21
	Patinime në sipërfaqe të ndryshme 
	 84

	4
	M-02-1812-21
	Bojatisje në sipërfaqe të ndryshme
	 84

	5
	M-02-1813-21
	Veshja e sipërfaqeve me letër murale
	69

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                        (Gjithsej)
	3
(102)

	1
	M-02-1814-21
	Punime dekorative të sipërfaqeve me teserina 
	102

	2
	M-02-1815-21
	Bojatisje në sipërfaqe prej tulle e guri
	102

	
	
	Gjithsej A+B+C+D                                                                                            
	30/31
(1020/
1054)



IV. Udhëzime për planin mësimor

Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime).
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MAS).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 

V.  Udhëzime për procesin mësimor

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilit profesional “Punime dekorative dhe bojatisje”.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar.
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e ndërtimit, dhe u jepet çertifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III të KSHK.

VII. Të dhëna për çertifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Çertifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë: 
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;
- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK të drejtimit “Ndërtim”. 


VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale 
 
1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22).  Kl. 12 – 68 orë 

1. Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gadishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.
· të përshkruajë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 68 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	3 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	3 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gadishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	4 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	4 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	4 orë




2. Lënda “Vizatimet e ndërtimit dhe elementeve dekorative” (L-02-413-21).  Kl. 12 - 34 orë 

 Synimet e lëndës “Vizatimet e ndërtimit dhe elementeve dekorative”, kl. 12

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatimet e ndërtimit dhe elementeve dekorative”, klasa 12, nxënësit duhet: 
· Të lexojnë  dhe të vizatojnë detaje arkitektonike dekorative sipas përmasave të dhëna në    
objekte të ndryshme 2 kt;
· Të interpretojnë skica nga vizatimet skematike të instalimeve (elektrike, furnizim me   
ujë, kanalizim, ngrohje-ventilim, gaz, etj) dhe shenjat dalluese të përdorura;
· Të përshkruajnë fazat e vizatimit të planimetrisë së kateve në objekte të ndryshme 2 kt;
· Të vizatojnë planimetritë e kateve të ndërtesës sipas skicës së dhënë;
· Të përshkruajnë fazat e vizatimit të planimetrisë së themeleve dhe prerjeve të tyre në
objekte të ndryshme 2 kt;
· Të vizatojnë planimetrinë e themeleve të ndërtesës dhe prerjet e tyre sipas skicës së
dhënë.
· Të përshkruajnë fazat e vizatimit të prerjeve në objekte të ndryshme 2 kt;
· Të vizatojnë prerjet e ndërtesës sipas skicës së dhënë;
· Të përshkruajnë fazat e vizatimit të pamjeve në objekte të ndryshme 2 kt;
· Të vizatojnë pamjet e ndërtesës sipas skicës së dhënë;
· Të përshkruajnë fazat e vizatimit të planit të strukturave të ndërkateve në objekte të
ndryshme 2 kt;
· Të vizatojnë planit e strukturave të ndërkateve dhe shkallëve, sipas skicës së dhënë;
· Të zbërthejnë detaje arkitektonike sipas përmasave të dhëna në planimetri dhe prerje për
objekte të ndryshme ndërtimi;
· Të zbërthejnë vizatimet e punimeve dekorative të mureve të brendshme, të tavaneve të varur, kolonave, trarëve, arkitrarëve, etj.
· Të zbërthejnë vizatimet e detajeve të ndryshme në punime dekorative fasadash.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatimet e ndërtimit dhe elementeve dekorative”, kl. 12- 34 orë 

	Tema 1
	Njohuri për vizatimet e ndërtimit dhe shenjat dalluese të përdorura te instalimeve 
	 2 orë

	Tema 2
	Planimetritë e kateve dhe vizatimi i tyre
	 6 orë

	Tema 3
	Planimetria e themeleve, prerjet dhe vizatimi i tyre
	 5 orë

	Tema 4
	Prerjet e ndërtesës dhe vizatimi i tyre 
	 6 orë

	Tema 5
	Pamjet e ndërtesës dhe vizatimi i tyre
	 4 orë

	Tema 6
	Planet e strukturave të ndërkateve të ndërtesës dhe vizatimi i tyre
	 5 orë

	Tema 7
	Detajet arkitektonike dhe konstruktive të ndërtesës dhe vizatimi i tyre 
	 3 orë

	Tema 8
	Detajet e punimeve dekorative në mjediset e brendshme dhe të jashtme të ndërtesës dhe vizatimi i tyre
	 3 orë




3. Lënda “Teknikë e punimeve dekorative” (L-02-414-21).  Kl. 12 - 68 orë 

· Synimet e lëndës “Teknikë e punimeve dekorative”,  kl. 12 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknikë e punimeve dekorative”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të interpretojnë skica me përmasa të dhëna në planimetri dhe prerje për punimet dekorative në mure me kartonxhes.
· Të interpretonjë skica me përmasa të dhëna në planimetri dhe prerje për punimet dekorative në tavane të varura dhe me materiale veshëse dekorative. 
· Të interpretojnë skicat e punimeve dekorative në mjedise të brendshme (mure, tavane të varur, shtylla, trarë, arktrarë etj).
· Të interpretojnë skica me përmasa të dhëna të elementeve dekorative në mjedise të jashtme (fasada).
· Të interpretojnë skica me përmasa të dhëna të elementeve dekorative të maskimit të instalimeve (elektrike, furnizim me ujë, kanalizim, ngrohje-ventilim, gaz etj.) 
· Të përshkruajnë llojet e materialeve, mjetet e punës, instrumentet matëse –niveluese dhe aksesorët për punimet dekorative dhe veshjet me kartonxhes.
· Të përshkruajnë teknikat e veshjes së sipërfaqeve të brendshme me pllaka dekorative sipas skicës.
· Të përshkruajnë teknikat e realizimit të mureve të brendshme me kartonxhes sipas skicës.
· Të përshkruajnë mënyrat e nivelimit të tavaneve të varura.
· Të përshkruajnë teknikat e realizimit të tavaneve të varura dekorative me kartonxhes sipas konfiguracionit në skicë.
· Të përshkruajnë hapat e maskimit të instalimeve (elektrike, furnizim me ujë, kanalizim, ngrohje-ventilim, gaz etj.) në ndërtesë sipas skicës.
· Të përshkruajnë teknikat e përgatitjes së sipërfaqeve të brendshme për punime dekorative.
· Të përshkruajnë teknikat e stukimeve në bashkimet midis elementëve për punime dekorative.
· Të përshkruajnë mënyrat e përgatitjes së elementeve dekorative të kolonave, rozetave në tavane, kornizat këndore në bashkimin e murit me tavanin, oxhaqeve etj. sipas skicës.
· Të dallojnë elementet e thjeshta dekorative në objekte dhe të përshkruajnë teknikat e riparimit të tyre. 
· Të përshkruajnë teknikat e hapave të riparimeve të elementeve të thjeshta në objekte ndërtimi.
· Të verifikojnë punimet dekorative sipas skicës dhe cilësinë e tyre.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknikë e punimeve dekorative”, 
      kl.12- 68 orë

	Tema 1
	Skicimi për detajet dekorative me kartonxhes për sipërfaqe të ndryshme 
	  8 orë

	Tema 2
	Skicimi për detajet e elementeve dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme në objekte ndërtimi 
	  8 orë

	Tema 3
	Skicimi për detajet e maskimit të instalimeve  në objekte ndërtimi
	6 orë

	Tema 4
	Teknika dhe hapat e punimeve të mureve me kartonxhes
	10 orë

	Tema 5
	Teknika dhe hapat e punimeve dekorative të sipërfaqeve të ndryshme 
	  12 orë

	Tema 6
	Teknika dhe hapat e punimeve të elementeve dekorative në objekte ndërtimi 
	  12 orë

	Tema 7
	Teknika dhe hapat e punimeve dekorative të maskimit të instalimeve  në ndërtesë
	   6 orë

	Tema 8
	Teknika dhe hapat e punimeve të riparimeve të elementeve të thjeshta në objekte ndërtimi
	6 orë




4. Lënda “Teknikë e punimeve të patinimit dhe bojatisjes” (L-02-415-21).  Kl. 12 - 34 orë 

· Synimet e lëndës “Teknikë e punimeve të patinimit dhe bojatisjes”, kl. 12 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknikë e punimeve të patinimit dhe bojatisjes”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të nxjerrin të dhënat për punimet e patinimit dhe bojatisjes nga shënimet në projektin e 
zbatimit.
· Të nxjerrin të dhënat për punimet e veshjes së mureve me letër murale e tekstile nga 
shënimet në projektin e zbatimit.
· Të interpretojnë skica me përmasa të dhëna për patinim dhe bojatisjes në sipërfaqet e
të brendshme e të jashtme.
· Të interpretojnë skica me përmasa të dhëna për veshje të mureve me letër murale e
tekstile në sipërfaqet e mureve  të brendshme e tavaneve.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e patinimit të sipërfaqeve të brendshme te jashtme.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e patinimit e sipërfaqeve me kartonxhes.
· Të interpretojnë skicat me përmasa të dhëna për bojatisje në sipërfaqe të brendshme dhe
të jashtme.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e bojatisjes në sipërfaqe të brendshme dhe
të jashtme.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e bojatisjes së elementeve dekorative në sipërfaqe të
brendshme dhe  të jashtme.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e bojatisjes së elementëve të parapërgatitur.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e ndryshme të patinimit në sipërfaqe të suvatuara dhe pasuvatuara
· Të përshkruajnë teknikat e hapave të bojatisjes në sipërfaqe të suvatuara dhe pasuvatuara.
· Të përshkruajnë teknikat e hapave të bojatisjes në sipërfaqe druri, metali, betoni, tulle e guri.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e veshjes me letër murale e tekstile të sipërfaqeve të suvatuara të  mureve të brendshme e tavaneve.
· Të përshkruajnë hapat dhe teknikat e riparimeve të patinimit dhe bojatisjes në objekte ndërtimi.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknikë e punimeve të patinimit dhe bojatisjes”, kl.12- 34 orë

	Tema 1
	Nxjerrja e të dhënave për punimet e patinimit dhe bojatisjes nga shënimet në projekt 
	   2 orë

	Tema 2
	Nxjerrja e të dhënave për punimet e e veshjes së mureve me letër murale e tekstile nga shënimet në projekt 
	   2 orë

	Tema 3
	Teknika e përpunimit të sipërfaqeve të suvatuara të mureve të brendshme, të jashtme dhe tavane me kartonxhes dhe elemente dekorative
	   4 orë

	Tema 4
	Teknika e punimit të patinimit të sipërfaqeve të suvatuara të mureve të brendshme, të jashtme dhe tavane me kartonxhes dhe elemente dekorative
	  10 orë

	Tema 5
	Teknika e punimit të bojatisjes të sipërfaqeve të suvatuara të mureve të brendshme e të jashtme dhe tavane me kartonxhes dhe elemente dekorative me materiale  të ndryshme
	  10 orë

	Tema 6
	Teknika e punimit të bojatisjes në mure të ndryshme  me lloje të ndryshme bojrash
	  2 orë

	Tema 7
	Teknika e punimit të veshjes me letër murale e tekstile të llojeve të ndryshme  në sipërfaqe  muresh të suvatuar 
	    2 orë

	Tema 8
	Teknika e punimit të riparimeve të patinimit dhe bojatisjes në mure
	  2 orë




5. Lënda “Teknikë e konstruksioneve mbajtëse” (L-02-416-21).  Kl. 12 - 34 orë 

· Synimet e lëndës “ Teknikë e konstruksioneve mbajtëse”, kl. 12 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknikë e konstruksioneve mbajtëse”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të rendisin llojet e konstruksioneve mbajtëse të ndërtesave sipas skemave konstruktive.
· Të përshkruajnë elementet konstruktive përbërëse të konstruksioneve prej betoni të armuar.
· Të interpretojnë skica konstruktimi të elementeve të ndryshme konstruktive prej betoni të armuar.
· Të interpretojnë tabelën e sipërfaqes së armaturës së hekurit (Fa) për elemente të ndryshme konstruktive prej betoni të armuar.
· Të përcaktojnë numrin dhe diametrin (n dhe Ø) të shufrave për sipërfaqen Fa të dhënë për elemente të ndryshme konstruktive prej betoni të armuar me përmasa të dhëna.    
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për pllaka monolite prej betoni të armuar me një fushë dhe me konsola, si dhe pllakë të vazhduar me dy fusha.
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për trarë monolitë prej betoni të armuar me një fushë dhe me konsola, si dhe trarë të vazhduar me dy fusha. 
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për pllakë të përzier me trarë prej betoni të armuar dhe mbushje me tulla me vrima me një fushë.
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për plint të shkallëzuar, pllakë dhe trarë monolit prej betoni të armuar të themeleve dhe shtylla monolite prej betoni të armuar dykatëshe me prerje katrore.
· Të skicojnë shufrat e hekurit të gjetura, sipas modelit të dhënë për shkallë monolite prej betoni të armuar me një dhe dy rampa.
· Të hartojnë tabelën e specifikimit të armaturës së hekurit për elementet e mësipërme prej betoni të armuar.
· Të përshkruajnë llojet dhe mënyrën e realizimit të konstruksioneve prej betoni të armuar të parapërgatitura e gjysmë të parapërgatitura.
· Të përshkruajnë llojet konstruksioneve mbajtëse prej guri e tulle. 
· Të përshkruajnë llojet konstruksioneve mbajtëse prej druri e metali. 

Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknologji konstruksioneve mbajtëse”, 
kl.12- 34 orë

	Tema 1
	Konstruksionet mbajtëse dhe elementet konstruktive të tyre 
	2 orë

	Tema 2
	Parimet bazë për konstruktimin e elementeve prej betoni të armuar që punojnë në përkulje 
	6 orë

	Tema 3
	Parimet bazë për konstruktimin e elementeve prej betoni të armuar që punojnë në shtypje 
	6 orë

	Tema 4
	Parimet bazë për konstruktimin e themeleve prej betoni të armuar 
	6 orë

	Tema 5
	Parimet bazë për konstruktimin e shkallëve prej betoni të armuar 
	6 orë

	Tema 6
	Konstruksionet prej betoni të armuar me elemente të parapërgatitura e  gjysmë të parapërgatitura
	4 orë

	Tema 7
	Konstruksionet prej guri e tulle
	2 orë

	Tema 8
	Konstruksionet prej druri e metali 
	2 orë













IX. Përshkruesit e moduleve të detyruar të praktikës profesionale 

1. Moduli “Punime dekorative me kartonxhes”

Drejtimi:     Ndërtim
Profili:         Punime dekorative dhe bojatisje
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME DEKORATIVE ME KARTONXHES 
	M-02-1809-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit të kryejnё punime dekorative me kartonxhes të sipërfaqeve të ndryshme (tavaneve, mureve ndarëse, të mureve ekzistuese,  maskime të instalimeve të ndryshme, etj) 


	Kohëzgjatja e modulit
	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.




	Rezultatet e të mësuarit (RM)
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1





















	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të  zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të lexojnë dhe interpretojnë projektin dhe detajet e elementeve me aksesorët përkatës me kartonxhes; 
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve pёr punimet dekorative me kartonxhes;  
· të kryejnë detyra administrative dhe tregtare në punime dekorative me kartonxhes;  
· të planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, instrumentet dhe pajisjet e punës sipas proçeseve të punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punimeve dekorative me kartonxhes;  
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
1.  të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e punimve dekorative me kartonxhes; 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 2

	Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të veshin uniformën e punës dhe sigurojnë skelën;
· të kontrollojnë dhe sigurojnë gjendjen teknike të mjeteve, veglave dhe instrumenteve të punës;
· të përzgjedhin mjetet dhe materialet e punës për punimet dekorative me kartonxhes;
· të sigurojnë ndriçimin e duhur dhe furnizimin me ujë;
· të interpretojnë mënyrat dhe teknikat të ndryshme për punimet dekorative me kartonxhes; 
· të pastrojnë e sistemojnë paraprakisht vendin e punës në punime dekorative me kartonxhes;
· të shënojnë koordinatat dhe kuotat e konstruksionit të murit dhe tavanit me kartonxhes sipas fletës projektit;
· të kontrollojnë rrafshtësinë e sipërfaqeve me instrumentet e kontrollit dhe të shënojnë kuotat horizontale të tavanit me kartonxhes sipas skicës;
· të bëjnë matjet e shënojnë në  sipërfaqe pozicionimin e strukturës në kuotat përkatëse sipas detajit të dhënë;
· të parapërgatisin elementet e skeletit metalik me profile për sipërfaqe të ndryshme (tavanin dhe të dy anët e murit dhe për hapësirat  dyer – dritare etj) sipas përmasave në skicën e dhënë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3

	Nxënësit kryejnë punime dekorative me kartonxhes 
në sipërfaqe të ndryshme. 
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të vendosin ganxhat e gatshme në tavanin ekzistues për fiksimin e skeletit metalik;
· të montojnë duke fiksuar elementet për formimin e skeletit me aksesorët përkatës në sipërfaqet ekzistuese (mur, shtyllë, tra,tavan, dysheme); 
· të  kontrollojnë me instrumente matëse e niveluese elementet e montuar/fiksuar;
· të vendosin kapset bashkuese në pikat e kryqëzimit të profileve;
· të përgatisin panelet kartonxhes në tavan, mur etj. sipas detajeve në fletën e projektit;
· të montojnë panelet kartonxhes në tavan, mur etj. sipas radhës punës;
· të përgatisin dhe fiksojnë shtresën termoizoluese në mes të murit,etj  sipas kushteve teknike;
· të kryejnë hapjen e vrimave për instalimet e kutive elektrike etj;
· të fiksojnë këndoret e gatshme (mur, dyer – dritare) sipas kushteve teknike;
· të stukojnë rrjetën për mbulimin e fugave të kartonxhesit dhe vrimat e vidave, upave, etj sipas kushteve teknike;
· të kryejnë riparime të mundshme gjatë punimit të sipërfaqeve me kartonxhes;
· të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës sipas fletës projektit;
· të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve; 
· të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve të sipërfaqeve me kartonxhes;
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas punimeve të sipërfaqeve me kartonxhes;
· të sistemojnë vendin e punës pas punimit të sipërfaqeve me kartonxhes. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekt ndërtimi dhe repartin e ndërtimit. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve në punimet dekorative me kartonxhes të sipërfaqeve të ndryshme. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin, organizimin e vogël të punës në punimet dekorative me kartonxhes, kryerjen e veprimeve parapërgatitore, përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.
· Nxënësit duhet të kryejnë punime dekorative me kartonxhes  në sipërfaqe të ndryshme dhe respektojnë rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit, MKZ duke u mbikqyrur nga mësuesi praktikës.
· Nxënësit duhet kryejnë riparime të mundshme gjatë punimit të sipërfaqeve me kartonxhes si dhe detyra administrative dhe tregtare në punime dekorative me kartonxhes të sipërfaqeve .
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi
 i shkallës së arritjes së shprehive praktike për organizimin e vogël të punës në punimet dekorative me kartonxhes, kryerjen e veprimeve parapërgatitore , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, në kryerjen dhe riparimin e punimeve dekorative me kartonxhes të sipërfaqeve të ndryshme.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis dhe objekt pune ndërtimi.
· Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit. 
· Pankarta për punimet dekorative me kartonxhes të sipërfaqeve dhe detajet e aksesorët e tyre. 
· Fletët e projektit të instalimeve elektrike, hidrosanitare, ngrohje-ventilim e audio-vizive etj.
· Kompleti i mjeteve të punimeve të kartonxhesit.
· Instrumentet matëse e niveluese.
· Kompleti i veshjes së punës.
· Materialet në punimet dekorative me kartonxhes të sipërfaqeve:
· Panele kartonxhes të llojeve të ndryshme,
· Profile metalike, upa, vida, lima, sharrë, pinca, çekiç, kaçavidë.
· Aksesorë të ndryshëm për skeletin dhe fiksimin e tij,
· Ganxha e këndore të gatshme, rrjetë vetëngjitëse,
· Stuko patinimi, mallë ,mistri, lopata,f shirëse ,shënues.
· Makineri prerëse.
· Skela të gatshme, shkallë bojaxhiu .
· Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos.
· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 

































2. Moduli “Punime të elementeve dekorativë”

Drejtimi:     Ndërtim
Profili:         Punime dekorative dhe bojatisje
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME TË ELEMENTEVE DEKORATIVË 

	M-02-1810-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në punimet e elementeve dekorative në mjedise të brendshme (korniza e rozeta tavanesh, etj) e të jashtme (korniza perimetrale të dritareve në fasadë).


	Kohëzgjatja e modulit
	
	69 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
Për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.
 



	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
       të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të lexojnë dhe interpretojnë projektin, detajet e    elementeve dekorative me aksesorët përkatës në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada); 
· të rendisin proceset e nevojshme për punimet dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada); 
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve për punimet dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada);  
· tё planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë mjetet dhe pajisjet e punës;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punës në punimet dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada);
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e punimeve dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	       

	  RM 2       Nxënësit kryejnë procese parapërgatitore 
                    Kriteret e vlerësimit:
                    Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të veshin uniformën e punës dhe sigurojnë skelën;
· të përzgjedhin mjetet,veglat dhe materialet e punës sipas procesit të punës;
· të kontrollojnë dhe sigurojnë gjendjen teknike të mjeteve,veglave dhe instrumenteve të punës;
· të sigurojnë ndriçimin e duhur dhe furnizimin me ujë;
· të kontrollojnë horizontalitetin e brinjëve perimetrale të tavanit për vendosjen e elementeve të p/përgatitur dekorative prej gipsi; 
· të masin përmasat e vendeve ku do kryhen punimet dekorative prej gipsi;
· të kontrollojnë rrafshtësinë e sipërfaqes së tavanit dhe me instrumente matëse-niveluese, në vendin ku do të vendoset rozeta;
· të masin, shënojnë në sipërfaqet përkatëse vendin e fillimit të punimeve sipas  skicës;
· të interpretojnë teknikat që do të përdoren për kryerjen e elementeve dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada), duke i specifikuar ato;
· të interpretojnë hapat e punimeve të elementeve dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada), duke i specifikuar ato;
1. të pastrojnë e sistemojnë paraprakisht vendin e punës.
            Instrumentet e vlerësimit:
·     Vëzhgim me listë kontrolli



	        

	 RM3        Nxënësit kryejnë punime të elementeve dekorativë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të përgatisin materialin ngjitës sipas materialit të kornizave dhe rozetës së tavanit;
· të ngjisin kornizat në brinjët perimetrale të tavanit duke i përputhur ato me sipërfaqet takuese;
· të ngjisin rozetën duke e përputhur atë me sipërfaqen e tavanit në bashkëpunim me specialistin përkatës;
· të përgatisin kallëp – shabllonin për kornizën perimetrale të dritares në fasadë sipas konfiguracionit të dhënë në skicë, si dhe ta fiksojnë atë sipas kushteve teknike;
· të përgatisin materialin mbushës (allçi, llaç, etj) për kornizën perimetrale sipas llojit (allçi, llaç etj) dhe recepturave të përcaktuara në projekt;
· të mbushin kallëp – shabllonin me materialin e përgatitur, duke respektuar kushtet teknike sipas llojit të tij dhe trashësisë së shtresës mbushëse;
· të heqin me kujdes pas ngurtësimit të materialit mbushës (allçi, llaç etj) kallëp - shabllonin për kornizën perimetrale të dritares në fasadë;
· të përpunojnë sipërfaqen e kornizës perimetrale të dritares në fasadë sipas hollësive të dhëna në projekt;
· të kryejnë riparime të mundshme në vendet dekorative në korniza, rozetë tavani e të sipërfaqes së kornizës perimetrale të dritares në fasadë etj, sipas kushteve teknike;
· të kryejnë kontrollin përfundimtar të realizimit të detyrës;
· të sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara sipas standardeve; 
· të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve të elementeve dekorative;
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas punime dekorative;
1. të sistemojnë vendin e punës pas punimeve dekorative. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekte ndërtimi dhe rapart ndërtimi.
· Mësuesi i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve në punimet e elementeve dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada).
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin, organizimin e vogël të punës dhe kryerjen e veprimeve parapërgatitore në punimet e elementeve dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada), si dhe për përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.
· Nxënësit duhet të kryejnë punime të elementeve dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada), respektojnë rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit, MKZ dhe mirëmbajtjes së mjeteve dhe instrumenteve.
· Nxënësit duhet kryejnë detyra administrative dhe tregtare në
      punime të elementeve dekorative në mjedise të brendshme e të
      jashtme (fasada).
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për analizimin, planifikimin, organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve parapërgatitore në punimet e elementeve dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada), përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, kryerjen e punimeve të elementeve dekorative në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada) duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit, MKZ dhe mirëmbajtjes së mjeteve dhe instrumenteve,si dhe kryerjen e detyrave administrative dhe tregtare



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis pune dhe objekt ndërtimi.
· Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit, 
· Pankarta për punimet e elementeve dekorative (korniza e rozeta tavani dhe korniza perimetrale në dritare në fasadë)  me detajet e tyre
· Kompleti i mjeteve të muratorit dhe bojaxhiut.
· Instrumentet matëse e niveluese.
· Kompleti i veshjes së punës.
· Materialet për realizimin e elementeve dekorative:
· Korniza tavani të (parapërgatitura) gatshme me profile dhe materiale të ndryshme (allçi, polisterol etj),
· Rozeta tavani të (parapërgatitura) gatshme me konfiguracione, profile dhe materiale të ndryshme (allçi, polisterol etj),
· Rërë, granil i hollë, çimento, gëlqere, ujë,
· Ngjitës, stuko patinimi, upa etj
· Kubik 
· Dërrasa për kallëp - shabllon, gozhdë,
· Skela të gatshme, shkallë bojaxhiu.
· Manualet e preventivimit për zbërthimin e kostos.
· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 























3. Moduli “Patinime në sipërfaqe të ndryshme” 

Drejtimi:     Ndërtim
Profili:         Punime dekorative dhe bojatisje
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PATINIME NË SIPËRFAQE TË NDRYSHME 

	M-02-1811-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në punimet e patinimit në sipërfaqe me suva e pa pasuva, në mjedise të brendshme (tavan, mur, shtyllë, tra, korniza dritaresh, etj) e të jashtme mur e tavan ballkoni.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	84 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
Për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.
 



	Rezultatet e të mësuarit (RM)
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të lexojnë dhe interpretojnë projektin, detajet, skicat e    sipërfaqeve të suvatuara e të pasuvatuara në mjedise të brendshme e të jashtme; 
· të rendisin proceset e nevojshme për punimin e patinimit në sipërfaqe me suva e pa suva në mjedise të brendshme e të jashtme;
· të kryejnë llogaritje të volumeve dhe materialeve për punimet e patinimit në sipërfaqe me suva e pa suva në mjedise të brendshme e të jashtme;
· të planifikojnë nevojën e burimeve njerëzore;
· të planifikojnë mjetet dhe pajisjet e punës për punime patinimi;
· të përcaktojnë radhën e kryerjes së punës në punimet e patinimit në sipërfaqe me suva e pa suva në mjedise të brendshme e të jashtme;
· të ndajnë detyrat e punës sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e proceseve të tjera punës;
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e patinimin në sipërfaqe me suva e pa pasuva në mjedise të brendshme e të jashtme.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 2

	   Nxënësit kryejnë punimet parapërgatitore. 
   Kriteret e vlerësimit:
   Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të veshin uniformën e punës dhe sigurojnë skelën;
· të përzgjedhin mjetet, instrumentet dhe materialet e punës sipas procesit të punës;
· të kontrollojnë dhe sigurojnë gjendjen teknike të mjeteve, veglave dhe instrumenteve të punës;
· të përcaktojnë stukon e patinimit sipas llojit të sipërfaqeve; 
· të sigurojnë ndriçimin e duhur dhe furnizimin me ujë;
· të vendosin me saktësi letrën ngjitëse mbrojtëse në kufirin e sipërfaqes që patinohet me objektet e tjera (kornizat e dyer – dritareve, davancaleve, plintusave, prizave etj);
· të interpretojnë teknikat që përdoren për kryerjen e patinimit në siperfaqe me suva dhe pa suva në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada), duke i specifikuar ato;
· të lagin e pastrojnë nga pluhurat sipërfaqet me suva e pa pasuva në mjediset e brendshme (tavane, mure, shtylla, trarë, korniza të dritareve etj) dhe në mjediset e jashtme (mure e tavane ballkonesh)  sipas kushteve teknike;
· të kryejnë pastrimin paraprak të mjedisit ku do të punojnë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3

	    Nxënësit  patinojnë në sipërfaqe të ndryshme.
    Kriteret e vlerësimit:
    Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të përgatisin stukon e patinimit me ujë; 
· të shtrojnë stukon e patinimit në sipërfaqe me suva;
· të patinojnë sipërfaqet në mjediset e brendshme me suva (mure, shtylla, trarë, korniza të dritareve etj) dhe të jashtme (mure e tavane ballkonesh) sipas kushteve teknike;
· të smerilojnë zonat e patinuara në mure me suva sipas kushteve teknike;
· të vendosin dhe stukojnë rrjetën midis fugave, upave dhe zonave të dëmtuara të sipërfaqeve pa suva në mjediset e brendshme dhe të jashtme sipas kushteve teknike;
· të përgatisin materialin patinues për llojin e murit pasuva;
· të shtrojë materialin e patinimit në sipërfaqet pasuva sipas kushtit teknik;
· të patinojnë sipërfaqet në mjediset e brendshme pa suva (mure, shtylla, trarë, korniza të dritareve etj) dhe të jashtme (mure e tavane ballkonesh) sipas kushteve teknike;
· të kontrollojnë rrafshtësinë e sipërfaqes së patinuar me instrumente matëse e niveluese; 
· të smerilojnë zonat e patinuara në mure pa suva sipas kushteve teknike;
· të kryejnë pastrimin sipërfaqeve mbas zmerilimit të patinimit të tyre;
· të lyejnë me astar të gatshëm sipërfaqet e patinuara me suva e pasuva;
· të heqin me kujdes letrën ngjitëse mbrojtëse dhe të pastrojnë  sipërfaqet e plintusave, dyshemesë, davancaleve, dyer – dritareve, parapeteve etj
· të riparojnë sipërfaqet ekzistuese të patinuara sipas kushteve teknike;
· të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve të patinimit;
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas  patinimit në sipërfaqe me suva e pa suva në mjedise të brendshme dhe të jashtme;
· të sistemojnë vendin e punës pas punimit të patinimit në sipërfaqe me suva e  pasuva në mjedise të brendshme dhe të jashtme.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


 

	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekte ndërtimi dhe repartin e ndërtimit.
· Mësuesi i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve të patinimit në sipërfaqe me suva e pasuva. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin , planifikimin ,organizimin e vogël të punës dhe kryerjen e veprimeve parapërgatitore në punimet patinimit në sipërfaqe me suva e pa suva në mjedise të brendshme e të jashtme 
· Ata/ato duhet të përdorin drejt instrumentet matëse e niveluese.
· Nxënësit duhet të kryejnë patinime në sipërfaqe me suva e pa suva në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada) duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit, MKZ dhe mirëmbajtjes së mjeteve dhe instrumenteve.
· Nxënësit duhet të kryejnë detyra administrative dhe tregtare në
      punimet e patinimit në sipërfaqe me suva e pa suva në mjedise
      të brendshme e të jashtme (fasada).
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi për analizimin, planifikimin, organizimin e vogël të punës , kryerjen e veprimeve përgatitore në punimet patinimit në sipërfaqe me suva e pasuva në mjedise të brendshme e të jashtme,verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike të përdorimit të   mjeteve të punës për punimin e patinimit në sipërfaqe me suva e pasuva në mjedise të brendshme dhe të jashtme, si dhe kryerjen e detyrave administrative dhe tregtare.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis dhe objekt pune ndërtimi.
· Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit, 
· Pankarta për punimet e patinimit të sipërfaqeve
· Kompleti i mjeteve të patinimit, (mallë, kovë, furçë, shpatulla metalike etj).
· Instrumentet matëse e niveluese.
· Kompleti i veshjes punës së bojaxhiut.
· shkallët e bojaxhiut
· Materialet për patinimin:
· Ujë, ngjyrues
· Materiale të ndryshme patinimi, rrjeta
· Katalogu i materialeve patinuese,
· Astar për lyerjen e sipërfaqeve të patinuara,
· Letër ngjitëse mbrojtëse për kufizimin e sipërfaqeve që patinohen,
Stuko të ndryshme patinimi, zmerilues.
· Skela të gatshme, rrjeta mbrojtëse. 
· Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos.
· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 





















4. Moduli “Bojatisje në sipërfaqe të ndryshme” 

Drejtimi:     Ndërtim
Profili:         Punime dekorative dhe bojatisje
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	BOJATISJE NË SIPËRFAQE TË NDRYSHME
	M-02-1812-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në punime bojatisje me materiale e teknika bojatisje të ndryshme në sipërfaqe me suva e pa suva, të brendshme e të jashtme (fasada); nё punime bojatisje me materiale e teknika bojatisje të ndryshme në sipërfaqe prej druri, betoni e metali.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	84 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
Për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.
 



	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	      Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
      Kriteret e vlerësimit:
      Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të lexojnë dhe interpretojnë projektin, detajet e bojatisjes në sipërfaqe me suva e pa suva të brendshme e të jashtme (fasada) dhe prej druri, betoni e metali;
· të kryejnë matjet e sipërfaqeve që do lyhen;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, veglat e punës të nevojshme;
· të planifikojnë nevojën për burime njerëzore sipas grafikut të punimeve;
· të ndajnë detyrat e punës sipas radhës;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojë punën me grupet e punës të proceseve tjera;
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e punimeve të bojatisjes në sipërfaqe me suva e pa suva të brendshme e të jashtme (fasada) dhe prej druri,betoni e metali.
     Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	
	




	RM 2

	     Nxënësit kryejnë punimet parapërgatitore 
     Kriteret e vlerësimit:
     Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të veshin uniformën e punës dhe sigurojnë skelën;
· të përzgjedhin mjetet, instrumentet dhe materialet e punës sipas proçesit të punës;
· të kontrollojnë dhe sigurojnë gjendjen teknike të mjeteve, veglave dhe instrumenteve të punës;
· të sigurojnë ndriçimin dhe ajrosjen e duhur të vendit të punës;
· të vendosin me saktësi letrën ngjitëse mbrojtëse në 
      kufirin e bojatisjes midis dy sipërfaqeve me ngjyra të
       ndryshme dhe objekteve që nuk do të bojatisen;
· të pastrojnë nga pluhurat sipërfaqet e suvatuara e  pasuvatuara / patinuara në mjediset e brendshme (tavane, mure, shtylla, trarë, korniza të dritareve etj.) dhe fasadë sipas kushteve teknike;
· të kryejnë riparimet me stuko në sipërfaqet e suvatuara e pasuvatuara, 
· të kryejnë zmerilimin e sipërfaqeve të stukuara me suva e pasuva,
· të lyejnë me astar të gatshem sipërfaqet me suva e pa suva që do të lyhen,
· të pastrojnë sipërfaqet e metalit, drurit e betonit sipas kushteve teknike,
· të interpretojnë teknikat të ndryshme që përdoren për kryerjen e bojatisjes në siprfaqe me suva, pa suva, druri,betoni e metali në mjedise të brendshme e të jashtme (fasada), duke i specifikuar ato,
· të pastrojnë paraprakisht vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli




	  RM 3

	Nxënësit kryejnë  bojatisje në sipërfaqe të ndryshme
       Kriteret e vlerësimit:
       Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të përziejnë bojën e parapërgatitur sipas llojit të sipërfaqes dhe kërkesës së klientit; 
· të lyejnë sipërfaqet me bojën bazë të bardhë;
· të bojatisin tavanin në mjedisin e brendshëm dhe të jashtme ballkon me dorën e parë e pas tharjes së saj me dorën e dytë, sipas kushteve teknike në sipërfaqe suvaje e josuvaje;
· të kryejnë prerjen e kufirit të bojatisjes midis dy sipërfaqeve me ngjyra të ndryshme dhe objekteve që nuk do të bojatisen, sipas kushteve teknike në ambjente të brendshme e të jashtme në sipërfaqe suvaje e josuvaje;
· të bojatisin me bojën e parapërgatitur sipas standarteve sipërfaqet e brendshme (muret, shtyllat, trarët, kornizat e dritareve etj); 
· të bojatisin me bojën përkatëse fasadën me dorën e parë e pas tharjes së saj me dorën e dytë, sipas katalogut në sipërfaqe me suva e pa suva;
· të stukojnë me rezinë sipërfaqen prej druri e metali  në zonat e dëmtuara; 
· të smerilojnë plotësisht sipërfaqen prej druri e metali sipas kushteve teknike;
· të pastrojnë dhe thajnë sipërfaqen e jashtme prej druri
· të lyejnë me furçë me vaj special (dylli) për të mbrojtur sipërfaqen nga agjentët atmosferikë;
· të lyejnë sipërfaqet prej druri e metali me llak me bazë uji (aqualux-rezinë akrilike) të gatshme;
· të lyejnë sipërfaqet prej metali me bojë kundra ndryshkut sipas kushteve teknike me dorën e parë e pas tharjes së saj me dorën e dytë, sipas llojit;
· të pastrojnë dhe thajnë sipërfaqen prej betoni që do lyhet;
· të lyejnë sipërfaqet prej betoni me primer/astar (grimca-kuarci) për të formuar një shtresë të ashpër;
· të lyejnë sipërfaqet prej betoni me bojë epokside(mbrojtës i sipërfaqeve të betonit);
· të mirëmbajnë pas lyerjes sipërfaqet prej betoni;  
· të heqin me kujdes letrën ngjitëse mbrojtëse dhe të pastrojnë sipërfaqet e plintusave, dyshemesë, davancaleve, xhamave të dyer – dritareve, parapeteve etj;
· të riparojnë sipërfaqet ekzistuese të bojatisura sipas kushteve teknike;
· të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për punimet e bojatisjes në sipërfaqe me suva e pa suva, druri, betoni e metali në ambjente të brendshme e të jashtme;
· të sistemojnë vendin e punës pas punimit të bojatisjes në sipërfaqe me suva e pa suva, druri,betoni e metali. 
    Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	  RM 4

	      Nxënësit kryejnë  bojatisje dekorative
      Kriteret e vlerësimit:
      Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të kontrollojnë dhe shënojnë sipërfaqen për bojatisje dekorative; 
· të ndajnë sipërfaqet për dekorim nga pjesa tjetër sipas projektit;
· të përgatisë shabllonet e duhura për dekorim;
· të kryejë bojatisjen bazë në sipërfaqet e ndryshme;
· të kryejë bojatisjen dekoruese me shabllonin përkatës;
· të përgatisë stukon përkatëse dekorative sipas llojit(stuko veneciane,stuko imitime mermri,metali,mëndafshi etj);
· të stukojë mbi sipërfaqet e caktuara sipas llojit;
· të formojë me vegla dore(rul dekorativ,furçë,leckë etj) figura të ndryshme sipas projektit;
· të heqin me kujdes letrën ngjitëse mbrojtëse dhe të pastrojnë sipërfaqet e plintusave, dyshemesë, davancaleve, xhamave të dyer – dritareve, parapeteve etj;
· të riparojnë sipërfaqet ekzistuese të bojatisura sipas kushteve teknike;
· të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas punimeve të bojatisjes dekorative; 
· të sistemojnë vendin e punës, hermetizojnë holluesit dhe bojrat e përdorura  pas bojatisjes dekorative. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekte ndërtimi dhe repartin e ndërtimit.
· Mësuesi i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete
      për  lyerjen e sipërfaqeve me suva e pa suva të brendshme e të 
       jashtme (fasada) prej, druri, betoni e metali.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin, organizimin e vogël të punës , përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për lyerjen e sipërfaqeve me suva e pa suva të brendshme e të 
       jashtme (fasada) prej, druri,betoni e metali  dhe lyerjen 
       dekorative duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të 
       mbrojtjes  së mjedisit, MKZ.
· Nxënësit duhet të angazhohen në kryerjen e detyrave administrative dhe tregtare në punimet bojatisjes në sipërfaqe të brendshme e të jashtme (fasada) prej, druri betoni e metali.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike në analizimin , planifikimin, organizimin e vogël të punës, të përdorimit të   mjeteve dhe instrumenteve të punës për punimet e bojatisjes në sipërfaqe të brendshme e të jashtme (fasada) prej, druri, betoni e metali, lyerjen dekorative duke respektuar rregullat e sigurimit teknik, të  mbrojtjes  së mjedisit, MKZ, si dhe kryerjen e detyrave administrative dhe tregtare.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis dhe objekt pune ndërtimi.
· Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit, 
· Pankarta për punimet e bojatisjes dekorative, sipërfaqeve me suva e pa suva të mjediseve të brendshme e fasadave prej druri, betoni e metali me detajet e tyre
· Kompleti i mjeteve të bojaxhiut
· Instrumentet matëse e niveluese.
· Kompleti i veshjes së punës bojaxhiut 
· Materialet për lyerjen e sipërfaqeve dekorative, me suva e pa suva, druri, betoni e metalike.
· Astar i gatshem për lyerjen e sipërfaqeve të patinuara të mjediseve të brendshme (mure, tavane, shtylla, trarë etj) dhe fasadave
· Vaj special (dylli) bojë epokside (mbrojtës i sipërfaqeve të betonit)
· Katalogu i bojërave për bojatisjen e sipërfaqeve me suva e pa suva të mjediseve të brendshme dhe fasadave,
· Bojëra e pigmente të ndryshme për bojatisjen e sipërfaqeve me suva e pa suva të mjediseve të brendshme dhe fasadave,
· Bojëra të ndryshme për bojatisjen e sipërfaqeve prej betoni,
· Bojëra rezine për bojatisjen e sipërfaqeve të përpunuara prej druri.
· Bojëra kundër ndryshkut për bojatisjen e sipërfaqeve prej metali.
· Letër ngjitëse mbrojtëse për kufizimin e sipërfaqeve që bojatisen.
· Stuko patinimi, zmerilues shënues.
· Skela të gatshme e shkallë bojaxhiu.
· Kompjuter me programin e përgatitjes së bojërave.
· Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos.
· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit që lidhet me punimet e bojatisjes 










5. Moduli “Veshja e sipërfaqeve me letër murale”

Drejtimi:     Ndërtim
Profili:         Punime dekorative dhe bojatisje
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	VESHJA E SIPËRFAQEVE ME LETËR MURALE

	M-02-1813-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në punimet e veshjes së sipërfaqeve të ndryshme me letër murale me ngjitje e vetngjitje adeziv (3D, e personalizuar, etj)


	Kohëzgjatja e modulit

	
	69 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
Për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.
 



	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të  zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të lexojnë dhe interpretojnë projektin, detajet e skicat e    elementeve të veshjes me letër murale me ngjitje e vetngjitje adeziv(3D, e personalizuar etj);
· të kryejnë matjet e sipërfaqeve që do punohet;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, veglat e punës të nevojshme;
· të planifikojnë nevojën për burime njerëzore sipas grafikut të punimeve;
· të ndajnë detyrat e punës sipas radhës;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojë punën me grupet e punës të proceseve tjera;
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e punimeve të veshjes së sipërfaqeve me letër murale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


                            
	RM 2

	Nxënësit kryejnë punime parapërgatitore 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të  veshin uniformën e punës dhe sigurojnë skelën;
· të përgatisin vendin e punës, të përzgjedhin mjetet dhe materialet e punës sipas kushteve teknike;
· të interpretojnë saktë kodet e llojeve të letrave murale dhe ngjitësit përkatës;
· të interpretojnë saktë mënyrat e përdorimit të letrave murale dhe ngjitësit sipas instruksionit përkatës;
· të përcaktojnë llojin e letrës murale sipas llojit sipërfaqeve dhe kërkesës;
· të kontrollojnë sipërfaqen që do të vishet (tavan, mur, davancal, shtyllë, tra etj) me instrumentet matëse dhe niveluese;
· të smerilojnë sipërfaqen që do të vishet dhe ta pastrojnë atë  nga pluhurat sipas kushteve teknike;
· të interpretojnë teknikat të ndryshme që përdoren për kryerjen veshjen e sipërfaqeve me letër murale me ngjitës dhe  me vetëngjitje (adeziv), 3D,e personalizuar etj;
· të pastrojnë paraprakisht vendin e punës;
· të kryejnë vijëzimet në sipërfaqet që do të vishet . 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3

	Nxënësit veshin sipërfaqet me letër murale me ngjitës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të masin përmasat e sipërfaqes që do të vishet, t’i shënojnë ato në letrën murale të radhës së parë, të radhës së dytë, etj dhe ta presin atë me saktësi sipas konfigurimit real të sipërfaqes dhe dekoracionit të letrës;
· të lyejnë sipërfaqen që do të vishet me materialin ngjitës sipas kushteve teknike;
· të ngjisin në sipërfaqe dhe ta ngjeshin letrën murale për radhën e parë, për  radhën e dytë, etj sipas kushteve teknike;
· të pastrojnë ngjitësin e tepërt me leckë të thatë; 
· të masin, shënojnë dhe presin letrën murale për pjesët plotësuese dhe të aksesorëve të ndryshëm, me saktësi sipas konfigurimit real të sipërfaqes dhe dekoracionit të letrës;
· të ngjisin dhe ngjeshin letrën murale në sipërfaqet plotësuese dhe të aksesorëve të ndryshëm sipas kushteve teknike;
· të kryejnë riparimet e mundshme për veshjen e sipërfaqeve me letër murale me ngjitës;
· të pastrojnë të gjithë sipërfaqen e veshur me letër murale sipas kushteve teknike;
· të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas veshjen së sipërfaqeve me letër murale;
· të sistemojnë vendin e punës pas punimimit të veshjes së sipërfaqeve me letër murale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 4

	   Nxënësit veshin sipërfaqet me letër murale dekorative. 
   Kriteret e vlerësimit:
   Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të stukojnë sipërfaqet e suvatuara / patinuara në mjedise të brendshme dhe në fasadën që do të vishet me letër murale sipas kushteve teknike;
· të smerilojnë zonat e stukuara dhe pastrojnë sipas kushteve teknike;
· të kryejnë vijëzimet në sipërfaqet që do të vishet; 
· të përgatisin  letrën murale dekorative vetëngjitje (adeziv) 3D dhe e personalizuar; 
· të vendosin duke e ngjeshur në sipërfaqe letrën murale me vetëngjitje (adeziv) 3D, dhe e personalizuar sipas kërkesës;
· të presin sipas matjeve letrën murale dekorative vetëngjitje (adeziv) 3D dhe e personalizuar;
· të vendosin duke e ngjeshur në sipërfaqet bosh letrën murale  vetëngjitje (adeziv) 3D,dhe e personalizuar;
· të pastrojnë të gjithë sipërfaqen e veshur me letër murale 3D e me vetngjitje etj sipas kushteve teknike;
· të riparojnë sipërfaqet ekzistuese të patinuara sipas kushteve teknike;
· të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
· të sistemojnë vendin e punës pas punimit të veshjes sipërfaqeve me letër murale me vetëngjitje (adeziv) 3D e personalizuar etj.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekt dhe repartin e ndërtimit.
· Mësuesi i i praktikës, duhet të përdor demonstrime konkrete të proceseve në punimet e veshjes dekorative me letër muri me ngjitje dhe 3D,vetngjitje (adeziv) të personalizuar etj.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin dhe organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve parapërgatitore për veshjen e sipërfaqeve me letër murale me ngjitës dhe  me vetëngjitje (adeziv) 3D, e personalizuar ,etj 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune në punimet e veshjes dekorative me letër muri me ngjitje, 3D,vetngjitje (adeziv), të personalizuar etj duke u mbikëqyrur nga mësuesi i praktikës në respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit, MKZ dhe mirëmbajtjes së mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese si dhe detyrave administrative dhe tregtare.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike në analizimin , planifikimin dhe organizimin e vogël të punës, kryerjen e veprimeve parapërgatitore, në kryerjen e e veshjve dekorative me letër muri me ngjitje dhe 3D,vetngjitje (adeziv)të personalizuar etj, respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit, MKZ, mirëmbajtjen e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese si dhe detyrat administrative dhe tregtare. 




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis pune dhe objekte me sipërfaqe që vishen me letër murale të llojeve të ndryshme.
· Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit.
· Pankarta dhe skica për punimet e veshjes sipërfaqeve me letër murale me ngjitje dhe 3D,vetngjitje (adeziv) të personalizuar ,etj me detajet e tyre.
· Kompleti i veglave dhe instrumentet matëse e niveluese të bojaxhiut.
· Kompleti i veshjes së punës së bojaxhiut.
· Materialet për realizimin e punimit të veshjes sipërfaqeve letër murale me ngjitje dhe 3D,vetngjitje (adeziv) të personalizuar etj:
· Letër murale me trashësi dhe përbërje të ndryshme me ngjitje,
· Ngjitës letër murale, shpatull gome për ngjeshje letër murale
· Letër murale me vetngjitje (adeziv) 3D, të personalizuar etj,
· Stuko patinimi, zmerilues, prerës letre,shirit mbrojtës
· Astar, ujë, shënues, metër, furçë, kovë, leckë pastrimi,
· Skela të gatshme, shkallë bojaxhiu.
· Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos.
· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit 












X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të 
     detyruar

1. Moduli “Punime dekorative të sipërfaqeve me teserina”

Drejtimi:     Ndërtim 
Profili:         Punime dekorative dhe bojatisje
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME DEKORATIVE TË SIPERFAQEVE ME TESERINA

	M-02-1814-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për punimin dekorativ i sipërfaqeve me teserina.

	Kohëzgjatja e modulit

	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Ndërtim”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	Nxënësit  kryejnё organizimin e vogël të punës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të  zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të lexojnë dhe interpretojnë projektin, detajet, skicat e konfiguracionet dekorative të sipërfaqeve me teserina;
· të kryejnë matjet e sipërfaqeve që do punohen;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet,veglat e punës të nevojshme;
· të planifikojnë nevojën për burime njerëzore sipas grafikut të punimeve;
· të ndajnë detyrat e punës sipas radhës së punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e punës të proceseve të tjera; 
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e punimeve dekorative të sipërfaqeve me teserina.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	

	
	




	RM 2

	Nxënësit kryejnë punime parapërgatitore.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të veshin uniformën e punës dhe sigurojnë skelën;
· të përgatisin vendin e punës, të përzgjedhin mjetet dhe materialet e punës sipas kushteve teknike;
· të përzgjedhin llojet e teserinave sipas konfiguracionit;
· të interpretojnë saktë mënyrat e ndryshme të konfigurimit me teserina;
· të hedhin në letër konfiguracionin e punimeve me teserina;
· të kontrollojnë sipërfaqen që do të punohet me teserina me instrumentet matëse dhe niveluese;
· të përpunojnë sipërfaqet që do të vishen dhe ta pastrojnë atë  nga pluhurat sipas kushteve teknike;
· të kryejnë vijëzimet në sipërfaqet që do të punohet; 
· të përgatisin shabllonin e skemës dekorative sipas skicës;
· të shtrijnë  letrën horizontalisht dhe  vendosin shabllonin sipas skicës;
· të interpretojnë teknikat të ndryshme që përdoren për kryerjen  e punimeve dekorative të sipërfaqeve me teserina;
· të pastrojnë paraprakisht vendin e punës. 
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3

	Nxënësit kryejnë punime dekorative me teserina
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të përgatisin materialin ngjitës dhe ta bojatisin letrën brenda kontureve të skemës dekorative;
· të ngjisin teserinat në letër me konfiguracionin sipas skicës; 
· të përgatisin materialin ngjitës dhe ta lyejnë sipërfaqen për ngjitjen e letrës me teserina në sipërfaqe; 
· të ngrejnë letrën me teserina dhe ta ngjisin atë në sipërfaqe;
· të ngjeshin sipërfaqen e punuar me teserinat me vegla dore; 
·  të lagin letrën me ujë në sipërfaqe pas tharjes dhe ta shkëpusin atë nga teserinat sipas kushteve teknike; 
· të mbushin fugat e teserinave me bojakun përkatës dhe të pastrojnë sipërfaqen me kujdes nga mbetjet;
· të kryejnë riparimet e mundshme në punimet dekorative me teserina në sipërfaqe të ndryshme;
· të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës pas punimeve dekorative me teserina në sipërfaqe;
· të sistemojnë vendin e punës pas ngjitjes së letrës me teserina në sipërfaqe.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli


                                        

	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekt ndërtimi dhe repartin e ndërtimit.
· Mësuesi i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete 
      të proceseve për punime dekorative në sipërfaqe të 
      ndryshme me teserina.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune në analizimin, planifikimin, organizimin e vogël të punës, punimet parapërgatitore për punime dekorative në sipërfaqe me teserina, përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.
· Ata/ato si duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune në kryerjen e punimeve dekorative të sipërfaqeve me teserina duke u mbikëqyrur nga mësuesi i praktikës respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit e MKZ. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në detyra administrative e tregtare lidhur me punimin dekorativ në sipërfaqe me teserina, 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike, në analizimin, planifikimin, organizimin e vogël të punës, punimet parapërgatitore për punime dekorative në sipërfaqe me teserina, përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese, të kryerjes e punimeve dekorative të sipërfaqeve me teserina, respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit, MKZ si dhe kryerjen e detyrave administrative e tregtare.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedis pune ndërtimi.
· Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit 
· Pankarta për punime dekorative në sipërfaqe të ndryshme me teserina. 
· Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.
· Kompleti i  veshjes  punës.
· Materialet për punime dekorative në sipërfaqe të ndryshme me teserina:
· Teserina të llojeve dhe ngjyrave të ndryshme,
· Letër e veçantë për ngjitjen e teserinave,
· Mjete shënimi dhe pastrimi,
· Ngjitës për teserinat në letër,
· Ngjitës për ngjitjen e teserinave sipërfaqe. 
· Bojak teserinash për fugat.
· Vegla për prerjen e shabllonit.
· Skelë e gatshme,shkallë bojaxhiu.
· Manualet e preventivimit dhe për koston e punimeve.
1. Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit














































2. Moduli “Bojatisje në sipërfaqe prej tulle e guri” 

Drejtimi:     Ndërtim 
Profili:         Punime dekorative dhe bojatisje
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12                              
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	BOJATISJE NË SIPERFAQE PREJ TULLE E GURI

	M-02-1815-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në punime bojatisje në sipërfaqe të brendshme e të jashtme prej tulle e guri

	Kohëzgjatja e modulit

	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Ndërtim”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) 
dhe procedurat e vlerësimit
	
	RM 1

	Nxënësit kryejnё organizimin e vogël të punës. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të  zbatojnë legjislacionin për punimet e ndërtimit;
· të lexojnë dhe interpretojnë projektin, skicat dhe detaje të bojatisjes sipërfaqeve prej tulle e guri;
· të planifikojnë bazën materiale, mjetet, veglat, instrumentet e punës të nevojshme;
· të interpretojnë radhën e punës të bojatisjes së sipërfaqeve prej tulle e guri sipas  kushteve teknike në mjedise të brendshme e të jashtme;
· të ndajnë detyrat e punës sipas radhës;
· të planifikojnë nevojën për burime njerëzore sipas grafikut të punimeve;
· të plotësojnë dokumentacionin teknik;
· të koordinojnë punën me grupet e punës të proceseve të tjera; 
· të identifikojnë nevojat për trajnim sipas teknologjive të reja në kryerjen e punimeve të bojatisjes së sipërfaqeve prej tulle e guri. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 2

	Nxënësit kryejnë punime parapërgatitore. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të veshin uniformën e punës dhe sigurojnë skelën;
· të përgatisin vendin e punës, të përzgjedhin veglat, mjetet, instrumentet dhe materialet e punës sipas proçeseve të punës;
· të kontrollojnë dhe sigurojnë gjendjen teknike të veglave, mjeteve, instrumenteve të punës sipas manualit të përdorimit;
· të sigurojnë ndriçim dhe ajrosjen e duhur të vendit të punës;
· të kontrollojnë sipërfaqet prej tulle e guri që do të bojatisen (qemer, mur, davancal, shtyllë, fasade, etj.); 
· të mbulojnë me letër mbrojtëse sipërfaqet që nuk do bojatisen;
· të lajnë me ujë me presion sipërfaqen prej tulle e guri duke hequr pluhurat;
· të pastrojnë me furçë metalike fugat nga myku dhe papastërtitë e tjera;
· të lyejnë fugat me primer akrilik me vegla dore;
· të kryejnë riparimin e sipërfaqeve prej tulle e guri;
· të përgatisin stukon rezistente ndaj lagështisë e mykut duke respektuar kohën e duhur;
· të stukojnë vendet e riparuara dhe fugat në sipërfaqet prej tulle e guri;
· të interpretojnë teknikat të ndryshme që përdoren për bojatisjen e sipërfaqeve prej tulle e guri; 
· të pastrojnë paraprakisht vendin e punës;
· të përgatisin bojën duke respektuar kohën e duhur për sipërfaqe tulle e guri.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


                         
	RM 3

	Nxënësit kryejnë bojatisje në sipërfaqe të brendshme e të jashtme prej tulle e guri.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të përziejnë pa ujë bojën vernik akrilik për sipërfaqe tulle e guri;
· të lyejnë me vegla dore (rul, furçë ) sipërfaqet prej tulle e guri të brendshme e të jashtme;
· të lyejnë me llak vernik me bazë diluenti sipërfaqet prej tulle e guri;
· të lyejnë me bojën liquid me makineri sipërfaqet prej tulle e guri të brendshme e të jashtme;
· të kontrollojnë me kujdes cilësinë e bojatisjes të realizuar duke zbatuar kushtet teknike;
· të riparojnë sipërfaqet ekzistuese të patinuara sipas kushteve teknike;
· të heqin letrën mbrojtëse në sipërfaqet prej tulle e guri; 
· të zbatojnë rregullat e higjienës personale në punë;
· të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit gjate punimeve;
· të pastrojnë vendin e punës,mirëmbajnë mjetet,makineritë e punës pas lyerjes sipërfaqeve prej tulle e guri;
· të sistemojnë vendin e punës dhe hermetizojnë bojrat pas lyerjes sipërfaqeve prej tulle e guri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	
	



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	          Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në objekt ndërtimi dhe
          repartin e ndërtimit 
          Mësuesi i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete  
          të proceseve për punimin e bojatisjes në sipërfaqe të 
          brendshme e të jashtme prej tulle e guri.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për analizimin, planifikimin dhe organizimin e vogël të punës, parapërgatitjen e vendit të punës për punimet e bojatisjes në sipërfaqe të brendshme e të jashtme prej tulle e guri.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për bojatisje me bojra të ndryshme në sipërfaqe tulle e guri të brendshme e të jashtme duke u mbikëqyrur nga mësuesi i praktikës për respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit, MKZ dhe mirëmbajtjes së mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.
· Nxënësit duhet të angazhohen në detyra administrative e tregtare lidhur me lyerjen e sipërfaqeve prej tulle e guri. 
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike në analizimin, planifikimin dhe organizimin e vogël të punës,parapërgatitjen e vendit të punës, bojatisjen me bojra të ndryshme në sipërfaqe tulle e guri të brendshme e të jashtme si dhe detyra administrative e tregtare.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, dokumentacione, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis pune ndërtimi dhe objekt ndërtimi
· Dokumentacioni teknik: urdhër pune, akte kontrolli, projekt zbatimi, detaje, skica, udhëzues dhe manuale përdorimi, udhëzues për zbatimin e rregullave sigurimit teknik e ruajtjen e mjedisit. 
· Pankarta për punime bojatisje në sipërfaqe të brendshme e të jashtme prej tulle e guri.
· Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.
· Kompleti i veshjes bojaxhiut.
· Materialet për bojatisje:
· Llak vernik me bazë diluenti,
· Bojra liquid të llojeve dhe ngjyrave të ndryshme,
· Stuko të ndryshme,
· Primer të ndryshme,
· Mjete pune: furçë metalike, rul dore, furçë boje, kovë, govatë bojaxhiu, leckë pastrimi, mallë dore, shpatull dore, mekanizëm/kompresor për lyerje, zorrë uji me presion, fshesë,etj
· Letër mbrojtëse për ambjente
· Kimikate për pastrues boje
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