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Përmbajtja:

I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK), të drejtimit mësimor “Ndërtim”.
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1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK.
2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK
4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit në në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK.
III. Plani mësimor për profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK.
IV. Udhëzime për planin mësimor.
V. Udhëzime për  procesin mësimor.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK.

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

IX. Përshkruesit e moduleve të detyruar të praktikës profesionale 

X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar.

I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Ndërtim”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK, tё drejtimit “Ndërtim”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me mirëmbajtjen e ndërtesave. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:

· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;

· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;

· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;

· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;

· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;

· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;

· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Mirëmbajtje ndërtesash” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:

· kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK;

· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.

· nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.

Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK
Në përfundim të arsimit profesional në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  

· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.

· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.

· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.

· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.

· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale e rajonale.

· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.

· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.

· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.

· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.

· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK. 
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin e II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:

· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё biznesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale.

· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale.

· Të kryejë punime të thjeshta kontruksionesh prej betoni e betoni të armuar.
· Të kryejë punime shtrimi dyshemeje  e veshje muresh.
· Të kryejë punime murature dhe suvatimi.
· Të kryejë punime patinimi e bojatisje.
· Të kryejë punime të mirëmbajtjes së ndërtesës.
· Të kryejë punime të thjeshta elektrike.
· Të kryejë punime të thjeshta hidraulike dhe mekanike.
· Të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve.
· Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë, të mbrojtjes së mjedisit dhe MKZ.
4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK.
Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës për t’u punësuar në, sipërmarrje duke punësuar specialistë të tjerë në veprimtari tё mirëmbajtjes së ndërtesave e njësive më të ndërlikuara të banimit, shërbimit apo rasteve të gërshetuara. Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV i KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Ndërtim”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes. 
III  Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor

“Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK
	Plani mësimor për profilin mësimor “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK

	Nr
	Kodi


	Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/

vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)
	8/9

(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi 
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)

	5
	
	Matematikë 
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet  
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                            
	7

(238)

	1
	L-17-157-20
	Bazat e sipёrmarrjes  
	2

	2
	L-02-429-16
	Teknika dhe legjislacioni në mirëmbajtjen dhe administrimin e ndërtesave
	1

	3
	L-02-430-16
	Teknikat e konstruksioneve për punimet e muraturës,. betoneve dhe betonarmesë
	2

	4
	L-02-431-16
	Teknikat e ndërtimit të dyshemeve, suvatimeve, veshjeve, patinimit dhe bojatisjes
	1

	5
	L-24-432-16
	Punimet elektrike dhe hidraulike në mirëmbajtjen e ndërtesave.
	1

	C.
	
	Module të detyruar të praktikës profesionale  

                                                                        (Gjithsej)
	12

(408)

	1
	M-02-1310-16
	Punime murature dhe suvatimi
	120

	2
	M-02-1311-16
	Punime shtrimi dyshemeje dhe veshje muresh në mjedise të brendshme e të jashtme 
	69

	3
	M-02-1312-16
	Punime patinimi dhe bojatisjeje në mjedise të brendshme dhe të jashtme.
	69

	4
	M-02-1313-16
	Punime për mirëmbajtjen e ndërtesave
	66

	5
	M-24-1314-16
	Punime elektrike e hidraulike në mirëmbajtjen e ndërtesave.
	84

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                        (Gjithsej)
	3

(102)

	1
	M-02-1315-16
	Punime konstruksioni prej betoni të armuar
	102

	2
	M-24-1316-16
	Punime elektroteknike dhe mekanike në ndërtesa
	102

	
	
	Gjithsej A+B+C+D                                                                                            
	30/31
(1020/

1054)


IV. Udhëzime për planin mësimor

Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime).
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).

Një orë mësimore zgjat 45 minuta.

Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:

· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASR).

· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 

V.  Udhëzime për procesin mësimor
Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.

E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.

Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.

Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.

Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilit profesional “Mirëmbajtje ndërtesash”.
VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet
Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.

Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 

a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;

b) Provimi i praktikës profesionale të integruar.
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e ndërtimit, dhe u jepet çertifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III të KSHK.

VII. Të dhëna për çertifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Çertifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë: 
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.

b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:

- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;

- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK. 
VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale 

1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-20).  Kl. 12 – 68  orë 

· Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror

· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve

· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse

· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme

· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.

· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme

· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore

· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup

· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore

· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore

· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj.

· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme

· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes

· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale

· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre

· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.

· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve

· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 - 68 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë dhe sjellja sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	4 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	4 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	5 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve, tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë


2. Lënda “Teknika dhe legjislacioni në mirëmbajtjen dhe administrimin e  
ndërtesave”(L-02-429-16 ). Kl. 12 - 34 orë
· Synimet e lëndës “Teknika dhe legjislacioni në mirëmbajtjen dhe administrimin e ndërtesave”, kl. 12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknika dhe legjislacioni në mirëmbajtjen dhe administrimin  e ndërtesave” kl. 12, nxënësit duhet:
· Të interpretojnë legjislacionin mbi administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit.
· Të interpretojnë legjislacionin shqiptar të punës për të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësit e punëmarrësit. 
· Të interpretojnë legjislacionin shqiptar të sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë. 
· Të interpretojnë legjislacionin shqiptar të mbrojtjes së mjedisit për një zhvillim të qëndrueshëm.

· Të përshkruajnë rreziqet kryesore të ndotjes së mjedisit nga shkarkimet e gazrave të dëmshëm në ajër, shkarkimet e lëngjeve e ujërave të ndotura në mjedise të hapura,të lëndëve të ngurta të dëmshme gjatë riparimeve.
· Të përshkruajnë masat që duhen marrë si dhe pajisjet e nevojshme, që duhet të përdoren për shmangien e pasojave të dëmshme të gazrave, ujërave të ndotura dhe mbetjeve të ngurta, që janë të dëmshme për shëndetin e mjedisin.

· Të përshkruajnë veprimet e nevojshme që duhen kryer, për dhënien e ndihmës së shpejtë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
· Të përshkruajnë hapat për riparimin e hidroizolimin e tarracës, çatisë e ullukeve horizontale e vertikale.
· Të përshkruajnë hapat për riparimin e mureve të ambjenteve të përbashkëta (parapet shkalle,tarracë, kafazë, shkallë, fasadë ,etj
· Të përshkruajnë hapat për riparimin e suvatimit të tavanit të kafazit të shkallëve tarracë,  rampa sheshpushime dhe mureve të ambjenteve të përbashkëta.
· Të përshkruajnë hapat për riparimin e suvatimit të mureve të mjediseve të përbashkëta(parapet, shkallë ,tarracë kafaz shkalle, fasadë rrethuese), etj.
· Të përshkruajnë hapat për riparimin e bazamakëve të shkalleve dhe të davancaleve të parapetit të tarracës dhe të daljeve të ndryshme në tarracë.
· Të përshkruajnë hapat për riparimin e dyshemeve të mjediseve të përbashkëta(kafazi i shkallëve  në kate, sheshpushime, si dhe tarracë).
· Të përshkruajnë hapat për riparimin e dyshemeve të trotuarëve dhe oborrit të shtruar.
· Të përshkruajnë hapat për bojatisjen e mjediseve të përbashkëta të brendshme dhe të jashtme.
· Të përshkruajnë hapat për  mirëmbajtjen e pusetës së kanalizimeve.
· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknika dhe  legjislacioni në mirëmbajtjen 
dhe administrimin e ndërtesave”, kl. 12- 34 orë: 

	Tema 1
	Njohuri të përgjithshme mbi amortizimin e ndërtesave  dhe nevojën e mirëmbajtjes së tyre.
	    4 orë

	Tema 2
	Njohuri mbi legjislacionin për administrimin e ndërtesave
	8 orë

	Tema 3
	Njohuri mbi ndërtimin e kantjereve  dhe kushtet e sigurisë së tyre
	6 orë

	Tema 4
	Pamjet e ndërtesës dhe vizatimi i tyre
	2 orë

	Tema 5
	Njohuri mbi masat për parandalimin e aksidenteve në punë
	4 orë

	Tema 6
	Njohuri mbi dëmet e shkaktuara në mjedis nga gazrat, lëngjet e ndotura dhe materialet inerte të ndotura
	4 orë

	Tema 7
	Detajet e punimeve dekorative në mjediset e brendshme dhe të jashtme (fasada) të ndërtesës dhe vizatimi i tyre
	6 orë


3. Lënda “Teknikat e konstruksioneve për punimet e muraturës, betoneve dhe betonarmesë”. (L-02-430-16 ). Kl.12 – 68 orë
· Synimet e lëndës “Teknikat e konstruksioneve për  punimet e  muraturës, betoneve dhe betonarmesë” kl, 12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknikat e konstruksioneve për  punimet e muraturës betoneve dhe betonarmesë” kl,12 nxënësit duhen:
· Të njohin llojet e konstruksioneve mbajtëse të ndërtesave.
· Të përshkruajnë llojet e betoneve dhe armaturës së hekurit që përdoren sipas llojit të  konstruksionit prej betoni dhe betoni të armuar.
· Të përshkruajnë elementet konstruktiv përbërës të skeletit prej betoni të armuar. 
· Të interpretojnë tabelën e sipërfaqes së armaturës së hekurit për elemente të ndryshme konstruktive prej betoni te armuar

· Të përshkruajnë llojet dhe mënyrën e realizimit të konstruksioneve prej betoni të armuar  dhe betoneve  të parapregatitura/ paranderura.
· Të përshkruajnë mënyrat e përpunimit të armaturës së hekurit që përdoret për konstruksione prej betoni të armuar

· Të përshkruajnë hapat e lidhjes së armaturës së hekurit për elemente konstruktive prej betoni të armuar  themele të veçuar mure, shtylla( kollona) trarë, pllaka( soleta) e shkallë.
· Të përshkruajnë hapat e lidhjes së armaturës së hekurit për pllaka gjysmë monolite prej betoni të armuar

· Të përshkruajnë mënyrat dhe makineritë e përgatitjes dhe transportit të betonit

· Të përshkruajnë hapat për betonimin e themeleve mureve, shtyllave,  trarëve, pllakave dhe shkallëve.
· Të përshkruajnë mënyrat e mirëmbajtjes së strukturave pas betonimit.
· Të përshkruajnë hapat e heqjes së kallëpëve të skeletit prej betoni të armuar.

· Të përshkruajnë llojet dhe hapat e realizimit të dyshemeve monolite.
· Të përshkruajnë llojet dhe hapat e ndërtimit të mureve me tulla speciale e kartonxhes.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknikat e konstruksioneve për  punimet e   muraturës,betoneve dhe betonarmesë”, kl.12- 68 orë

	Tema 1
	Konstruksionet mbajtëse dhe elementet konstruktive të tyre
	8 orë

	Tema 2
	Parimet bazë për konstruktimin e elementeve prej betoni të armuar që punojnë në përkulje (pllaka dhe trarë)
	8 orë

	Tema 3
	Parimet bazë për konstruktimin e elementeve prej betoni të armuar që punojnë në shtypje (shtylla dhe mure)
	4 orë

	Tema 4
	Parimet bazë për konstruktimin e themeleve prej betoni të armuar (pllakë, trarë dhe plinta)
	8 orë

	Tema 5
	Teknologjia e ndërtimit të konstruksioneve prej murature
	10 orë

	Tema 6
	Parimet bazë për konstruktimin e shkallëve prej betoni të armuar
	4 orë

	Tema 7
	Teknologjia e rikonstruksionit të betoneve dhe muraturave
	14 orë

	Tema 8
	Konstruksionet prej betoni të armuar të parapërgatitura
	2 orë

	Tema 9
	Konstruksionet prej druri e metali
	4 orë

	Tema 10
	Konstruksionet prej guri e tulle
	6 orë


4. Lënda “Teknikat e ndërtimit të dyshemeve, suvatimeve, veshjeve, patinimit dhe bojatisjes“ (L-02-431-16)  Kl. 12 - 34 orë 

· Synimet e lëndës “Teknikat e ndërtimit të dyshemeve, suvatimeve, veshjeve, patinimit dhe bojatisjes”, kl,12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknikat e ndërtimit të dyshemeve, suvatimeve, veshjeve, patinimit, bojatisjes etj”. Kl, 12 nxënësit duhet:
· Të përshkruajnë  llojet dhe hapat e ndërtimit të nënshtresave të katit përdhe  dhe të bodrumit për nivele të ndryshme të ujërave nëntokësore. 

· Të përshkruajnë hapat e realizimit të shtresave  niveluese të dyshemesë.
· Të përshkruajnë  llojet dhe hapat e realizimit të dyshemeve me copa me fuga, copa guri, tulla, pllaka betoni,pllaka çimentoje e granili, pllaka qeramike, pllaka graniti e mermeri, mozaike me copa mermeri, dhe teserina me mënyra të ndryshme. 

· Të përshkruajnë  llojet dhe hapat  e realizimit të vendosjes së pragjeve të dyerve dhe plintusave.
· Të përshkruajnë  llojet dhe hapat e realizimit të shtrimit të dyshemeve  me materiale prej druri  dhe ato speciale.

· Të përshkruajnë  llojet dhe hapat e realizimit të veshjes së mureve dhe mjediseve të brendshme të banimit.
· Të përshkruajnë  llojet dhe hapat e realizimit të veshjes se bazamakeve të shkallëve korimanove ,davancaleve , shpatullave  të dyer dritareve dhe parapeteve.
· Të përshkruajnë  llojet dhe hapat e realizimit të veshjes së mureve të jashtme me materiale e teknologji të ndryshme.
· Të përshkruajnë llojet e materialeve dhe hapat e suvatimit të mureve të brendshme e të jashtme.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknikat e ndërtimit të dyshemeve, suvatimeve, veshjeve, patinimit dhe bojatisjes”,  kl.12- 34 orë
	Tema 1
	Teknikat e ndërtimit të dyshemeve, nxjerrja e të dhënave për materialet e tyre.  
	   2 orë

	Tema 2
	Teknika e përpunimit të sipërfaqeve të suvatuara të brendshme e të jashtme
	   4 orë

	Tema 3
	Teknika e punimit të patinimit të sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme.
	   8 orë

	Tema 4
	Teknika e punimit të bojatisjes dhe veshjeve  në mjedise të brendshme e të jashtme.
	 10 orë

	Tema 5
	Teknika e riparimit të bojatisjes në mure e tavane me kartonxhes dhe elemente dekorative.
	   6 orë

	Tema 6
	Teknika e riparimit të suvatimeve  dhe dyshemeve. 
	   4 orë


5. Lënda “Punimet elektrike dhe hidraulike në mirëmbajtjen e ndërtesave”, (L-24-432-16). Kl.12 - 34 orë.
· Synimet e lëndës “Punimet elektrike dhe hidraulike për mirëmbajtjen e ndërtesave”  kl, 12 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Punimet elektrike dhe hidraulike për mirëmbajtjen e ndërtesave” kl, 12 nxënësit duhet:

· Të shpjegojnë nocionet bazë të elektrikës.  (rryma, tensioni, fuqia energjia).
· Të përshkruajnë kodin e ngjyrave të instalimeve elektrike.
· Të lexojnë shenjat konvencionale të instalimeve elektrike.
· Të identifikojnë rrugët e shtrirjes së linjave të instalimeve elektrike.
· Të përcaktojnë rrugët e instalimit  të ndricimit të shkallës, citofonisë, kamerave të mbrojtjes nga zjarri.
· Të përshkruajnë mënyrën e funksionimit dhe kontrollit të kamerave.
· Të përshkruajnë mënyrën e vendosjes, lidhjes, si edhe tipet e elektropompave dhe ashensorit. 

· Të përshkruajnë defektet e mundshme në elektropompa e ashensor
· Të përshkruajnë afatet e kolaudimit dhe të kontrollit të elektropompave dhe ashensorit.
· Të shpjegojne rolin e gjeneratorit UPS.
· Të shpjegojnë rolin e panelit të matjes së energjisë dhe mbrojtjes së instalimeve elektrike.
· Të përshkruajnë masat mbrojtëse për mosrënien në tension nga instalimet elektrike.
· Të interpretojnë rregullat për dhënien e ndihmës së shpejtë për personat që goditen nga rryma elektrike.
· Të dallojnë sistemet e rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë dhe kanalizimit të një ndërtese.
· Të përshkruajnë kodin e ngjyrave të instalimeve të rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë dhe  kanalizimit.
· Të dallojnë shenjat konvencionale të pajisjeve hidrosanitare të ngrohjes dhe ventilimit, si dhe, të materialeve për rrjetin e instalimeve përkatëse. 

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Punimet elektrike dhe hidraulike në mirëmbajtjen e ndërtesave”, kl.12- 34 orë
	Tema 1
	Njohuri mbi bazat e elektricitetit
	3 orë

	Tema 2
	Normat teknike në impiantet elektrike dhe sistemet e instalimit elektrik në ndërtesa
	3 orë

	Tema 3
	Sistemet për mbrojtjen e njeriut 
	3 orë

	Tema 4
	Mënyrat e ndriçimit, klasifikimi dhe skemat e instalimit 
	3 orë

	Tema 5
	Sinjalizimet në ndërtesat civile dhe elementet përbërëse. Instalimi i një apartamenti tip
	4 orë

	Tema 6
	Njohuri mbi hidraulikën, tubat dhe rakorderitë, aparaturat 
	4 orë

	Tema 7
	Instalimi i sistemeve të tubacioneve hidraulike dhe kanalizimeve
	4 orë

	Tema 8
	Sistemi i furnizimit me ujë brenda dhe jashtë
	3 orë

	Tema 9
	Përcaktimi i defekteve në rrjetin e ujësjellësit dhe të kanalizimit të brendshëm. 
	3 orë

	Tema 9
	Montimi i pajisjeve hidrosanitare
	4 orë


IX. Përshkruesit e moduleve të detyruar të praktikës profesionale 

1. Moduli “Punime murature dhe suvatimi”
Drejtimi:     Ndërtim

Profili:         Mirëmbajtje ndërtesash
Niveli:          III i KSHK  

Klasa:          12                              

	                                               PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME MURATURE DHE SUVATIMI


	M-02-1310-16

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer punime murature dhe suvatimi të brendshme dhe të jashtme.


	Kohëzgjatja e modulit


	
	120 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	
	RM 1


	Nxënësit kryejnë procese përgatitore për ndërtimin e mureve me tulla në lidhje të ndryshme dhe me trashësi të ndryshme.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

·  të theksojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit për ndërtimin e mureve me tulla.

· të përgatisin mjetet e punës së vizatimit që nevojiten për skicimin e fragmenteve të murit me tulla në lidhje të ndryshme.
· të skicojnë fragmente të mureve me tulla në lidhje në formë └, sipas planimetrisë së dhënë.

· të skicojnë fragmente të mureve me tulla në lidhje në formë ├, sipas planimetrisë së dhënë.

· të skicojnë fragmente të mureve me tulla në lidhje në formë ┼, sipas planimetrisë së dhënë.

· të skicojnë fragmente të mureve me tulla për paturë, sipas planimetrisë së dhënë.

· të skicojnë fragmente të mureve me tulla për pilastër, sipas planimetrisë së dhënë.

· të skicojnë fragmente të mureve me tulla për shtyllë, sipas planimetrisë së dhënë.

· të skicojnë fragmente të mureve me tulla për parapete, sipas planimetrisë së dhënë.

· të skicojnë fragmente të mureve me tulla dhe  me shtresë termoizoluese, sipas planimetrisë së dhënë dhe të lidhin spangot nga ana e jashtme e murit në të dy drejtimet.
· të ndërtojnë radhën  e parë të dy drejtimeve pingule duke kontrolluar këndin 90° në planin horizontal.
· të ndërtojnë tre shtyllat orientuese duke i kontrolluar me skuadër, plumbçe, nivelë e spango.
· të ndërtojnë radhën  e dytë të dy drejtimeve pingule duke respektuar spangot dhe kontrolluar me skuadër, plumbçe e nivelë.
· të ndërtojnë murin në lartësi me disa radhë duke mbuluar e pastruar fugat, si dhe duke kontrolluar me skuadër, plumbçe, nivelë e spango.
· të ndërtojnë murin me trashësi 25 cm, në lartësinë 

        60 cm për parapet tarrace, duke vendosur takot e drurit  

        sipas pozicionit.

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për ndërtimin e murit të tullës në formë “L +T”.

· të sistemojnë vendin e punës pas mbarimit të murit të tullës në lidhje në formë “L +T”.

· të përgatisin vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të përcaktojnë radhën e punës sipas kushteve teknike të zbatimit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2 


	Nxënësit ndërtojnë mur tulle për parapet ballkoni e shkalle.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të murit me tulla për parapet ballkoni e shkalle. 

· të kontrollojnë nivelimin e bazës ku do të ndërtohet muri i parapetit të ballkonit dhe shkallës me instrumentet niveluese. 

· të lidhin shufrat e hekurit për kollonetat me fitilat e nxjerrë nga soleta ose rampa e shkallës, sipas kushteve teknike 

· të shtrojnë llaçin e vendosin tullat me vrima 8cm të radhës  së parë, midis kollonatave duke respektuar spangon e jashtme. 

· të ndërtojnë murin në lartësi 90 cm duke mbuluar e pastruar fugat, si dhe duke kontrolluar me instrumentet matëse e niveluese. 

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për ndërtimin e murit të tullës për parapet ballkoni e shkalle.
· të sistemojnë vendin e punës pas ndërtimit të murit të tullës për parapet ballkoni e shkalle.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 3


	Nxënësit ndërtojnë kanalet e tymit e ventilimit në mure tulle.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të kanaleve të tymit e ventilimit në mure tulle.

· të kontrollojnë nivelimin e bazës ku do të ndërtohet muri i kanalit të tymit e ventilimit, duke përdorur instrumentet niveluese. 
· të vendosin një ose disa shabllone për vrimat, sipas skicës.
· të shtrojnë llaçin dhe vendosin tullat e radhës së parë përreth një ose disa shablloneve për vrimat, duke përdorur skuadër e nivelë.
· të lidhin  spangot nga ana e jashtme e murit.
· të  shtrojnë llaçin dhe vendosin tullat e radhës së dytë deri në gjatësinë e duhur, sipas skicës, duke përdorur skuadër, plumbçe e nivelë. 
· të ndërtojnë murin në lartësi me disa radhë, duke mbuluar e pastruar fugat, si dhe duke kontrolluar me skuadër, plumbçe, nivelë e spango.
· të heqin shabllonin nga vrimat në kohën e duhur.
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për ndërtimin e kanaleve të tymit e ventilimit në mure tulle.

· të sistemojnë vendin e punës pas ndërtimit të kanaleve të tymit e ventilimit në mure tulle.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 4


	Nxënësit ndërtojnë korniza arkitektonike në mur tulle dhe puseta me mur tulle.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të kornizave arkitektonike në mure tulle. 

· të kontrollojnë kuotën ku do të ndërtohet korniza arkitektonike, duke përdorur instrumentet matëse e niveluese. 

· të vendosin shabllonin e kornizës arkitektonike, sipas skicës duke respektuar konfiguracionin në prerje.

· të shtrojnë llaçin dhe vendosin tullat e radhës së parë  sipas shabllonit në drejtimin gjatësor dhe në prerjen tërthore të kornizës arkitektonike, duke përdorur instrumentet matëse e niveluese e spango. 

· të shtrojnë llaçin dhe vendosin tullat e radhës së dytë  sipas shabllonit në drejtimin gjatësor dhe në prerjen tërthore të kornizës arkitektonike, duke mbuluar fugat e përdorur instrumentet matëse e niveluese e spango. 

· të përpunojnë fugat sipas skicës.

· të shtrojnë llaçin dhe vendosin tullat e radhës së parë duke kontrolluar pozicionin  e pusetës sipas projektit dhe duke përdorur skuadër e nivelë. 

· të lidhin  spangot nga ana e jashtme e murit në të dy drejtimet.

· të ndërtojnë radhën e dytë të dy drejtimeve pingule duke respektuar spangot dhe kontrolluar me skuadër, plumbçe dhe nivelë.

· të vendosin tubat në pozicionin dhe kuotën e përcaktuar në skicë.

· të ndërtojnë murin e pusetës në lartësinë sipas skicës  me disa radhë duke mbuluar fugat dhe pastruar ato si dhe duke kontrolluar me skuadër, plumbçe, nivelë e spango.
· të heqin shabllonin në kohën e duhur.

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për ndërtimin e kornizave arkitektonike në mure tulle.

· të sistemojnë vendin e punës pas ndërtimit të kornizave arkitektonike në mure tulle.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 5


	Nxënësit realizojnë shtresën e dytë dhe shtresën e tretë të suvatimit (finon) të tavanit, murit të brendshëm dhe të jashtëm.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punës për formimin e fashaturave në tavane e mure.

· të përgatisin vendin dhe mjetet e punës për spërkatjen me spruco sipas kërkesave teknike. 

· të përzgjedhin materialet për spërkatjen me spruco sipas kërkesave teknike. 

· të përcaktojnë raportin e përzierjes së përbërësve të llaçit të çimentos sipas tabelave përkatëse.

· të përziejnë me krahë përbërësit e llaçit të çimentos sipas kërkesave teknike.

· të spërkatin me spruco sipërfaqet e tavaneve dhe mureve me krahë.

· të përziejnë me makineri përbërësit e llaçit të çimentos, sipas kërkesave teknike.

· të spërkatin me spruco sipërfaqet e tavaneve dhe mureve me makineri sipas kërkesave teknike.

· të vendosin takot për fashaturat në tavane duke kontrolluar horizontalitetin me mastar-nivelë. 

· të mbushin fashaturat sipas nivelimit të takove në tavane duke kontrolluar me mastar-nivelë. 

· të vendosin takot për fashaturat në mure duke kontrolluar vertikalitetin me mastar-nivelë e plumbçe. 

· të mbushin fashaturat sipas nivelimit të takove në mure duke kontrolluar vertikalitetin me me mastar-nivelë e plumbçe. 

· të mbushin me shtresën e dytë të suvatimit me llaç të përzier tavanet e muret me vegla dore, sipas kushteve teknike të zbatimit. 

· të mbushin me shtresën e dytë të suvatimit me llaç të përzier, tavanet e muret me makineri, sipas kushteve teknike të zbatimit.  

· të nivelojnë me mastar-nivelë shtresën e dytë të suvatimit sipas fashaturave e kushteve teknike të zbatimit

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për formimin e fashaturave në tavane e mure.

· të përziejnë finon e gatshme deri në konsistencën e duhur. 

· të hedhin finon në tavane e mure me vegla dore, sipas kushteve teknike të zbatimit.  

· të fërkojnë finon me vegla dore, sipas kushteve teknike të zbatimit.  

· të sistemojnë vendin e punës pas formimit të fashaturave në tavane e mure.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli

	
	

	RM 6


	Nxënësit suvatojnë shpatullat e dyer-dritareve, fashaturat, dorën e dytë dhe finon e mureve të fasadës

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë suvatimit të shpatullave të dyer-dritareve (ose këndeve të mureve). 

· të vendosin dhe fiksojnë me ganxha mastarët kufizues të niveluar (ose profilet) me mastar-nivelë vertikalisht ose horizontalisht në këndin 90°. 

· të hedhin shtresën e dytë të suvatimit të shpatullave të dyer-dritareve (ose këndeve të mureve) me vegla dore duke kontrolluar me mastar-nivelë vertikalisht ose horizontalisht dhe me skuadër këndin 90°.
· të heqin ganxhat nga mastarët e shpatullave të dyer-dritareve pas ngurtësimit të llaçit.

· të hedhin finon në shpatullat e dyer-dritareve (ose këndet e mureve) me vegla dore, sipas kushteve teknike të zbatimit

· të fërkojnë finon të shpatullave me vegla dore sipas kushteve teknike të zbatimit.
· të vendosin dhe fiksojnë skelat e gatshme me konstruksionin mbajtës, duke respektuar kushtet teknike të zbatimit.

· të kontrollojnë rrafshet e mureve të fasadës me instrumente matëse- niveluese dhe spango.

· të pastrojnë muret e fasadës nga mbeturinat që pengojnë suvatimin duke ruajtur rrafshtësinë e duhur. 

· të riparojnë defektet e mundshme të mureve të fasadës duke respektuar kushtet teknike të zbatimit.

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për suvatimin e shpatullave të dyer-dritareve (ose këndeve të mureve). 

· të sistemojnë vendin e punës pas suvatimit të shpatullave të dyer-dritareve (ose këndeve të mureve).  
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 7


	Nxënësit kryejnë llogaritje të thjeshta ekonomike të punimit të muraturës e suvatimit të brendshëm e të jashtëm. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të njehsojnë kostot në punimet e muraturës, suvatimeve të  brendshme e të jashtme të mureve të fasadave dhe tavaneve të ballkoneve, si dhe përbërësit e kostove, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë preventivin e materialeve dhe koston e tyre, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore, etj), sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë kostot e tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj), sipas manualit përkatës.

· të llogaritin detyrimet fiskale në bisneset e vogla për punime të  muratures  e suvatimeve, sipas formularëve përkatës.

· të llogaritin të ardhurat dhe fitimin në një bisnes të vogël për punime të suvatimeve të jashtme.
Instrumentet e vlerësimit:

· Pyetje-përgjigje me gojë

· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në repartin e ndërtimit ose në objekt ndërtimi. 

· Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve për ndertimin e mureve , suvatimin e brendshem  e jashtëm të mureve të fasadës.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për ndertimin e mureve  suvatimin e  brendshem e te jashtëm të mureve të fasadës, si dhe për përdorimin e mjeteve e makinerive dhe instrumenteve matëse e niveluese.

· Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje të thjeshta ekonomike në lidhje me punimin e muratures  suvatimit .
· Instruktori i praktikës duhet të mbikqyrë respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe të mirëmbajtjes së mjeteve e makinerive dhe instrumenteve matëse e niveluese.

· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike, të përdorimit të   mjeteve e makinerive të punës,  për realizimn e  muratures e suvatimit, si dhe të llogaritjeve të thjeshta ekonomike. 


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedis pune ndërtimi ose objekt ndërtimi

· Mjetet, instrumentet matëse e niveluese

· Kompleti i veshjes së muratorit

· Materialet murature e për suvatim

· Skela të gatshme

· Pankarta për punimin e muratures e suvatimit 

· Skica të gatshme për zbatimin e punimit të muratures e suvatimit. 

· Projekte zbatimi.

· Pajisje kancelarie.

· Makina llogaritëse dore.

· Manualet e preventivimit dhe për koston e punimeve
· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit që lidhet me punimet  e  muratures e  suvatimit të jashtëm (kodi i punës, legjislacioni fiskal).

· Modele të dokumetacionit financiar dhe fiskal.



2. Moduli “Punime shtrimi dyshemeje dhe veshje muresh në mjedise të brendshme dhe të jashtme”
Drejtimi:     Ndërtim

Profili:         Mirëmbajtje ndërtesash
Niveli:          III i KSHK 

Klasa:          12                              

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME SHTRIMI DYSHEMEJE DHE VESHJE MURESH NE MJEDISE TE BRENDSHME DHE TE JASHTME

	M-02-1311-16

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në shtrimin e  dyshemeve të kateve të ndërtesës, nivelimin e dyshemeve, veshjes së mureve  të brendshme dhe të jashtme si dhe të llogaritjeve të thjeshta ekonomike lidhur me këto punime.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	69 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK.




	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	
	RM 1


	Nxënësit kryejnë procese përgatitore për shtrimin e nënshtresave të dyshemeve të katit përdhe e  bodrumit 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

·  të theksojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit për shtrimin e nënshtresave të dyshemeve të katit përdhe dhe bodrumit si dhe për nivelimin e dyshemeve.
· të përgatisin mjetet e punës së vizatimit që nevojiten për skicimin e detajev të nënshtresave të dyshemeve të katit përdhe dhe bodrumit si dhe të nivelimit të dyshemeve. 

· të interpretojnë dhe skicojnë detaje të nënshtresave të dyshemesë së katit përdhe sipas fletës së projektit dhe kushteve teknike të zbatimit.

· të interpretojnë dhe skicojnë detaje të nënshtresave të dyshemesë`së bodrumit, sipas fletës së projektit dhe kushteve teknike të zbatimit.

· të interpretojnë dhe skicojnë detaje të nivelimit të dyshemeve sipas fletës së projektit dhe kushteve teknike të zbatimit.
·  të kontrollojnë kuotën sipas fletës së projektit ku do të shtrohen nënshtresat e dyshemesë së katit përdhe duke përdorur instrumentet matëse e niveluese. 
· të caktojnë  dhe vendosin udhëzuesit për trashësisë e shtresës së dheut të ngjeshur sipas kushteve teknike të zbatimit. 
· të hedhin, lagin dhe ngjeshin shtresën e dheut të hedhur sipas kushteve teknike të zbatimit. 
· të shtrojnë dhe ngjeshin shtresën e zhavorrit sipas kushteve teknike të zbatimit. 
· të shtrojnë dhe rrafshojnë shtresën e betonit të varfër

· të përgatisin vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të përcaktojnë radhën e punës sipas kushteve teknike të zbatimit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2


	Nxënësit shtrojnë nënshtresat e dyshemesë së bodrumit që përmbytet dhe atij që nuk përmbytet 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të nënshtresave të dyshemesë së bodrumit që nuk përmbytet.
· të kontrollojnë kuotën sipas fletës së projektit ku do të ndërtohen nënshtresat e dyshemesë së bodrumit që nuk përmbytet duke përdorur instrumentet matëse e niveluese.
· të pastrojnë dhe lagin dyshemenë e pllakës së themelit sipas kushteve teknike të zbatimit.  
· të shtrojnë dhe rrafshojnë shtresën e llustrës së çimentos sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të shtrojnë shtresën hidroizoluese sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të shtrojnë dhe rrafshojnë shtresën e dytë të betonit sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për ndërtimin e nënshtresave të dyshemesë së bodrumit që nuk përmbytet.
· të sistemojnë vendin e punës pas mbarimit të ndërtimit të nënshtresave të dyshemesë së bodrumit që nuk përmbytet.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	
	RM 3


	Nxënësit kryejnë procese përgatitore për nivelimin dhe shtrimin e dyshemeve monolite / prej betoni.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të theksojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit për shtrimin e dyshemeve monolite me: beton, llustër çimentoje dhe llustër granili. 

· të përgatisin mjetet e punës së vizatimit që nevojiten për skicimin e shtrimit të dyshemeve monolite me: beton, llustër çimentoje dhe llustër granili.

· të skicojnë fragmente të shtrimit të dyshemeve monolite me: beton, llustër çimentoje dhe llustër granili sipas planimetrisë së dhënë.

· të përgatisin vendin e punës dhe  përzgjedhin mjetet e punës  që nevojiten sipas kushteve teknike të zbatimit. 

· të përcaktojnë radhën e punës, sipas kushteve teknike të zbatimit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 4


	Nxënësit shtrojnë dysheme monolite me llustër çimentoje dhe llustër granili.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë shtrimit të dyshemesë monolite me llustër çimentoje dhe llustër granili.

· të pastrojnë dhe lagin shtresë niveluese pas ngurtësimit sipas kushteve teknike të zbatimit.
· të përgatisin llaçin e çimentos dhe llaçin e granilit me makineri sipas recepturave të dhëna.
· të vendosin listelat drejtuese mbi dhtresën niveluese sipas skicës së dhënë dhe duke kontrolluar nivelimin e tyre me instrumente matëse e niveluese .
· të shtrojnë llustrën e çimentos dhe granilit me makineri ndërmjet listelave në drejtimin e caktuar duke niveluar me mastar-nivelë.
· të heqin listelat dhe të mbushin fugat në kohën e duhur sipas kërkesave teknike.
· të përpunojnë në kohën e duhur sipërfaqen e përfunduar të llustrës së çimentos sipas kërkesave të projektit.
· të përpunojnë me makineri në kohën e duhur sipërfaqen e përfunduar të llustrës së granilit deri sa të dalë tekstura e kokrrizave sipas kërkesave të projektit.  
· të mirëmbajnë pas shtrimit shtresën e llustrës së çimentos dhe granilit sipas kushteve teknike të zbatimit.
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës dhe makinerinë për shtrimin e dyshemesë monolite me llustër çimentoje dhe granili.

· të sistemojnë vendin e punës pas shtrimit të dyshemesë monolite me llustër çimentoje dhe granili.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli




	
	RM 5


	Nxënësit kryejnë proçese përgatitore për shtrimin e dyshemeve me copa (me fuga), me pllaka qeramike e graniti në mjedise të brendshme dhe sanitare.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit për shtrimin e dyshemeve me copa (me fuga) qeramike dhe graniti në mjedise të brendshme, si me: pllaka çimentoje, granili, mermeri e mozaike me copa mermeri, pllaka qeramike, graniti e të pragjeve të dyerve, si dhe për shtrimin e mjediseve sanitare.
· të përgatisin mjetet e punës së vizatimit që i nevojiten për skicimin e fragmenteve të shtrimit të dyshemeve me copa (me fuga) qeramike dhe graniti në mjediset e brendshme.

· të interpretojnë skica të gatshme për shtrimin e dyshemeve me copa (me fuga) qeramike dhe graniti në mjediset e brendshme me mënyra të ndryshme shtrimi bazuar në kërkesat arkitektonike.
· të llogaritin e skicojnë sipas përmasave të dyshemesë numrin e radhëve dhe konfiguracionin e pllakave për mënyra të ndryshme shtrimi.

· të përgatisin vendin e punës sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të përgatisin dhe përzgjedhin mjetet dhe materialet e punës që nevojiten.

· të përcaktojnë radhën e punës sipas kushteve teknike të zbatimit për secilin punim.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	  RM 6
	Nxënësit shtrojnë dyshemenë me pllaka, veshjen me pllaka dhe bazamakët e shkallës. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shtrimit të dyshemesë me pllaka çimentoje, granili, mermeri e mozaike me copa mermeri. 
· të kontrollojnë këndet e drejta të sipërfaqes së dyshemesë me instrumente matëse, skuadër e spango për dy diagonalet.

· të pastrojnë dhe lagin shtresën niveluese pas ngurtësimit të saj sipas kushteve teknike.
· të përgatitin me makineri llaçin e çimentos sipas recepturave të dhëna.

· të fiksojnë pllakat udhëzuese në katër qoshet duke kontrolluar nivelimin e tyre me mastar-nivelë në shenjën e kuotës së përfunduar të dyshemesë dhe të vendosin spangon për drejtim.

· të përgatisin mjetet e punës së vizatimit që i nevojiten për skicimin e fragmenteve të veshjes me pllaka të mjediseve të brendshme.

· të interpretojnë skica të gatshme për veshjen me pllaka të: mureve të mjediseve sanitare, bazamakëve të shkallës, davancaleve, shpatullave të dyer-dritareve dhe shtyllave sipas mënyrave të veshjes dhe kërkesave arkitektonike.
· të llogaritin e skicojnë sipas përmasave të sipërfaqeve të murit numrin e radhëve dhe konfiguracionin e pllakave

· të shtrojnë shtresën e llaçit dhe të vendosin pllakat e të dy radhëve të para pingule duke kontrolluar çdo pllakë me mjete matëse e niveluese.

· të shtrojnë shtresën e llaçit dhe të vendosin pllakat e radhëve të tjera duke kontrolluar nivelimin e tyre me mjete matëse e niveluese si dhe fugat në dy drejtimet pingule.

· të shtrojnë shtresën e llaçit dhe të vendosin pragjet e gatshme të dyerve duke kontrolluar nivelimin me mastar-nivelë.

· të plotësojnë sipërfaqet e paplotësuara me pllaka të prera çimentoje, granili, mermeri e mozaike me copa mermeri, duke kontrolluar nivelimin me mastar-nivelë.

· të vendosin në kohën e duhur plintusat e gatshëm duke kontrolluar me mjete matëse e niveluese.

· të pastrojnë fugat, të hedhin bojakën e çimentos deri sa të plotësohet çdo boshllëk i fugave dhe të pastrojnë sipërfaqen e shtruar dhe të plintusave sipas kërkesave teknike. 

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës dhe makinerinë e përgatitjes së llaçit, për shtrimin e dyshemesë me pllaka çimentoje, granili, mermeri e mozaike me copa mermeri.
·  të sistemojnë vendin e punës pas shtrimit të   

       dyshemesë me pllaka çimentoje, granili, mermeri e   

       mozaike me copa mermeri. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	
	RM 7
	Nxënësit kryejnë procese përgatitore për veshjen e fasadave (dekorative) me pllaka graniti, qeramike e teserina. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të rikujtojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së veshjes së fasadave (dekorative) me pllaka graniti, qeramike e teserina.

· të interpretojnë dhe skicojnë fragmente të veshjes së fasadave (dekorative) me pllaka graniti, qeramike e teserina me mënyra të ndryshme sipas kërkesave arkitektonike të projektit.

· të fiksojnë skelën e gatshme me konstruksionin e ndërtesës dhe vendosin rrjetës mbrojtëse sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të përzgjedhin materialet, veglat dhe pajisjet e punës për veshjen e fasadave (dekorative) me pllaka graniti, qeramike e teserina.

· të përgatitin vendin, mjetet dhe materialet e punës sipas kërkesave teknike.  

· të përcaktojnë radhën e punës sipas kërkesave teknike.
 Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli 


	RM 8


	Nxënësit kryejnë llogaritje të thjeshta ekonomike të punimeve të shtrimit te dyshemese e veshjeve te mureve. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të njehsojnë kostot në punimetshtrimit te dyshemeve  e veshjes (dekorative), si dhe përbërësit e kostove, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë preventivin e materialeve dhe koston e tyre, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore, etj.), sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë kostot e tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.), sipas manualit përkatës.

· të llogaritin detyrimet fiskale për punime të shtrimit  e veshjes sipas formularëve përkatës.

·  të llogaritin të ardhurat dhe fitimin në një bisnes  të vogël për punime shtrimit e të veshjes 
Instrumentet e vlerësimit: 

· Pyetje-përgjigje me gojë

· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në repartin e ndërtimit dhe në objekt ndërtimi. 

· Instruktori i praktikës duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve të shtrimit të nënshtresave dhe nivelimit të dyshemeve.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për shtrimin e nënshtresave dhe nivelimit të dyshemeve, si dhe për përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.

· Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike të punimeve të nënshtresave dhe nivelimit të dyshemeve.

· Instruktori i praktikës duhet të mbikqyrë respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.

· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi

 i shkallës së arritjes së shprehive praktike, të përdorimit të   mjeteve të punës për realizimin e shtrimit të nënshtresave dhe nivelimit të dyshemeve, si dhe të llogaritjeve të thjeshta ekonomike.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedis pune ndërtimi.

· Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.

· Makineri për përgatitjen dhe hedhjen e materialit mbushës për nivelim.

· Kompleti i veshjes së muratorit.

· Materialet për nënshtresat dhe nivelimin e dyshemeve.

· Materiale hidroizoluese.

· Pankarta për për punimet e shtrimit të nënshtresave dhe nivelimit të dyshemeve.

· Skica të gatshme për zbatimin e punimeve të shtrimit të nënshtresave dhe nivelimit të dyshemeve.

· Projekte zbatimi.

· Pajisje kancelarie.

· Makina llogaritëse dore.

· Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos.
· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit që lidhet me punimet e shtrimit të nënshtresave dhe nivelimit të dyshemeve (kodi i punës, legjislacioni fiskal).

· Modele të dokumetacionit financiar dhe fiskal.




3. Moduli “Punime patinimi e bojatisje në mjedise të brendshme dhe të jashtme” 

Drejtimi:     Ndërtim 

Profili:         Mirëmbajtje ndërtesash
Niveli:          III i KSHK  

Klasa:          12                              

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME  PATINIMI DHE BOJATISJEJE NE MJEDISE TE BRENDSHME DHE TE JASHTME


	M-02-1312-16

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në realizimin e patinimit të mureve e tavaneve, si dhe të bojatisjes së mureve, tavaneve e sipërfaqeve  te brendëshme dhe të jashtme



	Kohëzgjatja e modulit


	
	69 orë

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK.



	 Rezultatet e të mësuarit (RM) 
procedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësit kryejnë punime patinimi. 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së  mjedisit gjatë kryerjes së punimeve të patinimit të mureve e tavaneve. 

· të përzgjedhin materialet, veglat dhe pajisjet e punës, sipas vendit të patinimit (mure ose tavane) dhe kërkesave teknike.

· të vendosin skelën e gatshme sipas mjedisit (mure ose tavane) dhe lartësisë që patinohet.

· të përgatitin sipërfaqen për patinim duke krijuar rrafshtësinë dhe ashpërsinë e duhur.

· të përgatisin dhe shtrojnë materialin patinues në sipërfaqe duke respektuar kushtet teknike të zbatimit të patinimit (kohën).

· të fërkojnë sipërfaqen e patinuar me pajisjen smeriluese duke respektuar kushtet teknike të zbatimit të patinimit.

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për patinimin e mureve e tavaneve.
· të sistemojnë vendin e punës pas kryerjes së punimeve të patinimit të mureve e tavaneve.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2 
	Nxënësit kryejnë punime të bojatisjes. 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së  mjedisit gjatë kryerjes së punimeve të bojatisjes së mureve, tavaneve dhe sipërfaqeve të tjera prej druri e metali. 

· të përzgjedhin materialet, veglat dhe pajisjet e punës sipas llojit të sipërfaqes që do të lyhet. 

· të përgatitin bojën për lyerjen e sipërfaqeve të suvatuara/patinuara, sipas kërkesës dhe katalogut me kompjuter.

· të realizojnë lyerjen e sipërfaqeve të suvatuara/patinuara me astar (prajmer), sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të realizojnë lyerjen  e murit dhe tavanit me bojën e përgatitur sipas kushteve teknike të zbatimit. 

· të përgatitin bojën për lyerjen e sipërfaqeve prej druri e metali, duke zbatuar raportin me tretësat.

·  të realizojnë lyerjen e sipërfaqeve prej druri e metali, sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës së kryerjes së punimeve të bojatisjes së mureve, tavaneve dhe sipërfaqeve të tjera prej druri e metali.

· të sistemojnë vendin e punës pas kryerjes së punimeve të bojatisjes së mureve, tavaneve dhe sipërfaqeve të tjera prej druri e metali.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3


	Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike të punimeve të patinimit dhe të bojatisjes. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të njehsojnë kostot në punimet e patinimit dhe të bojatisjes së mureve e tavaneve dhe të sipërfaqeve prej druri e metali, si dhe përbërësit e kostove, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë preventivin e materialeve dhe koston e tyre, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore, etj.), sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë kostot e tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.), sipas manualit përkatës.

· të llogaritin detyrimet fiskale në bisneset e vogla për punime të patinimit dhe të bojatisjes së mureve e tavaneve dhe të sipërfaqeve prej druri e metali, sipas formularëve përkatës.

· të llogaritin të ardhurat dhe fitimin në një bisnes të vogël për punime të patinimit dhe të bojatisjes së mureve e tavaneve dhe të sipërfaqeve prej druri e metali.
Instrumentet e vlerësimit: 

· Pyetje-përgjigje me gojë

· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në repartin e ndërtimit ose në objekt ndërtimi. 

· Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve për patinimin e mureve e tavaneve, si dhe të bojatisjes së mureve, tavaneve e sipërfaqeve prej druri e metali. 

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për patinimin e të mureve e tavaneve, si dhe  bojatisjen e mureve, tavaneve dhe të sipërfaqeve prej druri e metali si dhe për përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve perkatëse.

· Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje të thjeshta ekonomike lidhur me punimet e patinimit të mureve e tavaneve, si dhe  të bojatisjes së mureve, tavaneve e të sipërfaqeve prej druri e metali. 

· Instruktori i praktikës duhet të mbikqyrë respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së mjeteve dhe pajisjeve përkatëse.

· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike, të përdorimit të   mjeteve të punës për realizimin e patinimit të mureve e tavaneve dhe bojatisjes së mureve e tavaneve dhe sipërfaqeve prej druri e metali, si dhe të llogaritjeve të thjeshta ekonomike.   


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedis pune ndërtimi ose objekt ndërtimi 

· Mjetet dhe pajisjet përkatëse për lyerje dhe patinim

· Kompleti i veshjes së specialistit për lyerje e patinim

· Materialet për lyerje e patinim

· Skela të gatshme dhe shkallë

· Katalogë për bojërat.

· Pajisje kancelarie.

· Makina llogaritëse dore.

· Manualet e preventivimit dhe për koston e punimeve

· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit që lidhet me punimet e patinimit dhe të bojatisjes (kodi i punës, legjislacioni fiskal).

· Modele të dokumetacionit financiar dhe fiskal.



4. Moduli “Punime për mirëmbajtjen e ndërtesave”
Drejtimi:     Ndërtim

Profili:         Mirëmbajtje ndërtesash
Niveli:          III i KSHK  

Klasa:          12                              

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	          PUNIME PER MIREMBAJTJEN E  NDERTESAVE 

	M-02-1313-16

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në të kryejnë punime riparimi të mirëmbajtjes së ndërtesave

	Kohëzgjatja e modulit


	
	66 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK .



	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	
	RM 1


	Nxënësit kryejnë punime riparimi e hidroizolimi të tarracës dhe ullukëve. 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të theksojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit për riparimin e hidroizolimit të tarracës e riparimin e ullukëve.

· të shqepin sipërfaqen e dëmtuar të hidroizolimit si dhe të heqin kasetën ujëmbledhëse e ullukët e dëmtuar

·  të vendosin kasetën ujëmbledhëse dhe ullukët

· të pastrojnë e riparojnë llustrën nën hidroizolim.

· të lyejnë me prajmer e të ngjisin shtresat e guajnes në zonën që riparohet.

· të përgatisin vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të përcaktojnë radhën e punës sipas kushteve teknike të zbatimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2


	Nxënësit riparojnë mur tulle në lidhje në formë e trashësi të ndryshme. 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit të mureve të tullës me trashësi e lidhje të ndryshme

· të ndertojnë skelen e gatshme e te lidhin spangot për të ruajtur drejtimin e murit

· të  pregatisin e të shtrojnë llaçin , të vendosin tullat në pjesën e dëmtuar 

· të respektojnë trashësine dhe lidhjet( LT+) sipas murit ekzistues

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për ndërtimin e murit të tullës në formë “LT+”.
· të sistemojnë vendin e punës pas mbarimit të murit të tullës në lidhje në formë “LT+”
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3


	Nxënësit riparojnë suvatimin e mureve në mjedise të përbashkëta, tavanin e kafazit  të shkallëve.
 Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit te suvatimeve në mure e tavane në ambjentet e përbashkëta

· të vendosin skelat e gatëshme

· të prishin e të pastrojnë zonën e suvatimit të dëmtuar. 

· të lagin murin ose tavanin  e  ta spërkasin me spruco zonën që do riparohet 

· të vendosin takot e të mbushin fashaturat me llac të përzier në mure e tavane

· të mbushin shtresën e dytë të suvatimit me llac të përzier në mure

· të mbushin  shtresën e dytë të suvatimit me llaç të përzier, në tavane e mure me vegla dore.

· të mbushin  shtresën e dytë të suvatimit me llaç të përzier, në tavane e mure me makineri.

· të nivelojnë  shtresën e dytë të suvatimit të tavaneve e mureve.

·  të përziejnë  finon e gatshme.

· të hedhine finon në tavane e mure me vegla dore. 

· të fërkojnë finon me vegla dore në tavane e mure

· të pastrojnë e mirëmbajnë mjetet e punës për riparimin e suvatimit

· të sistemojnë vendin e punës pas riparimit të suvatimit në tavane e mure
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 4


	Nxënësit riparojnë bazamakë të shkallëve davancale të parapeteve të tarracës dhe të daljeve në tarracë.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit te bazamakëve të shkallës e davancaleve të parapeteve

·  të heqin bazamakët e davancalet e parapeteve të dëmtuara. 

· të pastrojnë nivelojnë e lagin shtresën niveluese nën bazamak 

·  të përgatisin me makineri  llaçin e çimentos.

·  të fiksojnë pllakat udhëzuese në katër qoshet e sipërfaqes dhe  të vendosin  spangot.

·  të shtrojnë  shtresën e llaçit dhe vendosin  bazamakun e ri 

·  të shtrojnë  shtresën e llaçit dhe vendosin  davancalet e reja

· të pastrojnë  fugat, hedhin  bojakun e çimentos si dhe të pastrojnë  sipërfaqen e shtruar
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për riparimin e bazamakëve dhe davancaleve.
· të sistemojnë vendin e punës pas riparimit të bazamakëve e davancaleve  
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 5


	Nxënësit riparojnë dysheme, trotuarë dhe oborr në 

në ambjente të përbashkëta

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit për riparimin e dyshemeve në ambjente të përbashkëta
· të heqin  pllakat e dëmtuara nga dyshemeja
· të pastrojnë e nivelojnë  shtresën se llustrës nën pllaka 
· të kontrollojnë  këndet e drejta të sipërfaqes së dyshemesë.
· të pastrojnë  dhe lagin shtresën niveluese.
· të përgatisin  me makineri  llaçin e çimentos.
· të fiksojnë  pllakat udhëzuese në katër qoshet e sipërfaqes dhe të  vendosin e spangot
· të shtrojnë  shtresën e llaçit dhe  të vendosin pllakat në  të dy radhët e para pingule.
· të shtrojnë   shtresën e llaçit dhe te  vendosin pllakat në  radhët e tjera.
· të plotësojnë   sipërfaqet  e  paplotësuara me pllaka të prera çimentoje, granili, mermeri e mozaike me copa mermeri.
· të pastrojne  fugat, hedhin  bojakën e çimentos dhe të pastrojnë   sipërfaqen  e shtruar
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë   mjetet e punës për riparimin e dyshemeve në ambjente të përbashkëta.
· të  sistemojnë   vendin  e  punës pas riparimit të  dyshemeve  në ambjente të përbashkëta. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
 

	RM 6


	Nxënësit riparojnë  trotuare dhe oborr në mjediset e përbashkëta

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimin teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë  riparimit të trotuarëve dhe oborrit

· të heqin pllakat e dëmtuara të trotuarëve

· të nivelojnë dhe ti japin  pjerrësinë e duhur shtresës nën pllaka

· të vendosin  pllakat e trotuarit dhe të bëjnë vibrimin e tyre

· të shtrojnë rërën për mbushjen e fugave
· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për riparimin e trotuarëve dhe oborrit në mjedise të përbashkëta 
· të sistemojnë vendin e punës pas riparimit të trotuarëvë dhe oborreve në mjediset e përbashkëta.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 7
	Nxënësit kryejnë punime për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimeve

· të kontrollojnë dhe evidentojnë difektet e rrjedhjet në rakorderitë të cilat janë pjesë e rrjetit

· të shtrëngojnë rakorderitë e rrjetit

· të zëvëndësojne premistopët apo guarnicionet e rubinetave

· të zevëndësojne unazat e mbylljes prej gome apo guarnicionet e galexhanteve

· të pastrojnë periodikisht pusetat e kanalizimeve

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve.

· të sistemojnë vendin e punës pas punimeve për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve
 Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 8

	Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike të punimeve të mirëmbajtjes në ndërtesë
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të njehsojnë kostot në punimet e riparimeve të hidroizolimit në tarracë riparimit të mureve, suvatimeve  shtrimit me pllaka  etj......të ndërtesave, si dhe përbërësit e kostove, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë preventivin e materialeve dhe koston e tyre, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore, etj.), sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë kostot e tjera (transport dhe makineri), sipas manualit përkatës.

· të llogaritin detyrimet fiskale në bisneset e vogla të punimeve të riparimeve e mirëmbajtjes së ndërtesave, sipas formularëve përkatës.

· të llogaritin të ardhurat dhe fitimin në një bisnes të vogël për punime të  mirëmbajtjes e riparimeve në ndërtesë 
Instrumentet e vlerësimit:

· Pyetje-përgjigje me gojë

· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në repartin e ndërtimit 

· Instruktori i praktikës duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve të riparimit të hidroizolimit të tarracës ullukëve,mureve ,suvatimeve ,riparimit të bazamakëve e davancaleve, riparimit të dyshemeve ,trotuareve,oborreve të shtruar etj 

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për realizimin e punimeve të rnirëmbajtjes e riparimeve si dhe për përdorimin e mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.

· Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike të punimeve të mirëmbajtjes e riparimeve në ndërtesa.

· Instruktori i praktikës duhet të mbikqyrë respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së mjeteve dhe instrumenteve matëse e niveluese.

· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi

 i shkallës së arritjes së shprehive praktike, të përdorimit të   mjeteve të punës për realizimin e punimeve të mirëmbajtjes e riparimeve në ndërtesa si dhe të llogaritjeve të thjeshta ekonomike. 




	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedis pune ndërtimi.

· Mjetet, instrumentet matëse e niveluese.

· Kompleti i veshjes së punës

· Materialet për hidroizolim tarrace,  muraturë ,suvatime e materiale për shtrim dyshemeje

· Skela të gatshme.

· Pajisje kancelarie.

· Makina llogaritëse dore.

· Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos.
· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit që lidhet me punimet e hidroizolimit  murit me tulla ,suvatimeve ,e shtrimit me pllaka (kodi i punës, legjislacioni fiskal).

· Modele të dokumetacionit financiar dhe fiskal.



5. Moduli “Punime elektrike dhe hidraulike në mirëmbajtjen e ndërtesave.”

Drejtimi:     Ndërtim

Profili:         Mirëmbajtje ndërtesash
Niveli:          III i KSHK 

Klasa:          12                              

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME ELEKTRIKE DHE HIDRAULIKE NE MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE

	M-24-1314-16

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në instalimet e plota të projektit në fushën elektrike dhe hidraulike.Mënyrën e montimit të sistemeve elektrike dhe hidraulike si dhe të pajisjeve që përdoren në këto sisteme.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	84 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	
	RM 1


	Nxënësit kryejnë  lidhjet e rezistencave në seri, paralel dhe të kombinuar, me veglat përkatëse.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë udhëzimet për rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit për matjet e rrymës, tensionit, rezistencës në një qark elektrik.
·  të njohin veglat e punës, që gjatë përdorimit të garantojnë mbrojtjen e jetës së njeriut nga goditjet e rrymës elektrike.
· të njohin  kompletin e pincave, kacavidave, aparatit testues Tester ose AVometër.
· të zbatojnë proçedurat e kontrollit, e të përzgjedhë  pajisjet kontrolluese
· të përzgjedhin dhe të përgatitin veglat e punës, aparaturat përkatëse për lidhjet në rrjet.

· të interpretojnë  skemat për lidhje në seri, paralele  dhe skemave elektrike të kombinuara.
· të kryejnë lidhjen e rezistencave në një qark në lidhjen në paralel, të kombinuar 
· të kryejnë simulimin e gabimeve
· të pastrojnë dhe të mirëmbajë veglat e punës, aparaturat
· të sistemojnë  vendin e punës pas përdorimit të qarqeve
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2


	 Nxënësi instalon dhe kontrollon impiantin e dritës në të  gjitha ambjentet
 Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të përzgjedhin drejt mjetet dhe pajisjet për realizimin e instalimit të ndriçimit

· të hartojnë preventivin për materialet që nevojiten  

· të vizatojnë saktë skemën funksionale të instalimit të ndriçimit 
·  të vizatojnë saktë skemën e montimit 

· të realizojnë montimin e skemës sipas standarteve 
· të kontrollojnë skemën me dhe pa tension 

· të korrigjojnë gabimet e ndryshme që mund të ndodhin  të përgatitin faturën për shërbimin e kryer 

· të komunikojnë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me klientin 

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit 

· të pastrojnë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3


	Nxënësit ndërtojnë sistemin e tokëzimit, përçuesin e tokëzimit, përçuesin mbrojtës, sistemin e kamerave, ashensorit.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë aplikimit praktik në impiante dhe sisteme elektrike.
· të përcaktojnë  efikasitetin e tokëzuesit në varësi të të dhënave të terrenit.
· të përdorin tokëzuesit prej celiku, rrufepritësin, antenat.

· të njihen me impiantet e transformimit, të shpëndarjes së ndriçimit dhe ndërtimeve civile, izolantët, tubat mbrojtës.

· të njihen me efektet e tensionit, rrymës kur trupi i njeriut bie në kontakt me ato.

· të përdorin rezistencat e tokëzimit jo më shume se 4 om.

· të shmangin kontaktet aksidentale nëpëmjet përdorimit të automatit ndërprerës diferencial.

· të njohin  mbrojtjen magneto-termike dhe diferenciale.

· të njohin llojet e ndriçimeve, starter, llampat fluoreshente  dhe të projektojnë  ndricimin.

· të njohin sistemin e funksionimit të kamerave, ashensorit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	
	RM 4

	Nxënësit  shpjegojnë parimin e punës të tubave fleksibël, renditjen dhe klasifikimin e tyre, rakorderitë e rrjetit dhe të shkarkimeve
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të përkufizojnë tubat e përkulshëm si edhe teknikën e instalimit të tyre, gjatë montimit të pajisjeve sanitare, si dhe të pajisjeve të ndryshme, si: pompa, bojlere, depozita.
· të interpretojnë presionin që trasmetojnë tubat e përkulshëm, normal dhe të lartë. 

· të interpretojnë  përbërjen e tubave dhe rakorderitë lidhëse të tyre. 

· të përkufizojnë rakorderitë

· të përshkruajnë ndërtimin e tyre.

· të shpjegojnë se cilat janë përmasat më të përdorshme të rakorderive.

· të klasifikojnë rakorderitë e rrjetit të shkarkimeve
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	
	RM 5

	Nxënësit  njihen me veglat e punës së hidraulikut dhe proceset e punës që kryhen me to.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të përcaktojnë llojet e aparaturave që i duhen për të realizuar matjet e presionit hidrostatik. 

· të përcaktojnë forcat që veprojnë në lëngje.

· të interpretojnë dhe skicojnë presionin hidrostatik manometrik dhe atë të zbrazëtisë.

· të interpretojnë materialet bazë dhe ato ndihmëse që i duhen për instalime hidarulike.

· të përcaktojnë radhën e punës sipas kushteve teknike. 

· të shpjegojnë mënyrat e montimit të lavamanit

· të shpjegojnë format e  vaskës, kasetës murale.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli



	
	
	RM 6

	Nxënësit njihen me përdorimin e armaturave dhe pajisjeve hidrosanitare. 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të shpjegojnë funksionin e reduktorit të presionit.

· të dallojnë veglat nga pajisjet e hidraulikut.

· të demostrojnë prerjen me presë dore.

· të demostrojnë prerjen me sharrë.

· të demostrojnë procesin e prerjes me tubprerës (taliatub).

· të demostrojnë procesin e limimit.

· të demostrojnë formimin e filetave.

· të renditin elementet kryesore të filetës.

· të shpjegojnë ndërtimin e madrevidhave.

· të llogarisin gjatësinë e filetës

· të përkufizojnë armaturat e pajisjeve matëse si manometër, termometër, hidrantet e brendshme dhe të jashtme.

· të shpjegojnë funksionin e ujëmatësit, mishelatorët

· të rendisin karakteristikat e aparaturave 

· të shpjegojnë mënyrat e montimit të  lavamanit, lavapjatit 

· të shpjegojnë format e vaskës, kasetës murale.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në repartin e ndërtimit dhe objektin e ndërtimit

· Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve elektrike dhe hidraulike

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për punime elektrike dhe hidraulike në ndërtesë  

· Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje të thjeshta ekonomike në lidhje me punime elektrike/hidraulike në ndërtesë

· Instruktori i praktikës duhet të mbikqyrë respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së mjeteve të kryerjes së proceseve dhe instrumenteve aplikues.

· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi

 i shkallës së arritjes së shprehive praktike, të përdorimit të   mjeteve të punës për  punime elektrike dhe  hidraulike, si dhe të llogaritjeve të thjeshta ekonomike.  


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis pune ndërtimi ose objekt ndërtimi

· Mjetet e punës për punimet elektrike dhe hidraulike , dhe aparaturat përkatëse për këto punime

· Kompleti i pajisjeve të hidraulikut si dhe materialet e praktikës rakorderi të ndryshme, tuba të profileve të ndryshëm  paisje hidrosanitare, etj 

· Kompleti i pajisjeve të veglave të elektricistit kacavida, indikatorë pinca aparatura matëse të rrymës

· Pankarta për punime elektrike dhe hidraulike  dhe sigurinë e punës me këto pajisje.

· Projekte zbatimi si dhe udhëzimet për të tilla pajisje,

· Pajisje kancelarie.

· Makina llogaritëse dore.

· Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos


X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të 

     detyruar

1. Moduli “Punime konstruksionesh prej betoni e betoni të armuar”
Drejtimi:     Ndërtim

Profili:         Mirëmbajtje ndërtesash
Niveli:          III i KSHK   

Klasa:          12                              

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME KONSTRUKSIONESH PREJ BETONI E BETONI TË ARMUAR

	M-02-1315-16

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në punimin e kallëpit të elementeve të thjeshtë prej betoni e betoni të armuar si dhe lidhjen e shufrave të hekurit betonimin e dizarmimin e këtyre elementëve.



	Kohëzgjatja e modulit
	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK .



	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	
	RM 1


	Nxënësit kryejnë procese përpunimi të lëndës së drurit me vegla dore për konstruksione e kallëpe.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit për përpunimin e lëndës së drurit me vegla dore për konstruksione e kallëpe.

· të përzgjedhin dhe përgatitin veglat e dorës për përpunimin e lëndës së drurit për konstruksione e kallëpe.
· të matin, shënojnë dhe sharrojnë dërrasën për kallëpe duke përdorur mjetet matëse e shënuese.
· të skuadrojnë lëndën e drurit për binarë duke kontrolluar këndet e drejta dhe rrafshtësinë e faqeve.

· të interpretojnë skica të gatshme për lidhje me kllapa dhe të formojnë një kllapë.

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë veglat e dorës dhe mjetet e punës për përpunimin e lëndës së drurit për konstruksione e kallëpe
· të sistemojnë vendin e punës pas përpunimit të lëndës së drurit për konstruksione e kallëpe.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2


	Nxënësit ndërtojnë kallëpin e murit prej betoni të armuar. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të kallëpit të murit prej betoni të armuar.  

· të kontrollojnë kuotën, aksin sipas modinave dhe përmasën sipas ndarjes nga aksi të caktuar në fletën e projektit të trashësisë së murit prej betoni të armuar duke përdorur instrumentet matëse e niveluese, spango dhe plumbçe. 

· të matin, shënojnë përmasat e elementeve (faqeve, binarëve, distancatorëve dhe përforcuesve) të kallëpit të murit prej betoni të armuar sipas skicës së bërë në madhësi reale, si dhe t’i presin ato. 

· të vendosin skelën e gatshme me nivele sipas lartësisë së murit. 

· të montojnë binarët e të dy faqeve sipas drejtimit të spangove, ta përforcojnë kallëpin duke kontrolluar vertikalitetin e tyre me mastar-nivelë dhe plumbçe sipas skicës së bërë në madhësi reale 

· të veshin faqen (ose panelet) e njërës anë e më pas të anës tjetër pas vendosjes së armaturës së hekurit dhe ta përforcojnë atë me distancatorët duke kontrolluar vertikalitetin e faqeve me mastar-nivelë dhe plumbçe. 

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për ndërtimin e kallëpit të murit prej betoni të armuar.
· të sistemojnë vendin e punës pas ndërtimit të kallëpit të murit prej betoni të armuar.
 Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3


	Nxënësit ndërtojnë kallëpin e shtyllës prej betoni të armuar. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të kallëpit të shtyllës prej betoni të armuar.

· të kontrollojnë kuotën e fillimit të shtyllës prej betoni të armuar (kuota e mbaruar e plintit dhe ndërkatit) me instrumente gjeodezike sipas fletës së projektit.  

· të kontrollojnë, matin dhe shënojnë akset me shënimin e tyre referues  dhe përmasat sipas ndarjes nga akset të caktuara në fletën e projektit duke përdorur instrumentet gjeodezike, matëse e niveluese, spango dhe plumbçe. 

· të matin e shënojnë përmasat e elementeve (faqeve, qaforeve dhe përforcuesve) të kallëpit të murit prej betoni të armuar sipas skicës së bërë në madhësi reale, si dhe t’i presin ato.

· të vendosin skelën e gatshme me nivele sipas lartësisë së shtyllës.  

· të montojnë faqet dy e nga dy duke kontrolluar këndin e drejtë me skuadër.

· të montojnë dy faqet e bashkuara dy e nga dy të shtyllës prej betoni të armuar midis tyre me qaforet pas vendosjes së armaturës së hekurit dhe ta përforcojnë atë duke kontrolluar akset sipas fletës së projektit dhe vertikalitetin e faqeve me instrumente gjeodezike,  mastar-nivelë dhe plumbçe. 

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për ndërtimin e kallëpit të shtyllës prej betoni të armuar.
· të sistemojnë vendin e punës pas ndërtimit të kallëpit të shtyllës prej betoni të armuar. 
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 4


	Nxënësit ndërtojnë kallëpin e trarit të veçuar prej betoni të armuar. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të kallëpit të trarit prej betoni të armuar.  

· të kontrollojnë, matin dhe shënojnë kuotën e fundit dhe gjerësinë e trarit të veçuar prej betoni të armuar me mjete shënuese, matese e niveluese sipas fletës së projektit.

· të matin, shënojnë dhe presin elementet (fundin, faqet, përforcuesit) e  kallëpit të trarit të veçuar prej betoni të armuar sipas skicës së bërë në madhësi reale.

· të vendosin skelat mbajtëse (kryqet) të gatshme me hapin e duhur dhe të bëjnë kontraventimet e tyre.  

· të montojnë fundin e trarit të veçuar me skelat mbajtëse (kryqet) duke kontrolluar nivelimin me mastar-nivelë. 

· të montojnë faqet  anësore (fjankot) të mbështetura në skelat mbajtëse (kryqet) me fundin e trarit duke i përforcuar  dhe kontrolluar vertikalitetin  me mastar-nivelë. 

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për ndërtimin e kallëpit të trarit të veçuar prej betoni të armuar.
· të sistemojnë vendin e punës pas ndërtimit të kallëpit të trarit të veçuar prej betoni të armuar. 
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 5
	Nxënësit kryejnë procese përgatitore për punime hekurkthimi 
për mur dhe shtyllë prej betoni të armuar.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së 
mjedisit për punime hekurkthimi për mur dhe shtyllë prej betoni të armuar.

· të përgatisin mjetet e punës së vizatimit që i nevojiten
 për skicimin e armaturës së hekurit për mur dhe shtyllë prej 
betoni të armuar.

· të interpretojnë skica të gatshme të murit dhe shtyllës 
· për armaturën e hekurit të tyre.

· të skicojnë armaturën e hekurit për mur dhe shtyllë prej betoni të armuar sipas fletës projektit konstruktiv të tyre.

· të fiksojnë skelat e gatshme me nivele sipas lartësisë së murit dhe shtyllës sipas kushteve teknike të zbatimit.

· të përgatisin dhe përzgjedhin mjetet dhe materialet e punës që nevojiten.

· të përcaktojnë radhën e punës sipas kushteve teknike të 
zbatimit për murin dhe shtyllën prej betoni të armuar.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 6


	Nxënësit kryejnë punime hekurkthimi për murin e dizarmimi për të gjithë elementët e konstruksionit prej betoni të armuar.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve të hekurkthimit për murin prej betoni të armuar.  

· të matin, shënojnë dhe presin shufrat e hekurit për skarat sipas fletës konstruktive të murit prej betoni të  armuar.

· të drejtojnë, matin, shënojnë, presin dhe kthejnë shufrat e hekurit për stafat e hapura sipas fletës konstruktive të murit prej betoni të  armuar.

· të lidhin shufra e hekurit të dy skarave sipas fletës konstruktive të murit prej betoni të  armuar.

· të vendosin vertikalisht skarat duke e fiksuar njërën me faqen e vendosur më parë të kallëpit, t’i lidhin midis tyre me stafat e hapura sipas kushteve teknike të zbatimit

· të fiksojnë tejpërtej distancatorët metalikë pas vendosjes së faqes së dytë të kallëpit të murit.

· të pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës për punime hekurkthimi për murin prej betoni të armuar.  
· të sistemojnë vendin e punës pas punimeve të hekurkthimit për murin prej betoni të armuar. 
 Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 7


	Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për punime betonimi, hekurkthimi e dizarmimi të konstruksionit me skelet prej betoni të armuar. 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të njehsojnë kostot në punime betonimi,  hekurkthimi  dhe dizarmimi të konstruksionit me skelet prej betoni të armuar, si dhe përbërësit e kostove, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë preventivin e materialeve dhe koston e tyre, sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore, etj.), sipas manualit përkatës.

· të njehsojnë kostot e tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.), sipas manualit përkatës.

· të llogaritin detyrimet fiskale në punime betonimi  hekurkthimi dhe dizarmimi të konstruksionit me skelet prej betoni të armuar, sipas formularëve përkatës.

· të llogaritin të ardhurat dhe fitimin në një bisnes të vogël për punime betonimi hekurkthimi dhe dizarmimi të konstruksionit me skelet prej betoni të armuar.
Instrumentet e vlerësimit:

· Pyetje-përgjigje me gojë

· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në repartin e ndërtimit dhe objekt ndërtimi

· Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve në punime betonimi hekurkthimi dhe dizarmimi të konstruksionit me skelet prej betoni të armuar.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për punime betonimi hekurkthimi dhe dizarmimi të konstruksionit me skelet prej betoni të armuar, si dhe për përdorimin e mjeteve të betonistit dhe instrumenteve matëse e niveluese. 

· Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje të thjeshta ekonomike në lidhje me punime betonimi  hekurkthimi dhe dizarmimi konstruksionit me skelet prej betoni të armuar 

· Instruktori i praktikës duhet të mbikqyrë respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së mjeteve të betonistit dhe instrumenteve matëse e niveluese.

· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi

 i shkallës së arritjes së shprehive praktike, të përdorimit të   mjeteve të punës për punime betonimi hekurkthimi  dhe dizarmimi të konstruksionit me skelet prej betoni të armuar, si dhe të llogaritjeve të thjeshta ekonomike.  


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedis pune ndërtimi ose objekt ndërtimi

· Mjetet e punës së betonistit dhe instrumentet matëse e niveluese

· Betonierë, kubikë

· Materiale inerte, çimento, ujë

· Pasqyra të gatshme për markat e betonit

· Kompleti i veshjes së betonistit

· Skelë e gatshme

· Lug i gatshëm

· Pankarta për punime betonimi dhe dizarmimi konstruksionit me skelet prej betoni të armuar.

· Projekte zbatimi me fletë konstruktive

· Pajisje kancelarie.

· Makina llogaritëse dore.

· Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos 
· Përmbledhje e legjislacionit në fushën e ndërtimit që lidhet me punime betonimi hekurkthimit  dhe dizarmimit te konstruksionit me skelet prej betoni të armuar (kodi i punës, legjislacioni fiskal).

· Modele të dokumetacionit financiar dhe fiskal.



2. Moduli “Punime eletroteknike dhe mekanike në ndërtesa”

Drejtimi:     Ndërtim

Profili:         Mirëmbajtje ndërtesash
Niveli:          III i KSHK
Klasa:          12                              

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME ELEKTROTEKNIKE DHE MEKANIKE NE NDERTESA

	M-24-1316-16

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit në instalimet e plota të projektit në fushën elektrotenike dhe mekanike, mënyrën e montimit të sistemeve përkatëse  si dhe të pajisjeve që përdoren në këto sisteme.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Ndërtim”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	
	RM 1


	Nxënësit njihen me paketat elektroteknike të ashensorit, kamerave etj.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të zbatojnë  rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit për përdorimin e ashensorit dhe kamerave, 
· të njohin  parimet e punës së ashensorit dhe kamerave, si edhe veglave të punës ,që të garantojnë mbrojtjen e jetës së njeriut nga goditjet e rrymës elektrike.
· të njohin normat teknike të impianteve elektroteknike
· të tregojnë proçedurat e kontrollit, dhe të përzgjedhin  pajisjet kontrolluese.
· të përzgjedhin dhe të përgatisin veglat  e punës dhe aparaturat përkatëse për riparimin e ashesorit.

· të kryejnë simulimin e gabimeve
· të pastrojnë dhe të mirëmbajnë veglat e punës, aparaturat
· të sistemojnë vendin e punës pas përfundimit të punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2


	Nxënësit përdorin udhëzimet paralajmëruese të sigurisë në punë, gjeneratorin dhe UPS-të
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të kryejnë një kontroll pamor para vënies në punë të pajisjeve, për dëmtimet mekanike.
· të tregojnë kujdes gjatë qëndrimit stabël të pajisjes.

· të tregojnë kujdes gjatë vlerësimit të vlerave të matjes.  

· të kryejnë matje tensioni dhe kontroll tensioni.

· të përdorin mjetet matëse dhe rezultatet e matjes për pajisjen kontrolluese, indikatorin e tensionit, multimetrin.

· të vendosin  skelën e gatshme për përdorim në lartësi. 

· të gjykojnë mbi pjesët përbërëse të gjeneratorit dhe defektet që lidhen me të.

· të shpjegojnë  punën e UPS-së dhe defektet që mund ti shkaktohen.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3


	Nxënësit njihen me sistemin e ngrohjes dhe ventilimit, si dhe me rrjetin e instalimeve përkatëse, sistemin e kamerave, ashensorit.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

· të identifikojnë probleme të ndryshme që lidhen me instalimin e ngrohjes e ftohjes.
· të konstatojnë defektet e mundshme të elektropompave  të furnizimit me ujë

· të demonstrojnë njohuri të instalimit të tyre dhe rradhën e punës

· të përcaktojnë vendodhjen e sistemit të impiantit të ngrohjes, ashensorit dhe elektrompompës, si dhe  skemat e funksionimit të tyre 

· të shmangin kontaktet aksidentale nëpëmjet përdorimit të automatit ndërprerës diferencial.

· të njohë  mbrojtjen magneto-termike dhe diferenciale.

· të njohë llojet e ndriçimeve, starter, llampat fluoreshente etj, si dhe të kryejë projektimin e ndricimit.

· të njohë sistemin e funksionimit të kamerave dhe ashensorit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	
	RM 4


	Nxënësit  shpjegojnë parimin e punës të tubave fleksibël, renditjen dhe klasifikimin e tyre, rakorderitë e rrjetit dhe të shkarkimeve, si dhe ventilimit.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësit duhet të jenë të aftë:

·  të demostrojnë tubat e përkulshëm si edhe teknikën e instalimit të tyre, gjatë montimit të pajisjeve sanitare, si dhe të pajisjeve të ndryshme, si: pompa, bojlere, depozita.
· të interpretojnë presionin që trasmetojnë tubat e përkulshëm, normal dhe të lartë. 

· të interpretojnë  përbërjen e tubave dhe rakorderitë lidhëse të tyre. 

· të përkufizojnë rakorderitë

· të përshkruajnë ndërtimin e tyre.

· të shpjegojnë se cilat janë përmasat më të përdorshme të rakorderive.

· të klasifikojnë rakorderitë e rrjetit të shkarkimeve dhe të ventilimit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në repartin e ndërtimit dhe objektin e ndërtimit

· Instruktori i praktikës, duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve elektronike dhe mekanike.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për punime elektronike të paketave të ashensorëve, punimit të pompave, rezervuarve, elektromotorëve të garazhdeve si dhe për përdorimin e mjeteve matëse  apartaurave instaluese etj.

· Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje të thjeshta ekonomike në lidhje me punime  elektronike dhe mekanike të paketave të sipërcituara.

· Instruktori i praktikës duhet të mbikqyrë respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së mjeteve të kryerjes së proceseve dhe instrumenteve aplikues.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi

 i shkallës së arritjes së shprehive praktike, të përdorimit të   mjeteve të punës për  të tillat punime elektroteknike dhe mekanike, si dhe të llogaritjeve të thjeshta ekonomike.  


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedis pune ndërtimi ose objekt ndërtimi
· Mjetet e punës për punimet elektroteknike, dhe aparaturat përkatëse për punimet elektroteknike dhe mekanike. 

· Kompleti i pajisjeve të veglave kacavida, matravida, celësa

· Pankarta për punime elektronike dhe mekanike dhe sigurinë e punës me këto pajisje.

· Projekte zbatimi si dhe udhëzimet për të tilla pajisje,

· Pajisje kancelarie.

· Makina llogaritëse dore.

· Manualet e preventivimit dhe zbërthimit të kostos
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