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IV. Udhëzime për planin mësimor

V. Udhëzime për  procesin mësimor.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit në profilin “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK,

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

IX. Përshkruesit e moduleve të detyruara të praktikës profesionale.

X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar.

I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Mekanik”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK, tё drejtimit “Mekanik”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me punimet në sektorin e metalurgjisë dhe të fonderisë . Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;

· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;

· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;

· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;

· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;

· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;

· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Metalurgji dhe fonderi” niveli II, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:

- kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK;

- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.

- nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.

Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit në profilin “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  

· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.

· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.

· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.

· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.

· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.

· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.

· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.

· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.

· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.

· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK. 

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin e II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:

· Të interpretojë dhe të përgatitë dokumentacionin teknik për punimet që kryhen në metalurgji dhe fonderi. 

· Të përgatisë vizatimet dhe skicat e punës së modeleve, arkave të zemrave, formave dhe zemrave, që përdoren në prodhimin e detaleve me derdhje.

· Të projektojë procesin teknologjik të prodhimit të modeleve, arkave të zemrave, formave dhe zemrave, që përdoren në prodhimin e detaleve me derdhje

· Të përzgjedhë dhe përdorë veglat, pajisjet, makinat, instrumentet dhe materialet e duhura për punimet në metalurgji dhe fonderi

· Të kryejë matjet dhe kontrollet që përdoren për kryerjen e punimeve në metalurgji dhe fonderi.

· Të kryejë proceset e punës për prodhimin e çelikut.

· Të kryejë proceset e punës për prodhimin e ferrolidhjeve.

· Të kryejë proceset e punës për prodhimin e prokateve dhe profileve.

· Të kryejë proceset e punës për prodhimin e modeleve dhe arkave të zemrave.

· Të kryejë proceset e punës për prodhimin e formave dhe zemrave.
· Të kryejë proceset e punës për prodhimin e kokilieve të detaleve të thjeshta.

· Të kryejë proceset e punës për shkrirjen e gizës dhe mbushjen e formave.

· Të kryejë proceset e punës për shkrirjen e metaleve me ngjyra dhe mbushjen e kokileve.

· Të tregojë kujdesin e duhur dhe të mirëmbajë vendin, mjetet dhe materialet e punës që përdoren në metalurgji dhe fonderi

· Të zbatojë standardet e profesionit të metalurgut dhe fonditorit.

· Të komunikojë me etikën e duhur në kuadrin e veprimtarisë profesionale.
· Të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK.
Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës në ndёrmarrje industriale dhe reparte tё ndryshme që kryejnë punime dhe prodhime nё sektorёt e metalurgjisё dhe tё fonderisё. Gjithashtu, me përvojë pune të mëtejshme, nxёnёsi mund të krijojë bisnesin e tij në kёta sektorё tё ekonomisё.
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV i KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Mekanik”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes. 

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Metalurgji  dhe fonderi”, niveli III i KSHK
	Plani mësimor për profilin mësimor “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK

	Nr
	Kodi


	Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/

vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)
	8/9

(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi 
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)

	5
	
	Matematikë 
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet  
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                            
	7 (238)

	1
	L-17-157-20
	Bazat e sipërmarrjes
	2

	2
	L-31-366-15
	Bazat e metalurgjisë 
	2

	3
	L-31-367-15
	Bazat e fonderisë 
	3

	C.
	
	Module të detyruara të praktikës profesionale   

                                                                     (Gjithsej)
	12

(408)

	1
	M-31-1147-15
	Prodhimi i çelikut 
	33

	2
	M-31-1148-15
	Prodhimi i ferrolidhjeve
	33

	3
	M-31-1149-15
	Prodhimi i prokateve dhe profileve
	54

	4
	M-31-1150-15
	Pёrgatitja e modelit dhe e arkës sё zemrёs
	84

	5
	M-31-1151-15
	Përgatitja e formës dhe e zemrёs sё njё detali tё thjeshtё
	33

	6
	M-31-1152-15
	Përgatitja e furrës vertikale për shkrirjen e gizёs dhe mbushja e formave
	69

	7
	M-31-1153-15
	Përgatitja e kokiles së njё detali tё thjeshtё 
	69

	8
	M-31-1154-15
	Përgatitja e furrës për shkrirjen e metalit me ngjyrё dhe mbushja e kokiles
	33

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                         (Gjithsej)                                                        
	3

(102)

	1
	M-31-1155-15
	Prodhimi i bakrit
	51

	2
	M-31-1156-15
	Përgatitja e modelit me dru
	51

	3
	M-31-1157-15
	Përgatitja e arkës së zemrës me dru
	51

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1020/

1054)


IV. Udhëzime për planin mësimor

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:

Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime)

Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).

Një orë mësimore zgjat 45 minuta.

Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:

· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASR).

· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.

E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.

Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.

Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.

Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilin profesional “Metalurgji dhe fonderi”. Krijimi i mundёsive pёr tё realizuar njё pjesё tё praktikave mёsimore nё mjediset e punёs sё ndёrmarrjeve metalurgjike dhe tё reparteve tё fonderisё nё rajon, do tё ndikonte fuqimisht nё formimin e kompetencave tё plota profesionale tё nxёnёsve.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre.
VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.

Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 

a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;

b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e makinave metalpunuese, dhe u jepet certifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III të KSHK.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Metalurgji dhe fonderi”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Certifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë: 

a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.

b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:

- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;

- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK. 

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-20).  Kl. 12 – 68  orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror

· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve

· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse

· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme

· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.

· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme

· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore

· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup

· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore

· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore

· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj.

· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme

· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes

· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale

· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre

· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.

· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve

· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 - 68 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë dhe sjellja sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	4 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	4 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	5 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve, tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë


2. Lënda “Bazat e metalurgjisë” (L-31-366-15).  Kl. 12 – 68  orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e metalurgjisë”, kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e metalurgjisë”, kl.12, nxënësit duhet:
· Të shpjegojnë rëndësinë e metalurgjisë pёr ekonominё e njё vendi.

· Të përshkruajnë karakteristikat e xeherorëve, të hekurit, fluseve dhe lëndëve djegëse.

· Të përshkruajnë proceset e coptimit, pasurimit dhe kokërzimit të xeherorëve.

· Të përshkruajnë ndërtimin e furrnaltës dhe pjesëve kryesore të saj.

· Të shpjegojnë procesin e shkrirjes në furrnaltë, proceset oksido-reduktuese.

· Të shpjegojnë procesin e formimit të gizës, zgjyrës dhe të gazeve në furrnaltë.

· Të shpjegojnë cilat janë prodhimet në furrnaltë dhe përbërjet kimike të tyre.

· Të shpjegojnë proceset e oksidimit në furrnaltë.

· Të përshkruajnë ajërngrohësat, gazpastruesit dhe praktikën përkatëse të punës.  

· Të shpjegojnë ç’është çeliku, klasifikimin e çeliqeve dhe mënyrat e prodhimit.

· Të përshkruajnë procesin e prodhimit të çelikut në konvertorët me fryrje oksigjeni.

· Të përshkruajnë mënyrat e tjera të përpunimit të gizës: OLP, kaldo, rrotor. 

· Të përshkruajnë ndërtimin e furrës elektrike për prodhimin e çelikut, elektrodat etj..

· Të përshkruajnë lëndët e para dhe ndihmëse për shkrirjen në furrat me hark.

· Të llogarisin ngarkesën për shkrirje në furrat elektrike.

· Të shpjegojnë teknologjinë e shkrirjes bazike në furrat elektrike me hark.

· Të përshkruajnë ndërtimin e furrave induktive, pajisjet, veshjet zjarrduruese etj.

· Të përshkruajnë teknologjinë e shkrirjes dhe procesin e derdhjes në furrat induktive.

· Të shpjegojnë procesin e derdhjes, mënyrat e derdhjes, format metalike dhe lingotat.

· Të shpjegojnë teknologjinë e derdhjes së pandërprerë.

· Të shpjegojnë elektrometalurgjinë e ferrolidhjeve.

· Të përshkruajnë ferrolidhjet dhe mënyrat e prodhimit të tyre.

· Të përshkruajnë ndërtimin e furrës për prodhimin e ferrolidhjeve.

· Të përshkruajnë ngarkesën për shkrirje në furrat elektrike.

· Të llogarisin ngarkesën për shkrirje.

· Të analizojnë proceset e prodhimit të ferrokromit me pak dhe me shumë karbon.

· Të analizojnë ferrosilicin dhe ferromanganin.

· Të shpjegojnë zhvillimin e metalurgjisë së metaleve me ngjyra dhe klasifikimin e metaleve me ngjyra.

· Të përshkruajnë bakrin, vetitë, përdorimin dhe xeherorët e bakrit.

· Të përshkruajnë shkrirjen e xeherorëve të bakrit në furrat vatërxhaketë.

· Të analizojnë produktet e shkrirjes në furrat vatërxhaketë.

· Të përshkruajnë konvertimin (besemerimin) e metalinave të bakrit.

· Të përshkruajnë procesin e rafinimit me zjarr të bakrit blister.

· Të përshkruajnë procesin e derdhjes së bakrit të rafinuar (prodhimin e anodave).

· Të përshkruajnë rafinimin elektrolitik të bakrit.

· Të përshkruajnë procesin e prodhimit të bakrit katodik (bakrit të pastër).

· Të përshkruajnë përpunimin e llumit anodik.

· Të përshkruajnë hidrometalurgjinë e nikel-kobaltit.

· Të përshkruajnë aluminin, lidhjet dhe prodhimin e tij.

· Të përshkruajnë mënyrat kryesore të përpunimit [lastik të metaleve.

· Të përshkruajnë procesin e cilindrimit gjatësor.

· Të analizojnë kapjen e metalit, parakalimin, prapambetjen dhe zgjerimin e metalit.

· Të analizojnë treguesit dhe koeficientet e shformimit të metalit.

· Të përshkruajnë makinat, cilindrat dhe sistemet e kalibrave.

· Të përshkruajnë produktet e cilindrimit: prokatet, profilet dhe tubat.

· Të përshkruajnë procesin e telëzimit dhe pajisjet telëzuese.

· Të përshkruajnë presimin, mënyrat dhe pajisjet e presimit.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e metalurgjisë”, kl.12 - 68 orë 

	Tema   1
	Hyrje në metalurgji
	  2 orë

	Tema   2
	Lëndët e para për prodhimin e gizës, përgatitja e tyre
	4 orë

	Tema   3
	Furrnalta për prodhimin e gizës, ndërtimi dhe impiantet ndihmëse të saj
	5 orë

	Tema   4
	Procesi i shkrirjes, proceset kimike, formimi i gizës dhe i produkteve të tjera të furrnaltës
	5 orë

	Tema   5
	Çeliku, klasifikimi i çeliqeve, mënyrat e prodhimit të tyre
	4 orë

	Tema   6
	Prodhimi i çelikut në konvertorët me fryrje oksigjeni. Mënyrat OLP, kaldo dh rotor të përpunimit të gizës
	5 orë

	Tema   7
	Furrat elektrike me hark për prodhimin e çelikut. Prodhimi i çelikut në furrat elektrike me hark
	5 orë

	Tema   8
	Furrat elektrike induktive. Prodhimi i çelikut në furrat induktive
	4 orë

	Tema   9
	Procesi i derdhjes së çelikut, mënyrat e derdhjes, format metalike, derdhja e pandërprerë e çelikut
	4 orë

	Tema   10
	Ferrolidhjet (ferrokromi, ferrosilici, ferronikeli dhe ferromangani), përdorimi i tyre.
	3 orë

	Tema   11
	Prodhimi dhe elektrometalurgjia e ferrolidhjeve
	4 orë

	Tema   12
	Klasifikimi i metaleve me ngjyra, metalurgjia e metaleve me ngjyra
	3 orë

	Tema   13
	Bakri, përdorimi, xeherorët e bakrit, prodhimi i bakrit blister
	5 orë

	Tema   14
	Procesi i rafinimit të bakrit, përpunimi i llumit anodik
	3 orë

	Tema   15
	Hidrometalurgjia e nikel-kobaltit
	3 orë

	Tema   16
	Alumini, lidhjet, prodhimi i aluminit
	4 orë

	Tema   17
	Përpunimi plastik i metaleve. Cilindrimi, telëzimi dhe presimi
	5 orë


3. Lënda “Bazat e fonderisë”, (L-31-367-15).  Kl. 12 – 102 orë 

· Synimet e lëndës “Bazat e fonderisë “,  kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e fonderisë“, klasa 12,  nxënësit duhet:

· Të shpjegojnë se ç`është fonderia, çfarë punimesh kryhen në këtë repart.

· Të shpjegojnë ç'janë format, përse shërbejnë ato.
· Të shpjegojnë ç'janë dherat, përse shërbejnë .
· Të përshkruajnë kush janë kriteret që duhet të plotësojnë dherat , si i klasifikojmë dherat .
· Të shpjegojnë ç`janë veglat dhe paisjet e fonderisë dhe për çfarë përdoren.
· Të përshkruajnë proçesin teknologjik të përgatitjes së formave me dorë.
· Të përshkruajnë proçesin teknologjik të përgatitjes së formave në tokë .
· Të përshkruajnë  proçesin teknologjik të përgatitjes së formave në kasa.
· Të përshkruajnë proçesin teknologjik të përgatitjes së formave në makina .
· Të shpjegojnë ç`janë modelet dhe zemrat.
· Të përshkruajnë proçesin teknologjik të përgatitjes së modeleve dhe arkave të zemrave.
· Të përshkruajnë furrën vertikale për derdhjen e gizës (kubilotin).
· Të përshkruajnë furrat elektrike, llojet dhe veçoritë e tyre.
· Të përshkruajnë proçesin e derdhjes në forma dheu , veçoritë e tyre.
· Të përshkruajnë  proçesin e derdhjes me metodat speciale .
· Të shpjegojnë metodikën e zgjedhjes së sistemit të derdhjes.
· Të shpjegojnë arsyet e difekteve të derdhjes dhe rrugët për eleminimin e tyre.
· Të përcaktojnë proçesin teknologjik të përgatitjes së një detali të thjeshtë .
· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës ”Bazat e fonderisë ”, kl. 12 – 102 orë

	Tema 1
	Hyrje, ç`është fonderia, njohuri të përgjithshme, skema e proçesit teknologjik të prodhimit të detaleve me anë të derdhjes.
	2 orë

	Tema 2
	Materialet për forma, provat e dherave.
	3 orë

	Tema 3
	Dherat për forma dhe klasifikimi i tyre.
	2 orë

	Tema 4
	Dherat për zemra, pudrat, bojërat dhe materialet ndihmëse.
	2 orë

	Tema 5
	Përgatitja e dherave për forma dhe zemra, përgatitja materialeve ndihmëse.
	3 orë

	Tema 6
	Modelet , njohuri të përgjithshme, ndërtimi i tyre, kriteret për projektimin e tyre.
	3 orë

	Tema 7
	Detyrë Nr.1: Përgatitja e vizatimit të një modeli për një detal të thjeshtë pa plan ndarës.
	3 orë

	Tema 8
	Detyrë Nr.2: Përgatitja e vizatimit të një modeli me plan ndarës.
	3 orë

	Tema 9
	Detyrë Nr.3: Përgatitja e vizatimit të një modeli me zemër.
	3 orë

	Tema 10
	Detyrë Nr.4: Përgatitja e vizatimit të një arke zemre.
	3 orë

	Tema 11
	Veglat dhe pajisjet për përgatitjen e formave.
	1 orë

	Tema 12
	Teknologjia e përgatitjes së formave me dorë, në tokë dhe në kasa.
	4 orë

	Tema 13
	Teknologjia e përgatitjes së formave me makina.
	2 orë

	Tema 14
	Teknologjia e përgatitjes së zemrave, tharja e tyre.Vendosja në forma.
	2 orë

	Tema 15
	Sistemi i derdhjes, përzgjedhja dhe llogaritja e tyre. Vendosja në forma.
	2 orë

	Tema 16
	Proçesi i derdhjes, kërkesat kundrejt metaleve për derdhje.
	3 orë

	Tema 17
	Llogaritja e ngarkesës për derdhje, materialet e furrës për derdhje gize.
	3 orë

	Tema 18
	Furrat vertikale për shkrirje ( kubiloti), ndërtimi dhe funksionimi.
	3 orë

	Tema 19
	Matja e temperaturave të metaleve të shkrira, instrumentat matës.
	2 orë

	Tema 20
	Derdhja në forma, veçoritë dhe rregullat e proçesit të derdhjes.
	3 orë

	Tema 21
	Furrat elektrike, llojet, ndërtimi, veçoritë  dhe finksionimi i tyre.
	3 orë

	Tema 22
	Derdhja e çelikut, veçoritë e derdhjes, kushtet e derdhjes pa difekte.
	3 orë

	Tema 23
	Derdhja e metaleve me ngjyra (alumini, bronzi etj), veçoritë dhe kërkesat e tyre.
	4 orë

	Tema 24
	Metodat speciale të derdhjeve, derdhja me kokile.
	3 orë

	Tema 25
	Derdhja centrifugale, veçoritë e saj.
	3 orë

	Tema 26
	Derdhja me oresion, veçoritë e saj.
	3 orë

	Tema 27
	Derdhja me modele të shkrishme, veçoritë e saj.
	3 orë

	Tema 28
	Derdhja në forma guackore dhe dhera ngurtësues.
	3 orë

	Tema 29
	Nxjerrja e derdhjeve nga forma, nxjerrja e zemrave, kontrolli i tyre. Pjekja e tyre.
	2 orë

	Tema 30
	Difektet e detaleve të derdhura, shkaqet, mënyrat e kontrollit dhe mënjanimi i tyre.
	3 orë

	Tema 31
	Rregullimi i difekteve në detalet e derdhura.
	2 orë

	Tema 32
	Detyrë kursi: Hartimi i proçesit teknologjik të një detali që përgatitet me anë të derdhjes.
	18 orë


IX. Përshkruesit e moduleve të detyruara të praktikës profesionale 
1. Moduli “Prodhimi i çelikut” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK 
Klasa:

12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PRODHIMI I ÇELIKUT

  
	M-31-1147-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që i aftëson nxënësit për të prodhuar çeliqe në konvertorët me fryrje oksigjeni dhe në furrat elektrike me hark.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	33 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen prodhimin e çelikut në konvertorët me fryrje oksigjeni.   

 Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të studjojë dokumentin teknik të dhënë nga përgjegjësi për markën dhe sasinë e çelikut që do të prodhohet.

· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës.
· të kontrollojë gjëndjen teknike të furrës dhe të pajisjeve ndihmëse të saj.
· të marrë ngarkesën e parë të gizës së shkrirë, të shoqëruar me fletë-analizën laboratorike të përbërjes kimike.

· të ngarkojë furrën me gizën e shkrirë.
· të vërë në veprim impiantin e fryrjes së oksigjenit.
· të ndjekë oksidimin e karbonit, squfurit, silicit etj. nëpërmjet analizave korente të materialit në furrë.
· të ndalojë procesin e fryrjes së oksigjenit, kur laboratori tregon markën e kërkuar të çelikut.
· të shkarkojë ngarkesën e çelikut të prodhuar në format metalike për prodhimin e lingotave të çelikut. të përsërisë procesin derisa të realizohet sasia e çelikut të kërkuar.
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të çelikut në konvertorёt me fryrje oksigjeni.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2
	Nxënësi kryen prodhimin e çelikut në furrat elektrike me hark.   

 Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të studjojë dokumentin teknik të dhënë nga përgjegjësi i repartit për markën dhe sasinë e çelikut që do të prodhohet.

· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës.
· të kontrollojë gjëndjen teknike të furrës dhe të pajisjeve ndihmëse të saj.
· të marrë ngarkesën e furrës (skrapit) dhe ta përgatisë atë për shkrirje.

· të ngarkojë furrën me materialin e përgatitur.
· të ndezë furrën dhe të mbikqyrë shkrirjen e ngarkesës.
· të marrë kampionin për analizën e përbërjes kimike të ngarkesës.
· të korigjojë përbërjen kimike të ngarkesës, duke shtuar ferrolidhje sipas markës së kërkuar.
· të fikë furrën, kur analiza tregon markësn e kërkuar.
· të shkarkojë ngarkesën e shkrirë në kovën e posaçme.
· të zbrazë metalin e shkrirë të kovës në kokilie, ku metali merr formën e lingotës.
· të përsërisë procesin derisa të realizohet sasia e çelikut të kërkuar.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të çelikut në furrat elektrike me hark.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartet e furrave me fryrje oksigjeni dhe furrave elektrike me hark.

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të prodhimit të çelikut në furra.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve për prodhimin e çeliqeve në konvertorë me fryrje oksigjeni dhe elektrike me hark, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës në prodhimin e çeliqeve.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës (repart i furrës me fryrje oksigjeni dhe furrës elektrike me hark).

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për kryerjen e procesit të prodhimit të çeliqeve.

· Lëndë e parë për prodhimin e çeliqeve (gizë e shkrirë, skrap).

· Dokumentacioni teknik për markën dhe sasinë e prodhimit të çeliqeve.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




2. Moduli “Prodhimi i ferrolidhjeve” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK 
Klasa:

12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PRODHIMI I FERROLIDHJEVE

  
	M-31-1148-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që i aftëson nxënësit për të prodhuar ferrolidhje në furrat elektrike.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	33 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi përgatit furrën elektrike me hark me fryrje ajri, për shkrirjen e ngarkesës për prodhimin e ferrokromit.   

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të studjojë dokumentin teknik të dhënë nga përgjegjësi i repartit për përmbajtjen kimike dhe sasinë e ferrokromit që do të prodhohet.

· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës.
· të kontrollojë gjëndjen teknike të furrës dhe të pajisjeve ndihmëse të saj.
· të marrë ngarkesën, të shoqëruar me fletë-analizën laboratorike të përbërjes kimike.

· të përgatisë ngarkesën duke kryer peshimin, ndarjen etj.

· të ngarkojë furrën me ngarkesën e përgatitur.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së ngarkesës së furrës për prodhimin e ferrokromit.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2
	Nxënësi kryen prodhimin e ferrokromit në furrën elektrike me hark me fryrje ajri.   

 Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të ndezë furrën dhe të mbikqyrë shkrirjen e ngarkesës.
· të marrë kampionin për analizën e përbërjes kimike të ngarkesës.
· të korigjojë përbërjen kimike të ngarkesës, duke shtuar ferrolidhje sipas kërkesës.
· të fikë furrën, kur analiza tregon përqindjen e kërkuar në ferrokromin e prodhuar.
· të shkarkojë ngarkesën e shkrirë në kovën e posaçme.
· të zbrazë metalin e shkrirë të kovës në kokilie, ku metali merr formën e lingotës.
· të përsërisë procesin derisa të realizohet sasia e kërkuar e prodhimit.
· të magazinojë prodhimin në vendin e caktuar.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të ferrokromit në furrat elektrike me hark me fryrje ajri.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartet e furrave elektrike me hark me fryrje ajri.

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të prodhimit të ferrokromit në furra.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve për prodhimin e ferrokromit në furrat elektrike me hark me fryrje ajri, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës në prodhimin e ferrokromit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës (repart i furrës elektrike me hark me fryrje ajri).

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për kryerjen e procesit të prodhimit të ferrokromit.

· Lëndë e parë për prodhimin e ferrokromit.

· Dokumentacioni teknik për përbërjen kimike dhe sasinë e prodhimit të ferrokromit.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




3. Moduli “Prodhimi i prokateve dhe profileve” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK 
Klasa:

12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PRODHIMI I PROKATEVE DHE PROFILEVE

  
	M-31-1149-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që i aftëson nxënësit për të prodhuar prokate dhe profile, me anën e procesit të cilindrimit në repartet e përpunimit plastik.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	54 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen ngarkimin e furrës me parafabrikate.   

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të studjojë dokumentin teknik të dhënë nga përgjegjësi i repartit për llojin dhe sasinë e prokatit ose profilit që do të prodhohet.

· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës.
· të kontrollojë gjëndjen teknike të furrës dhe të pajisjeve ndihmëse të saj.
· të marrë parafabrikatet nga magazina në bazë të fletë-porosisë për llojin dhe sasinë e kërkuar.

· të ngarkojë furrën me ngarkesën e përgatitur.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së ngarkesës së furrës për prodhimin e prokateve ose profileve.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2
	Nxënësi kryen prodhimin e prokatit ose profilit.   
Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të kontrollojë gjëndjen teknike të linjës së petëzimit të imët.

· të regjistrojë pajisjet të linjës sipas prokatit ose profilit të kërkuar. 

· të ndezë furrën.
· të mbikqyrë ngrohjen e materialit deri në temperaturën që kërkon procesi teknologjik.

· të nxjerrë dhe kalojë parafabrikatin në transportierin me rula.

· të kalojë parafabrikatin në procesin e cilindrimit përgatitor.

· të kalojë produktin e parapërgatitur në kafazin e petëzimit të imët me rula.

· të dërgojë produktin e gatshëm në repartin e ftohjes.

· të përsërisë procesin derisa të realizohet sasia e kërkuar e prokatit ose profilit.

· të fikë furrën.

· të dërgojë produktin e ftohur në repartin e ambalazhimit.

· të dërgojë produktin e ambalazhuar në magazinë
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të prokateve dhe profileve.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartet e petëzimit të imët.

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të prodhimit të prokateve dhe profileve.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve për prodhimin e prokateve dhe profileve, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës në prodhimin e prokateve dhe profileve.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës (repart i petëzimit të imët).

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për kryerjen e procesit të prodhimit të prokateve dhe profileve.

· Parafabrikate për prodhimin e prokateve dhe profileve.

· Dokumentacioni teknik për llojin dhe sasinë e prodhimit të prokateve dhe profileve.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




4. Moduli “Përgatitja e modelit dhe e arkës së zemrës” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK
Klasa:

12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PËRGATITJA E MODELIT DHE E ARKËS SË ZEMRËS


	M-31-1150-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit për të skicuar një model apo një arkë zemre dhe për të kryer punime axhusterie, tornerie dhe frezimi, për përgatitjen e modeleve dhe arkave të zemrave.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	84 orё mёsimore
 

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen punimet paraprake për përgatitjen e modelit dhe tё arkës së zemrës.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të analizojë skicën ose vizatimin e detalit për derdhje.

· të përpunojë skicën e modelit.

· të përpunojë skicën e arkës së zemrës.

· të përcaktojë planin ndarës të modelit.

· të përcaktojë shtesat e punimit mekanik dhe të tkurrjeve.

· të përzgjedh drejt instrumentat kontrollues.

· të përcaktojë mënyrën e vendosjes së modelit në kasë.

· të përcaktojë drejt rrugën teknologjike të punimeve.

· të përzgjedh drejt veglat dhe materialet e nevojshme per punimin mekanik.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punimin mekanik të përgatitjes së modelit të një detali të thjeshtë pa plan ndarës.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedh llojin e duhur tё gjysёmfabrikatit për përgatitjen e modelit.

· të përzgjedh drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedh drejt veglat dhe instrumentat prerёs.

· të përzgjedh drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat prerёs.

· të kryejë saktë punimin e tornimit.

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së tornimit.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë tornimit.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3 
	Nxënësi kryen punimin mekanik të përgatitjes së modelit të një detali të thjeshtë me plan ndarës.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedh llojin e duhur tё gjysёmfabrikatit për përgatitjen e modelit.

· të përzgjedh drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedh drejt veglat dhe instrumentat prerёs.

· të përzgjedh drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat prerёs.

· të kryejë saktë punimin e tornimit.

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së tornimit.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 4
	Nxënësi kryen punimin mekanik të përgatitjes së modelit të një detali të thjeshtë, me zemër.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedh llojin e duhur tё gjysёmfabrikatit për përgatitjen e modelit pёr detal tё thjeshtё (trup rrotullimi), me zemёr.

· të përzgjedh drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedh drejt veglat dhe instrumentat prerёs.

· të përzgjedh drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat prerёs.

· të kryejë saktë punimin e tornimit.

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së tornimit.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.

	RM 5 
	Nxënësi kryen punimin mekanik për përgatitjen e arkës së zemrës.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedhё drejt llojin e gjysёmfabrikatit për përgatitjen e arkës së zemrës.

· të përzgjedhё drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe instrumentat prerёs.

· të përzgjedhё drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat prerёs.

· të kryejë saktë punimin e tornimit.

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së tornimit.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë tornimit.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 6
	Nxënësi kryen punimet pёrfundimtare tё modelit dhe të arkës së zemrёs.
Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të analizojë gjendjen e sipёrfaqeve tё modelit dhe arkёs sё zemrёs pas pёrpunimit paraprak.

· të përzgjedhё drejt instrumentat kontrollues.

· të përzgjedh drejt veglat dhe materialet e nevojshme që duhen për stukimin dhe zmerilimin përfundimtar.

· të kryejë saktë proçesin e stukimit.

· të kryejë saktë zmerilimin përfundimtar.

· te kryejë saktë kontrollin e cilësisë së stukimit dhe zmerilimit përfundimtar.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë stukimit dhe zmerilimit përfundimtar.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin mekanik të shkollës ose në reparte e axhusterie ku pёrgatiten modele dhe arka zemre. 

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve të modeleve dhe arkave të zemrave.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e tërësisë së punimeve të një modeli dhe arke zemre, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me tërësinё e proceseve të punimit të modeleve dhe arkave të zemrave.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e tërësisë së proçeseve të punimit të modelit dhe arkës së zemrave.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës të përshtatshme për kryerjen e punimeve mekanike (tornimi, axhusterie).

· Detale që lejojnë realizimin komplet të proçesit teknologjik të punimit të modelit dhe arkës së zemrave.

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe kontrollin e cilësisë së përgatitjes së modeleve dhe arkës së zemrave.

· Materialet e nevojshme për të realizar përgatitjen e modeleve dhe arkës së zemrave.

· Skica dhe vizatime teknike (katallog) të detaleve dhe arkave të zemrës.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


5. Moduli “Përgatitja e formës dhe e zemrës së një detali të thjeshtë” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK
Klasa:

12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PËRGATITJA E FORMËS DHE E ZEMRËS SË NJË DETALI TË THJESHTË 


	M-31-1151-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të stampimit të formave të dheut dhe tё zemrave, për përftimin e detaleve tё thjeshtё me anë të derdhjes. 

 

	Kohëzgjatja e modulit


	
	33 orё mёsimore
 

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen punimet paraprake për përgatitjen e formës dhe të zemrës, për derdhjen e metalit.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të analizojë rrugën teknologjike të përgatitjes së formës dhe zemrës.

· të përzgjedhё drejt modelin përkatës.

· të përzgjedhe drejt arkën e zemrës përkatëse.

· të përcaktojë mënyrën e formimit.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe mjetet e punës për formim.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve paraprake.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punimet për përgatitjen e formës për derdhje. 

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përgatisë dheun për formim.

· të përzgjedhё sistemin e derdhjes.

· të vendosё sipas rradhës së kryerjes së formimit veglat dhe mjetet e punës.

· të kryejë saktë proçesin e formimit.

· të vendosë saktë zemrën.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të përgatitjes së formave.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3 
	Nxënësi kryen punimet për përgatitjen e zemrës për derdhje. 

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përgatisë dheun për përgatitjen e zemrve.

· të vendos sipas rradhës së kryerjes së formimit veglat dhe mjetet e punës.

· të kryejë saktë proçesin e formimit të zemrave.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të përgatitjes së zemrave.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e fonderisë së shkollës dhe/ose nё reparte fonderie tё rajonit. 

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve të përgatitjes së formave dhe zemrave.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e tërësisë së punimeve për përgatitjen e formave dhe të zemrave, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me tërësinё e proceseve të punimit të formave dhe të zemrave.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e tërësisë së proçeseve të punimit të formave dhe të zemrave.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës të përshtatshme për kryerjen e punimeve të formimit.

· Detale që lejojnë realizimin komplet të proçesit teknologjik të punimit të përgaatitjes së formave dhe zemrave.

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe kontrollin e cilësisë së përgatitjes së përgatitjes së formave dhe zemrave.

· Materialet e nevojshme për të realizar përgatitjen e formave dhe të zemrave.

· Skica dhe vizatime teknike (katallogё) të detaleve, formave dhe zemrave.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


6. Moduli “Përgatitja e furrës vertikale për shkrirjen e gizës dhe mbushja e formave” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK 
Klasa:

12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PËRGATITJA E FURRËS VERTIKALE PËR SHKRIRJEN E GIZËS DHE MBUSHJA E FORMAVE

	M-31-1152-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime në përgatitjen e furrës vertikale (kubiloti) për shkrirjen e gizës, si dhe pёr tё realizuar mbushjen e formave me metal të shkrirë, për realizimin e derdhjeve sipas kërkesave teknike.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	69 orё mёsimore
 

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen punimet paraprake për përgatitjen e furrës vertikale për shkrirjen e gizës dhe mbushjen e formave.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të analizojë rrugën teknologjike të përgatitjes së furrës për shkrirje dhe derdhjen e metalit në forma.

· të përcaktojë gjëndjen e furrës dhe të bëjë  riparimet e nevojshme (veshjen me material zjarrdurues) të saj.

· të përcaktojë saktë sasinë e nevojshme të gizës virxhine  për derdhje.

· të përcaktojë saktë sasinë e nevojshme të gizës rikupero  për derdhje.

· të përcaktojë saktë sasinë e nevojshme të lëndës djegëse.

· të përcaktojë saktë sasinë e nevojshme të flusit.

· të përzgjedh drejt veglat dhe mjetet e punës për derdhje.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve paraprake.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi bёn përgatitjen e furrës për derdhje.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përgatisë ngarkesën e furrës me gizë virxhine.

· të përgatisë ngarkesën e furrës me gizë rikupero.

· të përgatisë ngarkesën e furrës me flus.

· të kryejë saktë riparimin e furrës.

· të kryejë saktë rradhën e ngarkimit të furrës sipas rradhës së proçesit teknologjik.

· të ndezë furrën dhe të ndjek me përpikmëri proçesin e shkrirjes.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të përgatitjes së furrës për shkrirje.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3 
	Nxënësi kryen punimet për proçesin e derdhjes dhe të mbushjeve së formave.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përcaktojë gjëndjen e metalit dhe kohën për derdhje.

· të përgatisë kovat e derdhjes.

· të kryejë saktë proçesin e derdhjes.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të derdhjes.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 4
	Nxënësi bёn nxjerrjen e detalit nga forma, pastrimin dhe kontrollin e tij.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të nxjerrë detalin nga forma duke respektuar proçesin teknollogjik. 

· të përzgjedh drejt veglat dhe mjetet e punës për nxjerrjen e detalit nga forma.

· të pastrojë detalin nga dheu i zemrës.

· të pastrojë detalin nga mbetjet teknologjike.

· të përcaktojë cilësinë e përgatitjes së derdhjes.

· të realizojë proçesin e pjekjes.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve të nxjerrjes së detalit nga forma.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e fonderisë së shkollës. 

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve me anë të derdhjes.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e tërësisë së punimeve të mbushjes së formave me metal të shkrirë, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me tërësinё e proceseve të derdhjes.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e tërësisë së proçeseve të derdhjes.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës të përshtatshme për kryerjen e proçesit të derdhjes.

· Detale që lejojnë realizimin komplet të proçesit teknologjik të derdhjes.

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe kontrollin e cilësisë së derdhjes.

· Materialet e nevojshme për të realizar proçesin e derdhjes.

· Skica dhe vizatime teknike (katallogё) të proçesit të derdhjes.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


7. Moduli “Pёrgatitja e kokiles sё një detali të thjeshtë” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK
Klasa:

12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PËRGATITJA E KOKILES SË NJË DETALI TË  THJESHTË


	M-31-1153-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit për të skicuar një kokile të një detali të thjeshtë dhe për të kryer punime mekanike (axhusterie, tornerie dhe frezimi) pёr tё pёrgatitur kokile.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	66 orё mёsimore
 

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen punimet paraprake për përgatitjen e kokiles.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të analizojë skicën ose vizatimin e detalit për derdhje.

· të përpunojë skicën e kokiles.

· të përpunojë skicën e zemrës.

· të përcaktojë planin ndarës të kokiles.

· të përcaktojë shtesat e punimit mekanik dhe të tkurrjeve.

· të përzgjedhё drejt instrumentat kontrollues.

· të përcaktojë drejt rrugën teknologjike të punimeve mekanike.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe materialet e nevojshme pёr punimin mekanik.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punimin mekanik të përgatitjes së kokiles të një detali të thjeshtë (trup rrotullimi).

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedhё drejt llojin e gjysёmfabrikatit për përgatitjen e kokiles.

· të përzgjedhё drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe instrumentat metalprerёs.

· të përzgjedhё drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat metalprerёs.

· të kryejë saktë punimin mekanik.

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së punimit mekanik.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimit mekanik.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin mekanik dhe tё axhusterisё sё shkollës, dhe/ose në reparte ku kryhen prodhime tё kokilieve, nё rajon. 

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve të kokileve.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e tërësisë së punimeve të një kokile, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me tërësinё e proceseve të punimit të kokileve.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e tërësisë së proçeseve të punimit të kokileve.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës të përshtatshme për kryerjen e punimeve mekanike (tornimi, axhusterie).

· Detale që lejojnë realizimin komplet të proçesit teknologjik të punimit të kokiles.

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe kontrollin e cilësisë së përgatitjes së kokileve.

· Materialet e nevojshme për të realizar përgatitjen e kokileve.

· Skica dhe vizatime teknike (katallogё) të detaleve dhe kokileve.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


8. Moduli “Përgatitja e furrës për shkrirjen e metalit me ngjyrë dhe mbushja e kokiles” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK
Klasa:

12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PËRGATITJA E FURRËS PËR SHKRIRJEN E METALIT ME NGJYRË DHE MBUSHJA E KOKILES


	M-31-1154-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit  për të kryer punime në përgatitjen e furrës për shkrirjen e metaleve me ngjyra dhe mbushjen e kokiles me metal të shkrirë, pёr realizimin e derdhjeve sipas kërkesave teknike.

 

	Kohëzgjatja e modulit


	
	33 orё mёsimore
 

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen punimet paraprake nё përgatitjen e furrës  për shkrirjen e metalit me ngjyrë dhe mbushjen e kokiles.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të analizojë rrugën teknologjike të përgatitjes së furrës për shkrirjen dhe derdhjen e metalit në kokile.

· të përcaktojë gjëndjen e furrës dhe të bëjë llogaritjet përkatëse për veshjen me material zjarrdurues të saj.

· të përcaktojë saktë sasinë e nevojshme të metalit me ngjyrë (alumin, bronz etj.)

· të përzgjedh poçit e duhur pёr shkrirjen e metalit.

· të përcaktojë saktë sasinë e nevojshme të lëndës djegëse.

· të përcaktojë saktë sasinë e nevojshme të flusit.

· të përzgjedh drejt veglat dhe mjetet e punës për derdhje.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve paraprake.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi bёn përgatitjen e furrës për derdhje.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përgatisë ngarkesën e furrës (sasinë e duhur tё metalit me ngjyrë).

· të përgatisë sasinë duhur tё flusit.

· të kryejë saktë veshjen e furrës me material refraktar.

· të ndezë furrën dhe të ndjekё me proçesin e shkrirjes.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të përgatitjes së furrës për shkrirje.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3 
	Nxënësi kryen proçesin e derdhjes dhe të mbushjeve së kokiles.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përcaktojë saktё gjëndjen e metalit dhe kohën për derdhje.

· të përgatisë enën e derdhjes.

· të pastrojë enën e derdhjes nga skoriet.

· të kryejë saktë proçesin e derdhjes.

· tё pastrojё detalin nga mbetjet teknologjike.

· të përcaktojë saktë cilësinë e derdhjes.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të derdhjes.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e fonderisë së shkollës dhe/ose nё reparte fonderie nё rajon. 

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve me anë të derdhjes sё metaleve me ngjyra.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e tërësisë së punimeve të mbushjes së kokiles me metal (me ngjyra) të shkrirë, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me tërësinё e proceseve të derdhjes.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e tërësisë së proçeseve të derdhjes .
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës të përshtatshme për kryerjen e proçesit të derdhjes sё metaleve me ngjyra.

· Detale që lejojnë realizimin e proçesit teknologjik të derdhjes.

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe kontrollin e cilësisë së derdhjes.

· Materialet e nevojshme për të realizar proçesin e derdhjes.

· Skica dhe vizatime teknike (katallogё) të proçesit të derdhjes sё metaleve me ngjyra.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të   

      detyruar

1. Moduli “Prodhimi i bakrit” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK
Klasa:

12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PRODHIMI I BAKRIT

  
	M-31-1155-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që i aftëson nxënësit për të prodhuar metalinat e bakrit në furrat vatërxhaketë, prodhimin e bakrit blister, të bakrit anodik dhe të bakrit të pastër.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	51 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi prodhon metalinën e bakrit dhe bakrin blister.   
Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të studiojë dokumentacionin teknik për prodhimin e metalinave të bakrit.

· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës.
· të kontrollojë gjëndjen teknike të furrës dhe të pajisjeve ndihmëse të saj.
· të përgatisë ngarkesën e furrës (mineralit të kokërrzuar të bakrit, flusit dhe koksit).
· të ngarkojë furrën vatërxhaketë.

· të ndezë furrën.

· të mbikqyrë procesin e shkrirjes dhe oksidoreduktimit.

· të zbrazë materialin e shkrirë në kova.

· të dërgojë materialin e shkrirë në konvertor (furrën me fryrje ajri).

· të mbikqyrë konvertimin e metalinës, duke ndjekur procesin me analiza korente.

· të ndalojë procesin, kur analizat tregojnë se është prodhuar bakri blister.

· të shkarkojë me kova i bakrit blister në kallëpe.

· të përsërisë procesin derisa të prodhohet sasia e kërkuar e bakrit blister.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të metalinave dhe bakrit blister.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2
	Nxënësi kryen prodhimin e bakrit anodik në furrat me flakë.   
Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të studiojë dokumentacionin teknik për prodhimin e bakrit anodik.

· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës.
· të kontrollojë gjëndjen teknike të furrës dhe impianteve ndihmëse të saj.

· të ngarkojë furrën me kallëpe të bakrit blister.

· të ndezë furrën.

· të mbikqyrë shkrirjen e bakrit blister deri sa të arrihet temperatura e kërkuar.

· të fikë furrën.

· të shkarkojë me kova bakrin blister në format e anodave.

· të përsërisë procesin derisa të realizohet sasia e kërkuar e bakrit anodik.

· të dërgojë bakrin e prodhuar në magazinë.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të bakrit anodik.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3
	Nxënësi kryen prodhimin e bakrit katodik në vaskat e elektrolizës.   

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të studiojë dokumentacionin teknik për prodhimin e bakrit katodik.

· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës.
· të kontrollojë gjëndjen teknike të vaskave dhe impianteve ndihmëse të saj.

· të përgatisë vaskat për punë.

· të tërheqë në magazinë bakrin anodik, sipas dokumentacionit teknik.

· të montojë anodat dhe lastrat katodike në morsetat përkatëse të vaskave.

· të verë në punë vaskat.

· të vrojtojë procesin deri në përfundimin e tij..

· të heqë katodat, mbajtëset e anodave dhe llumin anodik.

· të përsërisë procesin derisa të realizohet sasia e kërkuar e bakrit katodik.

· të dërgojë bakrin e prodhuar dhe llumin në magazinë.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të bakrit katodik.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e furrave për prodhimin e metalinave të bakrit dhe bakrit blister, në repartin e furrave me flakë dhe në repartin e elektrolizës.

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të prodhimit të metalinave të bakrit, bakrit blister, bakrit anodik dhe bakrit katodik.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve për prodhimin e metalinave të bakrit, bakrit blister, bakrit anodik dhe bakrit katodik, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës në prodhimin e metalinave të bakrit, bakrit blister, bakrit anodik dhe bakrit katodik.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës (reparti i furrave për prodhimin e metalinave të bakrit dhe bakrit blister, reparti i furrave me flakë dhe reparti i elektrolizës).

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për kryerjen e procesit të prodhimit të bakrit, bakrit blister, bakrit anodik dhe bakrit katodik.

· Lëndë të parë për prodhimin e bakrit, bakrit blister, bakrit anodik dhe bakrit katodik.

· Dokumentacioni teknik për prodhimin e bakrit, bakrit blister, bakrit anodik dhe bakrit katodik.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




2. Moduli “Përgatitja e modelit me dru”

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK 
Klasa:

12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PËRGATITJA E MODELIT ME DRU


	M-31-1156-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime zdrugimi, sharrimi, ngjitje, tornimi, frezimi, axhustimi dhe lyerja, për të punuar një model prej material druri pёr derdhje.



	Kohëzgjatja e modulit


	
	51 orё mёsimore

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen punimet paraprake për përgatitjen e modelit me dru.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të analizojë skicën ose vizatimin e detalit për derdhje.

· të përpunojë skicën e modelit.

· të përcaktojë planin ndarës të modelit.

· të përcaktojë shtesat e punimit mekanik dhe të tkurrjeve.

· të përzgjedhё drejt instrumentat kontrollues.

· të përcaktojë mënyrën e vendosjes së modelit në kasë.

· të përcaktojë drejt rrugën teknologjike të punimeve mekanike.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe materialet e nevojshme per punimin e drurit.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimit të drurit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punimet për  përgatitjen e modelit me dru, të një detali të thjeshtë (trup rrotullimi) pa plan ndarës.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedhё llojin e drurit  për përgatitjen e modelit.

· të përgatisë gjysёmfabrikatin për punimin e modelit.

· të përzgjedhё drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe instrumentat prerёs.

· të përzgjedhё drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat prerёs.

· të kryejë saktë punimet e modelit (sharrimin, zdrugimin, tornimin, frezimin etj.).

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së punimeve që kryhen për punimin e modelit.

· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimit të modelit.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3 
	Nxënësi kryen punimet për përgatitjen e modelit me dru të një detali të thjeshtë (trup rrotullimi) me plan ndarës.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedhё llojin e drurit për përgatitjen e modelit.

· të përgatisë gjysёmfabrikatin për punimin e modelit.

· të përzgjedhё drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe instrumentat prerёs.

· të përzgjedhё drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat prerёs.

· të kryejë saktë punimet (sharrimin, zdrugimin, ngjitjen, tornimin, frezimin etj.) për përgatitjen e modelit.

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së punimeve.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve (sharrimit, zdrugimit, ngjitjes, tornimit, frezimit etj.).
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 4
	Nxënësi kryen punimet për përgatitjen e modelit me dru të një detali të thjeshtë (trup rrotullimi) me zemër.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedhё llojin drurit  për përgatitjen e modelit.

· të përgatisë gjysёmfabrikatin për punimin e modelit.

· të përzgjedhё drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe instrumentat prerёs.

· të përzgjedhё drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat prerёs.

· të kryejë saktë punimet (sharrimin, zdrugimin, ngjitjen,  tornimin, frezimin etj.).

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së punimeve të modelit.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve të modelit.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin mekanik ose tё axhusterisё sё shkollës, si dhe nё reparte tё tjera nё rajon, ku kryhen punime tё modeleve me dru. 

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve të modeleve me dru.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e tërësisë së punimeve të një modeli me dru, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me tërësine e proceseve të punimit të modeleve me dru.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e tërësisë së proçeseve të punimit të modelit me dru.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës të përshtatshme për kryerjen e punimeve të drurit (kombinat druri, seganastër, presë, torno druri, frezë etj.).

· Detale që lejojnë realizimin komplet të proçesit teknologjik të punimit të modelit me dru.

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe kontrollin e cilësisë së përgatitjes së modeleve me dru.

· Materialet e nevojshme për të realizar përgatitjen e modeleve me dru.

· Skica dhe vizatime teknike (katallog) të detaleve dhe modeleve.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


3. Moduli “Përgatitja e arkës së zemrës me dru” 

Drejtimi:
Mekanik

Profili:
Metalurgji dhe fonderi

Niveli:

III i KSHK
Klasa:

12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PËRGATITJA  E ARKËS SË ZEMRËS ME DRU


	M-31-1157-15

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime zdrugimi, sharrimi, ngjitje, tornimi, frezimi dhe axhustimi dhe lyerje, për të punuar arkat e zemrёs pёr derdhje, me material prej druri


	Kohëzgjatja e modulit


	
	51 orё mёsimore
 

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Mekanik”, niveli II i KSHK.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen punimet paraprake për përgatitjen e arkёs sё zemrёs me dru.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të analizojë skicën ose vizatimin e detalit për derdhje.

· të përpunojë skicën e arkës së zemrës.

· të përcaktojë planin ndarës të arkës së zemrës.

· të përcaktojë shtesat e punimit mekanik dhe të tkurrjeve.

· të përzgjedhё drejt instrumentat kontrollues.

· të përcaktojë drejt rrugën teknologjike të punimeve mekanike.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe materialet e nevojshme pёr punimin e drurit.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimit të drurit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punimet për përgatitjen e arkës së zemrës me dru, të një detali të thjeshtë (trup rrotullimi) pa shkallëzim.

Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedhё llojin e drurit për përgatitjen e arkës së zemrës.

· të përgatisë gjysёmfabrikatin për punimin e arkës së zemrës.

· të përzgjedhё drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedhё drejt veglat dhe instrumentat prerёs.

· të përzgjedh drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat prerёs.

· të kryejë saktë punimet e modelit (sharrimin, zdrugimin, ngjitjen, tornimin, frezimin etj.).

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së punimeve që kryhen për për punimin e modelit.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimit të arkës së zemrës.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3 
	Nxënësi kryen punimet për  përgatitjen e arkës së zemrës me dru, të një detali të thjeshtë (trup rrotullimi) me shkallëzim.
Kriteret e realizimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedhё llojin e drurit për përgatitjen e arkës së zemrës.

· të përgatisë gjysёmfabrikatin për punimin e arkës së zemrës.

· të përzgjedhё drejt instrumentat matës dhe kontrollues.

· të përzgjedh drejt veglat dhe instrumentat prerёs.

· të përzgjedh drejt rregjimet e prerjes.

· të vendosë drejt sipas rradhës së kryerjes së punimit veglat dhe instrumentat prerёs.

· të kryejë saktë punimet e sharrimit, zdrugimit, ngjitjes,  tornimit, frezimit, axhustimit dhe lyerjes, për përgatitjen e arkës së zemrës me dru.

· të kryejë saktë kontrollin e cilësisë së punimeve.

· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve (sharrimit, zdrugimit, ngjitjes, tornimit, frezimit etj.).
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin mekanik ose tё axhusterisё sё shkollës, si dhe nё reparte tё tjera nё rajon, ku kryhen punime tё arkave tё zemrave, me dru. 

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve të arkave të zemrave.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e tërësisë së punimeve të një arke zemre, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me tërësine e proceseve të punimit të arkave të zemrave.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e tërësisë së proçeseve të punimit të arkës së zemrave.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës të përshtatshme për kryerjen e punimeve të drurit (kombinat druri, seganastër, torno druri, frezë etj.).

· Detale që lejojnë realizimin komplet të proçesit teknologjik të punimit të arkave tё zemrave.

· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje dhe kontrollin e cilësisë së përgatitjes së arkës së zemrës.

· Materialet e nevojshme për të realizar përgatitjen e arkës së zemrës.

· Skica dhe vizatime teknike(katallog) të detaleve dhe arkave tё zemrave.

· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
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