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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Teknologji kimike”.
Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK, tё drejtimit “Teknologji kimike”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me industrinё e naftёs. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK.
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Teknologji kimike”, niveli II i KSHK;
· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
· nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla.

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim arsimit në profilin “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK
Në përfundim të arsimit profesional në profilin “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:

· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale e rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK.
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin I, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale pёrkatёse.
· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale pёrkatёse.
· Të bëjë organizimin e vogël të punës në proceset teknologjike të përpunimit të naftës
· Të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit.
· Të zbatoje standartet teknike
· Të përgatitë naftën për përpunim
· Të kryejë distilimin e naftës dhe të nënprodukteve të saj
· Të kryejë hidropastrimin e nënprodukteve të naftës
· Të kryejë distilimin e naftës dhe të nënprodukteve të saj
· Të kryejë matjet dhe kontrollin e parametrave të naftës dhe nënprodukteve të saj
· Të kryejë pёrpunimin e thellё të naftёs dhe nёnprodukteve tё saj.
· Të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës
· Të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë
· Të zbatojë standardet e profesionit gjatë punës në sektorë të ndryshëm të industrisë së naftës
· Të komunikojë me etikë profesionale
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit në industrinë naftës dhe nënprodukteve të saj.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit

profesional në profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK.
Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin“Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës për t’u punësuar në ndërmarrje dhe kompani të ndryshme publike dhe/ose private të industrisë së përpunimit, transporit, ruajtjes (depozitimit) të naftës dhe nënprodukteve të saj.
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV i KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin pёrkatёs, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes.

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK.

	Plani mësimor për profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK

	Nr
	Kodi
	Lëndët dhe modulet mësimore
	Orët javore/ vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme	(Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)

	5
	
	Matematikë
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale	(Gjithsej)
	7 (238)

	1
	L-17-157-20
	Bazat e sipёrmarrjes
	2

	2
	L-23-361-15
	Teknologji e përpunimit të naftës
	2

	3
	L-23-362-15
	Kimi analitike e naftës
	2

	4
	L-23-363-15
	Aparatet e matjes dhe tё kontrollit
	1

	C.
	
	Module të detyruar të praktikës profesionale
(Gjithsej)
	12
(408)

	1
	M-23-1110-15
	Sigurimi teknik në industrinë e naftës.
	69

	2
	M-23-1111-15
	Përgatitja e naftës për përpunim
	34

	3
	M-23-1112-15
	Distilimi i naftës dhe i nënprodukteve të saj
	102

	4
	M-23-1113-15
	Hidropastrimi i nënprodukteve të naftës
	84

	5
	M-23-1114-15
	Matja dhe kontrolli i parametrave të naftës.
	51

	6
	M-23-1115-15
	Pёrpunimi i thellё i naftёs dhe i nёnprodukteve tё saj.
	68

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar	(Gjithsej)
	3
(102)

	1
	M-23-1116-15
	Përcaktimi i treguesve cilësorë dhe sasiorë të naftës.
	102



	2
	M-23-1117-15
	Trajtimi i shkarkimeve të gazta dhe ujore në industrinë e
naftës
	102

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31

	
	
	
	(1020/

	
	
	
	1054)


IV. Udhëzime për planin mësimor
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime). Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASR).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.

V. Udhëzime për procesin mësimor.
Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me

veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi. Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilit profesional “Teknologji e përpunimit të naftës”.


VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.
Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme:
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar.
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e Teknologjisё së përpunimit të naftës, dhe u jepet çertifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III i KSHK.

VII. Të dhëna për çertifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Çertifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;
· rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III i KSHK.

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale.

1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-20). Kl. 12 – 68 orë

· Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 - 68 orë

	Tema  1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes
	3 orë

	Tema  2
	Aftësitë dhe sjellja sipërmarrëse
	3 orë

	Tema  3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema  4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	4 orë

	Tema  5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema  6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema  7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	4 orë

	Tema  8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë




	Tema  9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	5 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve, tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë




2. Lënda “Teknologji e përpunimit të naftës” (L-23-361-15). Kl. 12 – 68 orë

· Synimet e lëndës “Teknologji e përpunimit të naftës”, kl. 12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknologji e përpunimit të naftës”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të përshkruajnë origjinën e naftës, nxjerrjen dhe përgatitjen e saj për përpunim.
· Të klasifikojnë naftat.
· Të listojnë hidrokarburet dhe heteropërbërjet që ndodhen në naftë.
· Të përcaktojnë vetitë fizike dhe kimike të naftës dhe nënprodukteve të saj.
· Të shpjegojnë si kryhet distilimi parësor i naftës në trysni atmosferike.
· Të përshkruajnë karakteristika të aparateve të distilimit atmosferik.
· Të shpjegojnë si kryhet distilimi në zbrazëti i nënprodukteve të rënda të naftës dhe prodhimi i bitumeve.
· Të përshkruajnë karakteristikat e aparateve që krijojnë zbrazëti.
· [image: ]Të përs
krekingun termik.
· Të përshkruajnë proçeset e koksifikimit të vonuar të mazutit dhe mbetjeve të rënda të naftës.
· Të përshkruajnë proçeset industriale të përpunimit me reaksione katalitike, krekingun katalitik dhe reformimit katalitik të produkteve të naftës.
· Të përshkruajnë proçeset industriale të prodhimit të hidrogjenit dhe hidropastrimit të thyesave të “bardha” të naftës.
· Të përshkruajnë proçeset e polimerizimit dhe alkilimit të hidrokarbureve alkenike për të për-ftuar benzinë me numër të lartë oktani.
· Të përshkruajnë proçeset e përmirësimit cilësor të vajrave lyerës me anë të tretjes përzgjedhëse dhe shtesave, deparafinimit të vajrave dhe produkteve të tjera të naftës.
· Të përshkruajnë proçeset e rafinimit acid, asnjanës dhe ç’sulfurimit të gazeve.

· Të përshkruajnë proçesin industrial të prodhimit të squfurit me metodën ”Klaus”.
· Të listojnë rregullat e sigurimit teknik në punë dhe mbrojtjes së mjedisit, rregullat e parandalimit dhe eleminimit të zjarreve.
· Të listojnë hapat e dhënies së ndihmës së shpejtë, në rast aksidenti dhe toksifikimi të personave të tjerë nga gazi apo kimikatet helmuese.
· Të interpretojnë skemat e hermetizimit të pajisjeve, makinerive dhe linjave teknologjike për parandalimin dhe mbrojtjen e tyre nga eksplozionet.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologji e përpunimit të naftës”, kl. 12
- 68 orë:

	Tema 1
	Origjina e naftës, klasifikimi, nxjerrja dhe përgatitja e saj për
përpunim.
	10 orë

	Tema 2
	Vetitë fizike e kimike të naftës, produkteve të saj dhe roli i tyre në
përpunim e përdorim.
	10 orë

	Tema 3
	Distilimi parësor i naftës në trysni atmosferike, aparatet e distilimit
parësor.
	6 orë

	Tema 4
	Distilimi në zbrazëti i mazuteve, aparatet që përdoren për të krijuar
zbrazëti.
	5 orë

	Tema 5
	Proçese të përpunimit të naftës me reaksione termike. Piroliza dhe
krekingu termik.
	6 orë

	Tema 6
	Proçeset e koksifikimit të vonuar të mazutit dhe mbetjeve të rënda
të naftës.
	4 orë

	Tema 7
	Proçese të përpunimit me reaksione katalitike. Krekingu,
reformimi katalitik.
	8 orë

	Tema 8
	Prodhimi i hidrogjenit, hidropastrimi i naftës dhe i produkteve të
saj.
	5 orë

	Tema 9
	Polimerizimi dhe alkilimi i hidrokarbureve alkenike, për të
përftuar benzinë me numër të lartë oktani.
	4 orë

	Tema 10
	Përmirësimi i cilësisë së vajrave lyrëse.
	4 orë

	Tema 11
	Pastrimi i produkteve të naftës me metoda kimike dhe ç’sulfurimi i
gazeve. Prodhimi i squfurit me metodën “Klaus”.
	6 orë




3. Lënda “Kimi analitike e naftës ” (L-23-362-15). Kl. 12 - 68 orë

· Synimet e lëndës “Kimi analitike e naftës”, kl. 12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Kimi analitike e naftës”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të shpjegojnë konceptet bazë të kimisë analitike.
· Të shpjegojnë ndërtimin dhe rregullat e punës në laboratorin analitik të naftës.
· Të demostrojnë eksperimente në laboratorin analitik me mjete të thjeshta.
· Të shpjegojnë mënyrat e realizimit të analizës cilësore.
· Të shpjegojnë mënyrat e realizimit të analizës sasiore.
· Të shpjegojnë mënyrat e realizimit të analizës vëllimetrike.
· Të listojnë metodat instrumentale të analizës.
· Të përshkruajnë karakteristikat e metodave instrumentale.

· Të shpjegojnë vetitë fiziko – kimike të naftës.
· Të shpjegojnë se çfarë përfaqësojnë sistemet koloidale.
· Të shpjegojnë ekuilibrin e fazave në sistemet heterogjene.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Kimi analitike e naftës”, kl.12- 68 orë

	Tema  1
	Hyrje në kiminë analitike, laboratori kimiko-analitik
	8 orë

	Tema  2
	Tretësirat
	10 orë

	Tema  3
	Analiza kimike kualitative, metodat e analizës cilësore.
	10 orë

	Tema  4
	Analiza kimike kuantitative, metodat e analizës sasiore.
	10 orë

	Tema  5
	Metodat vëllimetrike të analizës.
	6 orë

	Tema  6
	Metodat instrumentale të analizës.
	8 orë

	Tema  7
	Vetitë fiziko – kimike të naftës.
	8 orë

	Tema  8
	Sistemet koloidale.
	4 orë

	Tema  9
	Ekuilibri i fazave.
	4 orë




4. Lënda “Aparatet e matjes dhe të kontrollit” (L-23-363-15). Kl. 12 - 34 orë

· Synimet e lëndës “Aparatet e matjes dhe të kontrollit”, kl. 12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Aparatet e matjes dhe të kontrollit”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të shpjegojnë karakteristikat kryesore të aparateve matëse, gabimet në matje dhe korrigjimet e tyre.
· Të kryejnë matjen dhe kontrollin e temperatures, duke përdorur aparatet matëse përkatëse.
· Të shpjegojë parimin e punës së rregullatorëve me veprim diskret (të herëpashershëm), dhe si mund të përdoren si të tillë aparatet e matjes së temperaturës.
· Të kryejnë matjen dhe kontrollin e trysnisë, duke përdorur aparatet matëse përkatëse.
· Të shpjegojnë parimin e punës së rregullatorëve diskretë dhe të sinjalizuesve të thjeshtë, si dhe rolin që ata kanë në një proçes kimik.
· Të kryejnë matjen dhe kontrollin e prurjes, duke përdorur aparatet matëse përkatëse.
· Të kryejnë matjen, kontrollin dhe sinjalizimin e nivelit me anë të teknikave të përshtatshme, nё varёsi tё proçesit dhe tё kushteve tё punёs.
· Të kryejnë matjen e dendësisë.
· Të kryejnë matjen dhe regjistrimin e lagështisë relative, me anë të teknikave të përshtatshme, nё varёsi tё proçesit dhe tё kushteve tё punёs.
· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Aparatet e matjes dhe të kontrollit”, kl.12 - 34 orë

	Tema 1
	Aparatet e matjes dhe të kontrollit, karakteristikat e aparateve
matëse.
	4 orë




	Tema 2
	Matja, kontrolli dhe rregullimi diskret i temperaturës.
	6 orë

	Tema 3
	Matja, kontrolli dhe rregullimi diskret i trysnisë.
	6 orë

	Tema 4
	Matja e prurjes, karakteristika të aparateve matëse.
	6 orë

	Tema 5
	Matja , kontrolli diskret dhe sinjalizuesit e nivelit.
	4 orë

	Tema 6
	Matja e dendёsisё, aparatet.
	4 orë

	Tema 7
	Matja e lagёshtisё, aparatet.
	4 orë



IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar
1. Moduli “Sigurimi teknik nё industrinё e naftёs dhe nёnprodukteve tё saj” Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e përpunimit të naftës Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12
PËRSHKRUESI I MODULITM-23-1110-15
SIGURIMI TEKNIK NЁ INDUSTRINЁ E NAFTЁS DHE NЁNPRODUKTEVE TЁ SAJ
Titulli dhe kodi


Qëllimi i modulit

Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer veprimtari të ndryshme të cilat kanё tё bёjnё me sigurinё e jetёs dhe tё mjeteve tё punёs gjatё punёs nё industrinё e pёrpunimit tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj.

Kohëzgjatja e
modulit	69 orë mësimore

Niveli i parapëlqyer për pranim

Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Teknologji kimike”, niveli II i KSHK.

Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit


RM 1  Nxënësi zbaton rregulloren e sigurimit teknik nё procesin e pёrpunimit tё naftёs dhe nënprodukteve të saj.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë kërkesat e rregullores sё teknikës së sigurimit në uzi-nat e përpunimit të naftës e të gazit.
· Të kryejë saktë ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive, të punonjësve drejtues dhe shfrytëzues, të uzinave të përpunimit të naftës e të gazit.
· Të zbatojë me përpikëri rregullat e sigurimit teknik për para-ndalimin e aksidenteve, helmimeve dhe sëmundjeve profesionale, nё industrinë e pёrpunimit tё naftёs dhe gazit.
· Të zbatojë rregullat higjeno-sanitare nё industrinё e naftёs.
· Të kryejë, sipas standardeve, sigurimin e vendeve të punës dhe të territorit ku realizohet përpunumi i naftës.
· Të zbatojë masat mbrojtëse nga shkarkimet atmosferike dhe elektriciteti statik.
· Të zbatojë teknikën e sigurimit në impiantet, pajisjet, aparatet dhe makineritë e uzinave të përpunimit të naftës dhe gazit.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit, gjatë punimeve remontuese me përdorim zjarri e saldimit me gaz.



· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit, gjatë punimeve remontuese në enë të mbyllura dhe në lartësi.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit, gjatë punimeve për remontin e aparateve dhe paisjeve të veçanta.
· Të zbatojë kushtet për hartimin, dhënien dhe zbatimin e lejes së zjarrit.
· Të përdorë mjetet individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe gazit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
RM 2 Nxënësi zbaton rregulloren e sigurimit teknik nё labora-torin e naftёs dhe nënprodukteve të saj.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë saktë rregulloren e teknikës së sigurimit në laboratorin e naftёs, gazit dhe nënprodukteve të saj.
· Të zbatojë kërkesat e përgjithshme, në ndërtimin dhe organizimin e laboratorëve, në uzinat e përpunimit të naftës dhe gazit.
· Të kryejë saktë ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive gjatë punës, në laboratorët e uzinave të përpunimit të naftës e të gazit.
· Të zbatojë me përpikëri rregullat për parandalimin e aksidenteve, helmimeve dhe sëmundjeve profesionale gjatë punës në laboratorë.
· Të zbatojë me përpikëri rregullat mbi sanitetin, gjatë punës në laboratorët e naftës.
· Të zbatojë me përpikëri rregullat e teknikës së sigurimit, gjatë punës në aparatet dhe pajisjet laboratorike, nё laboratorët e naftës.
· Të zbatojë me përpikëri masat e sigurimit teknik gjatë ruajtjes, përdorimit të lëndëve helmuese dhe ato që përbëjnë rrezik zjarri dhe eksplozioni.
· Të zbatojë me përpikëri masat e sigurimit teknik për aspirimin dhe ventilimin e mjediseve të punës në laboratorët e naftës.
· Të zbatojë me përpikëri masat e sigurimit teknik gjatë marrjes, transportimit dhe përgatitjes së kampionit për analizë.
· Të përdorë drejt sistemet dhe mjetet e mbrojtjes individuale dhe kolektive kundra gazit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 3  Nxënësi zbaton rregulloren e sigurimit teknik nё procesin e ruajtjes dhe depozitimit tё naftёs e nёnprodukteve tё saj.

Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë saktë rregulloren e teknikës së sigurimit në impiantet e depozitimit dhe të ruajtjes së naftёs e të nёnprodukteve të saj.
· Të kryejë saktë ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive të punonjësve, gjatë ruajtjes dhe depozitimit tё naftёs e të nёnprodukteve tё saj.
· Të zbatojë me përpikëri rregullat për parandalimin e aksidenteve, helmimeve dhe sëmundjeve profesionale gjatë depozitimit tё naftёs.
· Të zbatojë me përpikëri rregullat e teknikës së sigurimit, gjatë shfrytëzimit të impianteve të depozitimit dhe të ruajtjes së naftës dhe të nënprodukteve të saj.
· Të zbatojë teknikat e sigurimit, gjatë kontrollit të brendshëm dhe pastrimit të aparaturave, rezervuarve, boteve, çisternave, sferave, etj.
· Të zbatojë masat mbrojtëse, nga shkarkimet atmosferike dhe elektriciteti static, në rezervuarët dhe estakadat e naftёs.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit, gjatë punimeve remontuese me përdorim zjarri.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit, gjatë punimeve remontuese në enë të mbyllura dhe lartësi, si dhe gjatë punimeve të saldimit me gas.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes ndaj zjarrit, gjatë punimeve në pajisje të veçanta (sferat e GLN-së), rezervuarët nëntokësorë, rezeruarët e lëndëve volatile dhe produkte të errëta, etj.
· Të zbatojë kushtet për hartimin, dhënien dhe zbatimin e lejes së zjarrit në mjedise të hapura dhe të mbyllura.
· Të përdorё mjetet e mbrojtjes individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe gazit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 4  Nxënësi zbaton rregulloren e sigurimit teknik nё procesin e tregёtimit tё naftёs e nёnprodukteve tё saj
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë saktë rregulloren e teknikës së sigurimit, në impiantet e depozitimit dhe ruajtjes së naftёs dhe të nёnprodukteve tё saj.
· Të analizojë saktë rregulloren e teknikës së sigurimit, për tregtimin me transport hekurudhor, detar, tokësor dhe me distributorë (pikat e karburantit).

· Të analizojë saktë rregulloren e teknikës së sigurimit, për shfry-tëzimin dhe riparimin e bombolave të gazit, transportimin, ruajtjen dhe mbushjen e tyre.
· Të kryejë saktë ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive të punonjësve të distributorëve të tregtimit.
· Të zbatojë me përpikëri rregullat për parandalimin e aksidenteve, helmimeve dhe sëmundjeve profesionale.
· Të zbatojë rregullat higjeno-sanitare në distributorët e tregëtimit.
· Të zbatojë teknikat e sigurimit, gjatë shfrytëzimit të distri-butorëve të tregtimit (pompave, aparateve matëse, tubacioneve rezervuarëve), në distributorët e tregtimit.
· Të zbatojë teknikat e sigurimit, gjatë kontrollit të brendshëm dhe pastrimit të aparaturave, rezervuarve, boteve, çisternave, sferave, etj.
· Të zbatojë kushtet e sigurimit të kanalizimeve dhe pusetave të distributorëve të tregtimit.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit, gjatë punimeve remontuese me përdorim zjarri, në mjedise të hapura dhe enë të mbyllura.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit gjatë punimeve remontuese me përdorim zjarri, saldimit me gas.
· Të zbatojë kushtet për hartimin, dhënien dhe zbatimin e lejes së zjarrit, në mjedise të hapura e të mbyllura, në distributorët e tregtisë.
· Të zbatojë rregulloren për luftimin e zjarreve, sistemet e per-ceptimit të zjarreve e shkarkimeve gazore në distributorë.
· Të kryejë reklamimin figurativ për marjen e masave parandaluese për zjarrin, shpërthimet gazore dhe aksidentet në punë.
· Të kryejë mbikëqyrjen e vazhduar të sistemit të sinjalizimit, për nivelin e përqendrimit të avujve hidrokarburë dhe valvolave të moskthimit.
· Të përdorё mjetet mbrojtëse individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe gazit.
· Të kryejë saktë hermetizimin e pajisjeve dhënëse (pompat, tubo gomat, pistoletat, etj).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

RM 5 Nxënësi jep ndihmёn e parё nё raste aksidentesh dhe avarish nё sektorё tё ndryshёm tё industrisё sё naftёs.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë me kujdes manualin e ndihmës së shpejtë nё raste aksidentesh, nё sektorё tё ndryshёm tё industrisё sё naftës.

· Të përdorë dhe të mirëmbajë me kujdes pajisjet e ndihmës së parë, në vendet përkatëse.
· Të kryejë higjenizimin, pastrimin, mirëmbajtjen, dizinfektimin e pajisjeve e mjediseve të ndihmës së parë, nё industrinё e naftёs.
· Të përcakojë vendet ku ka shkarkime të lëndëve kimike.
· Të kryejë matjen e toksikacionit, sipas vendit të punës.
· Të japë ndihmën e parë në raste emergjence, për ndalimin e hemoragjive të shkaktuara nga proçese të ndryshme.
· Të japë ndihmën e parë në rastin e djegieve të rënda (lehtësimi nga djegiet, qetësimi i të aksidentuarit dhe dërgimi në urgjencë).
· Të japë ndihmën e parë në rastin e bllokimeve në lartësi, ashensorë enë të mbyllura dhe pajisje apo ngrehina të shembura.
· Të japë ndihmën e parë në rastin e infeksioneve bakteriale dhe radioaktive.
· Të japë ndihmën e parë në rastin e mbytjeve (gazore apo me ujë dhe lëngje të tjera), rrezatimeve fotokimike, helmimi nga gazet.
· Të zbatojë rregullat e sigurisë, të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit.
Instrumentat e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli




Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
Ky modul duhet të trajtohet nё sektorё tё ndryshёm tё industrisё sё naftёs.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të aspekteve të sigurimit teknik, në proçeset e përpunimit, ruajtjes, depozitimit dhe të tregtimit të naftës si edhe në laboratorin e analizave.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të dhënies së ndihmës së pare, në raste aksidentesh të ndryshme ose avarish në industrinë e naftës.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të njohurive që trajton moduli.
· Gjithashtu ata duhet të angazhohen nё pёrdorimin e mjeteve tё shuarjes sё zjarreve apo aksidenteve nё punё.
· Nxënësit duhet të japin ndihmën e parë të aksidenteve nё punё.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë



kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.





Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· repart për prodhimin e karburanteve.
· repart i depozitimit e tregtimit tё karburanteve.
· reparti i zjarrfikseve.
· repart i avari-shpëtimit.
· mjete pune të prodhimit të karburanteve.
· mjete tё shuarjes sё zjarrit, fikse tё tipeve tё ndryshme.
· mjete të mbrojtjes ndaj gazit,mjete të mbrojtjes dhe të sigurisë në punë.
· laborator ku zhvillohen analiza tё naftёs e nёnprodukteve tё saj.
· pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarte, manuale teknike, etj




2. Moduli “Përgatitja e naftës për përpunim”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e përpunimit të naftës Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12
PËRSHKRUESI I MODULITM-23-1111-15
Titulli dhe kodi	PЁRGATITJA E NAFTЁS PЁR PЁRPUNIM


Qëllimi i modulit

Një modul që aftëson nxënësit të realizojnë procese tё dekantimit, degazimit dhe ç`emulsionimit të naftës.

Kohëzgjatja e modulit

34 orë mësimore

Niveli i parapëlqyer për pranim

Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Teknologji kimike”, niveli II i KSHK.

Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit


RM 1	Nxënësi kryen degazimin e naftёs.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të	analizojë	dokumentacionin	teknik	dhe	skemën teknologjike të degazimit të naftës.
· Të përgatisë vendin e punës për kryerjen e degazimit të naftës dhe vënien në gadishmëri të skemave teknologjike.
· Të përzgjedhë mjetet dhe materialet e punës.
· Të zbatojë skemat teknologjike të ndarjes së naftës nga gazi shoqërues.
· Të realizojë ndarje të gazit shoqërues nga nafta bruto, me anën e ndarësve dhe impianteve të stabilizimit.
· Të vërë në punë ndarësit, kolonat e stabilizimit dhe seperatorët e trysnisë të lartë dhe të ulët të degazimit të naftës.
· Të kryejë transportimin e naftës së degazuar drejt impianteve të dekantimit (për ndarjen nga uji shtresor, rëra, argjila, kimikate etj).
· Të kryejë transportimin e gazit shoqërues të naftës për përdorim industrial ose djegie.
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit dhe mbrojtjes nga zjarri dhe gazi.
Instrumentet e vlerësimit:
-  Vëzhgim me listë kontrolli

RM 2  Nxënësi kryen dekantimin dhe ç’emulsionimin e naftёs.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё analizojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe skemat teknologjike për dekantimin e thjeshtë të naftës.
· Tё analizojë me kujdes skemat teknologjike për ç’emulsionimin e naftёs me metodat industriale.
· Tё përgatitё vendin e punës, tё përzgjedhё mjetet dhe materialet e punës për kryerjen e dekantimit dhe ç’emulsionimint tё naftёs.
· Tё kryejë kontrollin dhe vënien në gadishmёri pune të makinerive, pajisjeve, aparaturave, armaturave dhe linjave teknologjike.
· Të përzgjedhë emulgatorët e duhur (elektrolit, joelektrolit dhe koloidalë), që përdoren në ç’emulsionin e naftës.
· Të përgatitë demulgatorët dhe recepturat përkatëse.
· Të zbatojë parametrat teknologjikë të punës gjatë dekantimit të thjeshtë dhe ç’emulsionimit tё naftёs me metoda të ndryshme.
· Të kryejë dekantimin e naftës me mënyrat e thjeshta industriale (fizike dhe termike).
· Të kryejë ç’emulsionimin e naftës me mënyrat industriale
· (fizike, termike, mekanike, kimike, elektrike, filtrimi, flotimit dhe të kombinuara).
· Të kryejë transportimin e naftës së dekantuar dhe ç’emulsionuar drejt impianteve të përpunimit.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mirëmbajtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri dhe gazi.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 3  Nxënësi pёrgatit naftёn pёr distilim.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё analizojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe skemat teknologjike të pёrgatitjes së naftёs pёr distilim.
· Tё përgatitё vendin e punës, tё përzgjedhё mjetet dhe materialet e punës për kryerjen e pёrgatitjes së naftёs pёr distilim.
· Tё kontrollojё dhe vërё në gadishmёri pune makineritё, pajisjet, aparaturat, armaturat dhe linjat teknologjike.
· Të kryejë transportimin, depozitimin dhe parapërgatitjen e naftës bruto për përpunim.
· Të lexojë dhe interpretojë skemën teknologjike të pёrgatitjes së naftёs pёr distilim.
· Të kryejë dozimin e demulgatorëve në naftën bruto, sipas recepturave të përcaktuara.
· Të bëjë dekantimin e ujit dhe kripërave nga nafta bruto

· (shkarkimi i fundit i elektrodekantorëve).
· Të bëjë leximin dhe rregjistrimin e parametrave të proçesit të përgatitjes së naftës bruto për përpunim.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, mirëmbajtjes së vendit të punës, mbrojtjes nga zjarri dhe gazi
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
Ky modul duhet të trajtohet nё rafineritё dhe puset e naftёs
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të proceseve tё dekantimit, degazimit, çemulsionimit të naftës.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të njohurive që trajton moduli.
· Gjithashtu ata duhet të angazhohen në pёrdorimin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren në proceset e dekantimit, degazimit, çemulsionimit të naftës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.




Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· repart për pёrpunimin( dekantimin) e naftёs.
· rafineritё e naftёs
· puse nafte.
· mjete pune të pёrgatitjes sё naftёs pёr pёrpunim.
· pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarte,
· manuale teknike, etj




3. Moduli “Distilimi i naftёs dhe i nënprodukteve të saj ”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e përpunimit të naftës Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

PËRSHKRUESI I MODULIT
DISTILIMI I NAFTËS DHE I NËNPRODUKTEVE	M-23-1112-15 TË SAJ
Titulli dhe kodi


Qëllimi i
modulit

Një modul që i aftëson nxënësit për të realizuar tipe tё ndryshme tё
distilimit tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj, nё pёrshtatje me skemёn teknologjike tё zgjedhur.




Kohëzgjatja e modulit
Niveli i parapëlqyer për pranim

102 orë mësimore

Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Teknologji kimike”, niveli II i KSHK..




Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit

RM 1 Nxënësi kryen procese parapёrgatitore pёr distilimin e naftёs
Kriteret e vlerësimit:
Të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe skemën teknologjike të impiantit.
· Të kontrollojё gadishmёrinё e mjeteve tё mbrojtjes kundër zjarrit, mjetet e mbrojtjes individuale dhe kolektive të gazit, sistemin e ndriçimit, ngrohjes dhe ventilimit.
· Të përgatisë vendin e punës sipas rregullave të sigurimit teknik dhe të mbrojtjes nga zjarri.
· Të kontrollojë gjendjen teknike të pajisjeve, makinerive, tuba-cioneve, fllanxhave, saraqineskave, niveleve të zakonshme, aparaturave, termoçifteve, etj.
· Të kontrollojë gjendjen teknike të valvulave të sigurimit, të moskthimit, hermetizimit të aparaturës, të instalimeve të jashtme, të tokëzimeve, etj.
· Të realizojë presimin me avull uji dhe hidraulik të pajisjeve dhe linjave të skemës së elektro-shkripëzimit dhe distilimit (deri në presionin 1,25-1,5 atm, mbi atë të punës, për 5 -15’min).
· Të realizojë qarkullimin e ftohtë dhe të nxehtë të impiantit të distilimit.
· Të realizojë tharjen e furrave ngrohëse të impiantit të distilimit.
· Të provojë funksionimin e skemës teknologjike të impiantit të distilimit.
· Të kontrollojë sistemin e ujit qarkullues dhe drenazhimet (pu-setat që kanë mbyllje hidraulike,mbi



pusetë të ketë rërë, urë).
· Të kontrollojë sistemin e lëndës djegëse dhe të përgatisë skemën e saj për qarkullim.
· Të kontrollojë gjendjen dhe gadishmërinë e mjeteve zjarrfikëse, sistemin e ndriçimit, ngrohjes dhe ventilimit.
· Të kontrollojë gjëndjen teknike të furrave, rezervuarëve, shkë-mbyesave, ftohësave dhe elektrodehidratorëve dhe t’i përgatit ato për punë.
· Të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me repartet ndihmëse, njësinë qendrore, bashkëpunëtorët dhe drejtuesit teknik, për gadishmërinё e repartit të distilimit.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit mbrojtjes ndaj zjarrit dhe gazit si dhe të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentat e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
RM 2  Nxënësi kryen distilimin primar
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë me kujdes dokumentacionin përkatës teknik dhe
· teknologjik.
· Të përgatitë vendin e punës për kryerjen e distilimit primar të	naftës bruto.
· Të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës, sipas standardeve teknologjike.
· Të komunikojë me repartet homologe, ndihmëse dhe njësinë qendrore të rafinerisë për fillimin e lëshimit të repart
· Të vërë në punë elektrodehidratorët, kollonat e distilimit të naftës bruto, rezervuarët e kondesatit të produkteve, shkë-mbyesit e nxehtësisë dhe ftohësit.
· Të vërë në punë aparatet e matjes dhe kontrollit të parame-trave teknologjikë të proçesit.
· Të kryejë lëshimin e pompave të gjysmë produkteve (benzi-në, vajguri, gazoil dhe mazut), të pompave të dozimit të ujit të zbutur, demulgatorëve dhe antikorroduesit.
· Të kryejë hermetizimin me avull të dhomës së djegies së furrave përpara ndezjes së sprucatorëve.
· Të kryejë ndezjen e sprucatorëve të furrave menjëherë pas hermetizimit me avull dhe rritja e temperaturë së lëndës së parë sipas kërkesave të kartës teknologjike.
· Të kryejë kontrollin e funksionimit të skemës së elektro-shkripëzimit e distilimit.
· Të kryejë dozimin e lëndëve të para e ndihmëse, përpara futjes në sektorin e elektro-shkripëzimit.

· Të kryejë shtimin e anti-korroduesve dhe shfrytëzimin nor-mal të impiantit të distilimit primar të naftës, duke zbatuar kartën teknologjike të distilimit.
· Të monitorojë vazhdimisht parametrat e proçesit.
· Të lexojë dhe regjistrojë në mënyrë periodike parametrat e procesit të impiantit të distilimit.
· Të kryejë marrjen e mostrës në mënyrë periodike të lëndës së parë dhe gjysmë produkteve.
· Të parandalojë dhe eliminojë avaritë e mundshme, që mund të ndodhin në impiantin e distilimit primar të naftës.
· Të kryejë ndalimin normal dhe në raste avarie të impiantit të distilimit primar të naftës dhe përgatitjen e tij për remont.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë distilimit primar të naftës.
· Të pastrojë vendin e punës.
· Të zbatojë standartet kombëtare për prodhimin e nënprodukteve të naftës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 3	Nxënësi kryen distilimin nё boshllёk
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë me kujdes dokumentacionin përkatës teknik dhe
· teknologjik.
· Të përgatitë vendin e punës për kryerjen e përpunimit në boshllëk.
· Të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës, sipas
· standardeve teknologjike.
· Të	përgatisë	dhe	të	kontrollojë	saktë	skemën teknologjike të
· impiantit të distilimit nё boshllëk.
· Të përgatis saktë skemën teknologjike të shkarkimit dhe largimit nga impiani i distilimit në boshllëk të mazutit.
· Të kryejë vënien në gadishmëri të makinerive, pajisjeve, aparaturave, armaturave, linjave dhe rrjetin e shkarkimeve të fluidit të lёngёt dhe të gaztë.
· Të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale me repartet ndihmëse, njësinë qendrore të rafinerisë, për vënien në gadishmëri të repartit.
· Të kryejë presimin dhe qarkullimin e ftohtë dhe të nxehtë të impiantit të distilimit nё boshllёk
· Të kryejë tharjen e furrave ngrohëse të impiantit të distilimit në boshllëk;
· Të kryejë hermetizimin e impiantit teknologjik të

distilimit në boshllëk, me avull uji dhe gaz.
· Të korrigjojë gabimet gjatë hermetizimit.
· Të njoftojë repartin e distilimit atmosferik ose repartin e transportit për dërgimin e lëndës së parë.
· Të kryejë futjen e lëndës së parë në skemën teknologjike të distilimit në boshllëk .
· Të kryejë futjen në punë të kollonës të distilimit në boshllëk, rezervuarëve të kondesatit të produkteve, shkëmbyesave të nxehtësisë, ftohësave, kondesatorit dhe pusetës barometrike.
· Të kryejë futjen në punë të aparateve të matjes dhe kontrollit të parametrave teknologjike të proçesit të distilimit në boshllëk.
· Të kryejë lëshimin e pompës së lëndës së parë, pompave të gjysmëprodukteve dhe pompave të dozimit të ujit.
· Të kryejë hermetizimin me avull të furrave përpara ndezjes së sprucatorëve.
· Të kryejë ndezjen e sprucatorëve dhe rritjen e temperaturës.
· Të kryejë realizimin e boshllëkut, shtimin e anti-korroduesëve në kolonën e distilimit në boshllëk.
· Të monitorojë vazhdimisht parametrat e proçesit të distilimit në boshllëk.
· Të lexojë dhe regjistrojë në mënyrë periodike parametrat e proçesit të distilimit në boshllëk.
· Të kryejë marrjen e mostrës në mënyrë periodike të lëndës së parë dhe gjysmëprodukteve të distilimit në boshllëk.
· Të parandalojë dhe eliminojë avaritë e mundshme, që mund të ndodhin në impiantin e distilimit në boshllëk.
· Të përgatis impiantin për remont të pjesshëm apo kapital.
· Të kryejë ndalimin normal dhe në raste avarie, të impiantit të distilimit në boshllëk dhe përgatitjen e tij për remont.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë distilimit në boshllëk.
· Të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 4	Nxënësi kryen distilimin e nёnprodukteve tё hidropastruara
Kriteret e vlerësimit:
· Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë me kujdes dokumentacionin përkatës teknik dhe teknologjik.
· Të përgatis vendin e punës, të përzgjedh mjetet dhe materialet e duhura të punës, për kryerjen e distilimit të







































Udhëzime për zbatimin e modulit

produkteve të hidropastruara të naftës.
· Të përgatis saktë skemën teknologjike të sektorit të distilimit, të produkteve të hidropastruara të naftës.
· Të përgatis saktë skemën teknologjike të nxjerrjes dhe trans-portit të nënprodukteve të hidropastruara, brenda dhe/ose jashtë standardit.
· Të kryejë vënien në gadishmëri të skemës teknologjike, të transportit të nënprodukteve të hidropastruara, brenda dhe/ose jashtë standardit.
· Të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale me repartet ndihmëse, njësinë qendrore të rafinerisë, për vënien në gadishmëri të zonës teknologjike të distilimit.
· Të kryejë presimin dhe qarkullimin e ftohtë, në zonën e distilimit tё produkteve të hidropstruara.
· Të kryejë hermetizimin e zonës teknologjike të distilimit të nënprodukteve të hidropastruara, me avull uji e gaz të thatë.
· Të korrigjojë gabimet gjatë hermetizimit.
· Të kryejë futjen në punë të kolonës të distilimit, separatorit, rezervuarëve të kondesatit, shkëmbyesve të nxehtësisë fto-hësve ajrorë dhe me ujë.
· Të kryejë futjen në punë të aparateve të matjes dhe të kontrollit të parametrave teknologjike, të proçesit të distilimit të nënpro-dukteve të hidropastruara.
· Të kryejë lëshimin e pompës së lëndës së parë, pompave të gjysmë produkteve dhe pompave të dozimit të ujit.
· Të kryejë droselimin e nënprodukteve të hidropastruara.
· Të kryejë rektifikimin dhe ndarjen e nënprodukteve të hidro-pastruara.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së Mjedisit, gjatë distilimit të nёnprodukteve tё hidropastruara.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

· Ky modul duhet të trajtohet nё sektorё tё industrisё sё naftёs.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të proçeseve të distilimit primar dhe në boshllëk të naftës, si edhe distilimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të njohurive që trajton moduli.
· Gjithashtu, ata duhet të angazhohen në pёrdorimin e mjeteve dhe pajisjeve, që përdoren në proçeset e distilimit të naftës dhe të nënprodukteve të saj.


- Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.



Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për pёrpunimin e naftёs.
· Rafineritё e naftёs
· Puse nafte.
· Mjete pune të pёrgatitjes sё naftёs pёr pёrpunim.
· Pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarte,
· Të kryejë droselimin e nënprodukteve të hidropastruara.
· Të rrisë temperaturën në kolonën e distilimit të nën-produkteve të hidropastruara dhe futja në punë e kolonës së degazimit të solventit dhe benzinës të hidropastruar;
· Të kryejë lëshimin e produkteve të hidropastruara;
· Të kryejë shtimin e antikorroduesve dhe shfrytëzimin normal të zonës së distilimit të nënprodukteve të hidropastruara;
· Të monitorojë vazhdimisht proçesin e distilimit të nënpro-dukteve të hidropastruara;
· Të lexojë dhe regjistrojë në mënyrë periodike parametrat e
· Procesit të distilimit të nënprodukteve të hidropastruara, manuale.




4. Moduli “Hidropastrimi i nёnprodukteve tё naftёs”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e përpunimit të naftës Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12
PËRSHKRUESI I MODULITM-23-1113-15
HIDROPASTRIMI I NËNPRODUKTEVE TË NAFTËS
Titulli dhe kodi


Qëllimi i modulit

Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer procesin e hidropastrimit tё nёnprodukteve tё naftёs, si dhe procese të tjera ndihmёse.

Kohëzgjatja e modulit

51 orë mësimore

Niveli i parapëlqyer për pranim

Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Teknologji kimike”, niveli II i KSHK..

Rezultatet e të mësuarit (RM) procedurat e vlerësimit


RM 1	Nxënësi kryen procese parapёrgatitore pёr hidropastrimin

Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë me kujdes dokumentacionin përkatës teknik dhe teknologjik.
· Të përgatis vendin e punës, të përzgjedh mjetet dhe
· materialet e duhura për hidropastrimin e produkteve të naftës.
· Të përgatis skemën teknologjike të zonës së reaksionit dhe
· pastrimit të gazeve të impiantit të hidropastrimit
· Të përgatis saktë skemën teknologjike të marrjes së lëndës së parë, lëndës së djegshme të lëngët dhe të gaztë.
· Të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale me repartet ndihmëse dhe njësinë qendrore të rafinerisë.
· Të kryejë presimin hidraulik me ujë, të skemës teknologjike të zonës së reaksionit dhe pastrimit të gazeve të impiantit.
· Të kryejë tharjen e furrës ngrohëse të impiantit të hidropastrimit.
· Të kryejë mbushjen e reaktorëve me katalizator dhe mbylljen e tyre.
· Të kryejë presimin hidraulik me gaz inert (azot) të skemës
· Teknologjike, të zonës së reaksionit dhe pastrimin e gazeve të impiantit të hidropastrimit, të produkteve të



bardha të naftës.
Instrumentet e vlerësimit:
-	Pyetje-përgjigje me gojë
RM 2  Nxënësi kryen procesin e prodhimit tё hidrogjenit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë me kujdes dokumentacionin e punës.
· Të analizojë me kujdes skemën teknologjike të impiantit të hidrogjenit.
· Të përgatisë vendin e punës, të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës.
· Të pajiset me të gjitha mjetet e nevojshme të sigurimit teknik, mbrojtjes nga zjarri si dhe mjetet individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj gazit.
· Të përgatisë saktë skemën teknologjike për lëshimin e impi-antit të prodhimit të H2.
· Të kryejë procese përgatitore për lëshimin e impiantit të pro-dhimit të H2.
· Të kontrollojë pajisjet teknologjike, armaturat,pajisjet elektrike dhe pajisjet e kipit.
· Të kryejë vënien në gatishmëri të sistemeve ndihmëse të uzinës dhe sigurimin e kimikateve, katalizatorëve, solucionit SMEA, solucioneve për pastrim, lëndëve mbushëse prej qeramike, vajit lubrifikant, etj.
· Të kryejë tharjen e furrës, kaldajave, utilizatorëve.
· Të kryejë provën me N2 të ngrohtë në të gjitha pajisjet teknologjike dhe aparatet e kipit, në kushte sa më të afërta me punën normale.
· Të kryejë mbushjen me katalizator të tubave të furrës së konvertimit dhe reaktorëve si dhe përgatitjen e solucionit për absorbimin e CO2 dhe ruajtja e tij në mjedis inert.
· Të kryejë presimin hidraulik me ujë të linjës teknologjike.
· Të vërë në gatishmëri pune makineritë, pajisjet, aparaturat, linjat e lëndës së parë e lëndës së djegshme si dhe rrjetin e shkarkimeve të fluidit të lëngët dhe të gaz.
· Të vërë në gatishmëri skemën teknologjike të nxjerrjes dhe transportit të hidrogjenit të prodhuar.
· Të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale me repartet ndihmëse e njësinë qendrore të rafinerisë për gatishmërinё dhe lëshimin e repartit të H2.
· Të kryejë lëshimin normal të impiantit të prodhimit të H2.
· Të kryejë vendosjen e fllanxhave qorre në linjat e zjarrit dhe kolektorët e lëshimit, vënien në gadishmëri e valvulave.

· Të kryejë zëvendësimin me N2 në gjithë impiantin e H2 të rrugës së gazit natyral deri në daljen e H2 teknik dhe provën e hermetizimit.
· Të kryejë qarkullimin me azot mbas provës së hermetizimit.
· Të kryejë lëshimin e zonës së konvertimit të impiantit të H2 dhe mbushjen me ujë të bllokut të kaldajës.
· Të kryejë futjen e avullit në dhomën e furrës dhe prova për eksplozion.
· Të ndezë furrën.
· Të kryejë lëshimin e zonёs sё pastrimit të CO2 dhe stabilizimin e përgjithshëm i procesit deri në daljen e H2 teknik.
· Të monitorojë procesin në mënyrë të vazhduar.
· Të kryejë leximin dhe regjistrimin në mënyrë periodike (çdo 2 orë) të parametrave gjatë prodhimit të H2.
· Të kryejë marrjen periodike (çdo 2 orë) të mostrës së H2 të prodhuar.
· Të zbatojë kushtet optimale të punës për procesin e konvertimit të metanit dhe metanizimit, për katalizatorët e konvertimit të metanit dhe katalizatorët e metanizimit.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes ndaj zjarrit, gazit, ruatjes së mjedisit, mirëmbajtjes sё vendit tё punës gjatë prodhimit të hidrogjenit.
Instrumentet e vlerësimit:
  Vëzhgim me listë kontrolli

RM 3  Nxënësi kryen procese tё hidropastrimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· Të analizojë saktë dokumentacionin përkatës teknik dhe teknologjik të impiantit të hidropastrimit të produkteve të bardha të naftës.
· Të përgatisë vendin e punës, të përzgjedhë mjetet dhe materialet e punës për hidropastrimin e produkteve.

· Të kontrolloje kushtet optimale të punës, të procesit e të hidropastrimit të produkteve të bardha të naftës.
· Të vënë në gadishmëri pune të gjithё impiantin e hidropastrimit dhe marja e hidrogjenit nga impianti i prodhimit të H2.
· Të kontrollojë i funksionimit e skemës së zonës së reaksionit të impiantit të hidropastrimit, shfrytëzimi normal.
· Të lexojë dhe regjistrojë në mënyrë periodike parametrat e procesit të hidropastrimit.
· Të marrë në mënyrë periodike mostrën e lëndës së parë dhe gazeve.

· Të përgatisë impiantin e hidropastrimit për regjenerim të katalizatorëve.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes ndaj zjarrit, gazit si dhe të mbrojtjes së mjedisit e mirëmbajtjes sё vendit tё punës gjatë procesit të hidropastrimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 4 Nxënësi kryen procese tё pastrimit tё hidrogjenit dhe benzinave tё hidropastruara.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë i aftë:
· Të analizojë saktë dokumentacionin përkatës teknik dhe
· teknologjik të impiantit të hidropastrimit të produkteve të bardha të naftës.
· Të përgatisë vendin e punës, të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës.
· Të pajiset me të gjitha mjetet e nevojshme të sigurimit teknik, mbrojtjes nga zjarri si dhe mjetet individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj gazit.
· Tё zbatojë parametrat teknologjike të proceseve të absorbim-desorbim për pastrimin e H2 qarkullues nga H2S e gazet C1-C4.
· Tё zbatojё kushtet optimale të punës të procesit të absorbimit të H2S dhe gazeve C1-C4 nga H2 qarkullues dhe të procesit të desorbimit të H2S nga MEA dhe të përgatitё solucionin MEA (6-15%).
· Të njoftojë repartin e shpëtimit nga gazi dhe i M.N.Z-së, për të qënë në gadishmëri të plotë gjatë lëshimit.
· Të njoftojë repartin e prodhimit të squfurit për dërgimin e gazeve acidë (me përmbajtje deri në 70% H2S).
· Tё zbatojё kartën teknologjike (parametrave të procesit) të zonës së pastrimit të H2 qarkullues dhe benzinës së hidropastruar
· Tё monitorojë, lexojë e regjistrojë në mënyrë periodike (çdo dy orë) tё parametrave të procesit të pastrimit të H2 dhe benzinës së hidropastruar.
· Tё realizojё marrje tё mostrës në mënyrë periodike (çdo dy orë) të H2 qarkullues, MEA-s, gazeve C1-C4, NaOH dhe benzinës.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes ndaj zjarrit, gazit, ruajtjes së mjedisit gjatë procesit të pastrimit të H2.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 5  Nxënësi kryen procese tё rigjenerimit tё katalizatorit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jetë i aftë:
· Tё analizojë me kujdes dokumentacionin e punës.
· Të interpretojë saktë skemën teknologjike të regjenerimit të katalizatorit të proceseve tё hidropastrimit.
· Tё përgatitё vendin e punës,të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura për regjenerimin e katalizatorëve.
· Tё pajiset me të gjitha mjetet e sigurimit teknik, individuale e kolektive të mbrojtjes ndaj gazit dhe zjarrit.
· Tё përgatitë skemën teknologjike të impiantit të hidro-pastrimit (zona e reaksionit) për regjenerimin e katalizatorëve.
· Tё përgatitё impiantin e hidropastrimit dhe hartojё prog-ramin për regjenerimin e katalizatorit Co-Mo-γAl2O3.
· Tё realizojё punёt përgatitore dhe të sigurojё bazën teknike për regjenerimin e katalizatorit (sitën vibruese, azot, ajër me presion 6-8 kg/cm2për regjenerim,  avull  20-25  kg/cm2,  fuçi  boshe,
[image: ]-15 mm,maska antipluhur, shkallë litari, rrjetë inoksi për sitën vibruese).
· Tё vёrё nё gadishmёri aparatet e Kipit për matjen e sasisë së avullit dhe ajrit për regjenerim si dhe sistemin e gazit djegës.
· Tё përgatitё regjistrin e parametrave për regjenerimin e katalizatorit.
· Tё	vlerёsojë	përfundimin	e	regjenerimit	të katalizatorit.
· Tё kryejё operacionet kur pёrfundon djegia koksit.
· Tё kryejё ftohjen e katalizatorit në reaktor.
· Tё realizojё shkarkimin, sitosjen, ambalazhimin e katalizatorit (2ditë), mbushjen me katalizatorë, mbylljen dhe ndërrimin e fllançekëve të reaktorëve.
· Tё realizojё zëvendësimin e O2 me N2, hermetizmin e sistemit (O2 në sistem më i vogёl se 0.5%), presimi me N2
· tё reaktorëve, si dhe kalimi në regjim normal tё tyre.
· Tё realizojё monitorimin e vazhduar, leximin dhe regjistrimin në mënyrë periodike (çdo një orë) të parametrave tё regjenerimit (temperaturat në furrë dhe shtresat e katalizatorëve, sasitë e avullit dhe ajrit që jepet për rigjenerim).
· Tё komunikojё	me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes

ndaj zjarrit, gazit si dhe të mirëmbajё vendin e punës gjatë procesit të regjenerimit tё katalizatorёve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë
· Vëzhgim me listë kontrolli



Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
Ky modul duhet të trajtohet nё sektorё tё ndryshёm tё industrisё sё naftёs.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të proceseve të ndryshme tё hidropastrimit, prodhimit tё hidrogjenit e rigjenerimit tё katalizatorit nё repartin e hidropastrimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të njohurive që trajton moduli.
· Gjithashtu ata duhet të angazhohen në pёrdorimin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren në proceset e ndryshme tё hidropastrimit, prodhimit tё hidrogjenit e rigjenerimit tё katalizatorit nё repartin e hidropastrimit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.




Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për hidropastrimin e nёnprodukteve tё naftёs.
· Rafineritё e naftёs.
· Reparti i prodhimit tё hidrogjenit
· Mjete pune të pёrgatitjes sё nënprodukteve të naftёs pёr hidropastrim prodhimin e hidrogjenit dhe regjenerimin e katalizatorëve.
· Pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarte, manuale teknike, etj




5. Moduli “Matja dhe kontrolli i parametrave tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e përpunimit të naftës Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12
PËRSHKRUESI I MODULITMATJA DHE KONTROLLI I PARAMETRAVE	M-23-1114-15 TË NAFTËS DHE NËNPRODUKTEVE TË SAJ
Titulli dhe kodi


Qëllimi i modulit

Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer matje dhe kontrolle tё naftёs e nёnprodukteve tё saj, gjatё proceseve tё ndryshme teknologjike

Kohëzgjatja e modulit

52 orë mësimore

Niveli i parapëlqyer për pranim

Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Teknologji kimike”, niveli II i KSHK..

Rezultatet e të mësuarit (RM) procedurat	e vlerësimit


RM 1 Nxënësi kryen kontrollin vizual tё parametrave dhe aparaturave.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të evidentojё karakteristikat që kanë aparatet matëse
· Të përcaktojё gabimet që bëhen gjatë matjeve si dhe të shmangë ose korrigjojë gabimet në matje.
· Të kontrollojё dy karakteristikat kryesore të aparateve matëse: vonesën në matje dhe “zonё e vdekur” të aparatit.
· Të përcaktojё ndjeshmërinё e aparatit, njësinë e shkallës dhe intervalin e matjes.
· Të përcaktojë saktësinё dhe precizionin e aparateve matëse.
· Të përcaktojë gabimet sistematike nga gabimet e rastit.
· Të përcaktojё shkaqet e gabimeve të rastit si dhe të shmangë premisat dhe veprimet që i shkaktojnë ato.
· Të përcaktojё gabimin e aparatit matёs dhe të jetë në gjendje të kalibrojë aparatin matёs në kushte pune.
· Të zbatojë parimin e punës së regjistruesit me kartë rrethore dhe atij me kartë gjatësore.
· Të përcaktojё karakteristikat e regjistruesve, përmasat e kartave, shpejtësinë e rrotullimit, bojërat që përdoren për shkrimin mbi kartë.
· Të përdorë instrumentet regjistruese.
Instrumentet e vlerësimit:
-  Pyetje-përgjigje me gojë

RM 2  Nxënësi kryen matjen dhe kontrollin e temperaturёs
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë me kujdes dokumentacionin e punës pёr matje tё temperaturës, duke evidentuar veçoritë që ka matja e temperaturёs si një madhësi që nuk matet drejtpërdrejt, por duke u mbështetur në disa dukuri fizike.
· Tё hartojё planin e punёs.
· Tё	kontrollojё	paraprakisht	aparatet	matёse	tё temperaturës.
· Tё kryejё matje me aparatet termomekanike.
· Tё kryejё matje me aparatet termomanometrike.
· Tё kryejё matje termoelekrike të temperaturës.
· Tё ndёrtojё njё termoçift me interval tё caktuar matjeje duke ditur cilёsitё e elektrodave, teknikёn e matjes me anёn e kёtij aparati, natyrёn, vetitё dhe kombinimet e mundshme tё elektrodave.
· Tё kryejё matje tё temperaturёs me anё termoçiftit.
· Tё matё rezistencёn elektrike me ndihmёn e urёs sё
· Uotsonit, duke evidentuar pёrparёsitё dhe tё metat e metodёs sё drejtpёrdrejtё dhe tё metodёs sё zeros qё pёrdoren nё kёtё rast.
· Të pёrdorë rregullatorët me veprim diskret dhe tё mund t’i përdorё si të tillë aparatet e matjes së temperaturës që janë përshkruar më sipër.
· Të kryejë kontrollin dhe rregullimin diskret të temperaturës duke përdorur, nё varёsi tё procesit industrial, termometrin me lёng, shufrёn bimetalike dhe termomanometrat.
· Të përdorë termometrin e kontaktit për matjen e temperaturës.
· Tё zbatojё rregullat e punёs pёr pёrdorimin e aparateve ma-tёse tё temperaturёs.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 3	Nxënësi kryen matjen dhe kontrollin e trysnisë
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё analizojë me kujdes dokumentacionin e punës pёr matje tё presionit.
· Tё hartojё planin e punёs.
· Tё kontrollojё paraprakisht aparatet matёse tё trysnisë.
· Tё kryejё matje tё trysnive tё vogla.
· Tё kryejё matje tё presionit me vakumetrat dhe mano-vakumetrat.
· Tё	kryejё	matje	tё	presionit	me	manometrat diferencialё.

· Tё kryejё matje tё trysnive tё mesme, tё larta dhe shumё tё larta.
· Tё montojё manometrat nё pajisje.
· Tё rregjistrojё vlerat e trysnisё dhe diferencat e tyre.
· Tё raportojё dhe të interpretojё vlerat e presionit, tё realizojё kontrollin dhe rregullimin diskret tё trysnisё.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 4	Nxënësi kryen matjen dhe kontrollin e prurjes
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё analizojё dokumentacionin e punës pёr matje tё prurjes.
· Tё përcaktojё radhën e kryerjes së punёve.
· Tё përzgjedh veglat, pajisjet dhe materialet e punёs.
· Tё hartojё planin e punёs.
· Tё evidentojё teknika tё ndryshme tё matjes sё prurjes.
· Tё pёrzgjedh mёnyrat dhe teknikat mё tё pёrshtatshme, tё matjes sё prurjes, nё varёsi tё proçesit dhe tё kushteve tё punёs.
· Tё kryejё matje tё prurjes, duke u mbёshtetur nё trysninё dinamike tё rrjedhёsit.
· Tё evidentojё karakteristika tё matjes sё prurjes, pёr çdo teknikё matjeje.
· Tё kryejё matje tё prurjes vёllimore dhe shpejtёsisё lokale tё rrjedhjes, me anёn tubit Pito-Prandёll.
· Tё realizojё kalibrimin e tubit Pito.
· Tё zbatojё barazimin e Bernulit, nё pёrshtatje me kushtet e punёs.
· Tё kryejё matje tё prurjes me anёn e dizёs, diafragmёs dhe tubit tё Venturit.
· Tё pёrcaktojё koeficientin e kalimit, nё varёsi tё regjimit tё rrjedhjes dhe tё konstruksionit tё aparatit.
· Tё kryejё matje tё prurjes me anё tё aparateve droseluese.
· Tё kryejё matje tё prurjes me anё tё rotametrit.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 5	Nxënësi kryen matjen dhe kontrollin e nivelit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё analizojё	dokumentacionin e punës pёr matje tё nivelit.
· Tё përcaktojё rradhën e kryerjes së punimeve.

· Tё përzgjedhё veglat, pajisjet dhe materialet e punёs.
· Tё hartojё planin e punёs.
· Tё evidentojё teknika tё ndryshme tё matjes sё nivelit.
· Tё pёrzgjedhё mёnyrat dhe teknikat mё tё pёrshtatshme, tё matjes sё nivelit, nё varёsi tё proçesit dhe tё kushteve tё punёs.
· Tё kryejё matje tё drejtpёrdrejta tё nivelit.
· Tё kryejё matje tё tёrthortё  tё nivelit.
· Tё kryejё matje elektrike tё  nivelit.
· Tё realizojё kontrollin diskret dhe sinjalizuesit e nivelit.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së
· mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
Ky modul duhet të trajtohet nё sektorё tё ndryshёm tё industrisё sё naftës ose në laborator.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të proceseve të ndryshme qё kanё tё bёjnё me matjen e parametrave të ndryshëm dhe përdorimin e aparateve matëse dhe kontrolluese.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të njohurive që trajton moduli.
· Gjithashtu ata duhet të angazhohen nё pёrdorimin e aparateve matёse dhe kontolluese.
 Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.




Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit ështe e domosdoshme të siguro-hen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· repart për pёrpunimin e naftës ose laborator.
· aparate matёse dhe kontrollues të temperaturës, trysnisë, prurjes dhe nivelit
· pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarte, manuale teknike, etj




6. Moduli “Pёrpunimi i thellё i naftёs dhe i nёnprodukteve tё saj”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e përpunimit të naftës Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12
PËRSHKRUESI I MODULIT
	Titulli dhe kodi	PËRPUNIMI I THELLË I NAFTËS DHE I	M-23-1115-15 NËNPRODUKTEVE TË SAJ

	Qëllimi i modulit
	
	Një modul që i aftëson nxënësit të kryejnë proceset kryesore tё pёrpunimit tё thellё tё naftës dhe nёnprodukteve tё saj (krekingu termik, krekingu dhe reformimi katalitik).

	Kohëzgjatja e
	
	68 orë mësimore

	modulit
	
	

	Niveli i
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor

	parapëlqyer
	
	“Teknologji kimike”, niveli II i KSHK..

	për pranim
	
	

	Rezultatet e të
	
	RM 1	Nxënësi kryen krekingun termik.

	mësuarit (RM)
	
	Kriteret e vlerësimit:

	procedurat
	e
	Nxënësi duhet të jetë i aftë:

	vlerësimit
	
	-	Të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik të

	
	punës.

	
	-	Të interpretojë saktë skemёn teknologjike tё krekingut

	
	termik.

	
	-	Të përgatis vendin e punës e të përzgjedhë drejt mjetet

	
	dhe materialet për kryerjen e proçeseve tё krekingut

	
	termik.

	
	-	Të realizojë saktë skemën teknologjike për krekingun

	
	termik.

	
	-	Të pajiset me të gjitha mjetet e nevojshme të sigurimit

	
	teknik, mbrojtjes nga zjarri, si dhe mjetet individuale

	
	dhe kolektive të mbrojtjes ndaj gazit.

	
	-	Të kryejë kontrollin e imët dhe përgatitjen e skemës

	
	tekno-logjike tё krekingut termik (heqja e fllanxhave

	
	qorre, hapja dhe mbyllja e të gjitha armaturave,

	
	presimi hidraulik me ujë dhe me avull uji i pajisjeve

	
	dhe linjave teknologjike).

	
	-	Të realizojë vënien në gadishmëri pune të pajisjeve të

	
	impiantit të krekingut termik.

	
	-	Të komunikojë saktë me repartet homologe, ndihmëse,

	
	njësinë qendrore për fillimin e lëshimit të impiantit të

	
	krekingut termik.

	
	-	Të ruajë regjimin teknologjik dhe kushtet optimale tё

	
	punёs.

	
	-	Të	kryejë	proçeset	përgatitore,	për	lëshimin	e





kamerave të koksifikimit.
· Të kryejë presimin hidraulik me ujë dhe avull, larjen me gazoil dhe qarkullimin e ftohtë të impiantit të koksifikimit të vonuar.
· Të kryejë hermetizimin me avull të dhomës së djegies së furrës ngrohëse, përpara ndezjes së sprucatorëve dhe rritjen e temperaturës në furrë.
· Të kryejë qarkullimin në të nxehtë me gazoil në temperaturë 250 °C, për 10-12 orë.
· Të kryejë proçeset përgatitore për lëshimin e furrës ngrohëse.
· Të kryejë kontrollimin e gjithanshëm për gadishmërinë e kamerave dhe aparateve që lidhen me lëshimin.
· Të kryejë proçeset përgatitore për lëshimin e kolonës së distilimit.
· Të kontrollojë skemёn për rrjedhje dhe shkarkime tё pajisjeve, pёr largimin e ujit gjatë mbushjes së aparaturës.
· Të realizojë futjen në punë të të gjithë aparateve të matjes dhe kontrollit të parametrave teknologjike të proçesit të koksifikimit të vonuar.
· Të zbatojë kartën teknologjike të impiantit të koksifikimit të vonuar.
· Të realizojë shfrytëzimin normal dhe monitorimin e vazhduar të parametrave tё punёs.
· Të bëjë leximin dhe regjistrimin në mënyrë periodike të pa-rametrave tё punёs.
· Të marrë në mënyrë periodike mostrën e lëndës së parë dhe nënprodukteve të proçesit të koksifikimit të vonuar.
· Të parandalojë dhe eliminojë avaritë e mundshme në impi-antin e koksifikimit të vonuar.
· Të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe gazit, si dhe të mbrojtjes së mjedisit, gjatë proçesit të koksifikimit të vonuar.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë
RM 2  Nxënësi kryen krekingun katalitik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik të punës.
· Të interpretojë saktë skemёn teknologjike tё krekingut katalitik. - Të përgatis vendin e punës.
· Të përzgjedh drejt mjetet dhe materialet për kryerjen e proçeseve tё krekingut katalitik të nënprodukteve të naftës.

· Të realizojë saktë skemën teknologjike për krekingun katalitik.
· Të pajiset me të gjitha mjetet e nevojshme të sigurimit teknik, mbrojtjes nga zjarri, si dhe mjetet individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj gazit.
· Tё krijojë kushtet e punës tё krekingut katalitik, për prodhimin e benzinave me numër të lartë oktani.
· Tё krijojë kushtet e punës pёr kryerjen në industri tё krekingut katalitik në shtrat values.
· Tё kontrollojё dhe përgatis skemën teknologjike të zonës së reaksionit, regjenerimit të katalizatorit dhe zonën e distilimit të impiantit të krekingut katalitik në shtrat values.
· Tё përgatis dhe të vërё në gatishmëri skemën teknologjike të marrjes së lëndës së parë (gazoil i lehtë e i rëndë ), për proçeset e krekingut katalitik me shtrat values.
· Tё përgatis skemat teknologjike të lëndës së djegshme, nxjerrjes e transportit të produkteve të krekingut katalitik, brenda dhe/ose jashtë standardit në kushte normale e raste avarie.
· Tё vërё në gadishmëri pune armaturat, aparatet e matjes dhe kontrollit, linjat, sistemet ndihmëse të rafinerisë.
· Tё komunikojё me repartet homologe, ndihmëse, njësinë qendrore (dispeçerin) të rafinerisë, për fillimin e lëshimit (punës) të impiantit.
· Tё realizojё njoftimin e repartit të shpëtimit nga gazi dhe i M.N.Z-së, për të qenë në gadishmëri të plotë, gjatë lëshimit të impiantit të krekingut katalitik.
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe gazit, si dhe të mbrojtjes së mjedisit, gjatë proçesit të krekingut katalitik.
· Tё mirëmbajё vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 3  Nxënësi kryen reformimin katalitik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik të punës.
· Të interpretojë saktë skemёn teknologjike tё reformimit katalitik, të përgatis vendin e punës, e të përzgjedh drejt mjetet dhe materialet për kryerjen e proçeseve tё reformimit katalitik, dhe për rigjenerimin e katalizatorëve, që përdoren në reformimin katalitik të

benzinave.
· Të realizojë saktë skemën teknologjike për reformimin katalitik.
· Të pajiset me të gjitha mjetet e nevojshme të sigurimit tek-nik, mbrojtjes nga zjarri, si dhe mjetet individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj gazit.
· Tё zbatojё kushtet e punës, të njohë reaksionet dhe katalizatorët, tё reformingut katalitik (Platformingut), për prodhimin e benzinave me numër të lartë oktani.
· Tё përzgjedh lëndët e para, që përdoren për reformimin katalitik dhe produktet e platformingut.
· Tё krijojë kushtet e punës për reformimin katalitik në reaktor me shtrat fikës.
· Të kryejë kontrollin e imët dhe përgatitjen e skemës teknologjike tё impiantit të reformimit katalitik, në reaktor me shtrat fikës.
· Tё kryejё tharjen e furrave ngrohëse të impiantit të reformimit katalitik.
· Tё kryejё përgatitjen dhe vënien në gatishmëri tё linjës së marrjes së lëndës së parë, hidrogjenit teknik, lëndës së djegshme, nxjerrjes dhe transportit të produkteve të reformimit katalitik, brenda dhe/ose jashtë standardit.
· Tё vërё në gadishmëri pune pajisjet dhe makineritë, armaturat, linjat, aparatet e matjes dhe kontrollit, etj.
· Tё komunikojё me repartet homologe, ndihmëse dhe njësinë qendrore (dispeçerin) të rafinerisë, për fillimin e lëshimit punës) të impiantit të reformimit katalitik.
· Të realizojë kushtet optimale të punës tё furrës, tё reaktorit, të zonës së distilimit, të reformimit katalitik dhe tё kompresorit të hidrogjenit, të reformimit katalitik.
· Tё kryejё monitorimin, leximin, regjistrimin në mënyrë periodike (çdo një orë) tё parametrave.
· Tё kryejё marrjen e mostrave në mënyrë periodike (çdo dy orë).
· Të realizojë futjen në punë të të gjithë aparateve të matjes dhe kontrollit të parametrave teknologjike të proçesit të reformimit katalitik.
· Të realizojë kontrollin e funksionimit të skemës teknologjike, të impiantit të reformimit katalitik (pas përfundimit të lëshimit dhe daljes në ciklin normal të punës), të lëndës së parë dhe produkteve.
· Tё	kryejё parandalimin dhe	eliminimin	e avarive të mundshme në impiantin e reformimit katalitik.
· Të	komunikojë	me	profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe gazit, si dhe të mirëmbajë vendin e punës.

Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
Ky modul duhet të trajtohet nё sektorё tё ndryshёm tё industrisё sё naftёs.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të proceseve të ndryshme qё kanё tё bёjnё me krekingun termik, krekingun katalitik dhe reformimin katalitik.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të njohurive që trajton moduli.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.




Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· repart për pёrpunimin e naftёs.
· rafineritё e naftёs.
· mjete pune të pёrgatitjes sё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj
· pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarte, manuale teknike, etj




X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar

1. Moduli “Pёrcaktimi i treguesve cilёsorё e sasiorё tё naftёs, nёnprodukteve tё saj dhe lёndёve ndihmёse”
Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e përpunimit të naftës Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12


PËRSHKRUESI I MODULIT
Titulli dhe kodi	PËRCAKTIMI I TREGUESVE CILËSORË E
SASIORË TË NAFTËS, NËNPRODUKTEVE TË SAJ DHE LËNDËVE NDIHMËSE



M-23-1116-15



Qëllimi i modulit

Një modul praktik që aftëson nxënësit për pёrcaktimin e treguesve sasiorё dhe cilёsorё tё naftёs, nёnprodukteve tё saj dhe lёndёve ndihmёse sipas standarteve pёrkatёse



Kohëzgjatja e
modulit	102 orë mësimore



Niveli i parapëlqyer për pranim

Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Teknologji kimike”, niveli II i KSHK..




Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit

RM 1	Nxёnёsi merr dhe pёrgatit mostrёn e naftёs dhe nënprodukteve tё saj pёr analizё.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të përzgjedhë saktё metodën e analizimit të mostrës.
· Të përzgjedh saktё mjetet dhe pajisjet për marrjen e mostrёs pёr analizё.
· Tё pёrgatis mjetet pёr marrjen e mostrёs pёr analizё.
· Tё pёrgatis vendin e punës.
· Tё hartojё njё plan pune.
· Tё dallojё tretёsirat dhe emulsionet gjatё marrjes sё mostrave ose kampionit pёr analizё.
· Tё pёrdorё enёt matёse.
· Tё marrё mostrat sipas proçedurёs dhe standardeve pёrkatёse.
· Tё pёrgatis mostrёn pёrfaqёsuese.
· Tё ambalazhojё dhe tё ruajё mostrёn e analizёs.
· Tё etiketojё mostrёn pёr analizё.
· Tё transportojё mostrёn pёr analizё.
· Tё respektojё rregullat e punёs dhe shfrytëzimit tё pajisjeve pёrkatёse.



· Tё lajё dhe tё pastrojё enёt dhe pajisjet laboratorike.
· Tё pёrzgjedhё lëndёt ndihmёse dhe t’i pёrdor ato.
· Tё pёrdorё teknikat e marrjes sё mostrёs pёr analizё.
· Tё peshojё ose tё pёrcaktojё vёllimin e mostrёs pёr analizё.
· Tё realizojё dorёzimin e mostrёs sё analizёs, sipas proçedurave pёrkatёse.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes sё mjedisit.
· Tё mirëmbajё dhe pastrojё vendin e punës nё fund tё proçesit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

RM 2 Nxënësi pёrcakton treguesit fizikё tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё përzgjedhё mjetet dhe pajisjet pёr pёrcaktimin e treguesve fizikё tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj sipas standardeve pёrkatёse.
· Tё pёrgatis mjetet pёr pёrcaktimin e treguesve fizikё tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj.
· Tё pёrgatis vendin e punës.
· Tё hartojё njё plan pune.
· Tё pёrdorë enёt matёse.
· Tё	marrё	nё	dorёzim	dhe	ruajё	mostrat	sipas procedurёs dhe standardeve pёrkatёse.
· Tё respektojё rregulla tё punёs dhe shfrytёzimit tё pajisjeve nё laboratorin e analizave.
· Tё lajё dhe pastrojё enёt dhe aparatet laboratorike.
· Tё pёrzgjedhё lёndёt ndihmese, reaktivet kimike dhe t’i pёrdorё ato.
· Tё pёrzgjedhё teknikat e pёrcaktimit tё parametrave fizikё (dendёsisë, ujit, vizkoziteti kinematik) sipas standardeve pёrkatёse tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj.
· Tё pёrcaktojё pikёn e flakёrimit nё kroxhol tё hapur tё produkteve tё bardha tё naftёs.
· Tё evidentojё vlerat e parametrave fizikё tё pёrcaktuar nё regjistrin e analizave.
· Tё plotesojё fletё-analizёn e produktit sipas regjistrit, referuar procedurёs pёrkatёse.
· Tё dorёzojё fletё-analizёn e mostrёs sё analizuar sipas proçedurave pёrkatёse.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik.
· Tё mirëmbajё vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 3 Nxënësi pёrcakton treguesit kimikё tё naftёs dhe nënprodukteve tё saj.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё përzgjedhё mjetet dhe pajisjet pёr pёrcaktimin e treguesve kimikё tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj sipas standardeve pёrkatёse.
· Tё pёrgatisё mjetet pёr pёrcaktimin e treguesve kimikё tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj.
· Tё pёrgatisё vendin e punës.
· Tё hartojё njё plan pune.
· Tё	komunikojё	me	profesionalizëm	dhe	etikë profesionale.
· Tё pёrdorё enёt matёse.
· Tё	marrё	nё	dorёzim	dhe	ruajё	mostrat	sipas procedurёs dhe standardeve pёrkatёse.
· Tё respektojё rregullat e punёs dhe shfrytёzimit tё pajisjeve nё laboratorin e analizave.
· Tё lajё dhe pastrojё enёt dhe aparatet laboratorike.
· Tё pёrzgjedhё lendёt ndihmёse, reaktivet kimikё dhe t’i pёrdorё ato.
· Tё pёrgatitё tretёsirat titulluese.
· Tё pёrzgjedhё dёftuesit e pёrshtatshёm.
· Tё pёrzgjedhё teknikat e pёrcaktimit tё parametrave kimikё (aciditetit, bazat dhe acidet e tretshme tё produkteve tё bardha tё naftёs) sipas standardeve pёrkatёse tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj.
· Tё pёrcaktojё squfurin e produkteve tё bardha tё naftёs.
· Tё pёrcaktojё numrin e jodit tё produkteve tё bardha tё naftёs.
· Tё evidentojё vlerat e parametrave kimikё tё pёrcaktuar nё regjistrin e analizave.
· Tё plotёsojё fletё-analizёn e produktit sipas regjistrit, referuar procedurёs pёrkatёse.
· Tё dorёzojё fletё - analizёn e mostrёs sё analizuar sipas procedurave pёrkatёse.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik e mbrojtjes sё mjedisit.
· Tё mirëmbajё vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 4 Nxënësi përcakton treguesit fiziko-kimikё tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё përzgjedhё mjetet dhe pajisjet pёr pёrcaktimin e treguesve fiziko-kimikё tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj sipas standardeve pёrkatёse.

· Tё pёrgatisё mjetet pёr percaktimin e treguesve fiziko-kimikё tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj.
· Tё pёrgatisё vendin e punës.
· Tё hartojё njё plan pune.
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Tё pёrdorё enёt matёse.
· Tё	marrё	nё	dorёzim	dhe	ruajё	mostrat	sipas procedurёs dhe standardeve pёrkatёse.
· Tё respektojё rregullat e punёs dhe shfrytёzimit tё pajisjeve nё laboratorin e analizave.
· Tё lajё dhe pastrojё enёt dhe aparatet laboratorike.
· Tё pёrzgjedhё lёndёt ndihmёse, reaktivёt kimikё dhe t’i pёrdorё ato.

· Tё pёrgatitё tretёsirat titulluese.
· Tё pёrzgjedhё dёftuesit e duhur.
· Tё pёrzgjedhё teknikat e percaktimit tё parametrave fiziko-kimikё sipas standardeve pёrkatёs tё naftёs dhe nёnprodukteve tё saj.
· Tё pёrcaktojё pёrbёrjen fraksionare tё produkteve tё bardha tё naftёs.
· Tё pёrcaktiojё fortёsinё e ujit.
· Tё realizojё provёn e korrozionit mbi pllakёn e bakrit tё produkteve tё bardha tё naftёs.
· Tё evidentojё vlerat e parametrave fiziko-kimikё tё pёrcaktuar nё regjistrin e analizave.
· Tё plotёsojё fletё-analizёn e produktit sipas regjistrit, referuar procedurёs pёrkatёse.
· Tё dorёzojё fletё-analizёn e mostrёs sё analizuar sipas procedurave pёrkatёse.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes sё mjedisit.
· Tё mirëmbajё e tё pastrojё vendin e punës në përfundim të saj.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 5	Nxënësi përcakton treguesit e lёndёve ndihmёse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё	përzgjedhё	mjetet	pёr	përgatitjen	e	lёndёve ndihmёse sipas standardeve përkatëse.
· Tё pёrgatisё mjetet pёr pёrcaktimin e treguesve tё lёndёve ndihmёse.
· Tё pёrgatisё vendin e punës.
· Tё hartojё njё plan pune.
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Tё pёrdorё enёt matёse.

· Tё respektojё rregullat e punёs dhe shfrytёzimit tё pajisjeve nё laboratorin e analizave.
· Tё lajё dhe pastrojё enёt dhe aparatet laboratorike
· Tё pёrzgjedhё lёndёt ndihmёse, reaktivёt kimikё dhe t’i pёrdorё ato.
· Tё pёrgatisё tretёsirat standarde (me përqendrim tё njohur).
· Tё pёrzgjedhё dhe përgatisё dёftuesit specifik qё do tё
· pёrdoren gjatё përcaktimit tё parametrave tё naftёs dhe nёnprodukteve tёsaj.
· Tё evidentojё vlerat e parametrave tё pёrcaktuar nё regjistrin e analizave, referuar procedurёs pёrkatёse.
· Tё mirëmbajё dhe pastrojё vendin e punës në përfundim të saj.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



Udhëzime për zbatimin e modulit









Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
· 
Ky modul duhet të trajtohet nё sektorё tё ndryshёm tё industrisё sё naftёs.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të proceseve të ndryshme qё kanё tё bёjnё me përcaktimin e treguesve cilёsorё e sasiorё tё naftёs,nёnprodukteve tё saj dhe lёndёve ndihmёse.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për përcaktimin e treguesve cilёsorё e sasiorё tё naftёs,nёnprodukteve tё saj dhe lёndёve ndihmёse.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.
Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:
· repart për pёrpunimin e naftёs.
· laborator për analiza fiziko - kimike të naftës dhe nënprodukteve të saj.
· enë, aparate dhe pajisje laboratorike për përcaktimin e treguesve fiziko - kimike të naftës dhe nënprodukteve të saj.
· lëndë ndihmëse, reaktivë kimikë, etj.
· udhëzues, katalogë, rregullore, standarte, manuale teknike, etj




2. Moduli “Trajtimi i shkarkimeve të gazta dhe ujore në industrinë e naftës”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e përpunimit të naftës Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12
PËRSHKRUESI I MODULITM-23-1117-15
TRAJTIMI I SHKARKIMEVE TË GAZTA DHE UJORE NË INDUSTRINË E NAFTËS
Titulli dhe kodi


Qëllimi i modulit

Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer trajtimin e shkarkimeve të gazta dhe ujore në industrinë e naftës.

Kohëzgjatja e modulit

102 orë mësimore

Niveli i parapëlqyer për pranim

Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Teknologji kimike”, niveli II i KSHK..

Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit


RM 1	Nxënësi kryen procese pёrgatitore pёr trajtimin e shkarkimeve tё gazta tё shkarkimeve ujore tё industrisё sё naftёs.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё përcaktojё llojin e shkarkimeve dhe përbёrsit kryesorё tё shkarkimeve.
· Tё analizojë skemën teknologjike tё impiantit tё shkarkimeve ujore tё industrise sё naftёs.
· Tё zbatojё skemёn teknologjike dhe parametrat teknologjikё tё impiantit.
· Tё përzgjedhё materialet dhe mjetet e nevojshme të punës për realizimin e trajtimit tё shkarkimeve tё gazta nё impia-ntet e pastrimit.
· Tё lёshojё impiantin e trajtimit tё gazeve sipas kartёs teknologjike.
· Tё dёrgojë fluidin nё seperatorin pёrkatёs pёr largimin e mbetjeve tё naftёs nga shkarkimet ujore.
· Tё dёrgojë fluidin nё kolonёn e distilimit pёr largimin e H2S dhe tё gazeve hidrokarbur.
· Tё dёrgojë gazet nё impiantin e pastrimit tё gazit dhe prodhimit tё squfurit.
· Tё neutralizojё shkarkimet ujore.
· Tё kryejё matje tё parametrave ndotёs tё gaztё tё fluidit nё dalje tё impiantit sipas standardeve dhe kondicioneve tё përcaktuara.
· Tё respektojё rregullat e punёs dhe tё shfrytezimit tё pajisjeve nё laboratorin e analizave.



· Tё	komunikojё	me	profesionalizëm	dhe	etikë profesionale.
· Tё respektojё rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit.
· Të mirëmbajë vendin e punёs.
Instrumentat e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë
RM 2	Nxënësi kryen procese pёrgatitore pёr trajtimin e shkarkimeve ujore tё industrisё sё naftёs
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Tё analizojë skemën teknologjike tё impiantit tё shkarkimeve ujore tё industrisё sё naftёs.
· Tё përcaktojё llojin e shkarkimeve ujore (me naftë, acid ose bazik).
· Tё përzgjedhё linjat dhe vaskat e impiantit nё funksion tё pёrbёrёsve kryesorё tё shkarkimeve.
· Tё	zbatojё	skemёn	teknologjike	dhe	parametrat teknologjikë.
· Tё përzgjedhё materialet dhe mjetet e nevojshme të punës për realizimin e trajtimit tё shkarkimeve tё lёngta nё impiantet e pastrimit.
· Tё përgatisё preventivin pёrkatёs (sasinё e neutralizuesit, avullit të ujit, koaguluesit).
· Tё realizojё neutralizimin e ujrave acid me baza (NaOH) dhe ujrave bazik me acide (H2SO4, etj).
· Tё dёrgojё shkarkimet ujore nё seperatorёt pёrkatёs pёr largimin e mbetjeve tё naftёs nga shkarkimet ujore.
· Tё realizojё trajtimin e shkarkimeve ujore me koagulues Al2(SO4)3 dhe avull uji.
· Tё riciklojё nё impiant shkarkimet ujore tё pёrshtatshme pёr nevoja të procesit tё prodhimit dhe mbetjet e naftёs.
· Tё emetojë nё mjedisin ujor pritёs tё shkarkimeve ujore tё papёrshtatshme pёr nevojat e procesit tё prodhimit nё pёrputhje me kriteret dhe standardet e pёrcaktuara pёr kёtё qёllim.
· Tё depozitojё mbetjet nё trajtё llumrash nё vendet e pёrcaktuara.
· Tё kryejё matje tё parametrave ndotёs tё shkarkimeve ujore nё dalje tё impiantit sipas standardeve dhe kondicioneve te përcaktuara pёr kёtё qёllim.
· Tё respektojë rregullat e punёs dhe tё shfrytёzimit tё pajisjeve nё laboratorin e analizave.
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit.
· Të mirёmbajë vendin e punës.

Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 3 Nxënësi kryen procese pёrgatitore pёr absorbimin dhe desorbimin e gazeve tё industrisё sё naftёs.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë skemën teknologjike tё impiantit tё pastrimit tё gazeve.
· Tё përzgjedhё linjat dhe parametrat teknologjikё sipas kartёs teknologjike.
· Tё realizojё absorbimin e gazeve, CO2 dhe H2S me (MEA), nёpёrmjet njё linje tё vetme, nё impiantin e pastrimit tё gazeve, tё fluidit tё gaztё.
· Tё realizojё ndarjen dhe dёrgimin nё reparte tё tjera tё gazit tё pastruar nga H2S dhe CO2.
· Tё pёrcaktojё parametrat teknologjikё.
· Tё realizojё ndarjen e MEA nё kolonёn e desorbimit të H2S e CO2.
· Tё realizojё futjen nё kondesator tё gazeve acid dhe avujve të solucionit të MEA qё dalin nga kolona e desorbimit, pёr tё realizuar ndarjen e MEA-se nё trajtё kondensati.
· Tё dërgojё nёpёrmjet linjave pёrkatёse gazet acid (H2S dhe CO2) nё impiantin e prodhimit tё squfurit.
· Tё përgatisё preventivin pёrkatёs (sasinë e MEA dhe avullit të ujit.
· Tё vërё nё punё dhe tё shfrytëzojё impiantin e pastrimit të gazit.
· Tё respektojё rregullat e punёs nё impiantin e pastrimit tё gazit (absorbim dhe desorbim).
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes sё mjedisit.
· Të mirëmbajë vendin e punës
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 4	Nxënësi kryhen procese të prodhimit të squfurit në industrinë e naftës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë skemën teknologjike tё impiantit tё prodhimit tё squfurit.
· Tё përzgjedhё linjat dhe parametrat teknologjikё sipas kartёs teknologjike.


· Tё dёrgoj dhe të djegё pjesërisht H2S në furrë.
· Tё përcaktojё parametrat teknologjikё (prurjen e gazit, sasinë e oksigjenit, temperaturën).
· Tё dërgojё gazet dalёs nga furra (H2S dhe SO2) nё reaktorin e parё dhe tё dytё, ku në praninë e katalizatorit (boksid alumini) hyjnë në reaksion dhe formojnë squfur të lirë.
· Tё dergojё S elementar nё gjendje tё lёngёt në depozita, platformën e depozitimit ku bëhet shkarkimi dhe ftohjen e squfurit elementar.
· tё realizojё ambalazhimin dhe magazinimin e squfurit tё ngurtё.
· Tё respektojё rregullat e punёs nё impiantin e prodhimit tё squfurit.
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes sё vendit tё punës.
· Të mirёmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 5 Nxënësi kryen procese fizike tё trajtimit tё ujrave nё industrinё e naftёs.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë skemën teknologjike tё funksionimit tё impiantit tё shkarkimeve ujore tё industrise sё naftёs.
· Të zbatojë skemën teknologjike tё vaskave tё dekantimit tё naftёs nga shkarkimet ujore tё industrise sё naftёs.
· Tё përcaktojё parametrat teknologjikё (prurjen e ujrave, kohёn e qëndrimit nё vaska, kalimin nga njёra vaskё te tjetra, përdorimin e koaguluesit, përdorimin e neutralizuesit).
· Tё përzgjedhё materialet dhe mjetet e nevojshme të punës për veҫimi e naftёs nёpёrmjet vaskave tё dekantimit tё instaluara nё impiantet e trajtimit tё ujёrave.
· Tё hartojё preventivёt pёrkatёs (sasia e neutralizuesit, sasia e koaguluesit, sasia e avullit të ujit, etj).
· Tё shfrytëzojё impiantin e dekantimit (me gravitacion) tё shkarkimeve ujore sipas kartёs teknologjike.
· Tё dërgojё shkarkimet ujore nё seperatorёt pёrkatёs pёr largimin nёpёrmjet metodёs sё flotimit tё mbetjeve tё naftёs nga shkarkimet ujore.

· Tё neutralizojё dhe trajtojё shkarkimet ujore me koagulues dhe avull uji.
· Tё riciklojё shkarkimet ujore tё pёrshtatshme pёr nevoja tё proҫesit tё prodhimit.

· Tё bashkojё shkarkimet ujore të dala pas dekantimit fizik tё naftёs me shkarkimet ujore tё dala nga trajtimi i ujrave acid dhe trajtimi i ujrave bazik.
· Tё kryejё matje tё sasisё sё naftёs nё pёrbёrje tё shkarkimeve ujore nё dalje tё impiantit tё dekantimit (vaskave) sipas standardeve dhe kondicioneve tё përcaktuara pёr kёtё qёllim.
· Tё respektojё rregullat e punёs nё impiantin e dekantimit
· (lotim dhe sedimentim).
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit.
· Të mirёmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 6 Nxënësi kryen procese fizike tё trajtimit tё llumrave tё shkarkimeve ujore tё industrisë sё naftёs.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të analizojë skemën teknologjike tё impiantit tё trajtimit tё llumrave tё shkarkimeve ujore tё industrisë sё naftёs.
· Tё realizojё futjen e llumit qё del nga ndarësit e naftës në dekantorin me gravitet (një rezervuar cilindrik që kryen një trajtim fiziko-kimik), ku përqëndrohet deri në 4%.
· Tё realizojё filtrimin e llumit nёpёrmjet dёrgimit tё llumit qё del nga centrifuga pёr nё sistemin e filtrimit qё përbëhet nga dy rezervuar qё pёrmbajnё një shtresё zhavori.
· Tё zbatojё skemёn teknologjike tё impiantit tё dekantimit tё llumit tё industrisё sё naftёs.
· Tё aplikojё metodat fiziko-kimike tё ndarjes sё naftёs nga llumrat, si: pёrdorimi i lёndёve tensioaktive, me ngurtësim, pirolizё, karbonizim.
· Tё përcaktojё parametrat teknologjikё tё kalimit nga rezervuarёt e dekantimit me gravitacion nё kushte qetёsie, pёr nё sistemin e centrifugimit, pёr nё rezervuarёt e filtrimit, landfilli i depozitimit tё mbetjeve të ngurta.
· Tё  përzgjedhё  mjetet  e  nevojshme  të  punës  për

realizimin e dekantimit të llumit të shkarkimeve ujore të industrisë së naftës.
· Tё shfrytëzojё impiantin e dekantimit tё llumit tё shkarkimeve ujore sipas kartёs teknologjike.
· Tё respektojё rregullat e punёs nё impiantin e dekantimit tё
· llumit.
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit
· Të mirёmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

RM 7 Nxënësi kryhen procese kimiko-biologjike për trajtimin e ujrave të shkarkimit të industrisë së naftës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet te jete i afte:
· Të analizojë skemën teknologjike tё impiantit tё shkarkimeve ujore tё industrisё sё naftёs me metoda bioteknologjike.
· Tё realizojё pastrimin paraprak tё ujit tё ndotur me naftё me metoda fiziko-kimke deri nё kufijtё e lejuar tё aplikimit tё metodёs biologjike.
· Tё aplikojё metoda biologjike pёr pastrimin e ujrave tё ndotur me naftë, e cila kёrkon që uji tё mos ketё mё shumё se 25 ppm.
· Tё realizojё kalimin e ujrave tё ndotur me naftё nё rezervuar, ku nafta qё qёndron nё sipёrfaqe tё ujit oksidohet nёpёrmjet baktereve aerobe tё injektuara.
· Tё realizojё injektimin e oksigjenit nё rezervuarin e ujrave tё ndotur me naftё, qё pёrmban baktere aerobe tё injektuara.
· Tё respektojё standardet e metodёs BAF (filtrin e ajrimit biologjik, ku biomasa kap vlerat 25-40 g/l.
· Tё realizojё largimin e naftёs sё oksiduar dhe degraduar nga aktiviteti i baktereve nga fundi i basenit, nё trajtё llumrash.
· Tё realizojё trajtimin e ujrave tё ndotur me naftё me karbon aktiv dhe me oksidues tё fortё si ozoni, etj.
· Tё aplikojё teknologjinё G-BAF pёr trajtimin e shkakimeve ujore tё ndotura me naftё, pasi janё aplikuar mё parё metodat e gravitacionit dhe flotacionit.
· Tё përcaktojё parametrat teknologjikё (prurja e ujrave, koha e qëndrimit nё rezervuar, kalimi nga njëri rezervuar tek tjetri, lloji i mikroorganizmave, përdorimi i oksigjenit, përdorimi i neutralizuesit).

















Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
Tё  shfrytëzojё  impiantin  e  trajtimit  biologjik  tё
· shkarkimeve ujore sipas kartёs teknologjike.
· Tё kryejё matje tё sasisё sё naftёs nё pёrbёrje tё shkarkimeve ujore nё dalje tё impiantit tё trajtimit biologjik, sipas standardeve dhe kondicioneve të përcaktuara për këtë qëllim.
· Tё respektojё rregullat e punёs nё impiantin e trajtimit biologjik.
· Tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
· Tё mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
-  Vëzhgim me listë kontrolli

· Ky modul duhet të trajtohet në klasë dhe në repartin e trajtimit të shkarkimeve ujore, repartin e pastrimit te gazit dhe repartin e prodhimit të squfurit.
· Rekomandohet që të bëhen vizita në impiante të trajtimit tëshkarkimeve ujore me metoda fiziko-kimike, të trajtimit biologjik të shkarkimeve ujore, të prodhimit tё gazeve dhe tё prodhimit tё squfurit elementar.
· Instruktori dhe/ose teknologu duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrime dhe demonstrime konkrete për çështjet teorike që trajtohen në modul, si dhe për vlerësimin e parametrave teknologjikë që lidhen me funksionimin e impianteve, përcaktimin e parametrave ndotёs përpara shkarkimit në mjedis dhe respektimin e standardeve dhe standardeve mjedisore të përcaktuara për këtë qëllim.
· Nxënësit duhet të nxiten të marrin pjesë aktive si për diskutimin e çështjeve teorike, ashtu dhe për kryerjen e veprimtarive praktike të parashikuara në modul.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të synohet më tepër vlerësimi i aftësive për të gjykuar probleme dhe evidentuar çështje tё ndryshme konkrete se sa riprodhimi mekanik i njohurive, si dhe vlerësimi i demonstrimit praktik të shprehive të fituara nga ata për realizimin e pastrimit nga ndotja të shkarkimeve ujore.




Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë për teorinë.
· Mjedise të përshtatshme pune për të asistuar dhe demonstruar praktika të trajtimit të shkarkimeve ujore dhe atë të pastrimit të gazeve.
· Kompleti i mjeteve, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për të realizuar trajtimin e ujrave të shkarkimit në impiantet e

	trajtimit të shkarkimeve ujore të industrise së naftës.	



· Materiale	të	shkruara	si	skema	teknologjike,	rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, etj.
· Materiale ilustruese (pankarta, transparente, makete etj.)
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