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I. 	Qëllimet e arsimit profesional në profilin "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit" niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor "Teknologji kimike".
Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit" niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor "Teknologji kimike", është të përgatisë punonjës të kualifikuar për industrinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit, si dhe të zhvillojë aftësitë e nxënësit për t’iu përshtatur shoqërisë nëpërmjet punës në drejtimet e formimit të tij”.
Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t‟u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t‟i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t‟u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t‟u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK.
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK.
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Teknologji kimike”, niveli II i KSHK;
· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
· nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.

Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla.

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK.
Në përfundim të arsimit profesional në profilin "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale e rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK.
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin II te KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale pёrkatёse.
· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale pёrkatёse.
· Të bëjë organizimin e vogël të punës në proceset teknologjike të prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· Të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit.
· Të zbatoje standardet teknike dhe kartën teknologjike gjatë proceseve teknologjike të prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· Të kryejë matjet dhe kontrollin e parametrave të proceseve teknologjike të prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· Të kryejë marrjen, analizimin e mostrave dhe vlerësimin e rezultateve të analizave kimike dhe fiziko-mekanike të lëndëve të para, lëndëve ndihmëse, të gjysmë produkteve dhe produkteve të gatshme të materialeve të ndërtimit;

· Të kryejë proceset teknologjike të prodhimit të tullave, tjegullave, qeramikës së hollë dhe të ndërtimit.
· Të realizojë proceset teknologjike të prodhimit të lёndёve lidhёse
· Të realizojë proceset teknologjike të prodhimit të kollës, finos, stukos, betoneve, asfalto-betoneve.
· Të realizojë proceset teknologjike të prodhimit të qeramikës së ndërtimit.
· Të vlerësojë faktorët dhe masat për pakësimin e humbjeve gjatë prodhimit të materialeve të ndërtimit, qё nga marrja e lёndёs sё parё deri te produkti.
· Të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës.
· Të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë.
· Të zbatojë standardet e profesionit gjatë punës në sektorë të ndryshëm të industrisë së prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit në industrinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK.
Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin"Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional.
Ky kualifikim i jep nxënësit mundësi t'i drejtohet tregut të punës si punëtor i kualifikuar nё ndërmarrje tё ndryshme të industrisë së prodhimit të materialeve të ndërtimit, për prodhimin e gëlqeres, çimentos, gipsit, betonit, asfalto-betonit, kolës, stukos, finos, qeramikës së hollë dhe të trashë etj., si dhe të krijojë dhe drejtojë sipërmarrje private në sektorin e ndërtimit për prodhimin e materialeve të ndërtimit dhe tregtimin e tyre.
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV te KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Teknologji kimike”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes.

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK.

	Plani mësimor për profilin "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK.

	Nr
	Kodi
	Lëndët dhe modulet mësimore
	Orët javore/ vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme	(Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1



	2
	
	Letërsi
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)

	5
	
	Matematikë
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale	(Gjithsej)
	7 (238)

	1
	L-17-157-20
	Bazat e sipёrmarrjes
	2

	2
	L-23-398-16
	Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit
	4

	3
	L-32-399-16
	Aparatet e matjes dhe tё kontrollit në materialet e ndërtimit
	1

	C.
	
	Module të detyruar të praktikës profesionale
(Gjithsej)
	12
(408)

	1
	M-23-1234-16
	Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në teknologjinë e
prodhimit të materialeve të ndërtimit
	135

	2
	M-23-1235-16
	Përcaktimi i treguesve cilësorë dhe sasiorë të materialeve të
ndërtimit
	69

	3
	M-23-1236-16
	Procese teknologjike të prodhimit të qeramikës
	102

	4
	M-23-1237-16
	Procese teknologjike të prodhimit të materialeve lidhëse
	102

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar
(Gjithsej)
	3
(102)

	1
	M-23-1238-16
	Procese teknologjike të prodhimit të betoneve dhe asfalto-
betoneve
	33

	2
	M-23-1239-16
	Procese teknologjike të prodhimit të qeramikёs së ndërtimit
	69

	3
	M-23-1240-16
	Procese teknologjike të prodhimit të materialeve inerte
	69

	4
	M-23-1241-16
	Procese teknologjike të prodhimit të gipsit
	33

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1020/1054)




IV. Udhëzime për planin mësimor
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime). Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin "Teknologji e prodhimit të materialeve të mdërtimit", niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASR).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.


V. Udhëzime për procesin mësimor.
Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin tek ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilit profesional “Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit".

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.
Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme:
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar.
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale

(njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e teknologjisё kimike dhe u jepet çertifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III te KSHK.

VII. Të dhëna për çertifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor "Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit", niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Çertifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;
· rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III te KSHK.

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale.

Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-20). Kl. 12 – 68 orë

· Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 - 68 orë

	Tema  1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes
	3 orë

	Tema  2
	Aftësitë dhe sjellja sipërmarrëse
	3 orë

	Tema  3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema  4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	4 orë

	Tema  5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema  6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe
dështimeve
	3 orë



	Tema  7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	4 orë

	Tema  8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema  9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	5 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve, tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë



2. “Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit” (L-23-398-16). Kl. 12 – 136 orë

· Synimet e lëndës “Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit”, kl. 12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit”, klasa 12, nxënësi duhet:
· Të përshkruajë rolin e materialeve të ndërtimit si dhe kërkesat e duhura cilësore të materialeve të ndërtimit;
· Të analizojë përbërjen kimike dhe vetitë fizike të lëndëve të para të industrisë së materialeve të ndërtimit si: guri gëlqeror, argjilë, shtufi, rëra kuarcore, gipsi, etj;
· Të përshkruajë metodat kryesore të përcaktimit të karakteristikave fiziko-kimike të lëndëve të para dhe ndihmëse në prodhimin e materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë ndërtimin e funksionimin e impianteve dhe pajisjeve të prodhimit të materialeve te ndertimit;
· Të përshkruajë pajisjet dhe makineritë kryesore të teknologjisë së prodhimit të materialeve të ndërtimit (fronto, mullinjë, furrat, transportier, përzierësve, homogjenizuesve, dekantorët, sillosët, rezervuarët, avulluesit, ciklonët, filtrat, aspiratorët, kompresorët, pompat, presa, baraban, shuarës, linjave dhe armaturave, etj.);
· Të përshkruajë aparatet kryesore të matjes dhe kontrollit të teknologjisë së prodhimit të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë proceset e përgatitjes së lëndëve të para dhe atyre ndihmëse (shtesa, ujë, kimikate etj.) për teknologjinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë skemat teknologjike principiale të proceseve të prodhimit, të transportimit, depozitimit, ruajtjes, tregtimit dhe përdorimit të lëndëve të para, gjysmë produkteve dhe produkteve të gatshme të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë kartën teknologjike të proceseve të prodhimit të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë faktorët teknologjik që ndikojnë në proceset e prodhimit të materialeve të ndërtimit (gjatë përgatitjes së lëndës së parë, prodhimit, tharjes, pjekjes, ruajtjes, ambalazhimit, transportimit etj.);
· Të përshkruajë ndikimin e kushteve të punës (raportit lëndë e parë/shtesave/ujë, të

temperaturës, kohë kontakti, përbërjes së lëndës së parë dhe atyre ndihmëse etj.) në proceset e prodhimit të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë regjimin e punës në furrat e tharjes dhe të pjekjes gjatë prodhimit të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë bilancin material dhe termik të pajisjeve dhe linjave teknologjike të prodhimit të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë veçoritë kryesore të përgatitjes së masës;
· Të kryerjë llogaritjet në përgatitjen e recepturave të lëndëve të para dhe shtesave në proceset e prodhimit të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë shkaqet dhe faktorët kryesorë që ndikojnë në prishjen e cilësisë, gjatë prodhimit, transportimit, depozitimit dhe ruajtjes së produkteve të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë humbjet, faktorët dhe masat për minimizimin e tyre gjatë proceseve të transportimit, depozitimit, ruajtjes, prodhimit, tregtimit dhe përdorimit të lëndëve të para, gjysmë produkteve dhe produkteve të gatshme të materialeve të ndërtimit;
· Të përshkruajë defektet dhe parregullsitë kryesore në aparaturat, makineritë dhe pajisjet e prodhimit të materialeve të ndërtimit si dhe masat për parandalimin dhe mënjanimin e tyre;
· Të përshkruajë veçoritë e lëndëve të para, argjilës, lëndëve varfëruese e lëndëve shkrirëse në prodhimet qeramike;
· Të përshkruajë veçoritë kryesore të proceseve teknologjike të prodhimit të tullave, tjegullave dhe qeramikës së hollë;
· Të interpretojë skemën teknologjike të prodhimit të tullave, tjegullave dhe qeramikës së hollë;
· Të përshkruajë veçoritë kryesore të prodhimit të pllakave për veshje muresh e dyshemesh;
· Të evidentojë veçoritë kryesore të tharjes dhe pjekjes së qeramikës së hollë;
· Të përshkruajë lëndët e para kryesore dhe ato shtesë, si dhe proceset për prodhimin e glazurave;
· Të përshkruajë lëndët e para kryesore e ndihmëse, si dhe proceset për prodhimin e materialeve qeramike rezistuese ndaj zjarrit dhe për dedikime speciale;
· Të interpretojë karakteristikat kryesore të lëndëve të para dhe ndihmëse në proceset e përgatitjes së qeramikёs sё ndёrtimit;
· Të përshkruajë proceset fiziko-kimike në prodhimin e qeramikёs sё ndёrtimit;
· Të interpretojë skemën teknologjike të prodhimit të qeramikёs sё ndёrtimit;
· Të kryejë llogaritje të thjeshta në përgatitjen e lëndëve të para;
· Të shpjegojë proceset fiziko-kimike në prodhimin e gipsit, kollës, finos, stukos, betonit, asfalto-betoneve;
· Të përshkruajë etapat e ndryshme të procesit teknologjik të prodhimit të çimentos;
· Të përshkruajë mënyrat kryesore të prodhimit të çimentos dhe dallimet midis tyre;
· Të përshkruajë etapat e ndryshme të procesit teknologjik të prodhimit të çimentos me rrugë të njomë dhe të thatë;
· Të përshkruajë etapat e ndryshme të procesit teknologjik të prodhimit të gipsit;
· Të përshkruajë etapat e ndryshme të procesit teknologjik të prodhimit të gelqeres;
· Të përshkruajë etapat e ndryshme të procesit teknologjik të prodhimit të betoneve dhe

asfalto-betoneve;
· Të përshkruajë karakteristikat kryesore të lëndëve të djegshme që përdoren në prodhimin e lëndëve lidhëse ajrore dhe hidraulike;
· Të evidentojë në dokumentacionin e standardeve etiketimin me bar-kod të kollës, finos e stukos;
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit në industrinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit”, kl. 12 - 136 orë:

	Tema  1
	Objekti dhe rëndësia e teknologjisë së prodhimit të materialeve të
ndërtimit
	4 orë

	Tema  2
	Përbërja kimike e lëndëve të para e ndihmëse në industrinë e materialeve
të ndërtimit
	6 orë

	Tema  3
	Përbërja mineralogjike e lëndëve të para e ndihmëse në industrinë e
materialeve të ndërtimit
	8 orë

	Tema  4
	Teknologjia e prodhimit të qeramikës
	8 orë

	Tema  5
	Teknologjia e prodhimit të materialeve zjarrduruese
	6 orё

	Tema  6
	Teknologjia e prodhimit të qeramikës së hollë
	10 orë

	Tema  7
	Teknologjia e prodhimit të gëlqeres
	10 orë

	Tema  8
	Teknologjia e prodhimit të gipsit.
	8 orë

	Tema  9
	Teknologjia e prodhimit të çimentos Portland
	10 orë

	Tema  10
	Teknologjia e prodhimit të llojeve tё tjera tё çimentos
	8 orë

	Tema 11
	Teknologjia e prodhimit të kollës, finos dhe stukos
	10 orë

	Tema  12
	Teknologjia e prodhimit të qeramikёs sё ndёrtimit
	10 orë

	Tema  13
	Teknologjia e prodhimit të betoneve
	10 orë

	Tema  14
	Teknologjia e prodhimit të asfalto- betoneve
	10 orë

	Tema  15
	Impiantet dhe pajisjet në industrinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit
	10 orë

	Tema  16
	Njohuri të përgjithshme mbi sigurimin teknik në punë dhe mbrojtja e
mjedisit në industrinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit
	8 orë



3. Lënda “Aparatet e matjes dhe të kontrollit në materialet e ndërtimit” (L-32-399-16). Kl. 12 - 34 orë
· Synimet e lëndës “Aparatet e matjes dhe të kontrollit në materialet e ndërtimit”, kl. 12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Aparatet e matjes dhe të kontrollit në materialet e ndërtimit”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të evidentojnë karakteristikat kryesore të aparateve matëse në industrinë e materialeve të ndërtimit, gabimet në matje dhe korrigjimet e tyre;
· Të pёrshkruajnë teknikat e matjes dhe kontrollit tё temperaturës gjatё proceseve teknologjike tё prodhimit tё materialeve tё ndёrtimit;
· Të pёrshkruajnë procesin e matjes dhe kontrollit tё trysnisë duke përdorur aparatet matëse përkatëse nё proceset teknologjike tё prodhimit tё materialeve tё ndёrtimit;

· Të pёrshkruajnë procesin e matjes dhe kontrollit tё prurjes nëpërmjet aparateve matëse përkatëse;
· Të kryejnë matjen, kontrollin dhe sinjalizimin e nivelit me anë të teknikave të përshtatshme nё varёsi tё procesit dhe tё kushteve tё punёs;
· Të evidentojnë teknikat e pёrcaktimit te vetive fizike të materialeve të ndërtimit;
· Të kryejnë matjen dhe regjistrimin e lagështisë relative, si dhe të shkarkimeve të ngurta, të gazta dhe të lëngëta në mjedis, me anë të teknikave të përshtatshme nё varёsi tё procesit dhe tё kushteve tё punёs;

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Aparatet e matjes dhe të kontrollit në materialet e ndërtimit”, kl.12 - 34 orë:

	Tema 1
	Njohuri të përgjithshme mbi aparatet matëse e kontrolluese në industrinë
e materialeve të ndërtimit
	4 orë

	Tema 2
	Matja dhe kontrolli i temperaturёs nё procese tё ndryshme teknologjike
	4 orë

	Tema 3
	Matja dhe kontrolli i trysnisё nё procese tё ndryshme teknologjike
	5 orë

	Tema 4
	Matja dhe kontrolli i prurjes nё procese tё ndryshme teknologjike
	5 orë

	Tema 5
	Matja dhe kontrolli i nivelit nё procese tё ndryshme teknologjike
	4 orë

	Tema 6
	Matja dhe kontrolli i vetive kryesore të materiaeve të ndërtimit
	6 orë

	Tema 7
	Matja e lagёshtisё nё produktet e gjysmё produktet
	2 orë

	Tema 8
	Matja e shkarkimeve të ngurta, të gazta dhe të lëngëta në mjedis
	4 orë



IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar
1. Moduli “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në teknologjinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12

	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	SIGURIA NË PUNË DHE MBROJTJA E MJEDISIT NË TEKNOLOGJINË E PRODHIMIT TË MATERIALEVE TË NDËRTIMIT
	M-23-1234-16

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer veprimtari të ndryshme të cilat kanё tё bёjnё me sigurinё e jetёs, mjeteve tё punёs dhe tё mbrojtjes së mjedisit gjatё punёs nё industrinё e prodhimit të materialeve të ndërtimit.

	Kohëzgjatja e modulit
	135 orë mësimore (4 kredite)
	

	Niveli i parapëlqyer
për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Teknologji kimike”.



	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe procedurat vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi zbaton rregulloren e sigurimit teknik nё proceset teknologjike të prodhimit të materialeve të ndërtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë kërkesat e përgjithëshme tё rregullores sё teknikës së sigurimit nё industrinё e prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· të analizojë dokumentacionin e “vlerësimit të riskut” nё industrinё e prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë me përpikmëri dokumentacionin e miratuar për çdo vend pune, për sigurimin teknik, mbrojtjen ndaj gazit, fluidëve kimik të lëngët dhe pluhrave nё industrinё e prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë me përpikmëri rregullat e sigurimit teknik për parandalimin e aksidenteve, zjarreve, helmimeve dhe sëmundjeve profesionale, nё proceset e prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë rregullat higjeno-sanitare dhe ventilimit nё industrinё e prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojё me përpikëri rregullat e teknikës së sigurimit gjatë shfrytëzimit të fabrikave, reparteve, impianteve dhe linjave të





prodhimit e shërbimit nё industrinё e prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· të kryejë sipas standardeve sigurimin e vendeve të punës dhe të territorit (kanalizimeve, puseta, kabëll elektrik, linja të lëndëve të djegëshme të gazta, të lëngëta, dhe depozitimeve të ngurta) , ku realizohen proceset e prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· tё zbatojё masat mbrojtëse nga shkarkimet atmosferike dhe elektriciteti statik.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik për parandalimin dhe mbrojtjes ndaj zjarrit gjatë punimeve remontuese me përdorim zjarri e saldimi me gaz.
· të zbatojё me përpikëri kushtet për hartimin, dhënien dhe zbatimi e lejes së zjarrit.
· të përdorë mjetet e mbrojtëse dhe sistemet e shuarjes së zjarrit.
· të përdorë mjetet individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj gazit, fluidëve kimik të lëngët dhe pluhrave.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2
	Nxënësi zbaton rregulloren e sigurimit teknik nё laboratorin e materialeve të ndërtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë rregulloren e teknikës së sigurimit në laboratorët e materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë drejt kërkesat e përgjithshime për ndërtimin dhe organizimin e mjediseve të punës në laboratorët e përpunimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë me përpikmëri rregullat për parandalimin e aksidenteve, helmimeve dhe sëmundjeve profesionale që mund të shkaktohen gjatë punës në laboratorët e materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë me përpikmëri rregullat higjeno-sanitare gjatë punës në laboratorët e naftës
· të zbatojë me përpikmëri rregullat e mbrojtjes nga gazi, zjarri, helmimi dhe rënia në tension gjatë punës në laboratorët e materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë me përpikmëri rregullat e teknikës së sigurimit gjatë punës në aparatet dhe pajisjet laboratorike nё laboratorët e materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë me përpikmëri masat e sigurimit teknik gjatë ruajtjes, përdorimit të lëndëve helmuese dhe ato që përbëjnë rrezik zjarri dhe eksplozioni.
· të zbatojë me përpikmëri masat e sigurimit teknik për aspirimin dhe ventilimin e mjediseve të punës në laboratorët e materialeve



të ndërtimit.
· të zbatojë me përpikmëri masat e sigurimit teknik gjatë marrjes, transportimit dhe përgatitjes së kampionit për analizë.
· të zbatojë me përpikmëri masat e sigurimit teknik gjatë transportit, ruajtjes dhe përdorimit të bombolave me gaze nën presion (hidrogjen, acetilen, oksigjen, azot etj).
· të përdorë sistemet dhe mjetet e mbrojtjes ndaj zjarrit sipas rregullave.
· të përdorë sistemet dhe mjetet e mbrojtjes individuale dhe kolektive kundra gazit, fluidëve kimik të lëngët dhe pluhurave sipsa rregulloreve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3
	Nxënësi zbaton rregulloren e sigurimit teknik nё procesin e ruajtjes dhe depozitimit tё materialeve të ndërtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë rregulloren e teknikës së sigurimit për depozitimin dhe ruajtjen materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë me përpikmëri rregullat për parandalimin e aksidenteve, helmimeve dhe sëmundjeve profesionale gjatë ruajtjes dhe depozitimit tё materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë rregullat higjieno-sanitare në njësitë e depozitimit dhe tё ruajtjes sё e materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë teknikat e sigurimit gjatë shfrytëzimit të infrastrukturës teknike të depozitimit dhe tё ruajtjes së materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë teknikat e sigurimit gjatë transportimit, ngarkimit, shkarkimi, mbushjes, zbrazjes dhe pastrimit të sillosëve, rezervuarëve, makazinave, boteve dhe çisternave, etj.
· të zbatojë teknikat e sigurimit gjatë shfrytëzimit të pajisjeve dhe makinerive për transportimin e materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë teknikat e sigurimit gjatë shfrytëzimit të rezervuarëve,makazinave,sillosëve dhe kapanonëve për depozitimin dhe ruajtjen e lëndëve të para, ndihmëse dhe produkteve të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë me rreptësi teknikat e sigurimit gjatë kontrollit të brendshëm dhe pastrimit të aparaturave, rezervuarëve, makazinave, sillosëve, boteve, çisternave, sferave të gazit të lëngëzuar etj.
· të zbatojë teknikat e sigurimit gjatë punёs në njësitë e depozitimit dhe ruajtjes sё materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë kushtet e sigurimit të kanalizimeve dhe pusetave të shkarkimit në njësitë e depozitimit dhe tё ruajtjes tё materialeve



të ndërtimit.
· të zbatojë masat mbrojtëse nga shkarkimet atmosferike dhe elektriciteti statik në infrastrukturën teknike të depozitimit dhe ruajtjes sё materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit gjatë punimeve remontuese me përdorim zjarri në njësitë e depozitimit dhe tё ruajtjes tё materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë rregulloren për parandalimin dhe luftimin e zjarreve gjatё depozitimit dhe ruajtjes sё materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë kushtet për hartimin, dhënien dhe zbatimin e lejes së zjarrit në mjedise të hapura dhe të mbyllura;
· të përdorё mjetet e mbrojtëse nga zjarri dhe mjeteve individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj gazit, fluidëve kimik të lëngët dhe pluhrave.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 4
	Nxënësi zbaton rregulloren e sigurimit teknik nё procesin e tregtimit tё materialeve të ndërtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë rregulloren e teknikës së sigurimit për infrastrukturën e tregtimit tё materialeve të ndërtimit.
· të analizojë saktë rregulloren e teknikës së sigurimit për tregtimin me transport hekurudhor, detar, tokësor dhe me distributorë (makazina dhe njësi tregëtimi) të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë me përpikmëri rregullat për parandalimin e aksidenteve, helmimeve dhe sëmundjeve profesionale në distributorët e tregtimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë rregullat higjieno - sanitare në distributorët e tregtimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë teknikat e sigurimit gjatë shfrytëzimit të mjeteve, pajisjeve dhe aparateve matëse dhe të kontrollit cilësor në distributorët e tregtimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë teknikat e sigurimit gjatë shfrytëzimit të rezervuarëve, makazinave, sillosëve, dampave, dhe kapanonëve për depozitimin, ruajtjen dhe tregëtimin e materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë teknikat e sigurimit në proceset e paketimit, etiketimit dhe amballazhimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë teknikat e sigurimit gjatë shfrytëzimit të mjeteve të transportit (makina, bote, çisterna, pirun, vinça, etj.), transportierë dhe estakadave të ngarkim-shkarkimit, të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë teknikat e sigurimit gjatë kontrollit të brendshëm dhe



pastrimit të aparaturave, sillosëve, rezervuarve, boteve, çisternave dhe sferave të gazit të lëngëzuar.
· të zbatojë kushtet e sigurimit të rrjetit inxhinjerik (kanalizimeve, kabllove, linjave dhe pusetave) të distributorëve të tregëtimit.
· të zbatojë masat e mbrojtëse nga shkarkimet atmosferike dhe elektriciteti statik në rezervuarët, estakadat dhe shkarkimet gazore dhe të materialeve të ngurta të distributorëve të tregëtimit.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit gjatë punimeve remontuese me përdorim zjarri në mjedise të hapura dhe enë të mbyllura (rezervuar, bote çisterna, sillosa etj) të distributorëve të tregëtimit.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit gjatë punimeve remontuese me përdorim zjarri dhe saldimi me gas në estakada në lartësi në distributorët e tregëtimit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes ndaj zjarrit gjatë punimeve remontuese të pajisjeve të veçanta (sferat e GLN-së , rezervuarët nëntokësorë, rezervuarët e lëndëve volatile dhe me produkte të errëta të naftës, etj)
· të zbatojë kushtet për hartimin, dhënien dhe zbatimin e lejes së zjarrit në mjedise të hapura e të mbyllura në distributorët e tregëtimit të materialeve të ndërtimit.
· të zbatojë rregulloret teknike për sistemet e perceptimit dhe dhe eleminimin e shkarkimeve gazore dhe të pluhurave në distributorët e tregëtimit të materialeve të ndërtimit.
· të përdorë sistemet e lëvizshme dhe stacionare të mbrojtjes dhe luftimit të zjarreve.
· të përdorë mjetet mbrojtëse tё shuarjes sё zjarrit dhe mjeteve individuale dhe kolektive të mbrojtjes ndaj gazit
· të kryejë mbikëqyrjen e vazhduar të sistemit të sinjalizimit për nivelin e përqendrimit të avujve hidrokarburë, kimikateve dhe pluhurave gjatë furnizimit të automjeteve në mjedisin e distributorit të tregtimit, me material të ndërtimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 5
	Nxënësi	jep	ndihmën	e	parë	nё	raste	aksidentesh	dhe parregullsish gjatë prodhimit të materialeve të ndërtimit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë me kujdes manualin e ndihmës së shpejtë nё raste aksidentesh dhe avarish nё sektorë tё ndryshëm tё prodhimi të materialeve të ndërtimit.
· të përdorë dhe mirëmbajë pajisjet e ndihmës së pare, si dhe t‟i vendos në vendet përkatëse.



· të kryejë dizinfektimin e pajisjeve të ndihmës së parë.
· të kryejë sanitetin e dhomave të ndihmës së parë nё industrinë e prodhimi të materialeve të ndërtimit.
· të mirëmbajë ambjentet e ndihmës së parë.
· të kryejë parapërgatitjen për dhënien e ndihmës së parë në raste emergjence.
· të përcaktojё veprimet e nevojshme që duhen kryer për të dhënë ndihmën e shpejtë nё raste aksidentesh dhe avarish nё sektorë tё ndryshëm tё teknologjisë së prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· të kryejë përgatitjen dhe kontrollin e mjeteve të ndihmës së parë dhe lëndëve rigjeneruese.
· të bëjë përcaktimin e vendeve ku ka shkarkime të lëndëve kimike,
· të kryejë matjen e toksikacionit sipas vendit të punës.
· të japë ndihmën e parë në raste emergjence për ndalimin e hemoragjive të shkaktuara nga procese të ndryshme të prodhimi të materialeve të ndërtimit.
· të japë ndihmën e parë në rastin e djegieve të rënda (lehtësimi nga djegiet, qetësimi i të aksidentuarit dhe dërgimi në urgjencë).
· të bëjë dhënien e ndihmës së parë nё rastin e thyerjeve të kockave të shkallës së rëndë.
· të japë ndihmën e parë në rastin e bllokimeve në lartësi, ashensorë, enë të mbyllura dhe pajisje apo ngrehina të shembura.
· të japë ndihmën e parë në rastin e infeksioneve bakteriale dhe radioaktive.
· të japë ndihmën e parë në rastin e mbytjeve (gazore apo me ujë dhe materiale të tjera të lëngëta dhe të ngurta) dhe rrezatimeve fotokimike.
· të japë ndihmën e parë në rast helmimi nga gazet apo helmimet kronike profesionale.
· të japë ndihmën e parë në rast goditjesh nga rryma elektrike dhe mekanike.
· të bëjë ndërhyrje në rastin e situatës së gjendjes së të fiktit në procese me ngrohje, avullime, shkrirje, ngrirje dhe ftohje.
· të zbatojë rregullat e sigurisë, të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit.
· të njoftojё shërbimet e specializuara si zjarrfiksat, avaro-shpëtuesit, urgjencën mjeksore dhe shërbimin policor në rast aksidentesh në punë
Instrumentat e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 6
	Nxënësi zbaton rregulloren e sigurimit teknik të mbrojtjes së



shëndetit dhe mjedisit në punë.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё zbatojё legjislacionin shqiptar të punës, duke përfshirë të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësit dhe punëmarrësit.
· të analizojë me kujdes legjislacionin shqiptar të sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, duke përfshirë, përveç aspekteve teknike/teknologjike të sigurisë, plotësimin e dokumentacionit të detyrueshëm për instruktimin e punonjësve.
· tё mbikëqyrё zbatimin e legjislacionit shqiptar të sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë.
· të përdorë mjetet e mbrojtëse dhe aparaturave të sigurisë dhe shpëtimit gjatë punës dhe në rast aksidenti në punë.
· tё demonstrojё dhënien e ndihmës së shpejtë nё raste aksidentesh dhe avarish qё shoqërohen me zjarre, eksplozione dhe toksifikime në proceset dhe shërbimet e teknologjisë së prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· tё zbatojё normat/standardet e higjienës vetjake dhe kolektive të vendit të punës dhe ambienteve të prodhimit/shërbimit/tregtimit të materialeve të ndërtimit.
· tё përdorё mjetet e mbrojtëse dhe shpëtimit në rast aksidenti në punë i shoqëruar me zjarre, eksplozione, shpërthime gazi, fluid i lëngët dhe pluhurash.
· tё pёrcaktojё rreziqet kryesore të ndotjes së mjedisit nga shkarkimet e gazrave të dëmshëm në ajër, shkarkimet e lëngjeve e të ujërave të ndotur (infektuar), të mbetjeve të ngurta në mjedis, etj;
· të përcakojë masat kryesore për minimizimin dhe reduktimin e mbetjeve në mjedis nga proceset dhe shërbimet e teknologjisë sё prodhimit tё materialeve tё ndёrtimit
Instrumentat e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul duhet të trajtohet nё sektorё tё ndryshёm tё industrisё sё prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të aspekteve të sigurimit teknik në proceset e përpunimit, ruajtjes, depozitimit, transportimit dhe të tregtimit të materialeve të ndërtimit, si dhe në laboratorin e analizave.
· Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të dhënies së ndihmës së parë në raste aksidentesh të ndryshme ose avarish në prodhimin e materialeve të ndërtimit.
· Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet





dhe demonstrimet konkrete të luftimit tё zjarrit, dhe evakuimit tё punonjёsve nga vendet e punës në raste emergjencash të ndryshme në industrinё e prodhimit tё materialeve të ndërtimit.
· Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrime dhe demonstrime konkrete për grumbullimin, ambalazhimin, transportin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta, të gazta dhe të lëngta që dalin nga procese dhe shërbime të teknologjisë sё prodhimit tё materialeve tё ndёrtimit.
· Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrime dhe demonstrime konkrete për rehabilitimin e mjedisit të dëmtuar nga proceset e industrisё tё prodhimit tё materialeve tё ndёrtimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të njohurive që trajton moduli.
· Gjithashtu ata duhet të angazhohen në përdorimin e mjeteve tё shuarjes sё zjarreve dhe tё mbrojtjes ndaj gazit dhe pluhrave nё rast avarish apo aksidenteve nё punë.
· Nxënësit duhet të japin ndihmën e parë të aksidenteve nё punë.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, për grumbullimin, ambalazhimin, transportin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta, të gazta dhe të lëngta që dalin nga procese dhe shërbime të teknologjisë sё prodhimit tё materialeve tё ndёrtimit
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· fabrika/repart/linjё/njёsi për prodhimin e materialeve të ndërtimit
· repart i depozitimit e tregtimit tё materialeve të ndërtimit
· reparti i zjarrfikëseve
· repart i avari-shpëtimit
· mjete pune të prodhimit të materialeve të ndërtimit
· mjete tё shuarjes sё zjarrit, fikse tё tipeve tё ndryshme, automjete dhe sisteme stacionare dhe gjysmёstacionare
· mjete të mbrojtjes ndaj gazit dhe pluhrave, mjete të mbrojtjes dhe të sigurisë në punë
· laborator ku zhvillohen analiza tё materialeve të ndërtimit
· aparatura dhe pajisje pёr vlerёsismin cilёsorё tё ndotjeve qё emetohen nё mjedis
· pankarta,	makete,	udhëzues,	katalogë,	rregullore,	standarte, manuale teknike, etj.



2. Moduli “Përcaktimi i treguesve cilësorë dhe sasiorë të materialeve të ndërtimit”


Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12
PËRSHKRUESI I MODULITM-23-1235-16
PËRCAKTIMI I TREGUESVE CILËSORË DHE SASIORË TË MATERIALEVE TË NDËRTIMIT
Titulli dhe kodi


Qëllimi i modulit

Një modul që i aftëson nxënësit për të realizuar përcaktimin e treguesve cilësorë dhe sasiorë të lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit sipas standardeve pёrkatёse.

Kohëzgjatja e modulit
Niveli i parapëlqyer për pranim

69 orë mësimore (2 kredite)
Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Teknologji kimike”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxёnёsi pёrgatit mostrёn e lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit pёr analizё.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë saktё mjetet dhe pajisjet për marrjen e mostrёs pёr analizё.
· tё pёrgatisё mjetet pёr marrjen e mostrёs pёr analizё sipas metodikave pёrkatёse
· tё pёrgatisё vendin e punës për marrjen e mostrës sipas rregullores;
· tё hartojё njё plan pune për marrjen e mostrës sipas rregullores
· tё pёrdorё enёt matёse sipas metodikave pёrkatёse.;
· tё lexojë metodikën e marrjes së mostrës sipas standardeve;
· tё përgatisë etiketat e mostrimit të mostrave sipas standardeve;
· tё përgatisë librin e dorrëzimit të mostrës sipas rregullores;
· tё marrё mostrat sipas procedurёs dhe standardeve pёrkatёse.
· tё mesatarizojë mostrёn pёrfaqёsuese sipas standardeve;
· tё	ambalazhojё	dhe	tё	ruajё	mostrёn	e	analizёs	sipas standardeve;
· tё etiketojё mostrёn pёr analizё sipas standardeve;
· tё transportojё mostrёn pёr analizё sipas rregullores;
· tё respektojё rregullat e punёs dhe shfrytëzimit tё pajisjeve pёrkatёse sipas standardeve;
· tё lajё dhe tё pastrojё enёt dhe pajisjet laboratorike sipas





rrgullores;
· tё pёrzgjedhё lendёt ndihmёse dhe t‟i pёrdor ato sipas metodikёs;
· tё pёrdorё teknikat e marrjes sё mostrёs pёr analizё sipas metodikave pёrkatёse;
· tё peshojё ose pёrcaktojё vёllimin e mostrёs pёr analizё sipas metodikave pёrkatёse;
· tё realizojё dorёzimin e mostrёs sё analizёs sipas procedurave pёrkatёse.
· tё mirëmbajё dhe pastrojё vendin e punës nё fund tё procesit sipas rregullave pёrkatёse.
· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes ndaj zjarrit, gazit, pluhurave, si dhe të mbrojtjes sё mjedisit sipas legjislacionit pёrkatёs;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RM 2
	Nxënësi pёrcakton treguesit fiziko-kimikë dhe mineralogjikë tё lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të hartojë listën e treguesve cilësor të lëndëve të para, lëndëve ndihmëse, të gjysmë produkteve dhe produkteve të gatshme të materialeve të ndërtimit.
· të përzgjedhë metodat kryesore të përcaktimit të karakteristikave fiziko-kimike dhe mineralogjike të lëndëve të para, lëndëve ndihmëse, të gjysmë produkteve dhe produkteve të gatshme të materialeve të ndërtimit.
· të hartojё listën e metodave kryesore për përcaktimin e treguesve mekanik të lëndëve të para, ndihmëse, nënprodukteve dhe të produkteve të materialeve të ndërtimit.
· të përzgjedhë metodat e matjeve fizike të depozitave (rezervuar, sillos etj), stokimit, ruajtjes dhe tregtimit të lëndëve të para, materialeve ndihmëse dhe produkteve të materialeve të ndërtimit.
· të përzgjedhë aparatet dhe pajisjet kryesore të matjes dhe kontrollit të treguesëve cilësorë të materialeve të ndërtimit.
· tё hartojё një plan pune për pёrcaktimin e treguesëve fiziko-kimikë dhe mineralogjike tё lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit.
· tё përzgjedhё mjetet dhe pajisjet pёr pёrcaktimin e treguesve fiziko-kimikё dhe mineralogjike tё lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit sipas standardeve pёrkatёse.
· tё pёrgatisё vendin e punës për pёrcaktimin e treguesve fiziko-



kimikë dhe mineralogjikë tё lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit.
· tё pёrgatisё mjetet dhe pajisjet pёr pёrcaktimin e treguesve fiziko-kimikё dhe mineralogjike të lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit sipas metodave perkatese
· tё pёrdorё enёt kimike matёse sipas metodave perkatese
· tё marrё nё dorёzim dhe ruajё mostrat sipas procedurёs dhe standardeve pёrkatёse.
· tё respektojё rregullat e punёs dhe shfrytёzimit tё pajisjeve nё laboratorin e analizave.
· tё lajё dhe pastrojё enёt, pajisjet dhe aparatet laboratorike sipas rregullores
· tё pёrzgjedhё lёndёt ndihmёse, reaktivёt kimikё dhe t‟i pёrdorё ato sipas metodave perkatese
· tё pёrgatitё tretёsirat titulluese sipas metodave perkatese
· tё pёrzgjedhё dёftuesit kimikë të duhur sipas metodave perkatese
· tё pёrzgjedhё teknikat e percaktimit tё parametrave fiziko-kimikё dhe mineralogjikë sipas standardeve pёrkatёs tё materialeve të ndërtimit .
· tё pёrcaktojё karakteristikat fiziko-kimikë dhe mineralogjikë sipas standardeve pёrkatёse tё lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit
· të pёrcaktojë pёrbёrjen kimike tё lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit sipas standardeve
· të pёrcaktojë përbërjen kimike të ujit që përdoret në industrinë e materialeve të ndërtimit sipas standardeve
· të pёrcaktojë karakteristikat fiziko-kimikë dhe mineralogjikë të lëndëve të para, argjilës, lëndës varfëruese e lëndëve shkrirëse në prodhimet qeramike sipas standardeve
· të pёrcaktojë karakteristikat fiziko-kimikë të lëndëve të para kryesore dhe ato shtesë për përgatitjen e glazurave sipas standardeve
· të pёrcaktojë karakteristikat fiziko-kimikë dhe mineralogjikë të të lëndëve të para dhe ndihmëse që përdoren në proceset e prodhimit të klinkerit të çimentos, të gëlqeres dhe gipsit sipas standardeve
· të pёrcaktojë karakteristikat fiziko-kimikë të lëndëve të djegshme që përdoren në prodhimin e lëndëve lidhëse ajrore dhe hidraulike sipas standardeve
· të pёrcaktojë karakteristikat fiziko-kimikë të lëndëve të para dhe ndihmëse që përdoren në proceset e përgatitjes së kollës, llaçeve sintetike, fino dhe stukos sipas standardeve
· të pёrcaktojë karakteristikat fiziko-kimikë të lëndëve të para dhe ndihmëse për prodhimin e betoneve dhe asfalto-betoneve.

- të përdorë analizën sitore,metodat mekanike dhe hidraulike për klasifikimin e materialeve të ngurta të ndërtimit sipas standardeve
· të pёrcaktojë karakteristikat fiziko-kimikë të produkteve të materialeve të ndërtimit (qeramikës së ndërtimit, qeramikës së hollë, glazulave, tullave të lehtësuara silikate TLS, tjegullave, pllakave për veshje muresh e dyshemesh, lëndëve lidhëse ajrore dhe hidraulike, bojrave të ujit dhe vajit, të llaqeve, pigmenteve, kollës, llaçeve sintetike, fino dhe stukos, çimentos, të gëlqeres dhe gipsit, betoneve dhe asfalto-betoneve, etj.) sipas standardeve
· tё evidentojё vlerat e parametrave fiziko-kimikё dhe mineralogjikë tё pёrcaktuar nё regjistrin e analizave.
· të plotësojë fletё-analizёn e materialeve të ndërtimit sipas regjistrit të analizave.
· të vlerësojë rezultatet e analizave kimike dhe fiziko-mekanike të lëndëve të para, lëndëve ndihmëse, të gjysmë produkteve dhe produkteve të gatshme të materialeve të ndërtimit metodikave te perzgjedhura
· të dorёzojë fletё-analizёn e mostrёs sё analizuar sipas procedurave pёrkatёse.
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale sipas rregullores
· të mirëmbajë dhe pastrojë vendin e punës nё fund tё procesit analitikë sipas rregullores
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes ndaj zjarrit, gazit, pluhurave, si dhe të mbrojtjes sё mjedisit gjatë përcaktimit të treguesive fiziko-kimikë dhe mineralogjikë tё
lёndёve tё para, ndihmёse dhe produkteve tё materialeve të ndërtimit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul mund të trajtohet pjesërisht në kabinet dhe pjesa tjetër nё sektorё tё ndryshёm tё industrisё sё prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të proceseve të ndryshme qё kanё tё bёjnё me marrjen, përgatitjen dhe përcaktimin e treguesve cilёsorё e sasiorё tё mostrave të materialeve të ndërtimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve për marrjen, përgatitjen e mostrave të ndryshme, ambalazhimin, etiketimin dhe dorëzimin e mostrave sipas gjithë rregullave në laborator.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë të jetë e mundur në





veprimtari konkrete për përcaktimin e treguesve cilёsorё e sasiorё tё materialeve të ndërtimit.
· Instruktori duhet të mbikqyrë respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së aparateve, pajisjeve dhe enëve me të cilat merret, përgatitet, ambalazhohet dhe analizohet mostra materialeve të ndërtimit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, aparaturat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:
· Fabrika, impiante, reparte, njësi për prodhimin e materialeve të ndërtimit.
· Mjete pune për marrjen e mostrave në industrinë kimike.
· Lëndë të para, ndihmëse dhe produkte të industrisë prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· Laborator i shkollës apo i industrisë kimike për analiza fiziko-kimike, mineralogjike dhe të materialeve të ndërtimit.
· Laborator për realizimin e analizës sitore, mekanike dhe hidraulike të materialeve të ngurta të ndërtimit.
· Enë, aparate dhe pajisje laboratorike për përcaktimin e treguesve fiziko - kimike të materialeve të ndërtimit.
· Lëndë ndihmëse, reaktivë kimikë, etj.
· Pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarde, manuale teknike etj.



3. Moduli “Procese teknologjike të prodhimit të qeramikës”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PROCESE TEKNOLOGJIKE TË PRODHIMIT TË QERAMIKËS
	M-23-1236-16

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i aftëson nxënësit për të realizuar procese teknologjike të prodhimit tё qeramikës nё përshtatje me standardet.

	Kohëzgjatja e modulit
	102 orë mësimore (3 kredite)
	

	Niveli i
parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Teknologji kimike”.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen procese parapёrgatitore nё linjën teknologjike pёr prodhimin e qeramikës
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë dhe veshë patjetër uniformën e punës dhe pajisjet e mbrojtjes individuale në punë;
· të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe teknologjik të punës.
· tё përgatisё vendin e punës për kryerjen e veprimeve parapёrgatitore pёr prodhimin e qeramikës rregullores.
· të kontrollojë dhe përgatisë linjën teknologjike të prodhimit të qeramikës procedurave.
· të kontrollojё gatishmёrinё e mjeteve tё mbrojtjes kundër zjarrit, mjetet e mbrojtjes individuale dhe kolektive të gazit, pluhurave, sistemin e ndriçimit, ventilimit, si dhe dushimit me ujë të mjediseve të punës sipas rregullores.
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e punës sipas standardeve teknologjike dhe teknike .
· të vërë në gatishmёri pune makineritë, pajisjet, aparaturat e matjes dhe kontrollit, linjat teknologjike dhe linjën e amballazhimit dhe paketimit të produkteve qeramike të kontrollojë gjendjen teknike të pajisjeve, makinerive, tubacioneve, fllanxhave, saraçineskave, dhe të aparateve të matjes dhe kontrollit, etj.
· të kontrollojë sistemin e lëndës djegëse dhe përgatitja e skemës



sё saj për qarkullim sipas rregullores.
· të kontrollojë sistemin e ujit teknologjik dhe përgatisë skemën e regjenerimit dhe qarkullimit të tij në proces .
· të	kontrollojë	rrjetin	inxhinjerik	(kanalizimeve,	kabllove, linjave, pusetave etj) të linjës teknologjike.
· të bëjë hermetizimin e mullirit të blojes së lëndëve të djegëshme të ngurta dhe i furrit të pjekjes sipas procedurave
· të kontrollojë montimin e rregullt të manometrave, termoçifteve, kalimatësve, niveleve dhe peshoreve teknike sipas rregullores.
· të kontrollojë gjendjen teknike të djegësit kryesorë të furrave, furrave me veprim periodik/të vazhduar unazorë/tunel, tharësve me dhoma/tunel, frantove, makinave të shkrifëtimit, mullinjëve, sillosëve, përziersave, homogjenizuesëve, sitave, sendimentuesëve, avulluesëve, shkëmbyesëve të nxehtësisë, ftohësave, filtër-presave, vakum-presat/presat me shirit/presat e kombinuara, aspiratorëve, ashensorëve, mjeteve të ngarkim-shkarkimit, transportierëve, peshoreve teknike etj., si dhe përgatitja e tyre për punë sipas rregullores .
· tё përgatisё dhe vërë në në gatishmëri linjën teknologjike të transportimit për përpunim të lëndëve të para (argjila/kaoliniti) dhe ndihmёse (lëndë jo plastike/varfërues-tulla skarco të pjekura, rërë kuarcore, hi, qymyr, skorje, lëndë korrektuese, si dhe materiale shkrirëse- feldspati, gëlqerori, mermeri, dolomiti, fosfat kalciumi dhe copa e qelqit të thyer) të lëndëve të djegëshme të ngurta sipas rregullores.
· tё përgatisё dhe vërë në gatishmëri e linjës teknologjike të transportimit për depozitim, ruajtje, amballazhim paketim të produkteve qeramike sipas rregullores.
· tё përgatisё dhe vërë në gatishmëri sistemin e shkarkimeve të ngurta, të lëngëta, të gazta, si dhe grumbullimin, largimin dhe trajtimin e tyre sipas rregullores.
· tё vërë në gadishmëri sistemin e monitorimit të shkarkimeve të ngurta dhe të gazta, nga burimet e gjenerimit të mbetjeve të linjave/impianteve/reparteve të teknologjike të prodhimit të qeramikës sipas rregullores .
· tё kryejё furnizimin me lëndë të para, ndihmëse dhe lëndë të djegëshme (të ngurta dhe të lëngëta) për të siguruar një proces teknologjik normal sipas rregullores.
· tё depozitojё lëndët e para primare (argjila/kaoliniti), lëndë ndihmëse/sekondare (korigjuese/varfëruese dhe shkrirëse) dhe lëndët e djegëshme në dampa, bunkier, magazina, rezervuar etj.
· tё realizojё kontrollin cilësor (fiziko-kimik dhe mineralogjikë) i lëndëve të para, ndihmёse dhe lëndëve të djegëshme sipas procedurave.
· tё bëjë vlerësimin e përbërjes kimike dhe mineralogjike të

lëndëve të para, ndihmёse dhe lëndëve të djegëshme në industrinë e prodhimit të qeramikës sipas standarteve.
· të bëjë klasifikimin mbi bazën e përbërjes kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para dhe ndihmëse (lëndët e para plastike, jo plastike dhe shkrirëset) për prodhimin e qeramikës.
· të bёjё klasifikimin e produkteve qeramike mbi përbërjen kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para dhe ndihmëse (prodhimet qeramike poroze me dhe pa glazurë, si dhe prodhimet qeramike jo poroze).
· tё komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale me repartet ndihmëse dhe njësinë qëndrore për vënien në gadishmëri të linjës teknologjike për fillimin e procesit të prodhimit tё qeramikës.
· tё zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, gjatë kontrollit të gatishmërisë së linjës teknologjike për prodhimin e qeramikës.
Instrumentat e vlerësimit:
-  Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 2
	Nxënësi kryen procese për vjetërimin/stazhionimin e argjilës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë dhe veshë patjetër uniformën e punës si dhe mjetet e pajisjet e mbrojtjes individuale në punë sipas.rregullores..
· të analizojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik përkatës sipas procedurave...
· tё përgatisё vendin e punës për realizimin e procesit teknologjik të vjetërimit të argjilës sipas rregullores...
· të përzgjedhë mjetet dhe e materialet e punës të nevojshme për kryerjen e procesit teknologjik të vjetërimit të argjilës.
· tё komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të vjetërimit të argjilës sipas rregullores.
· tё vërë në punë e makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të vjetërimit të argjilës.
· të bëjë furnizimin me lëndë të djegëshme për furrat e pjekies, tharësit dhe pajisjet ngrohëse sipas rregullores.
· tё realizojë nxjerrjen e argjilës nga karriera/kava natyrore.
· të kryejë thërmimin mekanik të argjilës deri në përmasat respektive (0.85 mm).
· të sistemojë argjilën në dampa në formë piramide (me lartësi 0.5-0.8 m dhe gjerësi deri në 3 m).
· tё realizojë stazhionimin e argjilës për një periudhë 6 muaj deri në një vit.
· të monitorojë faktorët atmosferik gjatë vjetërimit të argjilës.



	
	· të kryerjë njomjen e argjilës për stazhionim (vjetërimi) sipas rregullores.
· të kryerjë shkrifërimin dhe përzjerjen e argjilës sipas procedurave.
· tё realizojë transportimin e argjilës së stazhionuar për në ushqyes sipas rregullores.
· tё realizojë bluarjen dhe pastrimin e masës së stazhionuar para ushqyesit sipas rregullores.
· të bëjë sitosjen dhe largimin e lëndëve të huaja nga argjila sipas procedurave.
· tё realizojë procesin e homogjenizimit të argjilës në mullinjë me rula (kolergang) sipas procedurave.
· tё realizojë transportimin e argjilës së homogjenizuar dhe depozitimin në sillosa/bunkier në repartin/linjën/impiantin e prodhimit të qeramikës sipas procedurave.
· të realizoje marjen e mostrës për kontroll dhe dërgimi në laborator sipas rregulores.
· të kryejë analiza cilësore, fiziko-kimike dhe mineralogjike të lëndës së pare (argjilës homogjenizuar) sipas. metodikave
· të bëjë klasifikimin e argjilës për proceset e prodhimeve qeramike sipas perberjes dhe vetive te tyre.
· të bëjë monitorimin e vazhduar të parametrave të procesit të thërrmimit, sitosjes dhe homogjenizimit të argjilës sipas rregullores.
· të parandalojë dhe eliminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs sipas rregullores.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajtja e vendit të punës gjatë procesit teknologjik të vjetërimit/stazhionimit të argjilës
Instrumentet e vlerësimit:
-  Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 3
	Nxënësi kryen procese pune për prodhimin e qeramikës poroze me glazurë
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë dhe veshë patjetër uniformën e punës dhe mjetet e pajisjet e mbrojtjes individuale në punë sipas rregullores.
· të analizojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik përkatës sipas procedurave.
· të përgatisë vendin e të punës për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të qeramikës poroze me glazurë sipas rregullores.
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e punës të nevojshme për prodhimin e qeramikës sipas metodikave.



· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të të prodhimit të qeramikës poroze me glazurë sipas rregullores.
· të vërë në punë makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit të qeramikës poroze me glazurë sipas procedurave .
· të përcaktojë përbërjen kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para dhe ndihmëse për prodhimin e qeramikës poroze me glazurë sipas metodikave.
· të klasifikojë produktet e qeramikës poroze me glazurë (fajancë, majolika dhe poçeria e zakonshëme) sipas perberjes dhe vetive te tyre.
· të përgatisë brumin e argjilës për proceset e prodhimeve qeramike poroze me glazurë (fajancave- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj.) sipas procedurave.
· të bëjë zgjedhjen e metodës (e njomë natyrore/artificial) për përpunimin dhe korigjimin e argjilës së stazhionuar dhe homogjenizuar sipas standarteve.
· të përcaktojë lëndët e para,ndihmëse (argjilë e mesme plastike, shtohen kaolin, rërë dhe substanca të tjera), si dhe recepturat përkatëse për prodhimin e produkteve të fajancës-sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj.
· të vlerësojë lëndët e para kryesore dhe ato shtesë, si dhe proceset për prodhimin e glazurave sipas standarteve.
· të bëjë dozimin e lëndëve të para dhe ndihmëse, sipas recepturave përkatëse dhe metodave tё prodhimit;
· të bëjë përzierjen me ujë/avull uji
· të bëjë filtrimin e suspensionit sipas procedurave.
· të kryejë lagështimin e masës së përzierë të argjilave me ujë/avull ujë në makina përzierse me lopatë/elika sipas..
· të bëjë përzierjen nga lagia homogjene e brumit deri në lagështinë e nevojshme të punës sipas standarteve.
· të realizojë marrje tё mostrës për analizë dhe dërgimi në laborator sipas procedurave.
· të analizojë treguesit cilësorë, fiziko-kimike dhe mineralogjike të lëndës së parë dhe ndihmëse sipas standarteve.
· të bëjë homogjenizimin dhe shtypjen e brumit të argjilës për proces formimi të produkteve qeramike të fajancës- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj sipas procedurave.
· të përcaktojë formën dhe përmasat e produktit qeramik të fajancës- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj.sipas standarteve.
· të realizojë formësimin dhe stampimin në makineri të produkteve qeramike të fajancës- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj sipas standarteve.
· të realizojë tharjen në tharëset me dhoma ose me tunel deri sa

produktet të përmbajnë një përqindje të caktuar lagështie sipas standarteve.
· të trsportojë vagonat me gjysëm produkt, në tharëset me dhoma ose me tunel sipas procedurave.
· të kontrrollojë temperaturën në çdo vagon sipas grafikut.
· të rregullojë temperaturën e sallës, dhomës, tunelit me manovrimin e ajrit apo avullit të nxehtë sipas procedurave.
· të kryejë kontrrollin vizual të gjysëm produktit gjatë procesit të tharjes sipas rregullores.
· të monitorojë temperaturën e agjentëve tharës gaze ose ajër - 70-100°C sipas standarteve.
· të monitorojë kohën e tharjes së produkteve qeramike sipas përcaktimeve përkatëse.
· të vendosë në kaseta speciale produktet qeramike dhe të realizojë futjen e tyre në furrat e pjekjes tip unazor-Furra Hofman dhe tip tunel sipas procedurave.
· të ruajë produktet qeramike nga ndotja materiale sipërfaqësore të gjatë pjekjes.
· të monitorojë periudhën e pjekjes së produkteve qeramike të fajancës (tharja, nxehja, pjekja dhe ftofja) sipas rregulores.
· të realizojë pjekjen e prodhimeve qeramike në temperaturën prej 1100- 1300oC sipas procedurave.
· të realizojë ngjyrosje tё produkteve qeramike të fajancës-sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj.. sipas…
· të realizojë procesin e glazurimit/smaltimit të produkteve qeramike të fajancës sipas standarteve.
· të realizojë pjekjen në furra të produkteve të glazuruara në temperaturën prej 900-1200oC sipas procedurave.
· të monitorojë regjimin e punës të tharseve dhe furrave të pjekjes gjatë prodhimit të produkteve qeramike të fajancës sipas kartёs teknologjike.
· të realizojë marrje tё mostrës në mënyrë periodike për analizë gjatë procesit teknologjik të prodhimit të produkteve qeramike të fajancës- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj.. sipas procedurave.
· të monitorojë vazhdimisht parametrat e procesit të prodhimit të produkteve qeramike të fajancës- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj sipas procedurave.
· të monitorojë treguesit cilësor të prodhimeve qeramike të fajancit (fortësia mekanike, qëndrueshmëria termike, dendësia specifike, ujë thithja etj sipas standarteve.
· të realizojë mbrojtjen mekanike gjatë ambalazhimit dhe transportit të prodhimeve qeramike të fajancit- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj. sipasa standarteve.
· të ambalazhojë, në kuti speciale kartoni, prodhimet qeramike të fajancit- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj.sipas

	
	standarteve.
· të monitorojë lagështinë e depove të depozitimit pas ambalazhimit të prodhimeve qeramike të fajancit (për shkak të ambalazhit të kartonit) sipas standardeve.
· të parandalojë dhe eleminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs sipas rregullores.
· të përgatitë bilancin material të procesit të prodhimit të produkteve qeramike të fajancës- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj., sipas proceseve te realizuara.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, gjatë procesit teknologjik të prodhimit të produkteve qeramike të fajancës- sende për amvisëri dhe sende zbukuruese etj.
Instrumentet e vlerësimit:
-  Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 4
	Nxënësi kryen procese për prodhimin e qeramikës poroze me glazurë (pllakat e murit të fajancit).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë dhe veshë patjetër uniformën e punës dhe mjetet e pajisjet e mbrojtjes individuale në punë sipas rregullores.
· të analizojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik përkatës.
· të përgatis vendin e punës për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të qeramikës poroze me glazurë.
· të përzgjedh mjetet dhe materialet e punës.
· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të të prodhimit të qeramikës poroze me glazurë.
· të vërë në punë makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit të qeramikës poroze me glazurë.
· të bëjë përcaktimin e përbërjes kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para dhe ndihmëse për prodhimin e qeramikës poroze me glazurë.
· të klasifikojë produktet e qeramikës poroze me glazurë (fajancë, majolika dhe poçeria e zakonshme).
· të bëjë zgjedhjen e metodës (e njomë natyrore/artificial) për përpunimin dhe korigjimin e argjilës së stazhionuar dhe homogjenizuar.
· të bëjë përcaktimin e lëndëve të para dhe ndihmëse, si dhe i recepturave përkatëse për prodhimin e produkteve të pllakave të murit të fajancës.
· të vlerësojë lëndët e para kryesore dhe ato shtesë, si dhe proceset për prodhimin e glazurave.
· të bëjë doizimin e lëndëve të para dhe ndihmëse, sipas recepturave përkatëse për përgatitjen e përzierjes punuese.



· të bëjë bluarjen e imtë në mullinj me sfera dhe shtimin e ujit/elektrolit në masën punuese.
· të shtojë elektrolit për shmangien e shtimit të panevojshëm të ujit.
· të realizojë sitosjen dhe pastrimin e suspensionit të fituar.
· të bëjë homogjenizimin me përzierje të masës punuese.
· të realizojë marjen e mostrës për kontroll dhe dërgimi në laborator.
· të analizojë treguesit cilësorë, fiziko-kimike dhe mineralogjike të lëndës së parë dhe ndihmëse.
· të bëjë tharjen e suspensionit me thareset dhoma ose me tunel
· të realizojë formësimin e prodhimeve në presa hidraulike dhe friksioni.
· të realizojë vënien në punë të tharësve, furrave të pjekies dhe pajisjet ngrohëse.
· të realizojë dërgimin e vagonave me gjysëm produkt, në tharësit me dhoma ose me tunel.
· të realizojë kontrrollin dhe rregullimin e temperaturës në çdo vagon sipas grafikut.
· të realizojë kontrrollin vizual të gjysëm produktit gjatë procesit të tharjes.
· të realizojë nxjerrjen e vagonave me gjysëm produktin e tharë nga salla/dhoma/tuneli e kondicjonimit termik.
· të monitorojë temperature e agjentëve tharës (gaze ose ajër, 70-100°C).
· të monitorojë kohën e tharjes së produkteve qeramike sipas përcaktimeve përkatëse.
· të vendosen në kaseta speciale produktet qeramike dhe të realizojë futjen e tyre në furrat e pjekjes (tip unazor-Furra Hofman dhe tip tunel).
· të realizojë pjekjen e parë-biskotë, në furrën e tunelit/unazor në temperaturë 1050 oC.
· të ruajë produktet qeramike nga ndotja mteriale sipërfaqësore gjatë pjekjes.
· të bëjë monitorimin e procesit të pjekies dhe kohës së pjekies (procesi pjekies zgjat dy ditë).
· të bëjë kolaudimin cilësor të produktit nëpërmjet korigjimit të precizitetit të dimensioneve fizike (nëpërmjet korigjimit dhe stërhollimit automatik).
· të bëjë ngjyrosjen/dekorimin e produkteve qeramike të fajancës- pllakave të murit etj.
· të realizojë procesin e glazurimit/smaltimit të produkteve qeramike të fajancës.
· të realizojë pjekjen në furra të produkteve të glazuruara në temperaturën prej 600-800oC.
· të monitorojë regjimin e punës të tharësve dhe furrave të

pjekjes gjatë prodhimit të produkteve qeramike të fajancës.
· të bëjë marrjen e mostrës për analizë në mënyrë periodike gjatë procesit teknologjik të prodhimit të produkteve qeramike të fajancës- pllakave të murit etj.
· të bëjë monitorimin e vazhduar të parametrave të procesit të prodhimit të produkteve qeramike të fajancës- pllakave të murit etj.
· të bëjë monitorimin e treguesëve cilësor të prodhimeve qeramike të fajancit- pllakave të murit etj, (pamja e jashtme, shmangia nga dimensioned fizike, nga dizajni i parapare dhe shtrirja në sipërfaqe të rrafshët).
· të realizojë mbrojtjen mekanike gjatë ambalazhimit dhe transportit të prodhimeve qeramike të fajancit- pllakave të murit etj.
· të bëjë ambalazhimin në kuti kartoni sipas sipërfaqes dhe mbulimit të prodhimeve qeramike të fajancit- pllakave të murit etj.
· të parandalojë dhe eleminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs.
· të përgatit bilancin material të procesit të prodhimit të produkteve qeramike të fajancës- pllakave të murit etj.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajtja e vendit të punës gjatë procesit teknologjik të prodhimit të produkteve qeramike të fajancës- pllakave të murit etj.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 5
	Nxënësi kryen procese për prodhimin e qeramikës joporoze (porcelani, gurgdhendës).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë dhe veshë patjetër uniformën e punës dhe mjete e pajisjet e mbrojtjes personale në punë sipas rregullores
· të analizojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik përkatës sipas procedurave
· të përgatisë vendin e punës për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të qeramikës joporoze sipas rregullores
· të përzgjedh mjetet dhe materialet e punës të nevojshme për prodhimin e qeramikës joporoze sipas metodave te zgjedhura.
· të bëjë klasifikimin e produkteve të qeramikës joporoze sipas përbërjes kimike dhe mineralogjike të lëndëve të para dhe ndihmëse, si dhe të kushteve të punës.
· të përcaktojë lëndët e para dhe ndihmëse, si dhe recepturat përkatëse për prodhimin e produkteve të qeramikës joporoze



(porcelani, gurgdhendës) sipas standarteve
· tё realizojё marrje tё mostrës për kontroll dhe dërgimi në laborator.
· tё kryejё analizat cilësore, fiziko-kimike dhe mineralogjike tё lëndës së parë dhe ndihmëse.
· të bëjë zgjedhjen e metodës (e njomë natyrore/artificial) për përpunimin dhe korigjimin e argjilës së stazhionuar dhe homogjenizuar sipas standarteve .
· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të të prodhimit të qeramikës joporoze sipas rregullores.
· të vërë në punë makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit të qeramikës joporoze.
· të realizojë proceset teknologjike për prodhimin e qeramikës joporoze- porcelan dhe gurgdhendës sipas radhës së punës (lëndët e para pastrohen; dozohen; bluhen; siten deri te përbërja granulometrike; lagen me ujë; gatuhen për t‟u fituar brumë homogjen plastik; stabilizohet duke „‟qëndruar”, formësohen prodhime në rrotën poçarë, me derdhje në kallëpe ose me presim; prodhimet thahen; piqen, më shpesh dy here; pas pjekjes së parë dekorohen dhe smaltohen/glazurohen; vijon pjekja e dytë; ngadalë ftohen; sipas nevojës ripunohen; klasifikohen; paketohen dhe depozitohen/magazinohen.
· të përgatitë porcelanin e fortë që përmban më shumë kaolin 40-70%, më pak feldspat 15-30% dhe piqet në temperatura më të larta) sipas standarteve
· të bëjë dozimin e lëndëve të para dhe ndihmëse, sipas recepturave përkatëse për përgatitjen e përzierjes punuese.
· të bëjë bluarjen e imtë të pёrzierjes në mullinjtё me sfera dhe shtimi i ujit sipas standarteve
· të përgatitë brumin e argjilës për proceset e prodhimeve qeramike joporoze (porcelani, gurgdhendës) sipas metodave
· të realizojë sitjen dhe pastrimin e suspensionit të fituar sipas procedurave
· të bëjë homogjenizimin dhe filtrimin në filtër-presë të suspensionit për të fituar masën plastike sipas metodave .
· të formësojë prodhimet e porcelanit në presa hidraulike,kallëpe gipsi dhe në rrotën e poçarisë sipas standarteve
· të pastrojë dhe rregullojë sipërfaqet e produkteve sipas standarteve.
· të realizojë vënien në punë të tharësve, furrave të pjekies dhe pajisjet ngrohëse sipas procedurave
· të realizojë tharjen natyrore/artificial të produkteve qeramike të porcelanit etj.deri sa produktet të përmbajnë një përqindje të caktuar lagështie sipas standarteve.
· të transportojë vagonat me gjysëm produkt, në tharësit me

dhoma ose me tunel sipas procedurave.
· të kontrollojë temperaturën në çdo vagon sipas grafikut.
· të rregullojë temperaturën e sallës/dhoma/tunel me manovrimin e ajrit/avullit të nxehtë sipas kartёs teknologjike.
· të realizojë kontrrollin vizual të gjysëm produktit gjatë procesit të tharjes sipas procedurave
· të monitorojë temperaturën e agjentëve tharës (gaze ose ajër, 70-100°C) sipas procedurave.
· të monitorojë kohën e tharjes së produkteve qeramike sipas përcaktimeve përkatëse.
· të vendosë në kaseta speciale produktet qeramike dhe të realizojë futjen e tyre në furrat e pjekjes tip unazor-Furra Hofman dhe tip tunel sipas rregullores
· të realizojë pjekjen e parë-biskotë, në furrën e tunelit/unazor në temperaturë 800-950 oC sipas procedurave.
· të ruajë produktet qeramike nga ndotja materiale sipërfaqësore gjatë pjekjes sipas rregullores
· të monitorojë procesin e pjekjes (procesi pjekjes zgjat dy ditë) sipas procedurave.
· të realizojë ftohjen e produkteve të porcelanit pas pjekjes së parë sipas procedurave.
· të kryejë ngjyrosjen-dekorimin e produkteve qeramike të porcelanit sipas procedurave.
· të realizojë procesin e glazurimit/smaltimit me metodën e ujitjes ose spërkatjes sipas procedurave.
· të realizojë pjekjen e dytë në furra të produkteve të glazuruar/smaltuara të porcelanit në temperaturën 400-1450oC dhe në mjedise reduktues me regjim të programuar sipas kartes teknologjike
· të monitorojë procesin e pjekies dhe periudhës së pjekies (procesi pjekies zgjat 20-40 h) sipas procedurave
· të realizojë ftohjen e ngadaltë të produkteve të pjekura sipas rregullores.
· të bëjë kolaudimin /korigjimin/ripunimin e produkteve të pjekura dhe klasifikimin e tyre sipas standarteve
· të realizojë paketimin dhe depozitimn/magazinimn e produkteve të glazuruara të porcelanit sipas rregullores.
· të realizojë procesin e prodhimit të porcelanit të butë sipas procedurave (lëndët e para dhe ndihmëse përmbajnë 40-45 % masë argjile, kuarc dhe më shumë se 30 % feldspat,është i njëjtë më porcelanin e fortë, vetëm me ndryshimin se temperatura e pjekjes është më shumë se 1300oC (1350-1450 oC) dhe realizohet në mjedisin neutral ose oksidues)
· të realizojë përgatitjen dhe pjekjen e prodhimeve të gurëzimeve pas tharjes sipas procedurave(në temperaturë prej 1200-1300 oC e lëndët e para dhe ndihmëse përmbajnë,

	
	kaolinit, mornomorionit, argjilë i rëndë i nxehtë, feldspat dhe kuarc)
· të realizojë glazurimin/smaltimin në mënyrë të zakonshme dhe pjekja në furrë në temperaturë prej 1100°C sipas procedurave
· të shtojë NaCl në furrë për të (NaCl-ja, pas avullimit dhe shkatërrimit, ndërtuar silikat si smaltim i qelqtë.
· të trasportojë produktin në proceset e tharjes dhe të pjekjes, në shirita transportues të mbyllur (për ruajtjen e shkallës së pastërtisë së pllakave) sipas procedurave.
· të monitorojë regjimin e punës të tharësve dhe furrave të pjekjes gjatë prodhimit të produkteve qeramike joporoze sipas kartes teknologjike
· të realizojё marrje tё mostrës për analizë në mënyrë periodike gjatë procesit teknologjik të prodhimit të produkteve qeramike porcelani dhe gurgdhendës sipas procedurave.
· të bëjë monitorimin e vazhduar të parametrave të procesit të prodhimit të produkteve qeramike të porcelani dhe gurgdhendës.
· të monitorojë treguesit cilësor të prodhimeve porcelani dhe gurgdhendës: pamja e jashtme, shmangia nga dimensionet fizike, nga dizajni i parapare dhe shtrirja në sipërfaqe të rrafshët etj.
· të realizojë mbrojtjen gjatë amballazhimit dhe transportit të prodhimeve qeramike porcelani dhe gurgdhendës etj.
· të bëjë ambalazhimin dhe etiketimin në kuti kartoni sipas sipërfaqes dhe mbulimit të prodhimeve qeramike të porcelanit dhe gurgdhendës.
· të sigurojnë mbrojtje mekanike të mallit dhe amballazhit, depot e ruajtjes të produkteve qeramike të porcelanit dhe gurgdhendës sipas rregullores.
· të parandalojë dhe eleminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs sipas rregullores
· të përgatitë bilancin material të procesit të prodhimit të produkteve qeramike të porcelanit dhe gurgdhendës etj. sipas proceseve te ralizuara
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, gjatë procesit teknologjik të prodhimit të produkteve qeramike të porcelanit dhe gurgdhendës..
Instrumentet e vlerësimit:
-  Vëzhgim me listë kontrolli

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë dhe kryesisht në repartet e prodhimit të materialeve qeramike: qeramikës poroze me glazurë-fajanca, majolik etj., dhe qeramikës joporoze-porcelani, gurgdhendës.
· Instruktori i praktikës ose teknologu i fabrikës/repartit/linjës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të





proceseve të prodhimit të materialeve qeramike (qeramikës poroze me glazurë- fajanca, majolik etj., dhe qeramikës joporoze-porcelani, gurgdhendës etj.).
· Instruktori i praktikës ose teknologu i repartit/linjës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të proceseve përgatitore për përpunimin e lëndëve të para dhe ndihmëse (argjilës, varfërues dhe shkrirës), formimit të brumit të qeramikës dhe formimit të llojeve të ndryshme të qeramikës, të tharjes, pjekjes, dekorimit/ngjyrosjes, glazurimit/smaltimit, kolaudimit/korigjimit të difekteve gjatë proceseve të prodhimit, kontrollit cilësor, ambalazhimit, transportimit dhe depozitimit/magazimit dhe ruajtjes të prodhimeve qeramike.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për prodhimin e qeramikës.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e proceseve të përgatitjes së lëndëve të para dhe ndihmëse, formimit të llojeve të ndryshme të qeramikës,të tharjes,pjekjes, dekorimit/ngjyrosjes,glazurimit,korigjimit të difekteve gjatë proceseve të prodhimit, kontrollitcilësor, ambalazhimit, transportimit,depozitimit dhe ruajtjes të prodhimeve qeramike.
· Nxënësit duhet të nxiten të marrin pjesë aktive si për diskutimin e çështjeve teorike, ashtu dhe për kryerjen e veprimtarive praktike të parashikuara në modul.
· Instruktori i praktikës ose teknologu i fabrikës/repartit/linjës duhet te kontrollojё respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të synohet më tepër vlerësimi i aftësive për të gjykuar probleme dhe evidentuar çështje tё ndryshme konkrete se sa riprodhimi mekanik i njohurive, si dhe vlerësimi i demonstrimit praktik të shprehive të fituara nga ata për realizimin e proceseve tё mёsipёrme.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Fabrika/reparta/linja për prodhimin e produkteve qeramike.
· Repart/impiant/linjë për përgatitjen e lëndëve të para dhe ndihmëse dhe prodhimin e materialeve qeramike (qeramikës poroze me glazurë-fajanca, majolik etj., dhe qeramikës joporoze-porcelani, gurgdhendës)
· Mjete	pune	për	proceset	ndihmëse/kryesore	të	prodhimit	të materialeve qeramike (poroze dhe joporoze).
· Lëndë të para dhe ndihmëse për prodhimin e ambalazhimin e produkteve qeramike.
· Mjete për transportimin dhe mjedise për depozitimin e produkteve qeramike.
                - Pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarde, etj.	



4. Moduli “Procese teknologjike të prodhimit të materialeve lidhëse”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PROCESET TEKNOLOGJIKE TË PRODHIMIT TË MATERIALEVE LIDHËSE
	M-23-1237-16

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i aftëson nxënësit për të realizuar procese teknologjike të prodhimit tё lëndëve lidhëse ajrore dhe hidraulike nё përshtatje me standartet e prodhimit të tyre.

	Kohëzgjatja e modulit
	102 orë mësimore (3 kredite)
	

	Niveli i parapëlqyer
për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Teknologji kimike”.




	Rezultatet e të mësuarit (RM) procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi përgatit vendit të punës, lëndët e para dhe ato ndihmëse për prodhimin e çimentos.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё përgatitjen dhe veshjen e uniformës së punës sipas rregullores sё vendit tё punёs.
· të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe teknologjik të punës sipas procedurave
· të analizojë dhe kontrollojë skemën teknologjike të impiantit sipas kartes teknologjike
· të kontrollojё gadishmёrinё e mjeteve tё mbrojtjes kundër zjarrit, mjetet e mbrojtjes individuale dhe kolektive të gazit, sistemin e ndriçimit, ngrohjes dhe ventilimit sipas rregullores
· tё realizojё marrje tё mostrës së lëndëve të para dhe ndihmёse sipas metodikave
· tё përgatisё receptura të lëndëve të para dhe shtesave në proceset e prodhimit të çimentos sipas metodikave.
· tё kryejё	proçese të copëtimit të gurit gëlqeror, argjilës dhe qymyrit sipas procedurave.
· tё kryejё proçese të bluarjes të gurit gëlqeror, argjilës dhe qymyrit sipas procedurave.
· tё depozitojё lëndët e para dhe ndihmëse në bunker sipas rregullores.





· të përgatisë vendin e punës sipas rregullave të sigurimit teknik dhe të mbrojtjes nga zjarri.
· të kontrollojë gjendjen teknike të pajisjeve,makinerive, tubacioneve,fllanxhave, saraqineskave, niveleve të zakonshëm, aparaturave, etj., sipas rregullores.
· tё kontrollojё regjimin e punës në furrat e tharjes dhe të pjekjes gjatë prodhimit të çimentos sipas procedurave.
· të kontrollojë sistemin e lëndës djegëse dhe të përgatisë skemën e saj për qarkullim sipas procedurave.
· të kontrollojë gjendjen dhe gadishmërinë e mjeteve zjarrfikëse, sistemin e ndriçimit, ngrohjes dhe ventilimit sipas rregullores sё sigurimit teknik.
· të kontrollojë përfundimisht montimin e rregullt të manometrave, termometrave dhe niveleve, sipas rregullores.
· të kontrollojë gjëndjen teknike të furrave, rezervuarëve, shkëmbyesave sipas rregullores.
· të përgatit furrat, rezervuarët, shkëmbyesat për punë sipas rregullores sё punёs.
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me repartet ndihmëse,bashkëpunëtorët dhe drejtuesit teknik për gadishmërinё e repartit të prodhimit tё çimentos;
· të mirëmbajë vendin e punës gjatë përgatitjes së vendit të punës lëndëve të para dhe atyre ndihmëse për prodhimin e çimentos.të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së vendit të punës,lëndëve të para dhe atyre ndihmëse për prodhimin e çimentos;
Instrumentat e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 2
	Nxënësi kryen procese të prodhimit dhe bluarjes së klinkerit e shtesave për prodhimin e çimentos.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë me kujdes dokumentacionin përkatës teknik dhe teknologjik;
· të përgatitë vendin e punës për prodhimin dhe bluarjen e klinkerit e shtesave për prodhimin e çimentos sipas rregullores
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës sipas standardeve teknologjike sipas proceseve tё punёs.
· të komunikojë me repartet homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së repartit;
· tё realizojё vënien në punë tё aparateve të matjes dhe kontrollit të parametrave teknologjikë të procesit, sipas manualeve.
· tё pёrgatit klinkerin e çimentos sipas procedurave.
· tё kryejё ftohjen e klinkerit tё çimentos sipas procedurave.



· tё magazinojё klinkerin e prodhuar sipas procedurave.
· tё realizojё dozimin e shtesave gjatë bluarjes sё klinkerit sipas procedurave.
· tё kryejё bluarjen e klinkerit tё çimentos sipas procedurave.
· të kryejë marrjen e mostrës në mënyrë periodike të lëndës së parë dhe gjysmë produkteve sipas standarteve.
· të monitorojë vazhdimisht	parametrat e procesit sipas kartes teknologjike.
· të lexojë dhe regjistrojë në mënyrë periodike parametrat e procesit të prodhimit tё klinkerit sipas rregullores.
· të përgatisë bilancin material të impiantit teknologjik të procesit të prodhimit tё klinkerit sipas proceseve.
· të parandalojë dhe eliminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs sipas rregullores.
· të pastrojë vendin e punës sipas rregullores.
· të zbatojë standardet kombëtare për prodhimin e çimentos.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së proceseve të prodhimit dhe bluarjes së klinkerit e shtesave për prodhimin e çimentos.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 3
	Nxënësi kryen proçese të magazinimit e paketimit të çimentos.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të	analizojë	me	kujdes	dokumentacionit	përkatës	mbi magazinimin dhe paketimin e çimentos.
· të përgatitë vendin e punës për kryerjen e magazinimit.
· dhe paketimit tё çimentos sipas rregullores.
· të përzgjedhë mjetet, materialet dhe makineritё e duhura gjatë magazinimit dhe paketimit tё çimentos sipas proceseve.
· të përgatisë saktë linjën teknologjike të transportimit dhe largimit tё produkteve tё gatshme sipas procedurave.
· tё kryejё vënien në gadishmëri tё linjës teknologjike të transportimit dhe largimit tё produkteve tё gatshme sipas rregullores.
· tё kryejё vënien në gadishmёri pune tё makinerive, pajisjeve, aparaturave, transportiereve sipas rregullores.
· tё kryejё transportimin e çimentos në sillos sipas rregullores.
· tё kryejё depozitimin e çimentos sipas rregullores sё punёs
· tё kryejё paketimin e çimentos sipas standardeve.
· tё monitorojё proceset ngarkimit tё çimentos në mjetet e transporti sipas rregulloresm
· tё monitorojё vazhdimisht procesin e transportimit magazinimit, etiketimit dhe tregtimit tё çimentos sipas rregullores.



· të kryejë vënien në gadishmëri të makinerive, pajisjeve, aparaturave, linjave dhe transportiereve sipas procedurave.
· të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale sipas kodit te punёs dhe etikes .
· të pastrojë vendin e punës sipas rregullores.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së proceseve të të magazinimit dhe paketimit të çimentos
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 4
	Nxënësi kryen përgatitjet e para për prodhimin e gëlqeres.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë dhe veshë patjetër uniformën e punës dhe mjetet e pajisjet mbrojtëse individuale sipas rregullores.
· të analizojë me kujdes dokumentacionin përkatës teknik dhe teknologjik sipas rregullores.
· të përgatitë vendin e punës për prodhimin e gëlqerës sipas rregullores.
· të përzgjedhë dhe pёrgatisё mjetet dhe materialet e duhura të punës sipas standardeve teknologjike.
· tё kryejё procese ndihmëse gjatë kontrollit të lëndës së parë dhe ndihmëse sipas procedurave .
· tё analizojё përbërjen kimike dhe mineralogjike të lëndës së parë në prodhimin e gëlqerës sipas standarteve.
· tё mbikqyrё procesin e copëtimit të gurit gëlqeror sipas rregullores
· tё kontrollojё parametrat teknologjike gjatë pjekjes së gurit gëlqeror sipas kartes teknologjike.
· tё kryejё përgatitjen dhe kontrollin e furrave, para fillimit te pjekjes sipas rregullores.
· tё kryejё dozimin uniform të gëlqerorit dhe qymyrit në furrë sipas standarteve.
· tё kryejё vënien në gatishmëri tё linjёs teknologjike të nxjerrjes dhe transportit të produktit te gatshëm dhe mbetjeve sipas rregullores.
· tё komunikojё me repartet ndihmëse, njësinë qëndrore për vënien në gatishmëri të zonës së pjekjes, shuarjes dhe magazinimit të gëlqerës sipas rregullores.
· tё parandalojё dhe eleminojё defektet e mundëshme gjatë punës për prodhimin e gëlqeres sipas rregullores.
· tё pastrojë vendin e punës pas përfundimit të përgatitjeve për prodhimin e gëlqerës.
· tё repsektojё rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit në përgatitjen e lëndëve të para dhe ndihmëse në



përgatitjen e gëlqeres ..
Instrumentet e vlerësimit:
-	Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 5
	Nxënësi kryen procese në pjekjen dhe shuarjen e gëlqeres.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë dhe veshë patjetër uniformën dhe pajisjet e mbrojtjes individuale në punë sipas rregullores.
· tё analizojё dokumentacionin teknik dhe teknologjik përkatës pёr pjekjen e shuarjen e gёlqeres sipas procedurave.
· tё përgatisё vendin e punës pёr pjekjen e shuarjen e gёlqeres sipas proceseve teknologjike.
· tё përzgjedhё mjetet, pajisjet dhe makineritё e duhura pёr realizimin e procesit sipas procedurave.
· tё mbikqyrё procesin e pjekjes së gëlqeres sipas standardeve.
· tё monitorojё vazhdimisht parametrat teknologjikё gjatё pjekjes sё gurit gёlqeror nё furra sipas procedurave.
· tё marrë periodikisht mostrën për analizë sipas rregullores.
· tё kryejё shkarkimin dhe thërrmimin e gëlqeres sё pjekur sipas rregullores.
· tё kryejё dozimin e gëlqeres dhe ujit për prodhimin e gëlqeres së shuar.
· tё kryejё procesin e shuarjes së gëlqeres sipas procedurave tё pёrcaktuara.
· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së
mjedisit gjatë shuarjes së gëlqeres, sipas rregullores sё repartit dhe legjislacionit nё fuqi.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM6
	Nxënësi kryen proçese në magazinimin dhe paketimin e gëlqeres dhe gëlqeres së shuar.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin përkatës sipas procedurave.
· të përgatisë vendin e punës sipas rregullores.
· të përgatisë mjetet e punës sipas proceseve teknologjike.
· të kryejë depozitimin e gëlqeres sipas rregullores.
· të kryejë bluarjen e gëlqeres sipas standardeve.
· të kryejë ambalazhimin e gëlqeres sipas rregullores.
· të kryejë etiketimin e gëlqeres sipas standardeve.
· të mbikqyrë stazhionimin e gëlqeres së shuar sipas standardeve.
· të kryejë ambalazhimin e gëlqeres së shuar sipas rregullores



· të kryejë etiketimin e gëlqeres së shuar sipas standardeve.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit në magazinimin dhe paketimin e gëlqeres sё pjekur dhe gëlqeres së shuar..
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
Ky modul duhet të trajtohet trajtohet në klasë dhe kryesisht në repartet e prodhimit të çimentos dhe gëlqeres.
· Instruktori i praktikës ose teknologu i repartit duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të proceseve të prodhimit të çimentos dhe të gëlqeres.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e proceseve të prodhimit, magazinimit të çimentos dhe gëlqeres.
· Nxënësit duhet të nxiten të marrin pjesë aktive si për diskutimin e veprimtarive, ashtu dhe për kryerjen e veprimtarive praktike të parashikuara në modul.
· Instruktori i praktikës ose teknologu i repartit duhet të kontrollojё respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të synohet më tepër vlerësimi i aftësive për të gjykuar probleme dhe evidentuar çështje tё ndryshme konkrete se sa riprodhimi mekanik i njohurive, si dhe vlerësimi i demonstrimit praktik të shprehive të fituara nga ata për realizimin e proceseve tё mёsipёrme.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· repart për prodhimin e gëlqeres dhe çimentos.
· mjete pune për proceset e prodhimit të gëlqeres dhe
· çimentos
· lëndë të para dhe ndihmëse për prodhimin e ambalazhimin e
· gëlqeres, çimentos.
· lëndë të para dhe ndihmëse për prodhimin e ambalazhimin e tyre.
· pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarte etj.



X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar.

1. Moduli “Procese teknologjike të prodhimit të betoneve dhe asfalto-betoneve” Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe Kodi
	PROCESET TEKNOLOGJIKE TË PRODHIMIT TË BETONEVE DHE ASFALTO-BETONEVE
	M-23-1238-16

	Qëllimi i modulit
	Një modul praktik që aftëson nxënësit tё kryejё procese tё ndryshme nё linjat prodhimit të betoneve dhe asfalto-betoneve

	Kohëzgjatja e modulit
	33 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Teknologji kimike”.



	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen procese parapёrgatitore pёr prodhimin e betoneve dhe asfalto-betoneve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe teknologjikë për prodhimin e betoneve dhe asfalto-betoneve.
· tё përgatisё vendin e punës për kryerjen e veprimeve parapёrgatitore pёr prodhimin e betoneve dhe asfalto-betoneve.
· të kontrollojë dhe përgatisë linjën teknologjike të prodhimit të betoneve dhe asfalto-betoneve.
· të kontrollojё gadishmёrinё e mjeteve tё mbrojtjes (nga zjarri, gazi dhe pluhurat) dhe sigurisë në punë.
· të kontrollojё gadishmёrinё e sistemit të ndriçimit, ventilimit dhe dushimit me ujë të mjediseve të punës sipas standardeve.
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e punës sipas standardeve teknologjike dhe teknike.
· të vërë në gatishmёri pune makineritë, pajisjet, aparaturat e matjes dhe kontrollit sipas kërkesave teknike.
· të vërë në gatishmёri pune linjat teknologjike të prodhimit dhe infrastrukturën teknike të transportimit dhe shkarkimit në objekt të betoneve dhe asfalto-betoneve sipas standardeve.



· të kontrollojë sistemin e lëndës djegëse të lëngët/gaztë dhe përgatitja e skemës për qarkullim.
· të kontrollojë sistemin e ujit teknologjik për përgatitjen e betoneve sipas rregullores.
· të kontrollojë rrjetin inxhinjerik (kanalizimeve, kabllove, linjave, pusetave etj) të linjës teknologjike të prodhimit të të betoneve dhe asfalto-betoneve sipas rregullores.
· të kontrollojë montimin e rregullt të manometrave, termoçifteve, kalimatësve, niveleve dhe peshoreve teknike.
· të kontrollojë gjëndjen teknike i pajisjeve të parapregatitjes së lëndës së parë dhe ndihmëse (të frantove e mullinjëve për thërrmim/bluarje, makinave të shkrifëtimit, sillosëve/ bunkierëve, sitave/ raksionuesëve, elevatorëve, shnekëve, përzierësave/mikserave, kaldajës ngrohëse, furrit horizontal, dozatorëve, pompave të dozimit të bitumit dhe lëndës së djegëshme,pompave të qarkullimit të agjentit ngrohës, filtrave, makinerive të mbushjes, peshoreve teknike, aspiratorëve e ventilatorve, cikloneve, mjeteve të ngarkim-shkarkimit, transportierëve).
· tё përgatisё dhe vërë në gadishmëri linjën teknologjike të transportimit për përpunim të lëndëve të para (agregat, çimento, ujë dhe bitum), ndihmёse (aditivë), dhe të lëndëve të djegëshme.
· tё përgatisё infrastrukturën teknike të transportimit dhe shkarkimit në objekt të betoneve dhe asfalto-betoneve.
· tё përgatisё, vërë në gadishmëri dhe monitorojё sistemin e shkarkimeve të ngurta, të lëngëta, të gazta, si dhe grumbullimit, largimit dhe trajtimit të tyre.
· tё kryejё furnizimin me lëndë të para, ndihmëse dhe lëndë të djegëshme (lëngët/gaz) për të siguruar një proces teknologjik normal.
· tё depozitojё lëndët e para parësore (çimento, gur gëlqeror, rërë kuarcore, ujë; lëndë ndihmëse/sekondare (aditivë- plastifkuesit, agregantët, inhibitorët e korrozionit, akceleratorët, antifrizët etj) dhe lëndët e djegëshme në dampa, bunkier, magazina, rezervuar etj.
· tё realizojё kontrollin cilësor (fiziko-kimik dhe mineralogjikë) i lëndëve të para, ndihmёse dhe lëndëve të djegëshme.
· të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e përdorimit të ujit industrial në prodhimin e materialeve të ndërtimit.
· tё bëjë vlerësimin e treguesëve kryesor të ujit që përdoret në industrinë e materialeve të ndërtimit.
· tё bëjë trajtimin e ujërave në përshtatje me kërkesat e prodhimit të materialeve të ndërtimit.
· të bëjë klasifikimin sipas përbërjes kimike dhe mineralogjike të lëndëve të para dhe ndihmëse për prodhimin e llojeve të

	
	ndryshëme të betoneve dhe asfalto-betoneve.
· të hartojё recepturave të përzierjes lëndë të para kryesore e atyre ndimëse për prodhimin e betoneve dhe asfalto-betoneve.
· tё komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale
me repartet ndihmëse dhe njësinë qëndrore për vënien në gadishmëri të linjës teknologjike për fillimin e procesit të prodhimit tё betoneve dhe asfalto-betoneve.
· tё zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe të mirëmbajtjes së vendit të punës.
Instrumentat e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 2
	Nxënësi kryen procese pune për prodhimin e betoneve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të intrepretojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik për prodhimin e betoneve.
· të përgatis vendin e punës për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të betoneve.
· të përzgjedh mjetet dhe materialet e punës.
· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të të prodhimit të betoneve.
· të realizojë marjen e mostrës të lëndëve të para dhe ndihmёse të parapërgatitura (të depozituara në silosa/bunkier ) për kontroll dhe dërgimi në laborator.
· të analizojë treguesit cilësore, fiziko-kimike dhe mineralogjike e lëndëve të para (fraksione guri gëlqeror, çimento, rërë silicore dhe ujë) dhe ndihmëse (aditivë- plastifkuesit, agregantët, inhibitorët e korrozionit, akceleratorët, antifrizët etj).
· të bëjë klasifikimin e lëndëve të para të parapërgatitura për proceset e prodhimeve të betoneve.
· të bëjë klasifikimin e betonit në bazë të lëndëve të para dhe atyre ndihmëse.
· të vërë në punë makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit të betoneve.
· tё hartojё recepturat e pëzierjes së masës: lëndëve të para kryesore dhe atyre ndihmëse për prodhimin e betoneve.
· të bëjë përgatitjen e lëndëve të para dhe lëndëve ndihmëse sipas recepturave përkatëse për prodhimin e betoneve.
· të bëjë furnizimin nga karriera/kava natyrore dhe depozitimi (në dampa/makazina/bunkier) i lëndës së parë bruto (gur gëlqeror, rërë silicore) për procesin teknologjikë të prodhimit të betoneve.



· të realizojë coptimin dhe thërmimin/bluarjen mekanike të gurit gëlqeror (sipas /fraksioneve të përcëktuara) dhe procedurës të përgatitjes në të thatë të prodhimit të betoneve.
· të bëjë bilancin material të procesit teknologjik të prodhimit të betoneve.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajtja e vendit të punës gjatë procesit teknologjik të prodhimit të betoneve..
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 3
	Nxënësi kryen procese pune për prodhimin e asfalto-betoneve
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të intrepretojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik për prodhimin e asfalto-betoneve.
· të përgatis vendin e punës për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të asfalto-betoneve.
· të përzgjedh mjetet dhe materialet e punës.
· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të të prodhimit të asfalto-betoneve.
· të vërë në punë makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit të asfalto-betoneve.
· të realizojë marjen e mostrës të lëndëve të para të parapërgatitura të depozituara në silosa/bunkier/ dhe lëndëve ndihmëse për kontroll dhe dërgimi në laborator.
· të analizojë treguesit cilësore, fiziko-kimike dhe mineralogjike e lëndëve të para (fraksione guri gëlqeror, rërë silicore dhe bitum) dhe ndihmëse (additive,) për prodhimin e asfalto-betoneve.
· të bëjë klasifikimin e lëndëve të parapërgatitura për proceset e prodhimeve të asfalto-betoneve.
· të bëjë klasifikimin e asfalto-betoneve në bazë të lëndëve të para dhe atyre ndihmëse.
· të bëjë hartimin e pëzierjes të masës: lëndëve të para kryesore dhe atyre ndihmëse për prodhimin e asfalto-betoneve.
· të bëjë përgatitjen e lëndëve të para dhe lëndëve ndihmëse sipas recepturave përkatëse për prodhimin e asfalto-betoneve.
· të bëjë furnizimin nga karriera/kava natyrore dhe depozitimi (në dampa/makazina/bunkier) i lëndës së parë bruto (gur gëlqeror, rërë silicore) për procesin teknologjikë të prodhimit të asfalto-betoneve.
· të realizojë coptimin dhe thërmimin/bluarjen mekanike të gurit
gëlqeror (sipas /fraksioneve të përcëktuara) dhe procedurës të përgatitjes në të thatë.



· të bëjë fraksionimin e lëndëve të para me sitosje dhe largimin e lëndëve të huaja.
· të bëjë monitorimin e regjimit të copëtuesve, thërmuesve, mullinjëve të bluarjes, të sitave (fraksionuesëve), të elevatorëve, shnekëve, përzierësave/mikserave, kaldajës ngrohëse, furrit horizontal, dozatorëve, filtrave, pompave të dozimit të bitumit dhe lëndës së djegëshme, pompave të qarkullimit të agjentit ngrohës; peshoreve teknologjike, dhe të silosëve/bunkierëve gjatë prodhimit të asfalto-betoneve.
· të zbatojë skemën teknologjike të prodhimit të betoneve.
· të bëjë transportimin (me automjet, shnek, transportier, pompë etj) i lëndëve të para të parapërgatitura dhe depozituara në silosët/bunkierët/rezervuarwt përkatës, në peshoret (elektronike) teknologjike të lëndës së pare (fraksione guri gëlqeror, rwrw silicore dhe bitum).
· të bëjë dozimn e lëndëve të para dhe lëndëve ndihmëse të peshuara (sipas recepturave të caktuara), dhe transportimi i tyre me shnek/elevator/pompë në përzierës/mikser.
· të bëjë përzierjen deri në homogjenizimin e plotë të masës punuese (lëndë e parë dhe ndihmëse).
· të realizojë marjen e mostrës për analizë në mënyrë periodike gjatë procesit teknologjik të prodhimit të asfalto-betoneve.
· të bëjë monitorimin e vazhduar të parametrave(sasi, temperaturё) dhe treguesëve cilësor të procesit të prodhimit të asfalto-betoneve.
· të bëjë përcaktimin e markave të asfalto-betoneve.
· të bëjë transportimin dhe shkarkimin në objekt i asfalto-betoneve. të prodhuara.
· të parandalojë dhe eliminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs të prodhimit të asfalto-betoneve.
· të bëjë bilancin material të procesit teknologjik të prodhimit të asfalto-betoneve.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajtja e vendit të punës gjatë procesit teknologjik të prodhimit të asfalto-betoneve
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësvë.
	Ky modul duhet të trajtohet në mjedise reale pune të përgatitjes së betoneve dhe asfalto-betoneve.
· Instruktori i praktikës duhet të demostrojë praktikisht të gjitha hallkat e procesit teknologjik të prodhimit të betoneve dhe asfalto-betoneve. si dhe masat e sigurisë në punë si dhe të mbrojtjes së mjedisit.
· Nxënësi duhet të angazhohet në veprimtari konkrete, për zbatimin e





proceseve të punës në prodhimin e be4toneve dhe asfalto-betoneve.
· Insruktori të organizojë punën në grup, ku nxënësit kryejnë procese reale pune në prodhimin e betoneve dhe asfalto-betoneve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe pastaj në mënyrë të pavarur.
· Instruktori duhet të nxisë diskutimet e nxënësve mbi proceset e punës në prodhimin e betoneve dhe asfalto-betoneve.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, të vihet theksi në arritjet e shprehive dhe aftësive praktike të tyre në procesin e përgatitjes së produktit përfundimtar.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të punohet praktikisht dhe të sigurohen:
· Në një linjë teknologjike të përgatitjes së betoneve dhe asfalto-betoneve.
· Kompleti i mjeteve dhe pajisjeve të prodhimit të betoneve dhe asfalto-betoneve.
· Lëndë të para dhe ndihmëse për prodhimin e betoneve dhe asfalto-betoneve.
· Manuale,	udhëzuesa,	katalogë,	rregullore,	standarde	në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.



2. Moduli “Procese teknologjike të prodhimit tё qeramikës së ndërtimit”

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit Niveli:		III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe Kodi
	PROCESET TEKNOLOGJIKE TË PRODHIMIT TË QERAMIKËS SË NDËRTIMIT
	M-23-1239-16

	Qëllimi i modulit
	Një modul praktik që aftëson nxënësit tё kryejё procese tё ndryshme nё linjat prodhimit të qeramikës së ndërtimit (tulla, tjegulla, tuba drenazhimi, hidrosanitare dhe gres).

	Kohëzgjatja e modulit
	69 orë mësimore (2 kredite)
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Teknologji kimike”.

	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen procese parapёrgatitore pёr prodhimin e qeramikës së ndërtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe teknologjik të punës.
· tё përgatisё vendin e punës për kryerjen e veprimeve parapёrgatitore pёr prodhimin e qeramikës së ndërtimit.
· të kontrollojë dhe përgatisë linjën teknologjike të prodhimit të qeramikës së ndërtimit.
· të kontrollojё gadishmёrinё e mjeteve tё mbrojtjes kundër zjarrit, gazit, pluhurave, sistemin e ndriçimit,ventilimit,etj
· tё përzgjedhë mjetet dhe materialet e punës sipas standardeve teknologjike dhe teknike.
· të vërë në gatishmёri pune aparaturat e matjes dhe kontrollit,linjat teknologjike,linjat e amballazhimit dhe paketimit të produkteve qeramike të ndërtimit.
· të kontrollojë gjendjen teknike të pajisjeve, makinerive, tubacioneve, fllanxhave, saraçineskave.
· të kontrollojë sistemin e lëndës djegëse dhe përgatitja e skemës sё saj për qarkullim.
· të kontrollojë sistemin e ujit teknologjik dhe përgatitja e skemës sё regjenerimit dhe qarkullit të tij në proces.
· të  kontrollojë  rrjetin  inxhinjerik  (kanalizimeve,  kabllove,



linjave, pusetave etj) të linjës teknologjike.
· të bëjë hermetizimin e mullirit të blojes së lëndëve të djegëshme të ngurta dhe i furrit të pjekjes.
· të kontrollojë montimin e rregullt të manometrave, termoçifteve, kalimatësve, niveleve dhe peshoreve teknike.
· të kontrollojë gjëndjen teknike të djegësit kryesorë të furrave, furrave me veprim periodik/të vazhduar unazorë/tunel, tharësve me dhoma/tunel, frantove, makinave të shkrifëtimit, mullinjëve, sillosëve, përziersave, homogjenizuesëve, sitave, sendimentuesëve, avulluesëve, shkëmbyesëve të nxehtësisë, ftohësave, filtër-presave, vakum-presat/presat me shirit/presat e kombinuara, aspiratorëve, ashensorëve, mjeteve të ngarkim-shkarkimit, transportierëve, peshoreve teknike etj., si dhe përgatitja e tyre për punë.
· tё përgatisё dhe vërë në gadishmëri linjën teknologjike të transportimit për përpunim të lëndëve të para (argjila/kaoliniti),ndihmёse (lëndë jo plastike/varfërues-tulla skarco të pjekura, rërë kuarcore, hi, qymyr, skorje, lëndë korrektuese, si dhe materiale shkrirëse- feldspati, gëlqerori, mermeri, dolomiti, fosfat kalciumi dhe copa e qelqit të thyer) të lëndëve të djegëshme të ngurta.
· tё përgatisё dhe vërë në gadishmëri sistemin e shkarkimeve të ngurta, të lëngëta, të gazta, si dhe grumbullimit, largimit,trajtimit dhe monitorimit të tyre.
· tё kryejё furnizimin me lëndë të para, ndihmëse dhe lëndë të djegëshme (të ngurta dhe të lëngëta) për një proces teknologjik normal.
· tё depozitojё lëndët e para primare (argjila/kaoliniti), lëndë ndihmëse/sekondare (korigjuese/varfëruese dhe shkrirëse) dhe lëndët e djegëshme në dampa, bunkier, magazina, rezervuar etj.
· tё bëjë vlerësimin e përbërjes kimike dhe mineralogjike të lëndëve të para, ndihmёse dhe lëndëve të djegëshme në industrinë e prodhimit të qeramikës të ndërtimit.
· të bëjë klasifikimin mbi përbërjen kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para dhe ndihmëse (lëndët e para plastike, jo plastike dhe shkrirëset) për prodhimin e qeramikës të ndërtimit.
· të bëjë klasifikimin e produkteve qeramike mbi përbërjen kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para dhe ndihmëse për prodhimin e qeramikës të ndërtimit.
· tё komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale me repartet ndihmëse dhe njësinë qëndrore për vënien në gadishmëri të linjës teknologjike për fillimin e procesit të prodhimit tё qeramikës të ndërtimit.
· tё zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajë vendin e punës.

Instrumentat e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 2
	Nxënësi kryen procese pune për vjetërimin/stazhionimin e argjilës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik përkatës.
· tё përgatisё vendin e punës për realizimin e procesit teknologjik të vjetërimit të argjilës.
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e punës.
· tё komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të vjetërimit të argjilës.
· tё vërë në punë e makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të vjetërimit të argjilës.
· të bëjë furnizimin me lëndë të djegëshme për furrat e pjekies, tharësit dhe pajisjet ngrohëse.
· tё realizojë nxjerrjen e argjilës nga karriera/kava natyrore.
· të kryejë thërmimin mekanik të argjilës deri në përmasat respektive (0.85 mm).
· të sistemojë argjilën në dampa në formë piramide (me lartësi 0.5-0.8 m dhe gjerësi deri në 3 m).
· tё realizojë stazhionimin e argjilës (6 muaj deri në një vit) dhe të monitorojë faktorët atmosferik gjatë vjetërimit të argjilës.
· të kryerjë njomjen e argjilës për stazhionim (vjetërimi).
· të kryerjë shkrifërimin dhe përzjerjen e argjilës.
· tё realizojë transportimin e argjilës së stazhionuar për në ushqyes.
· tё realizojë bluarjen dhe pastrimin e masës së stazhionuar para ushqyesit.
· të bëjë sitosjen dhe largimin e lëndëve të huaja nga argjila.
· tё realizojë procesin e homogjenizimit të argjilës në mullinjë me rula (kolergang).
· tё realizojë transportimin e argjilës së homogjenizuar dhe depozitimin në sillosa/bunkier në repartin/linjën/impiantin e prodhimit të qeramikës së ndërtimit.
· të realizoje marjen e mostrës për kontroll dhe dërgimi në laborator.
· të kryejë analiza cilësore, fiziko-kimike dhe mineralogjike të lëndës së pare (argjilës homogjenizuar).
· të bëjë klasifikimin e argjilës për proceset e prodhimeve të qeramikës së ndërtimit.
· të bëjë monitorimin e vazhduar të parametrave të procesit të thërrmimit, sitosjes dhe homogjenizimit të argjilës.
· të parandalojë dhe eliminojë avaritë e mundëshme që mund të



ndodhin gjatё punёs.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajtja e vendit të punës gjatë procesit teknologjik të vjetërimit/stazhionimit të argjilës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 3
	Nxënësi kryen procese pune për prodhimin e qeramikës së ndërtimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik përkatës.
· të përgatis vendin e punës për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të qeramikës së ndërtimit.
· të përzgjedh mjetet dhe materialet e punës.
· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të të prodhimit të qeramikës së ndërtimit.
· të vërë në punë makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit të qeramikës së ndërtimit.
· të bëjë përcaktimin e përbërjes kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para dhe ndihmëse për prodhimin e qeramikës së ndërtimit.
· të klasifikojë produktet e qeramikës së ndërtimit (tulla, tjegulla, tuba drenazhimi, hidrosanitare dhe gres).
· të bëjë zgjedhjen e metodës (e njomë natyrore/artificial) për përpunimin dhe korigjimin e argjilës së stazhionuar dhe homogjenizuar.
· të bëjë përcaktimin e lëndëve të para dhe ndihmëse si dhe i recepturave përkatëse për prodhimin e produkteve të qeramikës së ndërtimit (tulla, tjegulla, tuba drenazhimi, hidrosanitare dhe gres).
· të realizojë thërrmimin, bluarjen e imtë dhe sitosjen e materialit punues, sipas procedurës së lagësht (brumi ka 18-25% lagështi) ose të thatë (6-12% lagështi).
· të realizojë dozimin e lëndëve të para, ndihmëse dhe uji/avulli i ujit, në mullirin e blojes së imtë, sipas recepturave përkatëse në funksion të llojit të produkteve qeramike që do prodhohen.
· të përgatit brumin e argjilës për proceset e prodhimeve të qeramikës së ndërtimit (tulla, tjegulla, tuba drenazhimi, hidrosanitare dhe gres).
· të kryejë lagështimin e masës së përzierë të argjilave me ujë/avull ujë deri në përqindjen e nevojshëme të punës, (realizohet në makina përzierse me lopatë/elika).
· të bëjë përzierjen deri në lagijen homogjene të brumit (në



lagështinë e nevojshëme të punës).
· të realizojë marjen e mostrës për kontroll dhe dërgimi në laborator.
· të analizojë treguesit cilësore, fiziko-kimike dhe mineralogjike e brumit të argjilës.
· të bëjë homogjenizimin dhe shtypjen e brumit të argjilës për proces formimi të produkteve qeramike të ndërtimit.
· të përcaktojë formën dhe përmasat e produkteve qeramike të ndërtimit.
· të realizojë formësimin në makineri stampimi (presa) të produkteve qeramike të ndërtimit.
· të realizojë daljen e brumit të presuar në trajtë shiriti nga forma e kallëpit drejtë makinës së prerjes me tela çeliku.
· të realizojë dërgimin e vagonave me gjysëm produkt, në tharësit me dhoma ose me tunel.
· të realizojë tharjen natyrore/artificiale të produkteve qeramike të ndërtimit nën veprimin e ajrit/gazeve të nxehta, në tharësit me dhoma ose me tunel deri sa gjysmë produktet të përmbajnë një përqindje të caktuar lagështie (6-8%).
· të realizojë kontrrollin e temperaturës në çdo vagon sipas grafikut.
· të realizojë kontrrollin vizual të gjysëm produktit gjatë procesit të tharjes dhe të monitorojë temperature e agjentëve tharës (ajër/gaze -70-100°C) dhe kohën e tharjes (rreth 72 h).
· të vendosё në kaseta speciale produktet qeramike dhe të realizojë futjen e tyre në furrat e pjekjes (tip unazor-Furra Hofman dhe tip tunel).
· të ruajë produktet qeramike nga ndotja materiale sipërfaqësore të gjatë pjekjes.
· të bëjë monitorimin e periudhës së pjekjes të produkteve qeramike të ndërtimit, (tharja, nxehja, pjekja dhe ftohja).
· të realizojë procesin e tharjes të produkteve qeramike gjatë pjekjes së tyre (deri në 250oC).
· të realizojë procesit e nxehjes të produkteve qeramike gjatë pjekjes së tyre (800-850oC).
· të realizojë pjekjen e prodhimeve qeramike të ndërtimit (tulla/tjegulla), në temperaturë 900-1000oC.
· të realizojë procesin e ftohjes mbas pjekies të produkteve qeramike të ndërtimit (ulja e ngadaltë e temperaturës deri në 550-500oC, ftohja e mëtejshëme bëhet e shpejtë deri në temperaturën 40-50°C).
· të bëjë marrjen e mostrës për analizë në mënyrë periodike gjatë procesit teknologjik të prodhimit të produkteve qeramike të ndërtimit.
· të bëjë monitorimin e vazhduar i parametrave të procesit dhe treguesëve cilësor të prodhimeve qeramike të ndërtimit (tullat-

dimensionet, masa, fortësia, thithja e ujit, qëndrueshmëria në presion, rezistenca ndaj akullit; tjegullat- sipërfaqe të rrafshët, thellime të rregullta, dimensione të sakta, sasi minimale të CaO, nuk duhet të lëshojnë asnjë pike ujë edhe pas dy ore ujitjes pandërprerë me ujë curril, rezistenca ndaj akullit, fortësia e tjegullës dhe qëndrueshmërisë në lakim dhe goditje).
· të bëjë kolaudimi/nkorigjimin/ripunimin e produkteve të pjekura dhe klasifikimin e tyre.
· të realizojë transportimin, paketimin në paleta, depozitimin dhe ruajtjen e prodhimeve qeramike të ndërtimit.
· të parandalojë dhe eleminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs.
· të përgatit bilancin material të procesit të prodhimit të produkteve qeramike të ndërtimit.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajtja e vendit të punës gjatë procesit teknologjik të prodhimit të produkteve qeramike të ndërtimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	Ky modul duhet të trajtohet në klasë dhe kryesisht në repartet e prodhimit të materialeve qeramike të ndërtimit (tulla, tjegulla, tuba drenazhimi, hidrosanitare dhe gres)
· Instruktori i praktikës ose teknologu i fabrikës/repartit/linjës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të proceseve të prodhimit të materialeve qeramike të ndërtimit (tulla, tjegulla, tuba drenazhimi, hidrosanitare dhe gres)
· Instruktori i praktikës ose teknologu i repartit/linjës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të proceseve përgatitore për përpunimin e lëndëve të para dhe ndihmëse (argjilës, varfërues dhe shkrirës), formimit të brumit të qeramikës dhe formimit të llojeve të ndryshme të qeramikës, të tharjes, pjekjes, kolaudimit/korigjimit të difekteve gjatë proceseve të prodhimit, kontrollit  cilësor,ambalazhimit,transportimit  dhe  depozitimit
/magazimit dhe ruajtjes të prodhimeve qeramike.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për prodhimin e qeramikës të ndërtimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e proceseve të përgatitjes së lëndëve të para dhe ndihmëse, formimit të llojeve të ndryshme të qeramikës të ndërtimit, të tharjes, pjekjes, korigjimit të difekteve gjatë proceseve të prodhimit, kontrollit cilësor, ambalazhimit, transportimit, depozitimit/magazimit dhe ruajtjes të prodhimeve qeramike të ndërtimit.
                –  Nxënësit duhet të nxiten të marrin pjesë aktive si për diskutimin e 



	
	çështjeve teorike, ashtu dhe për kryerjen e veprimtarive praktike të parashikuara në modul.
· Instruktori i praktikës ose teknologu i fabrikës/repartit/linjës duhet te kontrollojё respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të synohet më tepër vlerësimi i aftësive për të gjykuar probleme dhe evidentuar çështje tё ndryshme konkrete se sa riprodhimi mekanik i njohurive, si dhe vlerësimi i demonstrimit praktik të shprehive të fituara nga ata për realizimin e proceseve tё mёsipёrme.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Fabrika/reparta/linja për prodhimin e produkteve të qeramikës të ndërtimit.
· Repart/impiant/linjë për përgatitjen e lëndëve të para dhe ndihmëse dhe prodhimin e materialeve qeramike të ndërtimit (tulla, tjegulla, tuba drenazhimi, hidrosanitare dhe gres).
· Mjete pune për proceset ndihmëse dhe kryesore të prodhimit të materialeve qeramike të ndërtimit.
· Lëndë të para dhe ndihmëse për prodhimin e ambalazhimin e produkteve qeramike.
· Mjete për transportimin dhe mjedise për depozitimin e produkteve qeramike.
- Pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarde etj.



3. Moduli “Procese teknologjike të prodhimit të materialeve inerte”	

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe Kodi
	PROCESE TEKNOLOGJIKE TË PRODHIMIT TË MATERIALEVE INERTE
	M-23-1240-16

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i aftëson nxënësit për të realizuar procese teknologjike të prodhimit të materialeve inerte (kollës, finos dhe stukos), nё përshtatje me standardet

	Kohëzgjatja e modulit
	69 orë mësimore (2 kredite)
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Teknologji kimike”.

	Rezultatet e të mësuarit (RM), procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen procese parapёrgatitore pёr prodhimin e materialeve inerte.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe teknologjik të punës të prodhimit të inerteve.
· tё përgatisё vendin e punës për kryerjen e veprimeve parapёrgatitore të lëndëve të para dhe ndihmëse pёr prodhimin e materialeve inerte (kollë, fino, stuko).
· të kontrollojë dhe përgatisë linjën teknologjike të prodhimit të materialeve inerte.
· të kontrollojё gadishmёrinё e mjeteve tё mbrojtjes kundër zjarrit gazit, pluhurave, sistemin e ndriçimit, ventilimit, filtrimit me tekstilë dhe elektrofiltrat.
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e punës sipas standardeve teknologjike dhe teknike.
· të vërë në gatishmёri pune aparaturat e matjes dhe kontrollit, linjat teknologjike dhe linjën e amballazhimit dhe paketimit të produkteve të materialeve inerte (kollë, fino, stuko).
· të kontrollojë gjendjen teknike të pajisjeve, makinerive, tubacioneve, fllanxhave, saraçineskave (mullijve me cilindra, mullinjëve të bluarjes me sfera, sillosëve, përziersave, homogjenizuesëve, klasifikatorve, sitave, filtrave, shnekëve,
turbinave të ventilimit, elevatorëve, para përziersit, makinerive



të mbushjes, peshoreve teknike, aspiratorëve, cikloneve, ashensorëve, mjeteve të ngarkim-shkarkimit, transportierëve, kolektorëve të shpërndarjes).
· të kontrollojë sistemin e qarkullimit të ujit teknologjik në proces dhe përgatisë skemën e riciklimit të tij.
· të kontrollojë rrjetin inxhinjerik (kanalizimeve, kabllove, linjave, pusetave etj) të linjës teknologjike.
· të	kontrollojë	montimin	e	rregullt	të	manometrave, kalimatësve, niveleve dhe peshoreve teknike.
· tё përgatisё dhe vërë në gadishmëri linjën teknologjike të transportimit për përpunim të lëndëve të para (çimento e zakonshëme/bardhë, gëlqere e hidratuar, gur gëlqeror, dolomit, rërë kuarcore) dhe ndihmёse (mermer, aditiv special, agjent hidrofobik, rëzinë sintetike, inerte etj.).
· tё përgatisё dhe vërë në gadishmëri sistemin e shkarkimeve të ngurta, të lëngëta, të gazta, grumbullimin, largimin, trajtimin dhe monitorimine e tyre.
· tё kryejё furnizimin me lëndë të para, ndihmëse dhe lëndë të djegëshme (të ngurta, të lëngëta dhe të gazta) për një proces teknologjik normal.
· tё depozitojё lëndët e para primare (gëlqere e hidratuar,gur gëlqeror,dolomit,rërë kuarcore), lëndë ndihmëse/sekondare (mermer, aditiv special, agjent hidrofobik, rëzinë sintetike, inerte) dhe lëndët e djegëshme në dampa, bunkier, magazina, rezervuar etj.
· tё bëjë vlerësimin e përbërjes kimike dhe mineralogjike të lëndëve të para, ndihmёse dhe lëndëve të djegëshme në industrinë e prodhimit të materialeve inerte.
· të bëjë klasifikimin mbi bazën e përbërjes kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para dhe ndihmëse të materialeve inerte.
· të klasifikojë produktet e materialeve inerte mbi përbërjen kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para dhe ndihmëse (prodhimet e kollës, finos dhe stukos).
· tё komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale me repartet ndihmëse dhe njësinë qëndrore për vënien në gadishmëri të linjës teknologjike për fillimin e procesit të prodhimit të materieleve inerte.
· tё zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe të mirëmbajtjes së vendit të punës.
Instrumentat e vlerësimit:
· Vëshgim me listë kontrolli

	RM 2
	Nxënësi kryen procese për prodhimin e kollës për ngjitje
pllakash e tullsh xhami, kollës për temperaturë të lartë.



Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të intrepretojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik të prodhimit të kollës.
· të përgatis vendin e të punës për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të kollës.
· të përzgjedh mjetet dhe materialet e punës.
· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të të prodhimit të kollës.
· të vërë në punë makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit të kollës.
· të bëjë përcaktimin e përbërjes kimike dhe mineralogjike të lëndëve të para dhe ndihmëse për prodhimin e kollës.
· të bëjë hartimin erecepturave të pëzierjes të masës; lëndëve të para, ndihmëse dhe shtesave për prodhimin e kollës.
· të përgatit lëndët e para: çimento e bardhë, gur gëlqeror, rërë kuarcore, për për proceset e prodhimit të kollës.
· të bëjë përcaktimin e lëndëve ndihmëse (aditiv special, rëzinë sintetike, polimerë, agjentë hidrofobë), si dhe i recepturave përkatëse për prodhimin e kollës.
· të vlerësojë lëndët e para kryesore dhe ato shtesë, si dhe proceset për prodhimin e kollës.
· të bëjë furnizimin nga karriera/kava natyrore dhe depozitimi (në dampa/makazina/bunkier) i lëndëve të para bruto (gur gëlqeror dhe rërë kuarcore) për procesin teknologjikë të prodhimit të kollës.
· të bëjë coptimin dhe thërmimin/bluarjen mekanike të gurit gëlqeror ( 20 μm -1mm) dhe rërës kuarcore deri në përmasat e kërkuara.
· të bëjë sitosjen dhe largimin e lëndëve të huaja nga lëndët e para të prodhimit të kollës.
· të kryejë transportimin dhe depozitimin e lëndëve të para të parapërgatitura, në sillosa/bunkier (veç e veç) në repartin/linjën/impiantin e prodhimit të kollës.
· të realizojë marjen e mostrës të lëndëve të para të parapërgatitura të depozituara në silosa/bunkier, dhe lëndëve ndihmëse për kontroll dhe dërgimi në laborator.
· të bëjë vlerësimin e tregesëve fiziko-kimike dhe mineralogjike të lëndëve të para (gur gëlqeror-përbërjës kimike; rërë kuarcore-pesha specifike, lagështia dhe pH; çimento e bardhë-sipas standardit të prodhimit industrial) dhe lëndëve ndihmëse.
· të bëjë klasifikimin e lëndëve të para të parapërgatitura për proceset e prodhimeve të kollës.
· të bëjë monitorimin e regjimit të punës të coptuesve, thërmuesve, mullinjëve të bluarjes, të homogjenizuesit, të

klasifikatorve, të siloseve, të cikloneve gjatë prodhimit të kollës.
· të zbatojë skemën teknologjike të prodhimit të kollës.
· të bëjë transportimim (me shnek) të lëndëve të para të parapërgatitura dhe depozituara nga silosët/bunkierët në peshoren (elektronike) teknologjike.
· të bëjë dozimin e lëndëve të para (çimento e bardhë, gur gëlqeror, rërë kuarcore) dhe ndihmëse (aditivët) të peshuara (sipas recepturave të caktuara), në përziersin (homogjenizatorin) e proceseve të prodhimit të kollës.
· të bëjë transportimim e masës punuese nga përziersi/mikseri (homogjenizatori) në bunkerin/silosin e lëndës së përzierë.
· të kryejë transportimin me shnekë të masës së përzier në silosin/bunkierin e produktit të gatshëm.
· të bëjë marrjen e mostrës për analizë në mënyrë periodike gjatë procesit teknologjik të prodhimit të kollës.
· të kryejë përcaktimin e treguesëve cilësor të prodhimit të kollës si: dendësia specifike, peshë volumore, himtësia e bluarjes, shkalla e homogjenizimit, pamja vizuale.
· të bëjë monitorimin e vazhduar të parametrave të procesit të prodhimit të kollës.
· të bëjë ambalazhimin e kollës (nëpërmjet makinës automatike të paketimit) në thasë special prej letre të veshur me shtresë mbrojtëse nga lagështia.
· të bëjë etiketimin me bar-kod të produktetve të paketuara dhe evidentimin e tyre në dokumentacionin e standarteve.
· të bëjë magazinimin e produkteve të amballazhuar në depo/makazina/pika shitjeje sipas rregullave të ruajtjes së materialeve të ndërtimit.
· të bëjë monitorimin e lagështisë të depove të depozitimit pas ambalazhimit të prodhimit të kollës.
· të parandalojë dhe eleminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs të prodhimit të kollës.
· të përgatit bilancin material të procesit të prodhimit të kollës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajtja e vendit të punës gjatë procesit teknologjik të prodhimit të kollës etj.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 3
	Nxënësi kryen procese për prodhimin e finos gri, të bardhë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të intrepretojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik për prodhimin e finos (fino gri, fino e bardhë).
· të përgatis vendin e të punës për realizimin e procesit



teknologjik të prodhimit të finos.
· të përzgjedh mjetet dhe materialet e punës.
· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të të prodhimit të finos.
· të vërë në punë makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit të finos.
· të bëjë përcaktimin e përbërjes kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para (çimento gri, çimento e bardhë, çimento refraktare, gëlqere e hidratuar, gur gëlqeror, dolomit) dhe ndihmëse (rëzina sintetike, aditiv, polimerë etj) për prodhimin e finos.
· të bëjë klasifikimin e produkteve të kollës në bazë të lëndës së parë.
· të bëjë llogaritjen e recepturës së pëzierjes të masës; lëndëve të para, ndihmëse dhe shtesave për prodhimin e finos.
· të përgatit lëndët e para dhe lëndët ndihmëse sipas recepturave përkatëse për prodhimin e finos.
· të bëjë furnizimin nga karriera/kava natyrore dhe depozitimi (në dampa/makazina/bunkier) i lëndëve të para bruto (gur gëlqeror dhe dolomit) për procesin teknologjikë të prodhimit të finos.
· të realizojë coptimin dhe thërmimin/bluarjen mekanike të gurit gëlqeror dhe dolomitit (sipas /fraksioneve të përcëktuara) dhe procedurës të përgatitjes në të thatë.
· të bëjë sitosjen dhe largimin e lëndëve të huaja nga lëndët e para të prodhimit ë finos.
· të kryejë transportimin dhe depozitimin e lëndëve të para të parapërgatitura, në sillosa/bunkier (të ndarë) në repartin/linjën/impiantin e prodhimit të finos.
· të realizojë marjen e mostrës të lëndëve të para të parapërgatitura të depozituara në silosa/bunkier, dhe lëndëve ndihmëse për kontroll dhe dërgimi në laborator.
· të analizojë treguesit cilësore, fiziko-kimike dhe mineralogjike e lëndëve të para dhe ndihmëse.
· të bëjë klasifikimin e lëndëve të para të parapërgatitura për proceset e prodhimeve të finos gri dhe të bardhë.
· të bëjë monitorimin e regjimit të punës të coptuesve, thërmuesve, mullinjëve të bluarjes, të parapërziersave, përziersëve, të klasifikatorve, të elevatorëve, shnekëve, peshoreve teknologjike, të siloseve, të cikloneve gjatë prodhimit të finos gri dhe të bardhë.
· të zbatojë skemën teknologjike të prodhimit të finos gri.
· të realizojë përgatitjen e masës (sipas recepturës); lëndë të para kryesore (çimento gri, gur gëlqeror, gëlqere dhe dolomit) dhe ato ndihmëse (rëzina sintetike, aditiv, polimerë etj)

ose/dhe (mermer, aditiv special, agjent hidrofobik, rëzinë sintetike, inerte etj) për prodhimin e finos gri.
· të realizojë përgatitjen e masës (sipas recepturës); lëndë të para (çimento e bardhë/gri, gur gëlqeror, gëlqere/gëlqere e hidratuar dhe dolomit) dhe lëndë ndihmëse (rëzina sintetike, aditiv, polimerë etj) ose/dhe (mermer, aditiv special, agjent hidrofobik, rëzinë sintetike, inerte etj) për prodhimin e finos bardhë.
· të bëjë transportimin (me shnek) e lëndëve të para të parapërgatitura dhe depozituara nga silosët/bunkierët përkatës në peshoren (elektronike) teknologjike të lëndës së parë.
· të bëjë dozimin e lëndëve të para dhe ndihmёse të peshuara (sipas recepturave të caktuara), dhe transoprtimin e tyre me shnek në elevator dhe prej andej në parapërzierës.
· të bëjë përzierjen e masës punuese (lëndë e parë dhe ndihmëse) deri në homogjenizimin e plotë të saj.
· të bëjë marrjen e mostrës për analizë në mënyrë periodike gjatë procesit teknologjik të prodhimit të finos gri dhe të bardhë.
· të realizojë kontrollin e vazhduar të parametrave të procesit të prodhimit të finos gri dhe të bardhë.
· të bëjë monitorimin cilësor të prodhimit të finos gri dhe të bardhësi: dendësia specifike, peshë volumore, himtësia e bluarjes, shkalla e homogjenizimit, pamja vizuale.
· të bëjë ambalazhimin e finos gri dhe të bardhë nëpërmjet makinës automatike të paketimit) në thasë special prej letre të veshur me shtresë mbrojtëse nga lagështia.
· të bëjë etiketimin me bar-kod të produktit të paketuar dhe evidentimi në dokumentacionin e standarteve.
· të bëjë magazinimin e produktit të amballazhuar në depo/makazina/pika shitjeje sipas rregullave të ruajtjes së materialeve të ndërtimit.
· të bëjë monitorimin e lagështisë të depove të depozitimit pas ambalazhimit të prodhimit të finos.
· të parandalojë dhe eleminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs për prodhimit të finos.
· të përgatit bilancin material të procesit të prodhimit të finos.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajtja e vendit të punës gjatë procesit teknologjik të prodhimit të finos etj.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 4
	Nxënësi kryen procese për prodhimin e stukos për pllaka dhe stukos së patinimit.
Kriteret e vlerësimit:



Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të intrepretojë dokumentacionin teknik dhe teknologjik të prodhimit të stukos.
· të përgatis vendin e punës për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të stukos (stuko pllakash dhe stuko patinimi).
· të përzgjedh mjetet dhe materialet e punës.
· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së njësisë/repartit të të prodhimit të stukos.
· të vërë në punë makineritë, pajisjet, aparaturat, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit të stukos.
· të bëjë përcaktimin e përbërjes kimike dhe mineralogjile të lëndëve të para (çimento e bardhë, gur gëlqeror, gëlqere) dhe ndihmëse (rëzina sintetike, aditiv, polimerë etj) për prodhimin e stukos.
· të bëjë klasifikimin e produkteve të stukos në bazë të lëndëve të para dhe atyre ndihmëse.
· të bëjë hartimin e recepturës së pëzierjes të masës: lëndëve të para kryesore dhe atyre ndihmëse për prodhimin e stukos.
· të bëjë përgatitjen e lëndëve të para dhe lëndëve ndihmëse sipas recepturave përkatëse për prodhimin e stukos.
· të bëjë furnizimin nga karriera/kava natyrore dhe depozitimin (në dampa/makazina/bunkier) e lëndës së parë bruto (gur gëlqeror) për procesin teknologjikë të prodhimit të stukos.
· të realizojë coptimin dhe thërmimin/bluarjen mekanike të gurit gëlqeror (sipas /fraksioneve të përcëktuara) dhe procedurës të përgatitjes në të thatë.
· të bëjë sitosjen dhe largimin e lëndëve të huaja nga lënda e parë e prodhimit të stukos.
· të realizojë transportimin dhe depozitimin e lëndëve të para të parapërgatitura, në sillosa/bunkier (veç e veç) në repartin/linjën/impiantin e prodhimit të stukos.
· të realizojë marjen e mostrës për kontroll dhe dërgimi në laborator.
· të analizojë treguesit cilësorë, fiziko-kimike dhe mineralogjike të lëndës së parë dhe ndihmëse.
· të bëjë klasifikimin e lëndëve të para të parapërgatitura për proceset e prodhimeve të stukos së pllakave dhe stukos patinimit.
· të bëjë monitorimin e regjimit të punës të coptuesve, thërmuesve,	mullinjëve	të	bluarjes,	të parapërziersave/mikserave, përziersëve, të klasifikatorve, të elevatorëve, shnekëve, peshoreve teknologjike, të siloseve, të cikloneve gjatë prodhimit stukos së pllakave dhe stukos patinimit.
· të zbatojë skemën teknologjike të prodhimit të stukos së

pllakave dhe stukos patinimit.
· të realizojë përgatitjen e masës (lëndë të para kryesore dhe ato ndihmëse) për proceset e prodhimit të stukos së pllakave dhe stukos patinimit.
· të bëjë transportimin me shnek të lëndëve të para të parapërgatitura dhe depozituara nga silosët/bunkierët përkatës në peshoren (elektronike) teknologjike të lëndës së parë.
· të bëjë dozimn e lëndëve të para të peshuara (sipas recepturave të caktuara), dhe transportimin e tyre me shnek në elevator dhe prej andej në parapërzierës.
· të bëjë dozimin e lëndëve të para (çimento e bardhë, gur gëlqeror, gëlqere) nga parapërziersi, direkt në përzierës.
· të bëjë dozimn e lëndëve ndihmëse (aditivët) nga silosat e depozitimit, direkt në peshoren e aditivëve dhe prej andej në përzierësin e masës punuese.
· të bëjë përzierjen deri në homogjenizimin e plotë të masës punuese (lëndë e parë dhe ndihmëse).
· të kryejë transportimin me shnekë të masës punuese (pas homogjenizimit në përzierës), në silosin/bunkierin e masës së përzier.
· të kryejë transportimin me shnekë të masës punuese të homogjenizuar, nga silosi/bunkieri i masës së përzier në silosin/bunkierin e produktit të gatshëm.
· të realizojë marjen e mostrës për analizë në mënyrë periodike gjatë procesit teknologjik të prodhimit të stukos së pllakave dhe stukos patinimit.
· të bëjë monitorimin e vazhduar të parametrave të procesit të prodhimit të stukos së pllakave dhe stukos patinimit.
· të bëjë monitorimin e treguesëve cilësor të prodhimit të stukos së pllakave dhe stukos patinimit: dendësia specifike, peshë volumore, himtësia e bluarjes, shkalla e homogjenizimit, pamja vizuale.
· të bëjë ambalazhimin e stukos së pllakave dhe stukos patinimit nëpërmjet makinës automatike të paketimit) në thasë special prej letre të veshur me shtresë mbrojtëse nga lagështia.
· të bëjë etiketimin me bar-kod të produktit të paketuar dhe evidentimi në dokumentacionin e standarteve.
· të bëjë magazinimin e produktit të amballazhuar në depo/makazina/pika shitjeje sipas rregullave të ruajtjes së materialeve të ndërtimit.
· të kryejë monitorimin e lagështisë të depove të depozitimit pas ambalazhimit të prodhimit të stukos.
· të parandalojë dhe eliminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs të prodhimit të stukos.
· të bëjë bilancin material të procesit të prodhimit të stukos.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit,

mbrojtjes nga zjarri, gazi, pluhurat dhe mirëmbajtja e vendit të punës gjatë procesit teknologjik të prodhimit të stukos së pllakave dhe stukos patinimit..
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli




Udhëzime për zbatimin e modulit

Ky modul duhet të trajtohet në mjedise reale pune të përgatitjes së
materialeve të ndryshme inerte për ndërtim si, kollë, fino, stuko etj.
· Instruktori i praktikës ose teknologu i fabrikës/repartit/linjës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të proceseve të prodhimit të materialeve inerte (kollë, fino dhe stuko).
· Instruktori i praktikës ose teknologu i repartit/linjës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të proceseve përgatitore për përpunimin e lëndëve të para dhe ndihmëse (çimento, gëlqere e hidratuar, rërë kuarcore, gur gëlqeror, rëzina, polimerë), të difekteve gjatë proceseve të prodhimit, kontrollit cilësor, ambalazhimit, transportimit dhe depozitimit/magazimit dhe ruajtjes të prodhimeve inerte.
· Nxënësi duhet të angazhohet në veprimtari konkrete, për zbatimin e proceseve ndihmëse në prodhimin e materialeve inerte si, kollë, fino, stuko etj.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e proceseve të përgatitjes së lëndëve të para dhe ndihmëse, korigjimit të difekteve gjatë proceseve të prodhimit, kontrollit cilësor, ambalazhimit, transportimit, depozitimit/magazimit dhe ruajtjes të prodhimeve inerte (kollë, fino, stuko).
· Nxënësit duhet të nxiten të marrin pjesë aktive si për diskutimin e çështjeve teorike, ashtu dhe për kryerjen e veprimtarive praktike të parashikuara në modul.
· Instruktori i praktikës ose teknologu i fabrikës/repartit/linjës duhet te kontrollojё respektimin e rregullave të sigurimit teknik, të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të synohet më tepër vlerësimi i aftësive praktike për zgjidhjen konkrete të çështje konkrete. Të shmanget riprodhimi mekanik i njohurive, si dhe vlerësimi i demonstrimit praktik të shprehive të fituara nga ata për realizimin e proceseve tё mёsipёrme.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Linjë teknologjike e përgatitjes së materialeve inerte për ndërtim si: kollë, fino, stuko dhe rërës e fraksionuar.
· Kompleti i mjeteve dhe pajisjeve të prodhimit të materialeve inerte.
                  	Lëndë të para dhe ndihmëse për prodhimin materialeve inerte për 





ndërtim: kollës, finos, stukos dhe rërës së fraksionuar.
· Manuale, udhëzuesa, katalogë, rregullore, standarte në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Lëndë të para dhe ndihmëse për prodhimin e ambalazhimin e produkteve inerte.
· Mjete	për	transportimin	dhe	mjedise	për	depozitimin	e produkteve inerte.
· Postera, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarde etj.


4. Moduli “Procese teknologjike të prodhimit të gipsit	

Drejtimi:	Teknologji kimike
Profili:	Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe Kodi
	PROCESET TEKNOLOGJIKE TË PRODHIMIT TË GIPSIT
	M-23-1241-16

	Qëllimi modulit
	Një modul që i aftëson nxënësit për të realizuar procese teknologjike të prodhimit të gipsit nё përshtatje me standardet e kërkuara.

	Kohëzgjatja e modulit
	33 orë mësimore (1 kredit)
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Teknologji kimike”.

	Rezultatet e të mësuarit (RM), dhe procedurat e vlerësimit
	RM 1 Nxënësi kryen procese parapёrgatitore pёr prodhimin e gipsit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe teknologjik përkatës pёr prodhimin e gipsit.
· të përgatitë vendin e punës për kryerjen e veprimeve parapёrgatitore pёr prodhimin e gipsit.
· tё bëjë kontrollin dhe përgatitjen e linjës teknologjike të prodhimit të gipsit.
· tё bëjë kontrollin e gatishmёrisё së mjeteve tё mbrojtjes individuale dhe kolektive ndaj zjarrit, pluhurave dhe gazit
· tё bëjë përzgjedhjen e mjeteve dhe materialeve të punës sipas standardeve teknologjike dhe teknike.
· tё vërë në gatishmёri pune aparaturat e matjes dhe kontrollit, sipas kërkesave teknike të tyre.
· tё bëjë kontrollin e sistemit të lëndës djegëse për pjekjen/kalcinimin e gurit të gipsit, sipas regulloreve.
· tё bëjë kontrollin e sistemit të ujit teknologjik dhe përgatitja e skemës sё regjenerimit dhe qarkullit të tij sipas regulloreve.
· tё bëjë kontrollin e rrjetit inxhinjerik (kanalizimeve, kabllove, linjave, pusetave etj) të linjës teknologjike të prodhimit të gipsit sipas regulloreve.
· tё bëjë hermetizimin e mullirit të blojes së lëndëve të djegëshme të ngurta dhe i furrit të pjekies sipas regulloreve.
· tё bëjë kontrollin e gjëndjes teknike të  makinerive dhe  pajisjeve,





(furrave, frantove, mullinjëve, ciklonëve, aspiratorëve, mjeteve të ngarkim-shkarkimit, transportierëve, peshoreve teknologjike etj.), si dhe përgatitja e tyre për punë, sipas k, sipas kkesave dhe rregulloreve të caktuara.
· tё përgatitë dhe vërë në gatishmëri linjën teknologjike të transportimit për përpunim të lëndëve të para dhe ndihmёse, si dhe të lëndëve të djegëshme të ngurta për furrin e kalcinimit sipas procedurës përkatëse.
· tё përgatitë dhe vërë në gatishmëri e linjën teknologjike të transportimit për depozitim, ruajtje, amballazhim paketim të produktit (gipsit), sipsa procedures përkatëse.
· tё përgatitë dhe vërë në gatishmëri sistemin e shkarkimeve të ngurta, të lëngëta, të gazta, si dhe grumbullimit, largimit dhe trajtimit të tyre, sipas procedures përkatëse.
· tё bëjë furnizimin me lëndë të para, ndihmëse dhe lëndët e djegëshme (të ngurta) për të siguruar një proces teknologjik normal për prodhimin e gipsit sipas procedures përkatëse.
· tё bëjë depozitimin e lëndëve të para, ndihmëse dhe lëndëve të djegëshme (në dampa, bunkier, magazina etj.) sipas procedures përkatëse.
· tё kryejë kontrollin (fiziko-kimik dhe mineralogjikë) të lëndëve të para, ndihmёse dhe lëndëve të djegëshme sipas procedures përkatëse.
· tё komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale me sektorët ndihmëse dhe njësinë qëndrore për vënien në gadishmëri të linjës teknologjike për fillimin e procesit të prodhimit tё gipsit sipas rregulloreve.
· tё zbatojë rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe të mirëmbajtjes së vendit të punës gjatë kryerjes së proceseve parapёrgatitore pёr prodhimin e gipsit..
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2
	Nxënësi kryen procese në prodhimin e gipsit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik dhe teknologjik përkatës pёr prodhimin e gipsit.
· të përgatitë vendin e punës për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit tё gipsit.
· të bëjë përzgjedhjen e mjeteve dhe e materialeve të nevojshme të punës.
· të zbatojë kartën teknologjike të proceseve të prodhimit tё gipsit.
· tё komunikojё me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs së repartit të prodhimit tё gipsit.
· tё vërë në punë makineritë, pajisjet dhe aparaturat e matjes dhe kontrollit, sipas radhës të procesit teknologjikë të prodhimit tё gipsit.



· tё realizojë proceset e përgatitjes së lëndëve të para dhe atyre ndihmëse për teknologjinë e prodhimit tё gipsit.
· tё realizojë marrjen periodike tё lëndës së parë dhe lëndëve të djegëshme për analizë cilësore.
· tё kryejë analizën e përbërjes kimike dhe mineralogjike të lëndës së parë dhe lëndëve të djegëshme në prodhimin e gipsit.
· tё kryejë procesin e copëtimit (në franto) dhe të bluarjes së imtë në mulli të gurit të gipsit.
· tё kryejë procesin e coptimit dhe bluarjes së imtë të qymyrit/koksit.
· tё bëjë përgatitjen e furrave dhe kontrollin e tyre para fillimit të pjekjes së gurit të gipsit.
· tё realizojë ndezjen e furrit të kalcinimit/pjekjes të gurit të gipsit dhe normalizimi i regjimit të punës.
· tё kryejë monitorimin e vazhdueshёm të parametrave teknologjikё gjatё pjekjes sё gurit të gipsit nё furra.
· tё lexojë dhe rregjistrojë në mënyrë periodike dhe të saktë parametrat e procesit të prodhimit tё gipsit.
· tё realizojë marrjen periodike dhe analizimin e produktit të gatshëm (gipsit).
· tё kryejë shkarkimin, ftohjen dhe thërrmimin e gipsit tё pjekur, sipas procedurës.
· tё llogarisë bilancin material të procesit tё pjekjes së gurit të gipsit.
· tё parandalojё dhe eliminiminojё avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs.
· tё zbatojë standardet kombëtare për prodhimin e gipsit.
· tё mirëmbajë vendin e punës dhe të mbrojë mjedisin
· tё zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë procesit teknologjik të prodhimit gipsit të ndërtimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3
	Nxënësi kryen procese të transportimit, paketimit, etiketimit dhe magazinimit tё gipsit të ndërtimit.
Kriteret e vlerësimit:
· të analizojë me kujdes dokumentacionin përkatës për transportimin, bluarjen, shuarjen, paketimin, etiketimin dhe magazinimin e gipsit.
· të përgatitë vendin e punës për kryerjen e transportimit, paketimit, etiketimit dhe magazinimin e gipsit.
· të përzgjedhë mjetet, materialet dhe makineritë qё do pёrdoren gjatё transportimit, paketimit, etiketimit dhe magazinimit të gipsit.
· të bëjë përgatitjen për punë e linjës teknologjike të transportimit dhe largimit tё produkteve tё gatshme.
· të komunikojë me repartet/linjat homologe, ndihmëse dhe njësinë qëndrore për fillimin e punёs për transportimin, paketimin, etiketimin dhe magazinimin e gipsit.



· të vërë në punë mjetet, makineritë, pajisjet, aparatet e matjes dhe kontrollit, sipas radhës të procesit të transportimit, paketimit, etiketimit dhe magazinimit të gipsit.
· të kryejë transportimin dhe depozitimin e gipsit të ndërtimit në sillosa/dampa/magazina.
· të marrë në mënyrë periodike për analizë cilësore të mostrës të produktit tё gatshëm për treg.
· të bëjë paketimin dhe etiketimin e gipsit.
· të bëjë ngarkimin e gipsit në mjete transporti (automjete, piruna, transportier etj.).
· të depozitojë gipsin e paketuar në magazina dhe distributor tregëtimi.
· të monitorojë vazhdimisht proceset e transportimit, paketimit, etiketimit dhe magazinimit të gipsit.
· të parandalojë dhe eleminojë avaritë e mundëshme që mund të ndodhin gjatё punёs.
· të zbatojë standardet kombëtare për paketimin dhe etiketimit e gipsit.
· të mirëmbajë vendin e punës gjatë procesit të transportimit, paketimit, etiketimit dhe magazinimit të gipsit.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së transportimit, paketimit, etiketimit dhe magazinimit tё gipsit të ndërtimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.




Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësvë.

Ky modul duhet të trajtohet në mjedise reale pune të përgatitjes së gipsit
· Instruktori i praktikës duhet të demostrojë praktikisht të gjitha hallkat e procesit teknologjik të prodhimit të gipsit të ndërtimit, si dhe masat e sigurisë në punë si dhe të mbrojtjes së mjedisit.
· Nxënësi duhet të angazhohet në veprimtari konkrete, për zbatimin e proceseve të punës në prodhimin e gipsit, si dhe të transportit, ambalazhimit, etiketimit dhe depozitimit të tij.
· Insruktori të organizojë punën në grup , ku nxënësit kryejnë procese reale pune në prodhimin e gipsit të ndërtimit, transportit, ambalazhimit, etiketimit dhe ruajtjes së tij, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe pastaj nëmënyrë të pavarur.
· Instruktori duhet të nxitë diskutimet me nxënësit, lidhur me proceset e punës në prodhimin e gipsit të ndërtimit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, të vihet theksi në arritjet e shprehive dhe aftësive praktike të tyre në procesin e përgatitjes së produktit përfundimtar.


	Kushtet e
e domosdoshme
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:



	për realizimin e modulit
	· Linjë teknologjike të përgatitjes së gipsit.
· Kompleti i mjeteve dhe pajisjeve të prodhimit të gipsit.
· Lëndë të para dhe ndihmëse për prodhimin dhe ambalazhimin e gipsit.
· Aparatura matëse dhe kontrolli.
· Mjete transporti, ambalazhimi dhe etiketimi.
· Manuale,	udhëzuesa,	katalogë,	rregullore,	standarde	në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
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