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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Termohidraulikë”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK, tё drejtimit “Termohidraulikë”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me punimet e instalimeve hidraulike”. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK

1.Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Instalime hidraulike” niveli II, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
- kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK;
- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
- nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla. 

2.Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit në profilin “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin e II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:

· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё biznesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale pёrkatёse. 
· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale pёrkatёse. 
· Të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e instalimit, riparimit dhe mirëmbajtjes së instalimeve hidraulike
· Të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit. 
· Të zbatoje standartet teknike të shtrimit të linjave dhe të vendosjes së pajisjeve të instalimeve hidraulike
· Të lexojë planimetritë e objekteve ku do të kryejë instalimet hidraulike 
· Të interpretojë skemat e instalimit të elementëve të linjave dhe pajisjeve të tjera në instalimet hidraulike
· Të zbatojë projektin për instalimin e linjave dhe pajisjeve të tjera hidrosanitare në ndërtesa
· Të zbatojë radhën e kryerjes së punimeve për instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve hidraulike 
· Të realizojë instalimin e ujësjellsit të brendshëm 
· Të realizojë instalimin e shkarkimit të paisjeve hidrosanitare 
· Të realizojë instalimin e nyjes hidrosanitare familjare 
· Të kryejë instalimin e depozitës së ujit
· Të kryejë punime mirëmbajtjeje dhe riparimi në instalimet hidraulike
· Të kruejë matje dhe kontrolle për punimet e instalimeve hidraulike
· Të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet, instrumentat dhe materialet e punës 
· Të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve 
· Të kryejë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë
· Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit.
· Të komunikojë me etikë profesionale.
· Të përdorë mjete dixhitale në funksion të veprimtarisë profesionale.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit
    profesional në profilin mësimor “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK

Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me Certifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të të punës për punësim në sektorin e ndërtimit, fusha e instalimeve hidraulike në ndërtesa si; instalues i sistemeve hidraulike të furnizimit me ujë, shkarkimit të ujërave të përdorura, mbledhjes dhe shkarkimit të ujërave të reshjeve,  instalimit të pajisjeve hidro-sanitare, të linjave të hidrantëve të brendshëm, si riparues dhe mirëmbajtës i instalimeve dhe pajisjeve  hidraulike dhe hidro-sanitare.
Gjithashtu, me përvojë pune të mëtejshme, nxënësi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual ose të krijojë biznesin e tij në fushën e instalimeve hidraulike të përmendura më sipër.
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV të KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Termohidraulikë”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes. 

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK

	Plani mësimor për profilin mësimor “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK (1 vjeçar)

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/
vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi 
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)

	5
	
	Matematikë 
	2

	6
	
	Histori  
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet  
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                            
	7 (238)

	1
	L-17-157-22
	Bazat e sipërmarrjes
	2

	2
	L-37-585-21
	Instalime hidraulike
	4

	3
	L-37-586-21
	Mirëmbajtje dhe riparime në instalimet hidraulike
	1

	C.
	
	Module të detyruar të praktikës profesionale   
                                                                     (Gjithsej)
	12
(408)

	1
	M-37-1783-21
	Instalimi i ujësjellësit të brendshëm
	102

	2
	M-37-1784-21
	Instalimi i rrjetit të brendshëm të shkarkimit
	102

	3
	M-37-1785-21
	Instalimi i nyjes hidrosanitare familjare
	120

	4
	M-37-1786-21
	Instalimi i depozitës së ujit
	33

	5
	M-37-1787-21
	Mirëmbajtja dhe riparimi në instalimet hidraulike
	51

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                         (Gjithsej)                                                        
	3
(102)

	1
	M-37-1788-21
	Instalimi i linjave të hidrantëve të brendshëm 
	51

	2
	M-37-1789-21
	Instalimi i linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve
	51

	3
	M-37-1790-21
	Instalimi i riqarkullimit të ujit të ngrohtë sanitar
	51

	
	
	
Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1020/
1054)




IV. Udhëzime për planin mësimor

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime)
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MAS).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilin profesional “Instalime hidraulike”.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e makinave metalpunuese, dhe u jepet certifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III të KSHK.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Instalime hidraulike”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Certifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë: 
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;
- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK. 


VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 


1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22).  Kl. 12 – 68 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gadishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.
· të përshkruajë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 68 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	3 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	3 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gadishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	4 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	4 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	4 orë




2. Lënda “Instalime hidraulike” (L-37-585-21). Kl. 12 – 136 orë 

 Synimet e lëndës “Instalime hidraulike”, kl. 12.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Instalime hidraulike“, klasa 12,  nxënësi duhet:

· Të përshkruajë sektorin e  ndërtimit dhe të hidroteknikës në vend;
· Të përshkruajë kuadrin rregullator në fushën e ndërtimit dhe hidroteknikës;
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave për lëvizjen e sigurt  në një kantier ndërtimi;
· Të shpjegojë rëndësinë  e organizimit  dhe sistemimit të vendit të punës; 
· Të shpjegojë rëndësinë e konsultimit me inxhinierë dhe teknikët e tjerë; 
· Të shpjegojë mënyrën e  planifikimit, organizimit dhe monitorimit të veprimtarisë;
· Të shpjegojë mënyrën e hartimit të një preventivi punimi, elementët përbërës dhe llogaritjet përkatëse;
· Të interpretojë sinjalistikën (shenjat) paralajmëruese të rreziqeve në punë në objekt ndërtimi;
· Të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të veshjeve dhe pajisjeve mbrojtëse në punë;
· Të përshkruajë rreziqet që lidhen me përdorimin e burimeve të ndryshme të energjisë (gaz, energji elektrike, hidrokarbure, ajër i presuar etj.) dhe mënyrën e shmangies së tyre;
· Të listojë shkaqet e zjarreve, si dhe  rregullat e mbrojtjes sipas rastit; 
· Të përshkruajë mënyrën e përdorimit të pajisjeve kundra zjarrit sipas kushteve; 
· Të shpjegojë mënyrën për dhënien e ndihmës e parë në raste aksidenti në punë; 
· Të shpjegojë mënyrën e zbatimit të higjienës personale në punë; 
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullat për mirëmbajtjen dhe pastrimin e vendit të punës;
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullat për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve prej vendit të punës;
· Të përshkruajë rëndësinë e sigurimit të cilësisë së materialeve të instalimeve dhe të armaturave të linjave hidraulike, aksesorëve, materialeve mbështjellëse, ngjitëse, hidroizoluese, termoizoluese dhe vendosjes së tyre.
· Të përshkruajë mënyrat e verifikimit të cilësisë së punimeve të shtrimit të linjave dhe vendosjes së pajisjeve sipas specifikimeve teknike dhe skicës;
· Të theksojë rëndësinë e verifikimit të saktësisë së nivelimit të linja dhe pajisjeve hidrosanitare;
· Të interpretojë simbolet, skemat dhe projektet që përdoren në instalimet hidraulike; 
· Të shpjegojë rëndësinë e kontrollit paraprak  të punimeve dhe vendit të punës;
· Të përshkruajë kushtet e montimit dhe qëndrueshmërisë të skelave që përdoren për të punuar në lartësi;
· Tё përshkruajë mënyrën e zbatimit të rregullave tё sigurimit teknik dhe ruajtjes sё mjedisit gjatё punimeve përgatitore. 
· Të shpjegojë rëndësinë e mirëmbajtjes së veglave dhe pajisjeve të punës sipas kushteve dhe specifikimeve teknike të prodhuesit.
· Të interpretojë manualet e përdorimit të mjeteve të punës dhe pajisjeve ndihmëse;
· Të shpjegojë rëndësinë  e kontrollit teknik për gatishmërinë e mjeteve për punë;
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave për kujdesin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e veglave, materialeve dhe pajisjeve të punës;
· Të përshkruajë llojet e materialeve që përdoren në instalimet e linjave dhe pajisjeve hidraulike si dhe përdorimet e tyre;
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave të sigurisë në punë gjatë punimeve me materialet dhe procese të ndryshme të punës;
· Të tregojë radhën e punës dhe fazat e realizimit të punimit;
· Të përshkruajë llojet e mjeteve dhe pajisjeve në instalime të linjave hidraulike dhe pajisjeve hidrosanitare, si dhe përdorimi i tyre;
· Të përshkruajë mënyrën e zbatimit të rregullave të sigurisë gjatë përdorimit të  solucioneve me përmbajtje kimike të rrezikshme;
· Të përshkruajë mënyrën e zbatimit të rregullave të sigurisë gjatë përdorimit të materialeve të ndezshme dhe bombolave të gazit
· Të shpjegojë mënyrën e hartimit të skemave të thjeshta për linjën e furnizimit me ujë;
· Të tregojë elementët kryesorë përbërës të skemave të furnizimit me ujë në godinë;
· Të përshkruajë skemat e shpërndarjes të furnizimit me ujë brenda në godinë; 
· Të përshkruajë hapat e punës për instalimin e rrjetit të furnizimit me ujë brenda godinës;
· Të shpjegojë teknikat për shtrimin e linjave të furnizimit me ujë;
· Të shpjegojë teknikat për kapjen dhe fiksimin e tubave të furnizimit me ujë;
· Të shpjegojë teknikat për instalimin e depozitave dhe hidroakumulatorit;
· Të përshkruajë mënyrën e përzgjedhjes së pompave për furnizimin me ujë;
· Të përshkruajë teknikat për instalimin e pompave të furnizimit;
· Të shpjegojë mënyrën e hartimit të skemave të thjeshta të rrjetit të brendshëm të shkarkimit;
· Të përshkruajë elementët kryesorë përbërës të linjave për shkarkimin e ujërave në një godinë;
· Të përshkruajë llojet e sistemeve për shkarkimin e ujërave të përdorura në një godinë sipas funksionit; 
· Të përshkruajë radhën e punës për nxjerrjen e kuotave të montimit të rrjetit të shkarkimit;
· Të shpjegojë teknikat për shtrimin e linjave të rrjetit të brendshëm të shkarkimit;	
· Të shpjegojë teknikat për kapjen dhe fiksimin e tubave të shkarkimit të ujërave dhe ajrimit;
· Të përshkruajë teknikat e bashkimit të rrjetit të shkarkimit me pusetat e oborrit;
· Të përshkruajë llojet e sistemeve të ajrimit të rrjetit të brendshëm të kanalizimeve;
· Të tregojë radhën e punës për shtrimin e linjave të furnizimit në nyje hidrosanitare të reja dhe në rikonstruksion;
· Të shpjegojë hapat e punës për nxjerrjen e  kuotave të  furnizimit me ujë të pajisjeve hidro-sanitare;
· Të përshkruajë radhën e punës për shtrimin e linjave të shkarkimit të ujërave në nyje hidrosanitare të reja dhe në rikonstruksion;
· Të përshkruajë llojet e pajisjeve hidrosanitare dhe përdorimet e tyre;
· Të shpjegojë mënyrën e përzgjedhjes së pajisjeve hidrosanitare që vendosen në një nyje hidrosanitare;
· Të përshkruajë mënyrën e pozicionimit e pajisjeve hidrosanitare në nyjën hidrosanitare sipas standardeve;
· Të përshkruajë radhën e punës për vendosjen e pajisjeve hidro-sanitare në një nyje hidrosanitare;
· Të përshkruajë teknikat për vendosjen e pajisjeve të ndryshme hidro-sanitare;
· Të shpjegojë teknikën për lidhjen e pajisjeve hidro-sanitare me linjat e furnizimit dhe shkarkimit;
· Të përshkruajë mënyrat e vendosjes së aksesorëve në një nyje hidrosanitare sipas standardeve; 
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave të sigurisë në punë gjatë montimit të pajisjeve hidrosanitare; 
· Të përshkruajë mënyrën e përzgjedhjes së pajisjeve për përftimin e ujit të ngrohtë;
· Të shpjegojë teknikat për shtrimin, për kapjen dhe fiksimin e linjave të furnizimit me ujë të ngrohtë;
· Të përshkruajë hapat e punës  për realizimin e provës hidraulike në linjat e furnizimit me ujë;
· Të përshkruajë radhën e punës  për realizimin e provës hidraulike në linjat e rrjetit të shkarkimit;
· Të shpjegojë teknikat e shtrimit të linjave të hidrantëve të brendshëm;
· Të përshkruajë teknikat dhe mënyrat e fiksimit të tubave të linjave të hidrantëve të brendshëm; 
· Të dallojë llojet e pompave të sistemit zjarrfikës;
· Të përshkruajë teknikën për lidhjen e grupit të pompave zjarrfikëse  me linjën e hidrantëve të brendshëm; 
· Të shpjegojë rëndësinë e kryerjes së provës hidraulike për linjën e hidrantëve të brendshëm

 Përmbajtjet e përgjithshme lëndës “Instalime hidraulike”, kl. 12– 136 orë.

	Tema 1
	Sektori i ndërtimit dhe hidroteknikës në vend
	4 orë

	Tema 2
	Organizimi i punës
	6 orë

	Tema 3
	Rregullat e sigurisë në punë
	6 orë

	Tema 4
	Sigurimi i cilësisë në instalimet hidraulike
	6 orë

	Tema 5
	Skemat dhe simbolet në instalimet hidraulike
	6 orë

	Tema 6
	Punimet e ndërtimit në instalimet hidraulike dhe skelat për punimet në lartësi
	4 orë

	Tema 7
	Veglat dhe pajisjet e punës për instalimet hidraulike
	4 orë

	Tema 8
	Teknika e bashkimit të tubave 
	4 orë

	Tema 9
	Armaturat në sistemet hidraulike në ndërtesa   
	8 orë

	Tema 10
	Skemat e furnizimit me ujë brenda në godinë
	4 orë

	Tema 11
	Instalimi i tubit te hyrjes
	4 orë

	Tema 12
	Instalimi i magjistralit
	4 orë

	Tema 13
	Instalimi i kolonave
	4 orë

	Tema 14
	Instalimi i degëzimeve
	4 orë

	Tema 15
	Instalimi i kolektorëve   
	4 orë

	Tema 16
	Instalimi i depozitave dhe hidroakumulatorit
	6 orë

	Tema 17
	Instalimi i pompave    
	6 orë

	Tema 18
	Llojet e sistemeve të shkarkimit
	4 orë

	Tema 19
	Instalimi i tubit të mbledhjes së ujrave të përdorura
	4 orë

	Tema 20
	Instalimi i kolonës së shkarkimit të ujrave të përdorura
	4 orë

	Tema 21
	Instalimi i linjave të shkarkimit të reshjeve
	4 orë

	Tema 22
	Sistemet e ventilimit te rrjetit të shkarkimit
	6 orë

	Tema 23
	Instalimi i tubave të ventilimit       
	4 orë

	Tema 24
	Instalimi i furnizimit me ujë i pajisjeve hidrosanitare
	4 orë

	Tema 25
	Instalimi i shkarkimit dhe ventilimit të pajisjeve hidrosanitare
	4 orë

	Tema 26
	Instalimi i pajisjeve hidrosanitare
	6 orë

	Tema 27
	Instalimi i pajisjeve për ngrohjen e ujit dhe rrjetit të riqarkullimit të ujit të ngrohtë
	4 orë

	Tema 28
	Provat hidraulike  
	4 orë

	Tema 29
	Instalimi i linjave të hidrantëve të brendshëm
	4 orë




2. Lënda “Mirëmbajtje dhe riparime në instalimet hidraulike” (L-37-586-21). Kl. 12 – 34 orë 

 Synimet e lëndës “Mirëmbajtje dhe riparime në instalimet hidraulike”, kl. 12.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Mirëmbajtje dhe riparime në instalimet hidraulike“, klasa 12,  nxënësi duhet:

· Të përshkruajë rëndësinë e kontrolleve periodike e të gjithë elementeve përbërës të linjave të brendshme të furnizimit me ujë dhe shkarkimit;
· Të përshkruajë rëndësinë e kontrollit të kapëseve, suporteve dhe varëseve të tubave;
· Të përshkruajë mënyrat e kontrollit të armaturave dhe pajisjeve të rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë;
· Të shpjegojë rëndësinë e pastrimit periodik të depozitave dhe tubave;
· Të përshkruajë mënyrat e pastrimit dhe larjes së tubave të furnizimit me ujë;
· Të përshkruajë llojet e defekteve të instalimeve hidraulike;
· Të përshkruajë llojet e defekteve të armaturave dhe pajisjeve hidrosanitare;
· Të përshkruajë mënyrat e diagnostikimit defekteve;
· Të përshkruajë mënyrat e riparimit të defekteve të instalimeve hidraulike;
· Të përshkruajë mënyrat e riparimit të defekteve të pajisjeve hidrosanitare;
· Të përshkruajë llojet e defekteve në pompa;
· Të përshkruajë mënyrat e riparimit të defekteve të thjeshta në pompa;

 Përmbajtjet e përgjithshme lëndës “Riparime dhe mirëmbajtje në instalimet hidraulike”, kl. 12– 34 orë.

	Tema 1
	Kontrollet periodike në instalimet hidraulike
	4 orë

	Tema 2
	Mirëmbajtja e depozitave
	3 orë

	Tema 3
	Mirëmbajtja e linjave të furnizimit me ujë
	3 oë

	Tema 4
	Llojet e defekteve dhe diagnostikimi
	6 orë

	Tema 5
	Teknika e riparimit të defekteve në linjat e furnizimin me ujë 
	6 orë

	Tema 6
	Teknika e riparimit të defekteve në shkarkimin e brendshëm
	6 orë

	Tema 7
	Riparimi i defekteve në pajisjet hidrosanitare 
	3 orë

	Tema 8
	Defektet në pompa dhe riparimi.  
	3 orë














































IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar

1. Moduli “Instalimi i ujësjellësit të brendshëm” 

Drejtimi:	Hidraulikë
Profili:	Instalime hidraulike
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I UJËSJELLËSIT TË BRENDSHËM

	M-37-1783-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme te instalimit të ujësjellësit të brendshëm


	Kohëzgjatja e modulit

	
	102 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi parapërgatit instalimin e tubit të hyrjes
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e shtrimit të tubit të hyrjes;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës;
· të përcaktojë punimet e nevojshme;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për hapjen e kanaleve sipas skemës;
· të kryejë nivelimin e  kanaleve sipas skemës;
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 2
	Nxënësi instalon tubin e hyrjes
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e instalimit
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit
· të hartojë listën materialeve të nevojshme
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurën e bashkimi të tubitë të hyrjes me saracineskën sipas dokumentacionit teknik
· të zbatojë procedurën e futjes së tubit të hyrjes në ndërtesë sipas projektit
· të kryejë termoizolimin e tubave sipas projektit
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 3
	Nxënësi kryen mbulimin e tubit të hyrjes.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e instalimit
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit
· të hartojë listën materialeve të nevojshme
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurën për mbulimin e tubit
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 4
	Nxënësi monton tubin kryesor të furnizimi me ujë të ndërtesës.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë dokumentacionin teknik për montimin e tubit kryesor
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit
· të hartojë listën materialeve të nevojshme
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurat për shtrimin e tubit kryesor sipas projektit
· të kryejë termoizolimin sipas projektit
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 5
	Nxënësi monton kolonat vertikale të furnizimi me ujë të ndërtesës.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë dokumentacionin teknik për montimin e kolonave vertikale
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit
· të hartojë listën materialeve të nevojshme
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurat për shtrimin e kolonës vertikale sipas projektit
· të kryejë termoizolimin sipas projektit
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 6
	Nxënësi monton degëzimet e furnizimit me ujë të ndërtesës.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik për montimin e degëzimeve
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit
· të hartojë listën materialeve të nevojshme
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurat për shtrimin e degëzimeve sipas projektit
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 7
	Nxënësi monton pompën për furnizimin me ujë të ndërtesës.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën e instalimit te pompes
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit
· të hartojë listën materialeve të nevojshme
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës
· të përcaktojë drejt radhën e punës 
· të zbatojë procedurat për montimin e pompës sipas projektit.
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 8
	Nxënësi kryen provën hidraulike të linjave të ujësjellësit të brendshëm.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të përcaktojë mënyrën e realizimit të provës
· të përzgjedhë pajisjet e nevojshme për kryerjen e provës
· të mbyllë daljet fundore të linjave të ujësjellësit të brendshëm
· të zbatojë procedurën për kryerjen e provës hidraulike të magjistralit
· të zbatojë procedurën për kryerjen e provës hidraulike të kolonave
· të zbatojë procedurën për kryerjen e provës hidraulike të degëzimeve
· të regjistrojë rezultatet e provës
· të ndreqë gabimet e mundshme
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së provës
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen instalime të rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin e rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për instalimin e rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punimeve për instalimin e rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin e rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për instalimin e rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e linjave të rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë 
· Materiale pune si: tuba, rakorderi, kapëse tubash, armatura komanduese-rregulluese, armatura matëse-kontrolluese, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin e tubave dhe armaturave të linjave të rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë 
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


































2. Moduli “Instalimi i rrjetit të brendshëm të shkarkimit” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Instalime hidraulike
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I RRJETIT TË BRENDSHËM TË SHKARKIMIT 

	M-37-1784-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme për instalimin e rrjetit të brendshëm të shkarkimit

	Kohëzgjatja e modulit

	
	 102 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi monton kolonat vertikale të shkarkimt të ndërtesës.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë skemën e instalimit
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit
· të hartojë listën materialeve të nevojshme
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurat për montimin e kolonës vertikale sipas projektit
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 2
	Nxënësi monton tubin e derdhjes
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën e instalimit
· të përzgjedhë drejt materialet  e punës
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të hartojë listën materialeve
· të përcaktojë radhën e punës
· të zbatojë procedurën e instalimit të tubit të derdhjes sipas skemës
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	

	
	RM 3
	Nxënësi kryen lidhjen e kolonës me tubin e derdhjes.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën
· të përzgjedhë saktë materialet e punës
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajiset
· të hartojë saktë listën e materialeve
· të zbatojë procedurën për lidhjen e kolonës me tubin e derdhjes sipas dokumentacionit teknik
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhueshme gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 4
	Nxënësi kryen lidhjen e tubit të derdhjes me pusetën e oborrit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën
· të përzgjedhë saktë materialet e punës
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajiset
· të hartojë saktë listën e materialeve
· të zbatojë procedurën për lidhjen e tubit të derdhjes me pusetën e oborrit sipas dokumentacionit teknik
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 5
	Nxënësi kryen provën hidraulike të rrjetit të shkarkimi të brendshëm.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të përcaktojë mënyrën e realizimit të provës
· të përzgjedhë pajisjet e nevojshme për kryerjen e provës
· të mbyllë daljet fundore të rrjetit të shkarkimit
· të zbatojë procedurën për kryerjen e provës hidraulike
· të regjistrojë rezultatet e provës
· të ndreqë gabimet e mundshme
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së provës
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen instalime të rrjetit të brendshëm të shkarkimit. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin e rrjetit të brendshëm të shkarkimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për instalimin e rrjetit të brendshëm të shkarkimit, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punimeve për instalimin e rrjetit të brendshëm të shkarkimit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin e rrjetit të brendshëm të shkarkimit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për instalimin e rrjetit të brendshëm të shkarkimit; 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e linjave të rrjetit të brendshëm të shkakrimit; 
· Materiale pune si: tuba, rakorderi, kapëse tubash, armatura komanduese-rregulluese, armatura matëse-kontrolluese, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin e tubave dhe armaturave të linjave të rrjetit të brendshëm të shkarkimit;
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.










3. Moduli “Instalimi i nyjes hidrosanitare familjare”

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Instalime hidraulike
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I NYJES HIDROSANITARE FAMILJARE

	M-37-1785-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme te instalimit të nyjes hidrosanitare familjare.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 120 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1 
	Nxënësi parapërgatit instalimin e furnizimit me ujë të nyjes hidrosanitare.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve
· të hartojë listën e materialeve
· të përcaktojë drejt pozicionin e pajisjeve hidrosanitare sipas plan vendosjes.
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në mure dhe dysheme.
· të zbatojë procedurën për hapjen e kanaleve dhe foleve sipas skemës
· të kryejë matje dhe kontrolle gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 2
	Nxënësi instalon tubat e furnizimit me ujë. 
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën e instalimit
· të përzgjedhë drejt materialet  e punës
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të hartojë listën materialeve
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurën per shtrirjen e tubave të furnizimit me ujë të ftohtë sipas projektit.
· të zbatojë procedurën per shtrirjen e tubave të furnizimit me ujë të ngrohtë sipas projektit. 
· të kryejë termoizolimin e tubave sipas projektit
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 3
	Nxënësi parapërgatit instalimin e shkarkimit të nyjes hidrosanitare.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve
· të hartojë listën e materialeve
· të kryejë matje dhe shënime të sakta në mure dhe dysheme.
· të zbatojë procedurën për hapjen e kanaleve sipas skemës
· të kryejë matje dhe kontrolle gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 4
	Nxënësi instalon tubat e shkarkimit të ujrave. 
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën e instalimit
· të përzgjedhë drejt materialet  e punës
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të hartojë listën materialeve
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurën per montimin e tubave të shkarkimit sipas projektit.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e shkarkimit të nyjes hidrosanitare me kolonën e shkarkimit sipas projektit. 
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 5
	Nxënësi monton pajisjet hidrosanitare. 
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën e instalimmit
· të analizojë drejt skedën teknike të pajisjes hidrosanitare.
· të përzgjedhë drejt materialet  e punës
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të hartojë listën materialeve
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurën per montimin e kasetës së shkarkimit sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per montimin e klozetës sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per montimin e bidesë sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per montimin e pllakës së dushit sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per montimin e vaskës së thjeshtë sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per montimin e lavamanit sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per montimin e bolierit sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën për montimin e piletës në dysheme sipas dokumentacionit teknik.
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 6
	Nxënësi lidh pajisjet hidrosanitare me tubat e furnizimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë. 
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën e instalimmit
· të analizojë drejt skedën teknike të pajisjes hidrosanitare.
· të përzgjedhë drejt materialet  e punës
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të hartojë listën materialeve
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurën per lidhjen e kasetës së shkarkimit me rrjetin e furnizimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e bidesë me rrjetin e furnizimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e grupit të dushit me rrjetin e furnizimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e grupit të vaskës me rrjetin e furnizimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e lavamanit me rrjetin e furnizimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e bolierit.
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punës 
· të zbatojë procedurat per kryerjen e provës së lidhjes
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit  
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 7
	Nxënësi lidh pajisjet hidrosanitare me tubat e shkarkimit
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën e instalimmit
· të analizojë drejt skedën teknike të pajisjes hidrosanitare.
· të përzgjedhë drejt materialet  e punës
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të hartojë listën materialeve
· të përcaktojë drejtë radhën e punës
· të zbatojë procedurën per lidhjen e bidesë me shkarkimin sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e pllakës së dushit me shkarkimin sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e vaskës me shkarkimin sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e lavamanit me shkarkimin sipas dokumentacionit teknik.
· të zbatojë procedurën per lidhjen e piletës në dysheme me shkarkimin.
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen instalime të nyjes hidrosanitare familjare. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin e nyjes hidrosanitare familjare.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për instalimin e nyjes hidrosanitare familjare, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punimeve për instalimin e nyjes hidrosanitare familjare.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin e nyjes hidrosanitare familjare.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për instalimin e nyjes hidrosanitare familjare; 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e nyjes hidrosanitare familjare; 
· Materiale pune si: tuba, rakorderi, kapëse tubash, armatura për marrjen e ujit (rubineteri, mishelatorë uji, grupe, etj)., pajisje hidrosanitare për përdorim familjar (lavaman, klozetë, bide, vaskë, pllakë dushi), kolektor, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin e tubave, pajisjeve hidrosanitare dhe aksesorëve në nyjen hidrosanitare familjare;
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
















4. Moduli “Instalimi i depozitës së ujit” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Instalime hidraulike
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I DEPOZITËS SË UJIT

	M-37-1786-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme për instalimin e depozitës se ujit.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 33 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1 
	Nxënësi parapërgatit vendosjen e depozitës së ujit
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve
· të hartojë listën e materialeve
· të zbatojë procedurën për përgatitjen e bazamentit të depozitës sipas skemës
· të kryejë matje dhe kontrolle gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 2
	Nxënësi vendos depozitën e ujit
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë drejt skemën e instalimit të depozitës
· të përzgjedhë drejt materialet  e punës
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës
· të hartojë listën materialeve
· të përcaktojë radhën e punës
· të zbatojë procedurën e vendosjes së depozitës sipas skemës
· të montojë elementet e depozitës sipas dokumentacionit teknik
· të kryejë vazhdimisht matje dhe kontrolle gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 3
	Nxënësi kryen lidhjen e depozitës me linjat e ujësjellësit të brendshëm.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e lidhjes
· të përzgjedhë materialet e punës
· të përzgjedhë veglat dhe pajiset
· të hartojë listën e materialeve
· të zbatojë procedurën për lidhjen e depozitës me linjat e furnizimit me ujë sipas skemës.
· të kryejë termoizolimin e tubave sipas skemës.
· të kryejë matje dhe kontrolle të vazhueshme gjatë punës
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në objekte ku kryhen instalime të depozitës. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin e depozitës.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për instalimin e depozitës, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset për instalimin e depozitës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin e depozitës.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës ose reale pune për instalimin e depozitës; 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e depozitës; 
· Materiale pune si: tuba, rakorderi, kapëse tubash, armatura komanduese-rregulluese, armatura matëse-kontrolluese, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin e depozitës dhe elemnteve të saj;
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.














































5. Moduli “Mirëmbajtjeja dhe riparimi në instalimet hidraulike” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Instalime hidraulike
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI NË INSTALIMET HIDRAULIKE 
	M-37-1787-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme mirëmbajtjeje dhe riparimi në instalimet hidraulike.

	Kohëzgjatja e modulit

	
	 51 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen riparime në tubat e linjave të furnizimit me ujë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë llojin e defektit.
· të përcakojtë punimet e nevojshme
· të përzgjedhë materialet, veglat dhe pajisjet e duhura të punës.
· të përcaktojë hapat e punës për riparimin e tubit.
· të mbyllet linja dhe të bëhet zbrazja e tubit në pikën më të ulët të linjës.
· të kryejë punimet e duhura përgatitore
· të kryejë saktë matjet dhe shënimet në tubin që do të riparohet.
· të kryejë saktë dhe me kujdes prejen dhe largimin e pjesës së dëmtuar.
· të thajë tubat dhe t’i pastrojë në vendin e bashkimit;
· të zbatojë procedurën për bashkimin e dy anëve të tubit të dëmtuar me rakorderi. 
· të hartojë faturën financiare të punimeve të kryera.
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 2
	Nxënësi kryen zëvendësime të armaturave të dëmtuara.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e instalimit dhe dokumentacionin teknik të armaturës.
· të përcakojtë punimet e nevojshme për zëvendësim
· të përzgjedhë materialet, veglat dhe pajisjet e duhura të punës.
· të përcaktojë hapat e punës për zëvendësimin e armaturës.
· të mbyllet linja dhe të bëhet zbrazja e tubit në pikën më të ulët të linjës.
· të kryejë punimet e duhura përgatitore
· të thajë dhe t’i pastrojë rakorderitë në vendin e bashkimit;
· të zbatojë procedurën për zëvendësimin e armaturave marrëse të ujit. 
· të zbatojë procedurën për zëvendësimin e armaturave komanduese-rregulluese. 
· të zbatojë procedurën për zëvendësimin e armaturave matëse-kontrolluese. 
· të zbatojë procedurën për zëvendësimin e armaturave të sigurisë. 
· të hartojë faturën financiare të punimeve të kryera.
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 3
	Nxënësi kryen riparime në tubat e linjave të shkarkimit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë llojin e defektit.
· të përcakojtë punimet e nevojshme
· të përzgjedhë materialet, veglat dhe pajisjet e duhura të punës.
· të përcaktojë hapat e punës për riparimin e tubit.
· të kryejë punimet e duhura përgatitore
· të kryejë saktë matjet dhe shënimet në tubin që do të riparohet.
· të kryejë saktë dhe me kujdes prejen dhe largimin e pjesës së dëmtuar.
· të thajë tubat dhe t’i pastrojë në vendin e bashkimit;
· të zbatojë procedurën për bashkimin e dy anëve të tubit të dëmtuar me rakorderi. 
· të hartojë faturën financiare të punimeve të kryera.
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 4
	Nxënësi kryen shërbime periodike në kolonën kryesore të furnizimit me ujë.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e instalimit të kolonës së furnizimit me ujë
· të përzgjedhë drejt veglat kontrolluese.
· të përcaktojë shërbimin që do t’i behet kolonës.
· të kryejë kontrollin e kolonës me veglat përkatëse
· të kryejë saktë dhe me kujdes shërbimin.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimeve periodike në kolonën kryesore të furnizimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 5
	Nxënësi kryen shërbime periodike në kolonën kryesore të shkarkimit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e instalimit të kolonës së shkarkimit
· të përzgjedhë drejt veglat kontrolluese.
· të përcaktojë shërbimin që do t’i behet kolonës.
· të kryejë saktë kontrollin e kolonës me veglat përkatëse
· të kryejë saktë dhe me kujdes shërbimin.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimeve periodike në kolonën kryesore të shkarkimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 6
	Nxënësi kryen shërbime periodike në pompë.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e instalimit të pompës.
· të përzgjedhë drejt veglat kontrolluese.
· të përcaktojë shërbimin që do t’i behet pompës.
· të kryejë saktë kontrollin e pompës me veglat përkatëse.
· të kryejë saktë dhe me kujdes shërbimin.
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimeve periodike në kolonën kryesore të shkarkimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 7
	Nxënësi kryen shërbime periodike në depozitë.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e instalimit të depozitës.
· të përzgjedhë drejt veglat kontrolluese.
· të përcaktojë shërbimin që do t’i behet depozitës.
· të kryejë saktë kontrollin e depozitës me veglat përkatëse.
· të kryejë saktë dhe me kujdes shërbimin.
· të çmontojë dhe të zëvendësojë pjesët e dëmtuara
· të tregojë kujdes për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimeve periodike në depozitë
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	
	
	
	

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në objekte ku kryhen kontrolle dhe shërbime për mirëmbajtjen e instalimeve hidraulike. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për mirëmbajtjen e instalimeve hidraulike.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e kontrolleve dhe shërbimeve për mirëmbajtjen e instalimeve hidraulike, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e kontrollit dhe shërbimeve për mirëmbajtjen e instalimeve hidraulike.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës të kontrolleve dhe shërbimeve për mirëmbajtjen e instalimeve hidraulike.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për instalimin e depozitës; 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme kontrolli dhe shërbimi për mirëmbajtjen e instalimeve hidraulike; 
· Materiale pune si: vegla të ndryshme kontrolli, matëse, elektrik dore, vegla pune për pastrim, kaçavida, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për kontrolle dhe shërbime për mirëmbajtjen e instalimeve hidraulike;
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




X.  Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të  
      detyruar

1. Moduli “Instalimi i linjave të hidrantëve të brendshëm” 

Drejtimi:	Hidraulikë
Profili:	Instalime hidraulike
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I LINJAVE TË HIDRANTËVE TË BRENDSHËM 

	M-37-1788-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime për instalimin e linjave të hidrantëve të brendshëm


	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen instalimin e kolonave të hidrantëve me tuba çeliku me filetim.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë skemën ose vizatimet e instalimit të kolonës
· të analizojë skicën ose vizatimin (katalogun) e mbajtëseve/kapëseve të tubave.  
· të përcaktojë mënyrën e lidhjes së tubave për instalimin e kolonës sipas skicës ose vizatimit
· të përcaktojë punimet e nevojshme për instalimin e kolonës
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës 
· të përcaktojë drejt hapat e punës për instalimin e kolonës 
· të përgatitë vendin e punës sipas procesit 
· të zbatojë procedurat e lidhjes së tubave me filetë sipas dokumentacionit teknik
· të zbatojë procedurat për fiksimin e tubave sipas dokumentacionit teknik
· te tregoje kujdes per veglat dhe pajisjet e punës.
të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit te saldimit të detalit prej alumini me hark elektrik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 2
	Nxënësi kryen bashkimin e kolonave me grupin e autopompës me filetim.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skicën ose vizatimin (katalogun) e grupit të autopompës.  
· të përcaktojë punimet e nevojshme për bashkimin e kolonës me grupin e autopomës
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës 
· të përcaktojë drejt hapat e punës 
· të përgatitë vendin e punës sipas procesit 
· të zbatojë procedurat e lidhjes së kolonave me grupinsipas dokumentacionit teknik
· te tregoje kujdes per veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të lidhjes së kolonës me grupin e autopompës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në objekte ku kryhen instalime të linjave të hidrantëve të brendshëm. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin të linjave të hidrantëve të brendshëm.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e kontrolleve dhe shërbimeve për instalimin të linjave të hidrantëve të brendshëm, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e instalimin të linjave të hidrantëve të brendshëm.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin të linjave të hidrantëve të brendshëm.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise reale pune për instalimin të linjave të hidrantëve të brendshëm; 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin të linjave të hidrantëve të brendshëm; 
· Materiale pune si: vegla dhe pajisje pune hidrauliku, vegla matëse-kontrolluese, tuba, armatura, kapëse tubash, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin të linjave të hidrantëve të brendshëm;
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.














































2. Moduli “Instalimi i linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve” 

Drejtimi:	Hidraulikë
Profili:	Instalime hidraulike
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I LINJËS SË OBORRIT PËR SHKARKIMIN E RESHJEVE 

	M-37-1789-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime për instalimin e linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve


	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen shtrimin e tubave për shkarkimin e ujrave në oborr.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë skemën ose vizatimet e instalimit të linjës;
· të përcaktojë mënyrën e lidhjes së tubave për instalimin e e linjës sipas skemës;
· të përcaktojë punimet e nevojshme për instalimin e linjës;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës;
· të përcaktojë drejt hapat e punës për instalimin e linjës; 
· të verifikojë paraprakisht kanalet dhe gropat e hapura sipas skemës së instalimit 
· të zbatojë procedurat e shtrimit e linjave nën tokë sipas dokumentacionit teknik
· te tregoje kujdes per veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit te saldimit të detalit prej alumini me hark elektrik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	
	
	
	

	
	
	RM 2
	Nxënësi kryen montimin e pusetës së oborrit
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skicën ose vizatimin e montimit të pusetës.  
· të përcaktojë punimet e nevojshme për montimin e pusetës
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës 
· të përcaktojë drejt hapat e punës 
· të verifikojë paraprakisht gropën e pusetës sipas dokumentacionit teknik 
· të zbatojë procedurën për montimin e pusetës sipas dokumentacionit teknik
· te tregoje kujdes per veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të montimit të pusetës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 3
	Nxënësi kryen lidhjen e linjës së shkarkimit me pusetën e oborrit
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skicën ose vizatimin e lidhjes së linjës me pusetën e oborrit.  
· të përcaktojë punimet e nevojshme për lidhjen e linjës me pusetën e oborrit.  
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës 
· të përcaktojë drejt hapat e punës 
· të zbatojë procedurat e lidhjes së lidhjes së linjës me pusetën e oborrit sipas dokumentacionit teknik
· te tregoje kujdes per veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të lidhjes së linjës me pusetën e oborrit.  
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 4
	Nxënësi kryen montimi  filtrit/zgarës mbuluese të linjës së shkarkimi të reshjeve
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë vizatimin e montimit të zgarës/filtrit të linjës.  
· të përcaktojë punimet e nevojshme për montimin e zgarës/filtrit të linjës.  
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës
· të përcaktojë drejt hapat e punës;
· të verifikojë kuotën e montimit
· të montojë filtrin/zgarën e linjës sipas dokumentacionit teknik
· te tregoje kujdes per veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të montimit të zgarës/filtrit.  
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në objekte ku kryhen instalime të linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin e linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e kontrolleve dhe shërbimeve për instalimin e linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e instalimin e linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin e linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise reale pune për instalimin e linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve; 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve; 
· Materiale pune si: vegla dhe pajisje pune hidrauliku, vegla matëse-kontrolluese, tuba, puseta, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin e linjës së oborrit për shkarkimin e reshjeve;
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.





















3. Moduli “Instalimi i riqarkullimit të ujit të ngrohtë sanitar” 

Drejtimi:	Hidraulikë
Profili:	Instalime hidraulike
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12


	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I RIQARKULLIMIT TË UJIT TË NGROHTË SANITAR 

	M-37-1790-21

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime për instalimin e riqarkullimit të ujit të ngrohtë sanitar


	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen instalimin e kolonës së riqarkullimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik për montimin e kolonës
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit
· të hartojë listën materialeve të nevojshme
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës
· të përcaktojë drejt radhën e punës
· të zbatojë procedurat për shtrimin e kolonës sipas projektit
· të kryejë lidhjen e kolonës me pajisjen hidro-sanitar fundore sipas projektit
· të kryejë provën e kolonës së riqarkullimit
· të regjistrojë rezultatet e provës
· të ndreqë gabimet e mundshme
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 2
	Nxënësi kryen montimin e akumulatorit të ujit të ngrohtë
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skemën e montimit të akumulatorit.  
· të përcaktojë punimet e nevojshme për montimin e akumulatorit
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës 
· të përcaktojë drejt hapat e punës 
· të hartojë listën e materialeve
· të zbatojë procedurën për montimin e akumulatorit 
· të kryejë lidhjen e akumulatorit me linjën e furnizimit me ujë të ftohtë
· të kryejë lidhjen e akumulatorit me linjën e pajisjes për ngrohjen e ujit
· të kryejë lidhjen e akumulatorit me linjën e riqarkullimit
· të zbatojë procedurat për mbushjen e akumulatorit
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera
· te tregoje kujdes per veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të montimit të pusetës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në objekte ku kryhen instalime të linjës së riqarkullimit të ujit të ngrohtë sanitar. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin e linjës për riqarkullimin e ujit të ngrohtë sanitar.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e kontrolleve dhe shërbimeve për instalimin e linjës për riqarkullimin e ujit të ngrohtë sanitar, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e instalimit të linjës për riqarkullimin e ujit të ngrohtë sanitar.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin e linjës për riqarkullimin e ujit të ngrohtë sanitar.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise reale pune për instalimin e linjës për riqarkullimin e ujit të ngrohtë sanitar; 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e linjës për riqarkullimin e ujit të ngrohtë sanitar; 
· Materiale pune si: vegla dhe pajisje pune hidrauliku, vegla matëse-kontrolluese, tuba, rakorderi, armatura, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin instalimin e linjës për riqarkullimin e ujit të ngrohtë sanitar;
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
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