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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Termohidraulikë”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK, tё drejtimit “Termohidraulikë”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me punimet në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve”. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK

1.Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli II, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
- kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK;
- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
- nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit në profilin “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK.

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin e II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё biznesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale pёrkatёse. 
· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale pёrkatёse. 
· Të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e instalimit, riparimit dhe mirëmbajtjes së instalimeve të ujësjellës-kanalizimeve,
· Të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit. 
· Të zbatoje standartet teknike të shtrimit të linjave dhe të vendosjes së pajisjeve të instalimeve të ujësjellës-kanalizimeve
· Të lexojë planimetritë e objekteve ku do të kryejë instalimet e ujësjellës-kanalizimeve. 
· Të interpretojë skemat e instalimit të elementëve të linjave dhe pajisjeve të tjera në instalimet e ujësjellës-kanalizimeve
· Të zbatojë projektin për instalimin e linjave dhe pajisjeve të tjera të ujësjellës-kanalizimeve
· Të zbatojë radhën e kryerjes së punimeve për instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve të ujësjellës-kanalizimeve 
· Të realizojë instalimin e linjave të ujësjellësit të jashtëm 
· Të realizojë instalimin e linjave të kanalizimit të jashtëm
· Të realizojë instalimin e nyjes ujëmatëse. 
· Të kryejë manovrime për rregullimin e regjimit në linjat e ujësjellësit të jashtëm. 
· Të kryejë punime mirëmbajtjeje dhe riparimi në instalimet e ujësjellës-kanalizimeve
· Të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës 
· Të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve 
· Të kryejë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë
· Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit.
· Të përdorë mjete dixhitale në funksion të veprimtarisë profesionale.
· Të komunikojë me etikë profesionale.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK
Përfundimi me sukses i kualifikimit profesional në profilin  mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK, e pajis individin me Certifikatën profesionale të nivelit dhe Suplementin përkatës.
Ky kualifikim i jep individit mundësinë që t`i drejtohet tregut të punës për punësim në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve si; instalues dhe mirëmbajtës i sistemeve hidraulike të furnizimit me ujë, shkarkimit të ujërave të përdorura dhe impiantet e trajtimit të ujërave të përdorura, manovrues i sistemit hidrik në depot e ujit, si dhe në njësi të shërbimit të shitjeve të tubave si dhe materialeve të tjera që përdoren për punime hidraulike në ujësjellës kanalizime.
Me përfundimin e arsimimit në profilin mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK, ai/ajo fiton të drejtën e vazhdimit të arsimimit të mëtejshëm, në nivelin IV në KSHK (teknik/manaxherial) si dhe të drejtën për diplomën e “Maturës Shtetërore Profesionale” me mundësi për vazhdimin e studimeve pas të mesme dhe universitare. 

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK

	Plani mësimor për profilin mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK (1 vjeçar)

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/
vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi 
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)

	5
	
	Matematikë 
	2

	6
	
	Histori 
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet  
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                            
	7 (238)

	1
	L-17-157-22
	Bazat e sipërmarrjes
	2

	2
	L-37-604-23
	Instalime në rrjetin e jashtëm të ujësjellësit
	3

	3
	L-37-605-23
	Instalime të rrjetit të jashtëm të kanalizimeve
	1

	4
	L-37-606-23
	Riparime dhe mirëmbajtje në ujësjellës-kanalizime
	1

	C.
	
	Module të detyruar të praktikës profesionale   
                                                                     (Gjithsej)
	12
(408)

	1
	M-37-1873-23
	Instalimi i linjave shpërndarëse të ujësjellësit
	102

	2
	M-37-1874-23
	Montimi i nyjes ujëmatëse
	69

	3
	M-37-1875-23
	Manovrimi i saraçineskave
	33

	4
	M-37-1876-23
	Testimi i linjës së furnizimit
	36

	5
	M-37-1877-23
	Shtrimi i rrjetit të jashtëm të kanalizimit
	84

	6
	M-37-1878-23
	Riparime dhe mirëmbajtje në ujësjellës-kanalizime
	84

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                         (Gjithsej)                                                        
	3
(102)

	1
	M-37-1879-23
	Instalimi i linjave të hidrantëve të jashtëm
	51

	2
	M-37-1880-23
	Instalimi i linjave të transmetimit të ujësjellësit
	51

	3
	M-37-1881-23
	Ndërtimi i pikës së shkarkimit të jashtëm
	51

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1020/
1054)




IV. Udhëzime për planin mësimor

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime)
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MAS).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 

V.  Udhëzime për proçesin mësimor.

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv dhe krijimin tek ata,  kompetenca të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilin profesional “Ujësjellë- kanalizime”.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 

a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e ujësjellës-kanalizimeve.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Certifikatën profesionale të nivelit, shoqëruar me Suplementin përkatës, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë: 

a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;
- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK. 


VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22).  Kl. 12 – 68 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gadishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.
· të përshkruajë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 68 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	3 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	3 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gadishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	4 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	4 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	4 orë




2. Lënda “Instalime në rrjetin e jashtëm të ujësjellësit” (L-37-604-23). Kl. 12 – 102 orë 

· Synimet e lëndës “Instalime në rrjetin e jashtëm të ujësjellësit” , kl. 12.			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Instalime në rrjetin e jashtëm të ujësjellsit”, klasa 12,  nxënësi duhet:
· Të përshkruajë sektorin e ndërtimit dhe hidroteknikës në vend;
· Të përshkruajë kuadrin rregullator të fushës së ndërtimit dhe hidroteknikës
· Të interpretojë simbolet që përdoren në skica dhe projekte;
· Të interpretojë skicat dhe projektet bazë;
· Të përshkruajë llojet e rrjeteve të ujësjellësit të jashtëm;
· Të shpjegojë llojet e skemave të ujësjellësit të jashtëm;
· Të përshkruajë regjimet e rrjedhjes së ujit në linjat e ujësjellësit të jashtëm;
· Të listojë veglat, mjetet dhe pajisjet sipas proceseve të punës në ujësjellës-kanalizimeve;
· Të përshkruajë llojet, funksionin dhe përdorimin e veglave, mjeteve dhe pajisjeve të punës të përdorura për punime hidraulike në ujësjellës kanalizime;
· Të interpretojë dokumentacionin teknik shoqërues të veglave, mjeteve dhe pajisjeve që përdoren në shtrimin, montimin e linjës së ujësjellësit të jashtëm   dhe kanalizimit, si dhe të impiantit të trajtimit të ujërave të përdorura;
· Të përshkruajë rëndësinë e përdorimit të manualeve për përdorimin e mjeteve në punë
· Të përshkruajë rëndësinë e kontrollit teknik për gatishmërinë e mjeteve për punë;
· Të përshkruajë instrumentet matës e kontrolluese dhe përdorimet e tyre.
· Të listojë llojet e ujëmatësve sipas përdorimit të tyre;
· Të shpjegojë ndërtimin dhe funksionimin e nyjes ujëmatëse;
· Të shpjegojë metodat dhe teknikat e montimit të nyjes ujëmatëse;
· Të tregojë standardet e ujëmatësve dhe rëndësinë e zbatimit të tyre;
· Të interpretojë dokumentacionin teknik shoqërues të ujëmatësit;
· Të përshkruajë llojet e rakorderive, përdorimin dhe teknikat e montimit të tyre gjatë montimit të nyjës;
· Të shpjegojë mënyrat e kryerjes së provës hidraulike të lidhjes së ujëmatësit;
· Të përshkruajë teknikat e montimit të vulës së sigurisë;
· Të shpjegojë rëndësinë e plotësimit të procesverbalit të montimit të ujëmatësit.
· Të listojë llojet e rakorderive të veçanta të përdorura në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të listojë llojet e rakorderive të grupuara të përdorura në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të listojë llojet e materialeve ndihmëse të përdorura në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të interpretojë shënimet në stampat dhe paketimet e materialeve të përdorura në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të interpretojë dokumentacionin teknik, shoqërues të rakorderive të përdorura në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të përshkruajë përdorimin e të rakorderive dhe pajisjeve në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të përshkruajë funksionin dhe përdorimin e valvulave, aparateve matëse, pajisjeve komanduese në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të listojë llojet e tubave të përdorura në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të përshkruajë teknikat dhe metodat për prerjen e tubave të linjës së ujësjellësit të jashtëm;
· Të përshkruajë teknikat dhe metodat për montimin e tubave të përdorura në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të përshkruajë teknikat dhe metodat për bashkimin e tubave të përdorura në linjën e ujësjellësit të jashtëm;
· Të përshkruajë metodat e shtrimit të tubacioneve të linjës së ujësjellësit të jashtëm dhe veçoritë teknike;
· Të përshkruajë procedurat e provës së linjës së ujësjellësit të jashtëm;
· Të përshkruajë teknikat e manovrimit të saraçineskave kryesore;
· Të nënvizojë rëndësinë e monitorimit të presionit të rrjetit në pika të ndryshme të tij;
· Të theksojë rëndësinë dhe mënyrën e plotësimit të dokumentacionit të regjimit;
· Të listojë llojet e problematikave në  furnizimin me ujë;
· Të përshkruajë llojet e shtresave mbuluese dhe funksionin e tyre;
· Të përshkruajë teknikat dhe mënyrat e mbulimit të tubave të ujësjellësit të jashtëm.
· Të përshkruajë rëndësinë e respektimit të radhës së punës në punimet hidraulike në  ujësjellës kanalizime;
· Të interpretojë preventivin e një punimi dhe elementët përbërës të tij;
· Të përshkruajë rëndësinë e kontrollit të punimeve paraprake që janë kryer;
· Të përshkruajë rëndësinë e menaxhimit, planifikimit, organizimit dhe monitorimit të punës;
· Të përshkruajë mënyrën e organizimit dhe sistemimit të vendit të punës;
· Të përshkruajë rëndësinë e menaxhimit të burimeve  materiale dhe njerëzore;
· Të listojë rregullat për vendosjen e tabelave të sigurisë dhe sinjalistikës;
· Të përshkruajë rëndësinë e plotësimit dhe përdorimit të dokumentacionit teknik.
· Të nënvizojë rëndësinë e raportimeve në kohë te personat përgjegjës.
· Të interpretojë sinjalistikën (shenjat) paralajmëruese të rreziqeve në punë në terren;
· Të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të veshjeve dhe pajisjeve mbrojtëse në punë;
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave për kujdesin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e veglave, materialeve dhe pajisjeve të punës;
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave të sigurisë në punë gjatë punimeve me materialet dhe procese të ndryshme të punës;
· Të përshkruajë rreziqet që lidhen me përdorimin e burimeve të ndryshme të energjisë (gaz, energji elektrike, hidrokarbure, ajër i presuar etj.) dhe mënyrën e shmangies së tyre;
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave të sigurisë në punë gjatë montimit të pajisjeve të ndryshme në linjat e ujwsjellws kanalizimeve; 
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullave për lëvizjen e sigurt  në terren;
· Të listojë shkaqet e zjarreve, si dhe  rregullat e mbrojtjes sipas rastit; 
· Të përshkruajë mënyrën e përdorimit të pajisjeve kundra zjarrit sipas kushteve; 
· Të shpjegojë mënyrën për dhënien e ndihmës e parë në raste aksidenti në punë; 
· Të shpjegojë mënyrën e zbatimit të higjienës personale në punë; 
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullat për mirëmbajtjen dhe sistemimin e vendit të punës;
· Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullat për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve prej vendit të punës;
· Të përshkruajë mënyrën e zbatimit të rregullave të sigurisë gjatë përdorimit të  solucioneve me përmbajtje kimike të rrezikshme;
· Të përshkruajë mënyrën e zbatimit të rregullave të sigurisë gjatë përdorimit të materialeve të ndezshme dhe bombolave të gazit
· Tё përshkruajë mënyrën e zbatimit të rregullave tё sigurimit teknik dhe ruajtjes sё mjedisit gjatё punimeve përgatitore. 

· Përmbajtjet e përgjithshme lëndës “Instalime në rrjetin e jashtëm të ujësjellësit”, kl. 12 – 102 orë.

	Tema 1
	Njohuri të përgjithshme për sektorin e hidroteknikës 
	4 orë

	Tema 2
	Organizimi i punës
	4 orë

	Tema 3
	Simbolet që përdoren në ujësjellës kanalizime
	6 orë

	Tema 4
	Skemat e rrjetit të ujësjellësit të jashtëm
	6 orë

	Tema 5
	Veprat e marrjes 
	6 orë

	Tema 6
	Veglat, pajisjet e punës për instalimet UK  
	6 orë

	Tema 7
	Nyja ujëmatëse
	4 orë

	Tema 8
	Montimi i nyjes ujëmatëse 
	4 orë 

	Tema 9
	Materialet që përdoren në instalimet ujësjellësit të jashtëm  
	4 orë

	Tema 10
	Armaturat në sistemet e ujësjellësit të jashtëm 
	6 orë

	Tema 11
	Tubat që përdoren në instalimet ujësjellësit të jashtëm  
	8 orë

	Tema 11
	Teknika e bashkimit të tubave të ujësjellësit të jashtëm
	8 orë

	Tema 12
	Shtrimi i tubacioneve të ujësjellësit të jashtëm  
	4 orë

	Tema 13
	Provat teknike dhe shpëlarja e tubacioneve të ujësjellësit të jashtëm 
	6 orë

	Tema 14
	Punimet e ndërtimit në instalimet UK 
	6 orë

	Tema 15
	Regjimet e rrjedhjes së ujit në ujësjellësit të jashtëm
	6 orë

	Tema 16
	Rregullimi i regjimit të ujit në ujësjellësin e jashtëm  
	6 orë

	Tema 17
	Rregullat e sigurisë në instalimet e ujësjellësit të jashtëm  
	8 orë




2. Lënda “Instalime të rrjetit të jashtëm të kanalizimeve” (L-37-605-23). Kl. 12 – 34 orë 

· Synimet e lëndës “Instalime të rrjetit të jashtëm të kanalizimeve” kl. 12.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Instalime të rrjetit të jashtëm të kanalizimeve”, klasa 12,  nxënësi duhet:
· Të listojë llojet e tubave dhe materialeve të përdorura në linjat e rrjetit të jashtëm të kanalizimit;
· Të përshkruajë llojet e tubave dhe materialeve të përdorura në linjat e rrjetit të jashtëm të kanalizimit;
· Të interpretojë shënimet në stampat dhe paketimet e materialeve të përdorura në linjat e rrjetit të jashtëm të kanalizimit;
· Të përforcojë njohuritë për llojet e pusetave të rrjetit të jashtëm të kanalizimit
· Të përshkruajë teknikat e montimit të pusetave të rrjetit të jashtëm të kanalizimit;
· Të përshkruajë teknikat dhe metodat e ndryshme që përdoren për prerjen dhe lidhjen e tubave të kanalizimeve;
· Të përshkruajë metodat e shtrimit të tubacioneve të rrjetit të jashtëm të kanalizimit dhe veçoritë teknike; 
· Të tregojë llojet e shtresave për mbulim;
· Të përshkruajë teknikat dhe mënyrat e mbulimit të tubave të rrjetit të jashtëm të kanalizimit

· Përmbajtjet e përgjithshme lëndës “Instalime të rrjetit të jashtëm të kanalizimeve”, kl. 12– 34 orë.

	Tema 1
	Skemat e rrjetit të jashtëm të kanalizimimeve
	4 orë

	Tema 2
	Llojet e tubave të kanalizimit të jashtëm
	6 orë

	Tema 3
	Materialet që përdoren në instalimet e kanalizimeve
	4 orë

	Tema 4
	Teknika e bashkimit të tubave të kanalizimeve 
	6 orë

	Tema 5
	Pusetat
	4 orë

	Tema 6
	Shtrimi i tubacioneve të kanalizimeve
	6 orë

	Tema 7
	Provat teknike të rrjetit të kanalizimit
	4 orë



3. Lënda “Riparime dhe mirëmbajtje në ujësjellës-kanalizime” (L-37-606-23). Kl. 12 – 34 orë 

· Synimet e lëndës “Riparime dhe mirëmbajtje në ujësjellës-kanalizime”, kl. 12.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Riparime dhe mirëmbajtje në ujësjellës-kanalizime”, klasa 12,  nxënësi duhet:
· Të tregojë llojet e defekteve në linjën e ujësjellësit të jashtëm dhe masat për parandalimin e tyre;
· Të tregojë mënyrat e identifikimit të defekteve në linjat e ujësjellësit;
· Të përshkruajë teknikat e zëvendësimit të pajisjeve në linjat e ujësjellësit;
· Të përshkruajë teknikat e zëvendësimit të rakorderive me defekt gjatë riparimeve;
· Të përshkruajë metodat dhe teknikat për riparimin e tubave të dëmtuar;
· Të tregojë rëndësinë e kryerjes së provës hidraulike pas riparimit të defektit;
· Të shpjegojë rëndësinë e raportimit për riparimin e defektit sipas formateve të paracaktuara.

· Përmbajtjet e përgjithshme lëndës “Riparime dhe mirëmbajtje në ujësjellës –kanalizime”, kl. 12– 34 orë.
	Tema 1
	Llojet e defekteve në UK 
	6 orë

	Tema 2
	Mënyrat e identifikimit të defekteve në UK
	6 orë

	Tema 3
	Teknikat e zëvendesimit të pajisjeve dhe rakorderive në rrjetin e ujësjellësit
	8 orë

	Tema 4
	Teknikat e riparimit të defekteve në rrjetin e ujësjellësit
	8 orë

	Tema 5
	Provat teknike për riparimin e defektit 
	6 orë
























IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar

1. Moduli “Instalimi i linjave shpërndarëse të ujësjellësit” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I LINJAVE SHPËRNDARËSE TË UJËSJELLËSIT

	M-37-1873-23

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të instalimit të linjave shpërndarëse të ujësjellësit


	Kohëzgjatja e modulit

	
	102 orë mësimore


	Niveli parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	[bookmark: _Toc218785343]RN 1
	Nxënësi instalon tubacionet e linjave shpërndarëse me elektrofuzion
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për instalimin e tubacioneve të linjave shpërndarëse me elektrofuzion;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të përcaktojë punimet e nevojshme;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për instalimin e tubacioneve të linjave shpërndarëse me elektrofuzion sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi instalon tubacionet e e linjave shpërndarëse me manikota mekanike
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumetacionin teknik për instalimin e tubacioneve të linjave shpërndarëse me manikota mekanike;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën e instalimit të tubacioneve të linjave shpërndarëse me manikota mekanike sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të linjave shpërndarëse me manikotë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi instalon tubacionet e e linjave shpërndarëse kokë më  kokë.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për instalimin e tubacioneve të linjave shpërndarëse kokë më kokë;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën për instalimin e tubacioneve të linjave shpërndarëse kokë më  kokë sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të linjave shpërndarëse kokë më kokë. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen instalimet e saracineskave në linjat shpërndarëse.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë dokumentacionin teknik për instalimin e saraçineskave në linjat shpërndarëse;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurat për instalimin e saraçineskave 
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të saraçineskave 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen instalime të linjave shpërndarëse të ujësjellësit. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin e linjave shpërndarëse të ujësjellësit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për instalimin e linjave shpërndarëse të ujësjellësit, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punimeve për instalimin linjave shpërndarëse të ujësjellësit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin e linjave shpërndarëse të ujësjellësit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për instalimin e linjave shpërndarëse të ujësjellësit. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e linjave shpërndarëse të ujësjellësit. 
· Materiale pune si: tuba dhe rakorderi të përmasave të ndryshme, manikota mekanike, saraçineska, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin e tubacioneve të linjave shpërndarëse të ujësjellësit. 
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


















2. Moduli “Montimi i nyjes ujëmatëse” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MONTIMI I NYJES UJËMATËSE

	M-37-1874-23

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të montimi të nyjes ujëmatëse


	Kohëzgjatja e modulit

	
	69 orë mësimore


	Niveli parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi monton rakorderitë në nyjen ujëmatëse
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për montimin e rakorderive në nyjen ujëmatëse;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të përcaktojë punimet e nevojshme;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për montimin e rakorderive në nyjen ujëmatëse sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit të rakorderive në nyjen ujëmatëse. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi monton reduktuesin e presionit
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumetacionin teknik për montimin e reduktuesit të presionit;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën për montimin e reduktuesit të presionit sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit të reduktuesit të presionit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi kryen montimin e saraçineskës në nyjen ujëmatëse.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për montimin e saraçineskës në nyjen ujëmatëse;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën për montimin e saraçineskës në nyjen ujëmatëse sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit të saraçineskës në nyjen ujëmatëse. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi monton ujëmatësin.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë dokumentacionin teknik për montimin e ujëmatësit;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurat për montimin e ujëmatësit sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit të ujëmatësit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RN 5 
	Nxënësi monton valvolën e moskthimit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë dokumentacionin teknik për montimin e valvolës së moskthimit;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurat për montimin e valvolës së moskthimit sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit të valvolës së moskthimit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RN 6 
	Nxënësi kryen provën e lidhjes së nyjes ujëmatëse.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë dokumentacionin teknik për kryerjen e provës;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurat për kryerjen e provës së lidhjes së ujëmatësit sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së provës. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RN 7 
	Nxënësi monton vulën e sigurisë.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· tw analizojw dokumetacionin teknik pwr montimin e vulws sw sigurisw;
· tw pwrcaktojw llojin e punimeve tw nevojshme;
· të përcaktojë drejt radhën e punës pwr montimin e vulës sw sigurisw;
· tw pwrzgjedhw veglat dhe materialet e nevojshme;
· të zbatojw procedurat e montimit tw vulws sw sigurisw sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit tw vulws sw sigurisw. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 8 
	Nxënësi plotëson procesverbalin e dorëzimit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë procesverbalin sipas rubrikave;
· të përcaktojë saktë rubrikat që plotësohen dhe personat nënshkrues;
· të përzgjedhë mjetet e duhura për të shkruar;
· të përcaktojë drejt radhën e plotësimit të procesverbalit;
· të plotësojë saktë procesverbalin sipas rubrikave;
· të shkruajë qartë dhe pastër;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë plotësimit të procesverbalit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen montime të nyjes ujëmatëse. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për montimin e nyjes ujëmatëse.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për montimin e nyjes ujëmatëse, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punimeve për montimin e nyjes ujëmatëse.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për montimin e nyjes ujëmatëse.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për montimin e nyjes ujëmatëse. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për montimin e nyjes ujëmatëse. 
· Materiale pune si: saraçineska, reduktues presioni, ujëmatës, valvol moskthimi, rakorderi të ndryshme, procesverbale, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për montimin e nyjes ujëmatëse. 
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.













3. Moduli “Manovrimi i saraçineskave”

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MANOVRIMI I SARAÇINESKAVE

	M-37-1875-23

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer manovrime të ndryshme të saraçineskave


	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të nxënit (RN)dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi hap saraçineskën
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për manovrimin e saraçineskës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të përcaktojë hapat e nevojshme për hapjen e saraçineskës;
· të përcaktojë drejt mënyrën e manovrimit të saraçineskës për hapje;
· të zbatojë procedurën për hapjen e saraçineskës sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë hapjes së saraçineskave. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi mbyll saraçineskën
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për manovrimin e saraçineskës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të përcaktojë hapat e nevojshme për hapjen e saraçineskës;
· të përcaktojë drejt mënyrën e manovrimit të saraçineskës për mbyllje;
· të zbatojë procedurën për mbylljen e saraçineskës sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë mbylljes së saraçineskave. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen manovrime të saraçineskave. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të manovrimit të saraçineskave.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për manovrimin e saraçineskave, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset për manovrimin e saraçineskave.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për manovrimin e saraçineskave.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune manovrimin e saraçineskave. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer manovrimin e saraçineskave. 
· Materiale pune si: saraçineska.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për manovrimin e saraçineskave. 
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.

















4. Moduli “Testimi i linjës së furnizimit”

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	TESTIMI I LINJËS SË FURNIZIMIT

	M-37-1876-23

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer manovrime të ndryshme të saraçineskave


	Kohëzgjatja e modulit

	
	36 orë mësimore


	Niveli parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi shpëlan linjën e furnizimit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik shpëlarjen e linjës së furnizimit;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurat për shpëlarjen e linjës së furnizimit sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë shpëlarjes së linjës së furnizimit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen mbushjen me ujë të linjës
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për mbushjen e linjës me ujë;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të përcaktojë punimet e nevojshme;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës;
· të zbatojë procedurën për mbushjen e linjës me ujë sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë mbushjes së linjës me ujë. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi regjistron rezultatet e testimit
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për regjistrimin e rezultateve;
· të përcaktojë saktë rubrikat që plotësohen;
· të përzgjedhë mjetet e duhura për të shkruar ;
· të përcaktojë drejt radhën e plotësimit të dokumentacionit;
· të regjistrojë saktë rezultatet e testimit;
· të shkruajë qartë dhe pastër;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë regjistrimit të rezultateve të testimit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen testime të linjave të furnizimit. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të testime të linjave.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për testime të linjave, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset për testime të linjave.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për testime të linjave të furnizimit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për testime të linjave të furnizimit. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer testimin e linjave. 
· Materiale pune si: rakorderi, saraçineska, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për testimin e linjave. 
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.





5. Moduli “Shtrimi i rrjetit të jashtëm të kanalizimit” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHTRIMI I RRJETIT TË JASHTËM TË KANALIZIMIT

	M-37-1877-23

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme për shtrimin e rrjetit të jashtëm të kanalizimit


	Kohëzgjatja e modulit

	
	84 orë mësimore


	Niveli parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin paraprak të kanaleve dhe gropave
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë projektin;
· të përcaktojë kontrollin e nevojshëm;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për kontrollin e kanaleve dhe gropave sipas projektit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së kontrollit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi shtron tubat PVC
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumetacionin teknik për shtrimin e tubave PVC;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën e shtrimit të tubave PVC sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë shtrimit të tubave PVC.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi shtron tubat e korruguar.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumetacionin teknik për shtrimin e tubave të korruguar;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën e shtrimit të tubave të korruguar sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë shtrimit të tubave të korruguar.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi shtron tubat prej betoni.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumetacionin teknik për shtrimin e tubave prej betoni;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën e shtrimit të tubave prej betoni sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë shtrimit të tubave prej betoni
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RN 5 
	Nxënësi shtron kesonet.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumetacionin teknik për shtrimin e kesoneve;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën e shtrimit të kesoneve sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë shtrimit të kesoneve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen punime për shtrimin e rrjetit të jashtëm të kanalizimit. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për shtrimin e rrjetit të jashtëm të kanalizimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për shtrimin e rrjetit të jashtëm të kanalizimit, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punimeve për shtrimin e rrjetit të jashtëm të kanalizimit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për shtrimin e rrjetit të jashtëm të kanalizimit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për shtrimin e rrjetit të jashtëm të kanalizimit. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për shtrimin e rrjetit të jashtëm të kanalizimit. 
· Materiale pune si: tuba dhe rakorderi PVC, tuba të korruguar, tuba prej betoni, kesone etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për shtrimin e rrjetit të jashtëm të kanalizimit. 
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.








6. Moduli “Riparime dhe mirëmbajtje në ujësjellës-kanalizime” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	RIPARIME DHE MIRËMBAJTJE NË UJËSJELLËS - KANALIZIME 

	M-37-1878-23

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme për mirëmbajtjeje dhe riparimi në instalimet e ujësjellës-kanalizimeve.

	Kohëzgjatja e modulit

	
	84 orë mësimore


	Niveli parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi kryen punime riparimi të tubave PE të ujësjellësit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të përcaktojë punimet e nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për riparim të tubave PE sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së riparimeve. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime riparimi të tubave prej çeliku të ujësjellësit
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik;
· të përcaktojë punimet e nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për riparim të tubave prej çeliku sipas dokumentacionit teknik;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së riparimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zëvendëson saraçineskat e dëmtuara të tubave të ujësjellësit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumetacionin teknik;
· të përcaktojë punimet e duhura;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën e zëvendësimit të saraçineskës sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë zëvendësimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi monton manometrin në tubacionin.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë skemën e tubacionit;
· të përcaktojë saktë pikën e lidhjes së manometrit në tubacion;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën e montimit të manometrit sipas dokumentacionit teknik;
· të regjistrojë rezultatet e leximit të manometrit;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit të manometrit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen punime riparimi dhe mirëmbajtjeje në UK. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore të riparimit dhe mirëmbajtjes në UK.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të riparimit dhe mirëmbajtjes në UK, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punimeve të riparimit dhe mirëmbajtjes në UK.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për riparimin dhe mirëmbajtjen në UK.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për punime riparimi dhe mirëmbajtjeje në UK.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për riparime dhe mirëmbajtje në UK. 
· Materiale pune si: tuba dhe rakorderi të ndryshme, manometra etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për punime riparimi dhe mirëmbajtjeje në UK. 
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.



























X.  Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të  
      detyruar

1. Moduli “Instalimi i linjave të hidrantëve të jashtëm” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I LINJAVE TË HIDRANTËVE TË JASHTËM

	M-37-1879-23

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të instalimit të linjave të hidrantëve të jashtëm


	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore


	Niveli parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi instalon daljen e hidrantit me tubat PE
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për instalimin e daljes së hidrantit me tubat PE;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të përcaktojë punimet e nevojshme;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për instalimin e daljes së hidrantit me tubat PE sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi instalon daljen e hidrantit me tubat prej çeliku
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për instalimin e daljes së hidrantit me tubat prej çeliku;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të përcaktojë punimet e nevojshme;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për instalimin e daljes së hidrantit me tubat prej  çeliku sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi instalon daljen e hidrantit me tubat e zinkuar
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për instalimin e daljes së hidrantit me tubat e zinkuar;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të përcaktojë punimet e nevojshme;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për instalimin e daljes së hidrantit me tubat e zinkuar sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.  
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi monton hidrantët e jashtëm.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë dokumentacionin teknik për montimin e hidrantëve të jashtëm;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurat për montimin e hidrantëve të jashtëm sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit të hidrantëve të jashtëm. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen instalime të linjave të hidrantëve të jashtëm. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin e linjave të hidrantëve të jashtëm.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për instalimin e linjave të hidrantëve të jashtëm, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punimeve për instalimin linjave të hidrantëve të jashtëm.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin e linjave të hidrantëve të jashtëm.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për instalimin e linjave të hidrantëve të jashtëm. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e linjave të hidrantëve të jashtëm. 
· Materiale pune si: tuba dhe rakorderi të përmasave të ndryshme, hidrantë, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin e tubacioneve të linjave të hidrantëve të jashtëm. 
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
























2. Moduli “Instalimi i linjave të transmetimit të ujësjellësit” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I LINJËS SË TRANSMETIMIT TË UJËSJELLËSIT

	M-37-1880-23

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të ndryshme të instalimit të linjave të transmetimit të ujësjellësit


	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore


	Niveli parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi instalon tubat e linjës së transmetimit me manikota mekanike
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumetacionin teknik për instalimin e tubacioneve të linjës së transmetimit me manikota mekanike;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën e instalimit të tubacioneve të linjës së transmetimit me manikota mekanike, sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të linjës së transmetimit me manikotë.
Instrumentet e vlerësimit:
Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi instalon kokë më  kokë tubat e linjës së transmetimit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për instalimin kokë më kokë të tubacioneve të linjës së transmetimit;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën për instalimin kokë më  kokë të tubacioneve të linjës së transmetimit sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit kokë më kokë të tubacionit të linjës së transmetimit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjedise të praktikës ose reale pune ku kryhen instalime të linjës së transmetimit të ujësjellësit. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për instalimin e linjës së transmetimit të ujësjellësit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për instalimin e linjës së transmetimit të ujësjellësit, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punimeve për instalimin linjës së transmetimit të ujësjellësit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për instalimin e linjës së transmetimit të ujësjellësit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për instalimin e linjës së transmetimit të ujësjellësit. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e linjës së transmetimit të ujësjellësit. 
· Materiale pune si: tuba dhe rakorderi të përmasave të ndryshme, manikota mekanike, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin e tubacioneve të linjës së transmetimit të ujësjellësit. 
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






3. Moduli “Ndërtimi i pikës së shkarkimit të jashtëm” 

Drejtimi:	Termohidraulikë
Profili:	Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime
Niveli:		III i KSHK
Klasa:		12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	NDËRTIMI I PIKËS SË SHKARKIMIT TË JASHTËM
	M-37-1881-23

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime për ndërtimin e pikës së shkarkimit të jashtëm

	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Termohidraulikë”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit 
	RN 1

	Nxënësi kryen kontrollin paraprak të kanaleve dhe gropave
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë projektin dhe skemën e instalimit;
· të përcaktojë kontrollin e nevojshëm;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës ;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme;
· të përcaktojë drejt hapat e punës
· të zbatojë procedurën për kontrollin e kanaleve dhe gropave sipas projektit;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së kontrollit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli..

	
	
	

	
	RN 2















RN 3
	Nxënësi kryen montimin e pusetës 
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skicën ose vizatimin e montimit të pusetës.  
· të përcaktojë punimet e nevojshme për montimin e pusetës
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës 
· të përcaktojë drejt hapat e punës 
· të zbatojë procedurën për montimin e pusetës sipas dokumentacionit teknik
· te tregoje kujdes per veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të montimit të pusetës.

Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

Nxënësi shtron tubat PVC
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë saktë dokumetacionin teknik për shtrimin e tubave PVC;
· të përcaktojë punimet e duhura sipas projektit;
· të hartojë listën materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës;
· të përcaktojë drejt radhën e punës;
· të zbatojë procedurën e shtrimit të tubave PVC sipas dokumentacionit teknik;
· të hartojë saktë faturën financiare për punimet e kryera;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë shtrimit të tubave PVC.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	RN 4
	Nxënësi kryen lidhjen e pusetës së oborrit me linjën e shkarkimit të jashtëm 
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizojë skicën ose vizatimin e lidhjes së linjës me pusetën e oborrit.  
· të përcaktojë punimet e nevojshme për lidhjen e linjës me pusetën e oborrit.  
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e punës 
· të përcaktojë drejt hapat e punës 
· të zbatojë procedurat e lidhjes së lidhjes së linjës me pusetën e oborrit sipas dokumentacionit teknik
· te tregoje kujdes per veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë proçesit të lidhjes së linjës me pusetën e oborrit.  
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul duhet të trajtohet në objekte ku kryhen punime për  ndërtimin e pikës së shkarkimit të jashtëm. 
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve kryesore për për  ndërtimin e pikës së shkarkimit të jashtëm.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e kontrolleve dhe shërbimeve për për  ndërtimin e pikës së shkarkimit të jashtëm, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset për  ndërtimin e pikës së shkarkimit të jashtëm.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës për për  ndërtimin e pikës së shkarkimit të jashtëm.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise reale pune për për  ndërtimin e pikës së shkarkimit të jashtëm; 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për për  ndërtimin e pikës së shkarkimit të jashtëm; 
· Materiale pune si: vegla dhe pajisje pune hidrauliku, vegla matëse-kontrolluese, tuba, puseta, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për për  ndërtimin e pikës së shkarkimit të jashtëm;
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
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