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I. Qëllimet e arsimit profesional në kualifikimin profesional “Ndërtim”,  niveli II i KSHK.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar si ndihmës, në profesione që lidhen drejtpërdrejt me fushën e ndërtimit. Zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gadishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale janë sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale i’u krijon nxënësve:  
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë; 
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës në fushën e ndërtimit që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

III. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në      
        kualifikimin profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK.

1.  Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional në kualifikimin profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK.

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në kualifikimin profesional “Ndërtim” niveli II i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
- kanë mbaruar arsimin e detyruar 9-vjeçar;
- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
- nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitetet reale të këtyre shkollave, atëherë MFE përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto shkolla. 


2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional 
   në kualifikimin profesional  “Ndërtim”, niveli II i KSHK.

Në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional  “Ndërtim” niveli II i KSHK, nxënësi do të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt, procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojnë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në   
   kualifikimin profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK.

Me përfundimin me sukses të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:
· Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së
·  mjedisit në ndërtim;
· Të ndihmojë në  përgatitjen e veglave të punës,  instrumentet dhe makineritë për kryerjen e detyrës;
· Të kryejë punime ndihmëse hekurkthimi për elemente konstruktivë b/a; 
· Të kryejë punime ndihmëse karpentierie për elemente konstruktivë b/a; 
· Të kryejë punime ndihmëse betonimi në elemente konstruktivë b/a; 
· Të kryejë punime ndihmëse në ndërtimin e murit me tulla;
· Të kryejë punime ndihmëse në suvatime;
· Të kryejë punime ndihmëse në nënshtresa dhe shtresa niveluese të dyshemesë;
· Të kryejë punime ndihmëse hidroizoluese të dyshemesë;
· Të kryejë punime ndihmëse akustike të dyshemesë;
· Të kryejë punime ndihmëse përgatitore për gips;
· Të kryejë punime ndihmëse gipsi në mure;
· Të kryejë punime ndihmëse patinimi;
· Të kryejë punime ndihmëse lyerje;
· Të ndihmojë në përgatitjen e sipërfaqeve para shtrimit dhe veshjes me pllaka;
· Të kryejë punime ndihmëse në shtrim e veshje me pllaka;
· Të ndihmojë në veshjen e e fasadave me sistemin kapot; 
· Të kryejë punime ndihmëse në veshjen e fasadave me sistem të ventiluar;
· Të ndihmojë në përgatitjen e elementeve të nënshtresës së çatisë;
· Të kryejë punime ndihmëse në ndërtimin konstruksionin mbajtës të çatisë;
· Të ndihmojë në realizimin e shtresave nën mbulesë dhe mbulesën e çatisë;
· Të kryejë punime ndihmëse në shtresat izoluese të tarracës;
· Të kryejë punime ndihmëse në piketimin e rrugës;
· Të kryejë punime ndihmëse në shtrimin e shtresave rrugore;
· Të kryejë punime ndihmëse në trotuarin e rrugës;  
· Të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.


4.   Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit   
       profesional në kualifikimin profesional  “Ndërtim”, niveli II i KSHK.

Përfundimi me sukses i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit gjysëm të kualifikuar (ndihmës) në këtë drejtim profesional.
Ky arsimim profesional i jep nxënësit mundёsi t'i drejtohet tregut të punës si ndihmёs nё ndёrmarrje tё ndryshme ndërtimi ose ndërmarrje të tjera që kryejnë veprimtari në fushën e ndërtimit. Nxënësi mund të punësohet edhe në pika të shërbimeve teknike në ndërmarrjet e ndërtimit. 
Përsa i përket arsimimit të mëtejshëm, nxënësi ka mundësi të vazhdojë studimet në nivelin III të KSHK, në një prej kualifikimeve profesionale “Ndërtim”. Me vijimin e mëtejshëm të arsimit profesional edhe në nivelin IV të KSHK, nxënësi fiton ”Maturën shtetërore profesionale” me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes.


IV. Plani mësimor për arsimin profesional në kualifikimin profesional   
“Ndërtim”, niveli II i KSHK 

	Plani mësimor për kualifikimin profesional “Ndërtim” Niveli II i KSHK 
	Njësitë e të nxënit


	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/vjetore
	

	
	
	
	 Klasa 
    10
	Klasa
  11
	Kodet

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                                                  (Gjithsej)
	21/21
	6/7
	

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1
	1
	

	2
	
	Letёrsi
	1
	1
	

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	3
	1
	

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)
	(1)
	

	5
	
	Matematikë
	3
	1
	

	6
	
	Fizikë
	2
	-
	

	7
	
	Kimi
	2
	-
	

	8
	
	Biologji
	1
	-
	

	9
	
	Shkencat sociale
	2
	-
	

	10
	
	Histori
	1
	1
	

	11
	
	Gjeografi
	1
	-
	

	12
	
	Teknologji informacioni e komunikimi
	2
	-
	

	13
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet  
	2
	1
	

	B.
	
	Lëndët profesionale                                    (Gjithsej)                            
	6
	11
	

	1
	L-01-785-26
	Bazat e vizatim teknik
	1
	2
	NjN-02-II-0225-25

	2
	L-02-786-26
	Materialet bazë në ndërtim
	2
	-
	NjN-02-II-0226-25

	3
	L-38-787-26
	Organizimi i punës, komunikimi dhe karriera në ndërtim
	1
	-
	NjN-02-II-0227-25

	4
	L-02-788-26
	Konstruksione ndërtimi, hekurkthim, karpentieri dhe betonim
	
	2
	NjN-02-II-0228-25

	5
	L-02-789-26

	Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime
	1
	1
	NjN-02-II-0229-25

	6
	L-02-790-26
	Teknika e punimeve në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese                                                           
	-
	1
	NjN-02-II-0230-25

	7
	L-02-791-26
	Teknika e punimeve të gipsit, patinimit dhe lyerjes   
	-
	1
	NjN-02-II-0231-25

	8
	L-02-792-26
	Teknika e punimeve në shtrim dhe veshje me pllaka
	-
	1
	NjN-02-II-0232-25

	9
	L-02-793-26
	Teknika e punimeve në veshje fasadash              
	-
	1
	NjN-02-II-0233-25

	10
	L-02-794-26
	Teknika e punimeve në ndërtim çatie dhe tarrace
	-
	1
	NjN-02-II-0234-25

	11
	L-02-795-26
	Teknika e punimeve në ndërtim rrugësh           
	-
	1
	NjN-02-II-0235-25

	12
	L-02-796-26
	Teknika e sigurisë në punë dhe mbrojtja e mjedisit në ndërtim
	1
	
	NjN-02-II-0236-25

	C.
	
	Module të detyruara të praktikës profesionale 
                                                                          (Gjithsej)
	2

	12

	

	1
	M-05-2394-26
	Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në ndërtim 
	   36
	-
	NjN-02-II-0236-25

	2
	M-05-2395-26
	Punime ndihmëse hekurkthimi, karpentierie dhe betonimi
	36
	-
	NjN-02-II-0228-25

	3
	M-05-2396-26
	Punime ndihmëse në muratim dhe suvatime 
	       -
	84
	NjN-02-II-0229-25

	4
	M-05-2397-26
	Punime ndihmëse në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese                                                           
	-
	84
	NjN-02-II-0230-25

	5
	M-05-2398-26
	Punime ndihmëse gipsi, patinimi dhe lyerje   
	-
	84
	NjN-02-II-0231-25

	6
	M-05-2399-26
	Punime ndihmëse në shtrim dhe veshje me pllaka
	-
	45
	NjN-02-II-0232-25

	7
	M-05-2400-26
	Punime ndihmëse në veshje fasadash              
	-
	45
	NjN-02-II-0233-25

	8
	M-05-2401-26
	Punime ndihmëse në ndërtim çatie dhe tarrace 
	-
	33
	NjN-02-II-0234-25

	9
	M-05-2402-26
	Punime ndihmëse në ndërtim rrugësh           
	-
	33
	NjN-02-II-0235-25

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                            (Gjithsej)
	1 (36)
	2 (34)
	

	1
	M-05-2403-26
	Punime ndihmëse në qemerët me tulla
	36
	-
	

	2
	M-05-2404-26
	Punime ndihmëse në muratim me prizma xhami e aftësi termoizoluese
	36
	-
	

	3
	M-05-2405-26
	Punime ndihmëse në ndërtim muri  me gurë 
	-
	34
	

	   4
	M-05-2406-26
	Punime ndihmëse në  ndërkate dhe shkallë prej betoni të armuar
	-
	34
	

	5
	M-05-2407-26
	Punime ndihmëse mirëmbajtje ndërtese 
	-
	34
	

	6
	M-17-2198-25
	Drejtues për një ditë
	-
	34
	

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1080/
1116)
	31/32
(105/
1088)
	



IV. Udhëzime për planin mësimor

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 10, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore)
Në klasën 11 viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 1 javë për provimin e praktikës profesionale + 1 javë për provimin e teorisë profesionale). 
Një javë mësimore ka 32 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MA).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.


V.  Udhëzime për procesin mësimor

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin tek ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të kualifikimin profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të kualifikimin profesional  “Ndërtim”.


VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës së njёmbёdhjetё, nxënësi i arsimuar në kualifikimin 
 profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 

a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e ndërtimit, dhe u jepet certifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, për çdo vit shkollor, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit II të KSHK.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional     
         në  kualifikimin profesional  “Ndërtim”, niveli II i KSHK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Certifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MEI, këto dëshmi përmbajnë:

a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:

- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo  
  vit shkollor;
- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit II të KSHK.


VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

1. Lënda “ Bazat e vizatimit teknik” (L-01-785-26). Kl. 10 – 36 orë; Kl. 11– 68 orë

 Synimet e lëndës “ Bazat e vizatimit teknik  ”, kl. 10  

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Bazat e vizatim teknik ”, klasa 10, nxënësit duhet:
· Të përshkruajnë rëndësinë dhe qëllimin e bazave të vizatim teknik;
· Të kryejnë vizatime të thjeshta me dorë të lirë;
· Të përdorin shkrimin teknik;
· Të përshkruajnë shkallët e vizatimit të paraqitjes së trupave në vizatimin teknik;
· Të përdorin  shkallët e vizatimit të paraqitjes së trupave sipas skicës së dhënë në vizatimin teknik;
· Të lexojnë vizatime dhe skica detajesh, me përmasa të ndryshme; 
· Të vizatojnë skica detajesh të ndryshme duke përdorur shkallët e vizatimit, sipas përmasave të dhëna; 
· Të lexojnë simbolet e hartave të thjeshta;
· Të vizatojnë simbolet e hartave të thjeshta që përdoren në vizatimet e ndërtimit, sipas skicës;
· Të përshkruajnë rrafshet e projektimit;
· Të përshkruajnë llojet e projeksioneve;
· Të vizatojnë projeksione ortogonale të thjeshta. 

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e vizatim teknik”, kl 10 -   36 orë

	Tema    1
	Rëndësia dhe qëllimi i bazave të vizatimit teknik                                            
	2 orë

	Tema    2
	Llojet e vijave                        
	2 orë

	Tema    3
	Vizatime të thjeshta me dorë të lirë                             
	2 orë

	Tema    4
	Shkrimi teknik, formatet standarde të vizatimit teknik                                                                                                                            
	4 orë

	Tema    5
	Shkallët e vizatimit teknik, vendosja e përmasave                      
	4 orë

	Tema    6
	Skica detajesh, me përmasa të ndryshme 
	2 orë

	Tema    7
	Vizatimi i skicave, detajesh të ndryshme duke përdorur shkallët e vizatimit
	5 orë

	Tema    8
	Simbolet në hartave të thjeshta
	2 orë

	Tema    9
	Vizatimi i simboleve të hartave të thjeshta që përdoren në vizatimet e ndërtimit,
	3 orë

	Tema  10
	Rafshet e projektimit dhe llojet e projeksioneve
	3 orë

	Tema  11
	Projeksione ortogonale të thjeshta
	   3 orë

	Tema  12
	Vizatoimi i projeksioneve ortogonale të thjeshta 
	   4 orë




 Synimet e lëndës “ Bazat e vizatimit teknik” (L-01-785-26) kl. 11-68 orë  

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Bazat e vizatimit teknik”, klasa 11, nxënësit duhet:

· Të përshkruajnë fazat e projektimit ortogonal të modeleve të ndërtimit;
· Të përshkruajnë fazat e projektimit aksonometrik të modeleve të ndërtimit;
· Të lexojnë shenjat dalluese për materialet e ndërtimit;
· Të lexojnë planin e përgjithshëm sipas shenjave dalluese;
· Të lexojnë vizatime të planimetrisë, pamjes, prerjes dhe detajet e tyre për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të lexojnë vizatime dhe skica detajesh të mureve për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të lexojnë vizatime dhe skica detajesh të shtresave dhe nënshtresa për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të lexojnë shenjat dalluese të paraqitjes së strukturave të ndërtimit;
· Të lexojnë vizatime dhe skica detajesh hekurkthimi, për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të lexojnë vizatime të ndryshme të shenjave të paisjeve hidrosanitare, elektroshtëpiake të paisjeve shtëpiake për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të lexojnë shenjat dalluese të sinjalistikës rrugore;
· Të vizatojnë shenjat dalluese për materialet e ndërtimit;
· Të vizatojnë shenjat dalluese për paisjet hidrosanitare, elektroshtëpiake, të paisjeve shtëpiake për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të vizatojnë skica, me përmasa të ndryshme sipas shkallës së vizatimit për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të vizatojnë planimetri, pamje, prerje dhe detajet e tyre për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të vizatojnë detaje të mureve, shtresave dhe nënshtresave për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të vizatojnë detaje hekurkthimi, për një ndërtesë të thjeshtë;
· Të vizatojnë shenjat dalluese të sinjalistikës rrugore.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Bazat e vizatimit teknik ”,  kl. 11- 68 orë:

	Tema 1
	Projeksionet ortogonale të modeleve të ndërtimit                                            
	6 orë

	Tema 2
	Projeksionet aksonometrike të modeleve të ndërtimit                               
	 6 orë

	Tema 3
	Prerjet dhe seksionet në elementë ndërtimi, vizatimi i tyre
	6 orë

	Tema 4
	Vizatimi i shenjave dalluese për materialet e ndërtimit 
	6 orë

	Tema 5
	Plani i përgjithshëm dhe vizatimi i shenjave dalluese
	6 orë

	Tema 6
	Shenjat dalluese për paisjet hidrosanitare dhe elektrike
	4 orë

	Tema 7
	Vizatimet e ndërtimit                                                                       
	4 orë

	Tema 8
	Vizatimi i planimetrisë së një ndërtese një kat të thjeshtë
	7 orë

	Tema 9
	Vizatimi i prerjeve të një ndërtese një kat të thjeshtë
	7 orë

	Tema 10
	Vizatimi i pamjeve të një ndërtese një kat të thjeshtë
	7 orë

	Tema 11
	Vizatimi i detajeve të mureve, shtresave dhe nënshtresave për një ndërtesë të thjeshtë
	5 orë

	Tema 12
	Vizatime dhe skica detajesh hekurkthimi, për një ndërtesë të thjeshtë                                
	        2 orë

	Tema 13
	Vizatimi i shenjave dalluese të sinjalistikës rrugore
	        2 orë




2. Lënda “Materialet bazë në ndërtim” (L-02-786-26) Kl. 10 – 72 orë 

 Synimet e lëndës “Materialet bazë në ndërtim”, kl. 10 .

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Materialet bazë në ndërtim” klasa 10, nxënësit duhet:
· Të rendisin vetitë kryesore të materialeve të ndërtimit dhe t'i dallojnë ato;
· Të listojnë materialet e ndërtimit sipas fushës së përdorimit të tyre;
· Të dallojnë materialet që përdoren për punimet në ndërtim;
· Të përshkruajnë materialet lidhëse joorganike dhe organike që përdoren në ndërtim;
· Të përzgjedhin materialet lidhëse joorganike dhe organike që përdoren në ndërtim, sipas llojit;
· Të listojnë materialet izoluese;
· Të rendisin materialet metalike dhe të kombinuara që përdoren në ndërtim;
· Të  përshkruajnë materialet drunore, plastike dhe xhami që përdoren në ndërtim;
· Të përshkruajnë materialet prej guri natyror që përdorën në ndërtim; 
· Të përshkruajnë materialet qeramike; 
· Të shpjegojnë llojet dhe markat e betoneve dhe llaçeve;
· Të përshkruajnë llojet e përbërësve të betonit e llaçeve dhe përdorimet e tyre;
· Të përzgjedhin materialet përbërëse të betonit sipas markës së dhënë;
· Të përzgjedhin materialet përbërëse të llaçeve sipas raportit të dhënë;
· Të përshkruajnë llojet e përbërësve për përgatitjen e bojrave;
· Të dallojnë materialet e patinimit, bojatisjes, pigmentet, tretësit dhe lëndët lidhëse, sipas përdorimit;
· Të listojnë materialet për ndërtimin e mureve;
· Të listojnë pllakat të përdorura për shtrim dhe veshje;
· Të përzgjedhin pllakat të përdorura për shtrim dhe veshje;
· Të listojnë materialet për punimet e gipsit;
· Të përzgjedhin materialet për punimet e gipsit sipas përdorimit;
· Të listojnë materialet që përdoren për punimet e konstruksionit mbajtës së një objekti ndërtimi;
· Të përzgjedhin materialet që përdoren për punimet e konstruksionit mbajtës së një objekti të thjeshtë ndërtimi, sipas përdorimit.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Materialet bazë në ndërtim”, kl. 10 – 72 orë 

	Tema 1
	Vetitë kryesore të materialeve të ndërtimit
	6 orë

	Tema 2
	Materialet e ndërtimit sipas fushës së përdorimit të tyre
	5 orë

	Tema 3
	Materialet prej guri natyror, përdorimi i tyre në ndërtim
	5 orë

	Tema 4
	Materialet metalike dhe të kombinuara që përdoren në ndërtim
	4 orë

	Tema 5
	Materialet prej druri, plastike dhe prej xhami përdorimi i tyre në ndërtim                                                                                                    
	3 orë

	Tema 6
	Materialet prej qeramike, përdorimi i tyre në ndërtim                                     
	8 orë

	Tema 7
	Materialet lidhëse organike dhe joorganike, përdorimi i tyre në ndërtim
	5 orë

	Tema 8
	Materialet izoluese, përdorimi i tyre në ndërtim                                                                   
	5 orë

	Tema 9
	Betonet, llojet e betoneve përdorimi i tyre në ndërtim
	7 orë

	Tema 10
	Llaçet e ndërtimit, llojet e tyre dhe përdorimi i tyre në ndërtim
	7 orë

	Tema 11
	Pllaka për shtrim dyshemeje dhe veshje muresh;
	   6 orë

	Tema 12
	Materialet për punimet e gipsit, patinimit dhe bojatisjes
	6 orë

	Tema 13
	Materialet për punimet e konstruksionit mbajtës
	   5 orë




3. Lënda  “Organizimi i punës, komunikimi dhe karriera në ndërtim” (L-38-787-26)             
                                                    Kl. 10 - 36 orë

· Synimet e lëndës “Organizimi i punës, komunikimi dhe karriera në ndërtim”, kl. 10 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Organizimi i punës, komunikimi dhe karriera në ndërtim”, klasa 10 nxënësit duhet:
· Të përshkruajnë mënyrën e organizimit dhe funksionimit të një kantieri ndërtimi;
· Të përshkruajnë organizimin e vendit të punës në mënyrë ergonomike;
· Të rendisin radhën e punës për detyrën e dhënë;
· Të listojnë veglat dhe materialet e punës sipas përdorimit të tyre;
· Të përshkruajnë rëndësinë e përzgjedhjes së veglave dhe materialeve të punës;
· Të përshkruajnë rëndësinë e kontrollit para përdorimit të mjeteve të punës;
· Të përshkruajnë mënyrën e transportimit të materialeve të ndërtimit sipas grafikut të punimeve;
· Të përshkruajnë rëndësinë e bashkëpunimit në grup me kolegë/specialistë të tjerë;
· Të përshkruajnë mënyrat e mirëmbajtjes, pastrimit, sistemimit të veglave dhe vendit të punës;
· Të shpjegojnë rëndësinë e raportimit tek eprori;
· Të shpjegojnë rregullat e komunikimit verbal dhe jo verbal me kolegët dhe eprorët;
· Të shpjegojnë rëndësinëe përdorimit të terminologjisë profesionale;
· Të shpjegojnë rëndësinë e komunikimit në përputhje me parimet e barazisë gjinore, racore, kombëtare, kulturore, fetare dhe të tjera;
· Të identifikojnë nevojat për trajnim, metodat e zhvillimit profesional duke ndjekur trajnimet për teknologji të reja.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Organizimi i punës, komunikimi dhe karriera në ndërtim”, (L-38-787-26)  kl. 10 – 36 orë 
    
	Tema 1
	Organizimi i vendit të punës në mënyrë ergonomike
	4 orë

	Tema 2
	Mënyra e transportimit të materialeve të ndërtimit sipas grafikut të punimeve
	6 orë

	Tema 3
	Bashkëpunimi në grup me kolegë/specialistë
	4 orë

	Tema 4
	Mirëmbajtja, pastrimit, sistemimit i veglave dhe vendit të punës
	6 orë

	Tema 5
	Rëndësia e raportimit tek eprori
	4 orë

	Tema 6
	Komunikimit verbal dhe jo verbal me kolegët dhe eprorët
	4 orë

	Tema 7
	Rëndësia e përdorimit të terminologjisë profesionale
	4 orë

	Tema 8
	Metodat e zhvillimit profesional për teknologjit e reja
	4 orë



 
4. Lënda “ Konstruksione ndërtimi, hekurkthim, karpentieri dhe betonim”(L-02-788-26) Kl. 11 -  68 orë
 
· Synimet e lëndës “ Konstruksione ndërtimi, hekurkthim, karpentieri dhe betonim ”,  kl. 11 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Konstruksione ndërtimi, hekurkthim, karpentieri dhe betonim”, klasa 11, nxënësit duhet:
· Të listojnë elementet konstruktiv beton-arme (pllakë/trarë të kryqëzuar/plinta, shtylla, mure, pllakat e trarëve të ndërkatit dhe shkallëve) në objektin ndërtimor;
· Të dallojnë llojet e konstruksioneve beton-arme; 
· Të përshkruajnë grupimet e ngarkesave që veprojnë në konstruksione;
· Të përshkruajnë koeficientët e mbingarkimit;
· Të përshkruajnë rezistencat e betonit dhe armaturës së hekurit;
· Të përshkruajnë llojet e armaturës së hekurit dhe mënyrat e përpunimit të tij; 
· Të dallojnë llojet e armaturës së hekurit;
· Të përshkrujnë mënyrat e pastrimit të armaturës së hekurit;
· Të përshkruajnë hapat në armimin e shtyllave betonarme dhe trarëve prej betoni të armuar;
· Të klasifikojnë llojet e ndërkatetve betonarme;
· Të përshkruajnë hapat në armimin të ndërkateve të llojeve të ndryshme; 
· Të përshkruajnë hapat në armimin e shkallëve; 
· Të përshkruajnë pozicionet e vendosjes së armaturës së hekurit në konstruksione prej beton- arme në (pllakë/trarë të kryqëzuar/plinta, shtylla, mure, pllakat e trarëve të ndërkatit dhe shkallëve) në objektin ndërtimor;
· Të listojnë llojet e kallëpeve për çdo element;
· Të përshkruajnë mënyrën e përgatitjes së kallëpeve dhe përforcimit të tyre;
· Të përshkruajnë trajtimin e sipërfaqes së kallëpit;
· Të dallojnë pozicionet e vendosjes së armaturës së hekurit në konstruksione prej betoni të armuar;
· Të shpjegojnë rëndësinë e hedhjes dhe ngjeshjes së betonit;
· Të përshkruajnë hapat për trajtimin pas betonimit të strukturave prej betoni të armuar;
· Të përshkruajnë hapat dhe radhën e heqjes së kallëpeve, pastrimin dhe sistemimin e tyre;
· Të lexojnë elementet konstruktiv beton-arme (pllakë/trarë të kryqëzuar/plinta, shtylla, mure, pllakat e trarëve të ndërkatit dhe shkallëve) në objektin ndërtimor;
· Të lexojnë tabelën e hekurave;
· Të vizatojnë elementet konstruktiv beton-arme (pllakë/trarë të kryqëzuar/plinta, shtylla, mure, pllakat e trarëve të ndërkatit dhe shkallëve) në objektin ndërtimor.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Konstruksione ndërtimi, hekurkthimi, karpentieri dhe betonim” kl 11- 68 orë:

	Tema 1
	Njohuri për elementet  konstruktive                                                            
	4 orë

	Tema 2
	Llojet e elementeve  konstruktive
	4 orë

	Tema 3
	Njohuri për grupimet e ngarkesave dhe koeficientët e mbingarkesës që veprojnë në konstruksionet e ndertimit 
	5 orë

	Tema 4
	Njohuri për armaturën e hekurit, betonit dhe rezistenca e tyre                                                  
	5 orë

	Tema 5
	Armatura e hekurit dhe përpunimi i saj
	5 orë

	Tema 6
	Njohuri për mënyrën e përgatitjes së kallëpeve për elementet konstruktive
	5 orë

	Tema 7
	Njohuri për hedhjen dhe ngjeshjen e betonit për elementet konstruktive
	5 orë

	Tema 8
	Njohuri për bazat e konstruimit të elementeve prej betoni të armuar
	5 orë

	Tema 9
	Konstruimi i elementeve beton-arme si pllakë/trarë të kryqëzuar/plinta në objektin ndërtimor 
	10 orë

	Tema 10
	Konstruimi i elementeve beton-arme si, shtylla, mure në objektin ndërtimor
	10 orë

	Tema 11
	Konstruimi i elementeve beton-arme si pllaka, trarë ndërkati dhe shkallë në objektin ndërtimor
	10 orë





5. Lënda “ Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime ”  (L-02-789-26)
    Kl. 10 – 36 orë dhe Kl.11 – 34 orë

 Synimet e lëndës “ Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime ”, kl. 10 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime ”, klasa 10 nxënësit duhet:

· Të përshkruajnë llojet e ndërtesave sipas funksionit të tyre;
· Të emërtojnë elementet kryesore të ndërtesës;
· Të klasifikojnë themelet sipas konstruksionit mbajtës të ndërtesës;
· Të klasifikojnë themelet sipas konfiguracionit dhe materialit të përdorur;
· Të përshkruajnë skelat që përdoren në ndëtimin e mureve;
· Të përshkruajnë teknologjinë e përpunimit të llaçit për murim;
· Të përshkruajnë hapat në ndërtimin e themelit dhe xokolit prej guri natyror;
· Të përshkruajnë hapat në ndërtimin e brezit, qemerit, shtyllave prej guri natyror 
· Të klasifikojnë muret sipas ngarkesës, pozicionit dhe materialit të përdorur;
· Të përshkruajnë hapat për ndërtimin e mureve prej betoni dhe betonarmeje;
· Të përshkruajnë hapat për ndërtimin e mureve masive me tulla të llojeve të ndryshme;
· Të përshkruajnë hapat në ndërtimin e mureve mbushëse e të përzier.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknika e punimeve në muratim dhe  
suvatime ”    kl. 10 - 36 orë 

	Tema 1
	Njohuri për ndërtesat dhe elementet e tyre
	2 orë

	Tema 2
	Themelet e ndërtesës, llojet dhe materialet e përdorura
	4 orë

	Tema 3
	Ndërtimi i themeleve, xokolave, brezave, qemerëve dhe shtyllave prej guri natyror
	6 orë

	Tema 4
	Klasifikimi i mureve sipas pozicionit dhe materialit të përdorur
	2 orë

	Tema 5
	Teknika e përpunimit të llaçit për muratim
	2 orë

	Tema 6
	Teknika e ndërtimit të qemerit me tulla
	4 orë

	Tema 7
	Teknika e ndërtimit të mureve prej betoni dhe betonarmeje
	6 orë

	Tema 8
	Teknika e ndërtimit të mureve masive me tulla të llojeve të ndryshme
	6 orë

	Tema 9
	Teknika e ndërtimit të mureve mbushëse e të përziera
	4 orë


  
 Synimet e lëndës “ Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime ”, kl. 11 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime ”, klasa 11 nxënësit duhet:
· Të përshkruajnë hapat për përgatitjen e sipërfaqeve për suvatim;
· Të përshkruajnë teknologjinë e përpunimit të llaçit për suvatim;
· Të përshkruajnë llojet e shtresave të suvatimit;
· Të përshkruajnë hapat e  punimeve të suvatimit të mureve të brendshme ;
· Të përshkruajnë hapat e  punimeve të suvatimit të mureve të jashtme;
· Të përshkruajnë teknologjinë e suvatimit të tavaneve;
· Të përshkruajnë hapat e  punimeve të suvatimit të mureve të jashtme;
· Të përshkruajnë proçesin e punës në suvatimin me pompë;
· Të përshkruajnë skelat që përdoren në suvatimet e mureve dhe tavaneve.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime ”, kl. 11 - 34 orë 

	Tema 1
	Njohuri të përgjithshme për suvatimet 
	2 orë

	Tema 2
	Teknika e përpunimit të suvasë
	6 orë

	Tema 3
	Teknika e suvatimit të tavaneve
	6 orë

	Tema 4
	Teknika e suvatimit të mureve të brendshme 
	6 orë

	Tema 5
	Teknika e suvatimit të mureve të jashtme 
	6 orë

	Tema 6
	Teknika e suvatimit me pompë
	6 orë

	Tema 7
	Skelat e suvatimit
	2 orë



                            
6. Lënda “ Teknika e punimeve në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese” (L-02-790-26) Kl. 11 – 34 orë

 Synimet e lëndës “ Teknika e punimeve në nënshtresa, shtresa niveluese ”
                                             kl. 11 -34 orë

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Teknika e punimeve në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese”, klasa 11 nxënësit duhet:

· Të përshkruajnë llojet e nënshtresave që përdoren në ndërtesa sipas funksionit të tyre;
· Të përshkruajnë rëndësinë dhe mënyrat e ngjeshjes së tokës për punimeve në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese;
· Të përshkruajnë mënyrat e shpërndarjes me vegla dore të inerteve të nënshtresave;
· Të përshkruajnë rëndësinë e ngjeshjes së nënshtresave me vegla dore;
· Të përshkruajnë mënyrat e shpërndarjes së betonit në sipërfaqe;
· Të përshkruajnë rëndësinë e nivelimit të sipërfaqes;
· Të shpjegojnë mënyrat e përgatitjes së sipërfaqeve që do të izolohen;
· Të përshkruajnë radhën e punës së proçesit të hidroizolimit, termoizolimit, izolimit akustik;
· Të shpjegojnë rëndësinë e paratrajtimit të sipërfaqeve;

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknika e punimeve në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese”    kl 11- 34 orë:


	Tema 1
	Nënshtresat niveluese në ndërtesa dhe llojet sipas funksionit të tyre
	4 orë

	Tema 2
	Ngjeshja e tokës për punime në nënshtresa
	4 orë

	Tema 3
	Nënshtresat e inerteve dhe teknika e ngjeshjes së tyre
	6 orë

	Tema 4
	Nënshtresat e betonit dhe teknika e ngjeshjes së tyre
	6 orë

	Tema 5
	Nënshtresat izoluese, llojet e tyre
	6 orë

	Tema 6
	Teknika e nivelimit të nënshtresave të dyshemesë
	8 orë




7. Lënda “ Teknika e punimeve të gipsit, patinimit dhe lyerjes" (L-02-791-26).  Kl. 11 - 34 orë

 Synimet e lëndës “ Teknika e punimeve të gipsit, patinimit dhe lyerjes ” kl. 11 - 34 orë

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Teknika e punimeve të gipsit, patinimit dhe lyerjes”, klasa 11 nxënësit duhet:
· Të përshkruajnë radhën e punimeve me materiale gipsi, patinimeve dhe lyerjeve;
· Të përshkruajnë llojet e profileve të strukturës metalike dhe pllakave të gipseve;
· Të përshkruajnë radhën e vendosjes së profileve të strukturës metalike;
· Të përshkruajnë hapat e prerjes së pllakave të gipsit;
· Të përshkruajnë hapat e mbërthimit të pllakave të gipsit;
· Të përshkruajnë rëndësinë e vendosjes së rrjetave në pikat e bashkimit të pllakave të gipsit;
· Të përshkruajnë përgatitjen e stukos për patinim;
· Të përshkruajnë hapat e lyerjes me astar të gatshëm të sipërfaqes;
· Të përshkruajnë mënyrat e zmerilimit të sipërfaqes së patinuar;
· Të përshkruajnë mënyrat e patinimit të sipërfaqeve;
· Të shpjegojnë mënyrën e përgatitjes së bojërave;
· Të përshkruajnë rëndësinë e vendosjes së materialeve mbrojtëse në sipërfaqet që nuk do të lyhen;
· Të përshkruajnë mënyrat e bojatisjes së sipërfaqeve.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknika e punimeve të gipsit, patinimit dhe lyerjes ” kl 11- 34 orë:

	Tema 1
	Njohuri për punime me materiale gipsi
	2 orë

	Tema 2
	Teknika e strukturës metalike 
	6 orë

	Tema 3
	Teknika e strukturës së pllakave të gipsit
	6 orë

	Tema 4
	Llojet e patinimit
	4 orë

	Tema 4
	Teknika e punimeve të patinimit
	6 orë

	Tema 6
	Llojet e bojrave
	4 orë

	Tema 7
	Teknika e punimeve të lyerjes
	6 orë




8. Lënda “ Teknika e punimeve në shtrim dhe veshje me pllaka ” (L-02-792-26).  Kl. 11 – 34 orë

 Synimet e lëndës “ Teknika e punimeve në shtrim dhe veshje me pllaka ”
 kl. 11 -34 orë

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Teknika e punimeve në shtrim dhe veshje me pllaka ”, klasa 11 nxënësit duhet:

· Të përshkruajnë rëndësinë e përgatitjes së sipërfaqeve para shtrimit dhe veshjes me pllaka;
· Të përshkruajnë rëndësinë e nivelimit të sipërfaqes;
· Të listojnë llojit të pllakave sipas materialit dhe përmasave;
· Të listojnë llojit të e veshjes së mureve me pllaka të ndryshme;
· Të përshkruajnë mënyrën e përgatitjes së sipërfaqes së dyshemesë dhe mureve;
· Të përshkruajnë mënyrën e përgatitjes së materialeve ngjitëse; 
· Të përshkruajnë hapat e punës në proçesin e shtrimit dhe veshjes me pllaka;
· Të përshkruajnë mënyrat e heqjes së kryqeve dhe pastrimit të fugave për hedhjen e bojakut;
· Të përshkruajnë rëndësinë e përgatitjes, përhapjes dhe pastrimin nga bojaku i tepërt në sipërfaqen e shtruar/veshur me pllaka.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknika e punimeve në shtrim dhe veshje me pllaka ”        kl 11- 34 orë:

	Tema 1
	Njohuri për dyshemetë
	2 orë

	Tema 2
	Llojet e dyshemeve nënshtresat dhe izolimi i dyshemesë
	4 orë

	Tema 3
	Nivelimi i dyshemesë
	6 orë

	Tema 4
	Shtresat izoluese të dyshemesë
	4 orë

	Tema 5
	Teknika e shtrimit të dyshemesë me pllaka
	8 orë

	Tema 6
	Llojet e veshjes së mureve me pllaka të llojeve të ndryshme
	2 orë

	Tema 7
	Teknika e veshjes së mureve me pllaka të llojeve të ndryshme
	8 orë




9. Lënda “ Teknika e punimeve në veshje fasadash” (L-02-793-26).  Kl. 11 – 34 orë

 Synimet e lëndës “ Teknika e punimeve në veshje fasadash ”, kl. 11 -34 orë

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Teknika e punimeve në veshje fasadash ”, klasa 11 nxënësit duhet:

· Të listojnë llojet e veshjes së fasadës sipas përdorimit të tyre;
· Të përshkruajnë mënyrën e përgatitjes së sipërfaqes së fasadës;
· Të përshkruajnë radhën e punës për veshje fasadash;
· Të përshkruajnë mënyrën e piketimit të elementeve në fasada;
· Të përshkruajnë materialet (panelet izoluese, membranën kundra erës dhe korniza mbajtëse të profilave metalik) për veshjen e fasadave me sisteme të ndryshme;
· Të përshkruajnë rëndësine e trajtimit të materialeve të veshjes që mbeten të papërdorura.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknika e punimeve në veshje fasadash”
                                                                                                                  kl 11- 34 orë:

	Tema 1
	Fasadat e ndërtesave  dhe llojet e tyre sipas përdorimit 
	4 orë

	Tema 2
	Teknikat e përgatitjes së sipërfaqes së fasadave të ndryshme
	6 orë

	Tema 3
	Teknikat e punës për veshje fasadash
	6 orë

	Tema 4
	Panelet izoluese të fasadave dhe teknikat e vendosjes
	6 orë

	Tema 5
	Membranat kundra erës dhe teknikat e vendosjes
	6 orë

	Tema 6
	Kornizat mbajtëse të profileve metalike dhe teknikat e vendosjes
	   6 orë




10. Lënda “ Teknika e punimeve në ndërtim çatie dhe tarrace ” (L-02-794-26)                      
 Kl. 11 – 34 orë

· Synimet e lëndës “ Teknika e punimeve në ndërtim çatie dhe tarrace ”, 
                                                         kl. 11 -34 orë

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Teknika e punimeve në ndërtim çatie dhe tarrace ”, klasa 11 nxënësit duhet:

· Të listojnë llojet e çative, elementeve të saj dhe llojet e mbulesave; 
· Të përshkruajnë mënyrën e përpunimit të elementeve të strukturës së çatisë;
· Të shpjegojnë mënyrat e lyerjes së elementëve të strukturës së çatisë;
· Të klasifikojnë llojet e aksesorëve të mbërthimit në nyjet e elementeve të strukturës së çatisë;
· Të listojnë llojet taracave dhe elementeve të saj;
· Të shpjegojnë mënyrat e përgatitjes së sipërfaqes së tarracës;
· Të pershkruajnë mënyrat e paratrajtimit të taracës;
· Të rendisin radhën e punës për shtrimin e materialit për izolim të taracës;
· Të listojnë llojet e ulluqeve;
· Të përshkruajnë mënyrat e vendosjes së ulluqeve;

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknika e punimeve në ndërtim çatie dhe tarrace ”   kl 11- 34 orë:

	Tema 1
	Çatitë, llojet e tyre, elementet dhe llojet e mbulimit
	4 orë

	Tema 2
	Llojet e aksesorëve, mbërthimi i nyjeve në elementeve të strukturës së çatisë
	4 orë

	Tema 3
	Teknikat e ndërtimit të çatisë
	6 orë

	Tema 4
	Largimi i reshjeve atmosferike nga çatia
	2 orë

	Tema 5
	Llojet e tarracave dhe elementeve të saj
	6 orë

	Tema 6
	Llojet e izolimit të tarracës
	4 orë

	Tema 7
	Teknikat e ndërtimit të tarracës
	6 orë

	Tema 8
	Largimi i reshjeve atmosferike nga tarraca sipas pjerësisë
	    2 orë




11. Lënda “ Teknika e punimeve në ndërtim rrugësh ” (  L-02-795-26 )  Kl. 11 – 34 orë

· Synimet e lëndës “Teknika e punimeve në ndërtim rrugësh ”, kl. 11 -34 orë

Në përfundim të trajtimit të lëndës “ Teknika e punimeve në ndërtim rrugësh ”, klasa 11 nxënësit duhet:

· Të listojnë llojet e rrugëve;
· Të listojnë llojet e sinjalistikës provizore;
· Të rendisin radhën e punës për shtrimin dhe ngjeshjen e shtresave të rrugës;
· Të listojnë llojet e sinjalistikave horizontale dhe vertikale në rrugë (vijëzimet tabelat, semaforët etj.);
· Të përshkruajnë llojet e elementëve të sigurisë rrugore;
· Të shpjegojnë mënyrat e lagies me ujë gjatë procesit të ngjeshjes me rul të shtresave të rrugës;
· Të shpjegojnë mënyrat e spërkatjes me emulsion bituminoz të sipërfaqes së rrugës;
· Të shpjegojnë mënyrat e shtrimit të shtresës së asfaltobetonit;
· Të listojnë llojet e bordurave dhe mënyrat e vendosjes së tyre;
· Të përshkruajnë mënyrat e riparimit të shtresave asfaltike të dëmtuara.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknika e punimeve në ndërtim rrugësh ”
                                                                                                               Kl. 11- 34 orë:

	Tema 1
	Rrugët dhe llojet e tyre
	4 orë

	Tema 2
	Sinjalistika provizore në rrugë
	2 orë

	Tema 3
	Teknika e punimeve të shtresave të rrugës
	6 orë

	Tema 4
	Teknika e punimeve të shtrimit të shtresës së asfaltobetonit 
	6 orë

	Tema 5
	Llojet e sinjalistikës horizontale dhe vertikale në rrugë
	4 orë

	Tema 6
	Llojet e elementëve të sigurisë rrugore
	4 orë

	Tema 7
	Teknika e vendosjes së bordurave në rrugë
	4 orë

	Tema 8
	Teknika e riparimit të shtresave asfaltike të dëmtuara.
	4 orë




12. Lënda  “ Teknika e sigurisë në punë dhe mbrojtja e mjedisit në ndërtim ” 
( L-02-796-26).    Kl. 10 - 36 orë

· Synimet e lëndës “Teknika e sigurisë në punë dhe mbrojtja e mjedisit në ndërtim ”
                                                          kl. 10 -36 orë

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknika e sigurisë në punë dhe mbrojtja e mjedisit në ndërtim“, klasa 11 nxënësit duhet:
· të shpjegojnë rëndësinë e zbatimit të rregullores për sigurinë në punë;
· të përshkruajnë pajisjet mbrojtëse individuale në punë;
· të lexonjë llojet e sinjalistikave në mjediset e punës;
· të tregojnë proçedurat e ndihmës së parë;   
· të përshkruajnë rregullat e punimeve në lartësi ;  
· të përshkruajnë proçedurat e evakuimit në rast emergjence.
· të përshkruajnë mënyrat e ruajtjes së mjedisit në  punime ndërtimi;
· të shpjegojnë rëndësinë e zbatimit të rregullores për ruajtjen e mjedisit në punime ndërtimi;
· të përshkruajnë rregullat e përdorimit të solucioneve me përmbajtje kimike ; 
· të tregojnë mënyrat e ndarjeve të mbeturinave sipas llojit;
· të tregojnë proçesin e përdorimit racional të materialeve;
· të përshkruajnë  karakteristikat e mjedisit të qëndrueshëm;

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “ Teknika e sigurisë në punë dhe mbrojtja e mjedisit në ndërtim”, kl. 10 – 36 orë 
       
	Tema 1
	Rregullat për sigurinë në punë për punimet e ndërtimit
	9 orë

	Tema 2
	Ndihma e parë dhe evakuimit në rast emergjence
	2 orë

	Tema 3
	Pajisjet mbrojtëse individuale në punë
	3 orë

	Tema 4
	Sinjalistika në mjediset e punës
	3 orë

	Tema 5
	Mbrojtja e mjedisit në punime ndërtimi
	6 orë

	Tema 6
	Rregullat për ruajtjen e mjedisit në punime ndërtimi
	3 orë

	Tema 7
	Ndarja e mbeturinave sipas llojit
	3 orë

	Tema 8
	Përdorimit racional i materialeve ndërtimore
	3 orë

	Tema 9
	Karakteristikat e mjedisit të qëndrueshëm
	4 orë





IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar

1.Moduli “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në ndërtim” 

Kualifikimi profesional: Ndërtim
Niveli:	     II i KSHK
Klasa:	     10

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi 
	SIGURIA NË PUNË DHE MBROJTJA E MJEDISIT  NË NDËRTIM

	M-05-2394-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul që aftëson nxënësit të zbatojnë rregullat e sigurisë në punë e ruajtjes së mjedisit në  punime ndërtimi. 


	Kohëzgjatja e modulit
	
	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi zbaton rregullat e sigurisë në punë. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë standartet dhe rregullat e sigurimit teknik në punë;
· të kontrollojë veglat dhe instrumentat e dorës përpara përdorimit;
· të përdor paisjet  mbrojtëse individuale PMI për çdo lloj proçesi pune;
· të zbatojë ruajtjen e distancave në disa proçese pune të rekomanduara;
· të përdor kutinë e ndihmës së shpejtë MNSZH;
· të raportojë në kohë për keqfunksionimin e mjeteve dhe paisjeve të sigurisë në punë;
· të zbatojë rregullat e punimeve në lartësi sipas rregullores së brendshme të kantierit;
· të zbatojë dhënjen e ndihmës së shpejtë në rast aksidenti;
· të zbatojë dhënjen e ndihmës së shpejtë në rast aksidenti;
· të zbatojë proçedurën e evakuimit në raste emergjente sipas planit;
· të zbatojë protokollet e duhura në rastin e gjëndjes së jashtëzakonshme sipas rregullores.

Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RN 2
	Nxënësi zbaton rregullat e mbrojtjes së mjedisit në  punime ndërtimi. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të rregullores për ruajtjen e mjedisit në punime ndërtimi;
· të zbatojë rregullat gjatë përdorimit të solucioneve me përmbajtje kimike duke i mbyllur hermetikisht dhe magazinuar;
· të zbatojë përpunimin dhe riciklimin e materialeve të ndërtimit sipas llojit;
· të zbatojë mirmbajtjen dhe pastrimin e veglave, instrumentave dhe makinerive mbas mbarimit të detyrës;
· të pastrojë vendin e punës, duke i ndarë mbetjet sipas llojit;
· të kryejë transportin e mbeturinave në vendin e duhur sipas udhëzimeve;
· të përdorë në mënyrë racionale energjinë dhe materialet sipas udhëzimeve;
· të kujdeset për higjenën personale gjatë kryerjes së detyrës;
· të  respekojë proçedurat për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime ndërtimi .
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete në  mjediset e punës të praktikave mësimore. Atyre duhet t`u jepen aftësi për zbatimin e sigurisë në punë dhe ruajtjen e mjedisit. 
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi tek verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si :
zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe ruajtjen e mjedisit në  punime ndërtimi.
-    Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
  kënaqshme e të gjithave kritereve të vlerësimit të specifikuara
     për çdo rezultat të të nxënit



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Pë Për realizimin si duhet të modulit është  e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura tabela sinjalistike, me broshura të rregullores së brendshme të kantierit, materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për sigurinë në punë dhe mbrojtjen e mjedisit. 
· Katalogë, rregullore, manuale,tabela sinjalistike, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




































2. Moduli “Punime ndihmëse hekurkthimi, karpenterie dhe betonimi” 

Kualifikimi profesional: Ndërtim
Niveli:     II i KSHK
Klasa:    10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE  HEKURKTHIMI, KARPENTERIE DHE BETONIMI

	M-05-2395-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime ndihmëse në hekurkthim, karpenteri, betonim dhe dizarmim.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
Për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit

	
	RN 1  
	Nxënësi kryen punime ndihmëse hekurkthimi në elemente konstruktivë b/a.
 Kriteret e  vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës për punime hekurkthimi;
· të ndihmojë në proçesin e montim/çmontimit të skelerisë në lartësi nën mbikqyrjen e specialistit;
· të kryejë pastrimin e armatures së hekurit sipas kushtit teknik;
· të ndihmojë në realizimin e matjeve dhe shënimeve të sakta në shufrat e hekurit; 
· të ndihmojë në realizimin e prerjes së hekurit, sipas përmasave të dhëna në skica nën mbikqyrjen e specialistit; 
· të ndihmojë në kthimin e shufrave të hekurit sipas skicës së dhënë nën mbikqyrjen e specialistit; 
· të ndihmojë në montimin  e shufrave të hekurit sipas pozicionit dhe largësive ndërmjet tyre në kallëp; 
· të ndihmojë në vendosjen e stafave sipas pozicionit dhe largësive ndërmjet tyre nën mbikqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në lidhjen  e shufrave të hekurit me stafat me tel bari nën mbikqyrjen e specialistit; 
· të kryejë mirmbajtjen, sistemimin e veglave dhe materialeve të punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2  
	Nxënësi kryen punime ndihmëse për formimin e kallëpeve për elemente konstruktive b/a
 Kriteret e  vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës për karpentieri;
· të ndihmojë në matjen dhe shënimin e kallëpeve sipas përmasave të dhëna; 
· të ndihmojë të presë  faqet e kallëpeve sipas përmasave të dhëna nën mbikqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në ndërtimin e kallëpeve për elemente konstruktive b/a nën mbikqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në përforcimin e  kallëpeve të formuara;
· të ndihmojë në kontrollin përfundimtar me mjete matëse e niveluese në ndërtimin e kallëpeve;
· të kryejë mirmbajtjen, sistemimin e veglave dhe materialeve të punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	  RN 3    
	 Nxënësi kryen punime ndihmëse betonimi dhe dizarmimi
 në elementet b/a.
 Kriteret e  vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës për betonime dhe dizarmime;
· të lagë me ujë kallëpet para betonimit;
· të ndihmojë në përgatitjen e betonit sipas markës së dhënë;
· të ndihmojë në hedhjen e betonit në kallëpet ku janë montuar shufrat e hekurit në elementet konstruktive beton arme sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në kontrollin e shtresën mbrojtëse gjatë betonimit;
· të  ndihmojë në ngjeshjen e betonit me vibrator në gjithë vëllimin e tij sipas udhëzimeve;
· të trajtojë strukturat betonarme me ujë duke zbatuar afatin e caktuar;
· të ndihmojë në çmontimin e përforcuesve të kallëpeve sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në dizarmimin e kallëpeve të elementeve b/a sipas udhëzimeve;
· të kryejë pastrimin dhe sistemimin e  kallëpeve sipas udhëzimeve;
· të kryejë mirmbajtjen, sistemimin e veglave dhe materialeve të punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime hekurkthimi, karpenterie dhe betonimi.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete në  mjediset e punës të praktikave mësimore. Atyre duhet t`u jepen detyra, të kryejnë punime ndihmëse në hekurkthim, karpenteri dhe betonim.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi tek verifikimi i shkallës së arritjes së njohurive teorike dhe shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si realizimi punimeve ndihmëse në hekurkthim, karpenteri dhe betonim.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjithave kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	PëPër realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për hekukthim,karpenteri dhe betonim.
· Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.











3. Moduli “Punime  ndihmëse në muratim dhe suvatime 

Kualifikimi profesional:: Ndërtim
Niveli:     II i KSHK
Klasa:     11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE NË MURATIM DHE SUVATIME

	M-05-2396-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit të kryejnë punime ndihmëse në  muratim dhe suvatimie


	Kohëzgjatja e modulit
	
	84 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
Për pranim
	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të kualifikimit profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit

	
	  RN 1    
	Nxënësi kryen punime ndihmëse në ndërtimin e mureve me tulla. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës për ndërtim muresh;
· të ndihmojë në kontrollin e bazës ku do të ndërtohet muri;
· të  përgatisë llaçin sipas raportit të dhënë;
· të ndihmojë në shtrimin e llaçit dhe vendosjen e tullave anësorë të rrjeshtit të parë të murit bashkë me spangon drejtuese nën mbikqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në thyerjen e tullave ½ ,3/4, nën mbikqyrjen e specialistit ; 
· të ndihmojë në ndërtimin e murit me tulla sipas skicës së dhënë duke kontrolluar lidhjen e fugaturave ndërmjet rrjeshtave;
· të ndihmojë në kontrollin e horizontalitetit dhe vertikalitetit të murit me instrumente;
· të ndihmojë në montimin e armaturës së hekurit të kollonetave dhe brezit antisizmik nën mbikqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në montimin dhe përforcimin e kallëpit për kollonetat dhe brezin antisizmik b/a të murit sipas përmasave në skicë; 
· të përgatisë betonin sipas recepturës së dhënë nën mbikqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në betonimin e kollonetave dhe  brezit antisizmik b/a  të murit nën mbikqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në çmontimin e kallëpeve sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	  RN 2     
	Nxënësi kryen punime ndihmëse për dorën e parë (spruco) të suvatimit. 
 Kriteret e  vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës për suvatime;
· të  ndihmojë në përgatijen e rrafsheve të mureve e tavaneve për suvatim  sipas udhëzimeve ;
· të përgatisë llaçin e çimentos(sprucon) sipas raportit të dhënë  dhe udhëzimeve;
· të kryejë  punime ndihmëse për dorën e parë(spruco) të suvatimit;
· të kryejë  punime ndihmëse për vendosjen e këndoreve të gatëshme sipas udhëzimeve;
· të kryejë  punime ndihmëse për fiksimin me llaç të takove sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	  RN 3    
	 Nxënësi kryen punime ndihmëse për dorën e dytë (mbushje) të suvatimit.
 Kriteret e  vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë llaçin e përzier sipas raportit të dhënë;
· të kryejë  punime ndihmëse për fiksimin me llaç të fashaturave të gatëshme midis takove duke kontrolluar me nivelë sipas udhëzimeve;
· të kryejë  punime ndihmëse për realizimin e dorës së dytë(mbushje) të suvatimit midis fashaturave; 
· të kryejë  punime ndihmëse për  heqjen me mastar të llaçit të tepërt midis fashaturave duke respektuar kohën e duhur;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



                                                                 
	  RN 4    
	 Nxënësi kryen punime ndihmëse për dorën e tretë (fino) të suvatimit
 Kriteret e  vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë finon e gatëshme me ujë sipas udhëzimeve; 
· të kryejë punime ndihmëse për realizimin e dorës së tretë(fino) të suvatimit;
· të spërkasë me ujë finon e hedhur në sipërfaqet e murit sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse për fërkimin me mjete dore(bërdaf) të finos së hedhur duke respektuar kohën e duhur;
· të ndihmojë në kontrollin e rrafshtësisë së sipërfaqes së suvatuar me instrumente niveluese;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime muratimi dhe suvatimi.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete në  mjediset e punës të praktikave mësimore. Atyre duhet t`u jepen detyra, të kryejnë punime ndihmëse muratimi dhe suvatimi.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi tek verifikimi i shkallës së arritjes së njohurive teorike dhe shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si :
kryerja e punime ndihmëse në muratim dhe suvatime.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjithave kritereve të vlerësimit të
specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Pë  Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për  muratim dhe suvatime.
· Katalogë, rregullore, manuale, pasqyra, raportet e përbërësve dhe llojet e llaçeve, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






































4. Moduli “Punime ndihmëse në  nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese”

Kualifikimi profesional: Ndërtim
Niveli:     II i KSHK                             
Klasa:     11

	
	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE NË NËNSHTRESA, SHTRESA NIVELUESE DHE IZOLUESE

	M-05-2397-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit të kryejnë punime ndihmëse në  nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese në dysheme


	Kohëzgjatja e modulit
	
	84 orë mësimore



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të kualifikimit profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1










































RN  2

























RN  3











	Nxënësi kryen punime ndihmëse në nënshtresa dhe  
shtresa niveluese të dyshemesë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës për nënshtresat;
· të kryejë pastrimin e sipërfaqes së tokës nga mbeturinat, barishtet etj. sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse piketimi sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse gërmimi të tokës deri në kuotën e caktuar sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse në ngjeshjen e tokës deri në konsolidimin e saj me vibrator dore (plate kompaktor); 
· të kryejë punime ndihmëse në  shtrimin e inerteve, çakull 15cm me fraksion16-30mm (dora parë) sipas kuotës së caktuar sipas udhëzimeve; 
· të kryejë punime ndihmëse në ngjeshjen me vegla dore (plate kompaktor) të shtresës së çakullit deri në konsolidimin e saj sipas udhëzimeve; 
· të kryejë punime ndihmëse në  shtrimin e inerteve, çakull 15cm me fraksion16-30mm (dora dytë) sipas udhëzimeve; 
· të kryejë punime ndihmëse në ngjeshjen me vegla dore (plate kompaktor) të shtresës së çakullit deri në konsolidimin e saj; 
· të kryejë punime ndihmëse në  shtrimin e rërës niveluese deri në kuotën e caktuar sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse në  përgatitjen e betonit të varfër sipas formulës së dhënë;
· të kryejë punime ndihmëse në shtrimin shtresës niveluese me beton me trashësi deri 10cm sipas udhëzimeve; 
· të kryejë me ndihmën e specialistit kontrollin e shtresës niveluese me instrumente;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

Nxënësi kryen  punime ndihmëse hidroizoluese të dyshemesë.
      Kriteret e vlerësimit:
    Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës për izolime;
· të pastrojë dyshemenë e niveluar nga papastërtitë dhe pluhurat sipas kushtit teknik dhe udhëzimeve;
· të ndihmojë në kontrollin e sipërfaqes përpara hidroizolimit nga defektet e mundshme sipas kushtit teknik dhe udhëzimeve; 
· të kryejë punime ndihmëse për izolimin kundër lagështisë me një shtresë membranë bituminoze me trashësi 0.2-0.3mm sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse për mbulimin e gjithë nyjeve dhe skajet me ngjitës të posaçëm sipas kushtit teknik dhe udhëzimeve ;
· të pastrojë sipërfaqen e dyshemesë sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
  Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



Nxënësi kryen  punime ndihmëse termike dhe akustike të dyshemesë.
  Kriteret e vlerësimit:
   Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës për izolime termike dhe akustike;
· të pastrojë dyshemenë e niveluar nga papastërtitë dhe pluhurat sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në kontrollin e sipërfaqes nga defektet e mundshme sipas kushtit teknik;
· të kryejë punime ndihmëse për izolim termik sipas udhëzimeve dhe kushtit teknik;
· të ndihmojë në ngjitjen e shiritit izolues rreth murit para  shtrimit të membranës akustike sipas udhëzimeve dhe kushtit teknik;
· të ndihmojë në përpunimin e membranës akustike elastike(5-10mm)  sipas përmasave në skicë;
· të ndihmojë në shtrimin e membranës akustike/lesh guri sipas udhëzimeve dhe kushtit teknik;
· të ndihmojë në shtrimin e polietilenit (0.2-0.3mm)sipas detajit të dhënë;
· të ndihmojë në shtrimin e betonit(5-6 cm) sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese në dysheme.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete në  mjediset e punës të praktikave mësimore. Atyre duhet t`u jepen detyra, të kryejnë punime ndihmëse në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi tek verifikimi i shkallës së arritjes së njohurive teorike dhe shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si : realizimi i punimeve ndihmëse në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjithave kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	                
	PëPër realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për punime në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese në dysheme.
· Katalogë, rregullore, manuale, pasqyra,udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


	
	
	


























5. Moduli “Punime ndihmëse gipsi, patinimi dhe lyerje  ”

Kualifikimi profesional:  Ndërtim
Niveli:      II i KSHK
Klasa:      11 

	
	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE GIPSI, PATINIMI DHE LYERJE

	M-05-2398-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit  të kryejnë punime ndihmëse gipsi, patinimi dhe lyerje.


	Kohëzgjatja e modulit
	
	 84 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	



	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10  të kualifikimit profesional “Ndërtim”, niveli II i KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit

	
	RN 1
	Kursanti kryen punime ndihmëse përgatitore për gips.
Kriteret e vlerësimit:
Kursanti duhet të jetë i aftë :
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve që nevojiten për punime gipsi;
· të ndihmojë në matjen dhe shënimin e vendit ku do punohet me gips sipas përmasave në skicë;
· të ndihmojë në prerjen e profileve metalike sipas përmasave të dhëna;
· të ndihmojë në matjen dhe shënimin me përmasat e sakta në sipërfaqen e pllakave të gipasit; 
· të ndihmojë në prerjen e pllakave të gipsit sipas shënimeve përkatëse;
· të zbatojë procedurat e lidhjes së profileve në vrima.
· të kujdeset për veglat dhe pajisjet e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


                             
	RN 2

	Nxënësi kryen punime ndihmëse gipsi në mure.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve që nevojiten për punime gipsi;
· të kryejë punime ndihmëse në montim e profileve metalike në mur sipas skicës; 
· të kryejë punime ndihmëse në fiksimin e elementët mbërthyese të strukturës metalike në fasadë; 
· të kryejë punime ndihmëse në fiksimin elementët horizontalë metalikë të kollonës sipas skicës; 
· të kryejë punime ndihmëse për vendosjen e kapseve bashkuese në pikat e kryqëzimit të profileve sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse për nivelimin e strukturës metalike mbajtëse sipas udhëzimeve; 
· të vendosë materialin izolues për muret ndarëse sipas skicës; 
· të kryejë punime ndihmëse për montimin e pllakave të gipsit sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse për hapjen e vrimave për instalimin e ndriçueseve ose instalimeve të tjera sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



                                                 
	RN 3





















	Nxënësi kryen punime ndihmëse patinimi.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve që nevojiten për punime patinimi;
· të kryejë punime ndihmëse në vendosjen e rrjetës me largësi midis pllakave të gipseve sipas udhëzimeve; 
· të përgatisë stukon e patinimit me ujë sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse në stukimin e fugave dhe vrimave të proçesuara me shpatull dore sipas udhëzimeve;
· të përgatisë materialin patinues me ujë sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse në proçesin shtrimit të materialit patinimit në sipërfaqet e gipsit me mallë dore nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të kryejë punime ndihmëse në procesin e patinimit në sipërfaqet e mureve me materiale suvaje dhe gipsi;
· të kryejë punime ndihmëse në procesin e zmerilimit të sipërfaqeve të patinuara me zmerilues elektrikë nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të pastrojë sipërfaqen e zmeriluar sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



                                               
	RN 4    
	Nxënësi kryen punime ndihmëse lyerje.


	
	  Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve që nevojiten për punime lyerje;
· të kryejë vendosjen materialit për mbrojtjen sipërfaqeve që nuk do të lyhen sipas udhëzimeve; 
· të ndihmojë në përgatitjen e bojës sipas llojit dhe katalogut;
· të lyejë sipërfaqen me hastar (praimer) sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në bojatisjen e tavanit sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në bojatisjen e fashaturave të dyer-dritareve dhe thyerjeve të këndeve sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në bojatisjen e sipërfaqeve me bojën bazë të bardhë;
· të ndihmojë në bojatisjen e sipërfaqeve me ngjyrat e tjera;
· të përgatisë antiruxhon me tretësin sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në bojatisjen e kangjellave metalike me antiruxho me mjete dore “pistoletë”;
· të heqë materialin mbrojtës duke treguar kujdes mbas tharjes;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.

	
	


    
	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime  gipsi, patinimi dhe lyerje.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete. Atyre duhet t’ u jepen detyra të kryejnë punime ndihmëse në punime gipsi, patinimi dhe lyerje
· Nxënësit duhet të nxiten që të diskutojnë në lidhje me detyrat që kryejnë dhe proceset e punës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes të njohurive teorike dhe shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si: kryerja e punimeve ndihmëse në gips, patinim dhe lyerje.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.

	

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
		Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për punime gipsi, patinimi dhe lyerje.
· Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
















































6. Moduli “Punime ndihmëse në shtrim e veshje me pllaka”
Kualifikimi profesional:  Ndërtim
Niveli:      II i KSHK
Klasa:      11 

	
	              PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE NË SHTRIM E VESHJE ME PLLAKA

	M-05-2399-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit të kryejnë punime ndihmëse në  përgatitjen e sipërfaqeve për shtrim e veshje me pllaka si dhe të ndihmojnë në shtrim e veshje me pllaka


	Kohëzgjatja e modulit

	
	45 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të kualifikimit profesional “Ndërtim”, niveli II I KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit

	
	RN 1
	Nxënësi ndihmon në përgatitjen e sipërfaqeve para shtrimit dhe veshjes me pllaka .
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e llojit të pllakave sipas përmasave të dhëna në skicë;
· të pastrojë sipërfaqen e dyshemesë dhe murit  nga papastërtitë sipas udhëzimeve;
· të  ndihmojë në kontrollin e rrafshtësisë dhe vertikalitetit të sipërfaqeve me mjete matëse e niveluese;
· të ndihmojë në krijimin ashpërsisë së sipërfaqeve që do të vishet me pllaka sipas udhëzimeve;
· të fusë pllakat në ujë para përdorimit;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


                                             
	
	
	RN 2
	Nxënësi  kryen punime ndihmëse në shtrim e veshje me pllaka.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve që nevojiten për punime shtrim e veshje me pllaka;
· të ndihmojë në përcaktimin e radhës së kryerjes së detyrës;
· të ndihmojë në realizimin e përpunimit të pllakave veshëse sipas përmasave në skicë;
· të ndihmojë në realizimin e shpimit,zmusimit dhe prerjen të pllakave nën mbikqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në fiksimin e mastar-nivelës sipas shënimit në sipërfaqen e murit;
· të përgatisë kollën me ujë sipas udhëzimeve në paketim;
· të ndihmojë në veshjen e murit sipas konfiguracionit në skicë duke vendosur dhe kryqet;
· të ndihmojë në vendosjen shiritin zbukurues sipas skicës;
· të heqë mastarin për vendosjen e pllakave plotësuese;
· të ndihmojë në vendosjen e pllakave referuese në dysheme sipas skicës;
· të ndihmojë në shtrimin e dyshemesë me pllaka në mjediset sanitare sipas konfiguracionit dhe skicës;
· të vendosë kryqet në fugaturat midis pllakave;
· të ndihmojë në kontrollin e përshtatjes së shtrimit të pllakave me piletën sipas detajit; 
· të ndihmojë në pastrimin e fugave dhe hedhjen e bojakut;
· të ndihmojë në prerjen e pllakave plotësuese sipas përmasave reale;
· të vendosë pllakat në vendet bosh sipas skicës në veshje dhe shtrim;
· të ndihmojë në pastrimin e fugave dhe hedhjen e bojakut të gatshëm midis tyre;
· të pastrojë nga bojaku tepërt sipërfaqen e veshur dhe shtruar me pllaka;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për    
zbatimin e    modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime shtrimi dhe veshje me pllaka.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete në  mjediset e punës të praktikave. Atyre duhet t`u jepen detyra të ndihmojnë të përgatisin sipërfaqet para shtrimit dhe veshjes me pllaka dhe të kryejnë punime ndihmëse në shtrim e veshje me pllaka.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi
      shkallës së arritjes së njohurive teorike dhe shprehive praktike që
      parashikohen në këtë modul si : kryerja e punimeve ndihmëse në
      përgatitjen e sipërfaqeve para shtrimit dhe veshjes me pllaka dhe 
      kryerja e punimeve ndihmëse në shtrim e veshje me pllaka. 
-    Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
  kënaqshme e të gjithave kritereve të vlerësimit të specifikuara
     për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për shtrim e veshje me pllaka.
· Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.

































7. Moduli “Punime ndihmëse në  veshje fasadash”

Kualifikimi profesional:   Ndërtim
Niveli:       II i KSHK         
Klasa:       11

	
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE NË VESHJE FASADASH

	M-05-2400-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit në kryejnë punime ndihmëse në  veshje fasadash me sistemin kapot dhe sistemin e ventiluar.


	Kohëzgjatja e modulit
	
	
45 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të kualifikimit profesional “Ndërtim”, niveli II I KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit
 
	
	RN 1












































RN 2

	Kursanti ndihmon në veshjen e e fasadave me sistemin kapot  
Kriteret e vlerësimit:
Kursanti duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve që nevojiten për punime veshje fasadash;
· të kontrollojë me ndihmën e specialistit rrafshtësinë dhe vertikalitetin e mureve;
· të ndihmojë në riparimin e sipërfaqeve që do të vishet me sistem kapot;
· të pastrojë muret (suva, tullë, gur, beton) nga papastërtitë si bojëra, vajra, pluhura etj.;
· të ndihmojë në piketimin e elementeve përbërëse në fasada;
· të ndihmojë në prerjen e materialeve(panelet izoluese dhe korniza mbajtëse) për veshjen e fasadave me sistemin kapot sipas përmasave në skicë;
· të ndihmojë në vendosjen e kornizës mbajtëse të profilave metalik në fasadë;
· të ndihmojë në fiksimin e paneleve  termoizolues, hidroizolues, akustik, membranën kundra erës sipas skicës së dhënë.
· të ndihmojë në fiksimin e e ribatinave të shkarkimit;
· të vendosë ngjitësin në pika mbi sipërfaqen e brendshme të panelit 
· të ndihmojë në ngjitjen e panelit në fasadë;
· të ndihmojë në fiksimin e mbërthyseve (upat) sipas skicës së dhënë;
· të  ndihmojë në shtrimin e lidhësit me shpatull dore mbi sipërfaqen e panelit 
· të ndihmojë në vendosjen e rrjetës me fije xhami; 
· të lyejë sipërfaqen me furçë/ me rul me “teknofiks likuid” (material i lëngshëm) duke siguruar një sipërfaqe të lëmuar;
· të ndihmojë në shtrimin e shtresës dekorative (fino klasike) me mallë metalike mbi sipërfaqen e lëmuar; 
· të kryejë mirëmbajtjen e punimeve të sistemit kapot nga agjentët atmosferike mbas kryerjes së detyrës;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

Nxënësi kryen punime ndihmëse në fasadat e ventiluara.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të ndihmojë në  përgatitjen e veglave të punës e instrumentet dhe materialet për veshjen e fasadave të ventiluara;
· të ndihmojë në kontrollin e vertikalitetit dhe rrafshtësisë së sipërfaqes që do të vishet me instrumentet përkatëse;
· të ndihmojë në riparimin e sipërfaqeve që do të vishet me sistemin e ventiluar;
· të pastrojë muret (suva, tullë, gur, beton) nga papastërtitë si bojëra, vajra, pluhura etj.;
· të ndihmojë në piketimin e elementeve përbërëse në fasada;
· të kryejë punime ndihmëse në fiksimin e profilave metalike në mur me ankerat në konsolat  në distancën  4 cm për qarkullim ajri  sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse në shtrimin e leshit të gurit sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse në shtrimin e membranës me kapse duke filluar nga posht – lart me mbivendosje 10- 15 cm sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse në kapjen e membranës me kapse sipas udhëzimeve; 
· të ndihmojë në montimin e paneleve të gatshme prej alumini me trashësi mbi  4  mm mbi strukturën e profileve sipas udhëzimeve; 
· të kryejë punime ndihmëse në kontrollin e vertikalitetin dhe rrafshtësisë së sipërfaqes së veshur me  instrumentet përkatëse;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime  veshje fasade me sistemin kapot dhe me sistemin e ventiluar.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete. Atyre duhet t’ u jepen detyra të kryejnë punime ndihmëse në veshje fasade me sistemin kapot dhe me sistemin e ventiluar. 
· Nxënësit duhet të nxiten që të diskutojnë në lidhje me detyrat që kryejnë dhe proceset e punës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes të shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si: kryerja e punimeve ndihmëse në veshjen e fasadës me sistemin kapot dhe me sistemin e ventiluar. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për punime  veshje fasadash me sistemin kapot dhe me sistemin e ventiluar. 
· Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






8. Moduli “Punime ndihmëse në  ndërtim çatie dhe tarrace”

Kualifikimi profesional:  Ndërtim
Niveli:      II i KSHK
Klasa:      11 


	
	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE NË NDËRTIM ÇATIE DHE TARRACE

	M-05-2401-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit  të kryejnë punime ndihmëse në ndërtim çatie dhe tarrace.


	Kohëzgjatja 
e modulit
	
	 
33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të kualifikimit profesional “Ndërtim”, niveli II I KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit

	
	RN 1
	Nxënësi ndihmon në përgatitjen e elementeve të nënshtresës  së çatisë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve që nevojiten për ndërtim çatie;
· të ndihmojë në përzgjedhjen e elementeve të nënshtresës së çatisë;
· të ndihmojë në parapërgatjen e takove të drurit dhe elementet e shtresës nën mbulesë; 
· të ndihmojë në sharrimin e elementeve të nënshtresës së çatisë sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në përpunimin e elementeve konstruktiv të çatisë sipas udhëzimeve;
· të pastrojë vendin e punës nga mbetjet e sharrimit para lyerjes;
· të lyejë elementet e me llak druri sipas udhëzimeve;  
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 2
















	Nxënësi kryen punime ndihmëse në ndërtimin e konstruksionit mbajtës së çatisë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në kontrollin e nivelimit të brezit perimetral; 
· të ndihmojë në hidroizolimin  e  nyjeve dhe brezave poshtë konstruksionit mbajtës të çative sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në vendosjen e takove prej druri sipas skicës;
· të ndihmojë në montimin  e elementeve vertikale duke kontrolluar vertikalitetin e tyre;
· të ndihmojë në montimin  e elementeve të brezit gjatësor, duke  kontrolluar nivelimin nën mbikëqyrjen e specialistit; 
· të ndihmojë në montimin e mahive mbi brezat e poshtëm e të sipërm nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në montimin e diagonaleve, sipas detajeve të skicës nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në montimin e nënshtresës së çatisë, sipas detajeve të skicës nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë në kontrollin përfundimin e detyrës sipas standartit;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 3
	Nxënësi ndihmon në realizimin e shtresave nën mbulesë dhe mbulesën e çatisë.
Kriteret e vlerësimit: 
Kursanti duhet të jetë i aftë:
· të  ndihmojë në  punimet e shtresave të ndryshme  nën mbulesën e çative nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të  ndihmojë në  shtrimin e shtresave termoizoluese dhe akustike  të çatisë nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të lyejë me prajmer/  mastikë bituminoze të sipërfaqes sipas udhëzimeve;
· të  ndihmojë në  ngjitjen e shtresës së kartonit të bitumuar në sipërfaqen e nënçatisë nën mbikëqyrjen e specialistit; 
· të  ndihmojë në  mbulimin e fletëve me njëra – tjetrën deri në 10 cm nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të  ndihmojë në  montimin e listelave  duke përdorur shabllonin;
· të  ndihmojë në  mbulimin e çative me materiale të ndryshme sipas udhëzimeve;
· tё  ndihmojë në  vendosjen e ulluqeve për  mbledhjen dhe dhe shkarkimin e ujrave të shiut duke i fiksar në vend me aksesorë përkatës nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli .


	 RN 4   
	Nxënësi kryen punime ndihmëse për  shtresat izoluese të tarracës.
Kriteret e vlerësimit:
Kursanti duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe 
       instrumenteve që nevojiten për punime tarrace;
· të shpërndajë rërën në soletë duke e rrafshuar sipas  drejtimit të udhëzuesave ; 
· të ndihmojë në  nivelimin e shtresës së rërës sipas kuotës së shënuar;
· të ndihmojë në  shtrimin e shtresave termoizoluese dhe akustike  të tarracës nën mbikëqyrjen e specialistit nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të përgatisë llaçin për nivelimin e tarracës sipas raportit të përbërësve të tij sipas udhëzimeve;
· të shtrojë llaçin në sipërfaqe duke respektuar trashësinë sipas udhëzimeve; 
·   të ndihmojë në  nivelimin e shtresës duke ruajtur ashpërsinë e saj sipas udhëzimeve;
· të mirëmbajë shtresën deri në ngurtësimin e saj sipas kushteve teknike nga agjentët atmosferike;
· të ndihmojë në  lyerjen me prajmer/  mastikë bituminoze të sipërfaqes së tarracës deri në kuotën e sipërme të parapetit nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të shtrojë fletët kartonit të bitumuar duke e ngjeshur me mjetet e dorës sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në  shtrimin e fletëve të kartonit të bitumuar duke mbuluar me njëra – tjetrën deri në 10 cm sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në  kontrollin me instrumente zbatimin e vijës së pjerrësisë për largimin e ujrave;
· tё  ndihmojë në  vendosjen e ulluqeve për  mbledhjen dhe dhe shkarkimin e ujrave të shiut duke i fiksar në vend me aksesorët përkatës nën mbikëqyrjen e specialistit;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
Vëzhgim me listë kontrolli. 



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime  ndërtime çatie dhe tarrace.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete. Atyre duhet t’ u jepen detyra të kryejnë punime ndihmëse në ndërtim çatie e tarrace. 
· Nxënësit duhet të nxiten që të diskutojnë në lidhje me detyrat që kryejnë dhe proceset e punës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes të njohurive teorike dhe shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si:kryerja e punimeve ndihmëse në ndërtim çatie dhe tarrace.
Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.
	



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
		Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për punime ndërtim çatie dhe tarrace
· Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.








































9. Moduli ”Punime ndihmëse në ndërtim rrugësh”

Kualifikimi profesional: Ndërtim
Niveli:     II i KSHK
Klasa:     11                                                         


	
	           PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE NË NDËRTIM RRUGËSH

	M-05-2402-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit të kryejnë punime ndihmëse në piketimin e rrugës, në shtrimin e shtresave rrugore dhe ndihmës në trotuarin e rrugës 


	Kohëzgjatja e modulit

	
	 
33 orë mësimore                             


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	



	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të kualifikimit profesional “Ndërtim”, niveli II I KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit 
	
	RN 1
	Nxënësi  kryen punime ndihmëse në piketimin e rrugës.
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
−   të rendisë llojet e rrugëve;
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave që  nevojiten për
      përgatitjen e trasesë së rrugës;
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve që nevojiten për piketim rrugësh;
· të pastrojë sipërfaqen nga mbeturinat dhe barishtet sipas udhëzimeve;
· të vendos sinjalistikës provizore sipas udhëzimeve; 
· të kryejë punime ndihmëse në përgatitjen e trases së rrugës
· të kryejë punime ndihmëse me topografin në piketimin e rrugës sipas udhëzimeve;
· të kryejë punime ndihmëse me topografin për shënimin e kuotave për ndërtimin e rrugës; 
· të transportojë dherat, mbeturinat në vendin e caktuar sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.




	RN 2  
	Nxënësi  kryen punime ndihmëse në shtrimin e shtresave rrugore.
−   të rendisë shtresat rrugore sipas radhës së punimeve;
· të listojë materialet bazë për shtresat rrugore;
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve 
     që nevojiten për ndërtim rrugësh;
· të kryejë punime ndihmëse gërmimi e mbushje me dhera sipas udhëzimeve;
· të transportojë dherat, në vendin e caktuar sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë specialistin në shtrimin e shtresave rrugore sipas udhëzimeve; 
· të ndihmojë specialistin gjatë ngjeshjes së shtresave rrugore;
· të kryejë lagjen me ujë të sipërfaqes së rruluar të rrugës sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në spërkatjen me emulsion bituminoz të sipërfaqes së rrugës sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë specialistin në hapjen e shtresave asfaltuese në vendet bosh të lëna nga asfaltoshtrusja;
· të ndihmojë specialistin në vendosjen e bordurave kufizuese të rrugës;
· të ndihmojë specialistin në vendosjen e sinjalistikës horizontale dhe vertikale;
· të ndihmojë specialistin në vendosjen e elementëve të sigurisë sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë specialistin në riparimet e shtresave rrugore të dëmtuara sipas udhëzimeve. 
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.



                                           
	RN 3  
	Nxënësi  kryen punime ndihmëse në trotuarin e rrugës.

−   të listojë llojet e trotuareve sipas materialeve; 
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe instrumenteve 
     që nevojiten për ndërtim trotuari;
· të kryejë punime ndihmëse me topografin në piketimin e trotuareve dhe bordurave;
· të kryejë punime ndihmëse gërmimi për dhera sipas udhëzimeve;
· të transportojë dherat, në vendin e caktuar sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë specialistin në vendosjen e bordurave kufizuese të trotuareve sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë specialistin në shtrimin e shtresave të trotuarit sipas udhëzimeve; 
· të ndihmojë specialistin në riparimet e dëmtuara të trotuarëve sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.



	
	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime  ndërtime rrugësh e trotuaresh.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete. Atyre duhet t’ u jepen detyra të kryejnë kryejnë punime ndihmëse në piketimin e rrugës, në shtrimin e shtresave rrugore dhe ndihmës në trotuarin e rrugës. 
· Nxënësit duhet të nxiten që të diskutojnë në lidhje me detyrat që kryejnë dhe proceset e punës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes të njohurive teorike dhe shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si: kryerja e punimeve ndihmëse në kryerjen e punime ndihmëse në piketimin e rrugës, në shtrimin e shtresave rrugore dhe ndihmës në trotuarin e rrugës.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për punime ndërtim rrugësh e trotuaresh.
Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të 
     detyruar

 1. Moduli “Punime ndihmëse në qemerët me tulla”  

Kualifikimi profesional:  Ndërtim
Niveli:      II i KSHK
Klasa:      10 

	
	              PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE NË  QEMERËT ME TULLA

	M-05-2403-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për punime ndihmëse qemerësh të sheshtë dhe me hark me tulla


	Kohëzgjatja e modulit
	
	36 orë mësimore



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit 
	
	RN 1
	Nxënësi ndihmon në punimet përgatitore për ndërtimin e qemerëve me tulla.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të ndihmojë në  përzgjedhjen e veglave, pajisjet dhe materialet për ndërtimin e qemerëve me tulla;
· të ndihmojë spacialistin në  përgatitjen e faqeve të shablloneve sipas përmasave në skicë;
· të ndihmojë spacialistin në montimin e shabllonit të sheshtë sipas skicës dhe trashësisë së murit;
· të ndihmojë spacialistin në montimin e shabllonit në formë harku sipas skicës dhe trashësisë së murit;
· të ndihmojë spacialistin në përgatisë tullat pykë sipas sipas përmasave në skicë;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi ndihmon në ndërtimin e qemerit të sheshtë me tulla. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të ndihmojë në  kontrollin e kuotës përfundimtarer të murit në të dy skajet e hapësirës me nivelë; 
· të ndihmojë spacialistin në montimin dhe përforcimin e shabllonit për qemerin e sheshtë;
· të përgatisë llaçin sipas raportit të dhënë dhe udhëzimit;
· të ndihmojë në ndërtimin e qemerit të sheshtë me tulla sipas skicës së dhënë;
· të ndihmojë  në vendosjen e tullave të fundit pykë të kyçit me goditje sipas udhëzimeve; 
· të ndihmojë në kontrollin e vertikalitetit të qemerit me instrumente;
· të ndihmojë në përpunimin e fugave në faqen e jashtme të murit që nuk suvatohet sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë  në heqjen e shabllonit në kohën e duhur sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës..
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi ndihmon në ndërtimin e qemerin hark me tulla. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të ndihmojë në  kontrollin e kuotës përfundimtare të murit në të dy skajet e hapësirës me nivelë; 
· të ndihmojë në montimin dhe përforcimin e shabllonit për qemerin e hark sipas udhëzimeve ;
· të përgatisë llaçin sipas raportit të dhënë dhe udhëzimeve përkatëse;
· të ndihmojë në ndërtimin e qemerit hark me tulla sipas skicës së dhënë nën mbikqyrjen e specialistit;
· të ndihmojë  në vendosjen e tullave të fundit pykë të kyçit me goditje sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në kontrollin e vertikalitetit të qemerit me instrumente;
· të ndihmojë në përpunimin e fugave në faqen e jashtme të murit që nuk suvatohet;
· të ndihmojë  në heqjen e shabllonit në kohën e duhur sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në heqë shabllonin në kohën e duhur sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


 

	Udhëzime për    
zbatimin e  modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen punime qemerësh me tulla.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete në  mjediset e punës të praktikave mësimore. Atyre duhet t`u jepen detyra të ndihmojnë në punimet përgatitore për ndërtimin e qemerët me tulla si dhe kryejnë punime ndihmëse në ndërtim qemerësh të sheshtë dhe me hark me tulla.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së njohurive teorike dhe shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si: kryejnë punime ndihmëse përgatitore si dhe kryerja e punimeve ndihmëse në ndërtim qemerësh të sheshtë dhe me hark me tulla. 
-    Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
  kënaqshme e të gjithave kritereve të vlerësimit të specifikuara
     për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit
	· 
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
1. Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për punime ndërtimi qemerësh me tulla.
1. Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.












2. Moduli “Punime ndihmëse në muratim me prizma xhami e aftësi termoizoluese”

Kualifikimi profesional:  Ndërtim
Niveli:      II i KSHK
Klasa:      10

	
	                   PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE NË  MURE ME PRIZMA XHAMI  E AFTËSI TERMOIZOLUESE
 
	M-05-2404-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul praktik që i aftëson  të kryejnë punime ndihmëse në mure me prizma xhami e aftësi termoizoluese


	Kohëzgjatja e modulit
	
	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit 
	
	RN 1
	Nxënësi kryen punime ndihmëse në ndërtimin e  mureve me prizma xhami. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës;
· të ndihmojë në kryerjen e kontrollit të bazës ku do të ndërtohet muri;
· të kryejë pastrimin e bazës mbështetëse të murit nga uji dhe pluhurat;
· të ndihmojë në përgatitjen e profilit “U” prej inoxi sipas përmasave të murit me prizmz xhami;
· të ndihmojë në fiksimin e profilit “U” prej inoxi në bazën mbështetëse të murit deri në lartësinë e duhur;
· të ndihmojë në shtrimin e salikonit dhe vendosjen e prizmave të xhamit;
· të ndihmojë në ndërtimin e rrjeshtave të parë të murit me prizma xhami duke u lidhur ndërmjet tyre me silikon;
· të ndihmojë në fiksimin e ankerave inox nga të dy anët e murit në thellësi > 5cm çdo 40-50 cm lartësi;
· të ndihmojë në ndërtimin e murit me prizma xhami sipas skicës së dhënë;
· të ndihmojë në izolimin e rrjeshtit me silikon sipas kushteve teknike;
· të ndihmojë në kontrolloin e vertikalitetin dhe horizontalitetin e murit me nivelë e plumbçe;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	
RN 2 
	
Nxënësi ndihmon në ndërtimin e mureve me aftësi termoizoluese
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të ndihmojë në përzgjedhë materialet dhe mjetet e punës për ndërtimin e mureve me aftësi termoizoluse;
· të pastrojë bazën ku do të ndërtohet muri; 
· të ndihmojë në kontrollin e bazën ku do të ndërtohet muri sipas kushteve teknike;
· të ndihmojë në ndërtimin e murit me tulla 20-25 cm duke mbuluar fugat sipas skicës;
· të ndihmojë në fiksimin e profileve metalike vertikale dhe horizontale në murin e tullës sipas skicës;
· të ndihmojë në fiksimin me kapëse plastike të panelit me material termoizolues  (lesh guri/polesterol) sipas detajit të dhënë në skicë;
· të ndihmojë në përgatitjen e rrjetës fibër me vrima prej plastike sipas përmasave të dhëna;
· të ndihmojë në shtrirjen e rrjetës fibër me vrima në gjithë sipërfaqen e murit sipas kushtit teknik;
· të ndihmojë në përhapjen me shpatull dore të  llaçit përkatës mbrojtës sipas kushtit teknik;
· të ndihmojë në realizimin e suvasë me llaç të gatshëm kundër agjenteve atmosferike sipas kushtit teknik;
· të ndihmojë në kontrollin e rrafshtësisë së murit me instrumente;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vëzhgim me listë kontrolli.

		
	

	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në klasë mësimore dhe në mjediset e 
punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në 
objekte ku kryhen punime muresh me prizma xhami e aftësi termoizoluese.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete. Atyre duhet t’ u jepen detyra të kryejnë punime ndihmëse në mure me prizma xhami e aftësi termoizoluese.
· Nxënësit duhet të nxiten që të diskutojnë në lidhje me detyrat që kryejnë dhe proceset e punës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes të njohurive teorike dhe shprehive praktike që parashikohen në këtë modul si: kryerja e punimeve ndihmëse në mure me prizma xhami e aftësi termoizoluese.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për ndërtim muresh me prizma xhami me aftësi termoizoluse. 
· Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


















3. Moduli “Punime ndihmëse ndërtim muri me gurë ”

Kualifikimi profesional:  Ndërtim
Niveli:    II i KSHK
Klasa:    11 

	
	              PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME  NDIHMËSE  NDËRTIM MURI ME GURË

	M-05-2405-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit të kryejnë punime ndihmëse parapërgatitore për ndërtimin e murit me gurë dhe të ndihmojnë në ndërtimin e murit me gurë.


	Kohëzgjatja e modulit
	
	34 orë mësimore



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të kualifikimit profesional  “Ndërtim”, niveli II I KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit

	
	RN 1
	Nxënësi kryen punime ndihmëse parapërgatitore për ndërtimin e murit me gurë. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndihmojë në  përzgjedhjen e veglave, pajisjet dhe materialet në ndërtime muri me gurë;
· të ndihmojë në heqjen e barishteve,mbeturinave me makineri sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë topografin në piketimin e vendit në ndërtime muri me gurë;
· të ndihmojë në vendosjen e spangove anësore për trashësinë e murit me gurë sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë specialistin në gërmimin dherave të tepërta sipas piketave;
· të transportojë dherat dhe mbeturinat në vendin e duhur sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në përpunimin e gurëve natyror sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RN 2 
	Nxënësi ndihmon në ndërtimin e murit me gurë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të shtrojë një shtresë me inerte për filtrimin e ujrave sipas udhëzimeve;
· të përgatisë llaçin e përzier sipas raportit të caktuar ;
· të ndihmojë specialistin në shtrimin e llaçit dhe vendosjen e gurëve të mëdhej anësorë;
· të ndihmojë specialistin në  ndërtimin e murit duke mbuluar fugat midis tyre me alternime të pozicionimit të gurëve;
·  të mbushë me gurë të vegjël hapësirat midis gurëve të mëdhenj sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në kontrollin e vertikalitetit të murit me spango e plumbçe;
· të ndihmojë specialistin në ndërtimin e kallëpit të brezit horizontal kundërsizmik prej betoni të armuar sipas skicës;
· të përgatisë betonin me krahë sipas raporteve të caktuara të përbërësve;
· të hedhë dhe ta ngjeshë atë në kallëpin brezit kundërsizmik me mjete dore sipas udhëzimeve;
· të heqë kallëpin e brezit kundërsizmik në afatin e duhur sipas udhëzimeve;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në në mjediset e punës të praktikave mësimore.Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen  punime ndërtimi i mureve me gurë.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete në mjediset e punës të praktikave mësimore. Atyre duhet t`u jepen detyra të  kryejnë punime ndihmëse parapërgatitore për ndërtimin e murit me gurë si dhe të ndihmojnë në ndërtimin e murit me gurë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së njohurive teorike dhe shprehive praktike 
· që parashikohen në këtë modul si : kryerja e punimeve ndihmëse në ndërtimin e murit me gurë. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	
Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit
	

· 
	
Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mmjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
1. Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për ndërtimin e murit me gurë.
1. Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


































4. Moduli “Punime ndihmëse në ndërkate dhe shkallë prej betoni të armuar”

Kualifikimi profesional:  Ndërtim
Niveli:      II i KSHK
Klasa:      11 

	
	              PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME  NDIHMËSE  NË  NDËRKATE DHE SHKALLË PREJ BETONI TË ARMUAR

	M-05-2406-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul praktik që i aftëson nxënësit të kryejnë punime ndihmëse në ndërkate dhe shkallë prej betoni të armuar.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 kualifikimit profesional “Ndërtim”, niveli II I KSHK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit

	
	RN1
	Nxënësi kryen punime ndihmëse ndërkati prej betoni të armuar. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të ndihmojë në përzgjedhjen e materialeve, veglave dhe pajisjet e punës;
· të ndihmojë në montimin dhe përforcimin e skelave mbajtëse (kryqet),  sipas skicës së dhënë;
· të ndihmojë në ndërtimin e kallëpit të ndërkatit sipas skicës së dhënë;
· të ndihmojë në përgatitjen e shufrave punuese dhe montuese sipas skicës së dhënë;
· të ndihmojë në montimin sipas pozicionit shufrat punuese, dhe të lidhë me tel bari me shufrat shpërndarëse duke ruajtur shtresën mbrojtëse;
· të ndihmojë në përgatitjen e betonit me makineri sipas markës së dhënë;
· të hedhë dhe ngjeshë betonin me vegla dore sipas kushteve teknike;
· të mirëmbajë pas betonimit ndërkatin në afatin e caktuar; 
· të ndihmojë në heqë kallëpin sipas radhës në afatin e caktuar;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli 

RN 2

	                                          
	                    Nxënësi kryen punime ndihmëse për shkallën prej betoni të  
                    armuar. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të ndihmojë në përzgjedhjen e  materialeve, veglave dhe pajisjet e punës;
· të ndihmojë në ndërtimin e kallëpit të shkallës sipas skicës së dhënë;
· të ndihmojë në shënimin në mur bazamakët e shkallës sipas kuotës së mbështetjes; 
· të kryejë punime ndihmëse për montimin e armaturës së hekurit duke e lidhur atë me tel bari sipas skicës;
· të kryejë punime ndihmëse për montimin e kallëpit të bazamakëve dhe t’i përforcojë ato; 
· të lagë kallëpin e ndërtuar të shkallës; 
· të ndihmojë në përgatitjen e betonin me betonierë sipas markës së dhënë; 
· të hedhë duke e ngjeshur betonin në kallëpin e ndërtuar të shkallës;
· të mirëmbajë pas betonimit shkallën në afatin e caktuar; 
· të ndihmojë të heqë kallëpin e  shkallës sipas radhës në afatin e caktuar;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës..
       Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen  punime në ndërkate dhe shkallë prej betoni të armuar.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete në mjediset e punës të praktikave mësimore. 
· Atyre duhet t`u jepen detyra të ndihmojnë në punime në ndërkate dhe shkallë prej betoni të armuar.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së njohurive teorike dhe shprehive praktike që parashikohen në këtë modul, si : kryerja e punimeve ndihmëse në ndërkate dhe shkallë prej betoni të armuar.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjithave kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
· Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për punime në ndërkate dhe shkallë prej betoni të armuar.
1. Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


































5. Moduli “Punime ndihmëse në mirëmbajte ndërtese” 

Kualifikimi profesional: Ndërtim
Niveli:      II i KSHK
Klasa:      11

	
	                PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	PUNIME NDIHMËSE NE MIRËMBAJTJE NDËRTESE

	M-05-2407-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të thjeshta  ndihmëse prishjeje në pjesët e dëmtuara të ndërtesës si dhe mirëmbajtjen e ndërtesës.


	Kohëzgjatja e modulit
	
	 34 orë mësimore



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të kualifikimit profesional “Ndërtim”.


	
Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe proçedurat e vlerësimit 
	
	RN 1




















	Nxënësi  kryen punime ndihmëse prishjeje në pjesët e dëmtuara të ndërtesës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:  
· të ndihmojë në përzgjedhjen e veglave, instrumentet dhe makineritë për punime prishjeje ndërtesash;
· të ndihmojë specialistin në verifikimin e vendet e dëmtuara të ndërtesës;
·  të ndihmojë specialistin në gjetjen e burimit dhe shkakun e dëmtimit;
· të ndihmojë specialistin në ngritjen e skelës ,rrjetën mbrojtëse dhe tabelat e sigurimit teknik në objekt;
· të lagë me ujë vendin e dëmtuar në ndërtesë për mosndotjen e mjedisit para dhe gjatë prishjes sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë specialistin në punime prishje në pjesët e dëmtuara të ndërtesës (suva, nënshtresë, pllaka, mur, bojatisje etj.);
· të heqë mbeturinat e prishjeve përkatëse dhe ti transportojë në vendin e duhur sipas udhëzimeve ;
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	
	
	RN 2


















	Nxënësi  kryen punime ndihmëse në mirëmbajtje ndërtese.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:  
· të kryejë pastrimin e sipërfaqeve (suva, tullë, gur, beton,metal,dru) nga papastërtitë si bojëra, vajra, pluhura etj. sipas udhëzimeve;
· të kryejë pastrimin e sipërfaqes së tarracës sipas udhëzimeve;
· të ndihmojë në kontrollin e pranisë së lagështisë dhe evitimin e saj;
· të ndihmojë specialistin në përforcimin e mureve me futjen e fitilave të hekurit;
· të ndihmojë specialistin në suvatimin e sipërfaqes së dëmtuar duke kombinuar me suvatimin e vjetër
· të ndihmojë specialistin në mimbajtjen e shtresës dhe veshjes me pllaka (pastrimi i fugave,hedhja bojakut);
· të ndihmojë specialistin në mimbajtjen e tarracës duke kryer hidroizolimin e duhur;
· të ndihmojë në kontrollin e  rrafshtësisë dhe pjerrësinë e largimit të ujrave në tarraca;
· të ndihmojë specialistin në riparimin e ulluqeve për largimin e ujrave;
· të ndihmojë specialistin në riparimin e veshjes së fasadave duke mbyllur çdo pjesë të hapur;
· të ndihmojë në riparimin e stukimeve dhe lyerjes duke e përshtatur me gjithë sipërfaqen e padëmtuar;
· të ndihmojë specialistin në kryerjen e punimeve mirmbajteje kafazi i shkallës: (beton,mur,pllaka,suva, stukime,bojatisje);
· të sistemojë, pastrojë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.




	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në në mjediset e punës të praktikave mësimore. Rekomandohen dhe vizita në objekte ku kryhen  punime mirëmbajteje ndërtese.
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete në mjediset e punës të praktikave mësimore. Atyre duhet t`u jepen detyra të ndihmojnë në prishjen e pjesëve të dëmtuara si dhe ndihmojnë në mirëmbajtjen e ndërtesës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së njohurive teorike dhe shprehive praktike
që parashikohen në këtë modul si : kryerja  e punimeve ndihmëse në prishjen e pjesëve të dëmtuara dhe mirëmbajtjen e  ndërtesës. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjithave kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit
	


	
Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mmjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.
1. Mjedise reale të punës të pajisura me materialet, veglat, pajisjet dhe instrumentet për prishjen e pjesëve të dëmtuara dhe punime mirëmbajtje ndërtese.
1. Katalogë, rregullore, manuale, udhëzuesa, standarde, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.

















6. Moduli “Drejtues për një ditë”

Drejtimi:		Ndërtim
Profili:		Ndërtim eficient
Niveli:		IV i KSHK 
Klasa:		11të

Hartuar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, “Për zbatimin e moduleve lëndorë Junior Achievement of Albania”. 

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi 
 
	DREJTUES PËR NJË DITË

	M-17-2198-25

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësitë praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 


	Kohëzgjatja e modulit

	 34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të kualifikimit profesional “Ndërtim”.




	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi zhvillon aftësi për gatishmërinë në punë.  
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë aftësitë kryesore që duhet të zotërojë një drejtues/ lider biznesi/ kompanie të suksesshëm;
· të analizojë aftësitë e përcaktuara për sukses në këndvështrimin vetjak;
· të identifikojë aftësitë vetjake për sukses, duke përdorur formularin e vetëvlerësmit;
· të identifikojë aftësitë personale që duhet t’i zhvillojë më tej; 
· të identifikojë vendin e punës në përputhje me aftësitë  vetjake për sukses;
· të vlerësojë aftësitë që lidhen me gatishmërinë për punë, si aftësi të përgjithshme për çdo vend pune;
· të përgatitë jetëshkrimin (Curriculum Vitae - CV), duke përfshirë aftësitë më të mira vetjake;
· të reflektojë rreth përmbatjes së CV, sipas kritereve dhe formatit të dhënë;
· të demonstrojë aftësi të mira, gjatë kryerjes së një interviste nga një anëtar i grupit;
· të intervistojë një nga anëtarët e grupit, duke përdorur pyetje të gatshme ose të përgatitura vetë;
· të prezantojë veten dhe aftësitë vetjake nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit; 
· të identifikojë elementët kryesorë që lidhen me një vend pune si: veshja, pritshmëritë për vendin e punës, përshendetjet dhe prezantimet;
· të përdor aftësitë digjitale në funksion të veprimtarisë profesionale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje.
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zhvillon aftësitë e drejtimit të grupit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm;
· të inkurajojë reagime, pyetje, pjesëmarrje nga grupi i punës;
· të përshtatë mënyrën e komunikimit, sipas situatës dhe audiencës (moshës, kulturës, rolit të personit të cilit i drejtohet etj.);
· të përdorë gjuhë verbale dhe jo verbale në mënyrë të përshtatshme;
· të përdorë gjuhë pozitive dhe motivuese;
· të jetë transparent dhe i hapur në informacion;
· të dëgjojë aktivisht pa ndërprerë bashkëbiseduesin;
· të organizojë grupin, duke krijuar frymë pozitive bashkëpunimi;
· të ndërtojë marrëdhënie të shëndetshme me anëtarët e grupit;
· të motivojë/frymëzojë grupin e punës, duke krijuar energji pozitive;
· të tregojë empati dhe respekt për ndjenjat dhe mendimet e të tjerëve;
· të ndërveprojë me të tjerët në mënyrë të përshtatshme për situatën;
· të zhvillojë vetëbesimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndaj komunitetit shkollor;
· të zgjidhë në kohë dhe në mënyrën e duhur dilema etike;
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë drejtimit të grupit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi parapërgatitet për kryerjen e vizitës në biznes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë biznesin ku do të realizohet vizita ˝Drejtues për një ditë˝;
· të përzgjedhë sipërmarrësit e rinj të Junior Achievement (JA);
· të rekrutojë drejtuesit për një ditë, sipas kritereve të përcaktuara;
· të hartojë një plan pune për vizitën në biznes:
· të dakordësojë me biznesit, datën e vizitës ˝Drejtues për një ditë˝;
· të planifikojë aktivitetet ditore; 
· të menaxhojë burimet materiale; 
· të komunikojë me grupin e punës;
· të përgatitë listën me kandidatët e mundshëm “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë ftesën e takimit për drejtuesit e mundshëm;
· të përcaktojë kriteret për numrin e pjesëmarrësve “Drejtues për një ditë”; 
· të informojë grupin dhe drejtuesit për kryerjen e vizitës “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë pyetjet intervistuese për drejtuesit e JA-së që do takojnë;
· të ushtrohet për t’iu përgjigjur pyetjeve, gjatë intervistës së drejtuar nga përfaqësuesi i biznesit;
· të ndajë detyrat për secilin anëtar të grupit;
· të informojë, në rrugë elektronike, planin e punës për vizitën në biznes;
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë parapërgatitjes për kryerjen e vizitës në biznes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen vizitën në biznes si “Drejtues për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të luajë rolin e një drejtuesi përmes vëzhgimit dhe/ose simulimit të drejtimit të një biznesi për një ditë;
· të njihet me vendin e punës dhe me mundësitë e vlefshme të karrierës së tyre;
· të demonstrojë lidhjen ndërmjet shkollës dhe karrierës;
· të ndjekë proceset e punës, gjatë vizitës në biznes;
· të vëzhgojë sjelljen dhe komunikimin në një ambient pune; 
· të vlerësojë aftësitë kyçe të një drejtuesi (komunikimi, vendimmarrja, motivimi, planifikimi) gjatë vizitës;
· të plotësojë formularët që mbledhin informacion lidhur me:
· misionin e veprimtarisë ekonomike të një biznesi;
· vendin e punës dhe aftësitë e lidhura me të;
· veprimaritë që kryhen, gjatë vizitës në biznes;
· zbatimin e rregullave të komunikimit me etikë dhe profesionalizëm;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga nxënësi;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga përfaqësues të biznesit;
· përshtypjet pas veprimtarive të kryera; 
· zbatimin e rregullave të sigurisë në punë dhe të mbrojtjes në vendin e punës;
· të marrë vendim për situatat e paparashikuara;
· të reflektojë mbi përvojën vetjake si “Drejtues për një ditë”;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë vizitës në biznes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi organizon veprimtarinë përmbyllëse të “Drejtuesi për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë vendin për realizimin e eventit përmbyllës;
· të sigurojë logjistikën e duhur për realizimin e eventit përmbyllës: 
· të përpilojë listën e të ftuarve në eventin përmbyllës;
· të sigurohet për pjesëmarrjen e të ftuarve në event;
· të përcaktojë detyrat për realizimin e eventit përmbyllës;
· të informojë media të ndryshme lidhur me eventin përmbyllës;
· të përgatitë një fjalim për të ndarë përvojën emocionet, angazhimin, përgjegjësitë, gjatë përvojës si “Drejtues për një ditë”;
· të dokumentojë etapat e realizimit të vizitës në biznes (foto, video, raport informues);  
· të ndajë certifikata pjesëmarrje për të gjithë anëtarët e grupit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë eventit përmbyllës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në shkollë dhe në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime konkrete lidhur me hapat që ndiqen për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimit të grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive dhe aftësive praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizmit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Udhëzuesi i mësuesit.
· Udhëzuesi i nxënësit.
· Formularë vetëvlerësimi.
· Formular reflektimi.
· Formularë raportimi.
· Formular për planifikimin e ditës së drejtimit.
· Fletë pune për pyetje intervistuese.
· Materiale kancelarie.
· Udhëzues për koordinatorin në terren.
· Certifikatat e arritjeve. 
· Kompjuter/ Lap top.
· Projektor.
· Internet.











XI.Programi orientues i provimeve përfundimtare

A. Programi orientues për Provimin e Teorisë Profesionale të integruar

Programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar, në Kualifikimin Profesional në profilin mësimor ”Ndërtim”, Niveli II në KSHK, është hartuar duke u mbështetur në temat më të rëndësishme, më përfaqësuese dhe më thelbësore,  të programet e përgjithshme të lëndëve profesionale, që përmban Skelet-kurrikuli përkatës. Ky program përmban 43% të vëllimit të orëve të përgjithshëm të lëndëve profesionale profesionale për të dyja klasat e marra së bashku (klasa e 10-të dhe klasa e 11-të). 
Lëndët profesionale të përfshira në programin orientues dhe peshat e tyre përkatëse janë:

Tabela 1: Lëndët dhe peshat përkatëse në programin orientues kl. 10 dhe kl. 11

	Nr.
	Lënda
	Vëllimi i orëve për çdo lëndë 
	Peshat
në %

	1
	Materialet bazë në ndërtim
	49
	19,3

	2
	Organizimi i punës, komunikimi dhe karriera në ndërtim
	28
	11

	3
	Konstruksione ndërtimi, hekurkthim, karpentieri dhe betonim
	49
	19,3

	4
	Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime
	34
	13,4

	5
	Teknika e punimeve në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese                                                           
	20
	8

	6
	Teknika e punimeve të gipsit, patinimit dhe lyerjes   
	18
	7

	7
	Teknika e punimeve në shtrim dhe veshje me pllaka
	16
	6

	8
	Teknika e punimeve në veshje fasadash              
	18
	7

	9
	Teknika e punimeve në ndërtim çatie dhe tarrace
	10
	4

	10
	Teknika e punimeve në ndërtim rrugësh           
	12
	5

	
	TOTALI
	254
	100%



     Temat nga lënda “Materialet bazë në ndërtim”, kl.10	                                           49 orë

	Tema 1
	Vetitë kryesore të materialeve të ndërtimit
	6 orë

	Tema 3
	Materialet prej guri natyror, përdorimi i tyre në ndërtim
	5 orë

	Tema 6
	Materialet prej qeramike, përdorimi i tyre në ndërtim                                     
	8 orë

	Tema 7
	Materialet lidhëse organike dhe joorganike, përdorimi i tyre në ndërtim
	5 orë

	Tema 8
	Materialet izoluse, përdorimi i tyre në ndërtim                                                                   
	5 orë

	Tema 9
	Betonet, llojet e betoneve përdorimi i tyre në ndërtim
	7 orë

	Tema 10
	Llaçet e ndërtimit, llojet e tyre dhe përdorimi i tyre në ndërtim
	7 orë

	Tema 12
	Materialet për punimet e gipsit, patinimit dhe bojatisjes
	6 orë


Temat nga lënda “Organizimi i punës, komunikimi dhe karriera në ndërtim”,
                                                                                                                               kl.10 -28 orë

	Tema 1
	Organizimi i vendit të punës në mënyrë ergonomike
	4 orë

	Tema 2
	Mënyra e transportimit të materialeve të ndërtimit sipas grafikut të punimeve
	6 orë

	Tema 3
	Bashkëpunimi në grup me kolegë/specialistë
	4 orë

	Tema 4
	Mirëmbajtja, pastrimit, sistemimit i veglave dhe vendit të punës
	6 orë

	Tema 5
	Rëndësia e raportimit tek eprori
	4 orë

	Tema 6
	Komunikimit verbal dhe jo verbal me kolegët dhe eprorët
	4 orë




Temat nga lënda“Konstruksionet e ndërtimi, hekurkthim, karpentieri dhe betonim”, 
                                                                                                                              kl. 11 - 49 orë
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Tema 2
	Llojet e elementeve konstruksionev
	4 orë

	Tema 3
	Njohuri për grupimet e ngarkesave dhe koeficientët e mbingarkesës që veprojnë në konstruksione 
	5 orë

	Tema 4
	Njohuri për armaturën e hekurit, betonit dhe rezistenca e tyre                                                  
	5 orë

	Tema 7
	Njohuri për hedhjen dhe ngjeshjen e betonit për elementet konstruktiv
	5 orë

	Tema 9
	Konstruimi i elementeve beton-arme si pllakë/trarë të kryqëzuar/plinta në objektin ndërtimor 
	10 orë

	Tema 10
	Konstruimi i elementeve beton-arme si, shtylla, mure në objektin ndërtimor 
	10 orë

	Tema 11
	Konstruimi i elementeve beton-arme si pllaka, trarë ndërkati dhe shkallë në objektin ndërtimor
	10 orë





Temat nga lënda “ Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime ”, kl. 10 – 16 orë 

	Tema 7
	Teknika e ndërtimit të mureve prej beton dhe betonarme
	6 orë

	Tema 8
	Teknika e ndërtimit të mureve masive me tulla të llojeve të ndryshme
	6 orë

	Tema 9
	Teknika e ndërtimit të mureve mbushëse e të përzier
	4 orë



                                                                                                                        kl. 10 – 18 orë 
 
	Tema 3
	Teknika e suvatimit të tavaneve
	6 orë

	Tema 4
	Teknika e suvatimit të mureve të brendshme 
	6 orë

	Tema 5
	Teknika e suvatimit të mureve të jashtme 
	6 orë



Temat nga lënda“ Teknika e punimeve në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese”
                                                                                                                              kl 11- 20 orë:


	Tema 4
	Nënshtresat e betonit dhe teknika e ngjeshjes së tij
	6 orë

	Tema 5
	Nënshtresat izoluese, llojet e tyre
	6 orë

	Tema 6
	Teknika e nivelimit të nënshtresave të dyshemesë
	8 orë



Temat nga lënda“ Teknika e punimeve të gipsit, patinimit dhe lyerjes ” 
                                                                                                                               kl 11- 18 orë:

	Tema 3
	Teknika e strukturës të pllakave të gipsit
	6 orë

	Tema 4
	Teknika e punimeve të patinimit
	6 orë

	Tema 7
	Teknika e punimeve të lyerjes
	6 orë



Temat nga lënda“ Teknika e punimeve në shtrim dhe veshje me pllaka ” 
                                                                                                                               kl 11- 16 orë:

	Tema 5
	Teknika e shtrimit të dyshemesë me pllaka
	8 orë

	Tema 7
	Teknika e veshjes së mureve me pllaka të llojeve të ndryshme
	8 orë



Temat nga lënda“ Teknika e punimeve në veshje fasadash”
                                                                                                                  kl 11- 18 orë:

	Tema 2
	Teknikat e përgatitjes së sipërfaqes së fasadave të ndryshme
	6 orë

	Tema 3
	Teknikat e punës për veshje fasadash
	6 orë

	Tema 4
	Panelet izoluese të fasadave dhe teknika e vendosjes
	6 orë



Temat nga lënda“ Teknika e punimeve në ndërtim çatie dhe tarrace ” 
                                                                                                                              kl 11 - 10 orë:

	Tema 1
	Çatitë, llojet e tyre, elementet dhe llojet e mbulimit
	4 orë

	Tema 5
	Llojet tarracave dhe elementeve të saj
	6 orë


 
Temat nga lënda “Teknika e punimeve në ndërtim rrugësh ”
                                                                                                               Kl. 11- 12 orë:

	Tema 3
	Teknika e punimeve të shtresave të rrugës
	6 orë

	Tema 4
	Teknika e punimeve të shtrimit të shtresës së asfaltobetonit 
	6 orë



 

Udhëzime për vlerësimin:

Provimi i teorisë profesionale të integruar do të jetë me shkrim. Rekomandohet që provimi të kryhet me anë të një testi të parapërgatitur nga vetë shkolla. Gjithashtu, rekomandohet që 50% e njësive të testit të jenë me zgjedhje të shumëfishtë (deri në 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë njësi testi në formën e pyetjeve me përgjigje të hapur (nxënësi duhet të japë edhe argumentet për përgjigjen e dhënë nga ana e tij/saj), pyetje me përgjigje të kufizuar etj.

Njësitë e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur skemën me tri nivele, si më poshtë:

Model i shpërndarjes së pikëve për pyetje të niveleve të ndryshme në test

	Niveli I (i ulët)
	Niveli II (mesatar)
	Niveli III (i lartë)

	Aftësia për të rikujtuar/kuptuar/
identifikuar
dhe për të përshkruar...
	Aftësia për të zbatuar/argumentuar/
shpjeguar/krahasuar
dhe për të analizuar...
	Aftësia për të vlerësuar dhe për të nxjerrë përfundime...




Shkolla përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse të vlerësimit. Në tabelën në vijim, rekomandohet që numri maksimal i pikëve të jetë 50 dhe shpërndarja e pikëve të bëhet në raport me peshën e çdo lënde dhe nivelet e vështirësisë.


Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo lënde dhe niveleve



	Nr
	Lënda
	Peshat e lëndëve në %
	Pikët për çdo lëndë
	Ndarja e pikëve sipas niveleve të vështirësisë

	
	
	
	
	Niveli I 
40% e pikëve
	Niveli II 
40% e pikëve
	Niveli III 20% e pikëve

	1
	Materialet bazë në ndërtim
	19,3
	10
	4
	4
	2

	2
	Organizimi i punës, komunikimi dhe karriera në ndërtim
	11
	6
	2
	2
	2

	3
	Konstruksione ndërtimi, hekurkthim, karpentieri dhe betonim
	19,3
	10
	4
	4
	2

	4
	Teknika e punimeve në muratim dhe suvatime
	13,4
	7
	3
	3
	1

	5
	Teknika e punimeve në nënshtresa, shtresa niveluese dhe izoluese                                                           
	8
	4
	2
	1
	1

	6
	Teknika e punimeve të gipsit, patinimit dhe lyerjes   
	7
	3
	1
	1
	1

	7
	Teknika e punimeve në shtrim dhe veshje me pllaka
	6
	3
	1
	1
	1

	8
	Teknika e punimeve në veshje fasadash              
	7
	3
	1
	2
	0

	9
	Teknika e punimeve në ndërtim çatie dhe tarrace
	4
	2
	1
	1
	0

	10
	Teknika e punimeve në ndërtim rrugësh           
	5
	2
	1
	1
	0

	
	TOTALI
	100%
	50 pikë
	20 pikë
	20 pikë
	10 pikë



Përcaktimi i pikëve për çdo njësi testi bëhet duke pasur parasysh tipin e njësisë së testit. Kështu, njësitë e testit me zgjedhje të shumëfishtë marrin 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të saktë, por mund të marrin edhe 2 (dy) pikë në se përmbajnë jo thjesht rikujtim por edhe analizë dhe llogaritje; njësitë me përgjigje të hapur marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për brenda tyre (duke mbajtur parasysh edhe argumentimin nga nxënësi); njësitë me përgjigje të kufizuar dhe llojet e tjera të njësive të përfshira në test, marrin aq pikë sa gjykohet nga grupi hartues dhe kjo lidhet me kërkesat që parashtrohen në pyetje dhe niveli i vështirësisë.


Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara rekomandohet të jetë si më poshtë:


	Pikët e fituara
	Notat

	0 - 20
	4

	21 - 25
	5

	26 - 30
	6

	31 – 35
	7

	36 - 40
	8

	41 - 45
	9

	46 - 50
	            10





B. Programi orientues për Provimin e Praktikës Profesionale të integruar

Programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar, në drejtimin mësimor ”Ndërtim”, Niveli II i KSHK është hartuar duke u mbështetur në listën e kompetencave profesionale dhe në modulet e detyruara të praktikës profesionale, që përmban Skelet-kurrikuli përkatës. 

a) Lista e kompetencave profesionale për të cilat duhet të vlerësohen nxënësit, detyrat dhe postet e punës dhe pikët për secilën kompetencë:

	Nr
	Kompetencat profesionale
	Detyrat e punës
	Pikët

	1.
	Të kryejnë punime ndihmëse hekurkthimi,karpenterie dhe betonimi.
	· Detyra 1: të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjen e mjedisit në  punime hekurkthimi, karpenterie dhe betonimi , të ndihmojnë në  përgatitjen e veglave të punës,  instrumentet dhe makineritë për kryerjen e detyrës, të kryejnë punime ndihmëse hekurkthimi për elemente konstruktivë b/a, të kryejnë punime ndihmëse karpenterie për elemente konstruktivë b/a, të kryejnë punime ndihmëse betonimi për elemente konstruktivë b/a, të sistemojnë, të kryejnë punime ndihmëse dizarmimi, të pastrojnë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
	
20










	2.
	Të kryejnë punime ndihmëse muratimi dhe suvatime
	· Detyra 2: të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjen e mjedisit në punime muratimi dhe suvatimi, të ndihmojnë në  përgatitjen e veglave të punës,  instrumentet dhe makineritë për kryerjen e detyrës, të kryejnë punime ndihmëse në ndërtim muri me tulla, të kryejnë punime ndihmëse për dorën e parë (spruco) të suvatimit,të kryejnë punime ndihmëse për dorën e dytë (mbushje) të suvatimit ,të kryejnë punime ndihmëse për dorën e tretë (fino) të suvatimit, të pastrojnë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
	
40






	3.
	Të kryejnë punime ndihmëse në shtrim dhe veshje me pllaka
	· Detyra 3: të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjen e mjedisit në  punime shtrim dhe veshje me pllaka, të ndihmojnë në  përgatitjen e veglave të punës,  instrumentet dhe makineritë për kryerjen e detyrës,të kryejnë punime ndihmëse në  përgatitjen e sipërfaqeve për shtrim e veshje me pllaka, në shtrim e veshje me pllaka, të kryejnë punime ndihmëse në shtrim dhe veshje me pllaka, të pastrojnë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
	

20






	4.
	Punime ndihmëse në ndërtim çatie dhe tarrace 
	· Detyra 4: të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjen e mjedisit në  punime ndërtim çatie dhe tarrace, të ndihmojnë në  përgatitjen e veglave të punës,  instrumentet dhe makineritë për kryerjen e detyrës, të ndihmojnë në përgatitjen e elementeve të nënshtresës  së çatisë, të kryejnë punime ndihmëse në ndërtimin konstruksionin mbajtës të çatisë, të ndihmojnë në realizimin e shtresave nën mbulesë,të ndihmojnë në realizimin mbulesës së çatisë, të kryejnë punime ndihmëse për  shtresat izoluese të tarracës, të pastrojnë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
	

20

	Shuma
	100






b) Skema e vlerësimit me nota:

	Pikët e fituara
	Notat

	0 – 40
	4

	41 – 50
	5

	51 – 60
	6

	61 – 70
	7

	71 – 80
	8

	81 – 90
	9

	91 – 100
	10



Shënime:

· Provimi praktik do të realizohet me anë të metodës së vlerësimit të nxënësve në “poste pune” me grupe nxënësish 3-5 veta, me rotacion në postet e punës për 4 detyrat. 
· Realizimi i detyrave të punimeve do të kryhet në mjediset e punës së shkollës 
· Për realizimin e punimeve do të përgatiten poste pune të simuluara, duke përdorur postera, dokumentacione të përgatitura nga komisioni, si fragmente skicash e detajesh për të gjitha detyrat dhe tabela të përbërësve të llaçeve e betonit.
· Për çdo detyrë, komisioni i vlerësimit duhet të përgatisë instrumentet përkatëse të vlerësimit sipas kompetencave profesionale. Instrumenti i vlerësimit për secilën detyrë duhet të përfshijë të gjitha hapat e realizimit të saj, duke filluar nga përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës, pastrimin e vendit dhe mjeteve të punës, përgatitjes së mjeteve, materialeve të punës etj.
· Koha për realizimin e të gjitha detyrave duhet të jetë jo më shumë se 3 orë, në përputhje kjo me Rregulloren e Zhvillimit të Provimeve Përfundimtare në fuqi. 
· Në çdo detyrë është shumë e domosdoshme respektimi i rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit duhet të jenë të përfshira domosdoshmërisht në vlerësim.
· Vlerësimi i nxënësve do të bëhet me listë kontrolli në postet e 4 detyrave duke vlerësuar hapat e realizimit të punimeve, nxënësit do të mbikqyren gjatë gjithë kohës së përmbushjes së detyrave
· Vlerësimi i nxënësve, do të përfshijë edhe kompetenca kyçe të tilla, si bashkëpunimi aktiv, komunikimi në grup, marrja e vendimeve, shfrytëzimi i literaturës teknike etj.
· Në vlerësimin e kompetencave profesionale duhet t’i lihet hapësirë për vlerësim edhe bashkëbisedimit profesional ndërmjet komisionit dhe nxënësit, pasi ai është element i rëndësishëm i secilës prej kompetencave të listuara.

Përmbushja e kompetencës “Të kryejnë punime ndihmëse hekurkthimi,karpenterie dhe betonimi” do të realizohet me Detyrën 1 në mjediset e praktikës së ndërtimit, me grupe nxënësish, duke ndërruar postet me alternime. Nxënësit do t’ju kërkohet në radhë të parë që të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit dhe të lexojë skicën e dhënë, të përzgjedhë veglat e pajisjet e punës dhe materialet, të kryejnë punime ndihmëse hekurkthimi për elemente konstruktivë b/a, të kryejnë punime ndihmëse karpenterie për elemente konstruktivë b/a, të kryejnë punime ndihmëse betonimi për elemente konstruktivë b/a,të kryejnë punime ndihmëse dizarmimi, të sistemojnë,pastrojnë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës.
 Nxënësve duhet t’u vihen në dispozicion për të përzgjedhur: skicat e detaje për punime hekurkthimi,karpentierie,betonimi,dizarmimi në elementet kostruktivë b/a tabelat e raporteve të përbërësve të betonit, veglat, instrumentet, pajisjet, materialet hekur, tel bari,armaturë dërrase,inerte,çimento mistri, lopata, mastar, nivelë, spango etj. dhe vendin ku do të kryhen punimet. 
Përmbushja e kompetencës “Të kryejnë punime ndihmëse muratimi dhe suvatime” do të realizohet me Detyrën 2  në mjediset e praktikës së ndërtimit me grupe nxënësish, duke ndërruar postet me alternime. Nxënësve do t’u kërkohet, në radhë të parë, që të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit dhe të interpretojë skicat,të përgatisin vendin, mjetet e punës dhe materialet, të kryejnë punime ndihmëse në ndërtim muri me tulla, të kryejnë punime ndihmëse për dorën e parë (spruco) të suvatimit,të kryejnë punime ndihmëse për dorën e dytë (mbushje) të suvatimit ,të kryejnë punime ndihmëse për dorën e tretë (fino) të suvatimit, të pastrojnë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës. 
Nxënësve duhet t’u vihen në dispozicion tabelat e raporteve të përbërësve të llaceve,tulla të llojeve të ndryshme ,vendin ku do të kryhen punimet përkatëse, fragmente muresh njëri i pa suvatuar, i dyti i suvatuar me një shtresë (spruco) dhe i treti i suvatuar me dy shtresa (spruco dhe mbushje) etj. Nxënësve duhet t’u vihen në dispozicion kubik, rërë, çimento, ujë, tako e fashatura të gatshme, furçë, mallë, bërdaf, mistri, lopata, mastar, nivelë, spango etj.

Përmbushja e kompetencës “Të kryejnë punime ndihmëse në shtrim dhe veshje me pllaka” do të realizohet me Detyrën 3 në mjediset e praktikës së ndërtimit me grupe pune nxënësish, duke ndërruar postet me alternime. Nxënësve do t’ju kërkohet në radhë të parë që të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit, të ndihmojnë në përgatitjen e veglave e mjetet e nevojshme, të ndihmojnë në shtrimin e dyshemeve e veshjen mureve të brendshme me pllaka duke i kontrolluar me mastar-nivelë të sistemojnë,pastrojnë vendin dhe veglat e punës mbas mbarimit të detyrës. 
Nxënësve duhet t’u vihen në dispozicion për shtrimin e dyshemesë dhe veshjen e sipërfaqes me pllaka, skica dyshemeje mbi një bazament me shtresë betoni të niveluar, e muri të ngurtësuar më parë mbas shtresës së dytë të suvatimit, bazamente të gatshme të niveluara më parë: i pari i pashtruar me pllaka dhe i dyti i shtruar me pllaka pa bojakë, pllaka të ndryshme, kollë bojakë, kryqe, çekiç gome, spango, prerëse pllakash, pinca, mistri, govatë, leckë pastrimi etj 
Përmbushja e kompetencës “Punime ndihmëse në ndërtim çatie dhe tarrace” do të realizohet me Detyrën 4 në mjediset e praktikës së ndërtimit me grupe nxënësish, duke ndërruar postet me alternime. Nxënësve do t’u kërkohet në radhë të parë që të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit, të ndihmojnë në përgatitjen e elementeve të nënshtresës  së çatisë, të kryejnë punime ndihmëse në ndërtimin konstruksionin mbajtës të çatisë, të ndihmojnë në realizimin e shtresave nën mbulesë,të ndihmojnë në realizimin mbulesës së çatisë, të kryejnë punime ndihmëse për  shtresat izoluese të tarracës, të pastrojnë, sistemojnë veglat e mjetet e punës mbarimit të detyrës. 
Nxënësve duhet t’u vihen në dispozicion për ndërtim çatie e tarrace, skica  dhe detaje nënshtresës  së çatisë, konstruksionit mbajtës shtresave nën mbulesë, mbulesa e çatisë, shtresat izoluese të tarracës , forma të gatëshme çatie të ndryshme në miniaturë dhe ndërkate në miniaturë për punime tarrace, çekiç karpentieri, spango, pinca,darë,sharrë dore marangozi, mistri, govatë, leckë pastrimi etj,mjete prerëse kartoni katrama,rrul dore, 

Rekomandohet që secili nga postet e punës së lartpërmendur të ketë listë kontrolli vlerësimi më vehte dhe në fund të realizimit të detyrave të parashikuara në 4 (katër) Detyra pune, të bëhet tabela përmbledhëse e pikëve dhe nota përkatëse.
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