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I. Qëllimet e arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK është zhvillimi i personalitetit të individit për t’u përshtatur me mjedisin shoqëror dhe profesional, si dhe përgatitja e tij për punësim në veprimtaritë që lidhen drejtpërdrejt me “Mobileri dhe tapicerinë”.
 Ky kualifikim synon gjithashtu zhvillimin e vetëbesimit te individi, kultivimin e vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitjen e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës, si dhe zhvillimin e tij në aspektin emocional, intelektual dhe profesional përmes përvetësimit të një game të gjerë njohurish dhe aftësish profesionale.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë përfunduar arsimin 9-vjeçar;
· janë në kushte shëndetësore që të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional; 
· nëse kanë aftësi të kufizuara, ofruesi i kualifikimit krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitetet reale të këtyre shkollave, atëherë ministria përgjegjëse përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Në përfundim të kualifikimit profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK nxënësi do të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit dhe të shfaqë gatishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Në përfundimin me sukses të arsimit në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:
· Të dizajnojë mobilie sipas stileve të ndryshme, në harmoni me interierin, duke zbatuar parimet bazë të dizajnit. 
· Të kryejë matje duke përdorur mjetet dhe pajisjet matëse, shënjuese dhe niveluese. 
· Të realizojë skica teknike dhe të zbërthejë objektin në elementet përbërëse. 
· Të dallojë llojet e ndryshme të materialeve drusore që përdoren në mobileri, sipas fushës së aplikimit të tyre. 
· Të përgatisë dhe të aplikojë tretësira ngjitëse dhe lustruese në prodhimin e mobilieve. 
· Të përdorë vegla, mjete dhe pajisje elektrike për përpunimin e materialeve. 
· Të kryejë kontrollin e cilësisë së punimeve, veglave dhe pajisjeve. 
· Të përdorë makineri bazë dhe të avancuara të përpunimit të drurit. 
· Të realizojë prodhimin e elementeve dhe detajeve të mobilieve. 
· Të kryejë montimin e mobilieve dhe të kontrollojë cilësinë e tyre. 
· Të montojë aksesorët e mobilerisë dhe të tapicerisë. 
· Të realizojë mobilie të tapicuara sipas kërkesave teknike. 
· Të kryejë riparimin dhe restaurimin e mobilieve dhe tapicerisë. 
· Të zbatojë Kodin e Punës dhe rregullat bazë të veprimtarisë profesionale. 
· Të kryejë llogaritje ekonomike për punime mobilierie dhe tapicerie. 
· Të plotësojë dhe regjistrojë dokumentacionin bazë financiar. 
· Të plotësojë dokumentet e dorëzimit, pranimit dhe inventarizimit të mallrave dhe shërbimeve. 
· Të përdorë metoda të marketingut dhe promovimit të shërbimeve. 
· Të zbatojë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe procedurat e ndihmës së parë. 
· Të përdorë pajisjet e mbrojtjes personale dhe pajisjet për mbrojtjen nga zjarri (PMZSH). 
· Të zbatojë procedurat për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

4.   Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Përfundimi me sukses i kualifikimit profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, me kohëzgjatje 3 vite shkollore, pas përfundimit të arsimit bazë, individi pajiset me certifikatë profesionale të maturës shkollore profesionale dhe suplementin përkatës ose del në tregun e punës si punonjës i kualifikuar.
Ky kualifikim i mundëson individit integrimin në tregun e punës në industrinë ushqimore, duke ushtruar profesionin e punonjësit të kualifikuar në prodhimin e miellit, bukës, makaronave, asortimente të ëmbla dhe të kripura, në aktivitete të tjera ndihmëse të përpunimit të brumërave ose të vetëpunësohet në këtë fushë.
Gjithashtu, përfundimi i këtij niveli lejon kalimin në nivel më të lartë të arsimit profesional, në nivelin IV në KSHK,  arsim profesional njëvjeçar (nivel teknik/menaxherial), me qëllim përfitimin e diplomës së “Maturës Shtetërore Profesionale” ose në kursin urë të përgjithshëm dhe pas përfundimit të njërit nga këto kualifikime mund të vazhdojë studime pas të mesme ose universitare
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III. Plani mësimor për arsimin profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri ” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	
	Plani mësimor për kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, (3-vjeçar), niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/vjetore
	Kodet 

	
	
	
	Klasa 10
	Klasa 11
	Klasa 12
	

	A.
	

	Lëndët e përgjithshme                            (Gjithsej)
	21/22(756/
792)
	6/7
216/
252)
	8/9
(272/ 306)
	

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1
	1
	1
	

	2
	
	Letërsi
	1
	1
	1
	

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	3
	1
	2
	

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)
	(1)
	(1)
	

	5
	
	Matematikë
	3
	1
	2
	

	6
	
	Fizikë
	2
	-
	-
	

	7
	
	Kimi
	2
	-
	-
	

	8
	
	Biologji
	1
	-
	-
	

	9
	
	Shkenca sociale
	2
	-
	-
	

	10
	
	Histori
	1
	1
	1
	

	11
	
	Gjeografi
	1
	-
	-
	

	12
	
	Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK)
	2
	-
	-
	

	13
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet
	2
	1
	1
	

	B.
	
	Lëndët/Modulet profesionale të zbatuara në shkollë                                                       (Gjithsej)
	9
(324)
	8
(288)
	6
(204)
	Njësitë e të nxënit

	1
	L-09-868-26
	Klasifikimi dhe dizajni i mobilieve
	36
	-
	-
	NjN-03-III-0552-26

	2
	L- 01-869-26
	Vizatim teknik dhe modelim 3D
	36
	-
	-
	NjN-03-III-0553-26

	3
	L-09-870-26
	Teknologji e prodhimit të mobiljeve
	54
	-
	-
	NjN-03-III-0558-26

	4
	L-09-871-26

	Mjetet, pajisjet dhe teknikat e përdorimit të tyre në “Mobileri dhe tapiceri”
	36
	36
	-
	NjN-03-III-0556-26

	5
	L-09-872-26
	Materialet për prodhimin e mobiljeve
	36
	36
	-
	NjN-03-III-0555-26

	6
	L-09-873-26
	Makineritë për prodhimin e mobiljeve
	54
	36
	-
	NjN-03-III-0557-26

	7
	L-09-874-26
	Mobiliet e tapicuara
	-
	36
	-
	NjN-03-III-0559-26

	8
	L-05-875-26
	Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në “Mobileri dhe tapiceri”
	-
	36
	-
	NjN-03-III-0561-26

	9
	L-17-876-26
	Sipërmarje dhe edukim karriere në “Mobileri dhe tapiceri”
	-
	-
	34
	NjN-24-III-0492-26

	10
	L-17-157-24
	Bazat e sipërmarrjes  
	-
	-
	34
	-

	1
	M-09-2536-26
	Parapërgatitja për prodhimin e produktit
	36
	-
	-
	NjN-03-III-0553-26

	2
	M-09-2537-26

	Procese të punimit të materialeve drusore me mjete dhe pajisje
	36
	-
	-
	NjN-03-III-0556-26

	3
	M-09-2538-26

	Planifikimi dhe organizimi i vendit të punës në repartin e “Mobilerisë dhe tapicerisë”
	-
	36
	-
	NjN-03-III-0554-26

	4
	M-09-2539-26
	Materialet për prodhimin e mobilieve
	-
	36
	-
	NjN-03-III-0555-26

	5
	M-09-2540-26

	Procese pune me makinat bazë të përpunimit të drurit
	-
	36
	-
	NjN-03-III-0556-26

	6
	M-09-2541-26
	Punime me makineritë e drurit.
	-
	-
	34
	NjN-03-III-0557-26

	7
	M-09-2542-26
	Punime ngjitje, imitimi patinimi, lustrimi dhe lyerje të mobiljeve
	-
	-
	34
	NjN-03-III-0558-26

	8
	M-09-2543-26
	Tapicimi i një sipërfaqe të sheshtë
	-
	· 
	34
	NjN-03-III-0559-26

	9
	M-09-2544-26
	Riparimi i defekteve dhe restaurimi i mobiljeve
	-
	-
	34
	NjN-03-III-0560-26

	C.
	P-09-025-26
	Praktika profesionale në biznes                                    
(Gjithsej)
	-
	24
(864)
	24
(816)
	

	
	
	
Gjithsej A + B + C
	30/31
1080/
1116
	38/39
1368/
1404
	38/39
1292/
1326
	








	
	
IV. Udhëzime për planin mësimor.

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 10 dhe 11 viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore).
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë për provimet e Maturës Shkollore Profesionale)
Një orë mësimore në shkollë (teori ose praktikë) zgjat 45 minuta.
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale në shkollë të realizohen në ndarje ditore jo më pak se 3 orë mësimore.
Ndërsa praktika profesionale në biznes do të realizohet si praktikë ditore 6 orëshe (8 orë mësimore)
Skeletkurrikuli i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, përbëhet nga 3 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për kualifikimet profesionale 3-vjeçare të ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MA).
· Lëndët/modulet profesionale teorike/praktike të zbatuara në shkollë (programet/përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Praktika profesionale në biznes (programi i përgjithshëm i praktikës profesionale është pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Në klasën 10

Procesi mësimor realizohet për 36 javë mësimore, ku 9 orë/javë x 36 javë mësimore = 324 orë mësimore të kulturës profesionale (lëndë/module profesionale teorike dhe praktike) do të zhvillohen në shkollë.
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Lëndët e përgjithshme dhe lëndët/modulet profesionale teorike/praktike të detyruar në shkollë: 
36 javё x 30/31 orë/javё = 1080/1116 orё mësimore ose 100%.

Në klasën 11

Viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore).
Një javë mësimore ka 38/39 orë mësimore (nga të cilat, 14/15 orë mësimore teorike dhe praktike në shkollë dhe 24 orë mësimore praktikë profesionale në biznes).
Praktika profesionale në biznes mund të kryhet e shpërndarë (36 javë x 3 ditë në javë x 8 orë mësimore 45 minutëshe) ose e grupuar (108 ditë, në ndarje javore/dyjavore/mujore). 
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Teoria (e përgjithshme dhe profesionale) dhe praktika profesionale nё shkollё: 
36 javё x 14/15 orë/javё = 504/540 orё mësimore (rreth 37%)
Praktikaprofesionale nё biznes: 
36 javё x 24 orë në javё = 864 orё mёsimore (rreth 63%).

Në klasën 12
Viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë për provimet e Maturës Shkollore Profesionale).
Një javë mësimore ka 38/39 orë mësimore (nga të cilat, 14/15 orë mësimore teorike dhe praktike në shkollë dhe 24 orë mësimore praktikë profesionale në biznes).
Praktika profesionale në biznes mund të kryhet e shpërndarë (34 javë x 3 ditë në javë x 8 orë mësimore 45 minutëshe) ose e grupuar (102 ditë, në ndarje javore/dyjavore/mujore). 
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Teoria (e përgjithshme dhe profesionale) dhe praktika profesionale nё shkollё: 
34 javё x 14/15 orë/javё = 476/510) orё mësimore (rreth 37%)
Praktika profesionale nё biznes: 
34 javё x 24 orë në javё = 816 orё mёsimore (rreth 63%).

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

A. Udhëzime për realizimin e procesit mësimor në shkollë.
Mësimdhënësit e lëndëve teorike profesionale dhe/ose moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin tek ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara, shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësimdhënësit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të nxënit në shkollat profesionale të kualifikimit profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Mësimdhënësit duhet të përdorin metoda të tilla të të nxënit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësimdhënësit është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të kualifikimit profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësimdhënësit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre. 

B. Udhëzime për realizimin e praktikës profesionale në biznes.

Realizimi i praktikës profesionale në biznes duhet të krijojë mundësi për një zbatim të kompetencave në realitetin profesional të “Mobileri dhe tapiceri”. Biznesi duhet të caktojë personat përgjegjës për mbёshtetjen e nxёnёsve nё realizimin e programit. Shkolla duhet të informojë biznesin për numrin e nxënësve që do të kryejnë praktikën në këtë biznes, periudhën kohore, programin e praktikës dhe programin qё kanё kryer më parë në shkollë. 
Planifikimi i realizimit të praktikës në biznes duhet tё bazohet në një proces analize fillestare duke marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, programi i pёrgjithshёm i praktikёs nё biznes, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e realizuar mё parё në shkollë, objektivat konkretë që do të arrihen në biznes, mundësitë dhe kushtet e biznesit për realizimin e praktikës së nxënësve etj. Ky planifikim kryhet në bashkëpunim të ngushtë midis personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës me përfaqësues të bisnesit.
Shkolla është e detyruar të mbikëqyrë dhe mbështesë realizimin e programit, bazuar në marrëveshjet paraprake, nëpërmjet instruktorit përgjegjës.
Plani i detajuar i realizimit të praktikës në biznes, raportet e ecurisё sё praktikёs, shkalla e përmbushjes së programit si dhe fletët e vlerësimit të nxënësve duhet të jenë pjesë e dokumentacionit për realizimin e praktikës nё biznes.
Biznesi duhet të përfshijë, motivojë dhe mbikëqyrë nxënësit në të gjitha veprimtaritë e parashikuara në program. Dhënia e përgjegjësisë në vendin e punës, puna e mbikëqyrur dhe e pavarur duhet të jenë pjesë e realizimit të programit.
Nxënësi duhet të dokumentojë në portofolin e tij të gjitha përvojat dhe rezultatet nga praktika profesionale në biznes, si dhe të përgatitë një raport dhe ta prezantojë në klasë, si pjesë e këtij portofoli. 
Vlerësimi i nxënësit në biznes duhet të përfshijë vlerësimin e tij gjatë gjithë praktikës si dhe vlerësimin përfundimtar për çdo kompetencë profesionale dhe personale, që përmbahet në program. Pjesë e vlerёsimit përfundimtar duhet të jetë edhe vlerёsimi i portofolit tё nxënësit, që shërben gjithashtu edhe për vetëvlerësimin. 

VI.Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësimdhënësit përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4÷10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës 12, nxënësi i arsimuar në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, i nёnshtrohet provimeve të Maturës Shkollore Profesionale, sipas kuadrit ligjor në fuqi.

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të njohurive të përgjithshme, njohurive të profesionit dhe të kompetencave profesionale të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që kryhen në fushën e “Mobileri dhe tapicerisë”.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Diplomën e Maturës Shkollore Profesionale, me Certifikatën e aftësimit profesional dhe me suplementin përkatës, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MEI, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor, si dhe në praktikën profesionale në biznes;
· rezultatet e provimeve përfundimtare të nivelit III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
VIII. Programet e lëndëve teorike profesionale dhe përshkruesit e moduleve profesionale të zbatuara në shkollë. 

1. Lënda “Klasifikimi dhe dizajni i mobilieve” (L-09-868-26), kl. 10 - 36 orë

 Synimet e lëndës “Klasifikimi dhe dizajni i mobilieve”, kl. 10
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Klasifikimi dhe dizajni i mobilieve” Kl. 10, nxënësit duhet:
· të interpretojnë mënyrën e klasifikimit të mobiljeve;
· të vlerësojnë rëndësinë e klasifikimit të mobiljeve;
· të dallojnë llojet e mobiljeve sipas funksionit;
· të identifikojnë mobiljet për ambiente të ndryshme si: dhoma gjumi, kuzhina, salloni, zyra, ambiente publike etj.;
· të klasifikojnë mobiljet sipas stilit;
· të klasifikojnë mobiljet sipas materialit të përdorur;
· të interpretojnë karakteristikat funksionale të mobiljeve;
· të interpretojnë karakteristikat estetike të mobiljeve;
· të përdorin terminologjinë profesionale të fushës së mobiljeve;
· të zhvillojnë aftësi vëzhgimi;
· të zhvillojnë aftësi vlerësimi profesionale;
· të kuptojnë parimet bazë të dizajnit të mobiljeve;
· të njohin elementët estetikë dhe funksionalë në projektimin e mobiljeve;
· të krijojnë ide dhe koncepte për modele të ndryshme mobiljesh;
· të realizojnë skica bazë të mobiljeve;
· të përdorin ngjyra në mënyrë harmonike dhe funksionale;
· të përdorin forma në mënyrë harmonike dhe funksionale;
· të përdorin materiale në mënyrë harmonike dhe funksionale;
· të zbatojnë parimet e ergonomisë dhe komoditetit në dizajn;
· të përzgjedhin materiale të përshtatshme sipas funksionit dhe stilit të mobiljes;
· të vlerësojnë modele të ndryshme mobiljesh sipas cilësisë dhe funksionit;
· të prezantojnë projektet dhe idetë e tyre në mënyrë profesionale.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Klasifikimi dhe dizajni i mobilieve”, kl. 10 -36 orë 

	Tema   1
	Hyrje në klasifikimin e mobiljeve, rëndësia e klasifikimit
	1 orë

	Tema   2
	Llojet e mobiljeve sipas funksionit
	2 orë

	Tema   3
	Mobiljet për dhomën e gjumit dhe karakteristikat e tyre
	2 orë

	Tema   4
	Mobiljet për kuzhinë, sallon dhe ambiente publike
	2 orë

	Tema   5
	Mobiljet për zyra dhe hapësira pune
	2 orë

	Tema   6
	Klasifikimi i mobiljeve sipas stileve të dizajnit (Antikiteti, Mesjeta, stili Gotik, Rilindja, Barok, Rokoko, Kolonial, Viktorian, Art Nouveau, Modernizmi, Kontemporar, etj.)
	12 orë

	Tema   7
	Terminologjia profesionale në fushën e mobiljeve 
	1 orë

	Tema 8
	Parimet bazë të dizajnit të mobiljeve 
	2 orë

	Tema 9
	Elementët estetikë dhe funksionalë në projektim 
	2 orë

	Tema 10
	Krijimi i ideve dhe koncepteve për mobilje moderne 
	3 orë

	Tema 11
	Teknikat bazë të skicimit të mobiljeve 
	2 orë

	Tema 12
	Përdorimi harmonik i ngjyrave, formave dhe materialeve 
	2 orë

	Tema 13
	Ergonomia dhe komoditeti në dizajnin e mobiljeve 
	2 orë

	Tema 14
	Vlerësimi dhe prezantimi profesional i projekteve të mobiljeve 
	1 orë




2. Lënda: “Vizatim teknik dhe modelim 3D” (L- 01-869-26), kl. 10-36 orë 
Synimet e lëndës “Vizatim Teknik dhe modelim 3D”, kl. 10.			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatim Teknik dhe modelim 3D”, kl.10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë rëndësinë dhe qëllimin e vizatimit teknik;
· të listojnë mjetet dhe instrumentet e vizatimit teknik me dorë të lirë;
· të lexojnë simbolet dhe shenjat dalluese që përdoren në skema të ndryshme të objekteve të thjeshta;
· të përshkruajnë shkallët e paraqitjes së trupave në vizatimin teknik;
· të përshkruajnë teknikat e vizatimit të lirë (perspektiva);
· të përshkruajnë teknikat e vizatimit teknik manual;
· të përshkruajnë skica detalesh duke përdorur standardet për paraqitjen;
· të interpretojnë skica dhe vizatime teknike të detaleve dhe objekteve;
· të diferencojnë skicën e thjeshtë nga vizatimi teknik i objekteve;
· të përshkruajnë vizatime të bashkimeve të thjeshta detalesh;
· të interpretojnë vizatimet e pamjeve, prerjeve në plane të ndryshme të objekteve prej druri;
· të përshkruajnë skema të thjeshta të paraqitura në aksonometri;
· të interpretojnë paraqitjen e mbishtesave për punim në vizatimet e detaleve prej druri;
· të përshkruajnë rëndësinë e vizatimeve me kompjuter dhe programet përkatëse;
· të përshkruajnë komandat bazë të programeve AutoCAD dhe SketchUp;
· të përshkruajnë teknikat e vizatimit digjital (AutoCAD, SketchUp etj.).

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatim teknik dhe modelim 3D”, 
kl. 10 – 36 orë

	Tema   1
	Hyrje në vizatimin teknik dhe rëndësia e tij në profesionin e mobilerisë dhe tapicerisë
	1 orë

	Tema   2
	Mjetet e vizatimit teknik dhe përdorimi i tyre
	1 orë

	Tema   3
	Formatet e letrës, shkallëzimi dhe standardet bazë të vizatimit teknik
	2 orë

	Tema   4
	Vijat teknike, simbolet dhe rregullat e paraqitjes grafike
	2 orë

	Tema   5
	Metodat e projektimit dhe projektimi ortogonal
	2 orë

	Tema   6
	Pamjet kryesore të vizatimit teknik (ballore, anësore dhe planimetrike)
	2 orë

	Tema   7
	Projeksionet aksonometrike të trupave gjeometrikë dhe modeleve mësimore
	3 orë

	Tema   8
	Projeksionet ortogonale të trupave gjeometrikë dhe modeleve mësimore
	2 orë

	Tema   9
	Prerjet dhe seksionet në plane të ndryshme të objekteve prej druri
	3 orë

	Tema 10
	Përmasimi dhe kuotimi i objekteve të mobilerisë
	2 orë

	Tema 11
	Skicimi me dorë të lirë i objekteve të thjeshta në mobileri
	2 orë

	Tema 12
	Leximi dhe interpretimi i vizatimeve teknike
	2 orë

	Tema 13
	Hyrje në programet kompjuterike për vizatim 3D
	2 orë

	Tema 14
	Komandat bazë në Auto CAD dhe SketchUp
	4 orë

	Tema 15
	Krijimi i vizatimeve 2D të mobilieve të thjeshta
	2 orë

	Tema 16
	Modelimi 3D i objekteve të thjeshta të mobilerisë
	4 orë



3. Lënda “Teknologji e prodhimit të mobilieve” (L-09-870-26), kl. 10-54 orë

Synimet e lëndës “Teknologji e prodhimit të mobilieve” kl. 10

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknologji e prodhimit të mobilieve”, kl.10, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë mënyrat e prerjes së drurit dhe materialeve me bazë druri;
· të shpjegojnë radhën e proceseve në makineri;
· të përshkruajnë radhën e montimit dhe rëndësinë e respektimit të saj;
· të shpjegojnë mënyrën e ndarjes dhe sistemimit të elementeve të punuara sipas përmasave dhe cilësisë;
· të shpjegojnë mënyrën e montimit të nënasambleve;
· të shpjegojnë mënyrën e montimit të aksesorëve;
· të listojnë llojet e defekteve në elementët e punuar dhe mënyrat e identifikimit të tyre;
· të listojnë llojet e defekteve të montimit;
· të përshkruajnë mënyrën e eliminimit të defekteve të konstatuara gjatë montimit;
· të përshkruajnë mënyrat e riparimit të defekteve te elementët e dëmtuara;
· të përshkruajnë etapat e procesit të riparimit;
· të shpjegojnë metodat e inspektimit të produktit përfundimtar dhe rëndësinë e tyre;
· të shpjegojnë llojet e paketimit, mënyrat dhe rëndësinë e tyre.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologji e prodhimit të mobilieve” kl. 10-54 orë 
	Tema 1
	Mënyrat e prerjes së drurit dhe materialeve me bazë druri;     
	4 orë

	Tema 2
	Radha e proceseve në makineri                                              
	7 orë

	Tema 3
	Pjesët përbërëse të objekteve prej druri                         
	8 orë

	Tema 4
	Proceset e ngjitjes dhe formimit të pjesëve të objektit prej druri                                                              
	7 orë

	Tema 5
	Lyerja dhe lustrimi i pjesëve të nënasambleve/asambleve        
	7 orë

	Tema 6
	Montimi i produktit  dhe rëndësia e respektimit të radhes së montimit 
	8 orë

	Tema 7
	Defektet gjatë montimit, llojet dhe eleminimi i tyre            
	4 orë

	Tema 8
	Produktetet prej druri të mjediseve të banimit, institucione etj.     
	4 orë

	Tema 9
	Metodat e inspektimit të produktit përfundimtar               
	2 orë

	Tema 10
	Llojet e paketimit, mënyrat dhe rëndësia e tyre                
	3 orë





4. Lënda “ Mjetet, pajisjet dhe teknikat e përdorimit të tyre në “Mobileri dhe tapiceri” 
 (L-09-871-26), kl.10-36 orë, kl.11-36 orë

· Synimet e lëndës “Mjetet, pajisjet dhe teknikat e përdorimit të tyre në “Mobileri dhe tapiceri” kl.10
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Mjetet, pajisjet dhe teknikat e përdorimit të tyre në “Mobileri dhe tapiceri” kl.10 nxënësit duhet:
· të përshkruajnë mjetet dhe instrumentet matëse e shënjuese dhe përdorimin e tyre. 
· të përshkruajnë mjetet dhe instrumentet nivelues (analogë dhe digjitalë), si dhe përdorimin e tyre. 
· të përshkruajnë mjetet, instrumentet dhe pajisjet që përdoren në tharjen e lëndës drusore. 
· të përshkruajnë veglat e dorës së punës, llojet dhe përdorimet e tyre (sharrë dore, daltë, zdrukth dore, morseta shtrënguese etj.). 
· të shpjegojnë pjesët përbërëse të mjeteve elektrike të dorës, llojet, funksionimin dhe përdorimet e tyre (trapano, vidator, zdrukth elektrik, frezë dore, zumpare orbitale me presion ajri, sharrë cirkulare dore etj.). 
· të shpjegojnë proceset e punës me mjetet elektrike të dorës. 
· të shpjegojnë përgatitjen për punë të mjeteve elektrike të dorës dhe përdorimet e tyre. 
· të klasifikojnë llojet e instrumenteve prerëse në mjetet elektrike të dorës. 
· të klasifikojnë instrumentet e dorës për axhustim dhe relevim të mjeteve elektrike;
· të përshkruajnë llojet e instrumenteve prerëse dhe përdorimin e tyre.
· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mjetet, pajisjet dhe teknikat e përdorimit të tyre në “Mobileri dhe tapiceri” kl.10 – 36 orë
	Tema 1
	Mjetet dhe instrumentet matëse e shënjuese
	1 orë

	Tema 2
	Mjetet dhe instrumentet nivelues (analogë dhe digjitalë)
	1 orë

	Tema 3
	Mjetet ,instrumentet dhe pajisjet që përdoren në tharjen e lëndës drusore
	1 orë

	Tema 4
	Veglat e dorës së punës, llojet dhe përdorimet e tyre
	7 orë

	Tema 5
	Mjetet elektrike të dorës ,llojet, funksionimet dhe përdorimet e tyre
	10 orë

	Tema 6
	Intrumentet e dorës për axhustim dhe relevim të mjeteve elektrike
	1 orë

	Tema 7
	Instrumentet prerëse të sharrimit llojet e tyre.
	3 orë

	Tema 8
	Instrumentet prerës të zdrukthtimit.   
	2 orë

	Tema 9
	Instrumentet për frezim, llojet e tyre.
	4 orë

	Tema 10
	Instrumentat e shpimit të drurit, llojet e tyre
	4 orë

	Tema 11
	Instrumentat e zumparimit, llojet e tyre
	2 orë




· Synimet e lëndës “ Mjetet, pajisjet dhe teknikat e përdorimit të tyre në “Mobileri dhe tapiceri” kl.11-36 orë.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Mjetet, pajisjet dhe teknikat e përdorimit të tyre në Mobileri dhe tapiceri” kl.11 nxënësit duhet:
· të identifikojnë llojet e veglave dhe pajisjeve të mprehjes së instrumenteve prerëse dhe përdorimin e tyre;
· të përshkruajnë llojet e mjeteve dhe pajisjeve për ngjitje, si dhe përdorimin e tyre;
· të listojnë llojet e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren për patinim sipas funksionimit të tyre;
· të përshkruajnë llojet e mjeteve dhe pajisjeve për bojatisje, si dhe përdorimin e tyre;
· të përshkruajnë llojet e mjeteve dhe pajisjeve për lustrim të sipërfaqeve të drurit, si dhe përdorimin e tyre;
· të listojnë llojet e mjeteve dhe pajisjeve gjatë proceseve të imitimit të drurit;
· të përshkruajnë llojet e pajisjeve të presimit, si dhe funksionimin e tyre;
· të përshkruajnë llojet e pajisjeve që përdoren në tapiceri;
· të listojnë mjetet e punës për procesin e vendosjes së elementeve dekorativë;
· të përshkruajnë llojet e pajisjeve (pajisjet e transportit të brendshëm, ventilimit, rrjetit elektrik etj.) që përdoren në repartet e prodhimit të mobilieve;
· të listojnë llojet e paisjeve të ajrit të kompresuar, si dhe fushën e përdorimit të tyre;
· të identifikojnë mjetet dhe pajisjet që përdoren në ambalazhim, paketim, marketim dhe magazinim të mobilieve;
· të shpjegojnë rëndësinë e kontrollit për funksionalitetin e mjeteve/pajisjeve të punës.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mjetet, pajisjet dhe teknikat e përdorimit të tyre 
në “Mobileri dhe tapiceri” kl.11 – 36 orë
	Tema 1
		Mjetet dhe pajisjet për mprehje dhe përdorimi i tyre
	



	2 orë

	Tema 2
		Mprehja e thikave të planit
	



	2 orë

	Tema 3
		Mprehja e disqeve prerëse
	



	2 orë

	Tema 4
		Mprehja e thikave të frezës dhe e puntove
	



	2 orë

	Tema 5
		Mjetet dhe pajisjet për ngjitje dhe përdorimi i tyre
	



	2 orë

	Tema 6
		Mjetet dhe pajisjet për lyerje dhe llustrim, si dhe përdorimi i tyre
	



	8 orë

	Tema 7
		Mjetet dhe pajisjet për imitimin e drurit, si dhe përdorimi i tyre
	



	2 orë

	Tema 8
		Mjetet dhe pajisjet për patinim dhe përdorimi i tyre
	



	2 orë

	Tema 9
		Mjetet dhe pajisjet për presim dhe përdorimi i tyre
	



	2 orë

	Tema10
		Mjetet dhe pajisjet që përdoren në tapiceri, si dhe përdorimi i tyre
	



	7 orë

	Tema11
		Pajisjet e transportit të brendshëm, ventilimit dhe rrjetit elektrik, si dhe llojet e tyre që përdoren në repartet e prodhimit të mobilieve
	



	3 orë

	Tema12
		Mjetet dhe pajisjet që përdoren për ambalazhimin, paketimin, marketingun dhe magazinimin e mobilieve
	



	1 orë

	Tema13
		Kompresori i ajrit, llojet dhe fushat e përdorimit të tij



	1 orë




5. Lënda “Materialet për prodhimin e mobilieve” (L-09-872-26), kl. 10-36 orë, kl.11-36 orë

 Synimet e lëndës “Materialet për prodhimin e mobilieve”, Kl. 10	
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Materialet për prodhimin e mobilieve” Kl. 10, nxënësit duhet:
· të dallojnë llojet kryesore të materialeve që përdoren në prodhimin e mobilieve korpusore;
· të dallojnë llojet kryesore të materialeve që përdoren në prodhimin e mobilieve të tapicuara;
· të përshkruajnë funksionin e pjesëve të një peme pyjore;
· të dallojnë elementët e strukturës makroskopike të drurit;
· të shpjegojnë funksionin e elementëve të strukturës makroskopike të drurit;
· të analizojnë vetitë e blanës dhe të myjës;
· të përshkruajnë strukturën mikroskopike të drurit;
· të shpjegojnë funksionin e secilit element të strukturës mikroskopike;
· të listojnë llojet e drurëve kryesorë industrialë sipas karakteristikave dhe përdorimeve të tyre;
· të përshkruajnë vetitë fizike të drurit dhe ndikimin e tyre në përdorimin e tij;
· të përshkruajnë vetitë mekanike dhe ndikimin e tyre në përdorimin e tij;
· të përshkruajnë vetitë teknologjike dhe ndikimin e tyre në përdorimin e tij;
· të përshkruajnë përbërjen kimike të drurit dhe rëndësinë e secilit përbërës në dru, si dhe në degë të tjera të industrisë;
· të identifikojnë defektet e drurit;
· të shpjegojnë ndikimin e defekteve në përdorimin e drurit dhe masat për mënjanimin e tyre gjatë prerjes;
· të rendisin mënyrat e përmirësimit të vetive të drurit;
· të përshkruajnë mënyrat e ruajtjes së drurit;
· të përshkruajnë mënyrat e imprenjimit të drurit me antiseptikë apo lëndë ngjyruese;
· të përshkruajnë mënyrat e tharjes natyrale dhe artificiale të drurit.

Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Materialet për prodhimin e mobilieve”, 
kl. 10- 36 orë

	Tema 1
		Llojet e materialeve që përdoren në prodhimin e mobilieve dhe rëndësia e tyre



	1 orë

	Tema 2
		Pjesët përbërëse të pemës pyjore, funksionet biologjike dhe përdorimi i tyre



	1 orë

	Tema 3
		Ndërtimi makroskopik i drurit



	3 orë

	Tema 4
		Ndërtimi anatomik i drurit



	2 orë

	Tema 5
		Drurët kryesorë industrialë



	5 orë

	Tema 6
		Vetitë fizike të drurit



	4 orë

	Tema 7
		Përbërja kimike e drurit



	3 orë

	Tema 8
		Vetitë mekanike të drurit



	4 orë

	Tema 9
		Vetitë teknologjike të drurit



	3 orë

	Tema 10
		Defektet e drurit



	4 orë

	Tema 12
		Ruajtja dhe trajtimi i drurit



	3 orë

	Tema 13
		Tharja e drurit



	3 orë




 Synimet e lëndës “Materialet për prodhimin e mobilieve”, Kl. 11

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Materialet për prodhimin e mobilieve” Kl. 11, nxënësit duhet:
· të identifikojnë materialet me bazë druri;
· të përshkruajnë rëndësinë e materialeve me bazë druri;
· të rendisin karakteristikat e lëndës së parë për prodhimin e lëndës së sharruar;
· të përshkruajnë teknologjitë për prodhimin e lëndës së sharruar;
· të rendisin kriteret e klasifikimit (ndarjes) së lëndës së sharruar në asortimente;
· të klasifikojnë lëndën e sharruar sipas cilësisë;
· të dallojnë karakteristikat e lëndës së parë për rimeso-kompensatë;
· të përshkruajnë teknologjitë për prodhimin e rimesos dekorative, kompensatës dhe drurit të shtresuar;
· të përshkruajnë cilësitë dhe vetitë fiziko-mekanike të rimesos dekorative, kompensatës dhe drurit të shtresuar;
· të rendisin komponentët përbërës të lëndës së parë dhe lëndës ndihmëse për pllakë zdrukthi dhe fibrash;
· të klasifikojnë pllakën e zdrukthit dhe të fibrës sipas vetive fiziko-mekanike;
· të përshkruajnë teknologjitë për prodhimin e pllakës së zdrukthit dhe fibrës;
· të përshkruajnë vetitë fiziko-mekanike të pllakave të zdrukthit dhe të fibrës;
· të përshkruajnë vetitë fiziko-mekanike të pllakave qelizore dhe paneleve me dru masiv, si dhe teknologjinë e prodhimit të tyre;
· të përshkruajnë materialet për ngjitje;
· të shpjegojnë përgatitjen dhe përdorimet e materialeve për ngjitje;
· të klasifikojnë materialet për lyerje dhe llustrim;
· të shpjegojnë përgatitjen dhe përdorimet e materialeve për lyerje dhe llustrim;
· të rendisin materialet metalike referuar përdorimit të tyre;
· të rendisin materialet plastike referuar përdorimit të tyre;
· të rendisin materialet e tapicerisë;
· të përshkruajnë cilësitë e materialeve të tapicerisë;
· të rendisin materiale të tjera për prodhimin e objekteve prej druri;
· të dallojnë vetitë e materialeve të tjera për prodhimin e objekteve prej druri.
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Materialet për prodhimin e mobilieve”, 
kl. 11- 36 orë

	Tema 1
		Lënda e sharruar



	4 orë

	Tema 2
		Rimesoja teknike dhe dekorative



	3 orë

	Tema 3
		Kompensata dhe druri i shtresuar



	4 orë

	Tema 4
		Pllakat me bazë druri (pllakat e zdrukthit, të fibrës, qelizore, prej druri masiv etj.)



	8 orë

	Tema 5
		Materialet për ngjitje



	4 orë

	Tema 6
		Materialet për lyerje dhe llustrim



	5 orë

	Tema 7
		Materialet metalike dhe plastike



	2 orë

	Tema 8
		Materialet e tapicerisë



	4 orë

	Tema 9
		Materiale të tjera për prodhimin e objekteve prej druri



	2 orë








6. Lënda “Makineritë për prodhimin e mobiljeve” (L-09-873-26), 
     kl. 10 - 54 orë, kl. 11 - 36 orë
                   
 Synimet e lëndës “Makineritë për prodhimin e mobiljeve”, kl. 10.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Makineritë për prodhimin e mobiljeve”, kl.10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë llojet e instrumenteve prerës sipas makinave përkatëse;
· të shpjegojnë mënyrën e montimit dhe regjistrimit të instrumenteve në makineri;
· të shpjegojnë mënyrën e regjistrimit të makinerive sipas proceseve teknologjike;
· të shpjegojnë mënyrën e llogaritjes për shfrytëzimin optimal të makinerive;
· të përshkruajnë procesin e sharrimit të materialeve me bazë druri;
· të identifikojnë makinat për sharrim, llojet dhe teknikat e përdorimit të tyre;
· të përshkruajnë procesin e zdrukthimit;
· të identifikojnë makinat plan dhe grosecë, llojet dhe teknikat e përdorimit të tyre;
· të përshkruajnë procesin e shpimit;
· të identifikojnë makinat shpuese, llojet dhe teknikat e përdorimit të tyre;
· të përshkruajnë procesin e zmerilimit;
· të identifikojnë makinat zmeriluese, llojet dhe teknikat e përdorimit të tyre.

Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Makineritë për prodhimin e mobiljeve”, kl. 10 – 54 orë 

	Tema   1
	Llojet e instrumenteve prerëse sipas makinave përkatëse
	2 orë

	Tema   2
	Montimi dhe regjistrimi i instrumenteve në makineri
	10 orë

	Tema   3
	Regjistrimi i makinerive sipas proceseve teknologjike
	4 orë

	Tema   4
	Llogaritja e parametrave për shfrytëzimin optimal të makinerive
	11 orë


	Tema   5
	Procesi teknologjik i sharrimit të materialeve me bazë druri
	3 orë

	Tema   6
	Makinat e sharrimit, llojet, karakteristikat dhe teknikat e përdorimit
	10 orë

	Tema   7
	Procesi teknologjik i zdrugimit të materialeve me bazë druri
	4 orë

	Tema   8
	Makinat plan dhe grosecë: llojet, karakteristikat dhe teknikat e përdorimit 
	6 orë

	Tema   9
	Procesi teknologjik i shpimit të materialeve me bazë druri
	4 orë



 Synimet e lëndës “Makineritë për prodhimin e mobiljeve”, kl. 11 – 36 orë.
		              
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Makineritë për prodhimin e mobiljeve”, kl.11, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë procesin e frezimit/profilimit;
· të identifikojnë makinat frezuese, llojet dhe teknikat e përdorimit të tyre;
· të përshkruajnë procesin e thithëzimit;
· të identifikojnë makinat tenonatriçe, llojet dhe teknikat e përdorimit të tyre;
· të përshkruajnë procesin e bordimit;
· të identifikojnë makinat bordatriçe, llojet dhe teknikat e përdorimit të tyre;
· të përshkruajnë procesin e tornimit;
· të identifikojnë makinat torno, llojet dhe teknikat e përdorimit të tyre;
· të identifikojnë makinat dhe pajisjet për përkuljen e drurit dhe materialeve me bazë druri;
· të identifikojnë makinat CNC, llojet dhe teknikat e përdorimit të tyre;
· të përshkruajnë procesin e presimit;
· të identifikojnë llojet e makinave për presim;
· të përshkruajnë teknikat e përkuljes së drurit dhe materialeve me bazë druri;
· të identifikojnë llojet e makinave të imitimit të drurit;
· të shpjegojnë funksionimin e makinerive për montimin e objekteve të drurit;
· të identifikojnë makineritë për montimin e objekteve të drurit;
· të përshkruajnë funksionimin e makinerive për lustrim me spërkatje dhe me zhytje.

Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Makineritë për prodhimin e mobiljeve”, kl.11 – 36 orë 

	Tema   1
	Makinat frezë, llojet dhe përdorimi i tyre
	6 orë

	Tema   2
	Instrumenta prerës të frezimit
	2 orë

	Tema  3
	Makina tenonatrice, llojet dhe përdorimi i tyre
	2 orë

	Tema  4
	Makina e bordimit, llojet dhe përdorimi i tyre
	3 orë

	Tema  5
	Makinat e tornimit, llojet dhe përdorimi i tyre
	6 orë

	Tema  6
	Instrumenta prerës të tornimit
	2 orë

	Tema  7
	Makinat e presimit, llojet dhe përdorimi i tyre
	6 orë

	Tema  8
	Makinat CNC (komandim numerik) llojet dhe përdorimi i tyre
	5 orë

	Tema  9
	Makinat e lustrimit dhe përdorimi i tyre
	4 orë




7. Lënda “Mobiliet e tapicuara” (L-09-874-26),  kl. 11– 36 orë 

 Synimet e lëndës “Mobiliet e tapicuara”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Mobiliet e tapicuara”, kl.11, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë funksionin e strukturës mbajtëse dhe ndërveprimin e saj me pjesën e butë të tapicerisë;
· të identifikojnë elementet përbërëse të strukturës mbajtëse;
· të analizojnë komponentët e tapicerisë;
· të dallojnë llojet e strukturave mbajtëse sipas tipologjisë së mobilieve dhe përdorimit të tyre funksional;
· të përshkruajnë teknikat e montimit të strukturës së qëndrueshme;
· të analizojnë përputhshmërinë e strukturës me projektin teknik dhe kërkesat funksionale të mobilies;
· të vlerësojnë rëndësinë e dimensionimit të saktë të elementeve strukturorë në cilësinë e produktit final;
· të përshkruajnë parimet bazë të ndërtimit të një strukture të fortë dhe të qëndrueshme;
· të analizojnë ngarkesat që veprojnë mbi strukturën dhe ndikimin e tyre në përdorim;
· të shpjegojnë shkaqet e dëmtimit të strukturës mbajtëse dhe të tapicerisë;
· të përshkruajnë mënyrat e përforcimit të strukturës mbajtëse;
· të shpjegojnë procesin e montimit sipas radhës teknologjike të punës;
· të analizojnë lidhjen funksionale ndërmjet strukturës mbajtëse dhe shtresave të tapicerisë;
· të shpjegojnë ndikimin e kushteve të ambientit (lagështia, temperaturat) në strukturë dhe materiale;
· të shpjegojnë procedurat e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit;
· të shpjegojnë parapërgatitjen e materialeve të tapicerisë.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mobiliet e tapicuara”, kl. 11 – 36 orë 

	Tema   1
	Roli dhe funksioni i strukturës mbajtëse dhe ndërveprimi i saj me pjesën e butë të tapicerisë.
	2 orë

	Tema   2
	Analizimi i elementeve përbërës të strukturës mbajtëse dhe komponentëve të tapicerisë.
	2 orë

	Tema   3
	Llojet e strukturave mbajtëse sipas tipologjisë së mobilieve dhe përdorimit të tyre funksional.
	3 orë

	Tema   4
	Zbatimi i teknikave të montimit të strukturës duke siguruar qëndrueshmëri.
	4 orë

	Tema   5
	Përputhshmëria e strukturës me projektin teknik dhe kërkesat funksionale të mobilies.
	4 orë

	Tema   6
	Dimensionimi i elementeve strukturorë në cilësinë e produktit final.
	3 orë

	Tema   7
	Parimet bazë të ndërtimit të një strukture të fortë dhe të qëndrueshme.
	3 orë

	Tema   8
	Analizimi i ngarkesave që veprojnë mbi strukturën dhe ndikimin e tyre në përdorim.
	2 orë

	Tema   9
	Shkaqet e dëmtimit të strukturës mbajtëse dhe të tapicerisë.
	2 orë

	Tema 10
	Ndikimi i kushteve të ambientit (lagështia, temperaturat) në strukturë dhe materiale.
	2 orë

	Tema 11
	Mënyrat e përforcimit të strukturës mbajtëse.
	2 orë

	Tema 12
	Organizimi i procesit të montimit sipas radhës teknologjike të punës.
	2 orë

	Tema 13
	Lidhja funksionale ndërmjet strukturës mbajtëse dhe shtresave të tapicerisë.
	4 orë

	Tema 14
	Procedurat e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit.
	1 orë




8. Lënda: “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në “Mobileri dhe tapiceri” (L-05-875-26),
 kl. 11 -36 orë
· Synimet e lëndës: “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në “Mobileri dhe tapiceri” 
kl. 11 -36 orë
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në “Mobileri dhe tapiceri”, kl.11, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë standardet dhe legjislacionin shqiptar për rregullat e sigurimit teknik në vendin e punës në “Mobileri dhe tapiceri”;
· të përshkruajnë rëndësinë e përdorimit të manualeve të mjeteve dhe pajisjeve të punës;
· të identifikojnë procedurat dhe mjetet për dhënien e ndihmës së parë në rast aksidenti;
· të interpretojnë sinjalistikat dhe shenjat paralajmëruese në mjedisin e punës;
· të përshkruajnë procedurat e evakuimit në raste emergjence;
· të shpjegojnë përdorimin dhe funksionin e pajisjeve të mbrojtjes nga zjarri (MZSH);
· të përshkruajnë masat e sigurisë gjatë përdorimit të solucioneve me përmbajtje kimike;
· të shpjegojnë konceptin dhe karakteristikat e zhvillimit të qëndrueshëm;
· të përshkruajnë rregullat e mbrojtjes së mjedisit për ndarjen dhe menaxhimin e mbetjeve;
· të identifikojnë rregulloret përkatëse për depozitimin e mbetjeve;
· të shpjegojnë rëndësinë e identifikimit dhe raportimit të mosfunksionimit të mjeteve dhe pajisjeve të punës;
· të përshkruajnë rregullat e sigurisë për ruajtjen dhe magazinimin e materialeve;
· të identifikojnë pajisjet mbrojtëse personale dhe funksionin e tyre në sigurinë në punë;
· të shpjegojnë rëndësinë e kontrollit të funksionalitetit të pajisjeve mbrojtëse personale;
· të përshkruajnë pajisjet e thjeshta për kontrollin e rrjetit elektrik;
· të shpjegojnë mënyrat dhe rëndësinë e verifikimit të sigurisë së kabllove dhe pajisjeve elektrike;
· të përshkruajnë rëndësinë e testimit të pajisjeve elektrike për funksionim të sigurt;
· të dallojnë llojet e tabelave të kufizimit dhe sinjalistikës për sigurinë teknike;
· të shpjegojnë protokollet e duhura të veprimit në raste të gjendjeve të jashtëzakonshme.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit në 
“Mobileri dhe tapiceri”, kl. 11 -36 orë
	Tema 1
	Standardet dhe legjislacionin shqiptar për rregullat e sigurimit teknik në vendin e punës në “Mobileri dhe tapiceri”
	3 orë

	Tema 2
	Manualet e mjeteve dhe pajisjeve të punës dhe rëndësia e përdorimit 
	4 orë

	Tema 3
	Pajisjet mbrojtëse personale dhe funksioni i tyre për sigurinë në punë
	4 orë

	Tema 4
	Sinjalistika dhe shenjat paralajmëruese në mjedisin e punës
	4 orë

	Tema 5
	Procedurat dhe mjetet për dhënien e ndihmës së parë në rast aksidenti
	3 orë

	Tema 6
	Koncepti dhe karakteristikat e zhvillimit të qëndrueshëm
	3 orë

	Tema 7
	Rregullat e mbrojtjes së mjedisit për ndarjen menaxhimin e mbetjeve dhe për depozitimin e tyre.
	6 orë

	Tema 8
	Rregullat e sigurisë për ruajtjen dhe magazinimin e materialeve
	3 orë

	Tema 9
	Pajisjet e thjeshta,mënyrat dhe rëndësia  e verifikimit të sigurisë në kontrollin e rrjetit elektrik për funksionim të sigurisë të pajisjeve elektrike.
	2 orë

	Tema 10
	Tabelat e kufizimit dhe sinjalistikës për sigurinë teknike,llojet e tyre
	2 orë

	Tema 11
	Protokollet e duhura të veprimit në raste të gjendjeve të jashtëzakonshme
	2 orë




9. Lënda: “ Sipërmarje dhe edukim karriere në “Mobileri dhe tapiceri ” (L-17-876-26), 
    kl.12 – 34 orë

· Synimet e lëndës “Sipërmarje dhe edukim karriere në “Mobileri dhe tapiceri” kl.12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sipërmarje dhe edukim karriere në “Mobileri dhe tapiceri”, kl.12, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë parimet bazë të Kodit të Punës dhe legjislacionit përkatës që lidhet me aktivitetin profesional në mobilieri/tapiceri;
· të listojnë llojet kryesore të dokumentacionit ligjor dhe financiar që përdoret në ushtrimin e aktivitetit (kontrata, fatura, raporte, regjistra);
· të përshkruajnë format dhe mënyrat e përpilimit, ruajtjes dhe arkivimit të dokumentacionit sipas rregullave përkatëse;
· të shpjegojnë mënyrat e llogaritjes së nevojave për materiale dhe të planifikimit të grafikut të kohës së punës;
· të përshkruajnë mënyrën e regjistrimit të të dhënave në faturë dhe rëndësinë e saktësisë së tyre;
· të shpjegojnë mënyrat dhe elementët e përgatitjes së një oferte për punime/shërbime;
· të listojnë llojet kryesore të raportimeve financiare (raporte shpenzimesh, të ardhurash, bilance të thjeshta);
· të përshkruajnë mënyrat e informimit nga tregu në lidhje me çmimet dhe cilësinë e mjeteve, materialeve dhe pajisjeve të punës;
· të përshkruajnë elementët bazë të llogaritjes së kostos për mjete, materiale dhe pajisje pune;
· të identifikojnë komponentët e kostos (kosto direkte dhe indirekte);
· të shpjegojnë mënyrën e përllogaritjes së kostos së prodhimit për një produkt mobilieri/tapicerie;
· të dallojnë llojet kryesore të faturave (faturë tatimore, faturë e thjeshtë, faturë shoqëruese);
· të përshkruajnë elementët përbërës të një fature (data, përshkrimi, sasia, çmimi, TVSH);
· të shpjegojnë procedurën e plotësimit të faturave në mënyrë korrekte;
· të përshkruajnë përmbajtjen e një oferte për punime/shërbime;
· të identifikojnë elementët kryesorë të një oferte (përshkrimi i punës, çmimi, afatet, kushtet);
· të shpjegojnë rëndësinë e përgatitjes së ofertave për klientët;
· të përshkruajnë konceptin e inventarit dhe rëndësinë e tij në biznes;
· të identifikojnë mënyrat e dokumentimit të inventarit (regjistra, lista, sisteme elektronike);
· të shpjegojnë parimet bazë të menaxhimit të inventarit;
· të përshkruajnë procedurat e furnizimit me materiale dhe pajisje;
· të identifikojnë dokumentacionin e nevojshëm për furnizim (porosi, kontrata, fatura);
· të shpjegojnë hapat kryesorë të procesit të furnizimit;
· të dallojnë mënyrat e blerjes së mjeteve dhe materialeve (blerje direkte, me porosi, online);
· të përshkruajnë kriteret për përzgjedhjen e furnitorëve;
· të shpjegojnë elementët e llogaritjes së çmimit për shërbimet/punimet e ofruara;
· të identifikojnë faktorët që ndikojnë në çmim (kosto, tregu, konkurrenca, cilësia);
· të përshkruajnë konceptin e fitimit dhe marzhit të fitimit;
· të dallojnë llojet e dokumenteve për dorëzimin e punimeve/shërbimeve (procesverbal, fletë-dorëzim, faturë);
· të përshkruajnë përmbajtjen e dokumenteve të dorëzimit;
· të shpjegojnë rëndësinë e dokumentimit korrekt të dorëzimit të punës;
· të përshkruajnë konceptin e marketingut dhe rolin e tij në biznes;
· të identifikojnë teknikat bazë të marketingut (promovimi, reklama, komunikimi me klientin);
· të shpjegojnë rëndësinë e kënaqësisë së klientit dhe imazhit të biznesit;
· të përshkruajnë mënyrat e promovimit të shërbimeve në mobilieri/tapiceri (rrjete sociale, rekomandime, ekspozim).

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sipërmarrje dhe edukim karriere në “Mobileri dhe tapiceri”, kl.12 – 34 orë.
	Tema 1
	Kodi i Punës, legjislacioni përkatës që lidhet me aktivitetin profesional në mobilieri/tapiceri.
	3 orë

	Tema 2
	Dokumentacioni ligjor dhe financiar që përdoret në ushtrimin e aktivitetit (kontrata, fatura, raporte, regjistra), llojet kryesore.
	5 orë

	Tema 3
	Llogaritja e kostove të prodhimit për një produkt mobilieri/tapicerie. 
	5 orë

	Tema 4
	Elementet  dhe përgatitja e ofertave për klientët (përshkrimi i punës, çmimi, afatet, kushtet). 
	4 orë

	Tema 5
	Menaxhimi i inventarit
	3 orë

	Tema 6
	Procedurat e furnizimit me materiale dhe pajisje
	3 orë

	Tema 7
	Llogaritja e çmimit për shërbimet/punimet e ofruara, elementët dhe faktorët.
	5 orë

	Tema 8
	Koncepti i fitimit dhe marzhit të fitimit
	2 orë

	Tema 9
	Dokumentet për dorëzimin e punimeve/shërbimeve, llojet dhe përmbajtja
	2 orë

	Tema 10
	Teknikat bazë të marketingut të shërbimeve në mobilieri/tapiceri
	2 orë




10. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-24), kl. 12 – 34 orë 

1. Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontekstin individual dhe shoqëror;
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve;
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontekstin e nismave sipërmarrëse;
· të vlerësojnë kërkesat, dëshirat, mundësitë dhe vështirësitë të tyre për karrierën e ardhshme;
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to;
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup;
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore;
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj;
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme;
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes;
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale;
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre;
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurrenca, kostot etj;
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve;
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”,  kl.12 – 34 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	1 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	1 orë

	Tema   3
	Vetëvlerësimi i potencialit personal
	2 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	2 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	2 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	2 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	2 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	2 orë

	Tema   9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	2 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	2 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	2 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	2 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	2 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	1 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	2 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	1 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	2 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	2 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	2 orë







1. Moduli “Parapërgatitja për prodhimin e produktit”
	
Kualifikimi profesional: “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PARAPËRGATITJA PËR PRODHIMIN E PRODUKTIT
	M-09-2536-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të organizuar dhe përgatitur procesin e prodhimit të mobiljeve


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi interpreton dokumentacionin teknik, skicat dhe kërkesat e produktit për përgatitjen e procesit të prodhimit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë saktë elementet kryesorë të dokumentacionit teknik të produktit;
· të interpretojë drejt skicat, vizatimet teknike dhe simbolet profesionale;
· të dallojë dimensionet, format dhe specifikimet teknike të produktit;
· të shpjegojë funksionin dhe kërkesat teknike të produktit që do të prodhohet;
· të përzgjedhë informacionin e nevojshëm nga dokumentacioni për organizimin e procesit të punës;
· të identifikojë hapat kryesorë të parapërgatitjes bazuar në dokumentacionin teknik;
· të përdorë terminologjinë profesionale në mënyrë të saktë gjatë interpretimit të dokumentacionit;
· të evidentojë gabime ose pasaktësi të mundshme në skica apo dokumentacion teknik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi përzgjedh materialet, veglat dhe pajisjet e nevojshme sipas karakteristikave teknike dhe funksionale të produktit 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë materialet duke marrë parasysh funksionin, cilësinë dhe qëndrueshmërinë e produktit;
· të dallojë karakteristikat kryesore të materialeve që përdoren në procesin e prodhimit;
· të përzgjedhë veglat e duhura sipas fazave dhe proceseve të punës;
· të identifikojë pajisjet përkatëse për realizimin e produktit;
· të vlerësojë përshtatshmërinë e materialeve në raport me funksionin dhe estetikën e produktit;
· të aplikojë standardet teknike dhe rregullat e sigurisë gjatë përzgjedhjes së veglave dhe pajisjeve;
· të përdorë me racionalitet materialet dhe pajisjet
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi realizon matje, skica dhe llogaritje matematikore të sakta 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kryejë matje të sakta duke përdorur mjetet përkatëse të matjes;
· të interpretojë drejt njësitë e matjes dhe dimensionet teknike;
· të realizojë skica të qarta dhe të sakta sipas kërkesave të produktit;
· të kryejë llogaritje matematikore të sakta për dimensione, sipërfaqe, volume materialesh etj.;
· të verifikojë saktësinë e matjeve dhe llogaritjeve të realizuara
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  bërë më të qartë për nxënësit proceset parapërgatitore për fillimin e prodhimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të përgatitur fillimin e procesit të prodhimit
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Tavolina pune profesionale për marangozë dhe tapicierë 
· Pajisje matëse dhe kontrolli (vizore, kompas, metër analog dhe digjital, nivelues, detektor tubash uji dhe përcjellësish elektrik në mure dhe dysheme)
· Kompjuter me programe bazë për vizatim teknik
· Projektor dhe ekran për demonstrime mësimore 
· Fletë vizatimi teknik dhe blloqe skicash 
· Lapsa teknikë, markerë dhe ngjyra 
· Dosje teknike dhe formularë pune 
· Manuale profesionale dhe katalogë materialesh 
· Modele dhe mostra mobiliesh 
· Skica dhe vizatime teknike demonstrative 
· Video dhe materiale multimediale profesionale 
· Standarde teknike dhe udhëzues profesionalë të fushës së marangozerisë dhe tapicerisë






































2. Moduli “Procese të punimit të materialeve drusore me mjete dhe pajisje”
	
Kualifikimi profesional: “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PROCESE TË PUNIMIT TË MATERIALEVE DRUSORE, ME MJETE DHE PAJISJE 

	M-09-2537-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer procese pune në materialin drunor, me vegla të thjeshta dhe pajisje elektrike të dorës


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës për proçese të punimit të drurit/pllakave me bazë druri me vegla dhe me pajisje elektrike të dorës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë vizatime dhe skica tё punimeve tё thjeshta  në materiale druri/pllake me bazë druri;
· të përshkruajë saktë radhën e punimeve;
· të zgjedhë materialin e punës sipas prodhimit, përdorimit  dhёnies sё formёs dhe lagёshtisё sё drurit;
· të zgjedhë, sipas procesit të punës,veglat prerëse dhe pajisjet elektrike të  dorës;
· të zgjedhë, sipas kërkesës, mjetet matëse, shënuese dhe kontrolluese;
· të vendosë, me kujdes, materialin, veglat, pajisjet elektrike të dorës dhe instrumentet prerës në vendin përkatёs tё punës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen procese të punimit të drurit/pllakave me vegla dhe pajisje elektrike të dorës (sharrë dore dhe sharra të elektrike të dorës )
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë saktë dhe shënojë materialin sipas skicës;
· të mprehë sharrën, sipas parametrave këndorë;
· të bëjë çaprazimin sipas lartësisë së dhëmbit me çelës të thjeshtë çaprazi; 
· të sharrojë materialin, sipas shënimit, me sharra të ndryshme dore dhe sharra elektrike /bateri;
· të kontrollojë sharrimet, sipas shënimit;
· të mirëmbajë sharrat e dorës dhe sharrat elektrike/ bateri të dorës, pajisjet matëse dhe kontrolluese;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së punimeve me sharra dore dhe sharra elektrike /bateri të dorës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen punime të drurit me zdrukthe dore dhe elektrike  të dorës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë saktë dhe shënojë materialin sipas skicës;
· të mprehë thikën e zdrukthit sipas parametrave këndorë;
· të zdukthtojë materialin me zdrukthe të ndryshme dore dhe elektrike, sipas shënimit; 
· të kontrollojë materialet e  zdrukthtuara, sipas skicës;
· të mirëmbajë zdrukthet e dorës ,zdrukthet elektrike të dorës dhe pajisjet matëse dhe kontrolluese;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit  gjatë kryerjes së punimeve me zdrukthe dore dhe zdrukthe  elektrike të dorës; 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen procese pune axhustimi me vegla dore 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shënojë materialin sipas skicës;
· të përgatisë veglën prerëse për punë, sipas parametrave;
· të punojë me daltë materialin sipas shënimit;
· të rashinojë materialin drunor sipas skicës;
· të punojë me limë sipas modelit; 
· të zumparojë materialin drunor sipas shkallës së pastërtisë;
· të kontrollojë me kujdes  punimet e bëra;
· të  mirëmbajë me kujdes veglat prerëse, pajisjet matëse dhe kontrolluese;
· të zbatojë me përpikëri rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit  gjatë kryerjes së punimeve me dalta, rrashina, lima dhe leter zumpare;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5
	Nxënësi kryen procese pune me vegla dore dhe elektrike shpim-pastrimi , zumparimi dhe frezimi
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë sipas parametrave veglat e dorës dhe pajisjet elektrike  të dorës për shpim-pastrimin e materialit drunor;
· të matë dhe shënojë materialin sipas skicës;
· të zumparojë me mjete dore dhe pajisje elektrike dore, me shirit, të sheshtë, të rrumbullakët sipas shkallës të pastërtisë;
· të kontrollojë me kujdes zumparimet e bëra; 
· të shpojë materialin sipas shënimit;
· të pastrojë me kujdes mbeturinat e ashklave; 
· të kontrollojë foletë e realizuara sipas përmasave në skicë;
· të shpojë materialin sipas shënimit;
· të pastrojë me kujdes mbeturinat e ashklave;
· të kontrollojë foletë e realizuara sipas përmasave në skicë;
· të hapë kanale me frezë elektrike dore, sipas shënimit;
· të realizojë profilim të detalit me frezë elektrike dore sipas skicës;
· të shkallëzojë materialin me frezë elektrike dore sipas modelit.
· të kontrollojë me kujdes frezimet e bëra;
· të realizojë mbërthime dhe vidime në materialin drunor;
· të ngjitë teni, rimeso, plastikë sipas kërkesës, në brinjë me   pajisje elektrike të dorës;
· të pastrojë me kujdes tepricat e tenisë;
· të mbërthejë me grafitë elementet prej druri;
· të kontrollojë me kujdes punimet e bëra;
· të mirëmbajë pajisjet elektrike të dorës, mjetet matëse dhe kontrolluese;
· të  mirëmbajë me kujdes veglat prerëse, pajisjet matëse dhe kontrolluese;
· të zbatojë me përpikëri rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit  gjatë kryerjes së punimeve me mjete dore dhe pajisje elektrike dore për shpim-pastrimin, zumparimit dhe frezimit të drurit dhe  materialeve pllakë  me bazë druri;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 6 
	Nxënësi kryen montimin dhe ngjitjen e materialit të drurit me mjete elektrike të dorës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë dhe shënojë materialin sipas skicës;
· të përgatisë pajisjet e elektrike të dorës për profilim dhe ngjitje për punë;
· të hapë kanale me frezë të elektrike dore, sipas shënimit;
· të realizojë profilim të detalit me frezë elektrike  dore sipas skicës;
· të shkallëzojë materialin me frezë të mekanizuar elektrike sipas modelit;
· të realizojë mbërthime dhe vidime në material;
· të ngjitë teni, rimeso, plastikë sipas kërkesës, në brinjë me pajisje elektrike të dorës;
· të pastrojë me kujdes tepricat e tenisë;
· të mbërthejë me grafitë elementet prej druri;
· të mirëmbajë pajisjet elektrike të dorës për profilim dhe ngjitje,mjetet  matëse dhe kontrolluese;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit  gjatë kryerjes së proceseve të punës me  pajisje të mekanizuara të dorës për profilim dhe ngjitje;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat profesionale të mobilerisë dhe tapicerisë (zdrukthari).
· Mësimdhënësi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të procedurave të matjes, shënimit, sharrimit, zdrukthimit të proceseve të punës me  pajisje elektrike të dorës për profilim dhe ngjitje.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve në matje, shënime, sharrime, zdrukthime etj., fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës me vegla dore të thjeshta dhe me pajisje elektrike /bateri dore për punime të drurit dhe materialeve me bazë druri.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës me vegla dore të përpunimit të drurit dhe  për realizimin e proceseve të punës me  pajisje elektrike  të dorës për profilim dhe ngjitje të drurit dhe materialeve me bazë druri.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimi të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës të punimit te drurit me poste pune për realizimin e proceseve të punës ,me vegla dore dhe vegla elektrike të dorës;
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për procese pune me vegla dhe pajisje elektrike dore për profilim dhe ngjitje, të drurit dhe materialeve të drurit;
· Lëndë e parë drunore/pllaka me bazë druri;
· Katalog, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul;




































3. Moduli “Planifikimi dhe organizimi i vendit të punës në repartin e “Mobilerisë dhe tapicerisë”
	
Kualifikimi profesional: “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PLANIFIKIMI DHE ORGANIZIMI I PUNES NË REPARTIN E MOBILERISË DHE TAPICERISË

	M-09-2538-26

	Qëllimi i modulit


	
Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer planifikimin dhe organizimin e punës në fabrikë dhe në reparte specifike.


	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10- të në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri”.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi ndan detyrat në reparte të ndryshme sipas radhës së veprimeve të përcaktuara në kartën teknologjike
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë vizatime dhe skica teknike; 
· të kryejë zbërthimin e projektit në elementë bruto dhe neto; 
· të përcaktojë rendin e punës sipas projektit; 
· të ndajë detyrat sipas rendit të paracaktuar; 
· të sigurojë materialet, aksesorët dhe lëndën e parë me të cilën kryen prodhimin; 
· të sigurohet që ka ndriçim dhe ventilim të mjaftueshëm para nisjes së prodhimit; 
· të sigurojë lëndën e parë në afërsi të makinës ,sipas rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi organizon punën në repartin e prodhimit të mobiljeve dhe orendive 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë vizatime dhe skica teknike; 
· të përcaktojë radhën e proceseve të punës; 
· të sigurojë nga magazina materialet e nevojshme që duhen për të përfunduar produktin; 
· të njoftojë personin përgjegjës për sasinë e nevojshme të materialeve dhe aksesorëve që duhen për të përfunduar produktin; 
· t’i shpjegojë procesin e punës secilit prej kolegëve; 
· të ndajë detyrat e kolegëve në makinën sharrë disk; 
· të ndajë detyrat në makinën e bordimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi organizon punën në repartin e prodhimit të mobiljeve prej druri 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë vizatime dhe skica teknike;
· të përcaktojë radhën e proceseve të punës;
· të sigurojë nga magazina materialet e nevojshme që duhen për të përfunduar produktin;
· të njoftojë personin përgjegjës për sasinë e nevojshme të materialeve dhe aksesorëve që duhen për të përfunduar produktin;
· të shpjegojë procesin e punës secilit prej kolegëve;
· të ndajë detyrat e kolegëve në makinat përkatëse.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi organizon punën në repartin e lustrimit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë materialet që do të lyhen;
· të përcaktojë radhën e proceseve të punës;
· të sigurojë nga magazina sasinë e nevojshme të bojës, astarit, diluentit dhe katalitit;
· të sigurojë një ambient të pastër dhe higjienik para fillimit të punës;
· të kryejë ndarjen e elementeve sipas kodeve të përcaktuara në urdhër-porosi;
· të ndajë detyrat e kolegëve sipas radhës së proceseve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi organizon punën në repartin e montimit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë vizatime dhe skica teknike për procesin e montimit;
· të identifikojë elementet që do të montohen sipas llojit dhe funksionit të tyre;
· të përcaktojë radhën e proceseve të punës gjatë montimit;
· të përcaktojë mjetet e dorës dhe pajisjet elektrike të nevojshme për përfundimin e procesit të montimit;
· të përcaktojë sasinë e nevojshme të aksesorëve dhe elementeve ndihmëse që nevojiten për montim;
· të ndajë detyrat e kolegëve sipas radhës së proceseve.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 6 
	Nxënësi organizon punën në repartin e tapicerisë
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë vizatime dhe skica teknike;
· të përcaktojë radhën e proceseve të punës;
· të sigurojë nga magazina materialet e nevojshme që duhen për të përfunduar produktin;
· të përcaktojë mjetet e dorës dhe pajisjet elektrike që i nevojiten për të përfunduar procesin e tapicimit;
· të ndajë detyrat e kolegëve sipas radhës së proceseve;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	Ky modul duhet të trajtohet në ambientet e prodhimit të bizneseve të përpunimit të drurit.
· Mësimdhënësi i praktikës duhet të shpjegojë sa më qartë organizimin e punës në reparte specifike.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete të organizimit të punës.
· Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me organizimin e punës në fabrikë dhe reparte specifike.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e organizimit dhe planifikimit të vendit të punës.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së përpunimit të drurit me poste pune për realizimin e proceseve të punës ,me makina bazë të përpunimit të drurit.
· Katalog, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul





4. Moduli “Materialet për prodhimin e mobiljeve”
	
Kualifikimi profesional: “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	MATERIALET PËR PRODHIMIN E MOBILJEVE
	M-09-2539-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për përdorimin dhe përpunimin e materialeve që përdoren për prodhimin e mobiljeve 

	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasen e 10 -të, në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri”

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi klasifikon materialin drusor sipas karakteristikave fizike, mekanike dhe teknologjike
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të dallojë elementët e strukturës makroskopike të drurit;
· të shpjegojë funksionin e elementëve të strukturës 
      makroskopike;
· të analizojë strukturën mikroskopike të drurit;
· të shpjegojë funksionin e secilit element të strukturës 
      mikroskopike;
· të listojë llojet kryesore të drurëve industrial, sipas 
      karakteristikave dhe përdorimeve të tyre; 
· të përshkruajë vetitë fizike (ngjyra, tekstura, dendësia, 
      përmbajtja e lagështisë etj.), faktorët dhe ndikimin e tyre në 
      përdorimin e drurit;
· të përshkruajë vetitë mekanike (fortësia, elasticiteti, 
      rezistenca ndaj ngarkesave etj.), faktorët dhe ndikimin e tyre   
      në përdorimin e drurit;
· të përshkruajë vetitë teknologjike (përpunueshmëria, aftësia 
      për t’u ngjitur, lyer etj), faktorët dhe ndikimin e tyre në 
      përdorimin e drurit;
· të përshkruajë përbërjen kimike të drurit dhe rëndësinë e 
      secilit përbërës në dru dhe në degë të tjera të industrisë;
· të identifikojë defektet e drurit dhe ndikimin e tyre në 
      përdorimin e drurit dhe masat për mënjanimin e tyre; 
· të klasifikojë lëndën drusore; 
· të rendisë mënyrat e përmirësimit të vetive të  drurit;
· të  përshkruajë  mënyrat e ruajtjes së  drurit;
· të  përshkruajë  mënyrat e imprenjimit të  drurit me 
      antiseptikë apo lëndë ngjyruese;
· të  përshkruajë  mënyrat e tharjes natyrale dhe artificiale të  
      drurit;
· të demonstrojë aftësi vëzhgimi dhe krahasimi midis llojeve të ndryshme drunore; 
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi identifikon materialet me bazë druri që përdoren në prodhimin e mobiljeve 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të listojë gamën e materialeve me bazë druri;
· të përshkruajë rëndësinë, avantazhet dhe disavantazhet e 
      materialeve me bazë druri;
· të rendisë karakteristikat e lëndës së parë për prodhimin e 
      lëndës së sharruar;
· të  përshkruajë  teknologjinë  për prodhimin e lëndës së
      sharruar;
· të dallojë cilësitë e asortimenteve të lëndës së sharruar;
· të dallojë karakteristikat e lëndës të parë për 
      rimeso-kompensatë;
· të përshkruajë teknologjinë për prodhimin e rimesos 
      dekorative, kompensatës dhe drurit të  shtresuar;
· të përshkruajë cilësitë dhe përdorimet e rimesos dekorative, 
      kompensatës dhe drurit me shtresa;
· të listojë përbërësit e lëndës së parë dhe lëndët ndihmëse 
      për pllakë zdrukthi dhe fibre;
· të dallojë veçoritë e përbërësve të lëndës së parë dhe 
      ndihmëse për pllakë zdrukthi dhe fibre;
· të klasifikojë pllakën e zdrukthit dhe të fibrës sipas vetive 
      fiziko- mekanike;
· të  përshkruajë  teknologjinë e prodhimit të  pllakave  të
      zdrukthit dhe të fibrës;
· të përshkruajë vetitë fiziko- mekanike të pllakave qelizore 
      dhe atyre panel me dru masiv, si dhe teknologjitë e prodhimit 
      të tyre;
· të shpjegojë metodat e matjes së vetive fiziko-mekanike dhe 
      atyre teknologjike;
· të demonstrojë aftësi vëzhgimi dhe krahasimi midis
     materialeve të ndryshme drusore;
· të analizojë avantazhet dhe kufizimet e materialeve të 
      ndryshme me bazë druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi klasifikon materialet ndihmëse që përdoren në prodhimin e mobiljeve sipas karakteristikave 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të listojë materialet për ngjitje referuar specifikave dhe vetive të tyre;
· të shpjegojë përgatitjen dhe përdorimet e materialeve për ngjitje; 
· të listojë materialet për lyerje dhe llustrim, referuar specifikave dhe vetive të tyre;  
· të shpjegojë pëgatitjen dhe përdorimet e materialeve për lyerje dhe llustrim;
· të listojë aksesorët metalikë, bazuar në përdorimet e tyre;
· të listojë aksesorët plastikë, bazuar në përdorimet e tyre;  
· të listojë materialet e tapicerisë, bazuar në aplikimet e tyre;
· të përshkruajë cilësitë e materialeve të tapicerisë;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	Ky modul duhet të trajtohet në klasë dhe në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  bërë më të qartë për nxënësit proceset parapërgatitore për fillimin e prodhimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të përgatitur fillimin e procesit të prodhimit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mikroskop optik për analizimin e strukturës mikroskopike të drurit.
· Stereomikroskop optik për vëzhgimin e strukturës makroskopike.  
· Lupa zmadhimi për vëzhgimin e strukturës makroskopike. 
· Projektor dhe kompjuter për prezantime multimediale.
· Panele didaktike me prerje të strukturës së drurit. 
· Rafte dhe vitrina për ekspozimin e mostrave të drurit. 
· Metër dhe vizore teknike. 
· Kalibër analog dhe digjital. 
· Lagështimatës për dru. 
· Peshore laboratorike. 
· Pajisje universal për testimin e vetive mekanike të drurit. 
· Terrmometër dhe higrometër për kontrollin e ambientit. 
· Tavolina pune për marangozë.
· Sharra dore, trapan.
· Vegla prerëse dhe pajisje zmeriluese.
· Pajisje për prerje të mostrave drusore.
· Pajisje për lyerje dhe imprenjim. 
· Furça dhe spërkatëse për trajtimin dhe lyerjen e drurit.
· Furça dhe spërkatëse për lyerjen e drurit me lëndë ngjitëse dhe solucione lyerëse ose llustruese. 
· Mostra të ndryshme druri: Ah, Lis, Pishë, Frashër, Arrë, Plep.
· Drurë tropikalë.
· Mostra druri me defekte natyrore dhe teknologjike. 
· Mostra druri të thata dhe të njoma. 
· Mostra të drurit të trajtuar me antiseptikë dhe ngjyrues. 
· Mostra të ndryshme materialesh me bazë druri.
· MDF, HDF, Fibër izoluese etj. 
· Kompensatë, Pllaka zdrukthi, OSB, Fije melamine, etj.
· Pllaka panelesh qelizore dhe dru masiv.
· Antiseptikë për dru, lëndë ngjyruese dhe bojëra për dru. 
· Llak dhe materiale mbrojtëse. 
· Ngjitës për dru, vajra dhe materiale konservuese. 
· Materiale për demonstrimin e imprenjimit dhe trajtimeve mbrojtëse 
· Tekste profesionale për teknologjinë e drurit.
· Manuale për vetitë fizike, mekanike dhe teknologjike të drurit. 
· Skema të strukturës makroskopike dhe mikroskopike.
· Video demonstrative për përpunimin dhe trajtimin e drurit. 
· Katalog industrial të materialeve drusore.
· Syze mbrojtëse, doreza pune, maskë kundër pluhurit të drurit. 
· Kufje mbrojtëse nga zhurma, përparëse pune. 
· Kuti e ndihmës së parë, pajisje kundër zjarrit. 
· Sistem ventilimi për laboratorin dhe punishten.




















5. Moduli “Procese pune me makinat bazë të përpunimit të drurit”
	
Kualifikimi profesional: “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PROCESE PUNE ME MAKINAT BAZË TË PËRPUNIMIT TË DRURIT

	M-09-2540-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer procese pune në materialet drusore, me makinat bazë.


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasen e 10- të kualifikimit profesional “Mobileri dhe tapiceri”

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen procese pune me makinat sharrë 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë dhe shënojë materialin sipas skicës;
· të sharrojë materialin me makinë sharrë shirit sipas shënimit;
· të sharrojë materialin me makinë sharrë disk sipas shënimit;
· të shkurtojë materialin në makinë sharre pendul sipas shënimit;
· të kontrollojë sharrimet sipas shënimit; 
· të kontrollojë materialet e sharruara në makina sipas skicës;
· të mirëmbajë makinat sharre shirit dhe disk, pajisjet matëse dhe kontrollues;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së punimeve me makinat e sharrimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen procese pune në materialin drunor me makinat plan, grosecë 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë makinat për punë sipas trashësisë së materialit;
· të drejtojë materialin në siperfaqe sipas kërkesës në makinën plan drejtuese;
· të drejtojë materialin në brinjë sipas kërkesës në makinën plan drejtuese;
· të kontrollojë me kujdes saktësinë e drejtimit;
· të realizojë sipas skicës trashësinë e materialit në makinën grosecë;
· të kontrollojë me kujdes nxjerrjen e trashësisë;
· të rregjistrojë makinat sipas trashësise së caktuar;
· të mirëmbajë me kujdes thikat, makinat plan, grosecë, pajisjet matëse dhe kontrolluese;
· të zëvendësojë thikat e përdorura dhe të rregjistrojë thikat e mprehura;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së proceseve të punës, me makinën plan dhe grosecë për drejtim dhe nxjerrje në trashësi të materialit drunor.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen procese pune me makinat e zumparimit/ kalibrimit 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë makinën për punë sipas parametrave të kërkuara;
· të bëjë zumparime të elementëve në sipërfaqe;
· të bëjë zumparimin e elementëve në brinjë;
· të bëjë zumparimin e elementëve në qoshe;
· të bëjë zumparime në punime të rrumbullakta;
· të bëjë kalibrime në punimet e elementëve;
· të mirëmbajë siç duhet makinat e zumparimit;
· të ndërrojë shiritin e zumparimit të konsumuar;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punës me makina zumparimi.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen punime me makinat e shpimit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë makinën e shpimit sipas parametrave të kërkuara;
· të kryejë shpime të elementëve në sipërfaqe;
· të bëjë shpime të elementëve në brinjë;
· të hapë fole në sipërfaqe dhe në brinjë;
· të mirëmbajë siç duhet makinat e shpimit;
· të ndërrojë instrumentin prerës të konsumuar;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punës me makina shpuese.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	Ky modul duhet të trajtohet në mjedise për praktikat profesionale të përpunimimit të drurit (zdrukthari).
· Mësimdhënësi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të proceseve të punës me  makinat sharrë, plan, grosecë, shpuese dhe të zumparimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete të proceseve të punës me  makinat sharrë, plan, grosecë, shpuese dhe të  zumparimit. 
· Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës  me  makina bazë të përpunimit të drurit.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës me  makina bazë të përpunimit të drurit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së përpunimit të drurit me poste pune, për realizimin e proceseve të punës me makina bazë të përpunimit të drurit.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për procese pune me makina bazë të përpunimit të drurit.
· Lëndë e parë (dru, pllakë zdrukthi, mdf, multistradë)
· Katalog, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.



















6. Moduli “Punime me makineritë e drurit”
	
Kualifikimi profesional: “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME ME MAKINERITË E DRURIT
	M-09-2541-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime te objekteve dhe mobiljeve te thjeshta me makina bazë dhe makina të avancuara si:makina të frezimit, thithëzimit, skuadrimit, bordimit, tornimit, makina CNC etj.


	Kohëzgjatja e modulit

	 34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Mobileri dhe tapiceri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dhe interpretojë vizatime dhe skica të punimeve në materialin drunor, me makina të ndryshme të përpunimit të drurit/pllakave me bazë druri;
· të përzgjedhë materialin e nevojshëm sipas standardit dhe modelit të skicës;
· të përcaktojë makinat sipas proceseve të punës;
· të përzgjedhë sipas kërkesës mjetet matëse, shënuese dhe kontrolluese;
· të përcaktojë radhën e punës sipas procesit teknologjik të përpunimit të detaleve;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike sipas kushteve në repart;
· të sistemojë materialet e papërpunuara në vendin e punës sipas procesit teknologjik, sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit;
· të sigurojë aspirim optimal në çdo makineri;
· të përzgjedhë instrumentet përkatëse sipas llojit të punimit dhe makinave;
· të montojë me saktësi instrumentin në makinën përkatëse. sipas manualit;
· të kontrollojë gatishmërinë e instrumentit për punë sipas procesit dhe cilësisë në skicë;
· të kontrollojë funksionimin e makinës për të evidentuar defekte mekanike dhe elektrike sipas manualit;
· të regjistrojë makinën për punë, duke e pajisur me shabllonet përkatëse sipas proceseve;
· të kontrollojë saktësinë e regjistrimit dhe të punimit në makineri sipas procesit;
· të vendosë me kujdes, materialin e punuar pranë makinës;
· të pastrojë vendin e punës me mjetet përkatëse sipas rregullave dhe standardeve;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe tё ruajtjes sё mjedisit gjatё punёs pёrgatitore për kryerjen e punimeve në dru me mjete të mekanizuara dhe makina përkatëse.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime me makineritë e drurit (frezimit, thithëzimit, kalibrimit) 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë vizatimet teknike;
· të përcaktojë llojin e materialit që do të përdorë;
· të kryejë shënime mbi materialin, sipas vizatimeve teknike;
· të regjistrojë frezën për punime;
· të kryejë procesin e frezimit në elementë duke ndjekur vijën e shënimit mbi material;
· të kryejë procesin e profilimit në elementë duke ndjekur vijën e shënimit mbi material;
· të kontrollojë elementin e frezuar/profiluar sipas vizatimit në skicë;
· të regjistrojë makinerinë e thithëzimit për punime;
· të kryejë procesin e thithëzimit në elementë duke ndjekur vijën e shënimit mbi material;
· të kontrollojë elementin e thithëzuar sipas vizatimit në skicë;
· të regjistrojë makinerinë e thithëzimit për punime;
· të kryejë procesin e thithëzimit në elementë duke ndjekur vijën e shënimit mbi material;
· të kontrollojë elementin e thithëzuar sipas vizatimit në skicë;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe tё ruajtjes sё mjedisit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen punime me makineritë e skuadrimit, bordimit, tornimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë vizatimet teknike;
· të përcaktojë llojin e materialit që do të përdorë;
· të kryejë shënime mbi material sipas vizatimeve teknike;
· të regjistrojë makinën skuadruese për punime;
· të kryejë procesin e skuadrimit në elementë; 
· të kontrollojë elementin e skuadruar sipas vizatimit në skicë;
· të regjistrojë makinerinë e bordimit për punime;
· të kryejë procesin e bordimit në brinjën e elementëve
· të kontrollojë elementin e borduar sipas vizatimit;
· të regjistrojë makinerinë e tornimit për punime;
· të kryejë procesin e tornimit në elementë;
· të kontrollojë elementin e tornuar sipas vizatimit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe tё ruajtjes sё mjedisit; 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.





	RN 4 
	Nxënësi ndjek punime ne makinën CNC (makinë me kontroll numerik)
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndjekë programimin e makinës CNC sipas projektit;
· të ndjekë lëshimin e makinës sipas procesit të punës në projekt;
· të ndjekë punimin e elementëve sipas modelit në makinën CNC frezuese/profiluese;
· të ndjekë punimin e elementëve sipas modelit në makinën CNC skuadruese;
· të ndjekë punimin e elementëve sipas modelit në makinën CNC tornuese;
· të ndjekë punimin e elementëve sipas modelit në makinën CNC biruese;
· të ndjekë punimin e elementëve sipas modelit në makinën CNC borduese;
· të ndjekë kontrollin e punimeve të elementëve ne makinën CNC;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe tё ruajtjes sё mjedisit; 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	




	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	Ky modul duhet të trajtohet në ambientet e bizneseve të përpunimit të drurit.
· Mësimdhënësi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë demonstrime konkrete të punimeve me makina të avancuara si: frezimi, thithëzimi, shpimi, kalibrimi, skuadrimi, bordimi, tornimi, CNC etj.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete, në punime me makina të avancuara si: frezimi, thithëzimi, shpimi, kalibrimi, skuadrimi, bordim, tornim, CNC etj.
· Mësimdhënësi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë demonstrime konkrete të punimeve me makina të avancuara si: frezimi, thithëzimi, shpimi, kalibrimi, skuadrimi, bordimi, tornimi, CNC etj.
· Nxënësit duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me punimet në makina të avancuara si: frezimi, thithëzimi, shpimi, kalibrimi, skuadrimi, bordimi, tornimi, CNC etj.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e punimeve  me makina të avancuara si frezimi, thithëzimi, shpimi, kalibrimi, skuadrimi, bordimi, tornimi, CNC etj.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit, të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së përpunimit të drurit me poste pune për realizimin e punimeve me makina të avancuara si: frezimi, thithëzimi, shpimi, kalibrimi, skuadrimi, bordimi, tornimi, CNC etj.
· Komplet i veglave, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për punime me makina të avancuara si: frezimi, thithëzimi, shpimi, kalibrimi, skuadrimi, bordimi, tornimi, CNC etj.
· Skica të llojeve të punimeve, lëndë e parë.
· Katalog, manuale, udhëzues dhe materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






















7. Moduli “Punime ngjitje, imitimi, patinimi, lustrimi dhe lyerje të mobiljeve”
	
Kualifikimi profesional: “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME NGJITJE, IMITIMI, PATINIMI, LUSTRIMI DHE LYERJE TË MOBILJEVE

	 M-09-2542-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime ngjitje, patinimi, lustrimi, lyerje, etj.  të mobiljeve 

	Kohëzgjatja e modulit

	 34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11- të kualifikimit profesional “Mobileri dhe tapiceri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës për të kryer procese përmirësimi të drurit apo mobiljes si: imitim, ngjitje, patinim, lustrim/lyerje;
· të përzgjedhë mënyrën e imitimit, patinimit dhe lustrimit të drurit;
· të përzgjedhë mjetet e nevojshme për ngjitje, imitim, patinim, lustrim/lyerje me dorë apo pajisje;
· të përcaktojë defektet gjatë punimeve në ngjitje dhe vendosje të nishit, rimesimit, lustrimit etj;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për ngjitje, imitim, patinim, lustrim/lyerje;
· të llogarisë sasinë e materialeve të nevojshme për ngjitje, imitim, patinim, lustrim/lyerje;
· të përgatisë veglat, pajisjet dhe makinat për ngjitje, imitim, patinim, lustrim/lyerje;
· të zbatojë drejt rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve për ngjitje, imitim, patinim, lustrim/lyerje.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli	



	RN 2 
	Nxënësi kryen procese ngjitje, imitimi, patinimi dhe lustrimi me pllaka dhe detale prej druri.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё pёrgatisё sipёrfaqen e materialeve me bazë druri për ngjitje;
· të përgatisë lëndën ngjitëse sipas recetës ;
· të aplikojë lëndën ngjitësë në vëndin e caktuar të elementëve;
· të realizojë bashkimin e  elementëve  të lyer me lëndë ngjitëse; 
· të kryejë pastrimin e nevojshëm të mbeturinave të lëndës ngjitëse;
· tё pёrgatisё sipёrfaqen e pllakës për imitim;
· të përgatisë materialin imitues;
· tё kryejë procese të imitimit të drurit mbi pllakë sipas modelit me pajisje dore;
· të përgatisë sipërfaqen e pllakës dhe elementit prej druri për patinimim;
· të përgatisë materialin patinues sipas recetës përkatëse;
· të kryejë procese të patinimit me dorë, pajisje dore sipas standardit;
· të kryejë procese të tharjes së pastës patinuese në paisje tharëse sipas rregjimit;
· të kontrollojë cilësinë e patinimit sipas shkallës së pastërtisë;
· të përgatitë lëndën për lyerje apo lustrim të drurit sipas standardit;
· të lyejë apo lustrojë me pajisje splucimi, pllakat dhe elementët prej druri, sipas kërkesës;
· të kryejë procesin e tharjes së bojës ose lëndës lustruese sipas regjimit të caktuar;
· të kontrollojë cilësinë e lustrimit sipas standardit;
· të kryejë pastime dhe mirëmbajtje të pajisjeve dhe makinave;
· tё ndjekё rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit, gjatë proceseve të ngjitjes, imitimit, patinimit dhe lustrimit/lyerjes të pllakave dhe elementëve prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të kryer punime ngjitje, patinimi, lustrimi, lyerje, etj  të mobiljeve. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike të punimeve të ngjitjes, patinimit, lustrimit, lyerjes, etj, të mobiljeve.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së përpunimit të drurit me poste pune për realizimin e punimeve të ngjitjes, patinimit, lustrimit, lyerjes, etj.  të mobiljeve.
· Komplet i veglave, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për punimet që do kryhen. 
· Skica të llojeve të punimeve.
· Lëndë e parë.
· Katalog, manuale, udhëzues dhe materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






















8. Moduli “Tapicimi i një sipërfaqe të sheshtë”
	
Kualifikimi profesional: “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	TAPICIMI I NJË SIPËRFAQE TË SHESHTË
	M-09-2543-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për ndërtimin e strukturës mbajtëse, realizimin e pjesës së butë dhe tapicimin e një sipërfaqe të sheshtë.


	Kohëzgjatja e modulit

	 34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11- të kualifikimit profesional “Mobileri dhe tapiceri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi realizon strukturën mbajtëse sipas projektit teknik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kryejë matje të sakta sipas projektit;
· të hartojë skicën teknike;
· të zbërthejë elementët përbërëse të structures;
· të llogarisë materialet drusore sipas projektit;
· të përzgjedhë materialet e duhura për strukturën mbajtëse;
· të përgatisë pjesët për montim duke përdorur saktë veglat e punës;
· të realizojë lidhjet bashkuese sipas projektit;
· të ndërtojë bazën mbajtëse;
· të kontrollojë stabilitetin dhe simetrinë e strukturës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.
· Demonstrim praktik.
· Vlerësim praktik gjatë realizimit të strukturës.	



	RN 2 
	Nxënësi realizon veshjen me material mbushës (sfungjer)
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përdorë materialet e tapicerisë sipas performancës së kërkuar;
· të përzgjedhë sfungjerin, fibrën dhe materialet mbushëse sipas projektit;
· të masë me saktësi elementet e pjesës së butë;
· të respektojë tolerancat teknike gjatë prerjes dhe montimit;
· të ngjisë sfungjerin në structure;
· të presë sfungjerin sipas modelit në project. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi realizon tapicimin
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përdorë materialet e tapicerisë sipas performancës së kërkuar;
· të përzgjedhë sfungjerin, fibrën dhe materialet mbushëse sipas projektit;
· të masë me saktësi elementet e pjesës së butë;
· të respektojë tolerancat teknike gjatë prerjes dhe montimit;
· të realizojë prerjen dhe përgatitjen e materialit veshës;
· të realizojë tapicimin e sipërfaqes së sheshtë sipas projektit;
· të kryejë tensionimin korrekt të materialit tapicues;
· të realizojë përfundimet estetike sipas standardeve profesionale;
· të identifikojë dhe korrigjojë defektet gjatë procesit të tapicimit;
· të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm me kolegët, drejtuesit dhe klientët;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve për mobiljen e tapicuar.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli. 
· Demonstrim praktik. 
· Vëzhgim gjatë procesit të punës.		



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	Ky modul duhet të zhvillohet në repartet e praktikës profesionale të mobilimit dhe tapicerisë. 
· Mësimdhënësi duhet të demonstrojë proceset e ndërtimit të strukturës dhe tapicimit. 
· Nxënësit duhet të realizojnë tapicimin e një siperfaqeje të sheshtë sipas projektit teknik. 
· Fillimisht puna duhet të zhvillohet në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. 
· Gjatë procesit duhet të theksohet cilësia estetike dhe funksionale e produktit. 
· Vlerësimi duhet të fokusohet në realizimin e tapicimit të sipërfaqes së sheshtë sipas projektit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Ambient pune i përshtatshëm për procese mobilimi dhe tapicerie. 
· Reparte funksionale për prerje, montim dhe tapicim. 
· Vegla pune manuale dhe elektrike për matje, prerje dhe montim. 
· Kompresor dhe pistoletë kapëse për tapiceri. 
· Materiale drusore për strukturën mbajtëse. 
· Sfungjerë, fibra dhe materiale mbushëse. 
· Materiale tapicerie si velvet, stof ose lëkurë ekologjike. 
· Pajisje për sigurinë dhe mbrojtjen në punë. 
· Skica teknike dhe dokumentacion profesional për realizimin e projektit.




















9. Moduli “Riparimi i defekteve dhe restaurimi i mobiljeve”
	
Kualifikimi profesional: “Mobileri dhe tapiceri” arsim i dyfishtë 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	RIPARIMI  I DEFEKTEVE  DHE RESTAURIMI I MOBILJEVE

	M-09-2544-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të riparuar defektet gjatё ndёrtimit tё mobiljeve si dhe restaurimin e mobiljeve tё vjetra.


	Kohëzgjatja e modulit

	 34 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar  klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Mobileri dhe tapiceri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës për riparim dhe restaurim;
· të kontrollojë mobiljen e vjetër për të konstatuar punimet që duhen kryer gjatë restaurimit;
· të përzgjedhë mënyrën e riparimit dhe restaurimit (imitimin, patinimin, lyerjen/lustrimin e drurit);
· të përzgjedhë mjetet e imitimit, patinimit dhe lustrimit me dorë apo makinë për restaurim;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për riparim apo restaurim (imitimin, patinimin, lyerjen/lustrimin e drurit);
· të përcaktojë defektet gjatë punimeve, në ngjitje, vendosje tenish, rimesim, lyerje/lustrim etj;
· të përcaktojë defekte gjatë veshjes me tapiceri të skeleteve të ndryshme prej druri ose materiale të tjera;
· të llogarisë sasinë e materialeve të nevojshme për riparim apo restaurim;
· të përgatisë veglat, pajisjet dhe makinat për riparim;
· të përgatisë veglat dhe pajisjet për restaurim;
· të zbatojë drejt rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve për riparim apo restaurim të mobiljeve të vjetra
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli	



	RN 2 
	Nxënësi kryen punime riparimi gjatё ndёrtimit tё mobiljeve dhe tapicerisё. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të pastrojë me kujdes brinjët e veshura me defekt nga tenia, rimeso, plastika etj.
· të veshë me kujdes brinjën e pastruar me rimeso, teni, plastikë të përshtatshme sipas standardit;
· të zmerilojë atë pjesë të sipërfaqes së patinuar me defekt;
· të pastrojë sipërfaqen e zmeriluar me mjetet e nevojshme;
· të kryejë ribojatisjen me kujdes në detalin apo pllakën duke mos ndryshuar ngjyrën;
· të ripatinojë detalin apo sipërfaqen e pllakës sipas kërkesës;
· të zmerilojë sipërfaqen nga lustrimi me defekt;
· të pastrojë sipërfaqen e zmeriluar me mjetet e caktuara;
· të rilustrojë detalet apo pllakat pas pastrimit;
· të riparojë defekte të ndryshme gjatë punimeve në tapiceri të skeleteve prej druri, metali apo plastike, si vendosje gabim të sustave, sfungjerit, veshje damaske etj.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit të defekteve në ndërtimin e mobiljeve dhe tapicerisë
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen procese imitimi,patinimi dhe lyerje/ lustrimi me pllaka dhe detale prej druri në funksion të restaurimit të mobiljeve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë sipërfaqen e pllakës për imitim;
· të përgatitë materialin imitues;
· të kryejë procese të imitimit të drurit mbi pllakë sipas modelit me pajisje dore;
· të kryejë procese të imitimit të drurit me makinat përkatëse;
· të përgatitë sipërfaqen e pllakës dhe detalit prej druri për patinim;
· të përgatitë materialin patinues sipas recetës përkatëse;
· të kryejë procese të patinimit me dorë dhe pajisje dore;
· të kryejë procese patinimi me makina sipas standardit;
· të kryejë procese të tharjes së pastës patinuese në pajisje tharëse sipas regjimit;
· të kontrollojë cilësinë e patinimit sipas shkallës së pastërtisë;
· të përgatitë lëndën për lyerje apo lustrim të drurit sipas standardit;
· të lyejë apo lustrojë me pajisje spërkatëse dhe me makinë pllakat dhe detalet prej druri sipas kërkesës;
· të kryejë procesin e tharjes së bojës ose lëndës lustruese sipas regjimit të caktuar;
· të kontrollojë cilësinë e lustrimit sipas standardit;
· të kryejë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe makinave;
· të ndjekë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë proceseve të imitimit, patinimit dhe lustrimit të pllakave dhe detaleve prej druri:
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen punime riparimi tё mobiljeve dhe tapicerisё.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë defektet e skeletit/strukturës mbajtëse; (çarje, lirime, deformime) apo pjesëve të tjera të mobiljes së tapicuar;
· të analizojë mënyrat e riparimit të defekteve të konstatuara;
· të përcaktojë radhën e punës për riparimin e defekteve;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme që do të përdoren;
· të përzgjedhë veglat, mjetet dhe pajisjet që nevojiten për riparim;
· të kryejë ndërhyrje me vegla, mjete dhe pajisje në pjesët e dëmtuara të skeletit/strukturës mbajtëse në mobiljen e tapicuar për riparim;
· të kryejë zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara të skeletit/strukturës mbajtëse nëse është e nevojshme;
· të kryejë montimin dhe përforcimin e skeletit/strukturës mbajtëse;
· të kryejë ndërhyrje me vegla, mjete dhe pajisje në pjesët e dëmtuara të pjesës së butë (rripa të gomuar, susta, sfungjer, latex, vatinë, fibra etj.) në mobiljen e tapicuar për riparim;
· të kryejë zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara të pjesëve të së butës të tapicerisë;
· të kryejë montimin apo përforcimin e pjesëve të së butës të tapicerisë me skeletin/strukturën mbajtëse;
· të kryejë ndërhyrje me vegla, mjete dhe pajisje në pjesët e dëmtuara të pjesës veshëse/mbuluese (lëkurë, igelit, damask etj.) të mobiljes së tapicuar;
· të kryejë zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara të pjesës veshëse/mbuluese (lëkurë, igelit, damask etj.);
· të montojë në skelet pjesën veshëse/mbuluese (lëkurë, igelit, damask etj.);
· të kryejë zëvendësimin e aksesorëve të tapicerisë (thumba tapicerie, pulla dekorative etj.);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit të defekteve në mobilje dhe tapiceri
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	




	RN 5 
	Nxënësi kryen punime pёr restaurimin e mobiljeve tё vjetra.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë në mobiljen e vjetër punimet që duhen kryer për restaurim;
· të analizojë mënyrat që do të ndjekë në procesin e restaurimit;
· të përcaktojë radhën e punës për restaurim;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme që do të përdoren;
· të përzgjedhë veglat, mjetet dhe pajisjet që nevojiten për restaurim;
· të pastrojë mobiljen e vjetër me ujë të vakët nga papastërtitë;
· të zbërthejë mobiljen në pjesët përbërëse, nëse nevojitet;
· të eliminojë elementët e dëmtuar nga lagështia, insektet, kërpudhat etj.
· të trajtojë pjesët e mobiljes me antiseptikë për frenimin e dëmtimeve nga insektet apo kërpudhat;
· të zmerilojë elementët për pastrim;
· të zëvendësojë elementet e dëmtuara nga lagështira apo prekja nga kërpudhat, detalet apo rimesot etj.
· të ngjitë rimeson e re ku është e nevojshme;
· të kryejë patinimin e rimesos së re të vendosur;
· të kryejë rashinimin e rimesos së vendosur;
· të kryejë zmerilimin e sipërfaqes së riparuar;
· të përgatisë bojën për lyerje sipas kërkesës;
· të kryejë punime lyerjeje me bojë për t’u përshtatur me bojën ekzistuese;
· të thajë pjesët e lyera me bojë në mënyrë natyrore apo me pajisje sipas kërkesës;
· të përgatisë materialet për lustrim (astar, lustër);
· të lustrojë me lëndë lustruese gomollatë apo poliuretan sipas standardit;
· të thajë shtresën e lustrës në mënyrë natyrore apo me pajisje të posaçme;
· të pastrojë sipërfaqen e lustruar me kujdes;
· të kryejë montimet e nevojshme sipas modelit;
· të ndjekë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë restaurimit të mobiljeve të vjetra prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 6 
	Nxënësi kryen llogaritje te thjeshta ekonomike në riparimin apo restaurimin e mobiljeve dhe tapicerisë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të realizojë llogaritjet ekonomike në punime riparimi dhe restaurimi të mobiljeve dhe tapicerisë;
· të përcaktojë koston në riparim dhe restaurim të mobiljeve dhe tapicerisë;
· të përcaktojë preventivin e materialeve dhe koston për materialet;
· të llogaritë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.);
· të përcaktojë kosto të tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh etj.);
· të llogaritë detyrimet fiskale në bizneset e vogla të profilit “Mobileri dhe tapiceri”;
· të llogaritë të ardhurat dhe fitimin në një biznes të vogël “Mobileri dhe tapiceri” në punime riparimi dhe restaurimi të mobiljes dhe tapicerisë;
· të hartojë preventivin përfundimtar për punime riparimi dhe restaurimi të mobiljes dhe tapicerisë;
· të përgatisë faturën për punime riparimi dhe restaurimi të mobiljes dhe tapicerisë;
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;
· të zbatojë parimet e marketingut për punime riparimi dhe restaurimi të mobiljes dhe tapicerisë (studimi i tregut të shitjes, përcaktimi i çmimit, mënyra e shpërndarjes së produktit, reklama).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës si dhe në punishte apo fabrika të përpunimit të drurit.
· Mësimdhënësi praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete tё kryerjes sё punimeve të riparimit dhe restaurimit tё mobiljeve të përdorura dhe antike; 
· Mësimdhënësi i praktikës mund të organizojë edhe vizita në punishte të prodhimit të mobiljeve ku nxënësit të shohin konkretisht punime riparimi dhe restaurimi tё mobiljeve të vjetra apo mobilerisë dhe tapicerisë
· Nxënësit duhet të angazhohen në punime konkrete, tё punimeve riparimi dhe restaurimi tё mobiljeve të vjetra apo mobilerisë dhe tapicerisë
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet me tepër theksi te kontrolli i demonstrimit praktik të veprimeve nga ana e nxënësve.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin e pranueshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për kryerjen e punimeve të patinimit, lustrimit, riparimit dhe restaurimit të mobiljeve të vjetra.
· Kompleti i veglave dhe pajisjeve për patinim, lustrim, riparim të defekteve dhe restaurim të mobiljeve të vjetra.
· Detale dhe pllaka prej druri që do të patinohen dhe lustrohen.
· Skelete të tapicuara që do të riparohen, si dhe mobilje të vjetra për restaurim;
· Materiale ndihmëse për patinim, lustrim, riparim dhe restaurim;





IX. Programi i praktikës profesionale në biznes 

1. Programi i praktikës profesionale në biznes për klasën e 11-të.

Kohëzgjatja: 108 ditë praktikë x 8 orë mësimore/ditë = 864 orë mësimore

	Nr
	Vendi i punёs
	Veprimtaritё praktike
	Kompetencat profesionale
	Koha (ditё/orë)
108 ditë/
864 orë

	1 
	Sheshi i trupave
	Realizimi i matjeve të trupave dhe përgatitja e tyre për përpunim

	· të vlerësojë vëllimin e trupave;
· të seleksionojë trupat sipas cilësisë;
· të përdorë pajisjet për përgatitjen e trupave për prodhim;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë.
	3 ditë


	2
	Reparti i prodhimit të lëndës së sharruar dhe materialeve me bazë druri
	Realizimi i proceseve të prodhimit dhe përpunimit të materialeve drusore
	· të prodhojë lëndën e sharruar;
· të prodhojë rimeso dekorative dhe teknike;
· të presë multistratën, pllakat e zdrukthit dhe fibrës, etj.
· të kryejë sharrimin, zdrukthimin, shpimin dhe zmerilimin;
· të kryejë frezimin dhe tornimin;
· të përdorë makineritë e avancuara;
· të regjistrojë parametrat e prerjes në makineri;
· të kryejë presimin me presa hidraulike;
· të kryejë bordimin dhe skuadrimin;
· të kontrollojë saktësinë dimensionale të elementëve;
· të respektojë standardet teknike gjatë përpunimit.

	8 ditë

	3
	Reparti i seleksionimit dhe magazinimit
	Seleksionimi, klasifikimi, stivimi dhe magazinimi i materialeve
	· të përzgjedhë lëndën e sharruar, rimeson, kompensatën dhe pllakat me bazë druri;
· të klasifikojë pllakat me dru masiv dhe ato qelizore;
· të llogarisë vëllimin e lëndës së sharruar;
· të realizojë stivimin e materialeve;
· të kryejë tharjen dhe ruajtjen e materialeve në magazinë;
· të organizojë magazinimin dhe transportin e brendshëm.

	6 ditë

	4
	Zyra teknike dhe organizimi i punës
	Interpretimi i projekteve teknike dhe organizimi i proceseve të prodhimit
	· të interpretojë dokumentacionin teknik dhe vizatimet profesionale;
· të analizojë dimensionet dhe specifikimet teknike të projektit;
· të hartojë skica teknike sipas projektit;
· të organizojë procesin e punës sipas fazave teknologjike;
· të kryejë matje teknike;
· të zbërthejë elementet përbërëse të produktit;
· të llogarisë materialet sipas projektit;
· të përgatisë tabelën e prerjes;
· të përcaktojë radhën e proceseve të punës;
· të zbatojë standardet e sigurisë teknike në punë;

	13 ditë

	5
	Reparti i materialeve
	Përzgjedhja dhe kontrolli i materialeve drusore, tapicerisë dhe aksesorëve
	· të kontrollojë cilësinë e materialeve;
· të përzgjedhë materiale drusore për strukturat mbajtëse;
· të përzgjedhë materialin drusor, sfungjerë, fibra, susta dhe shirita elastikë, etj.
· të përzgjedhë materiale tapicerie sipas standardeve estetike dhe funksionale;
· të përzgjedhë mekanizma dhe aksesorë të ndryshëm;
· të përdorë vegla manuale dhe elektrike për matje, prerje dhe montim;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
	4 ditë

	6
	Reparti i prerjes dhe përpunimit të elementeve
	Matja, prerja dhe përpunimi i elementëve konstruktiv
	· të shënojë elementet sipas projektit teknik;
· të përdorë makineritë prerëse dhe pajisjet profesionale të përpunimit;
· të presë materialet sipas dimensioneve të projektit;
· të përgatisë pjesët për montim;
· të realizojë lidhjet bashkuese sipas projektit;
· të kontrollojë saktësinë e punimit të elementeve;
· të respektojë tolerancat teknike gjatë përpunimit.

	12 ditë

	7
	Reparti i prodhimit 
	Prodhimi dhe montimi i strukturave prej druri

	· të shënojë lëndën e parë sipas skicës;
· të përgatisë makineritë për prerje dhe zdrukthim;
· të përpunojë elementët e strukturës sipas projektit;
· të realizojë shpimin e foleve dhe përgatitjen e lidhjeve;
· të montojë strukturën paraprakisht dhe përfundimisht;
· të korrigjojë defektet gjatë montimit;
· të kontrollojë cilësinë e lidhjeve dhe stabilitetin e strukturës;
· të zmerilojë dhe lyejë elementët;
· të montojë strukturën përfundimtare;
· të mirëmbajë veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit;
	20 ditë

	8
	Reparti lustrimit
	Stukimi, zmerilimi dhe lustrimi i mobiljeve
	· të kryejë parapërgatitje për lustrim;
· të stukojë elementet;
· të zmerilojë elementet;
· të pastrojë elementet e zmeriluara nga pluhurat e imëta që lë procesi i zmerilimit;
· të përgatisë astarin sipas manualeve përkatëse;
· të regjistrojë pistoletën e lyerjes sipas parametrave të kërkuar;
· të lyejë mobiljen me astar;
· të zbatojë kohën e tharjes së astarit sipas kushteve klimatike;
· të zmerilojë astarin me letër zmerilimi;
· të mirëmbajë pistoletën e lyerjes dhe mjetet pas përfundimit të procesit të lustrimit;
· të kontrollojë kompresorin e ajrit për funksionimin e tij;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
	10 ditë

	9
	Reparti i montimit dhe mekanizmave
	Montimi i strukturave dhe instalimi i mekanizmave funksionalë
	· të montojë strukturën mbajtëse sipas projektit;
· të përdorë pajisje dhe mjete profesionale montimi;
· të montojë mekanizma të ndryshëm  sipas funksionit të produktit;
· të kontrollojë funksionimin e mekanizmave;
· të testojë pjesët lëvizëse;
· të korrigjojë problematikat teknike gjatë montimit;
· të kontrollojë stabilitetin dhe funksionalitetin e produktit.

	7 ditë

	10
	Reparti i  prodhimit të tapicimit
	Prerja, modelimi, montimi i sfungjerit dhe materialeve mbushëse

	· të përzgjedhë materialet mbushëse sipas projektit;
· të presë dhe modelojë sfungjerin;
· të vendosë susta dhe shirita elastikë sipas projektit;
· të përdorë teknikat e ngjitjes dhe formimit të materialeve të buta;
· të kontrollojë cilësinë dhe uniformitetin e pjesëve;
· të respektojë standardet ergonomike gjatë realizimit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.

	10 ditë

	11
	Sektori i prerjes së tapicerisë 
	Matja, prerja dhe përgatitja e materialeve tapicuese
	· të presë materialet tapicuese sipas projektit;
· të optimizojë përdorimin e materialeve tekstile dhe dekorative;
· të respektojë tolerancat teknike gjatë prerjes;
· të përgatisë materialet për procesin e tapicimit;
· të përdorë pajisjet profesionale të tapicerisë.
	5 ditë

	12
	Sektori i tapicimit
	Realizimi i tapicimit profesional të mobiljeve dhe elementëve dekorative

	· të tapicojë mobiljet sipas projektit teknik;
· të përdorë pajisjet profesionale të tapicerisë;
· të tensionojë dhe fiksojë materialin tapicues;
· të përfundojë estetikisht produktin sipas standardeve profesionale;
· të korrigjojë defektet gjatë procesit të tapicimit;
· të realizojë punime dekorative sipas projektit.
· të kontrollojë cilësinë vizuale dhe funksionale të produktit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
	7 ditë





	13
	Reparti i kontrollit të cilësisë dhe magazina
	Kontrolli final, prezantimi i produktit dhe paketimi

		



	· të kontrollojë produktin final;
· të identifikojë defektet teknike dhe estetike;
· të organizojë prezantimin profesional të produktit;
· të ambalazhojë dhe paketojë produktin.




	3 ditë

	
	
	
	Totali i kohës

	108/864
(ditë/orë)



2. Programi i praktikës profesionale në biznes për klasën e 12-të

Kohëzgjatja: 102 ditë praktikë x 8 orë mësimore/ditë = 816 orë mësimore

	Nr
	Vendi i punёs
	Veprimtaritё praktike
	Kompetencat profesionale
	Koha (ditё/orë)
102 ditë/ 816 orë

	1 
	Zyra teknike dhe e organizimit të punës
	Interpretimi i projekteve teknike dhe organizimi i proceseve të prodhimit

	· të interpretojë dokumentacionin teknik dhe vizatimet profesionale;
· të analizojë dimensionet dhe specifikimet teknike të projektit;
· të hartojë skica teknike sipas projektit;
· të organizojë procesin e punës sipas fazave të prodhimit;
· të identifikojë materialet dhe pajisjet që do të përdoren;
· të komunikojë profesionalisht me kolegët dhe përgjegjësit e repartit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ergonomisë në punë.
	12 ditë


	2
	Reparti i përgatitjes së materialeve
	Përzgjedhja dhe kontrolli i materialeve drusore, aksesorëve dhe materialeve të tapicerisë

	· të kontrollojë cilësinë e materialeve të mobilimit;
· të përzgjedhë materiale drusore për strukturën mbajtëse;
· të përzgjedhë sfungjerë, fibra, shirita elastikë, susta, etj.
· të përzgjedhë materiale tapicerie sipas projektit teknik;
· të përzgjedhë aksesorë, materiale dekorative dhe funksionale;
· të përdorë pajisje profesionale të matjes, prerjes dhe tapicimit;
· të zbatojë standardet e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
	3 ditë

	3
	Reparti i prerjes dhe përpunimit
	Matja, shënimi dhe prerja e elementëve konstruktivë sipas projektit teknik 
	· të shënojë elementet konstruktive sipas projektit teknik;
· të përdorë makineritë prerëse dhe pajisjet profesionale;
· të realizojë prerjen sipas dimensioneve teknike;
· të optimizojë përdorimin e materialeve gjatë procesit të prerjes;
· të kontrollojë saktësinë dimensionale të elementeve të realizuara;
· të realizojë shpime, hapje foleje dhe profilime sipas projektit;
· të përdorë pajisjet profesionale të përpunimit të drurit;
· të zbatojë standardet e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit;
	20 ditë

	4
	Reparti lustrimit
	Stukimi, zmerilimi dhe lustrimi i mobiljeve
	· të kryejë parapërgatitje për lustrim;
· të stukojë elementet;
· të zmerilojë elementet;
· të pastrojë elementet e zmeriluara nga pluhurat e imta që lë procesi i zmerilimit;
· të përgatisë astarin sipas manualeve;
· të regjistrojë pistoletën e lyerjes sipas parametrave;
· të lyejë mobilien me astar;
· të zbatojë kohën e tharjes së astarit sipas kushteve klimatike;
· të zmerilojë astarin me letër zmerilimi;
· të përgatisë bojën sipas manualeve;
· të lyejë mobilien me bojë/llak;
· të mirëmbajë paisjet e lustrimit/lyerjes.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.
	14 ditë

	5
	Reparti i montimit 
	Montimi dhe përforcimi i strukturave mbajtëse të mobiljeve
	· të realizojë montimin korrekt të strukturës mbajtëse;
· të realizojë lidhjet dhe nyjet bashkuese sipas projektit teknik;
· të përdorë saktë pajisjet dhe mjetet profesionale të montimit;
· të kontrollojë stabilitetin dhe simetrinë e strukturës;
· të realizojë përforcimin korrekt të strukturës mbajtëse;
· të vendosë susta dhe shirita elastikë sipas projektit teknik;
· të kontrollojë qëndrueshmërinë dhe rezistencën e strukturës;
· të zbatojë teknikat profesionale të montimit dhe përforcimit konstruktiv;
· të zbatojë standardet e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
	10 ditë

	6
	Reparti i tapicerisë
	Matja dhe prerja e materialeve tapicuese sipas projektit
	· të presë materialet tapicuese sipas projektit;
· të modelojë pjesët ergonomike sipas projektit teknik
· të përzgjedhë materialet mbushëse sipas performancës së kërkuar;
· të respektojë tolerancat teknike gjatë montimit dhe përpunimit;
· të përdorë profesionalisht materialet ngjitëse;
· të optimizojë përdorimin e materialeve tekstile;
· të formojë ulësen, mbështetësen dhe krahët sipas projektit;
· të kryejë tensionimin korrekt të materialit tapicues;
· të vendosë elementë dekorativ dhe palosje simetrike;
· të kontrollojë cilësinë e produktit;
· të identifikojë dhe korrigjojë defektet gjatë procesit të tapicimit;
· të zbatojë teknikat profesionale të modelimit ergonomik.


	15 ditë 

	7
	Reparti i kontrollit të cilësisë
	Montimi final, kontrolli teknik dhe estetik i produktit
	· të kontrollojë stabilitetin dhe funksionalitetin e produktit;
· të realizojë kontrollin teknik të aksesorëve dhe elementëve shtesë;
· të identifikojë defektet teknike dhe estetike;
· të evidentojë problematikat dhe të propozojë korrigjimet përkatëse;
· të zbatojë standardet profesionale të kontrollit të cilësisë dhe sigurisë në punë.


	2 ditë 

	8
		



	Magazinë dhe shoëroom



	Paketimi, magazinimi dhe prezantimi i produktit final

	· të paketojë produktin;
· të organizojë transportin e brendshëm dhe magazinimin;
· të prezantojë produktin final sipas standardeve profesionale dhe tregtare;
· të zbatojë rregullat e ruajtjes dhe mirëmbajtjes së produktit.

	2 ditë 

	9
	Objekt në terren
	Planifikimi i punimeve të riparimit 

	· të organizojë vendin e punës për riparim
· të kontrollojë objektin për defektet që paraqet;
· të analizojë mënyrat e riparimit dhe restaurimit;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet e nevojshme;
· të llogarisë sasinë e materialeve për riparim;
· të përgatisë veglat, pajisjet dhe makinat për riparim;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit.

	2 ditë 

	10
		



	Reparti i prodhimit 



	Riparimi i  mobiljeve, objekteve dhe paisjeve me bazë druri
	· të përcaktojë saktë defektet që do të riparohen;
· të renditë hapat e punës për riparimin e plotë të defektit;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet sipas projektit;
· të heqë pjesët e dëmtuara me vegla pune;
· të sharrojë dhe përgatisë detale zëvendësuese;
· të japë formën e duhur detalit sipas shabllonit;
· të vendosë me kujdes detalin zëvendësues;
· të kryejë stukimin, zmerilimin dhe pastrimin e sipërfaqeve;
· të kryejë ribojatisjen, patinimin dhe lustrimin sipas kërkesës;
· të kryejë zëvendësimin e shinave, dorezave dhe aksesorëve të dëmtuar;
· të realizojë riparimin e pjesëve të tapicuara dhe mbushëseve;
· të lyejë me llak ose bojë sipas kërkesës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë riparimeve;
	5 ditë 

	11
		



	Restaurimi i mobiljeve prej druri



	Restaurimi i tavolinave dhe mobiljeve të vjetra prej druri
	· të identifikojë punimet që duhen kryer për restaurim;
· të analizojë mënyrat që do të ndjekë në procesin e restaurimit;
· të përcaktojë radhën e punës për restaurim;
· të përzgjedhë materialet, veglat dhe pajisjet për restaurim;
· të pastrojë mobiljen e vjetër nga papastërtitë;
· të zbërthejë mobiljen në pjesët përbërëse nëse nevojitet;
· të eliminojë elementët e dëmtuar nga lagështia, insektet dhe kërpudhat;
· të trajtojë pjesët me antiseptikë;
· të zëvendësojë elementët dhe rimesot e dëmtuara;
· të kryejë patinimin, rashinimin dhe zmerilimin e sipërfaqeve;
· të përgatisë bojën dhe materialet për lyerje dhe lustrim;
· të kryejë lyerjen, lustrimin dhe tharjen sipas standardeve;
· të realizojë montimet e nevojshme sipas modelit;
· të ndjekë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë restaurimit.

	 7 ditë

	12
	Objekt në terren
	Montimi i objekteve të drurit dhe mobiljeve në terren

	· të organizojë vendin e punës për montim;
· të zbërthejë skicën në elementët përbërës;
· të përcaktojë radhën e montimit sipas modelit;
· të përzgjedhë elementet prej druri dhe lëndët ndihmëse;
· të përgatisë veglat, pajisjet dhe makinat për montim;
· të kryejë matje, shënime, shpime dhe hapje foleje;
· të përgatisë kunjat bashkues sipas përmasave;
· të veshë brinjët e pllakave me materiale mbuluese;
· të vendosë aksesorët metalikë dhe plastikë;
· të realizojë montimin paraprak dhe përfundimtar të objektit;
· të eliminojë defektet gjatë montimit;
· të ndërtojë skeletin dhe të realizojë montime plotësuese;
· të përgatisë dhe aplikojë lëndët ngjitëse;
· të kryejë pastrimin e mbetjeve të ngjitësit;
· të ambalazhojë dhe transportojë mobiljet me kujdes;
· të realizojë instalimin e mobiljeve në objekt sipas kërkesave të klientit;
· të bëjë regjistrimin e kanateve dhe vendosjen e aksesorëve;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit
	 10 ditë 

	
	
	
	Totali i kohës

	102/816
(ditë/orë)
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