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I. Qëllimet e arsimit profesional në arsimim profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Qëllimi i kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” niveli III në KSHK, referuar nivelit III të KEK, është “të përgatisë punonjës të kualifikuar për kryerjen e instalimeve elektrike të ndriçimit, të fuqisë dhe sinjalizimeve në banesë dhe reparte industriale, për krijimin e një biznesi privat, si dhe të zhvillojë personalitetin e individëve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon”.
Zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale janë sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:  
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë; 
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë përfunduar arsimin 9-vjeçar;
· janë në kushte shëndetësore që të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional; 
· nëse kanë aftësi të kufizuara, ofruesi i kualifikimit krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitetet reale të këtyre shkollave, atëherë MEI përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional, “Instalime elektrike civile dhe industriale” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Në përfundim të kualifikimit profesional, “Instalime elektrike civile dhe industriale” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK nxënësi do të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit dhe të shfaqë gatishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Në përfundimin me sukses të arsimit në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:
· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё biznesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale pёrkatёse;
· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale pёrkatёse;
· Të planifikojë dhe organizojë punën në instalimet elektrike civile dhe industriale;
· Të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit;
· Të zbatojë standardet teknike;
· Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe veglat e punës;
· Të vizatojë skemat e thjeshta elektrike dhe elektronike;
· Të lexojë dhe interpretojë skemat elektrike dhe elektronike;
· Të kryejë punime të ndryshme axhusterike për veprimtarinë e elektroteknikës;
· Të bëjë kuotimet vertikale dhe horizontale për instalimet elektrike;
· Të hapë kanale, fole dhe vrima në mure, për instalime elektrike dhe telefonike.
· Të kryejë instalime të elementeve të skemave elektrike;
· Të kryejë riparimin e transformatorit njëfazor të vogël;
· Të kryejë riparimin e motorit asinkron njëfazor;
· Të kryejë instalimin e rrjetit të internetit dhe telefonisë brenda dhe jashtë murit;
· Të realizojë komandimin e motorëve elektrikë me mënyra të ndryshme;
· Të realiziojë burimin e ushqimit me stabilizim tensioni; 
· Të kryejë riparimin e ushqyesve të thjeshtë; 
· Të lexojë planimetritë e objekteve ku do të kryejë instalimet elektrike;
· Të vizatojë skemat funksionale dhe të montimit për instalimet elektrike që do të kryejë;
· Të kryejë matje dhe kontrolle në  skemat elektrike dhe elektronike;
· Të bëjë preventivin për realizimin e instalimeve elektrike;
· Të realizojë instalimin e impiantit elektrik të objekteve civile;
· Të realizojë instalimin e burimeve elektrike rezervë;
· Të realizojë instalimin e kontatorëve të energjisë elektrike;
· Të realizojë instalimin e sistemeve te automatizuara;
· Të realizojë instalimin e citofonisë dhe vidiocitofonisë;
· Të realizojë instalimin e sistemeve të shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT;
· Të realizojë instalimin e impiantit shpërndarës 20/0,4 kV;
· Të realizojë instalimin e impiantit fotovoltaik (PV);
· Të realizojë instalimin e impiantit elektrik me teknologjinë digjital strom;
· Të mirëmbajë dhe riparojë impiantin elektrik; 
· Të realizojë shtrirjen e kabllit të tensionit të ulët në tokë;
· Të realizojë instalimin e impiantit të tokëzimit;
· Të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë;
· Të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve;
· Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit;
· Të përdorë teknologjinë digjitale në mbështetje të veprimtarisë profesionale  

4.   Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional  
në kualifikimin profesiona “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Pas përfundimit me sukses të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, me kohëzgjatje 3 vite shkollore, pas përfundimit të arsimit bazë, nxënësit pajisen me certifikatë profesionale të maturës shkollore profesionale dhe suplementin përkatës ose del në tregun e punës si punonjës i kualifikuar.
Ky kualifikim i jep individit mundësinë që t`i drejtohet tregut të punës për punësim në ndërmarrje të shërbimeve elektrike ose firma që realizojnë instalime elektrike të ndryshme, në montime të pajisjeve dhe rrjetave elektrike, mirëmbajtje dhe riparime të rrjetit në fushën e elektroteknikës, në njësi të shit-blerjes së materialeve elektrike, si dhe në veprimtari të tjera që ushtrohen në këtë drejtim. Gjithashtu, individi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual në fushën e instalimeve elektrike të godinave civile dhe reparteve industriale.
Gjithashtu, përfundimi i këtij niveli lejon kalimin në nivel më të lartë të arsimit profesional, në nivelin IV në KSHK, arsim profesional njëvjeçar (nivel teknik/menaxherial), me qëllim përfitimin e diplomës së “Maturës Shtetërore Profesionale” ose në kursin urë, të përgjithshëm, dhe pas përfundimit të njërit nga këto kualifikime mund të vazhdojë studime pas të mesme ose universitare.
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III. Plani mësimor për arsimin profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK


	
	Plani mësimor për kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (3-vjeçar), niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore  
	Orët javore/vjetore
	Kodet 

	
	
	
	Klasa 10
	Klasa 11
	Klasa 12
	Njësitë e të nxënit

	A.
	

	Lëndët e përgjithshme                            (Gjithsej)
	21/22 (756/
792)
	6/7
216/
252)
	8/9
(272/ 306)
	

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1
	1
	1
	

	2
	
	Letërsi
	1
	1
	1
	

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	3
	1
	2
	

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)
	(1)
	(1)
	

	5
	
	Matematikë
	3
	1
	2
	

	6
	
	Fizikë
	2
	-
	-
	

	7
	
	Kimi
	2
	-
	-
	

	8
	
	Biologji
	1
	-
	-
	

	9
	
	Shkenca sociale
	2
	-
	-
	

	10
	
	Histori
	1
	1
	1
	

	11
	
	Gjeografi
	1
	-
	-
	

	12
	
	Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK)
	2
	-
	-
	

	13
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet
	2
	1
	1
	

	B.
	
	Lëndët profesionale                                  
(Gjithsej)
	6
(216)
	11
(396)
	7
(238)
	

	1
	L-11-914-26
	Bazat e elektroteknikës
	2
	2
	-
	NjN-05-III-0505-26

	2
	L-11-915-26
	Teknologjia elektrike
	1
	-
	
	NjN-05-III-0506-26

	3
	L-11-916-26
	Vizatim Teknik
	1
	
	
	NjN-05-III-0508-26

	4
	L-11-917-26
	Matje elektrike dhe elektronike
	-
	2
	-
	NjN-05-III-0507-26

	5
	L-11-918-26
	Furnizimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike
	-
	
	2
	NjN-05-III-0509-26

	6
	L-11-919-26
	Bazat e elektronikës
	
	2
	-
	NjN-05-III-0511-26

	7
	L-11-920-26
	Makina elektrike
	
	2
	
	NjN-05-III-0513-26

	8
	L-11-921-26
	Prodhimi i energjisë elektrike
	
	
	2
	NjN-05-III-0514-26

	9
	L-11-922-26
	Teknika e sigurimit në impiantet elektrike
	
	2
	
	NjN-05-III-0510-26

	10
	L-11-923-26
	Impiante elektrike
	2
	
	
	NjN-05-III-0515-26

	11
	L-11-924-26
	Mirëmbajtje dhe riparime të impiantit elektrik.
	
	
	1
	NjN-05-III-0516-26

	12
	L-11-925-26
	Planifikimi dhe organizimi i punës në instalim elektrik civil dhe industrial
	
	1
	
	NjN-05-III-0504-26

	13
	L-17-157-22   
	Bazat e sipërmarrjes  
	-
	-
	2
	

	C.
	1972

	Module të detyruara të praktikës profesionale
                                                                    (Gjithsej)
	2
(72)
	12 
(432)
	10
(408)
	

	1
	M-11-2648-26
	Punime axhusterie
	36
	
	
	NjN-05-III-0506-26

	2
	M-11-2649-26
	Punime përgatitore për instalime elektrike në ndërtesa
	36
	
	
	NjN-05-III-0506-26

	3
	M-11-2650-26
	Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit
	
	33
	
	NjN-05-III-0517-26

	4
	M-11-2651-26
	Realizimi i skemave  të ndryshme të instalimeve elektrike
	
	93
	
	NjN-05-III-0505-26

	5
	M-11-2652-26
	Shtrirja e kabllit të tensionit të ulët në tokë  
	
	33
	
	NjN-05-III-0509-26


	6
	M-11-2653-26
	Komandimi i motorëve elektrikë një dhe trefazorë  
	
	51
	
	NjN-05-III-0513-26

	7
	M-11-2654-26
	Riparimi i  motorëve asinkron njëfazor të pajisjeve elektroshtëpiake 
	
	51
	
	NjN-05-III-0513-26

	8
	M-11-2655-26
	Riparimi i  transformatorit njëfazor
	
	51
	
	NjN-05-III-0513-26

	9
	M-11-2656-26
	Realizimi i një burimi ushqimi me stabilizim tensioni  
	
	36
	
	NjN-05-III-0511-26

	10
	M-11-2657-26
	Matja dhe kontrolli në qarqe elektrike dhe elektronike
	
	33
	
	NjN-05-III-0507-26

	11
	M-11-2658-26
	Mirëmbajtja e rrjetit të tensionit të ulët
	
	51
	
	NjN-05-III-0516-26

	12
	M-11-2659-26
	Planifikimi dhe organizimi i punës në instalime elektrike. 
	
	 
	33

	NjN-05-III-0504-26

	13
	M-11-2660-26
	Realizimi i instalimit elektrik në një objekt civil

	
	
	51
	NjN-05-III-0515-26


	14
	M-11-2661-26
	Instalimi i sistemit të citofonisë dhe videocitofonisë.

	
	
	33
	  NjN-05-III-0512-26

	15
	M-11-2662-26
	Instalimi i sistemeve të automatizuara.

	
	
	33
	NjN-05-III-0512-26

	16
	M-11-2663-26
	Instalimi i sistemit të shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT. 
	
	
	33
	NjN-05-III-0512-26

	17
	M-11-2664-26
	Instalimi i burimeve elektrike rezervë.

	
	
	33
	NjN-05-III-0509-26

	18
	M-11-2665-26
	Montimi i kuadrit elektrik kryesor te repartit.

	
	
	33
	NjN-05-III-0509-26

	19
	M-11-2666-26
	Montimi i kontatorëve të energjisë elektrike

	
	
	33
	NjN-05-III-0509-26

	20
	M-11-2667-26
	Instalimi i pajisjeve të një impianti shpërndarës TU/TL
	
	
	33
	NjN-05-III-0509-26

	21
	M-11-2668-26
	Mirëmbajtje dhe riparime të impiantit elektrik.
	
	
	    93
   
	NjN-05-III-0516-26

	D.
	
	Module me zgjedhje të detyruar të praktikës profesionale                      
(Gjithsej)
	1
(36)
	2
(72)
	3
(102)
	

	1
	M-11-2669-26
	Instalimi i elementeve të skemës elektike
	36
	 
	 
	NjN-05-III-0505-26

	2
	M-11-2670-26
	Instalimi i rrjetit të internetit dhe telefonisë në ndërtesa
	36
	 
	 
	NjN-05-III-0506-26

	3
	M-11-2671-26
	Tokëzimi mbrojtës në ndërtesa
	 
	36
	 
	NjN-05-III-0510-26

	4
	M-11-2672-26
	Riparimi i ushqyesve të thjeshtë
	
	36
	
	NjN-05-III-0516-26

	5
	M-11-2673-26
	Ndërtimi dhe funksionimi i impianteve fotovoltaike
	
	
	102
	NjN-05-III-0514-26

	6
	M-11-2674-26
	Realizimi i instalimit të impiantit elektrik në banesë me teknologjinë Digjital Strom
	
	
	102
	NjN-05-III-0512-26

	7
	M-17-2198-25
	Drejtues për një ditë
	-
	36
	-
	

	8
	M-17-2199-25
	Shoqëria e nxënësve
	-
	-
	34
	

	   9
	M-26-1580-20
	Marketingu digjital
	
	
	68
	

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
1080/
1116
	31/32
1116/
1152
	30/31
(1020/
1054)
	









IV. Udhëzime për planin mësimor.

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 10 dhe 11 viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore).
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë për provimet e Maturës Shkollore Profesionale).
Një javë mësimore ka jo më shumë se 32 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MA).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e detyruara të praktikave profesionale (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet me zgjedhje të detyruar të praktikave profesionale (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

Mësimdhënësit e lëndëve teorike profesionale dhe moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin tek ta të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara, shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësimdhënësit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të nxënit në shkollat profesionale të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Mësimdhënësit duhet të përdorin metoda të tilla të të nxënit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësimdhënësit është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësimdhënësit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre. 

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësimdhënësit përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4÷10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës 12, nxënësi i arsimuar në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”,”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, i nёnshtrohet provimeve të Maturës Shkollore Profesionale. 

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të njohurive të përgjithshme, njohurive të profesionit dhe të kompetencave profesionale të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që kryhen në fushën e instalimeve elektrike civile dhe industriale.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Diplomën e Maturës Shkollore Profesionale, me Certifikatën e aftësimit profesional dhe me suplementin përkatës, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MEI, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezultatet e arritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor, si dhe në praktikën profesionale në biznes;
· rezultatet e provimeve përfundimtare të nivelit III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale 

1. Lënda “Bazat e elektroteknikës” (L-11-914-26),  kl. 10–72 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e elektroteknikës”, kl. 10.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e elektroteknikës”, kl.10, nxënësit duhet:

· të përkufizojnë rrymën elektrike dhe efektet e saj;
· të dallojnë karakteristikat e rrymës së vazhduar dhe rrymës alternative;
· të përshkruajnë madhësitë fizike që karakterizojnë fushën elektrike;
· të shpjegojnë mënyrën e llogaritjes së parametrave në qarqet e përbëra të rrymës së vazhduar;
· të interpretojnë ligjet themelore të elektroteknikës;
· të analizojnë qarqet elektrike duke përdorur metodat e zgjidhjes së qarqeve;
· të përshkruajnë madhësitë fizike që karakterizojnë fushën magnetike;
· të shpjegojnë kushtet dhe mënyrat e krijimit të fushës magnetike;

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e elektroteknikës”, kl.10 – 72 orë 

	Tema   1
	Fusha elektrike, madhësitë kryesore elektrike
	    8 orë

	Tema   2
	Elektrostatika. Kondensatorët
	10 orë

	Tema   3
	Qarku elektrik. Ligjet kryesore në elektroteknikë
	12 orë

	Tema   4
	Llogaritja e qarqeve të thjeshta elektrike të rrymës së vazhduar
	10 orë

	Tema   5
	Llogaritja e qarqeve të përbëra elektrike të rrymës së vazhduar
	12 orë

	Tema   6
	Fusha magnetike 
	8 orë

	Tema   7
	Elektromagnetizimi. Qarku magnetik. 
	12 orë



3. Lënda “Bazat e elektroteknikës” (L-11-914-26),  kl. 11–72 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e elektroteknikës”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e elektroteknikës”, kl.11, nxënësit duhet:
· të interpretojnë marrëdhëniet ndërmjet fushës elektrike dhe fushës magnetike në qarqet elektrike;
· të listojnë madhësitë kryesore që karakterizojnë rrymën alternative;
· të analizojnë qarqe të thjeshta/të përbëra të rrymës alternative;
· të interpretojnë dukurinë e rezonancës së tensionit dhe rrymës në qarqet elektrike;
· të përshkruajnë procesin e prodhimit të rrymës alternative trefazore;
· të shpjegojnë marrëdhënien ndërmjet rrymave dhe tensioneve në mënyra të ndryshme të lidhjes së pështjellave të gjeneratorit;
· të interpretojnë koeficientin e fuqisë dhe mënyrat e përmirësimit të tij;
· të shpjegojnë funksionin e elementeve bazë të qarqeve elektrike.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e elektroteknikës”, kl.11 – 72 orë 

	Tema   1
	Induksioni elektromagnetik
	    7 orë

	Tema   2
	Rryma alternative. Madhësitë sinusoidale
	6 orë

	Tema   3
	Qarqet e thjeshta të  rrymës alternative    
	10 orë

	Tema   4
	Fuqia në qarqet e rrymës alternative. Njohuri mbi cosφ
	10 orë

	Tema   5
	Qarqet e përbëra të rrymës alternative me R;L;C seri-paralel
	16 orë

	Tema   6
	Studimi i rezonancës në qarkun R-L-C seri e paralel 
	4 orë

	Tema   7
	Qarqet trefazore. Njohuri të përgjithshme
	3 orë

	Tema   8
	Lidhja e pështjellave të gjeneratorit në yll e trekëndësh.
	8 orë

	Tema   9
	Lidhja e marrësve të energjisë me gjeneratorin 
	8 orë




2. Lënda “Teknologjia elektrike ” (L-11-915-26),  kl. 10–36 orë 

 Synimet e lëndës “Teknologjia elektrike”, kl. 10.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknologji elektrike”, kl.10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë materialet kryesore në elektroteknikë sipas veçorive elektrike dhe magnetike të tyre;
· të rendisin elementët e një instalimi elektrik në banesë;
· të përshkruajnë  llojet dhe funksionin e matësve elektrikë;
· të listojnë elementët mbrojtës që përdoren në impiantet elektrike;
· të përshkruajnë llojet e aksesorëve që përdoren në instalimet elektrike;
· të listojnë pajisjet fundore që përdoren në një instalim elektrik;
· të përshkruajnë  llojet e transmetuesve të sinjalit;

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologji elektrike”, kl.10 – 36 orë 

	Tema   1
	Njohuri mbi materialet që përdoren në elektroteknikë, kërkesat ndaj tyre
	5 orë

	Tema   2
	Klasifikimi i materialeve në elektroteknikë dhe vetitë e tyre
	10 orë

	Tema   3
	Elementet e një instalimi elektrik në ndërtesë
	5 orë

	Tema   4
	Matësit elektrikë: llojet, funksioni dhe përdorimi
	3 orë

	Tema   5
	Pajisjet e mbrojtjes në impiantet elektrike
	6 orë

	Tema   6
	Aksesorët dhe pajisjet fundore në instalimet elektrike
	4  orë

	Tema   7
	Transmetimi i sinjaleve elektrike
	3 orë



3. Lënda “Vizatim Teknik ” (L-11-916-26),  kl. 10–36 orë 

 Synimet e lëndës “Vizatim Teknik ”, kl. 10.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatim Teknik ”, kl.10, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë standardet e vizatimit teknik;
· të listojnë materialet, veglat dhe pajisjet për realizimin e skicave dhe vizatimeve teknike të thjeshta;
· të përshkruajnë veçoritë dhe rregullat e shkrimit teknik, tolerencave, vijave etj;
· të interpretojnë simbolet e elementëve të instalimeve elektrike;
· të shpjegojnë shkallët e paraqitjes së objekteve në vizatimin teknik;
· të përshkruajnë prerjet e objekteve të thjeshta në vizatime dhe skica të ndryshme;
· të interpretojnë paraqitjet me prerje të detaleve;
· të interpretojnë paraqitjet aksonometrike të objekteve;
· të interpretojnë vizatime të thjeshta;
· të interpretojnë skica dhe vizatime të detaleve të thjeshta;
· të interpretojnë planimetrinë e objekteve;
· të përshkruajnë hapat e realizimit të një vizatimi teknik duke përdorur programe kompjuterike.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatim Teknik”, kl.10 – 36 orë 

	Tema   1
	Standardet e vizatimit teknik 
	4 orë

	Tema   2
	Materialet dhe veglat e vizatimit teknik
	2 orë

	Tema   3
	Shkrimi teknik
	3 orë

	Tema   4
	Njohuri pёr vendosjen e pёrmasave, shkallёt e vizatimit
	3 orë

	Tema   5
	Paraqitja e objekteve me disa pamje
	5 orë

	Tema   6
	Vizatimet e skicimit tё detaleve
	2 orë

	Tema   7
	Paraqitja me prerje
	4 orë

	Tema   8
	Paraqitja aksonometrike
	3 orë

	Tema   9
	Simbolet e elementёve elektrike dhe elektronike
	3 orë

	Tema  10
	Planimetria e objekteve dhe vizatimi i skemave të instalimeve elektrike
	4 orë

	Tema  11
	Vizatimet me kompjuter
	3 orë



4.Lënda “Matje elektrike dhe elektronike” (L-11-917-26),  kl. 11–72 orë 

 Synimet e lëndës “Matje elektrike dhe elektronike”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Matje elektrike dhe elektronike”, kl.11, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë metodat e matjeve elektrike dhe elektronike dhe të shpjegojnë dallimet midis tyre;
· të klasifikojnë gabimet që ndodhin gjatë matjeve elektrike;
· të listojnë aparatet që përdoren për kryerjen e matjeve të ndryshme;
· të përshkruajnë matjen e rrymës, tensionit dhe frekuencës;
· të përshkruajnë matjen e fuqisë, energjisë elektrike dhe koeficientit të fuqisë;
· të shpjegojnë matjen e madhësive elektrike në frekuenca të ndryshme;
· të përshkruajnë matjen e madhësive jo-elektrike me metoda elektrike;
· të përshkruajnë matjen e madhësive të ndryshme duke përdorur oshiloskopin;
· të përshkruajnë metodat kompjuterike për përpunimin e rezultateve të matjeve elektrike.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Matje elektrike dhe elektronike”, kl.11 – 72 orë 

	Tema   1
	Aparatet matëse elektrike. Metodat e matjeve elektrike dhe elektronike. 
	    12 orë

	Tema   2
	Gabimet gjatë matjeve
	6 orë

	Tema   3
	Matja e rrymës, tensionit dhe frekuencës. 
	 12 orë

	Tema   4
	Matja e fuqisë, energjisë dhe e koeficientit të fuqisë
	12 orë

	Tema   5
	Matja e R, L, C në frekuenca të ndryshme
	12 orë

	Tema   6
	Matjet me oshiloskop
	6 orë

	Tema   7
	Matja e madhësive joelektrike me metoda elektrike
	6 orë

	Tema   8
	Përdorimi i metodave kompjuterike për matjen e madhësive elektrike
	    6 orë



5.Lënda “Furnizimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike” , (L-11-918-26) kl. 12 – 68 orë 

1. Synimet e lëndës “Furnizimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike”, kl. 12.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Furnizimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike”, kl.12, nxënësit duhet:
· të klasifikojnë konsumatorët e energjisë elektrike sipas karakteristikave të tyre; 
· të përshkruajnë elementet për ndërtimin e rrjetit të brendshëm dhe të jashtëm elektrik; 
· të përshkruajnë mënyrën e llogaritjes së ngarkesave elektrike në instalime; 
· të përshkruajnë dimensionimin e linjave për furnizimin e pajisjeve të ndryshme;
· të shpjegojë një skemë fuqie dhe komponentët përbërës;
· të shpjegojnë një skemë ndriçimi dhe komponentët përbërës;
· të shpjegojnë elementët kyç të mbrojtjes selektive dhe rëndësinë e saj në siguri;
· të shpjegojnë procesin e balancimit të ngarkesës elektrike; 
· të shpjegojnë skemat me çelësa devijatorë, çelësa kryq dhe rele, funksionimin dhe përdorimin e tyre në instalimet elektrike;
· të përshkruajnë llojet e teknologjive të ndriçimit dhe karakteristikat e tyre.
· të përshkruajnë mënyrën e realizimit të ndriçimit të emergjencës dhe përdorimet e tij;
· të përshkruajnë mënyrat e kontrollit të një instalimi; 
· të argumentojnë vazhdimësinë e lidhjeve nga paneli tek konsumatori fundor; 
· të shpjegojnë llojet e kuadrove elektrike sipas funksionit të tyre;
· të listojnë elementët përbërës të një kuadri elektrik;
· të shpjegojnë kërkesat dhe procedurat për instalimin e një kuadri elektrik.
· të shpjegojnë humbjet e energjisë, tensionit në rrjet, mënyrat e rregullimit të tensionit dhe përmirësimit të koeficientit të fuqisë (cosφ);
· të përshkruajnë parametrat teknikë për kabinat elektrike;
· të përshkruajnë elementët e një kabine elektrike dhe qëllimin e saj;
· të përshkruajnë parimet bazë të infrastrukturës për karikimin e automjeteve elektrike;
· të shpjegojnë kërkesat bazë të qarqeve të dedikuara për karikues EV të automjeteve elektrike;
· të shpjegojnë funksionin e matësve inteligjentë dhe sistemeve të monitorimit të konsumit.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Furnizimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike”, kl. 12 – 68 orë 

	Tema 1
	Sistemi i furnizimit me energji elektrike 
	6 orë

	Tema 2
	Përcaktimi i konsumit të energjisë dhe ngarkesës elektrike 

	    6orë

	Tema 3
	Klasifikimi i konsumatorëve
	    3orë  

	Tema 4
	Cilësia e furnizimit të përdoruesve me energji elektrike
	4 orë

	Tema 5
	Kabinat elektrike dhe panelet shpërndarëse
	6 orë

	Tema 6
	Llogaritjet tekniko-ekonomike në sistemet e furnizimit me energji
elektrike
	       12 orë

	Tema 7
	Humbjet e fuqisë dhe energjisë në rrjetet elektrike

	8 orë

	Tema 8
	Metodat dhe mjetet e rregullimit të tensionit në rrjetet elektrike

	9 orë

	Tema 9
	Rëndësia dhe mënyrat e përmirësimit të faktorit të fuqisë (cosΦ)
	6 orë

	Tema 10
	Matësit inteligjentë dhe sistemet e monitorimit të konsumit
	4 orë

	Tema 11
	Teknologjitë moderne në instalimet elektrike
	4 orë



6.Lënda “Bazat e elektronikës” (L-11-919-26),  kl. 11–72 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e elektronikës”, kl. 11

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e elektronikës”, kl.11, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë rëndësinë e elektronikës dhe fushat e aplikimit të saj;
· të përshkruajnë format e sinjaleve nëpërmjet paraqitjes grafike;
· të përshkruajnë veçoritë e materialeve gjysmëpërcjellëse;
· të përshkruajnë komponentët bazë elektronikë; 
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionin e diodave;
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionin e tranzistorëve;
· të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionin e tiristorëve;
· të shpjegojnë konvertimin e sinjaleve nga AC në DC;
· të shpjegojnë amplifikimin e sinjaleve; 
· të shpjegojnë llojet e sistemeve të sinjalizimit, karakteristikat dhe përdorimet e tyre;

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e elektronikës”, kl.11 – 72 orë 
	Tema   1
	Rëndësia e elektronikës dhe fushat e aplikimit të saj
	6 orë

	Tema   2
	Materialet gjysmëpërcjellëse
	4 orë

	Tema   3
	Dioda gjysmëpërcjellëse
	   10 orë

	Tema   4
	Tranzistorët
	12 orë

	Tema   5
	Tiristorët
	12 orë

	Tema   6
	Komponentë të tjerë elektronikë
	14 orë

	Tema   7
	Format, konvertimi dhe amplifikimi i sinjaleve
	14 orë




7.Lënda “Makina elektrike” (L-11-920-26)  kl. 11–72 orë 

 Synimet e lëndës “Makina elektrike”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Makina elektrike”, kl.11, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë  rolin e makinave elektrike sipas llojeve;
· të shpjegojnë parimin e punës dhe tipet kryesore të gjeneratorëve të rrymës së vazhduar (GRV);
· të përshkruajnë veçoritë dhe dallimet e motorëve të rrymës së vazhduar;
· të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e transformatorit;
· të përshkruajnë llojet e transformatorëve sipas funksionit, ndërtimit, numrit të fazave dhe përdorimit;
·   të llogarisin fuqinë e motorit elektrik sipas regjimit të punës;
·   të përshkruajnë humbjet në makinat elektrike dhe ndikimin e tyre;
·   të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionin e motorit asinkron njëfazor dhe trefazor;
· të shpjegojnë parimin e punës së makinave të rrymës alternative;
· të përshkruajnë komandimin e motorëve elektrikë në nisje (lëshim), frenim dhe rregullim të shpejtësisë.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Makina elektrike”, kl.11 – 72 orë 

	Tema   1
	Njohuri të përgjithshme mbi makinat elektrike    
	4 orë

	Tema   2
	Makinat e rrymës së vazhduar, ndërtimi dhe parimi i punës
	8 orë

	Tema   3
	Gjeneratorët e rrymës së vazhduar
	10 orë

	Tema   4
	Motorët e rrymës së vazhduar
	10 orë

	Tema   5
	Transformatorët       
	12 orë

	Tema   6
	Makinat elektrike sinkrone        
	8 orë

	Tema   7
	Makinat elektrike asinkrone        
	14 orë 

	Tema   8
	Zgjedhja e fuqisë së motorëve elektrikë
	2 orë

	Tema   9
	Skema të thjeshta komandimi të motorëve elektrik     
	4 orë



8.Lënda “Prodhimi i energjisë elektrike” (L-11-921-26) kl. 12 – 68 orë

Synimet e lëndës “Prodhimi i energjisë elektrike”, kl. 12.
	
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Prodhimi i energjisë elektrike”, kl.12, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë sistemet dhe mënyrat e gjenerimit të energjisë elektrike;
· të përshkruajnë gjenerimin nga sistemet fotovoltaike; 
· të përshkruajnë mënyrën e transmetimit të energjisë nga prodhimi tek konsumatori fundor;
· të dallojnë gjenerimin e energjisë elektrike në nivele të ndryshme tensioni;
· të përshkruajnë llojet e linjave të transmetimit;
· të përshkruajnë nënstacionin elektrik dhe funksionin e tij në sistemin elektroenergjetik;
· të përshkruajnë burimet rezervë të energjisë;
· të përshkruajnë mënyrat e ruajtjes së energjisë në bateri akumuluese; 
· të përshkruajnë ndërtimin e gjeneratorit diesel;
· të përshkruajnë burimet rezervë të energjisë dhe mënyrat e lidhjes së tyre në një objekt.
· të përshkruajnë rastet kur vendosen rregullatorët e tensionit dhe gjeneratorët në instalime;
· të interpretojnë skemat elektrike të furnizimit me energji elektrike.
· të shpjegojnë funksionimin e inverterit.

Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Prodhimi i energjisë elektrike” ,  kl. 12 – 68 orë

	Tema   1
	Burimet e energjisë elektrike
	4 orë

	Tema   2
	Mënyrat e prodhimit të energjisë elektrike
	8 orë 

	Tema   3
	Nënstacioni elektrik dhe funksioni i tij
	6 orë

	Tema   4
	Rrjetat elektrike dhe kërkesat ndaj tyre
	6 orë

	Tema   5
	Elementet e ndërtimit të rrjetave elektrike
	6 orë

	Tema   6
	Linjat kabllore të rrjetave elektrike
	4 orë

	Tema   7
	Njohuri për skemat e lidhjes së rrjeteve elektrike
	5 orë

	Tema   8
	Nivelet e tensionit dhe regjimet e punës së sistemit energjitik
	3 orë

	Tema   9
	Rregullatorët e tensionit dhe funksionet e tyre
	4 orë

	Tema   10
	Skemat elektrike dytësore të furnizimit me energji
	4 orë

	Tema   11
	Sistemet fotovoltaike
	6 orë

	Tema   12
	Inverterët dhe funksionimi i tyre në sistemet fotovoltaike
	4 orë

	Tema   13
	Bateritë akumulatore në sistemet ndihmëse
	4 orë

	Tema   14
	Gjeneratorët Diesel 
	4 orë



9.Lënda “Teknika e sigurimit në impiantet elektrike” (L-11-922-26),  kl. 11–72 orë 

 Synimet e lëndës “Teknika e sigurimit në impiantet elektrike”, kl. 11.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknika e sigurimit në impiantet elektrike”, kl.11, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kërkesat kryesore të rregullores së sigurisë teknike dhe shfrytëzimit për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike sipas legjislacionit në fuqi;
· të shpjegojnë procedurat e përgatitjes paraprake të punonjësve për punë të sigurt në impiantin elektrik;
· të shpjegojnë procedurën e izolimit të sigurt (tokëzimit mbrojtës) të qarkut elektrik përpara ndërhyrjes;
· të shpjegojnë sistemet e tokëzimit TN, TT, dhe IT dhe fushën e përdorimit;
· të listojnë materialet dhe komponentët për tokëzimin mbrojtës;
· të përshkruajnë mnyrat e instalimit të tokëzimit mbrojtës;
· të argumentojnë rëndësinë e punimeve përgatitore për realizimin e tokëzimit mbrojtës;
· të përshkruajnë parametrat dhe llojet e elektrodave të tokëzimit; 
· të shpjegojnë procedurat e vendosjes së elektrodave të tokëzimit dhe mënyrat e lidhjes së tyre;
· të përshkruajnë përdorimin e instrumentit matës të rezistencës së tokëzimit;
· të interpretojnë rëndësinë e standardeve në tokëzimin mbrojtës;
· të renditin problematikat gjatë  realizimit të punimeve të tokëzimit mbrojtës;
· të përshkruajnë dokumentet për kontrollet periodike të  tokëzimit;
· të listojnë llojet e sistemeve mbrojtëse nga shkarkimet atmosferike;
· të përshkruajnë përbërësit kryesorë të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike;
· të përshkruajnë mënyrën e instalimit të secilit komponent sipas rregullave teknike në fuqi;
· të përshkruajnë mënyrat e testimit të lidhjeve të sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferik;
· të përshkruajnë masat për korrigjimin e problematikave në sistemin e tokëzimit mbrojtës.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknika e sigurimit në impiantet elektrike”, kl.11 – 72 orë 

	Tema   1
	Rregullat e  sigurimit teknik dhe legjislacioni 
	3 orë

	Tema   2
	Veprimi i rrymës elektrike në trupin e njeriut
	6 orë

	Tema   3
	Rrezikshmëria e dëmtimit nga rryma në rrjetat e ndryshme elektrike 
	5 orë

	Tema   4
	Masat e përgjithshme të sigurimit teknik në instalimet elektrike
	6  orë

	Tema   5
	Dhënia e ndihmës së parë në rast goditje nga rryma elektrike
	5 orë

	Tema   6
	Përhapja e rrymës elektrike në tokë
	8 orë

	Tema   7
	Tokëzimi mbrojtës dhe sistemet e tokëzimit
	10 orë

	Tema   8
	Kontrolli, matja dhe mirëmbajtja e sistemit të tokëzimit
	3 orë

	Tema   9
	Nulëzimi mbrojtës
	6 orë

	Tema   10
	Shkyçja mbrojtëse
	8 orë

	Tema   11
	Sistemet e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
	4 orë

	Tema   12
	Pajisje mbrojtëse personale dhe sinjalistika e sigurisë 
	4 orë

	Tema   13
	Procedurat e punës së sigurt në impiantet elektrike
	4 orë



10.Lënda “Impiante elektrike ” (L-11-923-26),  kl. 10–72 orë 

 Synimet e lëndës “Impiante elektrike”, kl. 10.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Impiante elektrike”, kl.10, nxënësit duhet:
· të rendisin llojet e përcjellësve dhe kabllove duke u mbështetur në karakteristikat e materialit përcjellës dhe veshjen izoluese;
· të rendisin faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e seksionit të duhur të kabllit;
· të përshkruajnë rënien e tensionit në linjë dhe mënyrën e llogaritjes së saj;
· të interpretojnë tabelat teknike të ngarkesës dhe rrymës nominale;
· të shpjegojnë skemat njëvijore të paneleve elektrike;
· të shpjegojnë parimet e fotometrisë;
· të interpretojnë kërkesat e standardeve teknike për ndriçimin;
· të përshkruajnë parametrat nominalë të pajisjeve mbrojtëse;
· të shpjegojnë karakteristikat kohë-rrymë (kurbat B, C, D) dhe fuqinë ndërprerëse të automatëve;
· të shpjegojnë parimin e funksionimit të mbrojtjes diferenciale;
· të përshkruajnë dallimet ndërmjet llojeve të ndryshme të pajisjeve diferenciale (AC, A ,B);
· të përshkruajnë rregullat për lidhjen e sigurt të panelit me sistemin e tokëzimit;
· të shpjegojnë funksionin e shkarkuesve të mbitensionit në panel dhe llojet e tyre.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Impiante elektrike”, kl.10 – 72 orë 

	Tema   1
	Hyrje në sistemin elektro-energjitik
	4 orë

	Tema   2
	Llojet e përcjellësve dhe kabllove elektrike, karakteristikat, funksioni dhe përdorimet e tyre
	5 orë

	Tema   3
	Llogaritjet tekniko-ekonomike, përzgjedhja e përcjellësave dhe kabllove elektrike
	8 orë

	Tema   4
	Linjat kabllore të rrjetave elektrike
	5 orë

	Tema   5
	Panelet elektrike dhe skemat e tyre
	3 orë

	Tema   6
	Pajisjet e mbrojtjes në qarqet elektrike 
	6 orë 

	Tema   7
	Mbrojtja diferenciale
	5 orë

	Tema   8
	Përcaktimi i konsumit të energjisë dhe ngarkesës elektrike në instalimet elektrike civile dhe industriale
	6 orë

	Tema   9
	Rënia e tensionit në linjë, metodat e llogaritjes dhe mjetet e rregullimit të tensionit
	10 orë

	Tema   10
	Karakteristikat teknike të ngarkesës dhe rrymës nominale
	3 orë

	Tema   11
	Fotometria dhe standardet e ndriçimit
	12 orë 

	Tema   12
	Shkarkuesit e mbitensionit dhe llojet e tyre
	5 orë



11.Lënda “Mirëmbajtje dhe riparime të impiantit elektrik” (L-11-924-26),  kl. 12–34 orë 

 Synimet e lëndës “Mirëmbajtje dhe riparime të impiantit elektrik”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Mirëmbajtje dhe riparime të impiantit elektrik”, kl.12, nxënësit duhet:
· të shpjegojnë rëndësinë e respektimit të grafikut të mirëmbajtjes;
· të shpjegojnë procesin e matjes së parametrave të instalimeve elektrike të realizuara; 
· të rendisin proceset e kontrollit të instalimeve elektrike dhe të materialeve të përzgjedhura për kryerjen e tyre (shtrimi i tubave, kabllove dhe pajisjeve sipas treguesve të sigurisë dhe mbrojtjes); 
· të shpjegojnë mënyrat e testimit të funksionimit të pajisjeve;
· të shpjegojnë nevojën e kontrollit të mjeteve dhe pajisjeve të punës dhe domosdoshmërinë e kontrollit periodik të tyre;
· të shpjegojnë procesin e kontrollit vizual në montimet dhe instalimet elektrike (kontroll i izolimit, tokëzimit dhe funksionimit të pajisjeve);
· të shpjegojnë matjet që duhet të kryhen në instalime dhe mënyrën e dokumentimit të tyre, sipas dokumentacionit teknik;
· të shpjegojnë domosdoshmërinë e përdorimit të dokumentacionit teknik të pajisjeve (katalog, manuale përdorimi dhe skema teknike) gjatë instalimeve dhe kontrollit; 
· të listojnë gabimet dhe defektet e mundshme dhe të përshkruajnë mënyrat e korrigjimit të tyre; 
· të listojnë defektet e mundshme në impiantet elektrike;
· të përshkruajnë procedurën e montimit dhe çmontimit të pjesës me defekt;
· të listojnë hapat e punës për kryerjen e riparimeve të instalimeve elektrike;
· të shpjegojnë mënyrën e riparimit dhe zëvendësimit të defekteve;
· të shpjegojnë llojet e mirëmbajtjeve dhe materialet përkatëse.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mirëmbajtje dhe riparime të impiantit elektrik”, kl.12 – 34 orë 
	Tema 1
	Mirëmbajtja e impiantit elektrik, llojet dhe rëndësia e tij
	6 orë

	Tema 2
	Rëndësia e dokumentacionit teknik në elektroteknikë
	4 orë

	Tema 3
	Kontrolli i instalimeve elektrike
	6 orë

	Tema 4
	Matja e parametrave të instalimeve elektrike dhe dokumentimi i tyre
	8 orë

	Tema 5
	Gabimet dhe defektet e mundshme të një impianti elektrik
	4 orë

	Tema 6
	Riparimi dhe zëvendësimi i pjesëve me defekt në impiantet elektrike 
	6 orë



12. Lënda “Planifikimi dhe organizimi i punës në instalim elektrik civil dhe industrial        
                                           (L-11-925-26),  kl. 11 – 36 orë 

· Synimet e lëndës “Planifikimi dhe organizimi i punës në instalim elektrik civil dhe industrial”, kl. 11.		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Planifikimi dhe organizimi i punës në instalim elektrik civil dhe industrial”  kl.11, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë format e organizimit të kompanive dhe objekteve të punës;
· të interpretojnë organigramën sipas strukturës organizative;
· të përshkruajnë legjislacionin, aktet nënligjore, institucionet përgjegjëse që rregullojnë sistemin energjitik;
· të përshkruajnë standardet teknike të instalimeve elektrike sipas llojit të objektit dhe vendit;
· të shpjegojnë rëndësinë e planifikimit të proceseve të punës;
· të përshkruajnë parimet bazë të organizimit dhe menaxhimit të punës;
· të argumentojnë rëndësinë e planifikimit të burimeve njerëzore, financiare, materiale etj;
· të shpjegojnë format dhe rëndësinë e bashkëpunimit me specialistë dhe profesione të tjera;
· të argumentojnë rëndësinë e sinjalistikës në proceset e punës dhe llojet e saj;
· të përshkruajnë procedurën për lëshimin, pranimin dhe zbatimin e urdhrit të punës;
· të listojnë llojet e raportimeve dhe rëndësinë e tyre në procesin e punës;
· të përshkruajnë formatet dhe mënyrat e dokumentimit sipas proceseve të punës.

· [bookmark: _Hlk234257391]Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Planifikimi dhe organizimi i punës në instalime elektrike civile dhe industriale”, kl. 11 – 36 orë 

	Tema 1
	Struktura organizative  e një biznesi 
në instalime elektrike civile dhe industriale
	4 orë

	Tema 2
	Legjislacioni i punës, tatimet dhe rregulloret bazë në elektroteknikë 
	4 orë

	Tema 3
	Menaxhimi i veprimtarisë së një biznesi elektroteknik
	6 orë

	Tema 4
	Organizimi i punës në bizneset e elektroteknikës
	4 orë

	Tema 5
	Llogaritje të thjeshta ekonomike të punimeve  dhe shërbimeve në një biznes elektroteknik. 

	6 orë

	Tema 6
	Dokumentacioni teknik dhe etika profesionale





	5 orë

	Tema 7
	Rregullat e sigurisë në punë, shëndetit dhe të mbrojtjes së mjedisit 
	3 orë

	Tema 8
	Standardet Shqiptare dhe IEC (Internacional Electrotechnical Commission)
	4 orë






13. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22),  kl. 12 – 68 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontekstin individual dhe shoqëror;
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve;
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontekstin e nismave sipërmarrëse;
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhshme;
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to;
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup;
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore;
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj;
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme;
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit digjital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.
· të përshkruajnë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 68 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetëvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	3 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	3 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi digjital dhe mediat sociale
	4 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	3 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	3 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	3 orë

	Tema 20
	Vizitë studimore në një sipërmarrje të suksesshme
	3 orë




















IX. Përshkruesit e moduleve të detyruar të praktikës profesionale

1. Moduli “Punime axhusterie”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale” 	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PUNIME AXHUSTERIE
	M-11-2648-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer procese të ndryshme të axhusterisë si: matja, shënimi, sharrimi, prerja, limimi, shpimi dhe ngjitja, me përdorimin e veglave të dorës dhe mjeteve të punës.  


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi fikson, mat dhe shënon elemente plastike dhe                 metalike
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për matje, shënim  dhe fiksim;
· të përdorë veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim;
· të kryejë fiksimin, matjen dhe shënimin me vizore dhe kompas;
· të kryejë fiksimin, matjen dhe shënimin me çekan për shënim dhe gjilpërë për shënim
· të kryejë fiksimin, matjen dhe shënimin me kompas për shënim;
· të kryejë fiksimin, matjen dhe shënimin me  këndorin me mbështetëse;
· të respektojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi sharron dhe pret elemente plastike dhe metalike
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për sharrim dhe prerje; 
· të përdorë veglat dhe pajisjet për sharrim dhe prerje;
· të kryejë fiksimin, matjen, shënimin dhe sharrimin e gypave plastikë të ndryshëm;
· të kryejë fiksimin, matjen, shënimin dhe sharrimin e kanaleve plastike;
· të kryejë fiksimin, matjen, shënimin dhe sharrimin e profileve të detaleve të ndryshme metalike;
· të kryejë fiksimin, matjen, shënimin dhe prerjen e llamarinës me daltë dhe gërshërë;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi limon elemente plastike dhe metalike me dorë. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë limat për limim të elementeve plastike dhe metalike;
· të kryejë fiksimin dhe limimin e gypave plastike të ndryshëm;
· të kryejë fiksimin dhe limimin e kanalinave plastike;
· të kryejë fiksimin dhe limimin e  profileve metalike;
· të kryejë limimin e llamarinës;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	  RN 4 









	Nxënësi shpon elemente metalike. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë majat shpuese dhe makinat për shpimin e pjesëve metalike;
· të kryejë shpimin e shufrave metalike;
· të kryejë shpimin e llamarinës;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.

	   RN 5 
	Nxënësi kryen ngjitje me kallaj të elementeve elektrike dhe elektronikë në skema të ndryshme. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë mjetet e punës dhe materialet për ngjitje;
· të përgatisë vendin e punës;
· të kryejë ngjitjet me havi dhe kallaj;
· të kryejë pastrimin e vendit të ngjitjes;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për   përdorimin e veglave dhe pajisjeve për matje, shënim, fiksim, sharrim, prerje, limim dhe shpim.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer punime të ndryshme axhusterie.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Mjedisi për kryerjen e punimeve të fiksimit, sharrimit, prerjes, limimit dhe shpimit;
1. Veglat dhe pajisjet e nevojshme për fiksimin, matjen, shënimin, prerjen, sharrimin, limimin dhe shpimin e gypave dhe kanaleve të plastikës si dhe llamarinave dhe shufrave metalike, havi, pastë kallaj etj.
1. Materiale pune si: gypat e plastikës, kanalet e plastikës, llamarina, shufra metalike, etj;
· Udhëzues, rregullore, etj.






















2. Moduli “Punime përgatitore për instalime elektrike në ndërtesa”

Kualifikimi profesional: Instalime elektrike civile dhe industriale”
Niveli: III i KSHK
Klasa: 10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIME PËRGATITORE PËR INSTALIME ELEKTRIKE NË NDËRTESA
	M-11-2649-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer punime në mure për instalime elektrike në ndërtesa.

	Kohëzgjatja e modulit

	
	36 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.



	Rezultatet e të 
nxënit (RN),            procedurat                e vlerësimit
	
	RN 1

	Nxënësi vizaton simbolet e elementeve elektrike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të vizatojë simbolet e elementëve të komutimit në një skemë elektrike;
· të vizatojë simbolet e elementëve të ushqimit në një skemë elektrike;
· të vizatojë simbolet e elementëve të mbrojtjes në një skemë elektrike;
· të vizatojë skema të thjeshta elektrike të ndriҫimit plus
prizë fuqie;
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet përkatëse.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.


                                 
	   RN 2 
	Nxënësi mat nivele dhe shënon kuotat.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë mjetet për matje të niveleve horizontale dhe vertikale dhe për shënimin e vendeve të hapjes së kanaleve, vrimave dhe foleve;
· të kryejë matje të sakta horizontale dhe vertikale sipas
standardeve;
· të shënojë saktë vendet për hapje të kanaleve, vrimave dhe foleve me laps special të zdrukthëtarëve, shkumës etj.;
· të kryejë shënimin e niveleve për shtrirjen e përçuesve, kabllove dhe tubave me ndihmën e litarit të futur në pluhurin e shkumësit ose në atë të karbonit, sipas rregullave të instalimeve elektrike;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	   RN 3 
	Nxënësi hap kanale, vrima dhe fole. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të lexojë skemën e instalimit;
· të përzgjedhë pajisjet dhe veglat e nevojshme për hapje kanalesh, vrimash e fole;
· të kontrollojë shënimet për hapjen e kanaleve, vrimave dhe foleve për të verifikuar saktësinë; 
· të hapë kanalet me daltë e çekan, frezë elektrike ose me gur-fleksibël, sipas standardeve;
· të hapë vrimat dhe foletë me daltë dhe çekan ose trapano elektrike sipas standardeve;
· të korrigjojë parregullsitë në pozicionet dhe dimensionet e kanaleve, vrimave dhe foleve;
· të largojë mbeturinat nga vendi i punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.


                                        
	   RN 4 
	Nxënësi mat dhe pret tubat. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të lexojë skemën e instalimit;
· të përzgjedhë drejt tubat;
· të masë saktë tubat;
· të presë tubat në përputhje me skemën e instalimit;
· të largojë mbeturinat nga vendi i punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.


	
	   RN 5 
	Nxënësi vendos tubat dhe kutitë në kanalet dhe vrimat përkatëse. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përcaktojë radhën e kryerje së punës;
· të shtrijë dhe fiksojë paraprakisht tubat;
· të vendosë dhe fiksojë kutitë e frutave shpërndarëse,
kutinë e automatëve në foletë përkatëse sipas standardeve; 
· të largojë mbeturinat nga vendi i punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.


	


	   RN 6 
	Nxënësi përgatit instalimet elektrike jashtë muri. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të lexojë skemën e instalimit;
· të përzgjedhë veglat e punës sipas objektit;
· të përzgjedhë materialet dhe elementet e instalimit sipas normave teknike;
· të shpojë muret;
· të vendosë elementet fiksues;
· të montojë kutitë shpërndarëse;
· të montojë kutitë e elementeve sipas standardeve;
· të montojë tubat, kanalinat metalike ose plastike sipas standardeve teknike;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe vlerësimin e nxënësve 



	
	1.  Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
1. Mësuesi duhet të përdorë demonstrime konkrete për caktimin dhe shënimin e niveleve horizontale dhe vertikale, për përcaktimin e vendeve për vendosjen e vrimave dhe foleve, për kuotimin, përdorimin e veglave dhe pajisjeve për hapje kanalesh, vrimash dhe folesh të ndryshme.  
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë. 
·  Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të
1.  shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të kryer punime përgatitore për instalime elektrike në ndërtesa.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis për kryerjen e punimeve të kuotimit dhe hapjes së kanaleve, foleve e të vrimave, kontrollit të tyre, si dhe për vendosjen e tubave dhe kutive.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për kryerjen e kuotimeve, hapje kanalesh, folesh e vrimash, kontroll dhe largim mbeturinash (shkallë, litar për kuotim, shkumës, pluhur karboni, nivelues lavjerrës të ndërtimtarëve, metër, laps special të ndërtimtarëve, daltë, çekan, frezë elektrike dore, trapano elektrike dore,fleks, fshis, lopatë).
· Tubo dhe kuti të ndryshme.
· Pajisje dhe materiale të nevojshme për kryerjen e instalimeve jashtë murit.
· Udhëzues, rregullore, standarde teknike të instalimeve.
· Dokumentacion teknik për ilustrimin e veglave dhe pajisjeve.


































	

3. Moduli “Siguria në punë dhe mbrojtja mjedisit”

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale 	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SIGURIA NË PUNË DHE MBROJTJA E MJEDISIT

	M-11-2650-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të punuar në mënyrë të sigurt, për të parandaluar aksidentet në vendin e punës dhe për mbrojtjen e mjedisit.


	Kohëzgjatja e modulit
	 33 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përshkruan rregullat e sigurisë dhe shëndetit gjatë instalimeve elektrike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë rëndësinë e shëndetit në punë;
· të përshkruajë ligjet dhe rregulloret për sigurinë në punë;;
· të përshkruajë organizmat rregullatorë dhe rolin e tyre  
· të identifikojë rreziqet në vendin e punës;
· të parandalojë aksidentet në punë duke zbatuar procedurat 
      dhe standardet;
· të krijojë një kulturë të sigurisë në vendin e punës;
·    të dallojë llojet e tabelave të kufizimit dhe sinjalistikës për sigurinë teknike;
·    të zbatojë tabelat dhe sinjalistikën e kufizimit dhe sigurisë në vendin e punës gjatë procesit të kontrollit dhe mirëmbajtjes;
·    të përgatisë hapësirën e punës për të minimizuar rreziqet;
·    përshkruajë veprimin e rrymës elektrike në trupin e njeriut;
·    të identifikojë procedurat dhe mjetet për dhënien e ndihmës së parë në rast aksidenti;
·    të zbatojë procedurat e ndihmës së parë në rast aksidenti në vendin e punës sipas rregullave.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi përshkruan pajisjet e mbrojtjes personale (PMP).  
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përdorë manualet e mjeteve dhe pajisjeve të punës gjatë veprimtarisë profesionale dhe sipas udhëzimeve teknike;
-    të identifikojë pajisjet mbrojtëse personale (PMP) dhe
     funksionin e tyre në sigurinë në punë;
-    të përdorë pajisjet e mbrojtjes personale (PMP) sipas
     funksionit të tyre dhe rregullave;
· të kujdeset dhe mirëmbajë PMP;
· të shpjegojë rëndësinë e PMP për mbrojtjen kundër rreziqeve
specifike;
· të shpjegojë rastet e nevojshme për përdorimin e pajisjeve 
mbrojtëse kolektive.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 3 
	Nxënësi përshkruan përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale gjatë punës nën tension.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të evidentojë rreziqet dhe nevojat e sigurisë në punë;
· të listojë instrumentet matës, veglat e izoluara dhe përshkrimin specifik të përdorimit të tyre;  
· të shpjegojë përdorimin e instrumentit matës për testimin dhe verifikimin e tensionit;
· të përcaktojë pajisjet mbrojtëse personale të përshtatshme për rreziqet e mundshme;
· të kontrollojë veglat e punës përpara fillimit të procesit të punës;
· të shpjegojë përse nuk punohet kurrë vetëm në pajisjet nën tension;
· të shpjegojë si duhet të reagojë në rastet emergjente (zjarr elektrik, goditje elektrike;
· të përdorë pajisjet e sigurisë (p.sh. aparatet e zjarrit, alarmet);
· të raportojë mosfunksionimin e mjeteve dhe pajisjeve të punës sipas procedurave;
· të tregojë rëndësinë e trajnimit të vazhdueshëm për sigurinë në punë;
· të përditësojë njohuritë dhe aftësitë për sigurinë në punë.
Instrumentet e vlerësimit:
Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
	

	RN 4 
	Nxënësi zbaton praktika të mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve elektrike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë mbetjet sipas llojit;
· të përshkruajë rregullat e mbrojtjes së mjedisit për ndarjen dhe menaxhimin e mbetjeve;
· të zbatojë rregullat e ruajtjes dhe magazinimit të materialeve në mënyrë të sigurt;
· të identifikojë rregulloret përkatëse për depozitimin e mbetjeve;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit, menaxhimit, depozitimit dhe trajtimit të mbetjeve në vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse si dhe menaxhimin e rreziqeve të simuluara; përdorimin e pajisjeve të sigurisë, ligjet dhe rregulloret.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive teorike dhe praktike për sigurinë në punë dhe mbrojtjen e mjedisit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise për kryerjen e kontrolleve.
· Simulime të situatave emergjente
·  Rregullore e sigurimit teknik në punë, ligjërata dhe prezantime.
·  Shtanga dhe dara izoluese, mjete dielektrike prej gome
      (çizme, galloshe, tapet gome dhe doreza dielektrike)
· Pajisje të sigurisë (p.sh, aparatet e zjarrit, alarmet).
· Instrument matës për testimin dhe verifikimin e tensionit
· Udhëzues, rregullore, manuale teknike etj.
















4. Moduli “Realizimi i skemave të ndryshme të instalimeve elektrike”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale” 	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	REALIZIMI I SKEMAVE TË NDRYSHME TË INSTALIMEVE ELEKTRIKE

	M-11-2651-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të realizuar skema elektrike të ndryshme që përdoren gjerësisht  në instalimet elektrike në objekte civile dhe industriale.  


	Kohëzgjatja e modulit

	 93 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi realizon skemën e ndriҫimit me ҫelës të
thjeshtë dhe të një prize fuqie. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë
    punës;
· të vizatojë skemën funksionale të ndriҫimit me ҫelës të
    thjeshtë dhe të një prize fuqie;
· të vizatojë skemën e montimit të ndriçimit me ҫelës të
    thjeshtë dhe të një prize fuqie;
· të përzgjedhë veglat dhe materialet për realizimin e skemës;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
-   të realizojë montimin e elementeve të skemës sipas standardeve;
· të bëjë kontrollin e skemës pa tension;
· të bëjë kontrollin e skemës me tension;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi realizon skemën e ndriçimit nga dy pika (me ҫelësa devijat). 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
-   të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
-   të vizatojë skemën funksionale të ndriçimit me ҫelës devijat;
-   të vizatojë skemën e montimit të ndriçimit me ҫelës devjiat;
-   të përzgjedhë veglat dhe materialet për realizimin e ndriçimit  
    me ҫelës devijat;
-   të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
-   të realizojë montimin e elementeve të skemës sipas standarteve;
-   të bëjë kontrollin e skemës pa tension;
-   të bëjë kontrollin e skemës me tension;
· të komunikojë me etikë profesionale;
-   të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
- Vlerësim me listë kontrolli.

	
	

	RN 3 
	Nxënësi realizon skemën e ndriçimit nga tre dhe katër pika (me ҫelësa devijat dhe invertitor).
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të vizatojë skemën funksionale të ndriçimit me ҫelës devijat
     dhe invertitor;
· të vizatojë skemën e montimit të ndriçimit me ҫelës devijat
     dhe invertitor;
· të përzgjedhë veglat dhe materialet për realizimin e ndriçimit me ҫelës devijat dhe invertitor;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të realizojë montimin e elementeve të skemës sipas standardeve;
· të bëjë kontrollin e skemës pa tension;
· të bëjë kontrollin e skemës me tension;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
- Vlerësim me listë kontrolli.
	

	 RN 4 
	Nxënësi realizon skemën e sinjalizimit me zile të thjeshtë elektrike (ose elektronike) dhe bravën 12 V.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të vizatojë skemën funksionale të komandimit të një zile;
· të vizatojë skemën e montimit të ziles;
· të përzgjedhë veglat dhe materialet për lidhjen e elementeve të skemës;
· të përzgjedhë materialet (zile, transformator, bravë elektrike) për realizimin e skemës;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të realizojë montimin e elementeve të skemës sipas standarteve;
· të bëjë kontrollin e skemës pa tension;
· të bëjë kontrollin e skemës me tension;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të mirëmbajë vendin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
·    Vlerësim me listë kontrolli. 


     
	RN 5
	Nxënësi instalon impiantin e dritës me rele çelës. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të vizatojë saktë skemën funksionale të instalimit të ndriçimit;
· të vizatojë saktë skemën e montimit;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet për realizimin e instalimit të ndriçimit me rele çeles;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të përdorë drejt veglat dhe pajisjet për realizimin e instalimit të ndriçimit me rele çelës;
· të realizojë montimin e skemës sipas standardeve;
· te kontrollojë skemën me dhe pa tension;
· të përcaktojë gabimet e ndryshme që mund të ndodhin;
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli



 
	RN 6
	Nxënësi instalon impiantin e dritës me rregullator drite. 
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të vizatojë saktë skemën funksionale të instalimit të ndriçimit;
· të vizatojë saktë skemën e montimit; 
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet për realizimin e instalimit të ndriçimit me rregullator drite;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të përdorë drejt veglat dhe pajisjet për realizimin e 
instalimit të ndriçimit me regullator drite; 
· të realizojë montimin e skemës sipas standarteve;
· të kontrollojë skemën pa dhe me tension;
· të përcaktojë gabimet e ndryshme që mund të ndodhin;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të mirëmbajë vendin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli
 


	RN 7
	Nxënësi instalon impiantin e dritës me rele komutatore.
Kriteret e vlerësimit: 
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të vizatojë saktë skemën e montimit;
· të realizojë montimin e skemës sipas standardeve;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet për realizimin e instalimit të ndriçimit me rele komutatore;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të përdorë drejt veglat dhe pajisjet për realizimin e                        instalimit të ndriçimit me rele komutatore;
· të kontrollojë skemën me dhe pa tension;
· të korrigjojë gabimet e ndryshme që mund të ndodhin;
· të komunikojë me etikë profesionale; 
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli



	RN 8
	Nxënësi instalon relenë e ndriçimit të shkallës me rele kohe.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë objektin;
· të studiojë dhe vlerësojë të dhënat teknike të relesë te manuali ose targa e saj;
· të zgjedhë relenë sipas parametrave të saj;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe materialet për realizimin  e instalimit të ndriçimit me rele dritë shkallë;
· të vizatojë saktë skemën e montimit sipas kushteve teknike;
· të instalojë relenë sipas skemës;
· të korrigjojë gabimet e ndryshme që mund të ndodhin;
· të bëjë provën me tension;
· të komunikojë me etikë profesionale;	
· të mirëmbajë dhe pastrojë  vendin e punës
   Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli



	RN 9
	Nxënësi realizon instalimin e ndriçimit të shkallës. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të shpjegojë skemën e ndriçimit të shkallës;
· të përcaktojë drejt rradhën e punimeve që do të kryejë;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe materialet e punës;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të realizojë proceset përgatitore për instalimin e ndriçimit të shkallës;  
· të montojë elementët e ndriçimit në çdo kat;
· të montojë relenë ndriçim shkalle;
· të lidhë përcjellësit me elementët;
· të lidhë percjellësit me njëri-tjetrin në kutitë shpërndarëse të çdo kati;
· të lidhë ndriçuesit në çdo kat;
· të bëjë kontrollin pa tension të instalimit;
· të korrigjojë gabimet e mundshme;
· të bëjë provën e instalimit;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
  Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli




	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve të ndryshme të instalimit të ndriçimit të komanduar nga një ose disa pika dhe lidhjen e prizës si dhe të instalimit të ndriçimit  me çelësa të ndryshëm dhe rele kohe.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për realizimin e skemave të ndryshme të instalimeve elektrike.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
-  Repart i instalimeve elektrike.
-  Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme 
   të instalimit të ndriçimit të komanduar nga një ose disa pika dhe
   lidhjen e prizës si dhe të instalimit të ndriçimit sipas kërkesave të 
   klientit.
 -  -  Materiale pune si: përcjellës, llampa, çelësa të tipeve të ndryshme,
        rele çelës, rele komutatore etj.
 -  -  Udhëzues, rregullore, manuale teknike, etj.
 -  -  Manualet e preventivit, fatura. 
















5. Moduli “Shtrirja e kabllit të tensionit të ulët në tokë”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHTRIRJA E KABLLIT TË TENSIONIT TË ULËT NË TOKË

	M-11-2652-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer shtrirjen e kabllit të tensionit të ulët në tokë për furnizimin me energji elektrike të objektit.

	Kohëzgjatja e modulit
	 33 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi hap kanalin për shtrirjen e kabllit.
Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet te jetë i aftë: 
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të njihet me terrenin dhe objektin ku do të kryhet shtrirja  e kabllit;
· të lexojë skemën sipas të cilës do realizohet hapja e trasesë për shtrirjen e kabllit;
· të përzgjedhë mjetet e punës dhe aparatin matës;
· të piketojë trasenë ku do të vendoset kablli me mjetet përkatëse;
· të hapë kanalin me kazëm e lopatë duke iu përmbajtur të dhënave teknike gjatë gërmimit;
· të matë thellësinë dhe gjerësinë e duhur të futjes në tokë të kabllit të tensionit ulët;
· të vendosë në gjithë gjatësinë e kanalit një shtresë rëre si shtrat kullues i lagështirës;
· të pastrojë vendin e punës.
 Instrumentat e vlerësimit:
·    Vlerësim me listë kontrolli	



	RN 2 
	 Nxënësi kryen vendosjen e tubit mbrojtës (dyshtresor ose 
 corrugato) në tokë dhe futjen e kabllit brenda në tub.
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë mjetet dhe pajisjet e nevojshme të punës;
· të përzgjedhë llojin e tubit të përkulshëm sipas standardit e kushteve teknike dhe sondën e duhur për futjen e kabllit;
· të presë tubin e përkulshëm me sharrë sipas kushteve teknike;
· të vendosë me kujdes tubin (dyshtresor ose corrugato) në 
fundin e kanalit;
· të mbulojë tubin me dhe të butë dhe rërë sipas kushteve teknike;
· të vendosë mbi dheun që mbulon tubin një shtresë PVC me ngjyrë të kuqe dalluese;
· të mbulojë përfundimisht kanalin sipas kushteve teknike;
· të vendosë sondën brenda tubit në të gjithë gjatësinë e tij;
· të kryejë zhveshjen e kabllit nga izolimi sipas kushteve teknike dhe lidhjen e saktë të tij me sondën;
· të kryejë tërheqjen e sondës dhe rrëshqitjen e kabllit në tub në të gjithë gjatësinë e tij;
· të kryejë prerjen e kabllit dhe zhveshjen në të dy anët e tij;
· të kryejë nxjerrjen e dejeve dhe zhveshjen e izolimit ku do vendosen kapikordat;
· të vendosë kapikordat sipas llojit të kabllit dhe shtrëngimin e tyre me dellin me anë të presë shtërnguese;
· të bëjë izolimin e pjesës së jashtme të kapikordës dhe dellit izolues me izolant;
· të bëjë izolimin e dejeve në pjesën e poshtëme me njëri- tjetrin dhe mbulesës kryesore të kabllit me izolant;
· të matë rezistencën e izolimit mes dejeve me megaohmetër.
· të pastrojë vendin e punës.
     Instrumentet e vlerësimit:
·   Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3

	 Nxënësi vendos kapikordat në dejet e kabllit.
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe pajisjet e nevojshme të punës;
· të kryejë zhveshjen e izolimit të dejeve të kabllit ku do vendosen kapikordat;
· të vendosë kapikordat sipas llojit të materialit dhe
diametrit të dellit të kabllit;
· të kryejë shtrëngimin e kapikordave me dellin me anë të presës shtërnguese;
· të bëjë izolimin e pjesës së jashtme të kapikordës dhe dellit izolues me izolant;
· të bëjë izolimin e dejeve në pjesën e poshtme me njëri-
tjetrin dhe mbulesës kryesore të kabllit me izolant;
· të matë rezistencën e izolimit mes dejeve me megaohmetër;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 4

	 Nxënësi kryen bashkimin (xhuntimin ) e kabllit të TU të
 furnizimit të objektit me energji.
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet për realizimin e instalimit të kokës së kabllit;
· të përzgjedhë xhunton e kabllit sipas seksionit tërthor të kabllit;
· të hartojë preventivin për materialet që nevojiten;
· të kryejë pastrimin e shtreses së PVC tek kablli dhe të vendosë tubin izolues të kabllit;
· të hapë dejet e kabllit dhe të zhveshë izolimin e çdo deji;
· të vendosë në çdo dej të kabllit tubin izolues të xhuntos;
· të vendosë dy dejet e zhveshura brenda bashkuesit;
· të kryejë presimin e bashkueseve për çdo dej;
· të vendose tubin izolues të kabllit (që mbështjell tre dejet);
· të kryejë ngrohjen me llampë gazi derisa të mblidhet izolimi;
· të kryejë kontrollin e rezistencës së izolimit të kabllit pa tension me aparat;
· të bëjë kontrollin e kabllit me tension;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për vendosjen e kabllit në tokë.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për realizimin e shtrirjes së kabllit të tensionit të ulët në tokë.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis për kryerjen e shtrimit të kabllit të tensionit të ulët në tokë
· Kanal prej betoni për vendosjen e kabllit
· Tuba (dyshtresor ose corrugato)
· Sondë, metër 
· Kabëll tensioni të ulët me katër deje, rërë etj.
· Vegla të ndryshme si: kazëm, lopatë etj.




6. Moduli “Komandimi i motorëve elektrik një dhe trefazor”

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale” 	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	KOMANDIMI I MOTORËVE ELEKTRIKË NJË DHE TREFAZORË

	M-11-2653-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të vizatuar, lexuar dhe realizuar skema të ndryshme të komandimit të motorëve elektrikë një dhe trefazorë.

	Kohëzgjatja e modulit

	 51 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi realizon komandimin e motorit elektrik një fazor.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të vizatojë simbolet e skemave të komandimit, mbrojtjes, dhe leshimit  të motorit;
· të vizatojë skemën e komandimit të motorit;
· të përzgjedhë veglat, mjetet dhe materialet e punës;
· të përzgjedhë aparatet matëse për të kryer matjet e nevojshme;
· të përcaktojë kondesatorin me kapacitetin përkatës duke ja përshtatur fuqisë së motorit njëfazor;
-     të realizojë dhe montojë skemën sipas rregullave të përcaktuara
      në manualin përkatës;
· të kontrollojë saktësinë e montimit duke evidentuar defektet e mundshme;
· të korrigjojë defektet e evidentuara;
· të realizojë nisjen e motorit;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
 Instrumentet e vlerësimit:	
  -    Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi realizon komandimin e motorit elektrik trefazor.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë veglat, mjetet dhe materialet e punës;
· të përzgjedhë aparatet matëse për të kryer matjet;
· të vizatojë skemën e komandimit të motorit asinkron trefazor;
· të përcaktojë elementet e mbrojtjes, komandimit të skemës si dhe reletë termike në bazë te fuqisë së motorit;
· të realizojë dhe montojë skemën sipas rregullave të
përcaktuara në manualin përkatës;
· të kontrollojë saktësinë e montimit duke evidentuar defektet e mundshme;
· të korrigjojë defektet e evidentuara;
· të kryejë lëshimin e motorit;
· të kryejë matjet e rrymës së punimit pa dhe me ngarkesë;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit gjatë punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.




	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për vizatimin e skemave të komandimit, ndërtimit praktik të këtyre skemave, fillimisht i mbikëqyrur e më pas i pavarur.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për realizimin e skemave të komandimit të motorit asinkron një dhe trefazor.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset,veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedisi për realizimin e modulit
· Vegla elektricisti,vegla vizatimi dhe fletore
· Materiale pune si: siguresa, automate, lëshuesa, çelësa, salvamotorë, përcjellës me ngjyra të ndryshme, kabllo, bashkuesa, rrjet një dhe trefazor
· Materiale të shkruara si skema komandimi, rregullore, manuale,udhëzues, etj.
· Materiale ilustruese (pankarta, transparente, makete, etj.) 










7. Moduli “Riparimi i motorit asinkron njëfazor të pajisjeve elektroshtëpiake”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa: 11



	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	RIPARIMI I MOTORËVE ASINKRON
NJËFAZORË TË PAJISJEVE
ELEKTROSHTËPIAKE

	M-11-2654-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të  kryer riparimin e motorëve asinkron njëfazorë që përdoren në pajisjet elektroshtëpiake.

	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përcakton defektet në motorët asinkron njëfazor
të pajisjeve elektroshtëpiake.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë aftë:
-   të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
-   të përzgjedhë drejt veglat e punës dhe pajisjet;
-   të lexojë me kujdes dokumentacionin teknik të pajisjes
    elektroshtëpiake;
-   të kryejë me kujdes shkëputjen e motorit nga rrjeti ushqyes;
-   të matë rezistencën ohmike të mbështjellës së punës dhe të nisjes
    me avometër;
-   të matë rezistencën e izolimit duke përdorur megaohmetrin;
-   të kryejë matje të kondensatorëve dhe të kontrollojë vlerën reale me
    avometër;
-   të matë numrin e rrotullimeve duke përdorur xhiromatësin;
-   të bëjë kontrollin e daljeve (furçellave);
-   të çmontojë motorin nga karkasa;
-   të kontrollojë boshtin dhe bokullat;
-   të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.   
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.
	

	 
	
	

	RN 2 
	Nxënësi riparon defektet elektrike në motorët asinkron
njëfazor të paisjeve elektroshtëpiake.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
-   të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
-   të përzgjedhë drejt veglat e punës që nevojiten;
-   të përzgjedhë materialet e duhur të punës;
-   të përzgjedhë bobinatriçen për bobinat;
-   të çmontojë daljet në morsetë;
-   të çmontojë kapakët e motorit;
-   të ndajë rotorin nga statori;
-   të shkëputë rotorin nga kapaku;
-   të heqë kartonat nga kanalet;
-   të çmontojë bobinën nisëse nga lidhësit;
-   të kryejë numërimin e spirave dhe matje të sakta të seksionit të
    përcjellësit;
-   të kryejë me kujdes kontrollin e pështjellës së punës;
-   të përgatitë bobinën në bobinatriçe;
-   të vendosë me kujdes pështjellën e nisjes në kanale;
-   të kryejë mirë izolimin e pështjellave;
-   të lidhë mirë pështjellat;
-   të saldojë me kallaj pështjellat;
-   të kryejë montimin (zëvendësimin) e daljeve në morsetë;
-   të kryejë montimin e kapakëve dhe rotorit;
-   të kryejë me megaohmetër matjen e saktë të rezistencëse së 
    izolimit me trupin;
-   të kryejë provën me tensionin e rrjetit dhe matjen e rrymës;
-   të zbatojë rregullat e ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.




	RN 3 
	Nxënësi riparon defektet mekanike në motorët asinkron
njëfazor të pajisjeve elektroshtëpiake. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
-   të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
-   të përzgjedhë saktë veglat e punës;
-   të përzgjedhë materiale të punës që nevojiten;
-   të çmontojë daljet, kapakët dhe rotorin;
-   të heqë kushinetën ose bokullën e bllokuar;
-   të vendosjë kushinetënose bokullën e bllokuar;
-   të grasatojë kushinetën ose bokullën;
-   të montojë pjesët e motorit;
-   të kryejë provën me ngarkesë;
-   të kryejë provën me ngarkesë;
-   të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit:
Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për riparimin e motorëve në paisjet elektroshtëpiake si ventilatorë, fshesa me korrent, pompa të makinave larëse etj.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për riparimin e motorit asinkron njëfazor të pajisjeve elektroshtëpiake.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për riparime elektroteknike
· Komplete veglash dhe pajisjesh për riparimin e motorëve asinkron njëfazor.
· Motorë asinkron njëfazor.
· Katalog, manuale, udhëzues të shkruar dhe të vizatuar sipas
çështjeve që trajtohen, etj. 




















	




8. Moduli “Riparimi i transformatorit njëfazor”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale” 	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	RIPARIMI I TRANSFORMATORIT NJËFAZOR
	M-11-2655-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer riparimin e
transformatorëve të vegjël njëfazor të tensionit të ulët.

	Kohëzgjatja e modulit
	51  orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përcakton defektet e transformatorit njëfazor.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
-   të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
-   të analizojë drejt dokumentacionin teknik të transformatorit;
-   të shkëputë transformatorin nga rrjeti ushqyes;
-   të kryejë matjen e kordonit që lidhet me rrjetin 220 volt;
-   të kryejë matjen e rezistences ohmike të pështjellës parësore me 
    avometër;
-   të kryejë kontrollin e siguresës në parësor;
-   të kontrollojë gjendjen e termistorit në pështjellë;
-   të bëjë kontrollin vizual të marrësit dytësor;
-   të matë rezistenjcën ohmike në dytësorin e transformatorit;
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen çmontimin e transformatorit një fazor.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
-   të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
-   të përzgjedhë mjetet e nevojshme për çmonitimin e trasnformatorit;
-   të çmontojë me kujdes karkasën pa e dëmtuar atë dhe fletët;
-   të çmontojë fletët me radhe pa i dëmtuar;
-   të kontrollojë gjendjen e kutisë prej kartoni;
-   të heqë pështjellën e djegur;
-   të përcaktojë numrin e spirave duke i numëruar;
-   të matë seksionin e përcjellësit me mikrometër;
-   të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen riparimin e defekteve në transformator.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
-   të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
-   të përzgjedhë materialet përcjelëse dhe izoluese për thurjen e 
    bobinës;
-   të përgatisë paisjen për thurjen e bobinës;
-   të gradojë bobinatriçen në pozicionin fillestar;
-   të përgatisë me kujdes karkasën prej kartoni;
-   të përzgjedhë formën e kutisë prej druri;
-   të thurrë spirat e pështjellës parësore dhe dytësore sipas standardit;
-   të izolojë me karton pështjellën parësore nga ajo dytësore;
-   të saldojë saktë me kallaj daljet e pështjellave;
-   të pastrojë vendin e punës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.
	


	RN 4 
	Nxënësi kryen montimin e transformatorit njëfazor.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
-   të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
-   të bëjë vendosjen e fletëve në kutinë e bobinës;
-   të bëjë plotësimin e paketës së fletëve duke i renditur ato me kujdes; 
-   të shtrëngojë fletët;
-   të kontrollojë gjendjen e izolimit të pështjellave me fletët;
-   të montojë karkasën mbi bërthamë;
-   të saldojë saktë me kallaj, përcjellësit e hyrjes dhe daljes;
-   të kryejë izolimet e daljeve;
-   të kryejë me avometër matjen e tensionit në dalje pa ngarkesë;
-   të kontrollojë vibrimet e karkasës në transformator;
-   të kontrollojë ngrohjen e transformatorit pas 30 minuta prove;
-   të zbatojë rregullat e ruajtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për riparimin e transformatorëve të vegjël të tensionit të ulët.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të riparuar një transformator njëfazor të vogël.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për kryerjen e riparimeve elektroteknike.
· Transformatorë të vegjël të tensionit të ulët.
· Përcjellës bakri të llakuar me seksione të ndryshme.
· Përcjellës të izoluar me PVC për nxjerrjen e hyrjeve dhe daljeve.
· Morseta për lidhjen e përcjellësve.
· Materiale izoluese elektroteknike për izolim seksionesh (letër kondensatori).
· Bobinatriçe për thurjen e përcjellësve.
· Karton prespan ose celulozë me dimensione të ndryshme.
· Copa druri dhe dimensione të ndryshme.
· Komplete veglash dhe paisje për avolzhim.
· Materiale të strukturave në mbështjellje të çështjeve që trajtohen.

	































	
	





9.Moduli “Realizmi i një burimi ushqimi me stabilizim tensioni”
 	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale 	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	REALIZIMI I NJË BURIMI USHQIMI ME STABILIZIM TENSIONI

	M-11-2656-26

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të realizuar dhe për të kontrolluar funksionimin e një burimi ushqimi me stabilizim tensioni.
 

	Kohëzgjatja e modulit
	 36 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi realizon burimin e ushqimit me stabilizim tensioni.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përgatitë vendin dhe paisjet e punës;
· të përzgjedhë sipas kërkesës skemën e burimit të ushqimit me stabilizim tensioni;
· të analizojë me kujdes skemën e burimit të ushqimit me stabilizim tensioni;
· të përzgjedhë elementet përbërës të skemës;
· të skicojë skemën e montimit;
· të montojë elementët elektronikë;
· të lidhë elementet me njëri-tjetrin sipas skemës së montimit;
· të kryeje kontrollin e cilësisë së punës sipas rregullave;
· të lidhë aparatin e kontrollit në dalje të burimit të ushqimit;
· të lidhë burimin e ushqimit me rrjetin;
· të vrojtojë funksionimin e skemës për të nxjerrë të dhënat;
· të lexojë dhe interpretojë të dhënat e aparatit të kontrollit;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kontrollon burimin e ushqimit me stabilizim tensioni.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përgatitë vendin dhe pajisjet e punës;
· të lidhë aparatin e kontrollit në dalje të burimit të ushqimit;
· të lexojë të dhënat e aparatit;
· të lidhë aparatin matës në pikat e duhura brenda burimit të ushqimit me stabilizim tensioni;
· të lexojë të dhënat e aparatit matës përkatës;
· të lidhë aparatin në hyrje të burimit të ushqimit me stabilizim tensioni;
· të lexojë të dhënat e aparatit matës përkatës;
· të gjejë defektet dhe t’i riparojë ato;
· të përcakojë koeficientin e stabilizimit të skemës duke kryer matje në hyrje dhe në dalje të skemës;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për realizimin dhe kontrollin e funksionimit të burimit të ushqimit me stabilizim tensioni.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të realizuar burimin e ushqimit me stabilizimin tensionit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, mjete dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart i elektronikës
1. Veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për realizimin dhe kontrollin e funksionimit të burimit të ushqimit me stabilizim tensioni.
1. Pjesët e nevojshme për realizimin e burimit të ushqimit me stabilizim tensioni
1. Udhëzues, rregullore, katalogë etj.







10. Moduli ”Matja dhe kontrolli në qarqe elektrike dhe elektronike ”   
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale” 	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	MATJA DHE KONTROLLI NË QARQET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE

	M-11-2657-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer kontrollin e elementeve elektrikë dhe elektronikë si dhe të bëjnë matje të parametrave në qarqe të thjeshta elektrike dhe elektronike.


	Kohëzgjatja e modulit

	 33 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kontrollon elementet elektrike. 
Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
·  të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë 
 gjatë punës;
· të përgatitë vendin e punës;
· të përzgjedhë aparatet të kontrollit;
· të lexojë vlerat e parametrave të rezistencave të llojeve të ndryshme;
· të kontrollojë gjendjen e rezistencave;
· të lexojë vlerat e parametrave të kondensatorëve të llojeve të ndryshëm;
· të kontrollojë gjendjen e kondensatorëve;
· të kontrollojë gjendjen e bobinave të llojeve të ndryshme;
· të kontrollojë gjendjen e droselave;
· të kontrollojë gjendjen e transformatorëve;
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	  Nxënësi kontrollon elementet elektronike.
  Kriteret e vlerësimit:
  Nxënësi duhet të jetë i aftë:
·    të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë 
gjatë punës;
· të përgatitë vendin e punës;
· të përzgjedhë aparatet e kontrollit;
· të lexojë të dhënat në trupin e diodës;
· të përcaktojë këmbëzat e diodës;
· të kontrollojë gjendjen për pune të diodës;
· të përcaktojë këmbëzat dhe tipin e tranzistorëve dypolarë;
· të kontrollojë gjendjen për punë të tranzistorëve dypolarë;
· të përcaktojë këmbëzat dhe tipin e tranzistorëve njëpolar;
· të kontrollojë gjendjen për punë të tranzistorëve njëpolar;
  Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.
· 

	RN 3 
	  Nxënësi kryen matjen e madhësive elektrike dhe të
  parametrave të elementeve në qarqe elektronike. 
  Kriteret e vlerësimit:
  Nxënësi duhet të jetë i aftë:
·   të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë 
gjatë punës;
· të përgatitë vendin e punës për matjen e rrymës dhe tensionin në qarkun elektronik si dhe oshiloskopin;
· të përzgjedhë aparatet e duhura për matjen e rrymës dhe tensionit në qarkun elektronik;
· të përzgjedhë saktë elementët elektronikë që do të maten;
· të lidhë drejt aparatet matës të madhësive elektrike dhe të parametrave të elementëve në qarqe elektronike;
· të matë rrymën me aparate në qarkun elektronik;
· të lidhë oshiloskopin për matjen e rrymës dhe tensionit;
· të matë saktë me oshiloskop, vlerat karakteristike të rrymës;
· të matë saktë me aparate tensionin në qarkun elektronik, me
oshiloskop tensionin në qarkun elektronik;
· të matë saktë parametrat L, R dhe C në elementët elektronikë;
  Instrumentet e vlerësimit:
·    Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  kryer matje elektrike dhe elektronike.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të realizuar matjet dhe kontrollin në qarqet elektrike dhe elektronike
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizmin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Laboratori i matjeve elektrike dhe elektronike
· Veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për matje elektrike dhe elektronike.
· Mjetet dhe materialet për realizimin e qarqeve të ndryshme elektrike.
1. Udhëzues, rregullore, katalogë etj.




11. Moduli “Mirëmbajtja e rrjetit të tensionit të ulët”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale 	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	MIRËMBAJTJA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULËT

	M-11-2658-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul i aftëson nxënësit për të identifikuar defektet në rrjetin e tensionit të ulët, për të kryer remontet përkatëse, si dhe për të testuar parametrat elektrikë pas ndërhyrjes në rrjet.


	Kohëzgjatja e modulit

	 51 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi identifikon defektet në rrjetin e tensionit të ulët.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë 
     gjatë punës;
· të identifikojë llojet kryesore të defekteve që ndodhin në rrjetin elektrik;
· të shpjegojë procedurat e verifikimit dhe mënyrat e përcaktimit të defekteve elektrike;
· të përzgjedhë procedurën e duhur të verifikimit për lokalizimin e defektit në rrjetin e tensionit të ulët;
· të kontrollojë vizualisht pajisjet elektrike, kabllot, shtyllat dhe panelet për konstatimin e problemeve;
· të përzgjedhë pajisjet e duhura diagnostikuese dhe aparatet matëse sipas llojit të defektit;
· të shpjegojë masat kryesore që merren për parandalimin dhe shmangien e avarive;
·  të zbatojë masat e duhura teknike për parandalimin e defekteve të mundshme në rrjet;
· të kryejë pastrimin dhe mirëmbajtjen rutinë të pajisjeve 
       elektrike sipas planit të parandalimit; 
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PMP) gjatë gjithë procesit të kontrollit dhe identifikimit të defektit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen mirëmbajtjet në rrjetin e tensionit të ulët.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë 
     gjatë punës;
· të përzgjedhë kategorinë e remontit në rrjetin elektrik (profilaktik, i mesëm apo kapital) sipas gjendjes teknike;
· të shpjegojë karakteristikat dhe kategoritë e remonteve të rrjetit e tensionit të ulët;
· të sigurojë shkëputjen e plotë të energjisë elektrike duke vendosur masat e sigurimit teknik para ndërhyrjes;
· të përzgjedhë bazën e duhur materiale dhe pjesët e këmbimit që nevojiten për riparimin;
· të përzgjedhë veglat e duhura të punës për realizimin e procesit të riparimit;
· të zbatojë procedurat e riparimit të pajisjeve dhe elementeve të dëmtuara të rrjetit elektrik;
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të pajisjeve të dëmtuara të rrjetit e tensionit të ulët;
· të shpjegojë mënyrat dhe procedurat teknike të zëvendësimit ose riparimit të pajisjeve të rrjetit;
· të kryejë remontin profilaktik në rrjetin elektrik sipas procedurës dhe standardit;
· të kryejë remontin e mesëm në rrjetin elektrik sipas procedurës dhe standardit;
· të përdorë pajisjet mbrojtëse personale (PMP) dhe veglat e izoluara gjatë gjithë procesit të remontit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3     
	Nxënësi teston parametrat elektrikë pas ndërhyrjes në rrjet.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përdorë aparatet e matjeve (multimetër, tregues rryme) për kontrollin e parametrave pas zgjidhjes së defektit;
· të përdorë procedurën standarde të kontrollit të parametrave (tension, ngarkesë) pas riparimit;
· të përcaktojë defektin në rrjetin e tensionit të ulët;
· të testojë funksionimin e sistemit elektrik pas përfundimit
ndërhyrjes ose remontit;
· të verifikojë rikthimin e parametrave normalë të punës (tensionit dhe rrymës) sipas kushteve teknike;
· të plotësojë formularët tip të dokumentacionit të mirëmbajtjes dhe të defektit;
· të raportojë defektet e konstatuara dhe ndërhyrjet e kryera;
· të pastrojë vendin e punës pas përfundimit të plotë të ndërhyrjes elektrike;
· të sistemojë veglat e punës dhe mjedisin përreth pas dorëzimit të linjës/panelit në gjendje pune;
· të mbajë pajisjet mbrojtëse personale (PMP ) të veshura deri në përfundimin e procedurës së testimit.
Instrumentet e vlerësimit:
-    Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  kryer remontet përkatëse, si dhe për të testuar parametrat elektrikë pas ndërhyrjes në rrjet.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të mirëmbajtur rrjetin e tensionit të ulët.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.

	
	
	




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit






	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise me panele simuluese (linja elektrike, kabina etj.).  
· Multimetër, pincë ampermetrike, megohmetër (për izolimin), terrometër (për tokëzimin).
· Pinca, kaçavida, çelësa, shufra manovrimi, pajisje për tokëzim të lëvizshëm, khetra shtyllash dhe rripa sigurimi.
· Kabllo elektrike të TU, izolatorë, mufte/xhunto, siguresa, shkarkues, materiale pastrami, etj.  
· Kaska me vizore, doreza dielektrike për TU, këpucë sigurimi, veshje pune anti-flakë dhe tabela paralajmëruese të sigurisë.











12. Moduli: “Planifikimi dhe organizimi i punës në instalime elektrike”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime Elektrike Civile dhe Industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PLANIFIKIMI DHE ORGANIZIMI I PUNËS NË IINSTALIME ELEKTRIKE

	M-11-2659-26

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të planifikuar dhe  organizuar punën në instalime elektrike civile dhe industriale.


	Kohëzgjatja e modulit

	 33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime Elektrike Civile dhe Industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK.



	
	
	

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi planifikon punimet.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbërthejë projektin e zbatimit sipas hapave të punës për realizimin e instalimit elektrik;
· të interpretojë dhe të zbatojë kushtet teknike të zbatimit në instalime elektrike;
· të interpretojë legjislacionin në fuqi (VKM, udhëzime, standarde etj.), lidhur me instalimet elektrike;
· të planifikojë proceset e punës sipas fazave të kryerjes  së instalimeve elektrike;
· të konsultohet me teknikë të specialiteteve të tjera për koordinimin ndër-disiplinor të punimeve;
· të sigurojë bazën materiale, sipas preventivit të materialeve dhe kerkesës sipas fazave të instalimit elektrik;
· të planifikojë pajisjet dhe mjetet e punës, sipas grafikut të instalimit elektrik;
· të planifikojë burimet financiare të nevojshme për realizimin e instalimit elektrik;
· të planifikojë burimet njerëzore sipas aftësive profesionale dhe sipas fazave të instalimit elektrik;
· të komunikojë me etikë profesionale dhe të respektojë normat e sjelljes në ambientin e punës;
· të përdorë teknologjinë digjitale në funksion të dokumentimit, planifikimit dhe zbatimit të punimeve;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.

	

	RN 2 
	Nxënësi analizon objektin sipas projektit të instalimit të impiantit elektrik të tij.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të interpretojë projektin e planeve të instalimeve, duke e ballafaquar atë me planimetrinë e objektit;
· të përcaktojë planvendosjen e pajisjeve në  objekt;
· të zgjedhë tipin e instalimit sipas projektit, kërkesës së  klientit dhe  standardeve teknike;
· të bashkëpunojë me inxhinierin, drejtuesin e punimeve dhe të ndjekë udhëzimet teknike përkatëse; 
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës:
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	




	RN 3 
	Nxënësi organizon punimet në objekt
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, gjatë të gjitha fazave të organizimit dhe zbatimit të instalimeve elektrike në objekt;
· të interpretojë planorganizimin për kryerjen e instalimeve elektrike të objektit; 
· të kontrollojë funksionalitetin e mjeteve dhe pajisjeve të punës përpara përdorimit të tyre, duke siguruar që janë në gjendje pune dhe
 brenda kushteve teknike;
· të vendosë tabelat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike, funksionale dhe të sigurt për çdo fazë instalimi;
· të kontrollojë në mënyrë periodike sistemimin dhe pastrimin e vendit të punës, para, gjatë dhe pas përfundimit të punimeve;
· të raportojë defektet dhe mosfunksionalitetin e mjeteve dhe pajisjeve, si dhe të informojë për punën e kryer te eprorët përkatës;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	




	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  planifikuar dhe  organizuar punën në instalime elektrike.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të planifikuar dhe  organizuar punën në instalime elektrike.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Objekt konkret;
· Projekt zbatimi i impiantit elektrik te objektit;
· Planorganizim të punimeve të objektit;
· Materiale vizuale demonstruese.
· Udhëzues për rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit në punë.

















13. Moduli “Realizimi i instalimit elektrik në një objekt civil”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	REALIZIMI I INSTALIMIT ELEKTRIK NË NJË
OBJEKT CIVIL
 
	M-11-2660-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të realizuar instalimin
 elektrik në një banesë. 

	Kohëzgjatja e modulit

	 51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime Elektrike Civile dhe Industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen punimet e instalimit elektrik tw objektit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të kryejë kuotimin e saktë të instalimeve sipas projektit;
· të kryejë hapjen e  kanaleve dhe vrimave sipas metodave të mësuara;
· të vendosë dhe të fiksojë tubat në kanale;
· të vendosë dhe fiksojë kutitë shpërndarëse, kutitë e prizave, çelsave, kuadrove, etj
· të fusë percjellësit në tuba sipas projektit; 
· të kryejë pastrimin e kutive shpërndarëse dhe të elementëve;
· të kryejë lidhjen e përcjellësve në kutitë shpërndarëse; 
· të kryejë lidhjen e përcjellësve me çelsat, prizat, ndriçuesit, etj.
· të kryejë montimin e ndriçimit të emergjencës; 
· të bëjë kontrollin e lidhjeve dhe korigjimet e duhura;
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim. 




	RN 2 
	Nxënësi monton kuadrin kryesor në objekt.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të përcaktojë vendin e montimit të kuadrit kryesor  në bazë të projektit dhe standardeve;
· të kryejë zgjedhjen e saktë të madhësisë së kuadrit kryesor sipas projektit dhe kërkesave të klientit;
· të përgatisë vendin e vendosjes së kuadrit
· të përcaktojë rrugën e kalimit të kabllit kryesor në
banesë;
· të kryejë hapjen e kanalit për shtrirjen e kabllit furnizues;
· të kryejë montimin dhe fiksimin e kuadrit kryesor;
· të kryejë shtrimin e kabllit furnizues;
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	




	RN 3 
	Nxënësi instalon kuadrin kryesor në objekt.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë elementët e kuadrit kryesor; 
· të kryejë montimin e elementëve të kuadrit kryesor;
· të kryejë lidhjen e kabllit furnizues me elementet e kuadrit;
· të kryejë lidhjen e elementeve të kuadrit me rrjetin 
shpërndarës të brëndshëm;
· të kryejë kontrollin përfundimtar të instalimit të kuadrit kryesor pa tension;
· të kryejë kontrollin me tension të instalimit të kuadrit kryesor;
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.








	RN 4 
	Nxënësi kontrollon dhe kolaudon instalimin elektrik të     objektit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të tregojë rëndësinë e kontrollit dhe kolaudimit të instalimit  elektrik të ndërtesës;
· të rendisë difektet me të mundshme të instalimit elektrik  të ndërtesës;
· të tregojë shkaqet e difekteve të instalimit elektrik në ndërtesë;
· të përzgjedhë dhe përdorë siç duhet pajisjet matëse dhe kontrolluese; 
· të kryejë kontrollin e përgjithshem të instalimit elektrik të ndërtesës;
· të kryejë saktë matjen e izolacionit të përcjellësve;
· të kryejë saktë matjen e rezistencës së tokëzimit;
· të kryejë kontrollin e mbingarkesës;
· të kryejë kontrollin e mbrojtjes;
· të kryejë kontrollin e funksionimit me ngarkesë të të gjithë elementeve të instalimit; 
· të përcaktojë drejt shkaqet e parregullsive dhe të kryejë eleminimin e tyre;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale, si mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
·  Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  realizuar  instalimin e impiantit elektrik në objekt civil.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të realizuar  instalimin e impiantit elektrik në objekt civil. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· -Objekt konkret ku do të kryhen instalimet elektrike;
· -Projekt zbatimi i impiantit elektrik të objektit;
· -Mjete dhe materiale pune të nevojshme për kryerjen e   instalimeve elektrike të objektit;
· -Materiale vizuale demonstruese si skema, rregullore, manuale, udhezues etj.
· -Udhëzues për rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit në punë; 






















	







14. Moduli “Instalimi i sistemit të citofonisë dhe videocitofonisë” 

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I SISTEMIT TË CITOFONISË
DHE VIDEOCITOFONISË

	M-11-2661-26

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të realizuar instalimin
e sistemit të citofonisë dhe videocitofonisë në ndërtesa të ndryshme. 

	Kohëzgjatja e modulit

	 33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime Elektrike Civile dhe Industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi shpjegon skemën e instalimit të citofonisë dhe
videocitofonisë 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë  punës; 
· të shpjegojë ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të citofonisë dhe videocitofonisë; 
· të analizojë skemën e sistemit të citofonisë dhe videocitofonisë;
· të shpjegojë simbolet e skemës së citofonisë dhe 
videocitofonisë;
· të dallojë elementet e citofonisë dhe videocitofonisë;
· të shpjegojë funksionin e elementeve të citofonisë dhe videocitofonisë;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	





	RN 2 
	Nxënësi kryen instalimin e elementeve të citofonisë dhe
videocitofonisë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë objektin dhe përcaktojë vendin e montimit të elementeve të citofonisë;
· të përcaktojë rradhën e kryerjes së punës;
· të përzgjedhë drejt veglat, pajisjet dhe materialet e punës;
· të kryejë saktë matjen dhe kuotimin; 
· të kryejë hapjen e kanaleve dhe folesë së elementit të thirrjes, në përputhje me skemën dhe standardet;
· të kryejë shtrimin dhe fiksimin e tubave;
· të kryejë montimin e kutisë së portenerisë;
· të kryejë shtrimin e kabllit të citofonisë në tuba;
· të kryejë montimin e bazamenteve të citofonisë në     apartamente;
· të kryejë montimin e ushqyesit të citofonisë;
· të kryejë instalimin e portenerisë;
· të kryejë lidhjen elektrike të marrësve të citofonisë;
· të kryejë lidhjen e bravës elektrike me citofoninë;
· të kryejë provën dhe kontrollin e funksionimit të citofonisë;
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	




	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  realizuar  instalimin e sistemit të citofonisë dhe videocitofonisë;
· në objekt.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të realizuar  instalimin e sistemit të citofonisë dhe videocitofonisë në objekt.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
-Laborator;
-Objekt konkret ku do të kryhen instalimet elektrike;
· -Projekt zbatimi i impiantit elektrik të objektit;
· -Mjete dhe materiale pune të nevojshme për kryerjen e instalimit të  sistemit të citofonisë dhe videocitofonisë;
· Materiale vizuale demonstruese si skema, rregullore, manuale, udhezues, etj.
· Udhëzues për rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit në punë; 
· 









































15. Moduli “Instalimi i sistemeve të automatizuara.”
 
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	12

 
	                                                   PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I SISTEMEVE TË AUTOMATIZUARA


	M-11-2662-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të kryer instalimin
  e sistemeve të automatizuara.

	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK 

	Rezultatet e të nxënit (RN), procedurat e vlerësimit

	
	RN 1
	Nxënësi instalon sistemin CCTV
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë projektin teknik të instalimit të sistemit CCTV;
· të interpretojë skemat elektrike dhe dokumentacionin teknik të sistemit CCTV;
· të identifikojë llojet e kamerave (IP, Analog, Dome, Bullet, PTZ) dhe fushat e përdorimit të tyre;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme në varësi të teknologjisë CCTV që do të zbatohet (analog ose digjital), si dhe kushteve mjedisore (instalime të brëndëshme apo të jashtme) dhe sipas projektit teknik;
· të analizojë me kujdes planimetritë, rrugët e kalimit, vendosjen e pajisjeve, gjatësitë e linjave, burimet e ushqimit, tokëzimin e paisjeve, mbrojtësit dhe shkarkuesit, si dhe këndin e mbulimit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për të instaluar një sistem CCTV (analog ose digjital);
· të përgatitë vendin e punës (të brendshëm/të jashtëm;) për të instaluar një sistem CCTV;
· të instalojë infrastrukturën mbështetëse për kalimin e linjave të transmetimit (hapjen e vrimave, vendosjen e kanalinave, tubave, kutive shpërndarëse etj.) sipas planit teknik të shpërndarjes;
· të instalojë linjat e kabllimeve (koaksial/ethernet/fibër) si dhe linjat e burimeve të ushqimit (në varësi të teknologjisë së përdorur, rrymave të dobta/PoE);
· të instalojë bokset ku do të vendosen pajisjet CC (switch, shpërndarës, burim ushqimi, media konverter, tokëzimin, shkarkuesit, ventilatorët për qarkullimin e ajrit etj.);
· të instalojë kamerat sipas planit të mbulimit bashkë me 
     aksesorët e montimit sipas manualit të instalimit;
· të izolojë të gjitha hapësirat e nevojshme për mbrojtjen e pajisjeve (në bokse) dhe të kamerave;
· të instalojë pajisjet fundore si kabinet, patchpanel, switch, regjistrator (dvr/nvr/pc), monitor, konvertues, kabllot e sinjalizimit me monitorët, burim ushqimi, tokëzimin, etj.
· të kryejë kontrollin përfundimtar të punës me anë të matjeve dhe pajisjeve përkatëse;
· të azhornojë projektin teknik sipas instalimeve në terren dhe etiketimeve përkatëse;
· të kryejë llogaritje të thjeshta ekonomike lidhur me instalimin e sistemit CCTV.
· të përgatisë faturën financiare për shërbimin e kryer.
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë




	   RN 2 
	Nxënësi konfiguron sistemin CCTV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të konfigurojë komponentë CCTV sipas teknologjisë së përzgjedhur (analog/digjital).
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për të kryer konfigurimet përkatëse.
· të emërtojë kamerat dhe regjistratorët sipas projektit teknik.
· të konfigurojë parametrat e kamerave (rezolucion,  kodimi, adresë, dhe parametrat e tjerë teknik) sipas projektit teknik.
· të konfigurojë parametrat teknik të regjistratorëve (adresën, numrin e kanaleve, ruajtjen, rezolucionet e daljeve, nivelet e aksesimit dhe parametrat e tjerë teknik) sipas projektit teknik.
· të konfigurojë programet e monitorimit në PC ose aplikacion mobile sipas projektit teknik.
· të shfaqë pamjet në monitor sipas kanaleve dhe projektit teknik.
· të kontrollojë për cilësinë e transmetimit sipas parametrave teknik të përzgjedhur.
· të kryejë kontrollin përfundimtar të punës.
· të azhornojë projektin teknik sipas konfigurimeve përkatëse.
· të kryejë llogaritje të thjeshta ekonomike lidhur me konfigurimin e sistemit CCTV.
· të përgatisë faturën financiare për shërbimin e kryer.
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me klientin.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit gjatë konfigurimit të sistemit CCTV.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


  
 
	  RN3 
	Nxënësi instalon elementë të kontrollit të temperaturës të sistemit HVAC.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të shpjegojë parimin e punës së termostatit;
· të tregojë ngjyrat e zakonshme të telave të termostatit dhe rolin e tyre;
· të përcaktojë rrugët e kalimit të kabllove të ushqimit të njësisë qëndrore, splitit, termostatit;
· të kryejë hapjen e kanalit për shtrirjen e kabllove;
· të kryejë shtrirjen e kabllove të furnizimit;
· të përcaktojë vendin e montimit te termostatit;
· të montojë bazamentin e termostatit;
· të kryejë lidhjen elektrike të termostatit;
· të montojë panelin e termostatit;
·  të kryejë konfigurimet në panelin e termostatit ;
· të bëjë kontrollin përfundimtar të instalimit të termostatit;
· të përcaktojë drejt shkaqet e parregullsive dhe të kryejë eleminimin e tyre;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale, si mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës:
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN4
	Nxënësi instalon impiantin e  mbrojtjes nga zjarri. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të shpjegojë parimet e funksionimit të sistemeve të mbrojtjes nga zjarri.
· të identifikojë dhe analizojë llojet e sensorëve të tymit, nxehtësisë dhe gazrave.
· të vizatojë dhe përshkruajë bllok-skemat e një sistemi të integruar të mbrojtjes nga zjarri.
· të programojë dhe testojë një sistem mbrojtjeje nga zjarri;
· të përcaktojë rrugët e kalimit të kabllove të ushqimit të njësisë qendrore dhe sensorëve;
· të përgatitë rrugët për shtrirjen e kabllove;
· të kryejë shtrirjen e kabllove të furnizimit;
· të përcaktojë vendin e montimit te sensorëve, butonave të alarmit;
· të montojë sensorët e tymit, zjarrit, gazit, butonat e alarmit, etj;
· të montojë panelin e komandimit;
· të kryejë lidhjen elektrike të elementeve sipas skemës;
· të emërtojë qarqet dhe sensorët sipas projektit teknik;
· të kryejë konfigurimet në panelin e komandimit ;
· të kryejë kontrollin përfundimtar të instalimit të impiantit;
· të përcaktojë drejt shkaqet e parregullsive dhe të kryejë eleminimin e tyre;
· të simulojë situata të ndryshme emergjence dhe të vlerësojë përgjigjen e sistemit të mbrojtjes;
· të zbatojë masat e sigurisë teknike gjatë montimit dhe testimit të sistemeve të mbrojtjes nga zjarri;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës
   Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.





	 RN5
	Nxënësi instalon sistemin e komandimit automatik të 
dyerve. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit 
dhe sigurisë gjatë punës;
· të shpjegojë parimet e funksionimit të sistemeve të
 komandimit automatik të dyerve;
· të identifikojë dhe analizojë elementet e sistemit, 
motorin, njësinë e kontrollit, sensorët, fotocelulat,
 dhe aksesorët e tjerë;
· të vizatojë dhe përshkruajë skemën  e 
sistemeve të komandimit automatik të dyerve; 
· të  përcaktojë rrugët e kalimit të kabllove të
 furnizimit të elementëvë të sistemit;
· të përgatitë rrugët për shtrirjen e kabllove;
· të kryejë shtrirjen e kabllove të furnizimit;
· të përcaktojë vendin e montimit të elementeve
të sistemit, motorit, njësisë së kontrollit, sensorëve,
            fotocelulave, dhe aksesorëve të tjerë
· të montojë elementet e sistemit;
· të kryejë lidhjen elektrike  dhe sinjalizuese 
të elementeve sipas skemës;
· të konfigurojë parametrat bazë të funksionimit;
· të kryejë testimin e sistemit;
· të identifikojë dhe eliminojë defektet e thjeshta 
gjatë instalimit dhe vënies në punë;
· të simulojë situata të ndryshme komandimi të dyerve
dhe të vlerësojë përgjigjen e sistemit;
· të zbatojë masat e sigurisë teknike gjatë montimit 
dhe testimit të sistemit;
· të komunikojë me etikë profesionale, 
duke treguar respekt;
· qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës 
me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike,
aplikacione teknike, tablet ose kompjuter 
për mbështetje në procesin e punës
   Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në laboratorin e shkollës ose në një mjedis ku instalohen sisteme të automatizuara .
Mësuesi/instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrime dhe demonstrime konkrete për përdorimin e veglave, pajisjeve dhe të instrumenteve matëse për matje të ndryshme në rrjet dhe për testimin, lidhjen e pajisjeve dhe komponentëve te sistemeve të automatizuara.
Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në instalimin dhe konfigurimin e sistemeve të automatizuara, fillimisht të mbiëkqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. 
Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.





	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjediset ku instalohen sisteme të automatizuara ose laborator. 
· Veglat, instrumentat dhe pajisjet e nevojshme për instalimin e secilit prej sistemeve.
· Materialet dhe pajisjet e nevojshme për instalimin e secilit prej sistemeve.
· Manuale teknike të instalimit.
· Manualet e preventivit, fatura, materiale të shkruara në mbështetje të zbatimit të modulit etj.





























16. Moduli “Instalimi i sistemit të shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT” 

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12


	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË SINJALEVE TV DHE SAT

	M-11-2663-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësitë për të bërë instalimin dhe konfigurimin e televizionit kabllor, si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike lidhur me to. 


	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit 
	RN1



























	Nxënësi kryen instalimin e sistemit të shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë skemën e shpërndarjes së sinjalit TV/SAT;
· të interpretojë skemën e instalimit dhe dokumentacionin teknik;
· të identifikojë përbërësit kryesorë të sistemit të shpërndarjes TV/SAT;
· të shpjegojë funksionin e secilit komponent (antena, LNB, multiswitch, amplifikator, ndarës, bashkues, kabllo koaksiale, prizë TV/SAT etj.);
· të përshkruajë rrjedhën e sinjalit nga burimi deri te pajisja marrëse;
· të përzgjedhë materialet, pajisjet dhe veglat e nevojshme për instalimin;
· të  përcaktojë rrugët e kalimit të kabllove koaksialë të sinjalit;
· të përgatitë rrugët për shtrirjen e kabllove të sinjalit;
· të kryejë shtrirjen e kabllove koaksialë të sinjalit sipas kushteve teknike;
· të instalojë antenën tokësore (TV) sipas manualeve teknike;
· të instalojë antenën satelitore (SAT) sipas manualeve teknike;
· të montojë mbajtëset, shtyllat dhe elementët mekanikë;
· të montojë konektorët F, splitter-at, tap-at, multiswitch-et, amplifikatorët dhe prizat TV/SAT;
· të kryejë lidhjen e kabllove koaksiale, konektorëve dhe pajisjeve të shpërndarjes së sinjalit (ndarës, multisëitch, amplifikatorë, priza TV/SAT);
· të kryejë tokëzimin e elementëve metalikë sipas rregullave të sigurisë;
· të organizojë kabllimin në mënyrë estetike dhe funksionale;
· të zbatojë masat e mbrojtjes personale gjatë punës në lartësi;
· të identifikojë dhe korrigjojë defektet e thjeshta të instalimit;
· të përgatisë faturën financiare për shërbimin e kryer;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së  mjedisit;
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me klientin.
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen konfigurimin e sistemit të shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për të instaluar marrësin;
· të kontrollojë vazhdimësinë e kabllimit;
· të kryejë matjen e nivelin e sinjalit TV dhe SAT me instrumente matëse, sat finder ose analizator;
· të orientojë antenën tokësore për të marrë sinjal optimal; 
· të orientojë antenën satelitore duke rregulluar azimutin, elevacionin dhe polarizimin e LNB-së;
· të konfigurojë marrësin satelitor ose televizorin;
· të verifikojë cilësinë e sinjalit dhe funksionimin korrekt të sistemit duke përdorur instrumentet matëse;
· të verifikojë funksionimin e multisëitch-it dhe amplifikatorit;
· të identifikojë humbjet e sinjalit dhe burimin e tyre;
· të eliminojë defektet më të zakonshme të instalimit;
· të  kontrollojë cilësinë e figurës dhe të zërit në çdo pikë shpërndarjeje;
· të plotësojë raportin përfundimtar të testimit dhe dorëzimit të instalimit.
· të identifikojë dhe korrigjojë defektet e thjeshta të instalimit;
· të përgatisë faturën financiare për shërbimin e kryer.
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me klientin.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të marrësve;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në laboratorin e shkollës ose në një mjedis ku instalohet sistemi i shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT.
· Mësuesi/instruktori duhet të të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrime dhe demonstrime konkrete të procedurave të punës për instalimin e sistemit të shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT.
· Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në instalimin e sistemit të shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT, fillimisht të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. 
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis ku instalohet sistemi i shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT ose laborator. 
· Veglat, instrumentat dhe pajisjet e nevojshme për instalimin e sistemit të shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT. 
· Materialet dhe pajisjet e nevojshme të sistemit të shpërndarjes së sinjaleve TV dhe SAT. 
· Manuale teknike të instalimit.
· Manualet e preventivit, fatura, materiale të shkruara në mbështetje të zbatimit të modulit etj.














17. Moduli “Instalimi i burimeve elektrike rezervë”
 
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale” 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12
 
	                                                   PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I BURIMEVE ELEKTRIKE REZERVË

	M-11-2664-26

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësitë për të kryer 
instalimin e burimeve rezervë të energjisë elektrike.  


	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK.


	Rezultatet e të nxënit (RN), procedurat e vlerësimit

	
	RN 1
	Nxënësi instalon invertrin
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të analizojë skemen elektrike të lidhjes së invertrit;
· të përzgjedhë materialet dhe veglat e punës;
· të zgjedhë bateritë sipas ngarkesës;
· të përgatitë nyjen e lidhjes ndërmjet invertrit dhe instalimit elektrik të objektit;
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të zbatojë standardet ndërkombëtare për instalimin e invertrit; 
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë.




	RN 2 
	Nxënësi lidh gjeneratorin
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë : 
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të përzgjedhë gjeneratorin, inverterin, bateritë, sipas fuqisë dhe standardeve të lejuara;
· të analizojë skemën e lidhjes së gjeneratorit me impiantin elektrik të objektit dhe inverterin;
· të përzgjedhë drejt mjetet dhe veglat e punës;
· të përcaktojë vendin e vendosjes së gjeneratorit, panelit të automatikës, inverterit, baterive, në bazë të projektit dhe standardeve; 
· të asistojë në përgatijen e  vendit të montimit të gjeneratorit;
· të përcaktojë rrugët e kalimit të kabllove;
· të kryejë shtrimin e kabllove;
· të kryejë përgatitjen e  kokave të kabllove; 
· të kryejë montimin e gjeneratorit, panelit të automatikes, inverterit, baterive;
· të kryejë instalimin e gjeneratorit, panelit të automatikes, inverterit, baterive;
· të kryejë lidhjen e pajisjeve me impiantin e tokëzimit të objektit;
·  të kryejë kontrollin vizual të instalimit dhe të eleiminojë parregullsitë;
· të kryejë kontrollin përfundimtar  me tension të instalimit të të gjithë pajisjeve;
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
     Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


 

	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  realizuar  instalimin e burimeve elektrike rezervë në objekt.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të realizuar  instalimin e burimeve elektrike rezervë në objekt.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
· kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit..



	
Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	

	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen objekte, mjetet, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Objekt për kryerjen e instalimit të burimeve rezervë;
· Materialet, mjetet dhe aparatet e nevojshme për instalimin dhe matjet e duhura gjatë punës së instalimit  të burimeve rezervë,etj. 
· Materiale të shkruara si: skema, rregullore, manuale, udhëzues, etj.
· Materiale ilustruese (pankarta transparente, makete etj.) 
· Manualet e preventivit dhe fatura.











































18. Moduli “Montimi i kuadrit elektrik kryesor të repartit
 
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale” 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

 
	                                                   PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MONTIMI I KUADRIT ELEKTRIK KRYESOR TË REPARTIT

	M-11-2665-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësitë për të kryer montimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e kuadrit elektrik kryesor të repartit.

	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK.


	Rezultatet e të nxënit (RN), procedurat e vlerësimit

	
	RN 1
	Nxënësi përshkruan kuadrin kryesor elektrik të repartit
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të analizojë skemën e kuadrit kryesor elektrik të dhënë në projekt;
· të përshkruajë ndërtimin, funksionet dhe rëndësinë e kuadrit kryesor elektrik;
· të dallojë elementet e kuadrit kryesor elektrik;
· të shpjegojë funksionin e elementeve të kuadrit kryesor elektrik;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë



	RN 2 
	Nxënësi monton kuadrin kryesor të repartit industrial
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë : 
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të përcaktojë vendin e vendosjes së kuadrit kryesor në bazë të projektit dhe standardeve; 
· të përgatisë vendin dhe të vendosë kuadrin kryesor;
· të përzgjedhë elementet e kuadrit kryesor sipas projektit;
· të montojë elementet e mbrojtjes në kuadër;
· të montojë elementet e komandimit në kuadër;
· të kryejë hapjen e kanalit për shtrirjen e kabllit hyrës;
· të kryejë shtrimin e kabllit hyrës;
· të kryejë lidhjen e kabllit hyrës me elementet e skemës;
· të kryejë lidhjen e elementeve të kuadrit me linjat e furnizimit të paneleve të makinerive të repartit;
· të kryejë kontrollin përfundimtar të instalimit të KEK;
· të kryejë lidhjen e KEK me impiantin e tokëzimit të repartit;
· të kryejë kontrollin pa tension të instalimit të KEK; 
· të kryejë kontrollin me tension të instalimit të KEK; 
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
     Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


 

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	Ky modul duhet të trajtohet në bazën prodhuese të shkollës ose në repart industrial.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  realizuar  instalimin e KEK në repart.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të realizuar  instalimin e e KEK në repart.
Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit
	

	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedisi për kryerjen e instalimit të KEK;
· Materialet, mjetet dhe aparatet e nevojshme për instalimin dhe matjet e duhura gjatë punës së instalimit të KEK.
· Materiale pune si: kuadër, shina, llampa sinjali, automatë, rele mbrojtje etj. 
· Materiale të shkruara si skema, rregullore, manuale, udhëzues, etj.
· Materiale ilustruese (pankarta, transparente, makete etj.) 
· Manualet e preventivit dhe fatura.










































19. Moduli: “Montimi i kontatorëve të energjisëelektrike”

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	12

 
	                                                   PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MONTIMI I KONTATORËVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE


	M-11-2666-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësitë për të kryer montimin e kontatorit një dhe tre fazor.

	Kohëzgjatja e modulit

	
	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK.


	Rezultatet e të nxënit (RN), procedurat e vlerësimit

	
	RN 1
	Nxënësi monton kontatorin një dhe trefazor pa TRI
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të shpjegojë skemën e instalimit të kontatorit;
· të lexojë të dhënat teknike në fushën e aparatit;
· të zgjedhë kontatorin në bazë të fuqisë;
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës;
· të përgatitë vendin e montimit të kontatorit;
· të montojë kontatorin njëfazor; 
· të montojë kontatorin trefazor;
· të lidhë percjellësit me kontatorin;
· të lidhë kontatorin me grumbulluesin e të dhënave të matjes;
· të provojë kontatorin me ngarkesë;
· të dijë të lexojë të dhënat në ekranin e aparatit;
· të përgatisë faturën financiare për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë



                                 
	   RN 2 
	Nxënësi monton kontatorin  për matje në distancë, një dhe tre fazor pa transformator rryme
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të shpjegojë skemën e instalimit të kontatorit inteligjent;
· të lexojë të dhënat teknike në fushën e aparatit;
· të zgjedhë kontatorin në bazë të fuqisë;
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës;
· të përgatitë vendin e montimit të kontatorit inteligjent;
· të montojë kontatorin inteligjent njëfazor; 
· të montojë kontatorin inteligjent trefazor;
· të lidhë percjellësit me kontatorin;
· të lidhë kontatorin me grumbulluesin e të dhënave të 
· matjes;
· të provojë kontatorin me ngarkesë;
· të dijë të lexojë të dhënat në ekranin e aparatit;
· të përgatisë faturën financiare për shërbimin e   
kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	   RN 3
	Nxënësi monton kontatorin  për matje në distancë, një dhe tre fazor me transformator rryme.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të shpjegojë skemën e instalimit të kontatorit ;
· të lexojë të dhënat teknike në fushën e aparatit;
· të zgjedhë kontatorin në bazë të ngarkesës;
· të zgjedhë saktë trasformatorët e rrymës;
· të lexojë të dhënat teknike  të transformatorëve të rrymës;
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës;
· të përgatitë vendin e montimit të kontatorit  dhe TRI;
· të montojë kontatorin një dhe tre fazor; 
· të montojë transformatorët e rrymës;
· të instalojë kontatorin dhe TRI;
· të lidhë kontatorin me grumbulluesin e të dhënave të 
· matjes;
· të provojë kontatorin me ngarkesë;
· të dijë të lexojë të dhënat në ekranin e aparatit;
· të përgatisë faturën financiare për shërbimin e   
kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
Instrumentet e vlerësimit:


                                        
	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në laboratorin e shkollës ose në një mjedis ku instalohen kontatorë të energjisë elektrike si dhe të organizohen vizita mësimore në mjediset ku ky sistem ёshtё i instaluar.
Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete për përdorimin e veglave, pajisjeve për instalimin e kontatorëve të energjisë elektrike.
Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në montimin dhe instalimin e kontatorëve të energjisë elektrike, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. 
Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të     sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
-Mjedis për realizimin e modulit.
-Kontatorë të energjisë elektrike, transformatorë rryme;
-Mjedise të përshtatshme pune për instalimin e kontatorëve të energjisë elektrike;
-Kompleti i veglave, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për
 të kryer montimin dhe instalimin e kontatoreve të energjisë elektrike;
  -   Udhëzues, rregullore, manuale teknike, manuale pёrdorimi, fatura financiare, materiale të shkruara në mbështetje të zbatimit të modulit etj.










20. Moduli “Instalimi i pajisjeve të një impianti shpërndarës TU/TL”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	                                                   PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I PAJISJEVE TË NJË IMPIANTI SHPËRNDARËS TU/TL
	M-11-2667-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer procese të ndryshme të instalimit
 të një impianti shpërndarës TL/TU (20/0.4 kV)

	Kohëzgjatja e modulit

	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK 

	Rezultatet e të nxënit (RN), procedurat e vlerësimit

	RN 1
	Nxënësi instalon impiantin e ndriçimit të  kabinës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të kryejë skemën funksionale të rrjetit të ndriçmit në kabinë;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet për realizimin e instalimit të ndriçimit në kabinë;
· të kryejë kuotimet saktë për instalimin e ndriçimit  në kabinë sipas projektit; 
·  të hapë kanalet dhe foletë sipas metodave të mësuara;
· të vendosë dhe të fiksojë tubat, kutitë shpërndarëse, kutitë e prizave, çelsave,etj;
· të kalojë percjellësit në tuba sipas projektit;
· të kryejë lidhjen e përcjellësve në kutitë shpërndarëse;
· të kryejë lidhjen e përcjellësve me prizat, çelësat, ndriçuesit;
· të kryejë kontrollin e lidhjeve dhe korigjimet e duhura;
· të kryejë dokumentimin e punëve të kryera;
· të raportojë punën e kryer sipas hierarkisë;
· të kryejë llogaritjet ekonomike për punën e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë


	RN 2 
	Nxënësi instalon impiantin e tokëzimit të kabinës
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të interpretojë fletë-projektin e planit të  tokëzimit të  kabinës, duke e ballafaquar atë me planimetrinë e objektit;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe materialet e punës  për instalimin e impiantit të  tokëzimit të  kabinës;
· të kryejë montimin e konturit të  tokëzimit në  kabinë;
· të  kryejë  hapjen e  kanalit për shtrirjen e përcjellësit të  tokëzimit;
· të  kryejë  lidhjen e elektrodave me përcjellës me njëra- tjetrën; 
· të  kryejë  nguljen e elektrodave dhe të shtrijë  përcjellësin e tokëzimit në  kanal;
· të  kryejë  lidhjen e përcjellësit të tokëzimit jashtë me pllakën ekuipotenciale në të dy skajet në kabinë;
· të kryejë kontrollin vizual të instalimit dhe të eleminojë parregullsitë;
· të kryejë matjen e rezistencës së tokëzimit;
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës:
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	




	RN3 
	Nxënësi monton pajisjet në  kabinë
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës; 
· të interpretojë fletë-projektin e planit të instalimeve duke e ballafaquar atë me planimetrinë e objektit;
· të përzgjedhë saktë veglat dhe materialet e punës;
· të përzgjedhë saktë çelat e hyrjes, të daljes dhe të  transformatorit; 
· të përzgjedhë saktë  transformatorin e fuqisë; 
· të përzgjedhë saktë  panelin e tensionit të ulët, (BT);
· të përcaktojë saktë rradhën e punimeve që do të kryejë:
· të kryejë  lidhjen, bashkimin e çelave me njëra- tjetrën;
· të kryejë  montimin e zbarave horizontale në të tre çelat;
· të kryejë  pozicionimin e transformatorit brenda kabinës;
· të  kryejë  montimin e panelit të  tensionit të ulët ose BT;
· të  kryejë  lidhjen e tokëzimeve të çelave me njera-tjetrën;
· të  kryejë  lidhjen e pajisjeve të  kabinës me konturin e tokëzimit, (çela, transformatori, BT, dyert, rrethimi i transformatorit, etj.)
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	




	RN 4 
	Nxënësi instalon pajisjet në kabinë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përcaktojë drejt rradhën e punimeve që do të kryejë;
· të kryejë  shtrirjen e kabllove të tensionit të lartë  dhe të tensionit të ulët në kanale;
· të  përgatitë  kokat e kabllove të  linjave hyrëse dhe dalëse;
· të kryejë  montimin e urave të tensionit të lartë  në  çela dhe transformatorë;
· të kryejë  montimin e urave të  tensionit të ulët  në  transformatorë dhe BT;
· të kryejë  montimin e linjave hyrëse dhe dalëse në  çelat përkatëse;
· të montojë  kabllot e furnizimit të  konsumatorit në BT;
· të  vendosë  siguresat e tensionit të lartë në çelen e transformatorit;
· të kryejë kontrollin vizual të instalimit dhe të eleminimojë parregullsitë;
· të kryejë kontrollin e funksionimit me ngarkesë të të gjithë pajisjeve; 
· të  kryejë  matjet e nevojshme në  transformator (fazë – fazë, fazë- neuter)
· të kryejë  dhënien e tensionit konsumatorëve;
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
·  të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës:
	RN 5 
	Nxënësi monton dhe instalon sistemin e matjes së konsumit të energjisë me transformator rryme
Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet te jete i afte:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përcaktojë drejt rradhën e punimeve që do të kryejë;
· të zgjedhë saktë kontatorin sipas ngarkesës;
· të zgjedhë saktë trasformatorët e rrymës;
· të lexojë të dhënat teknike të transformatorëve në rrymë;
· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës;
· të përgatisë vendin e montimit të kontatorit;
· të montojë kontatorin një fazor dhe trefazor;
· të montojë transformatorët e rrymës;
· të lidhë përcjellësit me kontatorin;
· të provojë kontatorin me ngarkesë;
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës;
Instrumentet e vlerësimit:
-	Vëzhgim me listë kontrolli.
-	Bashkëbisedim profesional.



Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.






	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në impiantet e shpërndarjes TL/TU 20/0.4 kV të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  realizuar  instalimin e impiantit TL/TU 20/0.4 kV .
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të realizuar  instalimin e impiantit TL/TU 20/0.4 kV
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të   sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· -Mjedisi për kryerjen e instalimit.
· -Veglat dhe pajisjet e nevojshme izoluese për kryerjen e veprimeve në tension të lartë, aparatet matëse portative të nevojshme.
· -Materiale pune si: pajimet e kokave te kabllit, pajisje rezervë, vida, bulona etj.
· -Udhëzues, rregullore, manuale teknike etj.
· -Materiale vizuale demonstruese si skema, rregullore, manuale, udhëzues, etj.
· -Udhëzues për rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit në punë. 


































21. Moduli “Mirëmbajtje dhe riparime të impiantit elektrik”
 
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale” 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	12
 
	                                                   PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MIRËMBAJTJE DHE RIPARIME TË IMPIANTIT ELEKTRIK.

	M-11-2668-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësitë për të kryer mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit elektrik.

	Kohëzgjatja e modulit

	93 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK 

	Rezultatet e të nxënit (RN), procedurat e vlerësimit

	RN 1
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit  të ndriçmit.
   Kriteret e vlerësimit:
   Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë dokumentacionin teknik të impiantit të ndriçmit.;
· të interpretojë skemat e qarqeve të ndriçmit.;
· të kontrollojë rrjetin elektrik të ndriçimit për dëmtime fizike, sipas kushteve teknike;
· të përcaktojë elementet në fund të ciklit të punës; 
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve të riparimit dhe mirëmbajtjes;
· të përzgjedhë materialet dhe mjetet e nevojshme për shërbimet e mirëmbajtjes,  dhe riparimit sipas rastit
· të përdorë pajisjet personale mbrojtëse;
· të kryejë kontrolle periodike të mirëmbajtjes së impianteve të ndricimit, sipas manualit dhe standardeve përkatëse;
· të mirëmbajë tubat dhe kanalinat e kalimit të kabllove të ndriçimit; 
· të kontrollojë vizualisht gjendjen e ndriçuesëve;
· të kryejë punime të mirëmbajtjes së ndriçuesëve; 
· të kontrollojë elementët që kanë përfunduar ciklin e punës;
· të zëvendësojë elementët që kanë përfunduar ciklin e punës;
· të kryejë pastrimin e komponentëve të impiantit, sipas rregullores së brendshme;
· të identifikojë elementet e difektuar;
· të kryejë zëvendësimin e elementeve të difektuar;
· të kryejë kontrollin e instalimit pas zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara;
· të kryejë provën me tension; 
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë dokumentacionin teknik të impiantit të ndriçimit;
· të interpretojë skemat e qarqeve të ndriçimit;
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve të riparimit dhe mirëmbajtjes;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe materialet e punës;
· të përdorë pajisjet personale mbrojtëse;
· të kryejë kontrollin e instalimit të ndriçimit;
· të kryejë kontrollin e vazhdimësisë së kabllove të ndriçimit;
· të kryejë kontrollin e izolimit të kabllove;
· të kryejë kontrollin e çelësave, releve në qarqet e komandimit të ndriçimit etj;
· të kryejë dokumentimin e punëve të kryera;
· të raportojë punën e kryer sipas hierarkisë;
· të kryejë llogaritjet ekonomike për punën e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë




	RN2
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit të fuqisë.
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë dokumentacionin teknik të impiantit të fuqisë;
· të interpretojë skemat e qarqeve të fuqisë;
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve të riparimit dhe mirëmbajtjes;
· të përzgjedhë materialet dhe mjetet e nevojshme për shërbimet e mirëmbajtjes,  dhe riparimit sipas rastit;
· të përdorë pajisjet personale mbrojtëse;
· të kryejë kontrolle periodike të mirëmbajtjes së impianteve të fuqisë sipas manualit dhe standardeve përkatëse;
· të kryejë pastrimin e komponentëve të impiantit sipas rregullores së brendshme;
· të mirëmbajë tubat dhe kanalinat e kalimit të kabllove të fuqisë; 
· të kontrollojë rrjetin elektrik të fuqisë për dëmtime fizike sipas kushteve teknike;
· të kontrollojë vizualisht gjendjen e kabllove furnizues;
· të kryejë kontrollin e prizave industriale;
· të kryejë zëvendësimin e prizave industriale; 
· të kryejë kontrollin e vazhdimësisë së kabllove të fuqisë;
· të kryejë kontrollin e izolimit të kabllove;
· të kontrollojë kokat e kabllove, lidhjet e tyre;
· të kryejë kontrollin e paneleve të komandimit të makinerive;
· të kryejë punime të mirëmbajtjes së paneleve; 
· të kryejë pastrime, shtrëngime të terminaleve;
· të kryejë kontrolle të vlerave të tensionit, rrymës, frekuencës,etj;
· të tëstojë RCD 30mA;
· të identifikojë elementet e difektuar;
· të kryejë zëvendësimin e elementeve të difektuar;
· të kryejë kontrollin e instalimit pas zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara;
· të kryejë provën me tension; 
· të kryejë dokumentimin e punëve të kryera;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë




	RN3

	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e KEK të repartit.
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë dokumentacionin teknik të KEK;
· të analizojë skemën elektrike të kuadrit;
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve të riparimit dhe mirëmbajtjes;
· të përzgjedhë veglat dhe materialet e punës sipas standardeve;
· të përdorë pajisjet personale mbrojtëse;
· të kryejë pastrimin e kuadrit elektrik;
· të kontrollojë kabllin e hyrjes në kuadër;
· të kontrollojë elementët e mbrojtjes së kuadrit elektrik:
· të kontrollojë elementët e komandimit të kuadrit elektrik;
· të kontrollojë kokat e kabllove të makinerive në kuadër;
· të kontrollojë tokëzimin e kuadrit;
· të kontrollojë marketimin e linjave;
· të riparojë kabllin e hyrjes në kuadër;
· të kryejë zëvëndësimin e  elementëve mbrojtjes së KEK;
· të kryejë zëvëndësimin e SPD-ve; 
· të kryejë zëvëndësimin e ndërprerësve automatikë;
· të kryejë zëvëndësimin e RCD-ve; 
· të kryejë zëvëndësimin e kontaktorëve;
· të kryejë zëvëndësimin e releve termike;
· të kryejë zëvëndësimin e siguresave; 
· të zëvëndësojë elementët përbërës të qarqeve të komandimit;
· të kryejë zëvëndësimin e sensorëve;
· të zëvëndësojë kokat e kabllove të makinerive në kuadër;
· të zëvendësojë marketimin e linjave;
· të riparojë tokëzimin e kuadrit; 
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të kryejë dokumentimin e punëve të kryera;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë.



	RN4
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit të tokëzimit.
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë dokumentacionin teknik të impiantit të tokëzimit;
· të interpretojë skemën e impiantit të tokëzimit;
· të përcaktojë matjet dhe kontrollet që do të kryejë në impiantin e tokëzimit duke zbatuar kushtet teknike; 
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe materialet e punës;
· të përdorë pajisjet personale mbrojtëse;
· të kryejë kontrollin periodik vizual të instalimit të tokëzimit;
· të diagnostikojë defektet në impiantin e tokëzimit;
· të eliminojë anomalitë e vërejtura gjatë kontrolleve;
· të kryejë pastrimin dhe shtrëngimin e lidhjeve;
· të kryejë zëvendësimin e pjesëve të demtuara apo të këputura;
· të kryejë matjet e rezistencës së tokëzimit në mënyrë periodike;
· të paraqesë të dhënat në librat përkatëse dhe t’i analizojë ato
· të kryejë provën me tension; 
· të kryejë dokumentimin e punëve të kryera;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë




	RN5
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit të shkarkimeve atmosferike
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë dokumentacionin teknik të impiantit të shkarkimeve atmosferike;
· të interpretojë skemën e impiantit të shkarkimeve atmosferike;
· të përcaktojë matjet dhe kontrollet që do të kryejë në impiantin e shkarkimeve atmosferike duke zbatuar kushtet teknike; 
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe materialet e punës;
· të përdorë pajisjet personale mbrojtëse;
· të kryejë kontollin periodik vizual të impiantit të shkarkimeve atmosferike;
· të eliminojë anomalitë e vërejtura gjatë kontrolleve;
· të kryejë pastrimin dhe shtrëngimin e lidhjeve;
· të kryejë zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të këputura;
· të kryejë matjet e rezistencës së tokëzimit;
· të paraqesë të dhënat në librat përkatëse dhe t’i analizojë ato;
· të kryejë provën me tension; 
· të kryejë dokumentimin e punëve të kryera;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
     Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë



	RN6
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit të sinjalistikës.
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë dokumentacionin teknik të impiantit të impianteve të sinjalistikës;
· të interpretojë skemën e impianteve të sinjalistikës;
· të përcaktojë matjet dhe kontrollet që do të kryejë në impiantet e sinjalistikës duke zbatuar kushtet teknike; 
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve;
· të përzgjedhë drejt veglat dhe materialet e punës;
· të përdorë pajisjet personale mbrojtëse;
· të kryejë kontrollin periodik vizual të impianteve të sinjalistikës;
· të eliminojë anomalitë e vërejtura gjatë kontrolleve;
· të kryejë pastrimin dhe shtrëngimin e lidhjeve;
· të kryejë kontrollin, riparimin, zëvendësimin e linjave të impianteve të sinjalistikës;
· të kryejë kontrollin dhe zëvendësimin e elementëve  të demtuara si: sensorë alarmi, tymi, zjarri, pajisje fundore, etj
· të kryejë konfigurimet e nevojshme;
· të kryejë dokumentimin e punëve të kryera;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë









	RN7
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit PV
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të analizojë dokumentacionin teknik të impiantit PV.
· të interpretojë skemën e impiantit PV;
· të përcaktojë matjet dhe kontrollet që do të kryejë në impiantin PV konform; 
· të përcaktojë radhën e kryerjes së punimeve;
· të kryejë përzgjedhjen e pajisjeve, instrumenteve dhe veglave të punës që nevojiten për mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve;
· të kryejë përzgjedhjen e materialeve që nevojiten për mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve PV;
· të përdorë pajisjet personale mbrojtëse;
· të kryejë kontrollin e pastërtisë së paneleve dhe pastrimin e tyre;
· të kryejë kontrollin e shtrëngimit të lidhjeve/poleve dhe shtrëngimin e tyre.
· të kryejë kontrollin e pastërtisë së baterive dhe pastrimin e tyre;
· të kryejë kontrollin e sasisë dhe përqëndrimit të elektrolitit të baterive, zëvendësimin ose rregullimin e sasisë dhe përqendrimit;
· të kryejë shkarkimin e plotë të baterisë për të ruajtur kapacitetin mbajtës të saj.
· të marrë masa për mbrojtjen e impiantit nga papastërtitë, lagështia, zjarri, qarqet e shkurtra dhe dëmtime të tjera.
· të kryejë kontrollin e pastërtisë dhe pastrimin e inverterit me rrymë ajri;
· të kryejë procedurat e diagnostikimit të defekteve të paneleve të impiantit PV, strukturës mbajtëse, inverterit, sistemit të akumulimit dhe rrjetit të kabllove dhe përcjellësave;
· të kryejë procedurat e riparimit ose zëvendësimit të strukturës, xhamave, paneleve PV dhe pajisjeve mbrojtëse ose sinjalizuese të dëmtuara;
· të kryejë procedurat e riparimit ose të zëvendësimit të inverterit;
· të kryejë procedurat e riparimit ose të zëvendësimit të elementeve të sistemit të akumulimit;
· të kryejë procedurat e riparimit ose të zëvendësimit të elementeve të rrjetit të përcjellësve dhe kabllove.;
· të kryejë provën në ngarkesë të elementeve të veçanta të impiantit PV të riparuara ose zëvendësuara;
· të kryejë provën e plotë në ngarkesë të impiantit PV;
· të bëjë kolaudimet dhe rregullimet e nevojshme;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes dhe riparimit të impiantit PV;
· të kryejë llogaritjen e kostos dhe të çmimit të riparimit dhe mirëmbajtjes së impiantit PV;
· të përgatitë faturën për mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit PV;
· të  kryejë dokumentimin e punëve të kryera;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt, qartësi dhe bashkëpunim, gjatë punës me grupin dhe stafin teknik;
· të përdorë teknologjinë digjitale si: mjete matëse elektronike, aplikacione teknike, tablet ose kompjuter për mbështetje në procesin e punës.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë




	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	Ky modul duhet të trajtohet në objekt repart industrial.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të  realizuar  mirëmbajtjen dhe riparimin e impanteve të objektit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të realizuar  mirëmbajtjen dhe riparimin e impanteve të objektit. 
Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	
Kushtet e
domosdoshme për realizimin e modulit
	

	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise për kryerjen e punimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit (laboratorë, reparte ose objekte reale) .
· Dokumentacion teknik për impiantet elektrike.
· Katalog dhe manuale;.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Regjistrime, video me shembuj të punimeve të mirëmbajtjes, diagnostikimit dhe riparimit të impianteve elektrike;
· Vegla dhe pajisje pune.
· Instrumente matëse dhe kontrolluese.
· Pajisje sigurie dhe të ndihmës së shpejtë,

















X. Përshkruesit e moduleve me zgjedhje të detyruar të praktikës profesionale

[bookmark: _Hlk234095722]1. Moduli “Instalimi i elementeve të skemës elektrike”
	
Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	10

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I ELEMENTEVE TË SKEMËS ELEKTRIKE

	M-11-2669-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të realizuar lidhjen e përçuesve elektrik mes tyre dhe me elementet e tjera të instalimit elektrik

	Kohëzgjatja e modulit

	36 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi fut përcjellësit në tuba dhe kanalina. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të lexojë skemën e instalimit elektrik; 
· të studiojë objektin ku do të kryhet instalimi;
· të përzgjedhë përcjellësat e duhur;
· të fusë përcjellësat në tuba në mënyrë të drejtpërdrejtë
sipas skemës së instalimit;
· të fusë përcjellësit në tuba me anë të pajisjeve tërheqëse;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	 RN 2
	Nxënësi kryen lidhjen e përcjellësve elektrikë me njëri- tjetrin në kutitë shpërndarëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të lexojë skemën e instalimit elektrik;
· të zhveshë përcjellësit sipas standardeve;
· të lidhë përcjellësit mes tyre duke zbatuar standardet;
· të bëjë izolimin e përcjellsave sipas kushteve teknike;
· të vendosë përcjellësit në kuti duke respektuar kushtet teknike;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi bën lidhjen e përcjellësve elektrik me elementet e tjera të instalimit elektrik. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të lexojë skemën e instalimit elektrik;
· të përzgjedhë saktë mjetet, pajisjet dhe materialet e punës;
· të bëjë lidhjen e përcjellsave me çelësa të ndryshem në përputhje me skemën dhe standardet përkatëse;
· të bëjë lidhjen e përcjellsave me portollampën në përputhje me skemën dhe standardet përkatëse;
· të bëjë lidhjen e përcjellsave me prizat në përputhje me skemën dhe standardet përkatëse;
· të bëjë lidhjen e përcjellsave me siguresën në përputhje me skemën dhe standardet përkatëse;
· të bëjë lidhjen e përcjellsave me  automatët, në përputhje me skemën dhe standardet përkatëse;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.
	

	RN 4

	Nxënësi monton elementet e instalimit elektrik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësit duhet të jenë të aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të lexojë skemën e instalimit;
· të përzgjedhë veglat për montimin e elementëve të instalimit elektrik;
· të përzgjedhë elementët e instalimit elektrik;
· të montojë çelësat në përputhje me skemën dhe standardet përkatëse teknike;
· të montojë prizat në përputhje me skemën dhe standardet përkatëse teknike;
· të montojë portollampat;
· të montojë siguresën në përputhje me skemën dhe standardet përkatëse teknike;
· të montojë relenë diferenciale, sinjalizuesin e tensionit dhe automatët në përputhje me skemën dhe standardet përkatëse teknike;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit: 
· Vlerësim me listë kontrolli.





	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për zhveshje, lakim, shtrirje, lidhje dhe izolim të percjellësve, lidhje e montim të elementeve të instalimit elektrik si dhe kontrollin e tyre.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për instalimin e elementeve të skemës elektrike.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis për kryerjen e punimeve të instalimit elektrik. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për zhveshje, lakim, shtrirje, lidhje dhe izolim të përcjellësve dhe kabllove, lidhje e montim të elementëve të instalimit elektrik.
· Materiale dhe elemente instalimi elektrik.
· Dokumentacion teknik për instalimet elektrike.






2. Moduli “Instalimi i rrjetit të internetit dhe telefonisë në ndërtesa”

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	10

	        PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I RRJETIT TË INTERNETIT DHE TELEFONISË NË NDËRTESA 
	M-11-2670-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer procedurat e instalimeve të rrjetit të internetit, brenda dhe jashtë muri, në objekte  të ndryshme.


	Kohëzgjatja e modulit
	
	36 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin 9-vjeçar.



	Rezultatet e të 
nxënit (RN),                procedurat                  e vlerësimit
	
	RN 1

	Nxënësi bën kuotimin për instalimet e rrjetit të internetit dhe telefonisë brenda dhe jashtë murit. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të lexojë saktë skemën e rrjetit të internetit dhe telefonisë;
· të kontrollojë objektin ku do të bëhet instalimi;
· të përzgjedhë mjetet/instrumentet e duhura për të kryer kuotimin;
· të përgatitë skelën (nëse është e nevojshme);
· të kryejë matje të sakta horizontale;
· të kryejë matje të sakta vertikale;
· të kryejë shënimin e niveleve për shtrirjen e linjave të internetit dhe telefonisë, me mjetet e duhura;
· të caktojë dhe shënojë vendet për vendosjen e kutive lidhëse dhe shpërndarëse sipas rregullave të instalimeve;
· të kontrollojë saktë, me lavjerrës të muratorëve dhe
nivelues, nivelin vertikal, horizontal si dhe lartësitë dhe distancat e vrimave dhe foleve;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2

	Nxënësi hap kanale, vrima dhe fole për instalimet e rrjetit të internetit dhe telefonisë brenda dhe jashtë murit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të lexojë saktë skemën e instalimit të rrjetit të internetit dhe telefonisë;
 -   të kontrollojë objektin ku do të bëhet instalimi;
 -   të hapë kanalet me daltë e çekan, frezë elektrike ose me
      gur-fleksibël, sipas kërkesave teknike;
 -   të hapë vrimat dhe foletë me daltë dhe çekan ose trapano 
     elektrike, sipas kërkesave teknike;
· të korigjojë parregullsitë në pozicionet dhe dimensionet e kanaleve, vrimave dhe foleve;
· të largojë mbeturinat nga vendi i punës
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrrolli.



	RN 3

	Nxënësi vendos tubat, kanalinat dhe kutitë për instalime të rrjetit të internetit dhe telefonisë brenda dhe jashtë murit. Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë veglat e duhura për vendosjen e tubave, kanalinave dhe kutive;
· të përzgjedhë tubat, kanalinat dhe kutitë sipas kërkesave të instalimit;
· të masë saktë dhe të presë tubat dhe kanalinat në përputhje me skemën e instalimit;
· të shtrijë në kanale dhe të fiksojë parprakisht tubat;
· të bëjë shtrirjen dhe fiksimin e kanalinave, sipas kërkesave teknike;
· të kryejë shpime në mure (nëse është e nevojshme);
· të vendosë kutitë në foletë përkatëse dhe të fiksojë ato;
· të identifikojë parregullsitë në vendosjen dhe fiksimin e tubave dhe kutive;
· të riparojë parregullsitë e vërejtura;
· të largojë mbeturinat nga vendi i punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrrolli 


	RN 4

	Nxënësi vendos tubat, kanalinat dhe kutitë për instalime të rrjetit të internetit dhe telefonisë brenda dhe jashtë murit Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit
  gjatë punës;
· të lexojë skemën e instalimit të rrjetit të internetit dhe telefonik, brenda ose jashtë murit;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura;
· të përzgjedhë elementet dhe materialet e duhura;
· të bëjë futjen e kabllit të internetit dhe telefonisë në tuba, në mënyrë të drejtpërdrejtë, sipas kërkesave të instalimit;
-të bëjë futjen e kabllit të internetit dhe telefonisë në tuba
me anë të pajisjeve tërheqëse;
· të bëjë shtrirjen dhe fiksimin e kabllit të internetit dhe telefonisë në kanalina (për instalimet e jashtme);
· të bëjë prerjen dhe zhveshjen e skajeve të kabllit të internetit dhe telefonisë;
· të bëjë prerjen dhe zhveshjen e skajeve të përcjellësave;
· të bëjë lidhjen e kabllit të internetit me prizën e murit RJ45;
· të bëjë montimin e konektorëve të nevojshëm RJ45;
· të bëjë lidhjen e kabllit të telefonisë me prizën e murit RJ11;
· të bëjë montimin e konektorëve të nevojshëm RJ11;
· të bëjë vendosjen e kapakëve të kanalinave (për instalimet e jashtëme);
· të kontrollojë realizimin e skemës së instalimit dhe korigjimet përkatëse;
· të testojë rrjetin me testerin e kabllit;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli 



	Udhëzime 
për zbatimin 
e modulit 
	
	Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për kuotimin, hapjen e kanaleve dhe vrimave, si dhe montimin e elementëve të skemave të instalimeve të rrjetit të internetit dhe telefonisë.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,
fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të realizuar instalimin e rrjetit të intërnetit dhe telefonisë në ndërtesave.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.

	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për kryerjen e punimeve të instalimeve të rrjetit të internetit dhe telefonisë.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për kryerjen e instalimeve
të rrjetit të internetit dhe telefonisë (pincë rrjeti, tester kablli etj).
· Materialet e nevojshme për kryerjen e instalimeve të rrjetit të 
    internetit dhe telefonisë (kabëll Twisted pair, kabëll
telefonie, priza RJ45, priza RJ11, konektorë RJ45, konektorë RJ11, etj).
· Udhëzues, rregullore, skema të rrjetit të internetit dhe telefonisë, standarde teknike të instalimeve të rrjetit të internetit dhe telefonisë. 




3. Moduli “Tokëzimi mbrojtës në ndërtesa”

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	TOKËZIMI MBROJTËS NË NDËRTESA 
	M-11-2671-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer tokëzimin mbrojtës në objekte të ndryshme civile dhe industriale.

	Kohëzgjatja e modulit
	
	36 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK



	Rezultatet e të nxënit (RN),       procedurat e         vlerësimit
	
	RN1

	Nxënësi kryen procese përgatitore për tokëzimin mbrojtës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë përcjellësit e tokëzimit, elektrodat, morsetat etj.
· të shtrijë përcjellësit e tokëzimit;
· të vendosë elektrodat tubolare ose profil në tokë sipas
normave teknike;
· të lidhë përcjellësit me morsetat e elektrodave të vendosura në tokë;
· të bashkojë përcjellësit e kolonave me elektrodat tokëzuese
në mënyrë të sigurtë;
· të kryejë nxjerrjen e përcjellësit kryesor të tokëzimit;
· të montojë shkëputësit e tokëzimit për matjet e tokëzimit;
· të drejtojë përcjellësin kryesor të tokëzimit drejt pllakës ekuipotenciale të tokëzimit;
· të realizojë mbulimin e elektrodave dhe përcjellësave;
· të kryejë lidhjen e përcjellësit kryesor me pllakën ekuipotenciale të tokëzimit;
· të zbatojë normat dhe standardet e instalimit të tokëzimit;
· të zbatojë rregullat e ruajtjes së mjedisit.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 2
	Nxënësi kryen punime për realizimin e tokëzimit mbrojtës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës;
· të përzgjedhë përcjellësit e tokëzimit, elektrodat, morsetat etj.
· të shtrijë përcjellësit e tokëzimit.
· të vendosë elektrodat tubolare ose profil në tokë sipas 
· normave teknike;
· të lidhë përcjellësit me morsetat e elektrodave të vendosura në tokë;
· të bashkojë përcjellësit e kolonave me elektrodat tokëzuese
në mënyrë të sigurtë;
· të kryejë nxjerrjen e përcjellësit kryesor të tokëzimit;
· të montojë shkëputësit e tokëzimit për matjet e tokëzimit
· të drejtojë përcjellësin kryesor të tokëzimit drejt pllakës ekuipotenciale të tokëzimit;
· të realizojë mbulimin e elektrodave dhe përcjellësave;
· të kryejë lidhjen e përcjellësit kryesor me pllakën ekuipotenciale të tokëzimit;
· të zbatojë normat dhe standardet e instalimit të tokëzimit;
· të zbatojë rregullat e ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	RN 3

	Nxënësi verifikon rezistencën e tokëzimit. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë drejt veglat dhe paisjet e punës për matje;
· të përzgjedhë materialet e punës që nevojiten;
· të skicojë skemën që do përdorë për verifikimin e rezistencës së tokëzimit;
· të kryejë matjen e distancës për nguljen e elektrodës matëse;
· të kryejë lidhjen e aparateve matëse të rezistencës së tokëzimit me elektrodat dhe përcjellësin e tokës;
· të lexojë vlerat e aparateve matëse sipas distancës të nguljes së elektrodës;
· të krahasojë vlerat e matura me normat e rezistencës së
tokëzimit;
· të bëjë modifikimet të duhura (nëse është e nevojshme);
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli. 



	[bookmark: _Hlk205368024]Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për realizimin e impiantit të tokëzimit mbrojtës. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,
fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për realizimin e tokëzimit mbrojtës në ndërtesa.
Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e
domosdoshme për realizimine modulit

	
	Për realizmin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedis për realizimin e tokëzimit mbrojtës.
· Elektroda tokëzuese në formë tubi dhe profili hekuri.
· Përcjellës bakri të zhveshur me seksione të ndryshme.
· Përcjellës të izoluar me PVC për nxjerrjen e tokëzimit dhe lidhjen e tij në kuadër.
· Morseta për lidhjen e përcjellësve.
· Transformator saldimi së bashku me elektroda salduese.
· Çekiç për nguljen e elktrodave.
· Komplete çelësash për lidhjen e përcjellësave.
· Bulona, rondela, dado.
· Shufra hekuri për saldim.
· Terometër së bashku me përcjellësit lidhës.










4. Moduli : “Riparimi i ushqyesve të thjeshtë”

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	11
 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	RIPARIMI I USHQYESVE TË THJESHTË 
	M-11-2672-26

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer riparimin e transformatorëve të vegjël njëfazorë dhe të stadeve të tjerë të ushqyesve të thjeshtë


	Kohëzgjatja e modulit

	
	36 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK 


	            Rezultatet e 
           të nxënit (RN),
           procedurat e
           vlerësimit
	
	RN 1

	Nxënësi përcakton defektin dhe çmonton transformatorin njëfazor në burimin e ushqimit me stabilizim tensioni Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet te jetë i aftë: 
· të kontrollojë burimin e ushqimit me stabilizim tensioni;
· të lidhë saktë aparatin e kontrollit në dalje të burimit të ushqimit dhe në pikat e duhura brenda burimit të ushqimit;
· të lexojë saktë të dhënat e aparatit matës përkatës;
· të identifikojë defektet në burimin e ushqimit;
· të analizojë drejt dokumentacionin teknik të transformatorit;
· të shkëputë transformatorin nga rrjeti ushqyes;
· të kryejë matjen e kordonit që lidhet me rrjetin 220 V;
· të kontrollojë gjëndjen e transformatorit të identifikojë defektin;
· të kryejë matjen e rezistencës ohmike të pështjellës parësore dhe dytësore me avometër;
· të kryejë kontrollin e siguresës në parësor;
· të bëjë kontrollin vizual të marrësit në dytësor;
· të matë tensionin në dalje pa dhe me ngarkesë;
· të çmontojë me kujdes karkasën;
· të çmontojë fletët me radhë pa i dëmtuar;
· të kontrollojë gjëndjen e kutisë prej kartoni;
· të heqë pështjellën e djegur;
· të përcaktojë numrin e spirave duke i numëruar;
· të matë seksionin e përcjellësit me mikrometër;
· të pastrojë vendin e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë dhe mbrojtjes së mjedisit;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë.
 Instrumentat e vlerësimit:
 -    Vëzhgim me listë kontrolli


	RN 2

	Nxënësi kryen riparimin e defektit në transformatorin njëfazor
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë materialet përcjellëse dhe izoluese për thurjen e bobinës;
· të përgatisë paisjen për thurjen e bobinës;
· të gradojë bobinatriçen në pozicionin fillestar;
· të përgatisë me kujdes kutinë prej kartoni sipas formës përkatëse;
· të thurrë spirat e pështjellës parësore dhe dytësore sipas standardit;
· të izolojë me karton pështjellën parësore nga ajo dytësore;
· të saldojë saktë me kallaj daljet e pështjellave;
· të pastrojë vendin e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RN 3

	Nxënësi kryen montimin e transformatorit njëfazor
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të bëjë vendosjen e fletëve në kutinë e bobinës duke i renditur me  kujdes ato;
· të shtrëngojë fletët;
· të kontrollojë gjendjen e izolimit të pështjellave me fletët;
· të montojë karkasën mbi bërthamë;
· të saldojë saktë me kallaj përcjellësit e hyrjes dhe daljes;
· të kryejë izolimet e daljeve;
· të kryejë me avometër matjen e tensionit në dalje pa ngarkesë;
· të kontrollojë vibrimet e karkasës në transformator;
· të kontrollojë ngrohjen e transformatorit pas 30 minuta prove;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit.
  Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RN 4 
	Nxënësi kryen riparimin e defekteve në stadet e tjerë të ushqyesit 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet te jete i aftë:
· të analizojë me kujdes dokumentacionin teknik të stadeve të tjerë;
· të përzgjedhë aparatet dhe mjetet e nevojshme të punës;
· të bëjë vlerësimin pamor të skemës;
· të kontrollojë gjendjen e diodave;
· të kontrollojë gjendjen e elementeve të filtrit;
· të kontrollojë gjendjen e elementeve të qarkut të stabilizimit;
· të bëjë identifikimin e defektit;
· të zëvendësojë elmentet e dëmtuar;
· të bëjë kontrollin e ngjitjes;
· të bëjë kontrollin e funksionimit të skemës nën tension;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
·  Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për realizimin e impiantit të tokëzimit mbrojtës. 
·  Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,
 fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të
 pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me 
 veprimtaritë që kryejnë.
·  Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit
 të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për riparimin e
 ushqyesit të thjeshtë.



	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizmin e modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për kryerjen e riparimeve elektroteknike.
· Transformator të vegjël të tensionit të ulët. 
· Përcjellës bakri të llakuar me seksione të ndryshme.
· Përcjellës të izoluar me PVC për nxjerrjen e hyrjeve dhe daljeve.
· Morseta për lidhjen e përcjellësve.
· Materiale izoluese elektroteknike për izolim seksionesh.
· Bobinatriçe për thurjen e përcjellësve.
· Karton prespan ose celulozë me dimensione të ndryshëm.
· Komplete veglash dhe pajisje për avolzhim
· Rregullore, katalogë, manuale, pankarta etj.












5. Moduli: ”Ndërtimi dhe funksionimi i impianteve fotovoltaike”

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	NDËRTIMI DHE FUNKSIONIMI I IMPIANTEVE FOTOVOLTAIKE 

	M-11-2673-26

	Qëllimi i modulit
	Një modul teorik dhe praktik që i njeh nxënësit me ndërtimin, funksionimin, instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve fotovoltaike, si dhe i aftëson ata për të përzgjedhur, instaluar, mirëmbajtur dhe riparuar impiante të tilla. 


	Kohëzgjatja e modulit
	
102  orë mësimore 



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit 
		RN 1
	Nxënësi përshkruan rrezatimin global, klimën dhe rrezatimin diellor.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë rrezatimin global;
· të përshkruajë veçoritë dhe ndikimin e klimës në një mjedis të dhënë;
· të shpjegojë rrezatimin diellor direkt, difuz, global; 
· të përshkruajë karakteristikat dhe efektet e rrezatimit diellor direkt dhe difuz mbi një sipërfaqe të rrafshët horizontale dhe të pjerrët;
· të analizojë të dhënat për rrezatimin diellor; 
· të përshkruajë instrumentet e matjes të rrezatimit diellor;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli







	RN 2 
	Nxënësi përshkruan ndërtimin e paneleve PV.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë ndërtimin e qelizës PV; 
· të përshkruajë parimin e punës së qelizës PV; 
· të tregojë çfarë është fotoefekti; 
· të përshkruajë ndërtimin modulit PV; 
· të përshkruajë parimin e punës së modulit PV; 
· të shpjegojë karakteristikat e ngarkesës DC dhe AC; 
· të ndërtojë grafikët e ngarkesës DC dhe AC; 
· të përshkruajë ndërtimin dhe veçoritë e paneleve PV monokristaline, polikristaline, amorfe dhe mikroamorfe; 
· të shpjegojë lidhjen e moduleve PV në seri, në paralel dhe të përzier;
· të skicojë lidhjen e moduleve fotovoltaike në seri, paralel dhe në lidhje të përzier;
· të shpjegojë përftimet e lidhjes së e paneleve PV në seri, në paralel dhe të përzier.
· 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi përshkruan ndërtimin, llojet, karakteristikat dhe
përdorimet e impianteve PV.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të listojë llojet e sistemeve PV;
· të përshkruajë karakteristikat, funksionin e impanteve PV;
· të listojë mënyrat e lidhjes së impanteve PV;
· të skicojë bllok-skemën e impiantit PV; 
· të përshkruajë elementet përbërës të impanteve PV;
· të listojë mënyrat e lidhjes së impanteve PV me
 konsumatorin;
· të përshkruajë veçoritë e lidhjes së impanteve PV me konsumatorin (lidhjen ishullore, paralel me rrjetin etj.);
· të shpjegojë parametrat elektrikë bazë të impantit fotovoltaik dhe raportet midis tyre;
· të shpjegojë rëndësinë e përcaktimit të këndit optimal, veror dhe dimëror të rrezatimit në rrafshin e pjerrët;
·  të shpjegojë ndikimin që ka këndi i orientimit dhe këndi i pjerrësimit të paneleve PV në prodhimin e energjisë elektrike;
· të shpjegojë kuptimin e efiçencës së impanteve PV dhe faktorët që ndikojnë;
· të klasifikojë  humbjet e ndryshme të impantit PV; 
· të lexojë dhe interpretojë skemat dhe shënimet teknike dhe elektrike që lidhen me instalimin e paneleve PV;
· të përshkruajë standardet ndërkombëtare që i referohen
paneleve PV dhe instalimit të tyre;
· të kryejë përllogaritje të thjeshta ekonomike për kostot dhe efektivitetin e sistemeve PV;
· të përshkruajë përfitimet mjedisore nga prodhimi i energjisë elektrike me sisteme PV;
· të analizojë faktorët me ndikim në aspektet ekonomike dhe mjedisore të sistemeve PV; 
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të impianteve PV.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	
	RN 4
	Nxënësi përshkruan invertrin e impiantit PV.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë rolin dhe funksionin e invertrave në impiantin PV;
·  të përshkruajë inverterat njëfazorë dhe trefazorë;
· të përshkruajë lidhjen e inverterave sipas rreshtave në linjë njëfazor, trefazore dhe të centralizuar,;
· të skicojë lidhjen e inverterave sipas rreshtave në linjë njëfazore, trefazore dhe të centralizuar;
· të shpjegojë parametrat bazë për konfigurimin e inverterit dhe mënyrat e konfigurimeve; 
· të tregojë tipet e sensorëve në impiantin fotovoltaik, parimin e punës dhe mënyrat e konfigurimeve të tyre;
· të listojë pajisjet e kontrollit në sistemet e monitorimit të impianteve fotovoltaikëve;
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.







	RN 5 
	Nxënësi përshkruan bateritë e sistemit FV.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë parimin e punës së sistemit të akumulimit të energjisë elektrike;
· të përshkruajë ndërtimin e llojeve të ndryshme të
akumulatorëve të energjisë elektrike;
· të përshkruajë kategoritë, llojet dhe karakteristikat e
ndryshme të baterive;
· të shpjegojë rëndësinë e ruajtjes së nivelit të ngarkimit të
baterisë midis kufirit të lejuar të shkarkimit dhe atij të
mbingarkimit;
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së nivelit të voltazhit të baterive;
· të analizojë lidhjen e baterive në seri, paralel dhe lidhje të
përzier (seri dhe paralel);
· të shpjegojë lidhjen e baterive në sistemin FV;
· të analizojë aspektet mjedisore që lidhen me përdorimin e
baterive në sistemet FV.
.
Instrumentet  e vlerësimit:
·   Vlerësim me listë kontrolli.	








	RN 6 
	Nxënësi përshkruan konstruksionet mbajtëse të impianteve PV.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të tregojë rolin e konstruksionit mbajtës në sistemin PV;
· të përshkruajë karakteristikat e vendit të montimit të sistemit PV;
· të përshkruajë profilet dhe aksesorët që përdoren për
konstruksionet mbajtëse të sistemeve PV;
· të përshkruajë veçoritë e konstruksioneve mbajtëse për
montimin e paneleve PV në tokë, çati, taraca, sipërfaqe
murale;
· të përshkruajë llojet dhe karakteristikat e aksesorëve që
përdoren për konstruksionet mbajtëse;
· të përshkruajë llojet dhe karakteristikat e gjurmuesve
diellorë që përdoren në sistemet PV;
· të ngarkojë (publikojë) materialet e mësipërme në
 platformën digjitale dhe median sociale të përzgjedhur;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	










	RN 7 
	Nxënësi përzgjedh tipin dhe elementët e impiantit fotovoltaik 
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e elementeve të impiantit PV (qëllimi, kërkesa për energji, pozicionimi i impiantit, skema e instalimit, parametrat teknike-fizike, çmimi, efiçienca etj.).
· të bëjë interpretimin e katalogëve dhe manualeve të impianteve PV.
· të bëjë përcaktimin e llojit të impiantit PV, llojit të paneleve PV dhe mënyrës së lidhjes ndërmjet tyre.
· të bëjë përzgjedhjen e inverterit dhe përcaktimin e mënyrës së lidhjes me panelet PV.
· të bëjë përzgjedhjen e sistemit të akumulimit dhe baterive.
· të bëjë përcaktimin e mënyrës së lidhjes së impiantit PV me konsumatorin e energjisë elektrike
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 8 
	Nxënësi monton, instalon impiantin PV.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, gjatë të gjitha fazave të organizimit dhe zbatimit të instalimeve elektrike në objekt;
· të analizojë skemën e instalimit të impiantit PV;
· të analizojë objektin ku do të instalohet impianti PV;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për instalimin e impiantit PV;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për instalimin e impiantit PV; 
· të përzgjedhë kabllot dhe përcjellësat duke respektuar karakteristikat e ndërtimit, referencat normative, karakteristikat funksionale që duhet të plotësojnë përcjellësat dhe kabllot që përdoren në sistemet FV;
· të përshkruajë karakteristikat e ndërtimit, referencat normative, karakteristikat funksionale që duhet të plotësojnë përcjellësat dhe kabllot që përdoren në impiantet PV;
· të kryejë përgatitjen paraprake të vendit ku do të montohet impianti PV;
· të përcaktojë dimensionet e strukturave mbajtëse dhe distancën e rreshtit nga rreshti, për të shmangur hijëzimin e moduleve;
· të zbatojë procedurat për raste të ndryshme të montimit të bazamenteve të paneleve PV (në çati, në soletë, në tokë, në fasadë etj.);
· të kryejë montimin e moduleve PV;
· të kryejë lidhjen elektrike të moduleve PV midis tyre;
· të kryejë instalimin e përcjellësave elektrikë nga fusha e paneleve deri te inverteri dhe te sistemi i akumulimit;
· të kryejë instalimin e inverterave njëfazorë edhe trefazorë;
· të kryejë instalimin e elementëve të sistemit të akumulimit, sipas modeleve dhe kapaciteteve të baterive;
· të kryejë instalimin e elementeve të sistemit të akumulimit, sipas modeleve dhe kapaciteteve të baterive;
· të kryejë tokëzimin e impianteve PV;
· të kryejë instalimin e kuadrit shpërndarës të impiantit PV;
· të  montojë pajisjet e kontrollit për monitorim të  impiantit PV;
· të zbatojë procedurat për raste të ndryshme të lidhjes së impiantit PV me konsumatorin (për lidhjen ishullore, për lidhjen paralel me rrjetin etj.);
· të kryejë veprimet përfundimtare të instalimit të impiantit PV;
· të kryejë matje dhe kontrolle të sakta gjatë instalimit të impiantit PV;
· të kryejë provën në ngarkesë të impiantit PV të instaluar, si dhe kolaudimet e rregullimet e mundshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të impiantit PV;
· të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për instalimin dhe për dorëzimin e impiantit PV;
· të këshillojë përdoruesit për mirëfunksionimin dhe mirëmbajtjen e impiantit PV; 
· të komunikojë me etikë profesionale, duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	· Ky modul duhet të trajtohet në laboratorin e praktikës së instalimeve të impianteve PV si dhe në objekte ku kryhen ose janë kryer instalime të këtyre impianteve.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembuj të përzgjedhjes së impianteve PV si dhe demonstrime konkrete për instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit PV.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për përzgjedhjen, instalimin, e impianteve PV. Ata duhet të praktikojnë përdorimin e veglave dhe mjeteve për punimet e mësipërme, si dhe të respektojnë standardet dhe rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
· Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e përzgjedhjes, instalimit të impianteve PV.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:
· Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit.
· Mjedise për kryerjen e punimeve të instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të paneleve PV (laboratore, reparte ose objekte reale).
· Dokumentacion teknik për instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e të gjitha elementeve të një impianti PV.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Regjistrime video me shembuj të instalimeve dhe riparimeve të sistemeve të paneleve PV.
· Pajisje matëse dhe kontrolluese për verifikimin e mundësive të instalimit dhe për përcaktimin e pozicionit të panelit PV, duke përfshirë metër, niveltregues, busull etj.
· Modele ose makete panelesh PV sipas tipeve kryesore të tyre.
· Vegla dhe pajisje pune si, trapano elektrike dore, vidator me koleksion puntosh për punime të ndryshme, pajisje për ngjitje telash, pajisje me rrymë ajri, komplete kaçavidash, komplete çelësash fiso dhe kriketo për bulonat, komplet pincash, gërshërë, sharra, lima, zmerile, çekiçë, presë për terminalet e përcjellësave elektrike etj.
· Panele PV reale të llojeve të ndryshme.
· Mjedise ku montohen panelet PV (strukturë çatie me trarë dhe lloje të ndryshme mbulimesh, si tjegulla të zakonshme, të valëzuara etj.).
· Materiale për montimin e paneleve PV, pllaka, vida, bulona, gozhdë, lloje të ndryshme kapësesh të atrecuara për montimin e tyre.
· Invertera me parametra të ndryshëm, përcjellësa dhe kabllo të ndryshëm, terminale përcjellësish të ndryshëm etj, për lidhjen e paneleve me inverterin dhe konsumatorin e improvizuar, silikon ose izolues tjetër.
· Lloje të ndryshme mbulimesh si tjegulla: të zakonshme, të valëzuara etj.).
· Materiale për montimin e paneleve PV, pllaka, vida, bulona, gozhdë, lloje të ndryshme kapësesh të atrecuara për montimin e tyre.

























6. Moduli“ Realizimi i instalimit të impiantit elektrik në banesë me teknologjinë Digjital Strom”

Kualifikimi profesional: “Instalime elektrike civile dhe industriale”	 
Niveli:	 III në KSHK
Klasa:12


	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	REALIZIMI I INSTALIMIT TË IMPIANTIT 
ELEKTRIK NË BANESË ME TEKNOLOGJINË DIGJITAL STROM

	M-11-2674-26

	Qëllimi i modulit
	Një modul teorik dhe praktik që i aftëson nxënësit për ndërtimin, funksionimin, instalimin, konfigurimin, mirëmbajtjen e instalimit elektrik  të realizuar me teknologjinë “digjital strom”, për ambiente të gjelbëra si dhe për të përzgjedhur, instaluar, mirëmbajtur dhe riparuar impiante të tilla.  


	Kohëzgjatja e modulit
	102  orë mësimore 



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale“, niveli II në KSHK, referuar nivelit II  në KEK



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit 
		RN 1

	Nxënësi përshkruan ndërtimin dhe funksionimin e instalimit   
elektrik në banesë me teknologjine e digjital strom.
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë platformën digjital strom, risitë që sjell
përdorimi i saj;
· të përshkruajë standardet dhe normat në përdorimin e
platformës  digjital strom;
· të evidentojë komponentët e digjital strom; 
· të shpjegojë tipet dhe funksionet e klemave të ndryshme;
· të përshkruajë kabllot e ndryshëm që përdoren;
· të përshkruajë sensorët e platformës digjital Strom;
· të përshkruajë komponentet e digjital strom, të ndriçimit, sistemit të mbrojtjes nga drita, jokerat dhe  pulsantët; 
· të përshkruajë të dhënat teknike të: digital strom Filtër DSF, digital strom server DSS dhe digital strom metër DSM;
· të vizatojë skemat e lidhjeve të: digital strom Filtër DSF, digital strom server DSS dhe digital strom metër DSM;
· të përshkruajë pajisjet për përforcim: digital strom-Din  Clip200, digital strom-Server Apps dhe digital strom-485, lidhja Bus, Plan 44-Bridge;
· të planifikojë qarqet elektrike në mjedise të ndryshme;
· të përshkruajë sistemet e ndryshme të cilat arrijmë ti komandojmë në distancë nëpërmjet platformës së digjital strom.
· Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli






	RN 2 
	Nxënësi skicon projektin elektrik të apartamentit duke 
 përdorur teknologjinë smart.
Kriteret e vlerësimit: 
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të vizatojë planimetrinë e banesës;
· të llogarisë ngarkesën e banesës sipas kërkesës së klientit dhe standardeve;
· të llogarisë ngarkesën e qarqeve elektrike;
· të zgjedhë tipin e instalimit sipas kërkesës dhe standardeve teknike;
· të hartojë projektin e komandimit të ndriçimit me elemente të digital strom; 
· të hartojë projektin e komandimit të fuqisë me elementetë digital strom;
· të hartojë projektin e komandimit të  grilave me elementë të digital strom;
· të hartojë projektin e komandimit të  ngrohjes me elementë të digital strom;
· të hartojë projektin e komandimit të sistemit të mbrojtjes nga zjarri me elementë të digital strom;
· të hartojë projektin e komandimit të sistemeve audio me elementë të digital strom;
· të hartojë projektin e komandimit të  alarmit me elementë të digital strom;
· të hartojë projektin e lidhjes së serverit të digital strom me rrjetin LAN të Routerit;
· të hartojë projektin e kuadrit elektrik kryesor të apartamentit me elementë të digital strom;
· të zgjedhë materialet sipas kërkesës dhe standardeve teknike; 
· të hartojë preventivin për projektin;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale.
    Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
	





	RN 3 
	Nxënësi kryen punimet e instalimit elektrik të
apartamentit duke përdorur teknologjinë smart
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë;
· të kryejë kuotimin e saktë të instalimeve sipas projektit;
· të hapë kanalet dhe vrimat sipas kuotimeve të kryera;
· të kryejë montimin dhe fiksimin e tubave plastikë;
· të kryejë kalimin e përcjellësve në tuba sipas projektit;
· të kryejë montimin dhe fiksimin e kutive shpërndarëse, kutive të prizave, çelësave etj.
· të kryejë lidhjen e përcjellësve me njëri-tjetrin  nëpërmjet klemikut të përshtatshëm;
· të kryejë lidhjen e përcjellësve me elementet e tjerë të instalimit për të gjitha sistemet e integruara në projekt;
· të kryejë kontrollin e lidhjeve të percjellësve dhe
korigjimet e duhura;
· të përcaktojë vendin ku do të instalohet KEK i apartamentit;
· të zgjedhë kuadrin sipas kërkesës së klientit;
· të hapë folenë e kutisë së KEK;
· të përcaktojë rrugën e kabllit për hyrjen në banesë;
· të hapë kanalin për futjen e kabllit;
· të montojë elementet e KEK;
· të shtrijë kabllin kryesor;
· të lidhë elementet e kuadrit me rrjetin shpërndarës të
brendshëm;
· të kryejë kontrollin përfundimtar të instalimit;
· të kryejë provën e instalimit me tension;
·  të përgatitë faturën për shërbimin e kryer; 
·  të komunikojë me etikë profesionale duke treguar   
 respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe  
  teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	




	RN 4
	Nxënësi konfiguron sistemin smart.
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë;
· të lidhë  rrjetin LAN me Routerin;
· të lidhë routerin me DS Server;
· të kryejë kontrollin dhe instalimin e përditësimeve;
· të kryejë konfigurimin e sistemit;
· të komunikojë me etikë profesionale duke treguar respekt dhe bashkëpunim me kolegët, eprorët dhe teknikët e specialiteteve të tjera;
· të përdorë teknologjinë digjitale (smartphone, tablet, kompjuter, aplikacione teknike) në funksion të veprimtarisë profesionale;
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli






















	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	· Ky modul duhet të trajtohet në laboratorin e  instalimeve të teknologjisë digjital strom si dhe në objekte ku kryhen ose janë kryer instalime, mirëmbajtje dhe riparime të këtyre impianteve.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembuj të përzgjedhjes së elementëve të teknologjisë digital strom si dhe demonstrime konkrete për instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen e sistemit.    
· Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për
rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e përzgjedhjes, instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të elementëve smart; --Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit. 

	Kushtet 
e domosdoshme për realizimin e modulit

	· Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të
      sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:
· Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit.
· Mjedise për kryerjen e punimeve për instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen e sistemit smart (laboratore, reparte ose objekte)
· Dokumentacion teknik për instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e këtij impianti.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul, regjistrime, video me shembuj të instalimeve dhe riparimeve të sistemeve smart, vegla dhe pajisje pune si, trapano elektrike dore, vidator me koleksion puntosh për punime të ndryshme, pajisje përngjitje telash, pajisje me rrymë ajri, komplete kaçavidash, komplete çelësa fiso dhe kriketo për bulonat, komplet pincash, gërshërë, sharra, lima, zmerile;
· Pajisje të teknologjisë së digital strom.
· Mjedise ku montohen elementet smart.
· Materiale për montimin e elementëve.
· Aparate për matjen e rezistencës, tensionit, rrymës eletrike, etj.
· Pajisje sigurie, duke përfshirë shenja paralajmërimi, doreza pune,     
kuti ndihme të shpejtë. 





















1. Moduli “Drejtues për një ditë”

		
Kualifikimi:	Instalime elekrike civile dhe industriale
Niveli:		III i KSHK 
Klasa:		11të

Hartuar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, “Për zbatimin e moduleve lëndorë Junior Achievement of Albania”. 

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi 
 
	DREJTUES PËR NJË DITË

	M-17-2198-25

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësitë praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 


	Kohëzgjatja e modulit

	 36 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 10-të, të profilit mësimor “Instalime elektrike civile dhe industriale”



	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi zhvillon aftësi për gatishmërinë në punë.  
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë aftësitë kryesore që duhet të zotërojë një drejtues/ lider biznesi/ kompanie të suksesshëm;
· të analizojë aftësitë e përcaktuara për sukses në këndvështrimin vetjak;
· të identifikojë aftësitë vetjake për sukses, duke përdorur formularin e vetëvlerësmit;
· të identifikojë aftësitë personale që duhet t’i zhvillojë më tej; 
· të identifikojë vendin e punës në përputhje me aftësitë  vetjake për sukses;
· të vlerësojë aftësitë që lidhen me gatishmërinë për punë, si aftësi të përgjithshme për çdo vend pune;
· të përgatitë jetëshkrimin (Curriculum Vitae - CV), duke përfshirë aftësitë më të mira vetjake;
· të reflektojë rreth përmbatjes së CV, sipas kritereve dhe formatit të dhënë;
· të demonstrojë aftësi të mira gjatë kryerjes së një interviste nga një anëtar i grupit;
· të intervistojë një nga anëtarët e grupit, duke përdorur pyetje të gatshme ose të përgatitura vetë;
· të prezantojë veten dhe aftësitë vetjake nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit; 
· të identifikojë elementët kryesorë që lidhen me një vend pune si: veshja, pritshmëritë për vendin e punës, përshendetjet dhe prezantimet;
· të përdor aftësitë digjitale në funksion të veprimtarisë profesionale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje.
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi zhvillon aftësitë e drejtimit të grupit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm;
· të inkurajojë reagime, pyetje, pjesëmarrje nga grupi i punës;
· të përshtatë mënyrën e komunikimit, sipas situatës dhe audiencës (moshës, kulturës, rolit të personit të cilit i drejtohet etj.);
· të përdorë gjuhë verbale dhe joverbale në mënyrë të përshtatshme;
· të përdorë gjuhë pozitive dhe motivuese;
· të jetë transparent dhe i hapur në informacion;
· të dëgjojë aktivisht pa ndërprerë bashkëbiseduesin;
· të organizojë grupin duke krijuar frymë pozitive bashkëpunimi;
· të ndërtojë marrëdhënie të shëndetshme me anëtarët e grupit;
· të motivojë/frymëzojë grupin e punës duke krijuar energji pozitive;
· të tregojë empati dhe respekt për ndjenjat dhe mendimet e të tjerëve;
· të ndërveprojë me të tjerët në mënyrë të përshtatshme për situatën;
· të zhvillojë vetëbesimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndaj komunitetit shkollor;
· të zgjidhë në kohë dhe në mënyrë të duhur dilemat etike;
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë drejtimit të grupit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi parapërgatitet për kryerjen e vizitës në biznes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë biznesin ku do të realizohet vizita ˝Drejtues për një ditë˝;
· të përzgjedhë sipërmarrësit e rinj të Junior Achievement (JA);
· të rekrutojë drejtuesit për një ditë, sipas kritereve të përcaktuara;
· të hartojë një plan pune për vizitën në biznes:
· të dakordësojë me biznesit, datën e vizitës ˝Drejtues për një ditë˝;
· të planifikojë aktivitetet ditore; 
· të menaxhojë burimet materiale; 
· të komunikojë me grupin e punës;
· të përgatitë listën me kandidatët e mundshëm “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë ftesën e takimit për drejtuesit e mundshëm;
· të përcaktojë kriteret për numrin e pjesëmarrësve “Drejtues për një ditë”; 
· të informojë grupin dhe drejtuesit për kryerjen e vizitës “Drejtues për një ditë”;
· të përgatitë pyetjet intervistuese për drejtuesit e JA-së që do takojnë;
· të ushtrohet për t’iu përgjigjur pyetjeve gjatë intervistës së drejtuar nga përfaqësuesi i biznesit;
· të ndajë detyrat për secilin anëtar të grupit;
· të informojë, në rrugë elektronike, planin e punës për vizitën në biznes;
· të respektojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë parapërgatitjes për kryerjen e vizitës në biznes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4 
	Nxënësi kryen vizitën në biznes si “Drejtues për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të luajë rolin e një drejtuesi përmes vëzhgimit dhe/ose simulimit të drejtimit të një biznesi për një ditë;
· të njihet me vendin e punës dhe me mundësitë e vlefshme të karrierës së tyre;
· të demonstrojë lidhjen ndërmjet shkollës dhe karrierës;
· të ndjekë proceset e punës gjatë vizitës në biznes;
· të vëzhgojë sjelljen dhe komunikimin në një ambient pune; 
· të vlerësojë aftësitë kyçe të një drejtuesi (komunikimi, vendimmarrja, motivimi, planifikimi) gjatë vizitës;
· të plotësojë formularët që mbledhin informacion lidhur me:
· misionin e veprimtarisë ekonomike të një biznesi;
· vendin e punës dhe aftësitë e lidhura me të;
· veprimaritë që kryhen gjatë vizitës në biznes;
· zbatimin e rregullave të komunikimit me etikë dhe profesionalizëm;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga nxënësi;
· intervistimin me pyetje të drejtuara nga përfaqësues të biznesit;
· përshtypjet pas veprimtarive të kryera; 
· zbatimin e rregullave të sigurisë në punë dhe të mbrojtjes në vendin e punës;
· të marrë vendim për situatat e paparashikuara;
· të reflektojë mbi përvojën vetjake si “Drejtues për një ditë”;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë vizitës në biznes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi organizon veprimtarinë përmbyllëse të “Drejtuesi për një ditë”.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë vendin për realizimin e eventit përmbyllës;
· të sigurojë logjistikën e duhur për realizimin e eventit përmbyllës: 
· të përpilojë listën e të ftuarve në eventin përmbyllës;
· të sigurohet për pjesëmarrjen e të ftuarve në event;
· të përcaktojë detyrat për realizimin e eventit përmbyllës;
· të informojë media të ndryshme lidhur me eventin përmbyllës;
· të përgatitë një fjalim për të ndarë përvojën emocionet, angazhimin dhe përgjegjësitë gjatë përvojës si “Drejtues për një ditë”;
· të dokumentojë etapat e realizimit të vizitës në biznes (foto, video, raport informues);  
· të ndajë certifikata pjesëmarrje për të gjithë anëtarët e grupit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë eventit përmbyllës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në shkollë dhe në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime konkrete lidhur me hapat që ndiqen për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimit të grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”. 
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive dhe aftësive praktike për të zhvilluar/ identifikuar aftësitë për gatishmërinë në punë, drejtimin e grupit, kryerjen e vizitës në biznes, si dhe organizimin e veprimtarisë përmbyllëse të “Drejtues për një ditë”.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizmit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Udhëzuesi i mësuesit.
· Udhëzuesi i nxënësit.
· Formularë vetëvlerësimi.
· Formular reflektimi.
· Formularë raportimi.
· Formular për planifikimin e ditës së drejtimit.
· Fletë pune për pyetje intervistuese.
· Materiale kancelarie.
· Udhëzues për koordinatorin në terren.
· Certifikatat e arritjeve. 
· Kompjuter/ Laptop.
· Projektor.
· Internet.



















	 
8.Moduli “Shoqëria e nxënësve”

Niveli:	 III në KSHK
Klasa:	12

Hartuar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, “Për zbatimin e moduleve lëndorë Junior Achievement of Albania”.

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	SHOQËRIA E NXËNËSVE

	M-17-2199-25

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të krijuar një shoqëri apo kompani biznesi, për të: kryer procedurat e zgjedhjeve për drejtues e personel, analizuar produktin, kryer proceset e shitjes dhe blerjes, për të promovuar produktin e shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjen e raportit përfundimtar.


	Kohëzgjatja e modulit

	34  orë mësimore 

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën e 11-të, në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi krijon shoqëri/ kompani.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kryejë studimin fillestar të tregut për krijimin e një shoqërie/ kompanie;
· të përcaktojë qartë qëllimin e veprimtarisë së shoqërisë/ kompanisë;
· të përcaktojë qartë llojin e biznesit (tregti, prodhim, shërbim etj.) si dhe fushën ekonomike në të cilën do të zhvillohet veprimtaria;
· të vendosë emrin e shoqërisë/ kompanisë, duke pasur parasysh veprimtarinë dhe qëllimin e saj;
· të përcaktojë qartë misionin dhe vizionin në lidhje me veprimtarinë dhe identitetin e shoqërisë/ kompanisë;
· të përzgjedhë formën juridike më të përshtatshme, në varësi të mundësive të financimit dhe kërkesave të pronarëve;
· të hartojë dokumentet themelorë juridik (statuti/ rregullore ose akt themelimi);
· të regjistrojë shoqërinë/ kompaninë në Qendrën Kombëtare të Bizneseve (QKB);
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi kryen procedurat e zgjedhjeve për drejtues dhe personel.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të planifikojë një proces zgjedhor/ rekrutimi transparent (kandidatët, mënyrën e votimit, afatet, rregullat etj.);
· të ndjekë një rend dhe strukturë të caktuar në organizimin e votimeve (në asamblenë e aksionerëve);
· të hartojë një rregullore të qartë dhe të thjeshtë për funksionimin e departamenteve të shoqërisë/ kompanisë;
· të prezantojë rregullat për zgjedhjen në departamente; 
· të prezantojë rolet që duhet të mbulojnë kandidatët e propozuar sipas departamenteve;
· të respektojë mendimin e shumicës dhe kur ai nuk përputhet me preferencat personale;
· të zgjedhë personin e duhur për drejtues / personel, sipas aftësive për rolin;
· të vlerësojë cilësitë e liderit (motivimin, përgjegjshmërinë, korrektësinë,  përkushtim etj.);
· të përdorë mënyra të ndryshme ndërmjetësimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;
· të kontribuojë për një atmosferë bashkëpunuese gjatë procesit zgjedhor; 
· të pranojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për drejtues dhe personel.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi analizon produktin e përzgjedhur, objekt i veprimtarisë së shoqërisë/ kompanisë.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përcaktojë qëllimin kryesor dhe dytësor të studimit të tregut; 
· të përcaktojë objektivat e studimit të tregut;
· të përcaktojë metodën bazë për studimin e tregut;
· të krijojë grupin e punës për studimin e tregut dhe të ndajë detyrat në grup;
· të përzgjedhë metodat kryesore dhe burimet e mbledhjes së të dhënave (intervista, pyetësorë, hulumtim on-line etj.);
· të përgatitë pyetësorët për mbledhjen e të dhënave të tregut;
· të realizojë me kujdes dhe saktësi intervistimet në funksion të objektit të studimit të tregut;
· të kryejë përpunimin paraprak të të dhënave, duke i seleksionuar ato;
· të kryejë përpunimin statistikor dhe analizën përmbajtësore të të dhënave;
· të përgatitë rezultatet e studimit të tregut (gjetjet dhe propozimet);
· të hartojë planin e biznesit duke prezantuar qartë idenë dhe duke  përshkruar në mënyrë të detajuar sipërmarrjen;
· duke përshkruar qartë prodhimin/ tregtimin;
· duke përcaktuar karakteristikat që dallojnë ofertën e shoqërisë/ kompanisë së tij nga ajo e konkurrentëve;
· duke përcaktuar vendndodhjen, ku do të zhvillojë aktivitetin biznesi i saj;
· duke përcaktuar politikat që ndiqen për produktin apo shërbimin;
· duke pasqyruar tabelat për shpenzimet e parashikuara dhe të ardhurat e pritshme;
· duke përcaktuar burimet financiare që nevojiten për të kryer investimet fillestare;
· duke përshkruar se si do të organizohet biznesi duke, specifikuar numrin e të punësuarve si dhe  llojin e kontratave dhe kostot relative;
· të kontrollojë përfundimisht strukturën dhe korrektësinë e përmbajtjes së planit të biznesit;
· të vlerësojë cilësinë, dobishmërinë dhe përputhjen e produktit me nevojat e tregut;
· të vlerësojë përfitimet dhe kufizimet e produktit;
· të vlerësojë mendimet e përdoruesve/ testuesve të produkteve;
· të përmirësojë vazhdimisht produktin, sipas analizimeve të bëra.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen proceset e blerjes/ shitjes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë blerjes/ shitjes;
· të përcaktojë nevojat për blerje për fillimin e aktivitetit;
· të evidentojë furnitorët potencialë në fushën e biznesit;
· të analizojë furnitorët ekzistues;
· të kontaktojë furnitorët potencialë dhe të sigurojë informacione për ta;
· të zbatojë rregullat e komunikimit verbal dhe joverbal, gjatë komunikimit me furnitorët;
· të kërkojë oferta e lista çmimesh për artikuj;
· të krahasojë ofertat e furnitorëve potencialë dhe të evidentojë ofertën më të përshtatshme për biznesin; 
· të hartojë planin e blerjes dhe të ndjekë realizimin e tij;
· të ndjekë hapat e duhura, gjatë procesit të blerjes;
· të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm që përdoret gjatë procesit të blerjes;
· të kërkojë me kujdes informacione për klientët potencialë;
· të përpunojë kërkesat e klientëve;
· të hartojë listat e çmimeve për klientët; 
· të hartojë oferta të ndryshme;
· të pranojë, kontrollojë dhe regjistrojë saktë, porositë e  mbërritura nga klientët;
· të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm gjatë procesit të shitjes;
· të kryejë kontrollin e gjendjes fizike të produkteve për shitje;
· të përgatitë produktin për shpërndarje; 
· të ambalazhojë produktin sipas rastit; 
· të përzgjedhë kushtet e lëvrimit dhe pagesës që i përshtaten më mirë shoqërisë/ kompanisë, qëllimeve dhe kushteve të veprimtarisë së saj; 
· të hartojë saktë faturat e shitjes së mallrave;
· të hartojë refuzimet e shitjeve për arsye dhe në situata të ndryshme;
· të zgjidhë situatat në raste ankesash nga klientët.
Instrumentet  e vlerësimit:
·   Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi kryen promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë produktin të cilit do t’i bëhet marketingu;
· të identifikojë lloje të ndryshme të platformave digjitale dhe mediave sociale;
· të analizojë kriteret për përzgjedhjen e platformës digjitale dhe medias sociale; 
· të përzgjedhë platformën digjitale dhe median sociale; 
· të prezantojë platformën digjitale dhe median sociale të përzgjedhur;
· të përgatitë materiale të ndryshme interaktive (tekst, imazh, video etj.); 
· të hartojë fletëpalosje dhe materiale të tjera reklamuese dhe informuese;
· të hartojë kartëvizitat e materiale të tjera informative për shoqërinë/ kompaninë dhe personelin e saj;
· të ndërtojë video, duke përdorur programe (softëare) të ndryshme (Movie maker ose nëpërmjet aparatit celular, smartphone etj.); 
· të modifikojë imazhe të ndryshme me softëare (photoshop, canva etj.);
· të ngarkojë (publikojë) materialet e mësipërme në platformën digjitale dhe median sociale të përzgjedhur;
· të përgatitë një plan orar, ditor dhe javor në lidhje me promovimin e produkteve të shoqërisë/ kompanisë; 
· të krijojë fushata marketingu, duke përdorur burime të ndryshme reklamimi (rrjetet sociale, e-mail ose mobile marketing);
· të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm gjatë promovimit të produktit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	RN 6 
	Nxënësi harton dhe analizon raportin vjetor.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të hartojë një pasqyrë të thjeshtë financiare të mjeteve, detyrimeve dhe kapitalit të vetë shoqërisë/ kompanisë; 
· të evidentojë saktë se cilat dokumente do të përdoren për regjistrimin dhe pasqyrimin e veprimtarisë; 
· të hartojë saktë dokumentet që mund të përdoren në shoqëri/ kompani (ditarin, librin e arkës, libër i magazinës etj.);
· të regjistrojë gjëndjen në dokumentet financiare përkatës; 
· të regjistrojë saktë derdhjet e aksionerëve në para dhe në natyrë, sipas llojeve; 
· të regjistrojë saktë derdhjet e kapitalit të nënshkruar në fillim dhe gjatë veprimtarisë së shoqërisë/ kompanisë; 
· të regjistrojë saktë shumat e shpenzimeve të paguara paraprakisht për krijimin, regjistrimin, asistencën ligjore, si dhe për zgjerimin e veprimtarisë ose ndryshimin e formës juridike;  
· të regjistrojë blerjet dhe shitjet e kryera;
· të regjistrojë saktë shpenzimet e punës, detyrimet ndaj personelit, sigurimeve dhe shtetit për TAP duke u bazuar në listëpagesën e pagave;
· të deklarojë në afatin e duhur detyrimet ndaj shtetit;
· të kryejë saktë mbylljen e llogarive të të ardhurave dhe shpenzimeve;
· të evidentojë rezultatin ekonomik të shoqërisë/ kompanisë; 
· të prezantojë rezultatin përfundimtar të shoqërisë/ kompanisë;
· të marrë vendim për shpërndarjen e dividentit, bazuar në përqindjen e aksioneve;
· të kryejë veprimet për likuidimin përfundimtar të shoqërisë/ kompanisë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vlerësim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në shkollë/ klasë dhe në biznes.
· Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime konkrete lidhur me hapat që ndiqen për: krijimin e një shoqërie/ kompanie biznesi, zbatimin e procedurave të zgjedhjeve për drejtues e personel, analizimin e produktit, realizimin e proceseve të shitjes dhe blerjes, promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjen e raportit përfundimtar.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë lidhur me krijimin e një shoqërie/ kompanie biznesi, zbatimin e procedurave të zgjedhjeve për drejtues e personel, analizimin e produktit, realizimin e proceseve të shitjes dhe të blerjes, promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjes së raportit përfundimtar.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për krijimin e një shoqërie/ kompanie biznesi, zbatimin e procedurave të zgjedhjeve për drejtues e personel, analizimin e produktit, realizimin e proceseve të shitjes dhe të blerjes, promovimin e produktit të shoqërisë/ kompanisë, si dhe për të kryer regjistrime të thjeshta dhe përgatitjen e raportit përfundimtar.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Udhëzuesi i mësuesit.
· Udhëzuesi i nxënësit.
· Model statuti dhe akt themelimi.
· Modele pasqyrash financiare.
· Modele letrash me vlerë/ aksione.
· Libër i arkës.
· Libër/ kartela magazine.
· Model pyetësori.
· Formularë të porosive të shitjeve.
· Formularë raportimi.
· Materiale kancelarie.
· Certifikatat e arritjeve. 
· Kompjuter/ Lap top.
· Projektor.
· Internet.
· USB dhe CD.








6. Moduli “Marketingu digjital”
	
Kualifikimi profesional: Instalime elektrike civile dhe industriale
Niveli:  III i KSHK
Klasa:	 12  

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	MARKETINGU DIGJITAL
	M-26-1580-19

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul që pajis nxënësit me njohuritë dhe aftësitë bazë për të mundësuar marketingun e biznesit përmes teknikave të ndryshme digjitale


	Kohëzgjatja e modulit
	
	68 orë mësimore 



	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar klasën 11 ne kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” 


 
	Rezultatet e të  nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit
	
	RN 1 
	Nxënësi përzgjedh platformën digjitale dhe mediat sociale për promovimin digjital.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë produktin të cilit do t’i bëhet marketingu;
· të analizojë veçoritë e kategorive të klientëve të mundshëm të produktit;
· të identifikojë lloje të ndryshme të platformave digjitale dhe mediave sociale;
· të analizojë kriteret për përzgjedhjen e platformës digjitale dhe medias sociale;
· të përzgjedhë platformën digjitale dhe median sociale;
· të prezantojë platformën digjitale dhe median sociale të përzgjedhur.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2
	Nxënësi përgatit materialet për hedhjen e tyre në platformën digjitale dhe median sociale.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë materiale të ndryshme interaktive (tekst, imazh, video etj);
· të ndërtojë video, duke përdorur programe (software) të ndryshme (psh. Movie maker ose nëpërmjet aparatit celular, smartphone  etj);
· të modifikojë imazhe të ndryshme me software: photoshop, canva etj;
· të ngarkojë (publikojë) materialet e mësipërme në platformën digjitale dhe median sociale të përzgjedhur.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi menaxhon platformën digjitale e mediat sociale. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të evidentojë gabimet e mundshme në materialet e ndryshme interaktrive të hedhura në platformën digjitale dhe median sociale;
· të modifikojë materialet e ndryshme interaktive (tekst, imazh, video etj.) në rast gabimesh;
· të fshijë materiale interaktive të panevojshme në platformën digjitale dhe mediat sociale;
· të realizojë komunikimin digjital me ndjekësit/klientët, përmes internetit/mesazheve në inbox ose komenteve për materialet e publikuara në platformën digjitale;
· të monitorojë impaktin e mesazhit të kompanisë te ndjekësit/klientët;
· të nxitë ndjekësit/klientët që të veprojnë në përgjigje të mesazhit të kompanisë
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.          



	



	RN 4
	Nxënësi përgatit raporte të dhënash mbi përdorimin e  platformës digjitale dhe mediave sociale nga ndjekësit/klientët.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të evidentojë numrin e vizitorëve të platformës digjitale dhe mediave sociale;
· të ndërtojë një paraqitje grafike mbi numrin e vizitorëve që aksesojnë platformën digjitale dhe mediat sociale (ditore, javore, mujore);
· të evidentojë disa prej elementeve psikologjikë të Marketingut Super Efektiv nëpërmjet internetit/rrjeteve sociale (të cilët bëjnë diferencën midis një fushate të pa-suksesshme dhe një fushate jashtëzakonisht të suksesshme);
· të analizojë rolin e menaxherit të platformës digjitale dhe mediave sociale duke u bazuar tek numri i personave që i aksesojnë ato.  
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 5
	Nxënësi krijon një plan marketingu digjital. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë një plan orar, ditor dhe javor në lidhje me publikimin/shpërndarjen e informacioneve të ndryshme në platformat e përzgjedhura;
· të krijojë fushata marketingu digjital, duke përdorur burime të ndryshme reklamimi (rrjetet sociale, e-mail ose mobile marketing); 
· të identifikojë fushata fituese, si dhe të mirëmbajë fushatat ekzistuese të marketingut për sukses maksimal;
· të sugjerojë, nëse është e mundur, zgjidhje të mirëfillta, të shumëllojshme dhe të mirë analizuara për arritjen e perceptimit të mesazhit deri tek audienca e synuar dhe konsumatori final. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në laboratorë të TIK ose në biznese.
· Ky modul  kërkon, që rezultatet mësimore të realizohen online.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembujt konkretë dhe të nxisë kreativitetin e nxënësve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune, duke rritur angazhimin e vizitorëve ne faqe, duke përgatitur shkrime interaktive, të krijojnë video promovuese, të masin efikasitetin e marketingut digjital etj.
· Ata duhet të nxiten të diskutojnë dhe bashkëpunojnë në lidhje me proceset e punës për krijimin e një plani marketingu online.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës, për krijimin dhe menaxhimin e marketingut digjital të biznesit përmes teknikave të ndryshme digjitale.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


     
	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise pune me kompjutera dhe lidhje interneti.
· Programe të ndryshme kompjuterike për realizimin e marketingut digjital.
· Materiale kancelarie.
· Pajisje për përgatitjen e materialeve promovuese
· Informacione mbi marketingun digjital.
· Legjislacioni mbi marketingun digjital.
· Materiale udhëzuese.
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