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I. Qëllimet e arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK është “zhvillimi i personalitetit të individëve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejtë me profilin “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”. 
Zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale janë sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale i’u krijon nxënësve:  
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë; 
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që: 
· kanë përfunduar arsimin 9-vjeçar;
· janë në kushte shëndetësore që të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional; 
· nëse kanë aftësi të kufizuara, ofruesi i kualifikimit krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë MEI përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Në përfundim të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, nxënësi do të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit dhe të shfaqë gatishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Në përfundimin me sukses të arsimit në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:
· Të interpretojë parimet dhe ligjet bazë të hidraulikës në situata teorike dhe praktike.
· Të zbatojë ligjin e Paskalit, ligjin e Arkimedit dhe ekuacionin e Bernulit në analiza dhe ushtrime hidraulike.
· Të kryejë matje dhe interpretojë të dhëna hidraulike, duke përdorur mjetet dhe instrumentet bazë.
· Të zbatojë njohuritë bazë të topografisë në punimet e ujësjellës-kanalizimeve.
· Të lexojë kuotat, pjerrësitë dhe izoipset, për përcaktimin e terrenit dhe drejtimit të rrjeteve.
· Të interpretojë kuotat, pjerrësitë dhe izoipset, për përcaktimin e terrenit dhe drejtimit të rrjeteve.
· Të interpretojë skica, plane teknike dhe dokumentacion hidraulik. 
· Të planifikojë punimet sipas projektit teknik, kushteve të terrenit dhe grafikut të punës. 
· Të përdorë aplikacione (GIS, GPS, QGIS, QField, SCADA), pajisje dhe mjete bazë matëse, gjatë matjeve dhe verifikimeve në terren.
· Të  përzgjedhë makineritë sipas nevojës për kryerjen e punimeve.
· Të përdorë mjetet dhe pajisjet e punës për instalime hidraulike në mënyrë të sigurt dhe profesionale. 
· Të bashkëpunojë në proceset e rilevimit dhe zbatimit në terren sipas kërkesave teknike të projektit. 
· [bookmark: _Hlk230637242]Të zbatojë kushtet e transportit dhe magazinimit të materialeve hidraulike.
· Të përdorë si duhet materialet hidraulike.
· Të zbatojë proçeset për parapërgatitjen dhe bashkimin e  materialeve hidraulike.
· Të pastrojë/ mirëmbajë mjetet, veglat dhe pajisjet, para dhe pas përdorimit të sistemit të ujësjellës- kanalizimeve.
· Të kryejë inspektimet vizuale dhe ato me kamera CCTV (Closed Circuit Television) 
· Të përdorë pajisjet e mbrojtjes personale (PPE-Personal Protection Equipment), gjatë operimit me makineri dhe pajisje në sistemin e ujësjellës – kanalizimeve. 
· Të zbatojë procedurat e sigurisë gjatë punës në hapësira të mbyllura (puse, kolektorë, rezervuarë dhe stacione pompimi), përfshirë matjen e gazeve, ventilimin, përdorimin e pajisjeve të mbrojtjes personale dhe procedurat e emergjencës.
· Të zbatojë punimet dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujësjellës-kanalizimeve, sipas procedurave teknike dhe rregullave të sigurisë. 
· Të dokumentojë punën e kryer sipas kërkesave teknike dhe procedurave të brendshme.
· Të interpretojë projektin teknik për instalimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve. 
· Të realizojë instalimin e tubacioneve, nyjes ujëmatëse, hidrantëve dhe lidhjeve me rrjetin ekzistues të furnizimit me ujë. 
· Të kryejë provën hidraulike për funksionimin e sistemit të instaluar të furnizimit me ujë dhe hidrantëve.
· Të mirëmbajë elementet kryesore të sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve, sipas grafikut, manualeve dhe procedurave teknike. 
· Të identifikojë komponentët kryesorë të stacioneve të pompimit, të shpjegojë funksionimin bazë të pompave, valvulave dhe paneleve të komandimit, si dhe të kryejë kontrolle dhe mirëmbajtje bazë sipas procedurave teknike.
· Të riparojë defektet dhe avaritë në puse, vepra marrjeje, tubacione, rakorderi, depo, rezervuarë dhe pajisje të sistemit të furnizimit me ujë. 
· Të kontrollojë rrjedhjet, humbjet dhe funksionimin hidraulik të sistemit pas ndërhyrjeve, duke zbatuar rregullat e sigurisë në punë. 
· Të realizojë instalimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të shiut.
· Të identifikojë dhe të zbatojë konceptet bazë të menaxhimit të qëndrueshëm të ujërave të shiut, duke përfshirë sistemet e drenazhimit urban të qëndrueshëm (SuDS), zgjidhjet e bazuara në natyrë (NbS), infiltrimin dhe strukturat e mbajtjes dhe lëshimit të ujërave të shiut me intensitet të lartë.
· Të montojë dhe çmontojë tuba dhe elementë lidhës të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të shiut. 
· Të kryejë provën hidraulike për rrjetin e instaluar të kanalizimeve të ujërave të shiut.
· Të identifikojë dhe diagnostikojë avaritë në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të shiut.
· Të kryejë mirëmbajtjen dhe riparimin e defekteve në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të shiut. 
· Të komunikojë dhe bashkëpunojë me kolegë dhe specialistë të fushës. 
· Të përdorë teknologji dhe pajisje bashkëkohore në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve. 
· Të realizojë instalimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura. 
· Të montojë e çmontojë tuba dhe elementë lidhës të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura.
· Të kryejë provën hidraulike për rrjetin e instaluar të kanalizimeve të ujërave të ndotura.
· Të identifikojë dhe diagnostikojë avaritë në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura. 
· Të kryejë mirëmbajtjen dhe riparimin e defekteve në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura.
· Të zbatojë rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes teknike në punë, gjatë të gjithë proçeseve hidraulike të kryera në sistemin e ujësjellës-kanalizimeve. 
· Të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. 

4.   Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Pas përfundimit me sukses të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”, arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, me kohëzgjatje 3 vite shkollore, pas përfundimit të arsimit bazë, individi pajiset me certifikatë profesionale të maturës shkollore profesionale dhe suplementin përkatës ose del në tregun e punës si punonjës i kualifikuar.
Ky kualifikim i mundëson individit integrimin në tregun e punës për punësim në sektorin e ndërtimit si: instalues i sistemeve hidraulike të furnizimit me ujë, shkarkimit të ujërave të ndotura, mbledhjes dhe shkarkimit të ujërave të reshjeve, të hidranteve të sistemit, si riparues dhe mirëmbajtës i sistemit të furnizimit me ujë dhe ujërave të ndotura. Gjithashtu, individi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual në fushën e veprimtarive hidraulike të përmendura më sipër
Gjithashtu, përfundimi i këtij niveli lejon kalimin në nivel më të lartë të arsimit profesional, në nivelin IV në KSHK,  arsim profesional njëvjeçar (nivel teknik/menaxherial), me qëllim përfitimin e diplomës së “Maturës Shtetërore Profesionale” ose në kursin urë, të përgjithshëm, dhe pas përfundimit të njërit nga këto kualifikime mund të vazhdojë studime pas të mesme ose universitare.
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III. Plani mësimor për arsimin profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	Plani mësimor për kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", i dyfishtë,               (3-vjeçar), niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore  
	Orët javore/vjetore
	Kodet 

	
	
	
	Klasa 10
	Klasa 11
	Klasa 12
	Njësitë e të nxënit

	A.
	

	Lëndët e përgjithshme                            (Gjithsej)
	21/22 (756/
792)
	6/7
216/
252)
	8/9
(272/ 306)
	

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1
	1
	1
	-

	2
	
	Letërsi
	1
	1
	1
	-

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	3
	1
	2
	-

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)
	(1)
	(1)
	-

	5
	
	Matematikë
	3
	1
	2
	-

	6
	
	Fizikë
	2
	-
	-
	-

	7
	
	Kimi
	2
	-
	-
	-

	8
	
	Biologji
	1
	-
	-
	-

	9
	
	Shkenca sociale
	2
	-
	-
	-

	10
	
	Histori
	1
	1
	1
	-

	11
	
	Gjeografi
	1
	-
	-
	-

	12
	
	Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK)
	2
	-
	-
	-

	13
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet
	2
	1
	1
	-

	B. M
	
	Lëndët/Modulet profesionale të zbatuara në shkollë                                                       (Gjithsej)
	9
(324)
	8
(288)
	6
(204)
	Kodet
Njësitë e të nxënit

	1
	L-37-886-26
	Bazat e hidraulikës
	108
	-
	-
	NjN-20-III-0586-26

	2
	L-37-887-26
	Materialet në hidraulikë
	72
	-
	-
	NjN-20-III-0588-26

	3
	L-37-888-26
	Bazat e topografisë
	72
	-
	-
	NjN-20-III-0587-26

	4
	L-37-889-26
	Mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës
	72
	72
	-
	NjN-20-III-0589-26

	5
	M-37-2548-26
	Planifikimi dhe organizimi i punës në ujësjellës kanalizime
	-
	36
	-
	NjN-20-III-0590-26

	6
	M-37-2549-26
	Instalimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve   
	-
	108
	-
	NjN-20-III-0592-26

	7
	M-37-2550-26
	Operimi dhe mirëmbajtja e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidranteve 
	-
	 72
	-
	NjN-20-III-0591-26

	8
	L-17-157-24
	Bazat e sipërmarrjes  
	-
	-
	34
	NjN-24-III-0492-26

	9
	M-37-2551-26
	Instalimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura
	-
	-
	51

	NjN-20-III-0594-26

	10
	M-37-2552-26
	Operimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura  
	-
	-
	34
	NjN-20-III-0593-26

	11
	M-37-2553-26
	Instalimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të shiut
	-
	-
	51
	NjN-20-III-0596-26

	12
	M-37-2554-26
	Operimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujërave të shiut
	-
	-
	34
	NjN-20-III-0595-26

	C.
	P-37-027-26
	Praktika profesionale në biznes                                    
                                                                    (Gjithsej)
	-
	24
(864)
	24
(816)
	

	
	
	
Gjithsej A + B + C
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IV. Udhëzime për planin mësimor.

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 10 dhe 11 viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore).
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë për provimet e Maturës Shkollore Profesionale)
Një orë mësimore në shkollë (teori ose praktikë) zgjat 45 minuta.
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale në shkollë të realizohen në ndarje ditore, jo më pak se 3 orë mësimore. 
Ndërsa praktika profesionale në biznes do të realizohet si praktikë ditore 6-orëshe (8 orë mësimore)

Skeletkurrikuli i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, përbëhet 3 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për kualifikimet profesionale 3-vjeçare të ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MA).
· Lëndët/modulet profesionale teorike/praktike të zbatuara në shkollë (programet/përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Praktika profesionale në biznes (programi i përgjithshëm i praktikës profesionale është pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Në klasën 10

Procesi mësimor realizohet për 36 javë mësimore, ku 9 orë/javë x 36 javë mësimore = 324 orë mësimore të kulturës profesionale (lëndë/module profesionale teorike dhe praktike) do të zhvillohen në shkollë.
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31orë mësimore (teorike dhe praktike).
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Lëndët e përgjithshme dhe lëndët/modulet profesionale teorike/praktike të detyruar në shkollë: 
36 javё x 30/31 orë/javё = 1080/1116 orё mësimore ose 100%.

Në klasën 11

Viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore).
Një javë mësimore ka 38/39 orë mësimore (nga të cilat, 14/15 orë mësimore teorike dhe praktike në shkollë dhe 24 orë mësimore praktikë profesionale në biznes).
Praktika profesionale në biznes mund të kryhet e shpërndarë (36 javë x 3 ditë në javë x 8 orë mësimore 45 minutëshe) ose e grupuar (108 ditë, në ndarje javore/dyjavore/mujore). 
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Teoria (e përgjithshme dhe profesionale) dhe praktika profesionale nё shkollё: 
36 javё x 14/15 orë/javё = 504/540 orё mësimore (rreth 37%)
Praktika profesionale nё biznes: 
36 javё x 24 orë në javё = 864 orё mёsimore (rreth 63%).
36 javë x 3 dite/javëx 8 orë/ jave 
Në klasën 12
Viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë për provimet e Maturës Shkollore Profesionale).
Një javë mësimore ka 38/39 orë mësimore (nga të cilat, 14/15 orë mësimore teorike dhe praktike në shkollë dhe 24 orë mësimore praktikë profesionale në biznes).
Praktika profesionale në biznes mund të kryhet e shpërndarë (34 javë x 3 ditë në javë x 8 orë mësimore 45 minutëshe) ose e grupuar (102 ditë, në ndarje javore/dyjavore/mujore). 
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Teoria (e përgjithshme dhe profesionale) dhe praktika profesionale nё shkollё: 
34 javё x 14/15 orë/javё = 476/510) orё mësimore (rreth 36%)
Praktika profesionale nё biznes: 
34 javё x 24 orë në javё = 816 orё mёsimore (rreth 64%).

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

A. Udhëzime për realizimin e procesit mësimor në shkollë.
Mësimdhënësit e lëndëve teorike profesionale dhe/ose moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara, shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësimdhënësit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të nxënit në shkollat profesionale të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Mësimdhënësit duhet të përdorin metoda të tilla të të nxënit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësimdhënësit është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësimdhënësit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre. 

B. Udhëzime për realizimin e praktikës profesionale në biznes.

Realizimi i praktikës profesionale në biznes duhet të krijojë mundësi për një zbatim të kompetencave në realitetin profesional të shërbime hidraulike në ujësjellës-kanalizime. Biznesi duhet të caktojë personat përgjegjës për mbёshtetjen e nxёnёsve nё realizimin e programit. Shkolla duhet të informojë bisnesin për numrin e nxënësve që do të kryejnë praktikën në këtë biznes, periudhën kohore, programin e praktikës dhe programin qё kanё kryer më parë në shkollë. 
Planifikimi i realizimit të praktikës në biznes duhet tё bazohet në një proces analize fillestare duke marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, programi i pёrgjithshёm i praktikёs nё biznes, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e realizuar mё parё në shkollë, objektivat konkretë që do të arrihen në biznes, mundësitë dhe kushtet e biznesit për realizimin e praktikës së nxënësve etj. Ky planifikim kryhet në bashkëpunim të ngushtë midis personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës me përfaqësues të bisnesit.
Shkolla është e detyruar të mbikëqyrë dhe mbështesë realizimin e programit, bazuar në marrëveshjet paraprake, nëpërmjet instruktorit përgjegjës.
Plani i detajuar i realizimit të praktikës në biznes, raportet e ecurisё sё praktikёs, shkalla e përmbushjes së programit si dhe fletët e vlerësimit të nxënësve duhet të jenë pjesë e dokumentacionit për realizimin e praktikës nё biznes.
Biznesi duhet të përfshijë, motivojë dhe mbikëqyrë nxënësit në të gjitha veprimtaritë e parashikuara në program. Dhënia e përgjegjësisë në vendin e punës, puna e mbikqyrur dhe e pavarur duhet të jenë pjesë e realizimit të programit.
Nxënësi duhet të dokumentojë në portofolin e tij të gjitha përvojat dhe rezultatet nga praktika profesionale në biznes, të përgatitë një raport dhe ta prezantojë në klasë, si pjesë e këtij portofoli. 
Vlerësimi i nxënësit në biznes duhet të përfshijë vlerësimin e tij gjatë gjithë praktikës si dhe vlerësimin përfundimtar për çdo kompetencë profesionale dhe personale, që përmbahet në program. Pjesë e vlerёsimit përfundimtar duhet të jetë edhe vlerёsimi i portofolit tё nxënësit, që shërben gjithashtu edhe për vetvlerësimin. 

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësimdhënësit përkatës me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4÷10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës 12, nxënësi i arsimuar në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, i nёnshtrohet provimeve përfundimtare tё mёposhtme: 

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të njohurive të përgjithshme, njohurive të profesionit dhe të kompetencave profesionale të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që kryhen në fushën e ujësjellës kanalizimeve. 

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Diplomën e Maturës Shkollore Profesionale, me Certifikatën e aftësimit profesional dhe me suplementin përkatës, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MEI, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor, si dhe në praktikën profesionale në biznes;
· rezultatet e provimeve përfundimtare të nivelit III në KSHK, referuar nivelit III në KEK.







VIII. Programet e lëndëve teorike profesionale dhe përshkruesit e moduleve profesionale të zbatuara në shkollë. 

1. Lënda “Bazat e hidraulikës” (L--37-886-26),  kl. 10 – 108 orë 

1. Synimet e lëndës “Bazat e hidraulikës”, kl. 10.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e hidraulikës”, kl.10, nxënësit duhet:
· Të përshkruajnë ciklin hidrologjik të ujit.
· Të tregojnë rëndësinë e ujit në natyrë dhe veprimtarinë njerëzore.
· Të dallojnë llojet e sistemeve hidraulike. 
· Të listojnë fushat kryesore të përdorimit të sistemeve hidraulike.
· Të përkufizojnë lëngjet. 
· Të identifikojnë vetitë fizike kryesore të lëngjeve.
· Të shpjegojnë konceptin e presionit. 
· Të interpretojnë ndryshimin e presionit me thellësinë.
· Të shpjegojnë ligjin e Paskalit. 
· Të ilustrojnë përdorimet praktike të ligjit të Paskalit.
· Të shpjegojnë parimin e Arkimedit. 
· Të krahasojnë fundosjen dhe notimin.
· Të përkufizojnë rrjedhjen e lëngjeve.
· Të dallojnë rrjedhjen laminare dhe turbulente.
· Të shpjegojnë faktorët që ndikojnë në rrjedhje.
· Të analizojnë humbjet në sistem (gjatësore dhe të vendit).
· Të shpjegojnë lidhjen ndërmjet seksionit dhe shpejtësisë. 
· Të zbatojnë parimin e vazhdimësisë.
· Të interpretojnë lidhjen ndërmjet madhësive në sistemet UK. 
· Të analizojnë ndryshimet në rrjedhje.
· Të shpjegojnë ekuacionin e Bernulit.
· Të vlerësojnë përdorimet praktike në profesion.
· Të identifikojnë komponentët bazë të ekuacionit të Bernulit. 
· Të interpretojnë skema të thjeshta hidraulike.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e hidraulikës”,  kl.10 – 108 orë 

	Tema   1
	Hyrje në hidraulikë dhe cikli hidrologjik i ujit
	 6 orë

	Tema   2
	Sistemet hidraulike: koncepti, llojet dhe fushat e përdorimit
	 8 orë

	Tema   3
	Lëngjet dhe vetitë e tyre fizike
	 8 orë

	Tema   4
	Presioni në lëngje dhe matja e tij
	10 orë

	Tema   5
	Ligji i Paskalit dhe zbatimet praktike në sistemet hidraulike
	10 orë

	Tema   6
	Parimi i Arkimedit dhe sjellja e trupave në lëngje
	  8 orë

	Tema   7
	Bazat e rrjedhjes së lëngjeve
	  8 orë

	Tema   8
	Shpejtësia e rrjedhjes, humbjet dhe faktorët ndikues
	10 orë

	Tema   9
	Ekuacioni i vazhdimësisë dhe lidhja seksion–shpejtësi
	  8 orë

	Tema  10
	Marrëdhënia ndërmjet presionit, shpejtësisë dhe lartësisë së lëngut
	  8 orë

	Tema  11
	Ekuacioni i Bernulit dhe zbatimet praktike të tij
	14 orë

	Tema  12
	Skemat hidraulike dhe komponentët bazë të sistemeve hidraulike
	10 orë


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2. Lënda “Materialet në hidraulikë” (L-37-887-26),  kl. 10 – 72 orë 

1. Synimet e lëndës “Materialet në hidraulikë”, kl. 10. 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Materialet në hidraulikë”, kl.10, nxënësit duhet:
· Të identifikojnë llojet e materialeve që përdoren në hidraulikë.
· Të identifikojnë llojet e materialeve që përdoren në sistemin e furnizimit me ujë (FU).
· [bookmark: _Hlk229692177]Të shpjegojnë karakteristikat e materiale që përdoren në sistemet e furnizimit me ujë.
· [bookmark: _Hlk229692128]Të identifikojnë llojet e materialeve që përdoren në rrjetin e kanalizime të ujërave të ndotura (KUN).
· Të shpjegojnë karakteristikat e materiale që përdoren në rrjetin e kanalizime të ujërave të ndotura (KUN).
· Të identifikojnë llojet e materialeve që përdoren në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të shiut (KUSH).
· Të shpjegojnë karakteristikat e materiale që përdoren në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të shiut (KUSH).
· Të klasifikojnë materialet sipas përdorimit të tyre.
· [bookmark: _Hlk229691802]Të identifikojnë materialet ndihmëse për kryerjen e proceseve të punës.
· Të shpjegojnë përdorimin e materialeve ndihmëse për kryerjen e proceseve të punës.
· Të identifikojnë llojet e rakorderive hidraulike.
· Të listojnë rakorderitë hidraulike.
· Të shpjegojnë përdorimin e rakorderive hidraulike.
· Të interpretojnë skedat teknike të materialeve.                                                 
· Të shpjegojnë mënyrat e bashkimit të materialeve të njëjta dhe të ndryshme midis tyre.
· Të shpjegojnë kriteret për përzgjedhjen e materialeve sipas presionit, diametrit, funksionit dhe kushteve të terrenit. 
· Të identifikojnë specifikimet teknike sipas llojit të materialit.
· Të identifikojnë standardet dhe normat teknike që lidhen me materialet hidraulike.
· Të përshkruajnë klasifikimin e tubacioneve sipas diametrit, presionit dhe destinacionit të përdorimit. 
· Të vlerësojnë elementët e sigurisë gjatë transportit, magazinimit dhe përdorimit të materialeve hidraulike.
· Të vlerësojnë ndikimin e faktorëve mjedisorë në jetëgjatësinë e materialeve.
· Të identifikojnë simbolet dhe shenjat teknike, që përdoren në dokumentacionin e materialeve hidraulike.
· Të përshkruajnë kërkesat bazë për ruajtjen dhe magazinimin e materialeve.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Materialet në hidraulikë”,  kl.10 – 72 orë 
	Tema   1
	Njohuri të përgjithshme për materialet në hidraulikë
	4 orë

	Tema   2
	Llojet e materialeve që përdoren në sistemet e furnizimit me ujë
	8 orë

	Tema   3
	Llojet e materialeve që përdoren në rrjetet e kanalizimeve të ujërave të ndotura
	6 orë

	Tema   4
	Llojet e materialeve që përdoren në rrjetet e kanalizimeve të ujërave të shiut
	5 orë

	Tema   5
	Klasifikimi i materialeve sipas përdorimit
	4 orë

	Tema   6
	Materialet ndihmëse ne proceset e punës në hidrauliukë 
	6 orë

	Tema   7
	Rakorderitë
	11 orë

	Tema   8
	Skedat teknike, funksioni dhe përdorimi i tyre
	2 orë

	Tema   9
	Mënyrat e bashkimit të materialeve
	6 orë

	Tema  10
	Përzgjedhja e materialeve në bazë të karakteristikave dhe kushteve të punës
	2 orë

	Tema  11
	Specifikimet teknike të materialeve
	2 orë

	Tema  12
	Standardet dhe normat teknike në përdorimin e materialeve
	2 orë

	Tema  13
	Klasifikimi i tubacioneve sipas diametrit, presionit dhe destinacionit 
	4 orë

	Tema  14
	Elementet e sigurisë gjatë transportit dhe magazinimit
	2 orë

	Tema  15
	Faktorët mjedisor dhe ndikimi i tyre
	2 orë

	Tema  16
	Simbolet dhe shenjat teknike në dokumentacionet e materialeve
	4 orë

	Tema  17
	Ruajtja dhe magazinimi i materialeve
	2 orë



3. Lënda “Bazat e topografisë” (L-37-888-26),  kl. 10 – 72 orë

1. Synimet e lëndës “Bazat e topografisë”, kl. 10.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e topografisë”, kl.10, nxënësit duhet:
· Të përshkruajnë çfarë është topografia.
· Të shpjegojnë përdorimin e saj në ndërtim. 
· Të përshkruajnë nivelin zero.
· Të shpjegojnë referencën e lartësisë. 
· Të përshkruajnë izoipset.
· Të tregojnë paraqitjen e izoipseve në hartë.
· Të shpjegojnë kuptimin e izoipseve në hartë.
· Të interpretojnë informacionin e terrenit nga izoipset.
· Të përdorë GPS-in për përcaktimin e pozicionit në terren.
· Të përdorë aplikacione mobile për orientim dhe navigim.
· Të lexojnë informacione nga harta dixhitale.
· Të përdorë koordinatat për të identifikuar një vendndodhje.
· Të lokalizojë objekte dhe pika matjeje në hartë.
· Të dallojnë format e relievit në hartë.
· Të analizojnë pjerrësinë, kodrat dhe luginat.
· Të përshkruajnë kuotat.
· Të shpjegojnë llojet e lartësive.
· Të shpjegojnë rilevimin topografik.
· Të përshkruajnë qëllimin e tij.
· Të listojnë instrumentet bazë të matjes.
· Të tregojnë përdorimin e tyre në terren.
· Të shpjegojnë mbledhjen e të dhënave nga terreni.
· Të krijojnë një plan të thjeshtë topografik.
· Të shpjegojnë saktësinë në matje.
· Të vlerësojnë rëndësinë e saktësisë.
· Të identifikojnë gabimet në matje.
· Të analizojnë pasojat e gabimeve.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e topografisë”,  kl.10 – 72 orë 
	Tema   1
	Hyrje në topografi dhe përdorimi i saj në ndërtim
	  5 orë

	Tema   2
	Niveli zero dhe referenca e lartësisë
	  4 orë

	Tema   3
	Izoipset – vijat e nivelit
	  8 orë

	Tema   4
	Çfarë tregojnë izoipset në hartë
	  7 orë

	Tema   5
	Dallimi i relievit përmes izoipseve
	9 orë

	Tema   6
	Kuotat (lartësitë) në topografi
	 6 orë

	Tema   7
	Rilevimi topografik – koncepti bazë
	 8 orë

	Tema   8
	Instrumentet bazë të matjes në topografi, përdorimi i aplikacioneve mobile, (GPS, leximi i hartave, etj,.). 
	 8 orë

	Tema   9
	Mbledhja e të dhënave nga terreni dhe planifikimi
	 9 orë

	Tema  10
	Rëndësia e saktësisë në matje
	 4 orë

	Tema  11
	Gabimet në matje dhe pasojat e tyre
	 4 orë



4. Lënda “Mjetet, veglat, pajsjet dhe makineritë e punës” (L-37-889-26),  kl. 10 – 72 orë dhe   kl. 11– 72 orë

1. Synimet e lëndës “Mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës”, kl. 10.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës”, kl.10, nxënësit duhet:
· [bookmark: _Hlk229693913]Të identifikojnë llojet e mjeteve dhe veglave të punës UK (Ujësjellës Kanalizime)
· Të listojnë mjetet dhe veglat që përdoren ne UK.
· Të përshkruajnë karakteristikat e mjeteve dhe veglave  të punës në UK.
· [bookmark: _Hlk229693540]Të shpjegojnë përdorimin  e mjeteve dhe veglave të punës.
· Të përshkruajnë parapërgatitjen e tubacioneve dhe rakorderive për instalim.
· Të vlerësojnë parapregatitjen e tubacioneve dhe rakorderive për instalim.
· Të klasifikojnë veglat dhe mjetet sipas funksionit dhe llojit të punës.
· Të listojnë kriteret për përzgjedhjen e mjeteve dhe veglave të punës sipas materialit, diametrit të tubacionit dhe natyrës së ndërhyrjes.
· Të shpjegojnë procedurat bazë të kontrollit teknik para përdorimit të mjeteve e veglave të punës.
· [bookmark: _Hlk229693708]Të shpjegojnë procedurat e mirëmbajtjes rutinë të mjeteve dhe veglave të punës.
· Të vlerësojnë procedurat e mirëmbajtjes rutinë të mjeteve dhe veglave të punës.
· Të identifikojnë defektet më të zakonshme të mjeteve dhe veglave  gjatë punës.
· Të shpjegojnë masat e sigurisë gjatë përdorimit të mjeteve dhe veglave gjatë punës.
· Të vlerësojnë masat e sigurisë gjatë përdorimit të mjeteve dhe veglave gjatë punës.
· Të shpjegojnë procedurat e pastrimit dhe ruajtjes së mjeteve e veglave pas përdorimit.
· Të identifikojnë pajisjet e punës në UK.
· Të listojnë pajisjet e punës ne UK.
· Të klasifikojnë përdorimin e pajisjeve sipas materialeve.
· Të shpjegojnë skedat teknike të pajisjeve të punës.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës”,  kl.10 – 72 orë 
	Tema   1
	Llojet e mjeteve dhe veglave të punës në UK
	6 orë

	Tema   2
	Karakteristikat e mjeteve dhe veglave  të punës në UK
	6 orë

	Tema   3
	Përdorimi  i mjeteve dhe veglave të punës
	8 orë

	Tema   4
	Parapërgatitja e tubacioneve dhe rakorderive për instalim
	6 orë

	Tema   5
	Klasifikimi i mjeteve dhe veglave sipas funksionit dhe llojit të punës;
	4 orë

	Tema   6
	Kriteret për përzgjedhjen e mjeteve dhe veglave të punës sipas materialit, diametrit të tubacionit dhe natyrës së ndërhyrjes;
	4 orë

	Tema   7
	Procedurat bazë të kontrollit teknik para përdorimit të mjeteve dhe veglave të punës
	4 orë

	Tema   8
	Procedurat e mirëmbajtjes rutinë të mjeteve dhe veglave të punës
	2 orë

	Tema   9
	Defektet më të zakonshme të mjeteve dhe veglave gjatë punës
	4 orë

	Tema 10
	Masat e sigurisë gjatë përdorimit të mjeteve dhe veglave gjatë punës
	4 orë

	Tema 11
	Procedurat e pastrimit dhe ruajtjes së mjeteve dhe veglave pas përdorimit
	2 orë

	Tema 12
	Pajisjet e punës në UK	
	14 orë

	Tema 13
	Skedat teknike të pajisjeve të punës
	8 orë



1. Synimet e lëndës “Mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës”, kl. 11.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës”, kl.11, nxënësit duhet:
· Të shpjegojnë manualet e përdorimit të pajisjeve të punës.
· Të përshkruajnë mënyrat e përdorimit të pajisjeve të punës.
· Të identifikojnë makineritë që përdoren në UK.
· Të shpjegojnë funksionin e makinerive që përdoren në UK.
· Të vlerësojnë rëndësinë e përzgjedhjes së makinerive.
· Të shpjegojnë inspektimet vizuale dhe ato me kamera CCTV.
· Të krahasojnë inspektimet vizuale dhe ato me kamera CCTV.
· Të klasifikojnë pajisjet sipas funksionit dhe llojit të punës;
· Të shpjegojnë kriteret për përzgjedhjen e pajisjeve sipas materialit, diametrit të tubacionit dhe natyrës së ndërhyrjes.
· Të përshkruajnë procedurat bazë të kontrollit teknik para përdorimit të pajisjeve.
· Të vlerësojnë procedurat bazë të kontrollit teknik para përdorimit të pajisjeve.
· Të përshkruajnë procedurat e mirëmbajtjes rutinë të pajisjeve dhe makinerive të punës.
· Të vlerësojnë procedurat e mirëmbajtjes rutinë të pajisjeve dhe makinerive të punës.
· Të identifikojnë defektet më të zakonshme të pajisjeve gjatë punës.
· Të listojnë masat e sigurisë gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike dhe makinerive të rënda.
· Të identifikojnë pajisjet matëse dhe kontrolluese, që përdoren për verifikimin e parametrave të sistemit (presion, rrjedhje, nivel etj.).
· Të shpjegojnë përdorimin e pajisjeve matëse dhe kontrolluese, që përdoren për verifikimin e parametrave të sistemit (presion, rrjedhje, nivel etj.).
· Të shpjegojnë procedurat e pastrimit dhe ruajtjes së pajisjeve pas përdorimit.
· Të identifikojnë pajisjet e mbrojtjes personale (ppe), që përdoren gjatë operimit me makineri dhe pajisje.
· Të vlerësojnë përdorimin e pajisjeve të mbrojtjes personale (ppe-personal protection equipment) që përdoren gjatë operimit me makineri dhe pajisje.
· Të shpjegojnë përdorimin e teknologjive bashkëkohore në inspektimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve.




1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës”,  kl.11 – 72 orë 
	[bookmark: _Hlk229694083]Tema   1
	Manualet e përdorimit të pajisjeve të punës
	6 orë

	Tema   2
	Mënyrat e përdorimit të pajisjeve të punës
	14 orë

	Tema   3
	Njohuri të përgjithshme për makineritë që përdoren në UK
	5 orë

	Tema   4
	Funksioni dhe rëndësia e përzgjedhjes së makinerive
	4 orë

	Tema   5
	Inspektimet vizuale dhe ato me kamera CCTV
	6 orë

	Tema   6
	Klasifikimi i pajisjeve dhe makinerive sipas funksionit dhe llojit të punës;
	6 orë

	Tema   7
	Kriteret për përzgjedhjen e pajisjeve sipas materialit, diametrit të tubacionit dhe natyrës së ndërhyrjes;
	4 orë

	Tema   8
	Procedurat bazë të kontrollit teknik para përdorimit të pajisjeve
	2 orë

	Tema   9
	Procedurat e mirëmbajtjes rutinë të pajisjeve dhe makinerive të punës
	2 orë

	Tema  10
	Defektet më të zakonshme të pajisjeve gjatë punës
	4 orë

	Tema  11 
	Masat e sigurisë gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike dhe makinerive të rënda
	4 orë

	Tema  12 
	Pajisjet matëse dhe kontrolluese që përdoren për verifikimin e parametrave të sistemit (presion, rrjedhje, nivel etj.)
	4 orë

	Tema  13
	Procedurat e pastrimit dhe ruajtjes së pajisjeve pas përdorimit
	2 orë

	Tema  14
	Pajisjet e mbrojtjes personale (PPE) që përdoren gjatë operimit me makineri dhe pajisje
	4 orë

	Tema  15
	Përdorimi i teknologjive bashkëkohore në inspektimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve
	5 orë







5. Moduli “Planifikimi dhe organizimi i punës në ujësjellë-kanalizime”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11                            

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	PLANIFIKIMI DHE ORGANIZIMI I PUNËS NË UJËSJELLËS-KANALIZIME

	M-37-2548-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të planifikuar dhe organizuar punën për shërbimet hidraulike në ujësjellës kanalizime


	Kohëzgjatja e modulit

	36  orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl 10, të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi planifikon punën sipas projektit teknik dhe kushteve të objektit.
Kritere e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të respektojë kuadrin rregullator të shërbimeve të brendshme në UK; 
· të identifikojë simbolet kryesore të përdorura në skica dhe projekte teknike; 
· të interpretojë simbolet teknike në funksion të procesit të punës; 
· të planifikojë punimet sipas natyrës së tyre dhe kushteve teknike të zbatimit; 
· të organizojë punimet sipas planit të punës dhe/ose në varësi të terrenit dhe kushteve të objektit; 
· të verifikojë paraprakisht vendin ku do të kryhen punimet. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi organizon vendin e punës, materialet, mjetet dhe veglat.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës para fillimit të punimeve; 
· të përzgjedhë mjetet, veglat, pajisjet dhe materialet e nevojshme për punën që do të kryhet; 
· të ndjekë transportimin e mjeteve, materialeve dhe pajisjeve gjatë punës; 
· të vendosë mjetet, materialet dhe pajisjet në mënyrë të sigurt dhe të rregullt në vendin e punës; 
· të përdorë veshjet dhe mjetet mbrojtëse personale sipas llojit të punimit. 
· të identifikojë shiritat sinjalizues që përdoren në punimet në UK, sipas llojit të tyre; 
· të zbatojë kërkesat teknike për vendosjen e shiritit sinjalizues mbi tubacion.  
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi zbaton punimet dhe mirëmbajtjen sipas planit, grafikut dhe procedurave teknike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:	
· të zbatojë planin e punës; 
· të zbatojë në kohë grafikun e punimeve; 
· të zbatojë hierarkinë e ndarjes së detyrave në vendin e punës; 
· të përdorë mjetet, veglat dhe pajisjet sipas funksionit dhe udhëzimeve teknike; 
· të bashkëpunojë për kryerjen e punës; 
· të kryejë procesin e mirëmbajtjes sipas grafikut dhe manualeve; 
· të njoftojë në kohë eprorin për defektet apo avaritë e konstatuara; 
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë kryerjes së punimeve. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.




	RN 4
	Nxënësi përfundon punën e kryer.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kontrollojë gjendjen e mjeteve, veglave dhe pajisjeve pas përdorimit; 
· të pastrojë veshjet e punës, mjetet, veglat, pajisjet dhe vendin e punës para, gjatë dhe pas përfundimit të punës; 
· të sistemojë veshjet e punës, mjetet, veglat, pajisjet dhe vendin e punës para, gjatë dhe pas përfundimit të punës; 
· të dorëzojë mjetet, veglat, pajisjet dhe materialet e mbetura në vendin e caktuar; 
· të dallojë problematikat e hasura gjatë punës; 
· të dokumentojë punën e kryer; 
· të kryejë raportimin e punës së kryer; 
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë përfundimit të punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të planifikuar dhe organizuar punën për shërbimet hidraulike në ujësjellës-kanalizime
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të planifikuar dhe organizuar punën për shërbimet hidraulike në ujësjellës-kanalizime
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose  mjedise reale pune për planifikimin dhe organizimin e punës në ujësjellës kanalizime.
· Materiale pune si: template dhe formate të planit te punës, urdhërave të punës, grafikë punimesh, kërkesë për bazë materiale, etj,.
· Projekte dhe dokumentacione teknike për planifikimin dhe organizimin e punës në ujësjellës kanalizime.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.







6. Moduli “Instalimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë. 
Niveli: III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11                      

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I SISTEMIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE HIDRANTËVE   

	M-37-2549-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të  kryer punime të ndryshme për instalimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve


	Kohëzgjatja e modulit

	108 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl 10, të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi interpreton projektin teknik për instalimin e sistemit të furnizimit me ujë.                               
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë specifikat e terreni ku do të vendoset tubacioni;
· të lexojë projektin teknik të furnizimit me ujë; 
· të interpretojë projektin teknik të furnizimit me ujë; 
· të verifikojë kuotat, pjerrësitë dhe thellësinë e vendosjes së tubacionit; 
· të identifikojë llojin, diametrin dhe materialin e tubacioneve të parashikuara në projekt; 
· të identifikojë vendndodhjen e pusetave, valvulave, rakorderive dhe elementeve të tjerë të rrjetit; 
· të interpretojë shenjat teknike dhe simbolet e përdorura në projekt; 
· të shpjegojë rregullat e sigurisë në punë. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë.
· Pyetje-përgjigje me shkrim.	



	RN 2 
	Nxënësi instalon sistemin e furnizimit me ujë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë tubacionet sipas materialit, diametrit dhe specifikimeve teknike; 
· të ndjekë zbatimin e kushteve teknike për hapjen e kanalit; 
· të kontrollojë përgatitjen e shtratit të tubacionit sipas kushteve teknike; 
· të shtrojë tubacionet sipas projektit dhe kushteve teknike; 
· të bashkojë tubacionet sipas materialit dhe procedurës teknike; 
· të instalojë rakorderitë sipas projektit dhe funksionit të tyre; 
· të mbikëqyrë intersektimet me rrjete të tjera sipas rekomandimeve teknike; 
· të kontrollojë vendosjen e materialit mbushës rreth tubacionit; 
· të zbatojë kërkesat teknike për vendosjen e shiritit sinjalizues mbi tubacion;
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë punimeve në kanal.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi realizon lidhjen e linjës së re me sistemin ekzistues të furnizimit me ujë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë pikën e lidhjes së linjës së re me rrjetin ekzistues; 
· të përgatisë vendin e punës për realizimin e lidhjes; 
· të përzgjedhë pjesët lidhëse dhe rakorderitë e nevojshme; 
· të realizojë lidhjen e linjës së re me rrjetin ekzistues, sipas procedurës; 
· të zbatojë procedurat e shpëlarjes së linjës së instaluar; 
· të zbatojë procedurat e dezinfektimit të linjës, sipas kërkesave teknike; 
· të kontrollojë rrjedhjet në pikën e lidhjes; 
· të rivendosë furnizimin me ujë në mënyrë të kontrolluar; 
· të pastrojë dhe sigurojë vendin e punës pas përfundimit të lidhjes;
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë lidhjes së linjës së re me sistemin ekzistues të furnizimit me ujë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 4
	Nxënësi instalon nyjen ujëmatëse.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përzgjedhë ujëmatësin, sipas llojit, përmasës dhe prurjes së kërkuar; 
· të përcaktojë vendin e instalimit të nyjes ujëmatëse; 
· të ndërtojë nyjen ujëmatëse, sipas kushteve teknike; 
· të montojë/çmontojë ujëmatësin, sipas procedurës; 
· të montojë rakorderitë para dhe pas ujëmatësit; 
· të kontrollojë pozicionin, qëndrueshmërinë dhe aksesin për leximin e ujëmatësit; 
· të kryejë provën hidraulike të lidhjes së ujëmatësit; 
· të kontrollojë mungesën e rrjedhjeve në nyjen ujëmatëse; 
· të vendosë vulën e sigurisë, sipas procedurës; 
· të regjistrojë numrin, tipin dhe të dhënat kryesore të ujëmatësit; 
· të plotësojë dokumentacionin teknik shoqërues të ujëmatësit;
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë instalimit të nyjes ujëmatëse.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Vëzhgim i drejtpërdrejtë gjatë montimit/çmontimit.	



	RN 5 
	Nxënësi instalon hidrantët.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë llojin e hidrantit që do të instalohet; 
· të përcaktojë vendndodhjen e hidrantit, sipas projektit; 
· të përzgjedhë hidrantin, rakorderitë dhe pjesët lidhëse të nevojshme; 
· të instalojë hidrantët, sipas procedurës dhe llojit të tyre; 
· të lidhë hidrantin me tubacionin kryesor të furnizimit me ujë; 
· të vendosë valvulën mbyllëse të hidrantit, sipas kushteve teknike; 
· të sigurojë akses të lirë dhe të dukshëm te hidranti; 
· të vendosë sinjalistikën ose shenjimin përkatës të hidrantit; 
· të kontrollojë funksionimin e hidrantit pas instalimit; 
· të zbatojë masat e sigurisë gjatë instalimit dhe testimit të hidrantit;
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë instalimit të hidrantit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Pyetje-përgjigje mbi funksionin dhe elementet përbërëse të hidrantit.



	RN 6 
	Nxënësi kryen provën hidraulike të sistemit të furnizimit me ujë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë linjën për kryerjen e provës hidraulike; 
· të kontrollojë mbylljen e skajeve të tubacionit para provës; 
· të instalojë pompën e presionit sipas kushteve teknike; 
· të vendosë manometrat në pikat e caktuara të kontrollit; 
· të rrisë presionin e provës në mënyrë të kontrolluar, deri në vlerën e përcaktuar; 
· të kontrollojë presionin në pikat e caktuara sipas procedurës; 
· të monitorojë presionin gjatë kohës së përcaktuar të provës; 
· të identifikojë rrjedhjet ose defektet e mundshme gjatë provës; 
· të plotësojë procesverbalin e provës hidraulike; 
· të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë punës me presion.
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë kryerjes së provës hidraulike të sistemit të furnizimit me ujë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për  instalimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve.   
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për instalimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve.   
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose mjedise reale pune për instalimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve.
· Materiale pune si: tuba, rakorderi dhe hidrantë të përmasave të ndryshme.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacione teknike për instalimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.







7. Moduli “Operimi dhe mirëmbajtja e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë. 
Niveli: III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	11                                  

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	OPERIMI DHE MIRËMBAJTJA E SISTEMIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE HIDRANTEVE 

	M-37-2550-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të operuar dhe mirëmbajtur sistemin e furnizimit më ujë dhe hidrantët


	Kohëzgjatja e modulit

	72  orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl 10, të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen parandaluese në sistemin e furnizimit me ujë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
- të zbatojë planin e mirëmbajtjes parandaluese;
- të kontrollojë periodikisht elementet kryesore të sistemit të furnizimit me ujë;
- të identifikojë shenja të hershme të dëmtimeve ose defekteve;
- të pastrojë dhe mirëmbajë elementet e sistemit;
- të kontrollojë funksionimin e valvulave, pusetave, hidrantëve dhe pajisjeve ndihmëse;
- të kryejë shtrëngime, pastrime ose rregullime të thjeshta në sistemin e furnizimit me ujë sipas procedurës;
- të identifikojë pjesët që kanë nevojë për zëvendësim;
- të propozojë ndërhyrje parandaluese për shmangien e avarive;
- të zbatojë masat për mbrojtjen e cilësisë së ujit gjatë mirëmbajtjes;
- të zbatojë rregullat e sigurisë dhe higjienës gjatë mirëmbajtjes;
- të plotësojë regjistrin e mirëmbajtjes parandaluese;
- të raportojë te përgjegjësi teknik për gjendjen e sistemit.
- të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë mirëmbajtjes parandaluese në sistemin e furnizimit me ujë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli. 
· Vlerësim i regjistrit të mirëmbajtjes të plotësuar nga nxënësi.



	RN 2 
	Nxënësi zbaton proceset e mirëmbajtjes së puseve dhe veprave të marrjes.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë burimet e furnizimit me ujë, sipas llojit të tyre; 
· të identifikojë elementet kryesore të puseve dhe veprave të marrjes; 
· të kontrollojë gjendjen fizike të pusit ose veprës së marrjes; 
· të kontrollojë praninë e ndotjeve, dëmtimeve ose pengesave në zonën përreth veprës së marrjes; 
· të zbatojë proceset e mirëmbajtjes së puseve dhe veprave të marrjes; 
· të kontrollojë funksionimin e pajisjeve të thjeshta hidraulike në puse ose në veprën e marrjes; 
· të zbatojë rregullat e higjienës dhe sigurisë gjatë punës pranë burimeve të ujit; 
· të plotësojë të dhënat bazë për kontrollin dhe mirëmbajtjen e kryer;
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes së puseve dhe veprave të marrjes.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3 
	Nxënësi zbaton proceset e mirëmbajtjes së pompave dhe stacioneve të pompimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të dallojë pompat sipas përdorimit dhe karakteristikave teknike; 
· të identifikojë pjesët kryesore të pompës dhe funksionin e tyre; 
· të identifikojë elementet kryesore të stacionit të pompimit; 
· të kontrollojë gjendjen fizike të pompave para operimit; 
· të kontrollojë presionin dhe prurjen gjatë funksionimit të pompës; 
· të zbatojë procesin e mirëmbajtjes së pompave; 
· të kontrollojë lidhjet hidraulike të pompës; 
· të kontrollojë valvulat, manometrat dhe elementet e tjerë të pompës; 
· të zbatojë procesin e mirëmbajtjes së stacioneve të pompimit; 
· të identifikojë shenjat e defekteve të mundshme në pompë ose në stacion; 
· të njoftojë përgjegjësin teknik për çdo parregullsi të konstatuar; 
· të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë punës në stacionin e pompimit; 
· të regjistrojë të dhënat bazë të kontrollit dhe mirëmbajtjes në grafikun e mirëmbajtjes.
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë mirëmbajtjes së pompave dhe stacioneve të pompimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi zbaton proceset e mirëmbajtjes së tubacioneve dhe rakorderive në rrjetin shpërndarës dhe linjat e transmetimit kryesor të ujit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë tubacionet në linjat e transmetimit kryesor, sipas llojit dhe materialit;
· të identifikojë tubacionet në rrjetin shpërndarës, sipas llojit dhe funksionit;
· të zbatojë procesin e mirëmbajtjes së tubacioneve në linjat e transmetimit kryesor;
· të zbatojë procesin e mirëmbajtjes së tubacioneve në rrjetin shpërndarës;
· të identifikojë valvulat sipas llojit dhe funksionit;
· të zbatojë procesin e mirëmbajtjes së valvulave;
· të kryejë manovrimin e valvulave të komandimit/saraçineskave, sipas procedurës;
· të kontrollojë funksionimin e valvulave pas manovrimit;
· të identifikojë rakorderitë në linjat e furnizimit me ujë sipas funksionit të tyre;
· të kontrollojë gjendjen e rakorderive dhe lidhjeve në rrjet;
· të identifikojë depot dhe rezervuarët e ujit në sistemin e furnizimit me ujë sipas llojit të tyre;
· të zbatojë procesin e mirëmbajtjes së depove dhe rezervuarëve;
· të identifikojë shenja të rrjedhjeve, korrozionit ose dëmtimeve në elementet e sistemit;
· të plotësojë të dhënat për mirëmbajtjen e kryer.
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë mirëmbajtjes së tubacioneve dhe rakorderive në rrjetin shpërndarës dhe linjat e transmetimit kryesor të ujit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 5 
	Nxënësi kryen riparimin e defekteve dhe avarive në linjat e sistemit të furnizimit me ujë;
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë defektet dhe avaritë në sistemin e furnizimit me ujë;
· të përcaktojë vendndodhjen e defektit në linjën e furnizimit me ujë;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet e nevojshme për riparim;
· të kryejë riparimin e defekteve dhe avarive në linjat e sistemit të furnizimit me ujë;
· të zëvendësojë pjesët e dëmtuara në linjat e furnizimit me ujë;
· të kryejë riparimin e defekteve dhe avarive në puse dhe vepra marrjeje;
· të zëvendësojë pjesët e dëmtuara në puse dhe vepra marrjeje;
· të kryejë riparimin e defekteve hidraulike në depo dhe rezervuarë;
· të zëvendësojë pjesët e dëmtuara në depo dhe rezervuarë;
· të kontrollojë cilësinë e lidhjeve pas riparimit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë ndërhyrjeve për riparim;
· të plotësojë dokumentacionin bazë për defektin dhe riparimin e kryer;
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit të defekteve dhe avarive në linjat e sistemit të furnizimit me ujë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	
· Detyrë praktike për riparimin ose zëvendësimin e një pjese të dëmtuar;



	RN 6
	Nxënësi kryen kontrollin e rrjedhjeve dhe humbjeve të ujit në rrjet.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të dallojë rrjedhjet e dukshme nga rrjedhjet e padukshme;
· të identifikojë shenjat kryesore të humbjeve të ujit në rrjet;
· të përdorë aparaturat/pajisjet për zbulimin e rrjedhjeve;
· të kontrollojë zonat ku dyshohet për rrjedhje, sipas procedurës;
· të kryejë kontrollin e rrjedhjeve/humbjeve në rrjet;
· të kontrollojë lidhjet, valvulat, rakorderitë dhe pusetat për rrjedhje;
· të identifikojë vendndodhjen e mundshme të rrjedhjes;
· të propozojë masat fillestare për izolimin ose kufizimin e humbjes së ujit;
· të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë kontrollit në terren;
· të plotësojë formularin ose regjistrin e kontrollit të rrjedhjeve;
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë kontrollit të rrjedhjeve dhe humbjeve të ujit në rrjet.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 7
	Nxënësi kryen testimet hidraulike pas riparimit;
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
- të përgatisë segmentin e riparuar për testim hidraulik;
- të kontrollojë mbylljen e valvulave dhe pikave fundore para testimit;
- të vendosë pajisjet matëse të presionit në pikat e caktuara;
- të kryejë provën hidraulike pas riparimit, sipas procedurës;
- të monitorojë presionin gjatë kohës së provës;
- të kontrollojë pikat e riparuara për rrjedhje;
- të identifikojë defekte të mundshme pas testimit;
- të rivendosë sistemin në gjendje pune pas testimit;
- të regjistrojë rezultatet e provës hidraulike;
- të plotësojë procesverbalin e testimit;
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë testimeve hidraulike me presion.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete, gjatë operimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të furnizimit me ujë dhe hidranteve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike, gjatë operimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të furnizimit me ujë dhe hidranteve.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për operimin e mirembajtjen e sistemit te furnizimit me ujë. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për operimin e mirembajtjen e sistemit te furnizimit me uje.
· Materiale pune si: tuba dhe rakorderi të përmasave të ndryshme.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për operimin e mirembajtjen e sistemit te furnizimit me ujë.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.







8. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-24),  kl. 12 – 34 orë 

1. Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
			
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontekstin individual dhe shoqëror;
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve;
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontekstin e nismave sipërmarrëse;
· të vlerësojnë kërkesat, dëshirat, mundësitë dhe vështirësitë e tyre për karrierën e ardhshme;
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to;
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup;
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore;
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore;
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj;
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme;
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit digjital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes;
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale;
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre;
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj;
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve;
· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”,  kl.12 – 34 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	1 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	1 orë

	Tema   3
	Vetëvlerësimi i potencialit personal
	2 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	2 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	2 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	2 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	2 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	2 orë

	Tema   9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	2 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	2 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	2 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	2 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	2 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	1 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	2 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	1 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	2 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	2 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	2 orë






9. Moduli “Instalimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12                            

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË NDOTURA 

	M-37-2551-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të instaluar rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura, sipas projektit teknik.


	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl 11, të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi zbaton projektin teknik për instalimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë saktë vizatimet teknike;
· të lexojë skemat dhe detajet teknike;
· të identifikojë specifikat e terrenit për gjurmën e rrjetit;
· të identifikojë saktë pikat e shkarkimit; 
· të identifikojë saktë lidhjet kryesore në rrjet;
· të ndjekë zbatimin e kushteve teknike për hapjen e kanalit; 
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	 RN 2 
	Nxënësi instalon rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të instalojë saktë linjat e reja të kanalizimeve sipas projektit dhe kushteve teknike;
· të bashkojë tubacionet e shkarkimit me pusetat sipas procedurës;
· të instalojë lidhjet e shkarkimeve individuale me linjat dytësore të rrjetit, sipas procedurës;
· të instalojë pusetat e gatshme sipas rastit (plastike/ betoni/ gize/ etj;) e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura, sipas procedurës;
· të ndërtojë pusetat sipas rastit (me mur tulle, me b/a, druri, etj,) të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura, sipas procedurës;
· të kontrollojë vendosjen e materialit mbushës rreth tubacionit; 
· të vëndosë saktë shiritin sinjalizues mbi tubacionin sipas kushteve teknike. 
· të kryejë provën hidraulike të instalimit sipas procedurës.
· të mirëmbajë pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë instalimit të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi zbaton kuotat topografike gjatë instalimit të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura;
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kryejë matjet e duhura për pozicionimin e tubacioneve;
· të kryejë matjet e duhura për nivelimin e tubacioneve;
· të kontrollojë saktë pozicionimin e tubacioneve pas instalimit të tyre;
· të kontrollojë saktë nivelimin e tubacioneve gjatë dhe pas instalimit të tyre;
· të zbatojë me përpikmëri kuotat topografike gjatë instalimit të rrjetit
· të kontrollojë shtresat mbushëse dhe mënyrën e vendosjes së tyre në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura; 
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit gjatë  zbatimit të kuotave topografike.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi kryen provën hidraulike në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të  kryejë provën hidraulike në segmentet e instaluara, sipas procedurës;
· të kryejë provën hidraulike në pusetat e instaluara, sipas procedurës;
· të kryejë provën hidraulike për të gjithë linjën e instaluara, sipas procedurës;
· të plotësojë dokumentacionin teknik për funksionalitetin e linjës, sipas kushtit teknik.
· të mirëmbajë pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për instalimin e linjave të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për instalimin e linjave të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose reale pune për instalimin e linjave të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e linjave të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura. 
· Materiale pune si: tuba dhe rakorderi të përmasave të ndryshme, manikota, puseta, etj,.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacione teknike për instalimin e linjave të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura. 
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






10. Moduli “Operimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	OPERIMI DHE MIRËMBAJTJA E RRJETIT TË KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË NDOTURA

	M-37-2552-26

	Qëllimi i modulit


	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të operuar dhe mirëmbajtur rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura

	Kohëzgjatja e modulit

	34  orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl 11, të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrollin dhe identifikimin e defekteve dhe avarive në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura;
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë rrjetin ekzistues të kanalizimeve të ujërave të ndotura nëpërmjet skemave ose në terren (me sy të lirë ose me pajisje);
· të identifikojë rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura sipas llojit (i kombinuar dhe i ndarë)
· të kryejë kontrollin vizual dhe teknik të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura për identifikimin e defekteve dhe avarive sipas procedurës;
· të identifikojë vendndodhjen e defekteve dhe avarive në rrjet gjatë inspektimit në terren:
- të përcaktojë saktë llojin e defektit dhe avarive në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura (bllokim, çarje, rrjedhje etj.);
- të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë kontrollit dhe identifikimit të defekteve dhe avarive në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2 
	Nxënësi kryen mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvëndësimin e pjesëve të dëmtuara në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kryejë mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura, sipas procedurës;
· të kontrollojë pusetat sipas grafikut periodik të mirëmbajtjes;
· të pastrojë pusetat sipas grafikut periodik të mirëmbajtjes;
· të kryejë saktë riparimin e linjave të dëmtuara në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura, sipas procedurës; 
· të zëvendësojë pjesët e dëmtuara të linjave të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura, sipas procedurës;
· të realizojë saktë lidhje të reja për përmirësimin dhe lehtësimin e prurjeve në rrjet;
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisi gjatë mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvëndësimit të pjesëve të dëmtuara në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi kryen provën e funksionimit për pjesët e riparuara apo zëvendësuara.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kontrollojë funksionalitetin e pusetave të kanalizimeve të ujërave të ndotura, duke evidentuar gjendjen e tyre, sipas procedurës;
· të përdorë saktë mjetet dhe pajisjet e punës gjatë kontrollit, pastrimit dhe riparimit të rrjetit;
· të kontrollojë rezultatet e ndërhyrjes, duke verifikuar funksionimin e rrjetit pas riparimit ose pastrimit;
· të plotësojë dokumentacioin përkatës për kryerjen e provës së funksionimit  për pjesët e riparuara apo zëvendësuara.
· të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit, gjatë kryerjes së provës së funksionimit për pjesët e riparuara apo zëvendësuara.
 Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose mjedise reale pune për operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura. 
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura.
· Materiale pune si: tuba dhe rakorderi të përmasave të ndryshme, manikota, puseta, etj.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacione teknike për operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura.  
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






11. Moduli “Instalimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të shiut”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12                                   

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	INSTALIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË SHIUT

	M-37-2553-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të kryer instalimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të shiut.


	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl 11, të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi interpreton projektin teknik për instalimin e rrjetit të ujërave të shiut;
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të lexojë projektin e instalimit sipas legjendës së dhënë;
· të interpretojë kuotat e dhëna sipas radhës së instalimit;
· të listojë llojet dhe sasitë e tubacioneve;
· të listojë llojet dhe sasitë e materialeve të duhura;
· të dallojë dimensionet e tubacioneve;
· të listojë llojet e pusetave sipas materialit;
· të listojë llojet e pusetave sipas funksionit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë dhe shkrim.	



	RN 2
	Nxënësi shpjegon dhe zbaton konceptet bazë të menaxhimit të qëndrueshëm të ujërave të shiut dhe zgjidhjeve praktike të kohës së drenazhimit urban:
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë mënyrat kryesore për menaxhimin e ujërave të shiut në zonat urbane;
· të njohë zgjidhjet natyrore që përdoren për largimin dhe thithjen e ujërave të shiut;
· të dallojë funksionin e pellgjeve që grumbullojnë dhe mbajnë përkohësisht ujërat e shiut;
· të shpjegojë si depërton uji në tokë dhe rëndësinë e këtij procesi;
· të përshkruajë elementet kryesore të infrastrukturës së gjelbër, si sipërfaqet e gjelbra dhe zonat e infiltrimit;
· të shpjegojë se si këto zgjidhje ndihmojnë në uljen e përmbytjeve dhe mbrojtjen e rrjeteve të kanalizimeve;
· të sugjerojë masa të thjeshta për menaxhimin e ujërave të shiut në raste praktike;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit gjatë punës me sistemet e drenazhimit dhe kanalizimeve të ujërave të shiut.
Instrumentet e vlerësimit:
· analizë e një rasti real të menaxhimit të ujërave të shiut;
· identifikim në terren ose në foto i elementeve të drenazhimit të qëndrueshëm.



	RN 3 
	Nxënësi instalon tubacionet ne rrjetin e ujërave të shiut, duke zbatuar kuotat topografike.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për instalimin e rrjetit të ujërave të shiut;
· të përzgjedhë mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës; 
· të përcaktojë punimet që duhen kryer sipas radhës;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme për instalim (tubacione, manikota, etj.);
· të kontrollojë përgatitjen e shtratit të tubacionit, sipas kushteve teknike;
· të instalojë tubacinonet në rrjetin e jashtëm të ujërave të shiut sipas procedurës;
· të zbatojë me përpikmëri kuotat e dhëna sipas dokumentacionit teknik;
· të kontrollojë me saktësi kuotat mbas instalimit të tubacioneve të rrjetit të ujërave të shiut;
· të kontrollojë vendosjen e materialit mbushës rreth tubacionit; 
· të vendosë saktë shiritin sinjalizues mbi tubacionin sipas kushteve teknike;
· të kryejë provën hidraulike të instalimit sipas procedurës;
· të mirëmbajë pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 4 
	Nxënësi instalon pusetat dhe kunetat në rrjetin e ujërave të shiut, duke zbatuar kuotat topografike:
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë dokumentacionin teknik për instalimin e pusetave dhe kunetave në rrjetin e ujërave të shiut;
· të përzgjedhë mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës;
· të përcaktojë punimet që duhen kryer sipas radhës;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme për instalim;
· të instalojë pusetat dhe kunetat në rrjetin e jashtëm të ujërave të shiut sipas procedurës;
· të zbatojë me përpikmëri kuotat e dhëna sipas dokumentacionit teknik;
· të kontrollojë me saktësi kuotat mbas instalimit të pusetave dhe kunetave të rrjetit të ujërave të shiut;
· të kryejë provën  hidraulike të instalimit të pusetave dhe kunetave sipas procedurës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të instaluar rrjetin e kanalizimeve të ujërave të shiut.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të instaluar rrjetin e kanalizimeve të ujërave të shiut.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose mjedise reale pune për instalimin e rrjetit të ujërave të shiut.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për instalimin e rrjetit të ujërave të shiut. 
· Materiale pune si: tuba dhe rakorderi të përmasave të ndryshme, puseta të tipeve të ndryshme, zgara, kuneta, etj,.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacion teknike për instalimin e rrjetit të ujërave të shiut.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.







12. Moduli “Operimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të shiut”
	
Kualifikimi profesional: “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime", arsim i dyfishtë, 
Niveli:	 III në KSHK, referuar nivelit III në KEK
Klasa:	12                                  

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
 
	OPERIMI DHE MIRËMBAJTJA E RRJETIT TË UJËRAVE TË SHIUT

	M-37-2554-26

	Qëllimi i modulit

	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të mirëmbajtur rrjetin e  ujërave të shiut për një operim sa më efikas.


	Kohëzgjatja e modulit

	34  orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kl 11, të kualifikimit profesional “Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime”

	Rezultatet e të nxënit (RN) 
dhe procedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi kryen kontrolle vizuale, teknike dhe mirëmbajtjen periodike të rrjetit të ujërave të shiut.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të realizojë kontrollet vizuale të pusetave dhe kunetave sipas grafikut të mirëmbajtjes;
· të realizojë kontrollet teknike të tubacioneve me anë të kamerave  sipas grafikut të mirëmbajtjes;   
· të pastrojë pusetat dhe kunetat  sipas procedurës dhe grafikut të mirëmbajtjes;
· të pastrojë tubacionet sipas procedurës dhe grafikut të mirëmbajtjes;
· të mirëmbajë mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 2 
	Nxënësi  përcakton defektet dhe avaritë në rrjetin e ujërave të shiut.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kontrollojë rrjetin për defekte ose avari sipas procedurës;
· të konstatojë defektin ose avarinë në rrjet;
· të klasifikojë llojin e defektit ose të avarisë sipas rëndësisë;
· të raportojë sipas formatit (me shkrim ose verbalisht) për defektin ose avarinë e konstatuar;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	RN 3 
	Nxënësi riparon dhe zëvendëson elementët e dëmtuar në rrjetin e ujërave të shiut:
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë saktë raportin teknik të defektit ose avarisë;
· të përzgjedhë mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës sipas llojit të defektit ose avarisë;
· të përcaktojë llojin e punimeve, që duhen kryer sipas radhës;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme, sipas llojit të defektit ose avarisë;
· të riparojë elementët e dëmtuar sipas procedurës;
· të zëvendësojë elementët e dëmtuar sipas procedurës;
· të verifikojë funksionimin e pusetave dhe të rrjetit pas ndërhyrjes dhe riparimit të defektit;
· të mirëmbajë mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.	



	Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në mjediset e praktikës profesionale pranë shkollës.
· Mësimdhënësi duhet të përdorë demonstrime konkrete për të 
operuar dhe mirëmbajtur rrjetin e ujërave të shiut.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune,  fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet t’i vihet theksi verifikimit të shkallës së arritjeve të shprehive praktike për të operuar dhe mirëmbajtjur rrjetin e ujërave të shiut.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit


	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës ose mjedise reale pune për operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të shiut.
· Veglat dhe pajisjet e nevojshme për të kryer procese të ndryshme për operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të shiut.
· Materiale pune si: tubacione dhe rakorderi të përmasave të ndryshme, puseta, kuneta, etj,.
· Skema, projekte, vizatime dhe dokumentacione teknike për operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të shiut.
· Katalogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.






IX. Programi i praktikës profesionale në biznes 

1. Programi i praktikës profesionale në biznes për klasën e 11-të.

Kohëzgjatja: 108 ditë praktikë (36 javë x 3 ditë) x 8 orë mësimore/ditë = 864 orë mësimore

	Nr
	Vendi i punёs
	Veprimtaritё praktike
	Kompetencat profesionale
	Koha (ditё/orë)
108 ditë/864 orë

	1 
	Shoqëri Ujësjellës- Kanalizime
	Planifikimi dhe organizimi i punës 

	- të interpretojë saktë projektin teknik të punimeve; 
- të verifikojë paraprakisht vendin ku do të kryhen punimet; 
- të planifikojë punimet sipas natyrës së tyre dhe kushteve teknike të zbatimit;
- të organizojë vendin e punës para fillimit të punimeve; 
- të përzgjedhë mjetet, veglat, pajisjet dhe materialet e nevojshme për punën; 
- të sigurojë vendin e punës sipas kërkesave teknike dhe rregullave të sigurisë.
- të zbatojë planin e punës sipas detyrës së dhënë; 
- të zbatojë grafikun e punimeve brenda afateve të përcaktuara; 
- të kryejë mirëmbajtjen e sistemit UK, sipas grafikut dhe manualeve; 
- të zbatojë rregullat e sigurisë dhe higjienës gjatë punimeve.
- të kontrollojë gjendjen e mjeteve, veglave dhe pajisjeve pas përdorimit; 
- të pastrojë vendin e punës, mjetet, veglat dhe pajisjet pas përfundimit të punës; 
- të dokumentojë punën e kryer;
- të kryejë raportimin e punës së kryer
	12 ditë/ 4 jave/96 orë






	2
	Shoqëri Ujësjellës- Kanalizime
	Instalimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe hidrantëve   

	- të interpretojë projektin teknik të furnizimit me ujë; 
- të verifikojë kuotat, pjerrësitë dhe thellësinë e vendosjes së tubacionit; 
- të identifikojë llojin, diametrin dhe materialin e tubacioneve; 
- të identifikojë vendndodhjen e pusetave, valvulave, rakorderive dhe elementeve të tjerë të rrjetit.
- të përzgjedhë tubacionet sipas materialit, diametrit dhe specifikimeve teknike; 
- të kontrollojë përgatitjen e shtratit të tubacionit, sipas kushteve teknike; 
- të shtrojë tubacionet, sipas projektit dhe kushteve teknike; 
- të bashkojë tubacionet, sipas materialit dhe procedurës teknike; 
- të instalojë rakorderitë, sipas projektit dhe funksionit të tyre; 
- të identifikojë pikën e lidhjes së linjës së re me rrjetin ekzistues; 
- të përzgjedhë pjesët lidhëse dhe rakorderitë e nevojshme; 
- të realizojë lidhjen e linjës së re me rrjetin ekzistues, sipas procedurës; 
- të zbatojë procedurat e shpëlarjes dhe dezinfektimit të linjës së instaluar; 
- të  kryejë provën e rrjedhjes në pikën e lidhjes; 
- të përzgjedhë ujëmatësin, sipas llojit, përmasës dhe prurjes së kërkuar;
- të përcaktojë vendin e instalimit të nyjes ujëmatëse;
- të ndërtojë nyjen ujëmatëse, sipas kushteve teknike;
- të montojë/çmontojë ujëmatësin, sipas procedurës;
- të kontrollojë për rrjedhje në nyjen ujëmatëse;
- të plotësojë dokumentacionin teknik shoqërues të ujëmatësit.
- të përcaktojë vendndodhjen e hidrantit, sipas projektit;
- të përzgjedhë hidrantin, rakorderitë dhe pjesët lidhëse të nevojshme;
- të instalojë hidrantët, sipas procedurës dhe llojit të tyre;
- të lidhë hidrantin me tubacionin kryesor të furnizimit me ujë;
- të kontrollojë funksionimin e hidrantit pas instalimit;
- të zbatojë masat e sigurisë gjatë instalimit dhe testimit të hidrantit.  
- të përgatisë linjën për kryerjen e provës hidraulike;
- të instalojë pompën e presionit dhe manometrat sipas kushteve teknike;
- të rrisë presionin e provës në mënyrë të kontrolluar, deri në vlerën e përcaktuar;
- të monitorojë presionin gjatë kohës së përcaktuar të provës;
- të identifikojë rrjedhjet ose defektet e mundshme gjatë provës;
- të plotësojë procesverbalin e provës hidraulike.
- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë punimeve në kanal.                    
	60 ditë/20 jave/480 orë

	3
	Shoqëri Ujësjellës- Kanalizime
	Operimi dhe mirëmbajtja e sistemit të furnizimit me ujë dhe hidranteve 

	- të zbatojë planin e mirëmbajtjes parandaluese;
- të kontrollojë periodikisht elementet kryesore të sistemit të furnizimit me ujë;
- të identifikojë shenja të hershme të dëmtimeve ose defekteve;
- të propozojë ndërhyrje parandaluese për shmangien e avarive;
- të zbatojë rregullat e sigurisë dhe higjienës gjatë mirëmbajtjes parandaluese në sistemin e furnizimit me ujë.
- të identifikojë burimet e furnizimit me ujë, sipas llojit të tyre;
- të kontrollojë gjendjen fizike të pusit ose veprës së marrjes;
- të zbatojë proceset e mirëmbajtjes së puseve dhe veprave të marrjes;
- të kontrollojë funksionimin e pajisjeve të thjeshta hidraulike në puse ose në veprën e marrjes; 
- të dallojë pompat sipas përdorimit dhe karakteristikave teknike;
- të kontrollojë gjendjen fizike të pompave para operimit; 
- të zbatojë procesin e mirëmbajtjes së pompave dhe stacioneve të pompimit;
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë punës në stacionin e pompimit;
- të identifikojë tubacionet në linjat e transmetimit kryesor dhe në rrjetin shpërndarës, sipas llojit dhe funksionit;
- të zbatojë procesin e mirëmbajtjes së tubacioneve në linjat e transmetimit kryesor dhe në rrjetin shpërndarës;
- të identifikojë valvulat sipas llojit dhe funksionit;
- të kryejë manovrimin dhe mirëmbajtjen e valvulave, sipas procedurës;
- të kontrollojë gjendjen e rakorderive, lidhjeve, depove dhe rezervuarëve të ujit;
- të identifikojë shenja të rrjedhjeve, korrozionit ose dëmtimeve në elementet e sistemit.
- të identifikojë defektet dhe avaritë në sistemin e furnizimit me ujë;
- të përcaktojë vendndodhjen e defektit dhe avarisë në linjën e furnizimit me ujë;
- të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet e nevojshme për riparim;
- të kryejë riparimin e defekteve dhe avarive në elementet e sistemit të furnizimit me ujë;
- të kontrollojë cilësinë e lidhjeve pas riparimit;
- të dallojë rrjedhjet e dukshme nga rrjedhjet e padukshme;
- të përdorë aparaturat/pajisjet për zbulimin e rrjedhjeve;
- të kryejë kontrollin e rrjedhjeve/humbjeve në rrjet;
- të identifikojë vendndodhjen e mundshme të rrjedhjes;
- të propozojë masat fillestare për izolimin ose kufizimin e humbjes së ujit.
- të përgatisë segmentin e riparuar për testim hidraulik;
- të vendosë pajisjet matëse të presionit në pikat e caktuara;
- të kryejë provën hidraulike pas riparimit, sipas procedurës;
- të kontrollojë pikat e riparuara për rrjedhje;
- të plotësojë procesverbalin e testimit.
	36 ditë/12 jave/288 orë

	
	               
	
	Totali i kohës

	108/864
(ditë/orë)






2. Programi i praktikës profesionale në biznes për klasën e 12-të

Kohëzgjatja: 102 ditë praktikë x 8 orë mësimore/ditë = 816 orë mësimore

	Nr
	Vendi i punёs
	Veprimtaritё praktike
	Kompetencat profesionale
	Koha (ditё/orë)
102 ditë/ 816 orë

	1
	Shoqëri Ujësjellës- Kanalizime
	Instalimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura

	- të interpretojë saktë vizatimet teknike,skemat dhe detajet teknike
-  të identifikojë saktë pikat e shkarkimit dhe lidhjet kryesore në rrjet
- të ndjekë zbatimin e kushteve teknike për hapjen e kanalit; 
- të instalojë saktë linjat e reja të kanalizimeve sipas projektit dhe kushteve teknike 
- të bashkojë tubacionet e shkarkimit me pusetat sipas procedurës;
- të instalojë pusetat e gatshme sipas rastit (plastike/ betoni/ gize/ etj;.)
- të ndërtojë pusetat sipas rastit (me mur tulle, me b/a, druri, etj,
- të kryejë provën hidraulike të instalimit sipas procedurës.
- të kryejë matjet e duhura për pozicionimin e tubacioneve dhe nivelimin e tyre;
- të kontrollojë saktë pozicionimin dhe nivelimin e tubacioneve pas instalimit të tyre
- të zbatojë me përpikmëri kuotat topografike gjatë instalimit të rrjetit
- të  kryejë provën hidraulike në pusetat apo/dhe segmentet e instaluara, sipas procedurës;
- të kryejë provën hidraulike për të gjithë linjën e instaluar, sipas procedurës;
- të plotësojë dokumentacionin teknik për funksionalitetin e linjës, sipas kushtit teknik.
	45 ditë/15 javë/360 orë





	2
	Shoqëri Ujësjellës- Kanalizime
	Operimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura

	· të identifikojë rrjetin ekzistues të kanalizimeve të ujërave të ndotura nëpërmjet skemave ose në terren (me sy të lirë ose me pajisje);
· të identifikojë rrjetin ekzistues të kanalizimeve të ujërave ndotura sipas llojit,i kombinuar ose i ndarë);
· të kryejë kontrollin vizual dhe teknik të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura, për identifikimin e defekteve dhe avarive sipas procedurës;
· të identifikojë vendndodhjen e defekteve dhe avarive në rrjet gjatë inspektimit në terren;
· të përcaktojë saktë llojin e defektit dhe avarive në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura (bllokim, çarje, rrjedhje;
· të kryejë mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura, sipas procedurës;
· të kontrollojë pusetat sipas grafikut periodik të mirëmbajtjes; 
· të pastrojë pusetat sipas grafikut periodik të mirëmbajtjes;
· të kryejë saktë riparimin apo/dhe zëvendësimin e linjave të dëmtuara në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura, sipas procedurës; 
· të realizojë saktë lidhje të reja, për përmirësimin dhe lehtësimin e prurjeve në rrjet;
· të kontrollojë funksionalitetin e pusetave të kanalizimeve të ujërave të ndotura, duke evidentuar gjendjen e tyre, sipas procedurës;
· të përdorë saktë mjetet dhe pajisjet e punës gjatë kontrollit, pastrimit dhe riparimit të rrjetit;
· të kontrollojë rezultatet e ndërhyrjes, duke verifikuar funksionimin e rrjetit pas riparimit ose pastrimit;
· Të plotësojë dokumentacioin përkatës për kryerjen e provës së funksionimit  për pjesët e riparuara apo zëvendësuara.
	27 ditë/9 javë/216 orë

	3
	Shoqëri Ujësjellës- Kanalizime
	Instalimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të shiut


	· të interpretojë saktë projektin e instalimit;
· të përzgjedhë mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës; 
· të përcaktojë punimet që duhen kryer sipas radhës;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme për instalim (tubacione, manikota, etj,.);
· të kontrollojë përgatitjen e shtratit të tubacionit, sipas kushteve teknike;
· të instalojë tubacinonet në rrjetin e jashtëm të ujërave të shiut sipas procedurës;
· të instalojë pusetat dhe kunetat në rrjetin e jashtëm të ujërave të shiut sipas procedurës;
· të zbatojë me përpikmëri kuotat e dhëna sipas dokumentacionit teknik;
· të kontrollojë vendosjen e materialit mbushës rreth tubacionit; 
· të vëndosë saktë shiritin sinjalizues mbi tubacione sipas kushteve teknike;
· të kryejë provën hidraulike të instalimit sipas procedurës;
· të mirëmbajë pajisjet dhe veglat e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës.
	18 ditë/6 javë/144 orë

	4
	Shoqëri Ujësjellës- Kanalizime
	Operimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujërave të shiut

	· të realizojë kontrollet vizuale të pusetave dhe kunetave sipas grafikut të mirëmbajtjes;
· të realizojë kontrollet teknike të tubacioneve me anë të kamerave  sipas grafikut të mirëmbajtjes;
· të pastrojë pusetat dhe kunetat  sipas procedurës dhe grafikut të mirëmbajtjes;
· të pastrojë tubacionet sipas procedurës dhe grafikut të mirëmbajtjes;
· të kontrollojë rrjetin për defekte ose avari sipas procedurës;
· të konstatojë defektin ose avarinë në rrjet;
· të klasifikojë llojin e defektit ose të avarisë sipas rëndësisë;
· të analizojë saktë raportin teknik të defektit ose avarisë;
· të përzgjedhë mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës sipas llojit të defektit ose avarisë;
· të përcaktojë llojin e punimeve, që duhen kryer sipas radhës;
· të hartojë listën e materialeve të nevojshme, sipas llojit të defektit ose avarisë;
· të riparojë elementët e dëmtuar sipas procedurës;
· të zëvendësojë elementët e dëmtuar sipas procedurës;
· të verifikojë funksionimin e pusetave dhe të rrjetit pas ndërhyrjes dhe riparimit të defektit;
· të mirëmbajë mjetet, veglat, pajisjet dhe makineritë e punës; 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë punës.
	12 ditë/4 javë/96 orë

	
	
	
	Totali i kohës

	102/816
(ditë/orë)
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