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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Përpunim druri”.
Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK, tё drejtimit “Përpunim druri”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me punimet e mobilerisë dhe tapicerisë”. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.


II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profili “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK.
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK.
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Mobileri dhe tapiceri” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Përpunim druri”, niveli II i KSHK;
· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional;
· në se kanë aftësi të kufizuar shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin;
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla.

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim arsimit në profilin “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.

· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK.
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin II i KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale pёrkatёse.
· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale pёrkatёse.
· Të respektojë standardet e profesionit.
· Të interpretojë dokumentacionin teknik të profesionit.
· Të skicojë skema të objekteve të ndryshme prej druri, mobilje, dyer, dritare, shkallё druri etj.
· Të organizojë vendin e punës për realizimin e punimeve të objekteve prej druri dhe prodhimeve gjysmë të gatshme prej druri.
· Të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet e duhura për punime prej druri.
· Të kryejë matje dhe shënime në elementet prej druri dhe prodhimeve gjysmё të gatshme prej druri.
· Të përdorë dhe mirëmbajë veglat dhe pajisjet e punës.
· Të kryejë punime me mjete të mekanizuara të drurit.
· Të kryejë punime me makinat bazë të përpunimit të drurit.
· Të kryejë punime me makina të avancuara të përpunimit të drurit.
· Të kryejë montime artizanale objekteve të ndryshme prej druri
· Të kryejë montime në linja zinxhir të mobiljeve
· Të kryejë punime me makinat e lustrimit
· Të kryejë punime me makina të montimit të drurit.
· Tё kryejё punime tё pёrkuljes sё drurit.
· Të realizojë punime të thjeshta, nё dru dhe pllaka me bazё druri, si veshje me rimeso, teni, letër dhe PVC.

· Të kryejё riparime	në repartin e montimit, gjatë veshjes së brinjëve me teni, rimeso, plastikë etj.
· Të përgatisë sipërfaqen, e drurit dhe pllakave me baze druri, për ngjitje.
· Të pёrgatisё lëndët ngjitëse, tё drurit, sipas recetës
· Të realizojë punime ngjitjeje me elementёt prej druri
· Të realizojë imitime të thjeshta të drurit.
· Tё pёrdorë pajisje dhe makina të imitimit të drurit.
· Të përgatisë sipërfaqen, e drurit dhe pllakave me bazё druri, për lustrim.
· Tё pёrgatisё lёndёn lustruese tё drurit sipas recetёs.
· Të realizojë punime të lustrimit nё dru dhe pllaka me baze druri.
· Të kryejё riparime të defekteve mbas lustrimit, patinimit.
· Të realizojë aplikime në dru të lëndëve kimike për ta mbrojtur atë.
· Të kryejë punime të thjeshta me prodhime gjysëm të gatshme prej druri.
· Të vendosë aksesorë metalikë në objekte me bazë druri.
· Të kryejë montime në objekte mobilerie me pllakë zdrukthi, fibër.
· Të kryejё punime tё mirëmbajtës dhe restaurimit të objekteve, tё reja dhe tё vjetra prej druri dhe me material gjysmë të gatshme.
· Të përdorë vegla, pajisje dhe makina të tapicerisë.
· Të përgatisё skelete të objekteve të tapicuara.
· Tё kryejё punime pёr veshjen e dyshemesë me parket
· Tё kryejё punime pёr ndёrtimin e shkallёve prej druri.
· Të përgatisё materiale tё tapicerisё.
· Të realizojё tapicerinё e mobiljeve me bazё suste dhe sfyngjeri.
· Të realizojё tapicerinё e mobiljeve me bazё sfyngjeri dhe materiale tё tjera.
· Të kryejё punime të riparimeve dhe restaurimeve në tapiceri
· Të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit.
· Të përdorë mjete dixhitale në funksion të veprimtarisë profesionale.
· Të komunikojë me etikë profesionale.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK.
Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me Certifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës në zdrukthtari, në ndërmarrje të ndryshme private / shteterore që kryejnё punime tё objekteve prej druri, mobilerisë dhe tapicerisë, ose të vetepunesohet.

Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV të KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin pёrkatёs, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes.

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK

	Plani mësimor për profilin mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK (1 vjeçar)

	Nr
	Kodi
	Lëndët dhe modulet mësimore
	Orët javore/
vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme	(Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)

	5
	
	Matematikë
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale	(Gjithsej)
	7 (238)

	1
	L-17-157-22
	Bazat e sipёrmarrjes
	2

	2
	L-09-162-23
	Veglat dhe makineritë e përpunimit të drurit
	2

	3
	L-09-163-23
	Ndërtimi i objekteve prej druri
	2

	4
	L-09-164-10
	Ndёrtimi i objekteve të tapicuara
	1

	C.
	
	Module të detyruar të praktikës profesionale (Gjithsej)
	12
(408)

	1
	M-09-1896-23
	Punime druri me mjete të dorës dhe me makina
	69

	2
	M-09-1546-23
	Punimi i dritares dhe derёs prej druri
	84

	3
	M-09-419-19
	Punime veshje me tapiceri tё sipёrfaqeve tё ndryshme
	69

	4
	M-09-420-23
	Punime montimi tё objekteve prej druri
	66

	5
	M-09-1897-23
	Patinimi, llustrimi, riparimi dhe restaurimi të mobiljeve
	69

	6
	M-09-1548-19
	Punimi i mobiljes së tapicuar nё skelete tё ndryshme
	51

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar	(Gjithsej)
	3

	1
	M-09-1898-23
	Punime pёr pёrkuljen e drurit
	51

	2
	M-09-1899-23
	Punime për prodhimin e mobiljeve në linja zinxhir
	51

	3
	M-09-1551-19
	Punime për shtrimin e dyshemesë me parket
	51

	4
	M-09-1552-19
	Punimi i skelës së thjeshtë dhe shkallëve prej druri
	51

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1020/ 1054)


IV. Udhëzime për planin mësimor
Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime) Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.

Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MAS).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.

V. Udhëzime për procesin mësimor.
Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilin profesional “Mobileri dhe Tapiceri”.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.
Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.

Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme:
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e mobilerisë dhe tapicerisë.

VII. Të	dhëna	për	certifikatën	që	fitohet	në	përfundim të	arsimit profesional në profilin mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Certifikatën profesionale të nivelit dhe Suplementin përkatës për këtë profil profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë:

a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;
· rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III i KSHK.

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale.1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22). Kl. 12 – 68

orë

· Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gadishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.
· të përshkruajë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 68 orë

	Tema  1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes
	3 orë

	Tema  2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	3 orë

	Tema  3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema  4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	3 orë

	Tema  5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema  6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe
dështimeve
	3 orë

	Tema  7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	3 orë

	Tema  8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë




	Tema  9
	Gadishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	4 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	4 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	4 orë



2. Lënda “Veglat dhe makineritë e përpunimit të drurit”(L-09-162-23) Kl. 12- 68 orë

· Synimet e lëndës ”Veglat dhe makineritë e përpunimit të drurit”, kl. 12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vegla dhe makineritë e përpunimit të drurit”, kl. 12, nxënësit duhet:
· Të shpjegojnë parimin e punimit me kopjim.
· Të lexojnë skemat e punës të makinave frezë, kopjuese me zinxhirë etj,
· Të përshkruajnë funksionimin dhe mekanizmat e lëvizjes të makinave frezë, kopjuese me zinxhirë etj,
· Të shpjegojnë mënyrën e punimit me makinat frezë, kopjuese me zinxhirë etj,
· Të rendisin punimet që kryhen me makinat e frezimit të drurit.
· Të lexojnë skemat e punës të makinave të thithëzimit.
· Të përshkruajnë vecoritë e ndërtimit dhe funksionimin e makinave të thithëzimit.
· Të përshkruajnë përgatitjen për punë dhe mënyrën e punimit në makinat e thithëzimit
· Të listojnë proceset e punës që kryhen në makinat e thithëzimit.
· Të klasifikojnë makinat e tornimit.
· Të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e makinës torno universale.
· Të shpjegojnë vecoritë e ndërtimit dhe punimit të tornos kopjuese.
· Të rendisin llojet e punimeve që kryhen në makinën torno.
· Të klasifikojnë instumentat e frezimit.
· Të rendisin llojet e punimeve që kryhen në makinën torno.
· Të përshkruajnë vecoritë e ndërtimit dhe funksionimit të makinave të mprehjes.
· Të tregojnë llojet e punimeve që kryhen në makinat e shpimit te drurit.
· Të rendisin veprimet e përgatitjes të makinës për punë dhe procesit të mprehjes.
· Të listojnë tipet e makinave me shumë punto.
· Të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e makinave me shumë punto.
· Të përshkruajnë përgatitjen për punë, mënyrën e punimit në makinat me shumë punto.
· Të rendisin proceset e punës që kryhen në këto makina.
· Të lexojnë skemat e punës të makinave të shkurtimit në saktësi dhe formatizimit.
· Të përshkruajnë veçoritë e ndërtimit të makinave të formatizimit.
· Të shpjegojnë përgatitjen për punë dhe mënyrën e punimit në makinat e formatizimit.
· Të dallojnë makinat e kalibrimit nga ato të rrashinimit.

· Të përshkruajë pёrgatitjen e makinёs frezё kopjuese CNC.(makinё kontroll numerik) pёr punё sipas normave.
· Tё shpiegojë mënyrën e punimit të makinёs CNC. sipas procesit tё punёs.
· Tё shpiegojë programimin e makinёs skuadruese sipas pёrmasave nё skicё.
· Tё shpiegojë gradimin e grupeve të punёs nё makinёn borduese sipas materialit bordues.
· Tё shpiegojë programimin e makinёs borduese sipas procesit tё punёs.
· Tё shpiegojë gradimin e makinёs sipas lloit tё aksesorit metalik qё do montojё.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës ”Veglat dhe makineritë e përpunimit të drurit” kl 12- 68 orë:

	Tema 1
	Parimi i kopjimit në dru
	4 ore

	Tema 2
	Makinat e frezimit
	9 ore

	Tema 3
	Punimet në makinat e frezimit
	9 ore

	Tema 4
	Makinat e thithëzimit
	8 ore

	Tema 5
	Makinat e tornimit
	6 orë

	Tema 6
	Instrumenta të frezimit dhe mirëmbajtja e tyre
	9 ore

	Tema 7
	Instrumenta të tornimit dhe mirëmbajtja e tyre
	4 ore

	Tema 8
	Makinat e shpimit me shumë punto
	6 orë

	Tema 9
	Makinat e kalibrimit dhe formatizimit
	8 orë

	Tema 10
	Makinat e avancuara të përpunimit të drurit CNC
	5 orë



3. Lënda “Ndërtimi i objekteve prej druri”(L-09-163-23).  Kl. 12 - 68 orë
· Synimet e lëndës ”Ndërtimi i objekteve prej druri”, kl. 12 - 68 orë
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Ndërtimit i objekteve prej druri” nxënësit duhet:
· Të klasifikojnë veglat, pajisjet, makinat në ndërtimin e mobiljeve.
· Të dallojnë veglat nga pajisjet për montim
· Të përshkruajnë vecoritë e ndërtimit dhe funksionimit të pajisjeve mekanike, hidraulike dhe pneumatike.
· Të shpjegojnë përgatitjen për punë dhe mënyrën e përdorimit të pajisjeve për montim.
· Të klasifikojnë veglat, paisjet dhe makinat për veshjen e brinjëve të pllakave e detaleve.
· Të shpjegojnë ndërtimin dhe përdorimin e pajisjes për veshjen e brinjëve me teni, plastikë, rimeso etj.
· Të përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e linjës të mekanizuar (ose makinës) për veshjen e brinjëve.
· Të përshkruajë mënyrën e rimesimit të sipërfaqeve prej druri dhe pjesë të mobiljes me rimeso dekorative
· Të klasifikojnë mënyrat e montimit të mobiljeve.
· Të shpjegojnë mënyrën e montimit artizanal të mobiljeve.
· Të rendisin rradhën e veprimeve për montim të mobiljeve.
· Të përshkruajnë montimin e mobiljeve në linja zinxhir.
· Të shpjegojnë vecoritë e funksionimit të montimit të mobiljeve në linja konvejer
· Të listojnë anët pozitive dhe negative të montimit artizanal nga linja zinxhire.
· Të përcaktojnë përafërsisht kohën mesatare të montimit të një objekti.
· Të shpjegojnë vecoritë e ndërtimit dhe përdorimit të mobiljeve të përkulura.
· Të përshkruajnë pajisjet dhe makineritë për përkulje.

· Të rendisin veprimet për përkuljen e drurit pa trajtim.
· Të shpjegojnë procesin e përkuljes të drurit me avullim.
· Të shpjegojnë procesin e lustrimit dhe rëndësinë e tij.
· Të listojnë mënyrat e lustrimit.
· Të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e pajisjes për lustrim me sprucim.
· Të përshkruajnë procesin e lustrimit me pajisje sprucimi.
· Të shpjegojnë procesin e përpunimit të shtresës të llakut dhe tharjen.
· Të shpiegojë programimin e makinës lustruese.
· Të shpiegojë përgatitjen për punë dhe mënyrën e punimit në makinat e lustrimit.
· Të shpjegojnë parimin e imitimit të drurit dhe rëndësinë e tij.
· Të listojnë mënyrat e imitimit të drurit.
· Të përshkruajnë procesin e imitimit me dorë.
· Të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e paisjeve dhe makinave të imitimit.
· Të përshkruajnë procesin e imitimit me makina.
· Të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e makinave të patinimit.
· Të përshkruajnë procesin e patinimit me makina.
· Të shpjegojnë mënyrën e riparimit, në repartin e montimit, gjatë veshjes së brinjëve me teni, rimeso, plastikë etj.;
· Të shpjegojnë procesin e riparimit të defekteve mbas lustrimit, patinimit;
· Të shpjegojnë procese pune të riparimeve në tapiceri.
· Të përshkruajnë procesin e mirëmbajtës dhe restaurimit të objekteve, tё reja dhe tё vjetra prej druri dhe me material gjysmë të gatshme;
· Të përshkruajë mënyrën e rimesimit të sipërfaqeve prej druri dhe pjesëve të mobiljes me rimeso dekorative.
· Tё pёrshkruajnё ndërtimin e objekteve prej druri që shërbejnë në sektorin e ndërtimit si dyer dritare, shkallë druri, parmakë helikoidalë për shkallë të ndryshme, veçoritё e shtrimit tё dyshemesё me parket apo dёrrasё.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës”Ndërtimi i objekteve prej druri” kl. 12- 68 orë

	Tema 1
	Veglat për ndërtimin e mobiljeve
	4 orë

	Tema 2
	Pajisjet dhe makineritë për ndërtimin e mobiljeve
	7 orë

	Tema 3
	Veshja në brinjë e pllakave dhe detaleve.
	5 orë

	Tema 4
	Montimi artizanal i mobiljeve
	5 orë

	Tema 5
	Montimi në linja zinxhir, konvejer
	7 orë

	Tema 6
	Përkulja e drurit
	4 orë

	Tema 7
	Përkulja e drurit me avullim
	6 orë

	Tema 8
	Patinimi i drurit
	5 orë

	Tema 9
	Imitimi i drurit
	5 orë

	Tema 10
	Lustrimi i drurit
	8 orë

	Tema 11
	Riparime dhe restaurime tё objekteve prej druri
	4 orё

	Tema 12
	Ndërtimi i objekteve të tjera prej druri
	8 orё



4. Lënda “Ndërtimi i objekteve të tapicuara”(L-09-164-10).  Kl. 12 – 34 orë

· Synimet e lëndës ”Ndërtimi i objekteve të tapicuara”, kl. 12 -34 orë
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Ndërtimi i objekteve të tapicuara” nxënësit duhet:
· Të shpjegojnë veçoritë e konstruksineve për skeletet e objekteve të tapicuara.
· Të listojnë tipet e skeleteve mbi bazën e materialeve të ndërtimit të tyre.
· Të shpjegojnë ndërtimin dhe montimin e skeleteve të objekteve të tapicuara me bazë druri.
· Të shpjegojnë ndërtimin dhe montimin e skeleteve metalike, plastik etj.
· Të rendisin veglat,paisjet dhe makinat që përdoren për tapicerinë.
· Të llogarisin sasinë e materialeve bazë e të tjera që përdoren për një objekt të tapicuar.
· Të përshkruajnë procesin e prerjes dhe qepjes të materialit të veshjes.
· Të përshkruajnë procesin e përgatitjes të materialeve për mbushje.
· Të shpjegojnë procesin e krijimit të bazës të tapicerisë me susta dhe sfyngjer.
· Të përshkruajnë procesin e qepjes së dyshekut të materialit mbushes e të veshjes.
· Të përshkruajnë procesin e qepjeve dhe vendosjen e elementeve dekorativë.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës ”Ndërtimi i objekteve të tapicuara”, kl. 12- 34 orë:

	Tema 1
	Tapiceria dhe vecoritё e teklogjisё sё saj
	2 orё

	Tema 2
	Veglat, pajisjet dhe makinat për tapiceri
	5 orë

	Tema 3
	Përgatitja e skeleteve të objekteve të tapicuara
	6 orë

	Tema 4
	Përgatitja e materialeve të tapicerisë
	8 orë

	Tema 5
	Tapiceria e mobiljeve me bazë suste dhe sfyngjeri
	7 orё

	Tema 6
	Tapiceria e mobiljeve me bazë sfyngjeri dhe materiale të tjera
	6 orë



IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar
1. Moduli: “Punime druri me mjete të dorës dhe me makina” Drejtimi: Përpunim druri
Profili:	Mobileri dhe tapiceri Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PERSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PUNIME DRURI ME MJETE TË DORËS DHE ME MAKINA.
	(M-09-1896-23)

	Qëllimi i modulit
	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime në materialin drunor, me mjete të mekanizuara të dorës, makina bazë, makina të avancuara si makina të frezimit, thithëzimit, shpimit, kalibrimit, skuadrimit etj.

	Kohëzgjatja e modulit
	69 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II Të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dhe interpretojë vizatime dhe skica tё punimeve tё thjeshta, në materialin drunor, me mjete të mekanizuara të dorës dhe makina të ndryshme të përpunimit të drurit;
· të përzgjedhë materialin e nevojshëm sipas standardit dhe modelit të skicës;
· të përcaktojë veglat, pajisjet dhe makinat sipas proceseve të punës;
· të përzgjedhë sipas kërkesës, mjetet matëse, shënuese dhe kontrolluese;
· të përcaktojë rradhën e punës sipas procesit teknologjik të përpunimit të detaleve;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike, sipas kushteve në repart;
· të sistemojë materialet e papërpunuara në vendin e punës sipas procesit teknologjik, të sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit;
· të përzgjedhë instrumentat përkatëse sipas mjeteve të mekanizuara të dorës dhe makinave;
· Të montojë me saktësi instrumentin në makinën përkatëse sipas manualit;



· Të kontrollojë gatishmërinë e instrumentit për punë sipas procesit dhe cilësisë në skicë;
· Të kontrollojë funksionimin e makinës për të evidentuar defekte mekanike dhe elektrike sipas manualit;
· Të regjistrojë makinën për punë, duke e pajisur me shabllonet përkatëse sipas proceseve;
· Të kontrollojë saktësinë e regjistrimit dhe të punimit në makineri sipas procesit;
· të vendosë me kujdes, materialin e punuar pranë makinës;
· të pastrojë vendin e punës me mjetet përkatëse sipas rregullave dhe standardeve;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe tё ruajtjes sё mjedisit gjatё punёs pёrgatitore për kryerjen e punimeve në dru me mjete të mekanizuara dhe makina përkatëse.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 2
	Nxënësi kryen punime me mjete të mekanizuara të dorës, si sharra, zdrukthe, trapano, frezë dhe zumparuese.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të matë dhe të shënojë elementet sipas skicës;
· të sharrojë, shkurtojë materialin me sharra të ndryshme të mekanizuara të dorës, sipas shënimit;
· të kontrollojë sharrimet sipas shënimit;
· të zdrukthtojë materialin me zdrukthe të mekanizuara të dorës, sipas shënimit;
· të drejtojë materialin në faqe dhe në brinjë sipas shënimit me zdrukthe të ndryshme të mekanizuara të dorës;
· të kontrollojë sipas skicës materialet e zdrukthtuara;
· të zumparojë me pajisje të mekanizuar dore me shirit, të sheshtë, të rrumbullakët sipas shkallës të pastërtisë;
· të kontrollojë me kujdes zumparimet e bëra;
· të shpojë materialin sipas shënimit;
· të pastrojë me kujdes mbeturinat e ashklave.
· të kontrollojë foletë e realizuara sipas përmasave në skicë;
· të hapë kanale me frezë të mekanizuar dore, sipas shënimit.
· të realizojë profilim të detalit me frezë të mekanizuar dore sipas skicës.
· të shkallëzojë materialin me frezë të mekanizuar dore sipas modelit.
· të kontrollojë me kujdes frezimet e bëra;
· të realizojë mbërthime dhe vidime në materialin drunor.
· të ngjitë teni, rimeso, plastikë sipas kërkesës, në brinjë me pajisje të mekanizuar të dorës.
· të pastrojë me kujdes tepricat e tenisë.
· të mbërthejë me grafitë elementet prej druri.
· të kontrollojë me kujdes punimet e bëra;



	
	· të mirëmbajë pajisjet e mekanizuara të dorës, mjetet matëse dhe kontrolluese.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së proceseve të punës me pajisje të mekanizuara të dorës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 3
	Nxënësi kryen punime me makinat bazë të përpunimit të drurit si sharrë shirit, disk, plan , grosetë.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të matë dhe të shënojë elementet sipas skicës;
· të sharrojë materialin me makinë sharrë shirit sipas shënimit;
· të shkurtojë materialin me makinë sharrë disk sipas shënimit;
· të kontrollojë sharrimet sipas shënimit;
· të kontrollojë materialet e sharruara me makina sipas skicës;
· të drejtojë materialin në siperfaqe, sipas kërkesës në makinën plan drejtuese;
· të drejtojë materialin në brinjë sipas kerkesës në makinën plan drejtuese;
· të kontrollojë me kujdes saktësinë e drejtimit;
· të realizojë sipas skicë trashësinë e materialit në makinën grosecë;
· të kontrollojë me kujdes nxjerrjen e trashësisë;
· të mirëmbajë me kujdes instrumentat, makinat, pajisjet matëse dhe kontrolluese;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së proceseve të punës, me makinat bazë të përpunimit të drurit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 4
	Nxënësi kryen punime me makinat e shpimit, frezimit dhe thithëzimit
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të matë dhe të shënojë elementet sipas skicës;
· të shpojë me kujdes elementet nё makinё me shumë punto;
· të realizojë shpimet vertikale në pllaka, nё makinё me shumë punto;
· të realizojë shpimet horizontale në pllaka, nё makinё me shumë punto;
· të kontrollojë sipas modelit shpimet e bëra;
· të bëjë profilimin e elementeve sipas modelit në makinat frezë;
· të realizojë bërjen e thithave për lidhje;
· të hapë kanalet sipas përmasave në skicë;



· të realizojë shkallëzimet e elementeve sipas modelit në makinat frezë;
· të realizojë bastunet sipas diametrit në skicë;
· të hapë fole me freze zinxhir sipas modelit;
· të realizojë kopjimin e elementeve me freze kopjuese sipas modelit;
· të shkurtojë elementet me përmasa fikse në makinat sharrë;
· të realizojë supet e thithit sipas skicës;
· të zbulojë me kujdes thithin;
· të realizojë foletë në kokat e elementeve;
· të punojë elementet në makinën e thithëzimit njëanësore dhe dyanësore sipas skicës;
· të kontrollojë punimet e bëra bëra me mjete kontrolli sipas skicës apo modelit;
· të kujdeset për veglat, pajisjet dhe makinat;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit në punimet me makinat e shpimit, frezimit dhe thithëzimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 5
	Nxënësi kryen punime me makinat e avancuara të përpunimit të drurit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të ndjekë pёrgatitjen e makinёs frezё kopjuese
CNC.(makinё kontroll numerik) pёr punё sipas normave;
· tё ndjekë programimin e makinёs CNC. sipas procesit tё punёs;
· tё ndjekë lëshimin e makinёs CNC. pёr tё kontrolluar programimin;
· tё punojё pllakat apo detalet nё makinёn CNC: sipas modelit;
· tё ndjekë programimin e makinёs skuadruese sipas pёrmasave nё skicё;
· tё ndjekë lëshimin e makinёs skuadruese pёr tё kontrolluar programimin;
· tё skuadrojё pllakat apo detalet, sipas modelit, nё makinё;
· tё ndjekë gradimin e grupeve të punёs nё makinёn
· tё ndjekë gradimin e grupeve të punёs nё makinёn borduese sipas materialit bordues;
· tё ndjekë programimin e makinёs borduese sipas procesit tё punёs;
· tё ndjekë lëshimin e makinёs borduese pёr tё kontrolluar programimin;
· tё veshi me bordurё pllakat apo detalet sipas modelit;
· tё ndjekë gradimin e makinёs sipas lloit tё aksesorit metalik qё do montojё;



· tё ndjekë lëshimin e makinës pёr të kontrolluar programimin;
· tё montojё sipas modelit aksesorin metalik;
· tё kontrollojё punimet e bёra me makinat e avancuara tё pёrpunimit tё drurit;
· Tё kujdeset pёr makinat e avancuara tё pёrpunimit tё drurit, paisjet dhe mjetet e punёs;
· Tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së
mjedisit gjatë kryerjes tё proceseve tё punёs me makinat e avancuara tё pёrpunimit tё drurit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat. profesionale të përpunim drurit(zdrukthari)
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete tё punimeve me, me mjete të mekanizuara të dorës, makina bazë, makina të avancuara si makina të frezimit, thithëzimit, shpimit, kalibrimit, skuadrimit etj.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete, të punimeve me , me mjete të mekanizuara të dorës, makina bazë, makina të avancuara si makina të frezimit, thithëzimit, shpimit, kalibrimit, skuadrimit etj.
· Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me punimet me mjete të mekanizuara të dorës, makina bazë, makina të avancuara si makina të frezimit, thithëzimit, shpimit, kalibrimit, skuadrimit etj.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike, për realizimin e punimeve me mjete të mekanizuara të dorës, makina bazë, makina të avancuara si makina të frezimit, thithëzimit, shpimit, kalibrimit, skuadrimit etj.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara
për çdo rezultat të të nxënit




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së përpunimit të drurit me poste pune për realizimin e punimeve me me mjete të mekanizuara të dorës, makina bazë, makina të avancuara si makina të frezimit, thithëzimit, shpimit, kalibrimit, skuadrimit etj.
· Mjete të mekanizuara të dorës, makinat bazë të përpunimit të drurit, makina të avancuara të përpunimit të drurit si makina shpimi, frezimi, thithëzimi, kalibrimi, skuadrimi etj.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme





për punime me mjete të mekanizuara të dorës, makina bazë, makina të avancuara si makina të frezimit, thithëzimit, shpimit, kalibrimit, skuadrimit etj.
· Skica tё llojeve tё punimeve.
· Lëndë e parë.
· Katalloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.

2. Moduli “Punimi i dritares dhe derёs prej druri ”

Drejtimi:	Përpunim druri Profili:	 Mobileri/tapiceri
Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12

	PERSHKUESII I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PUNIMI I DRITARES DHE DERЁS PREJ DRURI
	M-09-1546-23

	Qellimi i modulit
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime për prodhimin e dritares dhe derёs prej druri masiv.

	Kohezgjatja e modulit
	84 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e II të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës për prodhimin e dritares dhe derёs prej druri mënyrë ergonomike, sipas kushteve në repart;
· të bëjë skicën me përmasa fikse, duke u bazuar te modeli dhe matjet që ka bërë në ambjentin ku do vendoset dritarja dhe dera prej druri;
· të zbërthejë skicën e dritares dhe derёs në elementet përbërëse, sipas radhës së montimit;
· të përzgjedhë materialin e nevojshëm, sipas standardit dhe modelit të skicës, të dritares dhe derës prej druri;
· të përcaktojë veglat, pajisjet dhe makinat sipas proceseve të punës;
· të sistemojë materialet e papërpunuara në vendin e punës sipas procesit teknologjik, të sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit;
· të përgatisë veglat, pajisjet dhe makinat për prodhimin e dritares dhe derёs prej druri;
· të kontrollojë gatishmërinë e instrumentit për punë sipas procesit dhe cilësisë në skicë;
· të kontrollojë funksionimin e makinës për të evidentuar defekte mekanike dhe elektrike sipas manualit;
· të regjistrojë makinën për punë, duke e pajisur me shabllonet përkatëse sipas proceseve;
· të vendosë me kujdes, materialin e punuar pranë makinës;
· të pastrojë vendin e punës me mjetet përkatëse sipas



rregullave dhe standardeve;
· të zbatojë drejt rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve për prodhimin e dritares, derёs prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 2
	Nxënësi punon elementet për dritare dhe derё druri nё makina
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë dhe të shënojë mbi material sipas përmasave të kërkuara për prodhimin e dritares dhe derёs prej druri;
· të shkurtojë materialin me mbishtesat e kërkuara në makinat e shkurimit;
· të drejtojë materialin e shkurtuar në brinjë në makinën plan;
· të sharrojë materialin në gjatësi në makinën sharrë shirit apo disk me mbishtesat e nevojshme;
· të bëjë drejtimin e elementeve në faqe dhe brinjë në makinën plan –drejtues;
· të realizojë trashësinë e elementeve të dritares dhe derёs sipas skicës në grosecë;
· të shkurtojë në përmasat fikse elementët e dritares dhe derёs ne makinën shkurtuese universale
· të ndajë dhe të bëjë shënime te elementët, për shpimin dhe thithëzimin e tyre
· të birojë elementët me makina shpimi me shumë punto ose frezë me zinxhir sipas përmasave në skicë;
· të bëjë thithëzimin e elementeve të dritares duke u pershtatur foleve në makinat sharrë disk, frezë thithëzimi;
· tё pёrgatitё zemrёn e derёs sipas modelit;
· të bëjë profilimin dhe paturën në elementet e dritares dhe derёs me makinën frezë;
· të zbatojë drejt rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve, për pёrgatitjen e elementeve, të dritares, derёs prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 3
	Nxënësi monton dritaren dhe derёn prej druri.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të bëjë montimin paraprak të elementeve të dritares dhe derёs për të evidentuar gabimet;
· të korrigjojë gabimet nё se do ketë;
· të lyejë me bojë ose llak sipas kërkesës kornizën, zemrёn e derёs;
· të montojë me lëndë ngjitëse elementet e dritares, kasёs sё



derёs;
· të shtrëngojë me morseta dhe të vejë në skuadër kanatet, dhe kasën;
· të fshijë lëndën ngjitëse të tepërt nga kanatet dhe kasa ;
· të zumparojë kanatet dhe kasën e dritares, derёn spas shkallës të pastërtisë ;
· të vendosi menteshat në kanate dhe në kasë sipas skicës;
· të vendosi dorezat në kanatet e dritares sipas modelit;
· të lyejë dritaren dhe derёn sipas kërkesës me vaj lini dhe më pas me poliuretan;
· të montojë dritaren në hapësirën e matur më parë me saktёsinё e kёrkuar;
· të vendosë xhamat në kanatet e dritares sipas modelit;
· të vendosë ose montojë derën nё hapёsirën e matur më parë;
· të vendosё dorezat në kanatet e derёs;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mjedisit gjatë punimeve për montimin e dritares dhe derёs prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 4
	Nxënësi kryen llogaritje tё thjeshta ekonomike për prodhimin e dritares dhe derёs prej druri.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё llogaritjet ekonomike për prodhimin e dritares dhe derёs prej druri;
· tё pёrcaktojё koston nё punimin e dritares dhe derёs prej druri;
· tё pёrcaktojё preventivin e materialeve, koston per materialet;
· tё llogaritё koston e punёs (pagat, sigurimet shoqёrore, etj.);
· amortizim pajisjesh, etj.); tё pёrcaktojё kosto tё tjera (transport, energji,
· tё llogaritё detyrimet fiskale nё bisneset e vogla tё profilit Mobileri dhe tapiceri;
· tё llogaritё tё ardhurat, fitimin nё njё bisnes tё vogёl Mobileri dhe tapiceri gjatё prodhimit tё dritares derёs prej druri druri;
· tё hartojё preventivin (pёr materiale) pёrfundimtar pёr prodhimin e dritares dhe derёs prej druri;
· Përgatitja e faturës, për koston e dritares, derёs prej druri;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;
· tё njohё marketingun e dritares dhe derёs prej druri (studimi i tregut tё shitjes).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës si dhe në punishte apo fabrika të përpunimit të drurit si dhe në ambjentin ku do montohet përfundimisht dritarja dhe dera prej druri.
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për kryerjen e punimeve per prodhimin e dritares dhe derёs prej druri.
· Mësuesi i praktikës mund të organizojë edhe vizita në objekte ndërtimi ku nxënësit të shohin konkretisht proceset e punës për prodhimet e dritares dhe derёs prej druri.
· Nxënësit duhet të angazhohen në punime konkrete të prodhimit të dritares dhe derёs prej druri.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet mё tepër theksi te kontrolli i demonstrimit praktik të veprimeve nga ana e nxënësve.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin e pranueshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për punime druri.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe makinave të përpunuesit të drurit.
· Instrumenta prerëse.
· Instrumenta shënuese, matëse dhe kontrolluese.
· Materiale të ndryshme drusore për prodhim te dritares dhe derёs prej druri dhe materiale ndihmëse për prodhim.
· Skica e dritares dhe derёs prej druri.
· Mjete ilustruese, materiale të shkruara, udhëzuesa,
· Kompleti i veshjeve të punës.



3. Moduli “Punime veshje me tapiceri tё sipёrfaqeve të ndryshme”

Drejtimi: Përpunim druri Profili:	 Mobileri/tapiceri Niveli:	 III i KSHK Klasa:	12

	
	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli
	PUNIME VESHJE ME TAPICERI TË SIPЁRFAQEVE TE NDRYSHME
	(M-09-419-19)

	Qëllimi i modulit
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime të veshjes me tapiceri të sipёrfaqeve tё ndryshme si muri, tavani, dere, banaku etj.

	Kohëzgjatja e modulit
	69 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e II të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi organizon vendin e punës për punime veshje me tapiceri tё sipёrfaqes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të skicojë sipёrfaqen qё do vishet me tapiceri;
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike, sipas kushteve në repart;
· të përzgjedhë, sipas modelit, materialet për veshjen me tapiceri tё sipёrfaqes;
· të sistemojë materialet e papërpunuara në vendin e punës sipas procesit teknologjik, të sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit;
· të përgatisë sipas kërkesës veglat pajisjet dhe makinat pёr veshjen e sipёrfaqes me tapiceri;
· të zbatojë me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatё veshjes tё sipёrfaqes me tapiceri;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 2
	Nxënësi përgatit sipёrfaqen prej pllake ose telajo.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë dhe shënojë, sipas skicës, mbi material për veshjen e sipёrfaqes me tapiceri;
· të sharrojë sipas shënimit mbi pllakën e fibrës ose kompensatës për veshjen e sipёrfaqes me tapiceri;
· të sharrojë sipas përmasave në skicë.
· tё shkurtojë materialin sipas përmasës;



· të drejtojë materialin sipas trashësisë të kërkuar;
· të punojë në makinën grosecë sipas trashësisë të kërkuar;
· të presë sipas skicës me masa fikse traversat e telajos;
· të montojë elementet për formimin e telajos;
· të zbatoje me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes te mjedisit gjatё veshjes tё siperfaqeve me tapiceri;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 3
	Nxënësi kryen punime pёr veshjen me tapiceri tё sipёrfaqes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të presë sfungjerin sipas përmasës në skicë;
· të presë mbulesën sipas përmasës në skicë;
· të lyejë sfungjerin me lëndë ngjitëse sipas normativës;
· të vendosi sfungjerin, me kujdes, në sipёrfaqen e caktuar;
· të vendosi mbulesën me igelit, damaskë sipas kërkesës;
· të mbërthejë mbulesën sipas preventivit me thumba tapicerie etj;
· të kontrollojë cilsisinë sipas standartit;
· të zbatojë me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatё veshjes tё sipёrfaqeve tё ndryshme me tapiceri;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 4
	Nxënësi kryen llogaritje tё thjeshta ekonomike për veshjen me tapiceri tё sipёrfaqes.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё llogaritjet ekonomike për procesin e veshjes me tapiceri tё sipёrfaqes;
· tё pёrcaktojё koston ne punimin e veshjes me tapiceri tё sipёrfaqes;
· tё pёrcaktojё preventivin e materialeve, koston pёr materialet;
· tё llogaritё koston e punёs (pagat, sigurimet shoqёrore, etj.);
· tё pёrcaktojё kosto tё tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.);
· tё llogaritё detyrimet fiskale nё bizneset e vogla tё profilit Mobileri dhe tapiceri;
· tё llogaritё tё ardhurat, fitimin nё njё biznes tё vogёl Mobileri dhe tapiceri gjatё procesit tё veshjes me tapiceri tё sipёrfaqes;
· tё hartojё preventivin pёrfundimtar pёr procesin e veshjes me tapiceri tё sipёrfaqes;
· përgatitja e faturës, për procesin e veshjes me tapiceri.



tё sipёrfaqes;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;
· tё studiojё marketingun e procesit tё veshjes me tapiceri tё sipёrfaqes(studimi i tregut tё shitjes,pёrcaktimi i cmimit, mёnyrёn e shperndarjes sё produktit, reklamёn);
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul duhet të trajtohet në bazën prodhuese të shkollës ose të organizohen vizita mësimore nё punishte reparte,ndërrmarje ku prodhohen objekte druri të tapicuara.
· Mёsuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të përdorimeve të drejta të veglave dhe pajisjeve si dhe të përgatitjes së materialeve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për prodhimin e mobiljeve të tapicuara.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet me tepër theksi te kontrolli i demonstrimit praktik të veprimeve nga ana e nxënësve.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Per realizimin si duhet tё modulit ёshtё e domosdoshme te sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mёposhtme:
· Repart për punime tapicerie.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe makinave të marangozit.
· Instrumenta prerëse.
· Instrumenta shënuese, matëse dhe kontrolluese.
· Materiale të ndryshme drusore për veshje me tapiceri.
· Materiale ndihmëse tapicerie, për veshje tё sipёrfaqeve.
· Skica tё sipёrfaqes qё do vishet me tapiceri.
· Mjete ilustruese, materiale të shkruara, udhezuesa,
· Kompleti i veshjeve tё punës.



4. Moduli “Punime montimi tё objekteve prej druri”

Drejtimi:	Përpunim druri Profili:	 Mobileri dhe tapiceri Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PËRSHKUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PUNIME MONTIMI TË OBJEKTEVE PREJ DRURI
	(M-09-420-23)

	Qellimi i modulit
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime montimi tё objekteve prej druri me elemente të drejta, pllakë zdrukthi, fibre.

	Kohezgjatja e modulit
	66 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e II të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës për montimin e objektit tё drurit në mënyrë ergonomike, sipas kushteve në repart;
· të zbërthejë skicën e objektit në elementët përbërës;
· të përcaktojë saktë rradhën e montimit të detaleve sipas modelit dhe skicës;
· të përzgjedhë saktë elementet prej druri, pllakat me bazё druri tё pёrgatitura dhe lёndёt ndihnёse.
· të përgatisë veglat, pajisjet dhe makinat për montimin e objektit tё drurit;
· të zbatojë drejtё rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve për montimin e objektit tё drurit me elementё tё drejtё;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 2
	Nxënësi monton objekte tё thjeshta në mënyrë artizanale.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë e shënojë mbi elementet e përgatitura sipas skicës;
· të bejë shpime dhe të hapi fole me pajisjet e nevojshme për shpim;
· tё pёrgatisё kunjat bashkues sipas pёrmasave nё skicё ;
· të veshë brinjët e pllakave të prera me teni, rimeso, plastikё, duroalumin apo dru masiv;
· të vendosë aksesorët metalikë dhë plastikë sipas modelit;



· të montojë paraprakisht objektin, pa lëndë ngjitëse, për kontroll;
· të eleminojë defektet në rast se do ketë;
· të ndёrtojë skeletin e objektit;
· të bëjë montime plotësuese sipas skicës;
· të përgatisë sirtaret në rast se ka modeli;
· të vendosë aksesorët plotësues sipas skicës;
· të përgatitë lëndën ngjitëse sipas recetës ;
· të aplikojë lëndën ngjitësë në vëndin e caktuar të detalit ;
· të montojë perfundimisht objektin;
· të kryejë pastrimin e nevojshëm të mbeturinave të lëndës ngjitëse
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë montimit tё objektit tё drurit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 3
	Nxënësi monton kuzhinë të thjeshtë (bufe k bufe) në objekt
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë e të shënojë mbi elementet e përgatitura sipas skicës;
· të bëjë shpime dhe të hapi fole me pajisjet e nevojshme për shpim;
· të veshë brinjët e pllakave të prera me teni, rimeso, plastik, duralumin apo druri;
· tё pёrgatisё kunjat bashkues sipas pёrmasave nё skicё ;
· të vendosë aksesorët metalikë apo plastikë sipas modelit;
· të montojë paraprakisht objektin pa lëndë ngjitëse për kontroll tё defekteve;
· të eleminojë defektet në rast se do ketë;
· të ndërtojë skeletin e mobiljes;
· të bëjë montime plotësuese sipas skicës;
· të përgatisë sirtaret në rast se ka modeli;
· të vendosë aksesorët plotësues sipas skicës;
· Të përgatitë lëndën ngjitëse sipas recetës ;
· Të aplikojë lëndën ngjitësë në vëndin e caktuar të detalit ;
· të montojë perfundimisht mobiljen;
· të kryejë pastrimin e nevojshëm të mbeturinave të lëndës ngjitëse
· të amballazhojë me kujdes pjesët e bufesë për të evituar dëmtimet gjatë transportit për në vendin e instalimit;
· të transportojë me kujdes pjesët e bufesë;
· të vendosë me kujdes pjesën e poshtëme të bufesë në vendin e matur më parë sipas skicës;
· të vendosë suprinën apo banakun me ngjyrën e kërkuar nga klienti;
· të vendosë alzatrinën;



· të vëndosë xokolën;
· të vendosë pjesën e sipërme të kundra- bufesë në vëndin e matur më parë sipas kerkesës;
· të vendosë lavapjatën, pjanurën ,furrën, aspiratorin, frigoriferin sipas modelit dhe skicës;
· të vendosë dorezat sipas kërkesës të klientit;
· të bëjë regjistrimin e kanateve;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së
mjedisit gjatë montimit tё bufesë së thjeshtë për guzhinë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 4
	Nxënësi kryen punime të thjeshta pirografie dhe gdhëndje (dekorimi) në detalet e mobiljeve Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё me daltë gdhëndjen sipas vizatimit të kërkuar;
· tё zumparojë mbas gdhëndjes detalin;
· të kryejë pastrimin nga pluhuri i drurit me solucione përkatëse;
· tё kontrollojë cilësinë e gdhëndjes sipas modelit;
· të përdorë aparatin e thjeshtë të pirografisë;
· të kryejë pirografi mbi detalet sipas modelit;
· të pastrojë detalet pas pirografisë
· të kontrollojë cilësinë e pirografisë së kryer;
· të kurjdeset për mjetet dhe pajijet e punës
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë montimit tё bufesë së thjeshtë për guzhinë
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 5
	Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për
punime montimi tё objekteve prej druri
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё llogaritjet ekonomike nё punime montimi tё objekteve prej druri;
· tё pёrcaktojё koston nё punime montimi tё objekteve prej druri;
· tё pёrcaktojё preventivin e materialeve, koston pёr materialet;
· tё llogaritё koston e punёs (pagat, sigurimet shoqerore, etj.);
· tё pёrcaktojё kosto te tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.);
· tё llogaritё detyrimet fiskale nё bisneset e vogla tё profilit Mobileri dhe tapiceri;



















Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
tё llogaritё tё ardhurat, fitimin nё njё bisnes tё vogёl Mobileri dhe tapiceri nё punime montimi tё objekteve prej druri;
· tё hartojё preventivin pёrfundimtar pёr punime montimi tё objekteve prej druri;
· të përgatisë faturën, pёr punime montimi tё objekteve prej druri;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;
· tё njohё marketingun për punime montimi tё objekteve prej druri; (studimi i tregut tё shitjes, pёrcaktimi i cmimit, mёnyrёn e shpёrndarjes sё produktit, reklamёn);
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, në punishte apo fabrika të përpunimit të drurit si dhe në ambientet e aredimit si banesa lokale etj..
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për kryerjen e punimeve per montimin e objekteve tё drurit me elementë të drejtë, me pllakë zdrukthi, fibre.
· Mësuesi i praktikës mund të organizojë edhe vizita në objekte druri ku nxënësit të shohin konkretisht proceset e punës për montimin e objekteve tё drurit me elementë të drejtë me pllakë zdrukthi, fibre.
· Nxënësit duhet të angazhohen në punime konkrete të montimit të mobiljeve me pllakë zdrukthi, fibër, entief, në mënyrë të pavarur dhe në grupe.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet mё tepër theksi te kontrolli i demonstrimit praktik të veprimeve nga ana e nxënësve.




Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin e pranueshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për montim të mobiljeve, ambiente aredimi.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe makinave të përpunuesit të drurit.
· Instrumenta prerëse.
· Instrumenta shënuese, matëse dhe kontrolluese.
· Detale dhe pllaka drusore të punuara ne makina, për montimin e mobiljeve me elementë të drejtë, me pllakë zdrukthi, fibër dhe materiale ndihmëse.
· Materiale për paketimin e pjesëve të mobiljes së montuar.
· Skica tё vëndit të aredimit
· Mjete ilustruese, materiale të shkruara, udhëzuesa.

		Kompleti i veshjeve të punës.	

5. Moduli “Punime patinimi, llustrimi, riparimi dhe restaurimi të mobiljeve”

Drejtimi:	Përpunim druri Profili:	 Mobileri dhe tapiceri Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PËRSHKUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PUNIME PATINIMI, LLUSTRIMI, RIPARIMI DHE RESTAURIMI TË MOBILJEVE
	(M-09-1897-23)

	Qellimi i modulit
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të riparuar defektet gjatё ndёrtimit tё mobiljeve si dhe restaurimin e mobiljeve tё vjetra.

	Kohezgjatja e modulit
	69 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e II të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës për për të kryer procese përmirsimit të drurit apo mobiljes si imitim, patinim, lustrim, riparimdhe restaurim;
· të përzgjedhë mënyrën e imitimit, patinimi, lustrimit të drurit;
· të përzgjedhë mjetin e imitimit, patinimit, llustrimit me dorë apo makinë;
· tё kontrollojё mobiljen e vjetёr pёr tё konstatuar punimet qё duhen kryer gjatё restaurimit;
· tё pёrcaktojё defektet gjatё punimeve, nё ngjitje, vendosje tenish, rimesim, llustrim, etj.;
· tё pёrcaktojё defekte gjatё veshjes me tapiceri tё skeleteve tё ndryshme prej druri ose materiale tё tjera;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për imitim, patinim, lustrim, riparim apo restaurim;
· të llogaritё sasinë e materialeve tё nevojshme për imitim, patinim, lustrim, riparim apo restaurim;
· të përgatisë veglat, pajisjet dhe makinat për imitim, patinim, lustrim, riparim apo restaurim;
· të zbatojë drejt rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve për imitim, patinim, lustrim, riparim apo restaurim të mobiljeve të vjetra;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 2
	Nxënësi kryen punime riparimi gjatё ndёrtimit tё mobiljeve dhe tapicerisё.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё pastrojё brinjёt e veshura me difekt nga tenia, rimesua, plastika etj., me kujdes ;
· tё veshi me kujdes brinjёn e pastruar me rimeso, teni, plastikё tё pёrshtatёshme sipas standartit;
· tё zumparojё atё pjesё tё sipёrfaqes tё patinuar me defekt;
· tё pastrojё sipёrfaqen e zumparuar me mjetet e nevojshme;
· tё kryejё ribojatisjen me kujdes, nё detalin apo pllakaёn duke mos ndryshuar ngjyrёn;
· tё ripatinojё detalin apo sipёrfaqen e pllakёs sipas kёrkesёs;
· tё zumparojё sipёrfaqen nga lustrimi me difekt.
· tё pastrojё sipёrfaqen e zumparuar me mjetet e caktuara;
· tё rilustrojё detalet apo pllakat mbas pastrimit;
· tё riparojё defekte tё ndryshme gjatё punimeve nё tapiceri tё skeleteve prej druri, metali apo plasike, si vendosje, gabim tё sustave, sfungjerit, veshje damaske etj, ;
· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit tё defekteve nё ndёrtimin e
mobiljeve dhe tapicerisё;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 2
	Nxënësi kryen procese imitimi, patinimi dhe llustrimi me pllaka dhe detale prej druri.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё pёrgatitё sipёrfaqen e pllakës për imitim
· të përgatitë materialin imitues;
· tё kryejë procese të imitimit të drurit mbi pllakë sipas modelit me pajisje dore;
· tё kryejë procese të imitimit të drurit me makinat përkatëse;
· të përgatitë sipërfaqen e pllakës, detalit prej druri për patinimim;
· të përgatitë materialin patinues sipas recetës përkatëse;
· të kryejë procese të patinimit me dorë, pajisje dore;
· të kryejë procese patinimi me makina sipas standartit;
· të kryejë procese të tharjes së pastës patinuese në paisje tharëse sipas rregjimit;
· të kontrollojë cilësinë e patinimit sipas shkallës së pastërtisë;
· të përgatitë lëndën për lyerje apo llustrim të drurit sipas standartit
· të lyejë apo llustrojë me pajisje splucimi, me makinë




	
	pllakat, detalet prej druri sipas kërkesës;
· të kryejë procesin e tharjes së bojës ose lëndës llustruese sipas rregjimit të caktuar;
· të kontrollojë cilësinë e llustrimit sipas standartit;
· të kryejë pastime dhe mirëmbajtje të pajisjeve dhe makinave;
· tё ndjekё rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit, gjatë proceseve të imitimit, patinimit dhe lustrimit të pllakave dhe detaleve prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 3
	Nxënësi kryen punime riparimi gjatё ndёrtimit tё mobiljeve dhe tapicerisё.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё pastrojё brinjёt e veshura me difekt nga tenia, rimesua, plastika etj., me kujdes ;
· tё veshi me kujdes brinjёn e pastruar me rimeso, teni, plastikё tё pёrshtatёshme sipas standartit;
· tё zumparojё atё pjesё tё sipёrfaqes tё patinuar me defekt;
· tё pastrojё sipёrfaqen e zumparuar me mjetet e nevojshme;
· tё kryejё ribojatisjen me kujdes, nё detalin apo pllakaёn duke mos ndryshuar ngjyrёn;
· tё ripatinojё detalin apo sipёrfaqen e pllakёs sipas kёrkesёs;
· tё zumparojё sipёrfaqen nga lustrimi me difekt.
· tё pastrojё sipёrfaqen e zumparuar me mjetet e caktuara;
· tё rilustrojё detalet apo pllakat mbas pastrimit;
· tё riparojё defekte tё ndryshme gjatё punimeve nё tapiceri tё skeleteve prej druri, metali apo plasike, si vendosje, gabim tё sustave, sfungjerit, veshje damaske etj.
· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit tё defekteve nё ndёrtimin e
mobiljeve dhe tapicerisё;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 4
	Nxënësi kryen punime pёr restaurimin e mobiljeve tё vjetra.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё pёrgatitё sipёrfaqen pёr lusrim
· tё pastrojё mobiljen e vjetёr, me ujё tё vakёt nga papastёrtitё;
· tё zbёrthejё mobiljen nё pjesёt pёrbёrse, nё se nevoitet;
· tё eleminojё elementёt e dёmtuara nga lagёshtia, insektet, kёrpudhat etj;
· tё trajtojё pjesёt e mobiljes me antiseptikё, pёr frenimin e



dёmtimeve, nga insektet apo kёrpudhave;
· tё zumparojё elementёt pёr pastrim;
· tё zёvёndёsojё elementet e dёmtuara nga lagёshtira apo prekje kёrpudha, detale apo rimeso etj.;
· tё ngjitё rimeson e re ku ёshtё e nevojshme;
· Tё pёrgatisё bojёn pёr lyerje sipas kёrkesёs;
· tё kryejё punime lyerje, me bojё, pёr tu pёrshtatur bojёs ekzistue;
· tё thajё pjesёt e lyera me bojё nё mёnyrё natyrore apo paisje sipas kёrkesёs;
· tё pёrgatitё materialet pёr llustrim;
· tё llustrojё me lёndё llustruese gomollatё apo poliuretan sipas standartit;
· tё thajё shtresën e llustrës nё mёnyrё naturore apo paisje tё posaçme;
· tё pastrojё sipërfaqen e llustruar me kujdes;
· tё kryejё montimet e nevojshme sipas modelit;
· tё ndjekё rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së
mjedisit, gjatë restaurimit tё mobiljeve tё vjetra prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 5
	Nxënësi kryen llogaritje te thjeshta ekonomike në punime patinimi, llustrimi, riparimi apo restaurimi tё mobiljes.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё llogaritjet ekonomike nё punime në punime patinimi, lustrimi, riparimi dhe restaurimi tё mobiljes;
· tё pёrcaktojё koston nё punime patinimi, lustrimi, riparimi dhe restaurimi tё mobiljes;
· tё pёrcaktojё preventivin e materialeve, koston pёr materialet;
· tё llogaritё koston e punёs (pagat, sigurimet shoqёrore, etj.);
· tё pёrcaktojё kosto tё tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.);
· tё llogaritё detyrimet fiskale nё bisneset e vogla tё profilit Mobileri dhe tapiceri;
· tё llogaritё tё ardhurat, fitimin nё njё bisnes tё vogёl Mobileri dhe tapiceri nё punime patinimi, lustrimi, riparimi dhe restaurimi tё mobiljes;
· tё hartojё preventivin pёrfundimtar pёr punime patinimi, lustrimi, riparimi dhe restaurimi tё mobiljes;
· të përgatisë faturën, pёr punime patinimi, lustrimi, riparimi dhe restaurimi tё mobiljes;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;










Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
tё zbatojë parimet e marketingut për punime patinimi, lustrimi, riparimi dhe restaurimi tё mobiljes (studimi i tregut tё shitjes, pёrcaktimi i çmimit, mёnyrёn e
shpёrndarjes sё produktit, reklamёn).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës si dhe në punishte apo fabrika të përpunimit të drurit.
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete tё kryerjes sё punimeve patinimi, lustrimi, riparimi dhe restaurimi tё mobiljeve të përdorura antike;
· Mësuesi i praktikës mund të organizojë edhe vizita në punishte të prodhimit të mobiljeve ku nxënësit të shohin konkretisht punime patinimi, lustrimi, riparimi dhe
restaurimi tё mobiljeve të vjetra;
· Nxënësit duhet të angazhohen në punime konkrete, tё punimeve patinimi, lustrimi, riparimi dhe restaurimi tё mobiljeve të vjetra.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet me tepër theksi te kontrolli i demonstrimit praktik të veprimeve nga ana e nxënësve.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin e pranueshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për punime tё kryerjes sё punimeve patinimi, lustrimi, riparimi dhe restaurimi tё mobiljeve të vjetra;
· Kompleti i veglave, pajisjeve për patinim, lustrim, riparim të defekteve dhe restaurim tё mobiljeve të vjetra;
· Detale, pllaka prej druri qё do patinohen, lustrohen, skelete tё tapicuara që do riparohen, mobilje e vjetёr për restaurim etj.
· Materiale ndihmëse për patinim, lustrim, riparim dhe restaurim.
· Modele tё patinuara, lustruara, riparuara dhe tё restauruara.
· Mjete ilustruese, materiale të shkruara, udhëzuesa,
· Kompleti i veshjeve të punës.



6. Moduli “Punimi i mobiljes sё tapicuar në skelete të ndryshme”

Drejtimi: Përpunim druri Profili:	Mobileri dhe tapiceri Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PUNIMI I MOBILJES SЁ TAPICUAR NË SKELETE TË NDRYSHME
	(M-09-1548-19)

	Qëllimi i modulit
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime për njё mobilje tё tapicuar si karrige, kolltuk, divan tё thjeshtё etj.

	Kohëzgjatja e modulit
	51 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e II të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi organizon vendin e punës për punime tapicerie nё skelete tё ndryshme tё mobiljes të tapicuar
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë skicën e skeletit që do vishet me tapiceri;
· të zbërthejë skicën sipas rradhës në elementët përbërës;
· organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike, sipas kushteve në repart;
· të përzgjedhë, sipas modelit, materialet për veshjen me tapiceri tё skeletit përkatës;
· të sistemojë materialet e papërpunuara në vendin e punës sipas procesit teknologjik, të sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit;
· të përgatisë sipas kërkesës veglat pajisjet dhe makinat pёr veshjen e skeletit me tapiceri;
· të zbatojë me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatё veshjes sё skeletit me tapiceri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	
	RN 2
	Nxënësi kryen punimin e skeletit prej druri, fibre, kompensate.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë dhe shënojë sipas skicës mbi material për punimin e skeletit tё mobiljes qё do vishet me tapiceri;
· të sharrojë sipas shënimit mbi pllakën e fibrës ose kompensatës për kolltukun, divanin, karrigen e tapicuar;



· të sharrojë sipas përmasave në skicë, materialin drunor;
· tё shkurtojë materialin sipas përmasës;
· të drejtojë materialin sipas trashësisë të kërkuar;
· të punojë në makinën grosecë sipas trashësisë të kërkuar;
· të presë sipas skicës me masa fikse detalet;
· të përgatisë shpinën apo mbështetësen;
· të përgatisë krahët;
· të përgatisë kllapat sipas skicës;
· të përgatisë kёmbët sipas skicës;
· të zumparojë këmbët sipas shkallës të pastërtisë;
· të lyejë këmbët sipas kërkesës me bojë ose llak;
· të montojë elementet për formimin e ndenjeses;
· të zbatoje me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes te mjedisit gjatё punimit tё skeletit sipas modelit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 3
	Nxënësi vesh me tapiceri skeletin.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të presë sfungjerin sipas përmasës në skicë;
· të presë mbulesën sipas përmasës në skicë;
· të lyejë sfungjerin me lëndë ngjitëse sipas normativës;
· të vendosё sfungjerin, me kujdes, në skeletin e mobiljes nё ndenjëse, në mbështetëse, në krah;
· të vendosi mbulesën me igelit, damaskë sipas kërkesës;
· të mbërthejë mbulesën sipas preventivit me thumba tapicerie etj.;
· të montojë këmbët sipas skicës;
· të kontrollojë cilsisinë sipas standartit;
· të zbatojë me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit, gjatё veshjes sё skeletit me tapiceri dhe pёrfundimit tё mobiljes sё tapicuar.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4
	Nxënësi kryen llogaritje te thjeshta ekonomike për prodhimin e mobiljes tё tapicuar.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё llogaritjet ekonomike për prodhimin e mobiljes sё tapicuar;
· tё pёrcaktojё koston nё punimin e mobiljes sё tapicuar;
· tё pёrcaktojё preventivin e materialeve, koston pёr materialet;
· tё llogaritё koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore, etj.);
· tё përcaktojё kosto të tjera (transport, energji,




















Udhëzime për zbatimin e modulit

amortizim pajisjesh, etj.);
· tё llogaritё detyrimet fiskale nё bisneset e vogla tё profilit “Mobileri dhe tapiceri”;
· tё llogaritё tё ardhurat, fitimin nё njё bisnes tё vogёl Mobileri dhe tapiceri gjatё prodhimit tё mobiljes sё tapicuar;
· tё hartojё preventivin pёrfundimtar pёr prodhimin e mobiljes sё tapicuar;
· të përgatitë faturën, për koston e mobiljes sё tapicuar;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;
· tё njohё marketingun e mobiljes sё tapicuar (studimi i tregut tё shitjes, pёrcaktimi i cmimit, mёnyrёn e shpёrndarjes sё produktit, reklamёn).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës si dhe në punishte apo fabrika të përpunimit të drurit.
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të kryer punime për njё mobilje tё tapicuar si karrige, kolltuk, divan tё thjeshtё etj.
· Mësuesi i praktikës mund të organizojë edhe vizita në punishte të prodhimit të mobiljeve ku nxënësit të shohin konkretisht punime tё tapicuara si karrige, kolltuk, divan tё thjeshtё etj.
· Nxënësit duhet të angazhohen për të kryer punime për njё mobilje tё tapicuar si karrige, kolltuk, divan tё thjeshtё etj.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet me tepër theksi te kontrolli i demonstrimit praktik të veprimeve nga ana e nxënësve.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet tё modulit ёshtё e domosdoshme tё sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mёposhtme:
· Repart për punime druri.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe makinave të përpunuesit të drurit.
· Instrumenta prerëse.
· Instrumenta shënuese, matëse dhe kontrolluese.
· Materiale të ndryshme drusore për punimin e mobiljes së tapicuar.
· Materiale ndihmëse për punimin e mobiljes së tapicuar.
· Skica tё mobiljes sё tapicuar.
· Mjete ilustruese, materiale të shkruara, udhëzuesa
· Kompleti i veshjeve të punës.



X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar
1. Moduli “Punime pёr pёrkuljen e drurit” Drejtimi:	Përpunim druri
Profili:	Mobileri dhe tapiceri
Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PUNIME PЁR PЁRKULJEN E DRURIT
	(M-09-1898-23)

	Qellimi i modulit
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer punime për detalet e pёrkulura prej druri.

	Kohezgjatja e modulit
	51 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e II të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike, sipas kushteve në repart për realizimin e detaleve tё pёrkulura prej druri;
· të skicojë detalin qё do pёrkulet sipas modelit të kërkuar;
· të zbërthejë skicën e detalit tё pёrkulur prej druri;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për prodhimin e detaleve tё pёrkulura prej druri;
· të zgjedhë veglat, pajisjet dhe makinat për prodhimin e detaleve tё pёrkulura prej druri;
· të përzgjedhë sipas kërkesës, mjetet matëse, shënuese dhe kontrolluese;
· të përcaktojë rradhën e punës sipas procesit teknologjik të përkuljes së detaleve;
· të sistemojë materialet e papërpunuara në vendin e punës sipas procesit teknologjik, të sigurimit teknik.
· të kontrollojë gatishmërinë e pajisjeve të nevojshme për punë sipas procesit dhe cilësisë në skicë;
· të kontrollojë funksionimin e makinës për të evidentuar defekte mekanike dhe elektrike sipas manualit
· të vendosë me kujdes, materialin e punuar pranë makinës;
· të pastrojë vendin e punës me mjetet përkatëse sipas rregullave dhe standardeve;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së




	
	mjedisit gjatë punimeve për prodhimin e detaleve tё pёrkulura prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
	Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 2
	Nxënësi kryen punime pёr pёrkuljen e drurit pa trajtim paraprak
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё matё dhe tё shёnojё mbi materialin drunor, qё do pёrkulet pa trajtim paraprak;
· të sharrojë materialin sipas përmasave në skicë;
· të shkurtojë materialin drunor, apo fletё kompensate sipas kёrkesёs, me kujdes;
· të bëjë drejtimin e materialit në faqe dhe brinjë në makinën plan;
· të realizojë trashësinë e detaleve sipas skicës në grosecë;
· tё bashkojё shtresat e kompensatёs sipas kёrkesёs nё skicё p.sh. pёr ndёnjёse karrige;
· tё sigurohet qё materiali tё ketё lagёshtirёn e kёrkuar pёr pёrkulje;
· tё thajё detalet mbas pёrkujes;
· tё zbёrthejё detalet e pёrkulura nga kallёpet;
· tё kryejё profilimin e detaleve sipas modelit në makinën freze;
· të shkurtojë në përmasat fikse detalet e pёrkulura sipas skicёs;
· të lyejë me bojë ose llak detalet e pёrkulura sipas kërkesës;
· të kontrollojë cilësinë e punimeve sipas standarti;
· të kujdeset për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit, gjatë përgatitjes së detalet e pёrkulura prej druri pa avullim
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 3
	Nxënësi kryen punime pёr pёrkuljen e drurit me avullim
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë dhe të shënojë mbi materialin drunor qё do pёr kulet sipas skicёs;
· të sharrojë materialin sipas shёnimeve;
· të shkurtojë materialin me kujdes;
· të bëjë drejtimin e materialit në faqe dhe brinjë në makinën plan;
· të realizojë trashësinë e detaleve sipas skicës në grosecë;
· tё vendosё materialin nё kallёpё tё posacёm, me fiksimin e nevojshёm;
· tё vendosë kallёpet me materialin drunor nё paisjet e



avullimit;
· tё ndjekjё rregjimin e trajtimit termik me avull tё detaleve;
· tё thajё detalet e pёrkulura;
· tё largojё detalet nga kallёpet;
· të kontrollojë cilësinë e punimeve sipas standartit.
· të kujdeset për veglat dhe pajisjet e punës.
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë pёrkuljes sё materialit drunor me trajtim termik me avull;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 4
	Nxënësi kryen punime pёr realizimin e parmakёve pёr shkallё helikoidale
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë dhe të shënojë mbi materialet pёr realizimin e parmakёve pёr shkallё elikoidalё;
· të sharrojë materialin sipas përmasave në skicë ;
· të shkurtojë materialin me kujdes ;
· të bëjë drejtimin e materialit në faqe dhe brinjë në makinën plan;
· të realizojë trashësinë e materialit drunor, sipas skicës në grosecë;
· tё kryejё pёrkuljen e detaleve pёr realizimin e shkallёve helikoidale me metodёn e kёrkuar;
· të bëjë profilimin e detaleve të kornizës sipas modelit në makinën freze;
· të shkurtojë në përmasat fikse elementet pёrbёrёse tё parmakut helikoidal sipas skicёs;
· tё realizoje lidhjet e detaleve pёrbёrёse sё parmakut tё shkallёve helikoidale, të presë me kënd, etj. nё makinat pёrkatёse;
· të lyejë me bojë ose llak me kujdes elementёt pёrbёrёs sё parmakut tё shkallёve elikoidale;
· të montojë me kujdes elementet pёrbёrёse pёr formimin e parmakut tё shkallёvё helikoidale;
· të kontrollojë cilësinë e punimeve sipas standartit;
· të kujdeset për veglat dhe pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë montimit tё elementeve pёrbёrёse pёr formimin e parmakut tё shkallёvё helikoidale.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 5
	Nxënësi kryen llogaritje tё thjeshta ekonomike për punime tё detaleveve tё pёrkulura prej druri Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:



· tё realizojё llogaritjet ekonomike për punime tё pёrkuljes sё detaleve prej druri pёr objekte tё
ndryshme si parmakё pёr shkallё druri helikoidale, karrige, krahё kolltuku etj.;
· tё pёrcaktojё preventivin e materialeve, koston pёr materialet;
· tё llogaritё koston e punёs (pagat, sigurimet shoqerore etj.);
· tё pёrcaktojё kosto tё tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.);
· tё llogaritё detyrimet fiskale nё bisneset e vogla tё profilit Mobileri dhe tapiceri;
· tё llogaritё tё ardhurat, fitimin nё njё bisnes tё vogёl Mobileri dhe tapiceri, për punime tё pёrkuljes sё
detaleve prej druri pёr objekte tё ndryshme si parmakё pёr shkallё druri helikoidale, karrige, krahё kolltuku etj.;
· tё hartojё preventivin pёrfundimtar për punime tё pёrkuljes sё detaleve prej druri pёr objekte tё ndryshme si parmakё pёr shkallё druri helikoidale, karrige, krahё kolltuku etj.;
· tё pёrgatisё faturën, për koston e punime tё pёrkuljes sё detaleve prej druri pёr objekte tё ndryshme si
parmakё pёr shkallё druri helikoidalё, karrige, krahё kolltuku etj.;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;
· tё njohё marketingun e detaleve tё pёrkulura prej druri pёr objekte tё ndryshme si parmakё pёr shkallё druri helikoidalё, karrige, krahё kolltuku etj.;
(studimi i tregut tё shitjes,pёrcaktimi i cmimit,mёnyrën e shpёrndarjes sё produktit, reklamёn);
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat profesionale të përpunim drurit (zdrukthari).
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të procedurave për punime tё pёrkuljes sё detaleve prej druri pёr objekte tё ndryshme si parmakё pёr shkallё druri helikoidale, karrige, krahё kolltuku etj.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve në matje dhe prerje, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e punime tё pёrkuljes sё detaleve prej druri pёr
objekte tё ndryshme si parmakё pёr shkallё druri




	
	helikoidale, karrige, krahё kolltuku etj.
	Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedise të praktikës së përpunimit të drurit me poste pune për matjen dhe prerjen e lëndës së parë.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për punime druri.
· Lëndë e parë drunore.
· Skica të objekteve tё ndryshme me detale të përkulura prej druri .
· Paisje pёr avullimin e materialit drunor qё do pёrkulet.
· Kataloge, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në
                    mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.	



2. Moduli “Punime për prodhimin e mobiljeve në linja zinxhir”

Drejtimi: Përpunim druri Profili:	Mobileri dhe tapiceri Niveli:	 II
Klasa:	12

	
	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli
	PUNIME PËR PRODHIMIN E MOBILJEVE NË LINJA ZINXHIR
	(M-09-1899-23)

	Qëllimi i modulit
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të punuar mobilje në linja zinxhir.

	Kohëzgjatja e modulit
	51 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e II të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi organizon vendin e punës për punimin e mobiljes në linja zinxhir.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dhe interpretojë vizatime dhe skica të mobiljes që do prodhojë;
· të zbërthejë vizatimin në elementët përbërës;
· të përcaktojë rradhën e punës sipas procesit teknollogjik të caktuar;
· të përzgjedhë materialin kryesor si pllaka të ndryshme zdrukthi, fibre me bazë druri, të nevojshëm sipas standartit;
· të përzgjedhë materialet ndihmëse si lëndë ngjitëse, llustruese, aksesorë të ndryshëm, mjete për paketim etj;
· të përcaktojë veglat pajisjet dhe makinat sipas proceseve të punës zinxhir;
· të përzgjedhë sipas kërkesës, mjetet matëse, shënuese dhe kontrolluese;
· të organizojë vëndin e punës në mënyrë ergonomoke, sipas kushteve në fabrikë, repart;
· të sistemojë materialet e papërpunuara në vendin e punës sipas procesit teknologjik, të sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit;
· të përzgjedhë instrumentat përkatëse sipas mjeteve të mekanizuara të dorës dhe makinave;
· të montojë me saktësi instrumentin në makinën përkatëse sipas manualit;
· të kontrollojë gatishmërinë e instrumentit për punë sipas




	
	procesit dhe cilësisë në skicë;
· të kontrollojë funksionimin e makinës për të evidentuar defekte mekanike dhe elektrike sipas manualit;
· të regjistrojë makinën për punë, duke e pajisur me shabllonet përkatëse sipas proceseve;
· të kontrollojë saktësinë e regjistrimit dhe të punimit në makineri sipas procesit;
· të kontrollojë funksionimin e pajisjeve dhe makinave të lyerjes me lëndë ngjitëse;
· të kontrollojë funksionimin e pajisjeve të llustrimit;
· të vendosë me kujdes, materialin e punuar pranë makinës;
· të pastrojë vendin e punës me mjetet përkatëse sipas rregullave dhe standardeve;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe tё ruajtjes sё mjedisit gjatё punёs pёrgatitore për kryerjen e punimeve të mobiljes në linja zinxhir.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 2
	Nxënësi punon mobiljen në makineri.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë dhe shënojë sipas skicës mbi material për prodhimin e mobiljes në linjë zinxhir;
· të sharrojë sipas shënimit mbi pllakën me bazë druri për një element të caktuar si fjanke, dyer,shpina, balle sirtarësh etj.
· të shkurtojë sipas shënimit mbi pllakën me bazë druri për një element të caktuar si fjanke, dyer, balle sirtarësh etj.
· të punojë në makinën e skuadrimit, formatizimit elementët, pllakë apo detale, me toleranca dhe azhustazhe që lejojnë ndërkëmbim
· të kryejë proceset e thithezimit në makinat përkatëse me toleranca dhe azhustazhe që lejojnë ndërkëmbim;
· të kryejë proceset e birimit në makinat përkatëse me toleranca dhe azhustazhe që lejojnë ndërkëmbim;
· të transportojë elementët e punuar në sektorë të tjerë me vagonetë, me transportierë.
· të zbatojё me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes sё mjedisit gjatë punimit në makineri të elementeve të mobiljes në linja zinzhir.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 3
	Nxënësi punon në sektorin e lyerjes me kimikate
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
	tё realizojё llogaritjet ekonomike për punimin e kanapesё krevat;



· të përgatitë lëndën ngjitëse sipas recetës ;
· të furnizojë makinën me lëndë ngjitëse sipas rregullave ;
· të kryejë procesin e lyerjes të elementeve me makina duke respektuar kohen e caktuar ;
· të përgatitë lëndën llustruese sipas recetës ;
· të furnizojë makinat e llustrimit me lëndën lustruese sipas standartit ;
· të kryejë procesin e lustrimit me makinat përkatëse duke respektuar kohën ;
· të kryejë pastrimin e nevojshëm të mbeturinave me kimikateve sipas shkallës së pastërtisë ;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë aplikimit të kimikateve në elementet e mobiljes së prodhuar në linja zinxhir.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	RN 4
	Nxënësi punon në sektorin e montimit
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kryejë një grup operacione të vogla pune montimi në një post pune;
· të zbatojë me rigorozitet kohën e kryerjes së operacioneve për vazhdueshmërinë e montimit;
· të kryejë procese transportimimi të pjesëve të montuara me vagoneta të posacme;
· të kryejë procese montimi dhe transportimin me një transportier me lëvizje të ndërprerë në linja zinxhir të thjeshta duke respektuar kohën;
· të kryejë procese montimi mbi një transportier me lëvizje të vazhdueshme në linja konvejer;
· të kryejë procese montimi dhe transporti mbi transportier që ndodhet në nivelin e dyshemesë;
· të kryejë procese montimi dhe transporti mbi transportier që ndodhet në nivelin e bangove të punës;
· të zbatojё me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik
dhe të ruajtjes sё mjedisit gjatë punimeve të montimitit në linja zinxhir.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 5
	Nxënësi punon në sektorin e paketimit dhe magazinimit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kontrollojë cilësinë, sipas kartës teknologjike me mjetet e kontrollit.
· të përdori materialet dhe mjetet e nevojshme për ambalazhimin, etiketimin dhe paketimin e elementeve.



· të kryejë procese të ambalazhimit dhe etiketimit me materialet dhe mjetet përkatëse sipas standardeve.
· të kryejë procese të paketimit të materialit, sipas standardeve.
· të kryejë procese të magazinimit të punimeve të kryera sipas standardit të magazinimit.
· të transportojë elementet e prodhuar sipas standardeve.
· të zbatojё me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik
dhe të ruajtjes sё mjedisit gjatë punimeve të paketimit dhe maganizimit, të mobiljes së prodhuar në linja zinxhir.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 6
	Nxënësi kryen llogaritje ekonomike për punime të prodhimit të mobiljeve në linja zinxhir
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё llogaritjet ekonomike për punime të mobiljeve në linja zinxhir;
· tё pёrcaktojё koston nё punimin e kanapesё krevat; tё pёrcaktojё preventivin e materialeve, koston pёr materialet;
· tё llogaritё koston e punёs (pagat, sigurimet shoqerore, etj.);
· tё pёrcaktojё kosto tё tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.);
· tё llogaritё detyrimet fiskale nё bisneset e vogla tё profilit Mobileri dhe tapiceri;
· tё llogaritё tё ardhurat, fitimin nё njё bisnes tё vogёl Mobileri dhe tapiceri gjatё punimit të mobiljeve në linja zinxhir;
· tё hartojё preventivin pёrfundimtar pёr për punime të mobiljeve në linja zinxhir;
· tё pёrgatitё faturën, për koston e punime të mobiljeve në linja zinxhir;
· tё komunikojё me etikë profesionale;
· tё zbatojë parimet e marketingut të produktit (studimi i tregut tё shitjes, pёrcaktimi i çmimit, mёnyren e
shpёrndarjes sё produktit, reklamёn).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
Ky modul duhet të trajtohet në reparte, ndërrmarje ku prodhohen mobilje në linja zinxhir.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të përdorimeve të drejta të veglave dhe pajisjeve si dhe të përgatitjes së materialeve.
· Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për prodhimin e për punime të mobiljeve në linja zinxhir;
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet me tepër theksi te kontrolli i demonstrimit praktik të veprimeve nga ana e nxënësve.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Per realizimin si duhet tё modulit ёshtё e domosdoshme tё sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mёposhtme:
· Reparte, ndërmarje të punimeve për prodhimin e mobiljeve në linja zinxhir.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe makinave të përpunuesit të drurit.
· Instrumenta prerëse.
· Instrumenta shënuese, matëse dhe kontrolluese.
· Materiale të ndryshme drusore për prodhim të mobiljeve në linja zinxhir.
· Materiale ndihmëse për prodhim të mobiljeve në linja zin xhir.
· Skica tё ndryshme të reparteve të prodhimit zinxhir
· Skica të mobiljeve.
· Mjete ilustruese, materiale të shkruara, udhezuesa,
· Kompleti i veshjeve te punës.



3. Moduli “Punime pёr shtrimin e dyshemesë me parket”

Drejtimi:	Përpunim druri Profili:	 Mobileri dhe tapiceri Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PUNIME PЁR SHTRIMIN E DYSHEMESE ME PARKET
	(M-09-1551-19)

	Qëllimi i modulit
	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime pёr shtrimin e trarёve mbёshtetёs si dhe për shtrimin e dyshemesë me parket.

	Kohëzgjatja e modulit
	51 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e II të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës.
Kriteret e vleresimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës në mënyrë ergonomike, sipas kushteve në repart pёr shtrimin e dyshemesë me parket;
· të përzgjedhë saktë veglat dhe mjetet e nevojshme për punë;
· të kryejë saktë matjen e sipërfaqes pёr shtrimin e dyshemesë me parket;
· të llogaritë me saktësi bazën materiale të nevojshme për shtrim;
· të grumbullojë trarët mbështetës sipas përmasave dhe numrit të caktuar;
· të grumbullojë parketin sipas formës të kërkuar i drejtë, me kënd ose kurriz peshku;
· të transportojë me shumë kujdes trarët dhe parketin në vendin e duhur;
· të zbatojë me përpikmëri rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë grumbullimit dhe transportimit të trarëve dhe parketit;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 2
	Nxënësi kryen punime pёr shtrimin e trarëve mbështetës.
Kriteret e vleresimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matë saktë sipërfaqen e caktuar për shtrim;
· të llogaritë bazën materiale të nevojshme për shtrim sipas




	
	madhësisë së sipërfaqes;
· të kontrollojë nivelin e traut të parë, sipas standardit;
· të nivelojë traun e fundit duke iu referuar traut të parë;
· të nivelojë trarët ndërmjetës duke iu referuar trarëve kufizues;
· të kryejë saktë fiksimin e trarëve anësor të niveluar;
· të kryejë saktë fiksimin e trarëve të ndërmjetëm;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punimeve pёr shtrimin e trarëve mbёshtetёs.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 3
	Nxënësi kryen punime pёr shtrimin e parketit.
Kriteret e vleresimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shtrojë saktё, dyshemenё me parket sipas formёs: i drejtë, me kёnd, kuriz peshku;
· të fiksojë siç duhet parketin;
· të vendosë saktë kornizat anësore;
· të kryejë zumparimin e dyshemesë me parket;
· të kryejë lyerjen e dyshemesë me ngjyrues, me dyll bletësh, me llak, me poliuretan parketi, etj sipas kërkesës;
· të kujdeset për veglat e pajisjet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtja e mjedisit gjatë shtrimit të dyshemesë me parket.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4
	Nxënësi kryen llogaritje tё thjeshta ekonomike për shtrimin e dyshemesë me parket.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё llogaritjet ekonomike nё punime pёr shtrimin e dyshemesë me parket;
· tё pёrcaktojё koston nё punime pёr shtrimin e dyshemesë me parket, tё pёrcaktojё preventivin e materialeve, koston pёr materialet;
· tё llogaritё koston e punёs (pagat, sigurimet shoqerore, etj.);
· tё pёrcaktojё kosto tё tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.);
· tё llogaritё detyrimet fiskale nё bizneset e vogla tё profilit “Mobileri dhe tapiceri”;
· tё llogaritё tё ardhurat, fitimin nё njё biznes tё vogёl “Mobileri dhe tapiceri” gjatё punimeve pёr shtrimin e dyshemesë me parket;
· tё hartojё preventivin pёrfundimtar nё punime pёr shtrimin e dyshemesë me parket;
· tё pёrgatitё faturën, për koston e punimeve pёr












Udhëzime për zbatimin e modulit

shtrimin e dyshemesë me parket;
· tё komunikojё me etikë profesionale;
· tё njohё Marketingun e punimeve pёr shtrimin e dyshemesë me parket (studimi i tregut tё
shitjes,pёrcaktimi i cmimit, mёnyren e shpёrndarjes sё produktit, reklamёn).
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat profesionale të përpunim drurit (zdrukthari).
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të procedurave të shtrimit të dyshemesё me parket.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve në matje dhe prerje, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e punës për shtrimin e dyshemesё me parket.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e shtrimit të dyshemesё me parket.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin e pranueshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Repart për punime druri.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe makinave të përpunuesit të drurit.
· Instrumenta prerëse.
· Instrumenta shënuese, matëse dhe kontrolluese.
· Trarё tё pёrgatitur, parket me formё sipas modelit dhe materiale ndihmëse për shtrimin e dyshemesё me parket.
· Mjete ilustruese, materiale të shkruara, udhëzuesa,
· Kompleti i veshjeve të punës.



4. Moduli “Punimi i skelёs sё thjeshtё dhe shkallёve prej druri”

Drejtimi:	Përpunim druri Profili:	 Mobileri dhe tapiceri Niveli:	 III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PËRSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PUNIMI I SKELËS SË THJESHTË DHE SHKALLЁVE PREJ DRURI
	(M-09-1552-19)

	Qëllimi i modulit
	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të prodhuar objekte qё shёrbejnё nё sektorin e ndёrtimit

	Kohëzgjatja e
modulit
	51 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e II të KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.

	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përgatit vendin e punës.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të organizojë vendin e punës për prodhimin e skelës së thjeshtë dhe shkallёve prej druri në mënyrë ergonomike, sipas kushteve në repart;
· të skicojë, skelën e thjeshtë dhe shkallёt prej druri, sipas modelit;
· të zbërthejë skicën e skelës tё thjeshtё dhe shkallёve prej druri në elementët përbërës;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për punimin e skelës dhe shkallёve prej druri;
· tё përzgjedhё veglat pajisjet dhe makinat pёr punimin e skelёs dhe shkallёve prej druri;
· të përgatisë veglat, pajisjet dhe makinat për punimin e skelës dhe shkallёve prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2
	Nxënësi punon nё makina materialin drunor pёr skelë dhe shkallё prej druri.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të matё dhe shënojë lëndën e parë për prodhimin e skelës të thjeshtë dhe shkallёve prej druri sipas skicës;
· të shkurtojë materialin drunor për pjesët e kambalecit dhe shtresës së skelës, pёr mbёshtetёsen anёsore, shkelsen dhe ballloren e shkallёs;
· të sharrojë materialin drunor për pjesët e kambalecit dhe



shtresës së skelës pёr mbёshtetёsen anёsore, shkelsen dhe balloren e shkallёs;
· të drejtojë materialin me makinën plan dhe grosecë;
· të presë detalet me përmasa fikse;
· të hapë foletë në pjesët e kambalecit sipas skicës;
· te realizoje thithat sipas foleve pёr tё gjitha lidhjet;
· të bëjë saktë kllapat me sharra dore;
· të hapi kanalet në pjesët e shtresës të skelës dhe tё pёrbёrseve tё shkallёve sipas përmasave nё skicё;
· të montojë me kujdes elementët për formimin e kambalecit dhe shtresës të skelës me lëndë ngjitëse;
· tё montojё me kujdes mbёshtetёsen e shkallёs;
· Tё montojё sipas skicёs shkelёset dhe balloret, të bëjë veshje me gomë të shtresës të skelës sipas modelit;
· të lyejë me bojë ose antiseptikë kambalecin dhe shtresën e skelës prej druri sipas kërkesës;
· të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së skelës së thjeshtë dhe shkallës prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 3
	Nxënësi punon pёr montimin e skelёs sё thjeshtё prej druri tё muratorit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё afrojё sipas vёndit, nё skicё detalet e skelёs;
· tё bёjё montimin paraprak tё elementeve pёrbёrёs tё skelёs;
· tё bёjё korrigjimin e gabimeve, nё se do ketё;
· tё lyejё me lёndё ngjitёse elementёt qё do lidhen;
· të montojë me kujdes elementët për formimin e kambalecit;
· tё veshi me gomё shtresёn e skelёs me lëndë ngjitëse, me kujdes;
· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë montimit tё skelёs sё thjeshtё tё muratorit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 4
	Nxënësi punon pёr montimin e shkallёve prej druri
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё bashkojё paraprakisht elementet pёr mbёshtetёset anёsore tё shkallёve;
· tё montojё me kujdes mbёshtetёsen anёsore tё shkallёs;
· tё montojё sipas skicёs balloren e shkallёs sё parё;
· tё montojё shkelёsen e shkallёs sё parё;
· tё montojё me rradhё tё gjitha balloret dhe shkelёset sipas



numrit nё skicё;
· tё bёjё fiksimin pёrfundimtar tё tyre;
· të lyejë me antiseptikё, bojё, llak etj. shkallёt sipas kёrkesёs;
· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë montimit të shkallёve prej druri.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RN 5
	Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për punimin e skelёs sё thjeshtё dhe shkallёve prej druri Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· tё realizojё llogaritjet ekonomike për punimin e skelёs tё thjeshtё dhe shkallёve prej druri ;
· tё pёrcaktojё preventivin e materialeve, koston pёr materialet;
· tё llogaritё koston e punёs (pagat, sigurimet shoqerore, etj.);
· tё pёrcaktojё kosto tё tjera (transport, energji, amortizim pajisjesh, etj.);
· tё llogaritё detyrimet fiskale nё bisneset e vogla tё profilit Mobileri dhe tapiceri;
· tё llogaritё tё ardhurat, fitimin nё njё bisnes tё vogёl Mobileri dhe tapiceri gjatё prodhimit tё skelёs tё thjeshtё dhe shkallёve prej druri;
· tё hartojё preventivin (pёr materiale)( mendoj) pёrfundimtar pёr punimin e skelёs sё thjeshtё dhe shkallёve prej druri;
· Përgatitja e faturës, për koston e skelёs sё thjeshtё dhe shkallёve prej druri;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;
· tё njohё Marketingun e skelёs sё thjeshtё dhe shkallёve prej druri (studimi i tregut tё shitjes, pёrcaktimi i cmimit, mёnyrёn e shpёrndarjes sё produktit, reklamёn);
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës si dhe në punishte apo fabrika të përpunimit të drurit.
· Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për kryerjen e punimeve për prodhimin e skelës të thjeshtë dhe shkallёve prej druri.
· Nxënësit duhet të angazhohen në punime konkrete të prodhimit të skelës të thjeshtë dhe shkallёve prej druri, në mënyrë të pavarur në grupe.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet më tepër theksi te kontrolli i demonstrimit praktik të veprimeve nga ana e





nxënësve.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Reparti për punime druri.
· Kompleti i veglave, pajisjeve dhe makinave të drurit.
· Instrumenta prerëse.
· Instrumenta shënuese, matëse dhe kontrolluese.
· Materiale të ndryshme drunore për punimin e skelës së thjeshtë dhe shkallёve prej druri.
· Materiale ndihmëse për punimin e skelës së thjeshtë dhe shkallёve prej druri.
· Skica tё skelёs tё thjeshtё dhe shkallёve prej druri.
· Mjete ilustruese, materiale të shkruara, udhezuesa.
· Kompleti i veshjeve te punës.
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