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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK (pas të mesmes), në drejtimin “Elektroteknikë”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK, tё drejtimit “Elektroteknikë”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me prodhimin dhe shfrytëzimin e energjisë së rinovueshme”. 
Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:

· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Energji e rinovueshme” niveli V i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë/rejat që:

- [bookmark: _Toc171424693][bookmark: _Toc171429567][bookmark: _Toc171580251][bookmark: _Toc159917670][bookmark: _Toc159917870][bookmark: _Toc171424694][bookmark: _Toc171429568][bookmark: _Toc171580252]kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë;
- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
- nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.

Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MEKI përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi në këtë kualifikim. 



2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit në profilin “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore: 
 
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK. 

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё dhe tё ushtrojë kompetencat profesionale, si më poshtë:

· Të zbatojë kuadrin ligjor bazë në fushën e energjive të rinovueshme;
· Të zbatojë rregulloret dhe standardet teknike për sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të analizojë terrenin dhe objektin ku do kryhen montimet/instalimet e sistemit fotovoltaik/sistemit të erës;
· Të planifikojë burimet e nevojshme materiale, njerëzore dhe financiare për për realizimin e projektit të sistemit fotovoltaik/sistemit të erës;
· Të planifikojë proceset e punës për sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të bëjë organizimin e punës në veprimtaritë që lidhen me sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të plotësojë dokumenacionin administrativ për punimet në sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të interpretojë dhe të përdorë dokumentacionin teknik për sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të përzgjedhë, pёrdorë dhe mirëmbajë veglat, makinat, pajisjet, instrumentat dhe materialet e punës.
· Të kryejë matje dhe kuotime për punimet në sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të kryejë punime përgatitore për montimin/instalimin e sistemeve fotovoltaike/sistemeve të erës;
· Të kryejë punime për montimin/instalimin dhe vënien në funksionim të elementeve të sistemit fotovoltaik;
· Të kryejë punime për instalimin dhe vënien në funksionim të elementeve/impianteve elektrike të sistemit të erës;
· Të kryejë programimin dhe konfigurimin e pajisjeve matëse, kontrolluese, monitoruese dhe komanduese të sistemeve fotovoltaike/sistemeve të erës;
· Të kryejë punime për lidhjen e sistemit fotovoltaik/sistemit të erës me rrjetin shpërndarës të energjisë elektrike;
· Të mbikëqyrë dhe monitorojë funksionimin, performancën dhe mbrojtjen e sistemit fotovoltaik/sistemit të erës;
· Të kryejë punime të mirëmbajtjes së sistemeve fotovoltaike/sistemeve të erës;
· Të kryejë punime të diagnostikimit të difekteve dhe të riparimit/zëvendësimit të elementeve të sistemeve fotovoltaike/sistemeve të erës;
· Të plotësojë dokumentacionin teknik që lidhet me punimet në sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të kryejë llogaritjet ekonomike për punimet në sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të plotësojë dokumentacionin financiar për punimet në sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të ofrojë këshilla teknike për klientët në lidhje me përdorimin dhe mirëmbajtjen e sistemit fotovoltaike/sistemit të erës;
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punës në sistemet fotovoltaike/sistemet e erës;
· Të komunikojё me etikë profesionale;
· Të angazhohet për zhvillimin e vazhduar profesional në sektorin e energjive të rinovueshme;
· Të përdorë mjete dhe programe digjitale në funksion të veprimtarisë profesionale.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK.

[bookmark: _Toc159917675][bookmark: _Toc159917875][bookmark: _Toc171424699][bookmark: _Toc171429573][bookmark: _Toc171580257]Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Energji e rinovueshme”, Niveli V i KSHK, e pajis nxënësin me çertifikatën profesionale të operatorit në sektorin e energjisë së rinovueshme. Ai/ajo mund t'i drejtohet tregut të punës si specialist në fushën e energjive të rinovueshme për instalim, mirëmbajtje, monitorim të impianteve fotovoltaike dhe të erës, në shtëpi, hotele, kompani private industriale, operator në stacione fotovoltaike dhe të erës, në sektorin e energjisë kudo që mund të nevojitet, si dhe të krijojë një biznesi privat, si person fizik ose juridik për montim, instalim, mirëmbajtje, riparim, monitorim të sistemeve fotovoltaike dhe të erës, në sektorin e energjisë. 

Me përfundimin e suksesshëm të këtij niveli kualifikimi nxënësi ka mundësi për vazhdimin e studimeve të larta universitare për inxhinieri në drejtimin e elektroteknikës ose në drejtime të tjera.






III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK.

	Plani mësimor për profilin mësimor “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK (1 vjeçar)

	
Nr
	
Kodi

	
Modulet dhe praktikat mësimore 
	Orët mësimore

	A.
	
	Modulet profesionale teorike/praktike.        (Gjithsej)
	900 orë mësimore

	1
	M-11-2090-24
	Energjitë e rinovueshme
	30 orë

	2
	M-17-2091-24
	Organizimi, legjislacioni dhe sipërmarrja në sektorin e energjive të rinovueshme 
	45 orë

	3
	M-11-2092-24
	Menaxhimi i dokumentacionit teknik për energjitë e rinovueshme 
	45 orë

	4
	M-11-2093-24
	Bazat e elektroteknikës
	120 orë

	5
	M-11-2094-24
	Ndërtimi dhe funksionimi i sistemeve fotovoltaike  
	90 orë

	6
	M-11-2095-24 
	Montimi dhe instalimi i sistemeve fotovoltaike 
	150 orë

	7
	M-18-2096-20
	Shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve fotovoltaike
	105 orë

	8
	M-11-2097-24
	Ndërtimi dhe funksionimi i sistemeve të erës 
	90 orë

	9
	M-11-2098-24
	Instalimi i impianteve elektrikë të sistemeve të erës 
	135 orë

	10
	M-11-2099-24
	Shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve të erës 
	90 orë

	B.
	P-11-008-24
	Praktika profesionale e grupuar, në biznes.               
(Gjithsej)
	200 orë mësimore

	Gjithsej A+B
	1100 orë mësimore



IV. Udhëzime për planin mësimor

Kohëzgjatja e vitit shkollor në profilin mësimor për “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK (pas të mesmes), zgjat 1 vit mësimor.
Një vit mësimor ka 36 javë (30 javë mësim teorik/praktik + 4 javë praktikë profesionale e grupuar, në biznes + 2 javë provime).
Një javë mësimore/praktikë e grupuar ka 5 ditë x 8 orë pune (10 orë mësimore) në ditë = 50 orë mësimore në javë.
Një orë mësimore teorike ose praktike zgjat 45 - 50 minuta.
Një vit mësimor ka 30 javë mësimore x 30 orë mësimore në javë + 4 javë praktikë e grupuar x 50 orë mësimore në javë = 1100 orë mësimore
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK, përbëhet nga modulet profesionale teorike, teoriko-praktike dhe praktike (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli), si dhe nga Programi i përgjithshëm i praktikës profesionale të grupuar, në biznes (tregohet në vijim të këtij dokumenti).
Rekomandohet që modulet profesionale praktike të realizohen në ndarje ditore 3 ose 6 orëshe.
Përgjithësisht, renditja e realizimit të moduleve bëhet nga vetë shkolla, duke konsideruar parimet didaktike bazë (nga më e thjeshta te më e ndërlikuara, nga niveli i ulët te më i larti, nga teoria te praktika etj.), si dhe kushtet konkrete të shkollës. Për të rritur efiçiencën e procesit mësimor, mund të realizohen paralelisht dy ose më shumë module, si dhe mund të zbatohet ndarja në grupe e nxënësve. 

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale që ofrojnë profilin mësimor “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Detyrat praktike janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilin profesional “Energji e rinovueshme”.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin përshkruesit e moduleve dhe programin e praktikës në biznes, në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre.
Udhëzime për praktikën profesionale të grupuar, në biznes: 
Praktika profesionale e grupuar zhvillohet në mjediset e punës së bizneseve që kanë si veprimtari sistemet fotovoltaike dhe sistemet e erës. Kjo praktikë profesionale ka për qëllim integrimin në mjediset reale të punës, të njohurive, shprehive dhe qëndrimeve të cilat i kanë fituar gjatë procesit mësimor teorik dhe praktik të zhvilluar më parë në mjediset mësimore teorike dhe praktike të shkollës. Praktika e grupuar në biznes realizohet çdo vit, gjatë një periudhe mësimore katërjavore (200 orë mësimore), zakonisht në përfundim të procesit mësimor teorik dhe praktik, përpara provimeve përfundimtare. Kompanitë/bizneset ku do të kryhet praktika profesionale e grupuar, periudha e realizimit dhe programi i përgjithshëm i kësaj praktike (shih formatin në vijim të këtij dokumenti), përcaktohen nga vetë shkolla profesionale në bashkëpunim me bizneset përkatëse. Planifikimi, organizimi dhe administrimi i praktikës profesionale të grupuar, në biznes, bëhen në bashkëpunim të ngushtë me bizneset, në përputhje me kuadrin ligjor të posaçëm të shkollave profesionale, për praktikat profesionale në biznese

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për modulet teorike/praktike, ashtu edhe për praktikën në biznes, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të kualifikimit në profilin mësimor “Energjie e rinovueshme”, niveli V i KSHK, nxënësi i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale në sektorin e energjive të rinovueshme.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Energji e rinovueshme”, niveli V i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Certifikatën profesionale dhe Suplementin përkatës, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga Ministrisë përgjegjëse e AFP-së, këto dëshmi përmbajnë: 
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
- rezultatet në modulet profesionale dhe praktikën profesionale në biznes;
- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit V të KSHK. 
















VIII. Përshkruesit e moduleve profesionale teorike/praktike

1. Moduli “Energjitë e rinovueshme”  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	ENERGJITË E RINOVUESHME

	M-11-2090-24

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i njeh nxënësit me kuptimin llojet dhe veçoritë e energjive të rinovueshme, si dhe i aftëson ata për të analizuar përparësitë dhe prirjet e zhvillimit të energjive të rinovueshme.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	30 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi përshkruan kuptimin për energjinë, llojet dhe veçoritë e energjive.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë kuptimin e termit “energji”;
· të tregojë marrëdhëniet midis energjisë, fuqisë dhe punës;
· të përshkruajë madhësitë që e karakterizojnë energjinë;
· të listojë llojet e energjisë;
· të shpjegojë veçoritë e energjisë kinetike;
· të shpjegojë veçoritë e energjisë potenciale;
· të shpjegojë veçoritë e energjisë termike;
· të shpjegojë veçoritë e veçoritë e energjisë mekanike;
· të shpjegojë veçoritë e energjisë elektrike;
· të shpjegojë veçoritë e veçoritë e energjisë kimike;
· të shpjegojë veçoritë e veçoritë e energjisë bërthamore
· të shpjegojë veçoritë e energjisë së dritës;
· të shpjegojë veçoritë e veçoritë e energjisë së rrezatimit;
· të shpjegojë veçoritë e veçoritë e energjisë së tingullit;
· të shpjegojë veçoritë e veçoritë e energjisë gravitacionale;
· të përshkuajë vetitë e energjisë; 
· të analizojë ruajtjen e energjisë;
· të analizojë transferimin dhe shndërrimin e energjisë;
· të japë shembuj të shndërrimeve të energjisë nga njëri lloj, në një lloj tjetër;
· të shpjegojë kuptimin e “humbjes” së energjisë;
· të shpjegojë kuptimin për “efiçiencën” e energjisë
· të shpjegojë kuptimin dhe të llogarisë “rendimentin” në shndërrimet e energjisë;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 2 
	Nxënësi analizon llojet, veçoritë dhe përparësitë e energjisë së rinovueshme
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të tregojë çfarë janë “burimet e energjisë”;
· të japë shembuj të burimeve të energjisë; 
· të shpjegojë kuptimin për termin “energji e rinovueshme” (energji e ripërtëritshme).
· të bëjë dallimin midis “energjisë së rinovueshme” dhe “energjisë së pashtershme”.
· të listojë llojet e burimeve të energjisë së rinovueshme;
· të analizojë karakteristikat e energjisë së rinovueshme;
· të përshkruajë veçoritë dhe përparësitë e shfrytëzimit të  energjisë diellore;
· të përshkruajë veçoritë dhe përparësitë e shfrytëzimit të  energjisë së erës;
· të përshkruajë veçoritë dhe përparësitë e shfrytëzimit të  energjisë ujore;
· të përshkruajë veçoritë dhe përparësitë e shfrytëzimit të  energjisë së biomasës;
· të përshkruajë veçoritë dhe përparësitë e shfrytëzimit të  energjisë gjeotermike;
· të renditë vështirësitë në shfrytëzimin e burimeve të ndryshme të energjisë së rinovueshme;
· të shpjegojë kuptimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
· të shpjegojë ndikimin që ka shfrytëzimi i energjisë së rinovueshme në mjedisdhe në zhvillimin e qëndrueshëm.
· të analizojë marrëdhëniet midis energjive të rinovueshme, mbrotjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm;
· të analizojë përparësitë mjedisore të energjisë së rinovueshme;
· të analizojë përparësitë ekonomike të energjisë së rinovueshme;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje me gojë.
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 3 
	Nxënësi përshkruan prirjet e zhvillimit të energjive të rinovueshme në botë dhe në Shqipëri.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë ndikimin e përdorimit të energjive të rinovueshme në zhvillimet globale, ekonomike dhe sociale.
· të përshkruajë prirjet globale dhe rajonale në zhvillimin e energjive të rinovueshme;
· të tregojë nismat dhe marrëveshjet kryesore ndërkombëtare në mbështetje të zhvillimit të burimeve të energjisë së rinovueshme;
· të përshkruajë veçoritë e prodhimit, shpërndarjes dhe shfrytëzimit të llojeve të ndryshme të energjive të rinovueshme;
· të argumentojë rolin e përparimeve teknologjike, veçanërisht të dixhitalizimit, në zhvillimin e energjive të rinovueshme;
· të përshkruajë treguesit, veçoritë dhe prirjet e përdorimit të burimeve të energjive të rinovueshme në Shqipëri;
· të përshkruajë strategjinë, politikat, planin e zhvillimit dhe nismat për zhvillimin e energjive të rinovueshme në Shqipëri;
· të analizojë rolin që ka zhvillimi teknologjik dhe zhvillimi i burimeve njerëzore për sektorin e burimeve të energjisë së rinovueshme;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të realizohet në klasë mësimore dhe në objekte ku prodhohet energji e rinovueshme.
· Mësuesi duhet të zbatojë sa më shumë të jetë e mundur veprimtari që konkretizojnë dhe ilustrojnë konceptet dhe njohuritë që trajtohen në modul.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari mësimore që lidhen me analizën e veçorive të energjive të rinovueshme.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te argumentimi i njohurive dhe aftësive të fituara.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore për mësimin teorik, me mjete ilustruese didaktike.
· Video ilustruese të prodhimit dhe shfrytëzimit të energjive të rinovueshme.
· Dokumente strategjike dhe ligjore për energjitë e rinovueshme.
· Materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve të modulit.



2. Moduli “Organizimi, legjislacioni dhe sipërmarrja në sektorin e energjive të rinovueshme”  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	ORGANIZIMI, LEGJISLACIONI DHE SIPËRMARRJA NË SEKTORIN E ENERGJIVE TË RINOVUESHME

	M-17-2091-24

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i njeh nxënësit me procedurat e strukturat dhe procedurat e organizimit të veprimtarive në sektorin të energjive të rinovueshme, me kuadrin ligjor dhe rregullues, si dhe me aspektet ekonomike dhe të sipërmarrjes që lidhen me veprimtaritë në sektorin e energjive të rinovueshme.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	45 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi përshkruan organizimin e veprimtarive në sektorin e energjive të rinovueshme. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të renditë palët kryesore të interesuara për sektorin e energjive të rinovueshme;
· të përshkruajë rolin e organeve qeveritare, kompanive të sektorit privat, institucioneve financiare, enteve kërkimore, organizatave joqeveritare, komuniteteve lokale dhe palëve të tjera të interesuara për energjitë e rinovueshme. 
· të përshkruajë fazat dhe procedurat që lidhen me, prodhimin, shpërndarjen dhe shfrytëzimin e burimeve të energjisë së rinovueshme;
· të përshkruajë strukturat tipike të organizimit të sipërmarrjeve për ndërtimin e sistemeve të prodhimit të energjive të rinovueshme;
· të përshkruajë strukturat tipike të organizimit të sipërmarrjeve për shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e burimeve të energjive të rinovueshme;
· të përshkruajë strukturat tipike të organizimit të enteve për monitorimin dhe vlerësimin e burimeve të energjive të rinovueshme;
· të përshkruajë kushtet e punës dhe kërkesat për teknikun e sistemeve fotovoltaike dhe të sistemeve të erës;
· të analizojë formatet e kontratave të punës që lidhen për teknikun e energjive të rinovueshme;
· të përshkruajë detyrat dhe funksionet e teknikut për sistemet fotovoltaike dhe për sistemet e erës;
· të tregojë mundësitë dhe format e zhvillimit të karrierës së teknikut për sistemet fotovoltaike dhe për sistemet e erës;
· të argumentojë rëndësinë e pjesmarrjes në veprimtaritë për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të teknikut për sistemet fotovoltaike dhe për sistemet e erës; 
· të analizojë rregullat dhe dokumentet administrative tipike për veprimtaritë në sektorin e energjive të rinovueshme.
· të analizojë rregullat e komunikimit dhe të etikës profesionale në veprimtaritë që lidhen me energjitë e rinovueshme.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 2 
	Nxënësi interpreton kuadrin ligjor që vepron në sektorin e energjive të rinovueshme. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të argumontojë rëndësinë e kuadrit ligjor për zhvillimin dhe rregullimin e veprimtarive në në sektorin e energjive të rinovueshme; 
· të interpretojë Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë;
· të interpretojë ligjin/ligjet që trajtojnë sektorin e energjive të rinovueshme;
· të interpretojë aktet nënligjore dhe dokumentat e tjerë që rregullojnë regjistrimin, liçensimin dhe funksionimin e veprimtarive që lidhen me sektorin e energjive të rinovueshme
· të interpretojë aktet nënligjore dhe dokumentat e tjerë që rregullojnë efiçiencën e përdorimit të energjive të rinovueshme;
· të interpretojë aktet nënligjore dhe dokumentat e tjerë që rregullojnë monitorimin e veprimtarive që lidhen me sektorin e energjive të rinovueshme;
· të interpretojë aktet, marrëveshjet dhe detyrimet ndërkombëtare që lidhen me sektorin e energjive të rinovueshme;
· të analizojë rregullat dhe standardet ndërkombëtare që lidhen me prodhimin, shpërndarjen dhe shfrytëzimin e energjive të rinovueshme; 
· të përshkruajë marrëveshjet për tarifat e furnizimit dhe çmimet e blerjes së energjisë elektrike të prodhuar me burime të energjisë së rinovueshme;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 3 
	Nxënësi kryen llogaritjet ekonomike që lidhen me veprimtaritë në sektorin e energjive të rinovueshme. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë kuptimin e “kostos” së produkteve dhe shërbimeve;
· të shpjegojë kuptimin e “çmimit” të produkteve dhe shërbimeve;
· të shpjegojë kuptimin e “të ardhurave” dhe “fitimit” nga shitja e produkteve dhe shërbimeve;
· të shpjegojë kuptimin e “taksave” dhe “tatimeve”;
· të rendisë llojet e kostove në veprimtaritë që lidhen me energjitë e rinovueshme;
· të analizojë kostot për investimet kapitale në sektorin e energjive të rinovueshme;
· të analizojë kostot për shpenzimet administrative në sektorin e energjive të rinovueshme;
· të analizojë kostot e operimit dhe të mirëmbajtjes në sektorin e energjive të rinovueshme;
· të analizojë kostot për burimet njerëzore në sektorin e energjive të rinovueshme;
· të analizojë kostot për takstat dhe tatimet në sektorin e energjive të rinovueshme;
· të hartojë një plan biznesi të thjeshtë, për veprimtaritë në sektorin e energjive të rinovueshme; 
· të llogaritë çmimin e shërbimeve/produkteve të ofruara;
· të plotësojë dokumentacionin financiar dhe të përgatitë faturat financiare për produktet/shërbimet e ofruara;
· të përgatitë oferta për produket/shërbimet që ofrohen;
· të analizojë burimet e financimit të veprimtarive që lidhen me sektorin e energjive të rinovueshme;
· të përshkruajë teknikat e marketingut të produkteve /shërbimeve në sektorin e energjive të rinovueshme;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë.
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të realizohet në klasë mësimore dhe në objekte ku prodhohet energji e rinovueshme.
· Mësuesi duhet të zbatojë sa më shumë të jetë e mundur veprimtari që konkretizojnë dhe ilustrojnë konceptet dhe njohuritë themelore që trajtohen në modul.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari mësimore që lidhen me aspekte të organizimit, kuadrit ligjor, ekonomisë dhe sipërmarrjes në sektorin e energjive të rinovueshme.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te argumentimi i njohurive dhe aftësive të fituara.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore për mësimin teorik.
· Mjete dhe materiale ilustruese didaktike.
· Dokumente strategjike, ligjore dhe nënligjore për energjitë e rinovueshme.
· Formate të dokumentacionit financiar dhe administrativ.
· Materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


































3. Moduli “Menaxhimi i dokumentacionit teknik për energjitë e rinovueshme”.  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MENAXHIMI I DOKUMENTACIONIT TEKNIK PËR ENERGJITË E RINOVUESHME

	M-11-2092-24

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i njeh nxënësit me rregullat dhe simbolet e vizatimit teknik dhe skicimit, me llojet e dokumentacionit teknik që përdoren në sektorin e energjive të rinovueshme, si dhe i aftëson ata që të kryejnë vizatime me kompjuter, skicime të thjeshta dhe të interpretojnë dokumentacionin teknik përkatës.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	45 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi interpreton rregullat dhe simbolet e vizatimit teknik dhe skicimit. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të argumentojë rëndësinë e vizatimit teknik në veprimtarinë e teknikut të energjisë së rinovueshme
· të përshkruajë llojet e vizatimeve teknike dhe përdorimet e tyre;
· të përshkruajë rregullat bazë të vizatimeve teknike;
· të tregojë veçoritë e skicimit kundrejt vizatimit teknik;
· të tregojë veçoritë e formateve të vizatimit teknik;
· të tregojë veçoritë e shkrimit teknik;
· të shpjegojë llojet e vijave, veçoritë dhe përdorimet e tyre në vizatimet teknike;
· të shpjegojë kuptimin për shkallët e vizatimit teknik;
· të listojë simbolet kryesore të vizatimit teknik, kuptimin dhe përdorimet e tyre;
· të përshkuajë projeksionet dhe pamjet në vizatimet teknike;
· të përshkruajë prerjet dhe seksionet në vizatimet teknike;
· detajet seksionale;
· të tregojë veçoritë e vendosjes së përmasave në vizatimet teknike dhe skicimet;
· të shpjegojë paraqitjet aksonometrike të trupave gjeometrike;
· të tregojë çfarë janë shënimet në vizatimet teknike dhe skicat;
· të analizojë vizatimet e punës dhe vizatimet përmbledhëse;
· të tregojë veçoritë e vizatimeve skematike;
· të tregojë veçoritë e skemave elektrike dhe skemave kinematike;
· të interpretojë bllok-skemat, skemat elektrike, skemat ndërtimore dhe skemat kinematike që përdoren në sistemet fotovoltaike dhe sistemet e erës.
· të realizojë skica dhe skema të thjeshta për sistemet fotovoltaike dhe sistemet e erës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë.
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 2 
	Nxënësi vizaton me ndihmën e kompjuterit. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të argumentojë përparësitë e vizatimit me ndihmën e kompjuterit (CAD)
· të përzgjedhë software-t (programet) e duhura për CAD në sektorin e energjive të rinovueshme;
· të kryejë veprimet themelore për CAD;
· të përdorë mjetet (tools) bazë për CAD;
· të përzgjedhë menutë e ndërfaqes së punës;
· të përzgjedhë formatet e vizatimit;
· të përzgjedhë shkallët e vizatimit;
· të realizojë shkrimin teknik;
· të kryejë vizatime të vijave të llojeve të ndryshme;
· të ndërtojë figura dhe trupa gjeometrike të ndryshme;
· të kryejë dimensionimin dhe kuotimin;
· të përzgjedhë dhe përdorë simbolet në vizatim;
· të kryejë modifikimin e objekteve, “move” dhe “scale” 
· të realizojë përdorimin e shtresave;
· të kryejë vizatime dy dimensionale të bllok-skemave;
· të kryejë vizatime dy dimensionale të skemave elektrike;
· të kryejë vizatime dy dimensionale të skemave kinematike;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra në kompjuter. 
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 3 
	Nxënësi interpreton dokumentacion teknik që lidhet me energjitë e rinovueshme
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· Të argumentojë rëndësinë që kanë dokumentet teknike në veprimtaritë që lidhen me energjitë e rinovueshme;
· Të klasifikojë llojet e dokumenteve teknike që përdoren në sektorin e energjive të rinovueshme dhe të tregojë përdorimet e tyre;
· Të tregojë lehtësirat dhe përparësitë që mundësojnë burimet dixhitale të informacioneve teknike për energjitë e rinovueshme;
· Të interpretojë elementet e projektit të sistemit fotovoltaike;
· Të interpretojë elementet e projektit të sistemit të erës;
· Të interpretojë katallogët e pajisjeve të sistemeve fotovoltaike dhe sistemeve të erës;
· Të përcaktojë specifikimet teknike të pajisjeve të sistemeve fotovoltaike dhe sistemeve të erës, bazuar në katallogët përkatës;
· Të interpretojë manualet e montimit, instalimit, konfigurimit dhe vënies në funksionim të pajisjeve dhe elementeve të sistemeve fotovoltaike dhe sistemeve të erës;
· Të interpretojë manualet e përdorimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve fotovoltaike dhe sistemeve të erës;
· Të interpretojë rregulloret e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit që veprojnë në sektorin e energjive të rinovueshme;
· Të përdorë burimet dixhitale për marrje informacioni teknik në lidhje me sistemet fotovoltaike dhe sistemet e erës;
· Të plotësojë raportet dhe dokumentacionin e nevojshëm teknik që ka të bëjë me montimin, instalimin, konfigurimin, vënien në funksionim, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve fotovoltaike dhe sistemeve të erës; 
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë 
· Detyra me shkrim
· Bashkëbisedim profesional.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të realizohet në klasë dhe në laboratorin e TIK.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrime dhe konkretizime të njohurive dhe procedurave që përmban moduli.
· Nxënësit duhet të zbatojnë sa më shumë veprimtari konkrete dhe detyra praktike për interpretimin dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe për përdorimin e CAD në realizimin e vizatimeve teknike që lidhen me sistemet fotovoltaike dhe sistemet e erës. Ata duhet të angazhohen në bashkëbisedime profesionale në lidhje me çështjet që trajtohen në modul.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi të demonstrimi praktik i njohurive dhe aftësive të fituara
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore dhe kabinet i TIK me lidhje interneti, i pajisur me kompjutera që përmbajnë programe për CAD, si dhe me printera.
· Manual përdorimi të CAD.
· Materiale kancelarie.
· Projekte, skema, bllok-skema dhe skica për sistemet fotovoltaike dhe sistemet e erës.
· Manuale për montimin, instalimin, konfigurimin, vënien në funksionim, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve fotovoltaike dhe sistemeve të erës. 
· Katallogë të pajisjeve të sistemeve të fotovoltaike dhe sistemeve të erës.
· Rregullore të sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
· Formate të dokumentacionit teknik që përdoren në sektorin e energjisë së rinovueshme.
· Materiale të shkruara në mbështetje të modulit.

































4. Moduli “Bazat e elektroteknikës”  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	BAZAT E ELEKTROTEKNIKËS

	M-11-2093-24

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul që i njeh nxënësit me njohuri bazike të elektroteknikës dhe elektronikës si dhe i aftëson ata për të kryer kontrollin e elementeve elektrikë dhe elektronikë si dhe të bëjnë matje të parametrave në qarqe të thjeshta elektrike dhe elektronike


	Kohëzgjatja e modulit

	
	120 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi përshkruan konceptet dhe madhësitë elektrike kryesore
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· [bookmark: _Toc171429644][bookmark: _Toc171580330]të përshkuajë dukuritë elektrike dhe veçoritë e tyre;
· të shpjegojë kuptimin për “ngarkesën elektrike”;
· të shpjegojë kuptimin për “fushën elektrike”;
· të përshkruajë madhësitë kryesore që e karakterizojnë ngarkesën dhe fushën elektrike;
· të përkufizojë “rrymën elektrike”;
· të përkufizojë “intensitetin” e rrymës elektrike;
· të përkufizojë “tensionin” e rrymës elektrike;
· të shpjegojë kuptimin për “përcjellshmërinë” dhe për “rezistencën” e rrymës elektrike;
· të përkufizojë “fuqinë” e rrymës elektrike;
· të dallojë simbolet e madhësive elektrike kryesore;
· të shpjegojë karakteristikat dhe parametrat (intensiteti; tensioni) e rrymës së vazhduar;
· të shpjegojë karakteristikat e rrymës alternative njëfazore dhe trefazore;
· të shpjegojë parametrat (intensiteti; tensioni. perioda, frekuenca, amplituda) e rrymës alternative sinusoidale;
· të shpjegojë kuptimin për “qarkun elektrik”.
· të tregojë përbërësit kryesorë të qarkut elektrik;
· të skicojë qarqe elektrike të thjeshta dhe të përbëra;
· të listojë madhësitë që karakterizojnë qarkun elektrik;
· [bookmark: _Toc171429642][bookmark: _Toc171580328]të shpjegojë fenomenin e magnetizimit dhe elektromagnetizmit;
· të shpjegojë kuptimin për “fushën magnetike”
· të përshkruajë madhësitë kryesore që e karakterizojnë fushën magnetike;
· të interpretojnë marrëdhëniet e ndërsjellta ndërmjet fushës elektrike dhe asaj magnetike.
· të shpjegojë kuptimin për “induksionin elektromagnetik” dhe për “forcën elektromotore”;
· të shpjegojë kuptimin për “rezistencën induktive”;
· të shpjegojë parimin e punës së kondensatorit (kapacitorit) elektrik;
· të shpjegojë kuptimin për “rezistencën kapacitive”;
· Të analizojnë qarqet e përbëra të rrymës alternative me elementet R, L, C
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 2 
	Nxënësi kryen matje të madhësive elektrike kryesore.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të listojë aparatet që përdoren për të bërë matje të ndryshme të madhësive elektrike;
· të përzgjedhë metodën e duhur për kryerjen e matjeve elektrike dhe elektronike; 
· të llogarisë gabimet që bëhen gjatë matjeve elektrike;
· të përzgjedhë aparatet e matjes dhe kontrollit sipas
madhësive elektrike të kërkuara;
· të kryejë matje të parametrave elektrike në qarqet e rrymës së vazhduar;
· të kryejë matje të parametrave elektrike në qarqet e rrymës alternative;
· të kryejë matje të parametrave elektrike të elementeve të ndryshëm të qarqeve elektrike si përcjellësa, rezistenca, kondesatorë, bobina, ndriçuesa etj.; 
· të kryejë matje të parametrave elektrike të elementeve të ndryshëm të qarqeve elektronike si dioda, tranzistorë, tiristorë etj.;
· të kryejë matje të madhësive elektrike në frekuenca të ndryshme 
· të kryejë matjen e madhësive jo-elektrike me metoda elektrike;
· të përdorë metodat kompjuterike në matjen e madhësive elektrike.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 3 
	Nxënësi shpjegon ligjet bazë të elektricitetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë ligjet themelore të elektroteknikës dhe përdorimet e tyre: 
· Ligji i parë i Kirkofit, përkufizimi, shpjegimi dhe zbatimet e tij; 
· Ligji i dytë i Kirkofit, përkufizimi, shpjegimi dhe zbatimet e tij;
· Ligji i Ohmit, përkufizimi, shpjegimi dhe zbatimet e tij; 
· Ligji i Xhaul – Lencit, përkufizimi, shpjegimi dhe zbatimet e tij;
· të analizojë qarqe të ndryshme me elementë të lidhur në paralel, në seri dhe të përzier, referuar ligjeve përkatëse; 
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 4 
	Nxënësi përshkruan veçoritë e elementeve elektronikës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të tregojë se çfarë janë gjysëmpërcjellësit
· të shpjegojë ndërtimin dhe funksionimin e diodës
gjysëmpërcjellëse dhe vetitë e saj;
· të listojë parametrat e diodës gjysëmpërcjellëse;
· të analizojë punën e diodës në qarqet e rrymës alternative;
· të tregojë ndërtimin, funksionimin, simbolet,
karakteristikën V-A të diodave të tipeve të ndryshme;
· të përshkruajë ndërtimin, funksionimin, simbolet, 
karakterisitkat V-A të llojeve të ndryshme të tranzistorëve; 
· të dallojë rastet kur tranzistori punon në regjim përforcimi
dhe kur në regjim çelësi; 
· të përshkruajë elementet shumë shtresore (tiristorin, diakun, triakun, UJT etj.) simbolet dhe përdorimet e tyre në praktikë;
· të shpjegojë parametrat bazë të përforcuesit;
· të shpjegojë veçoritë e lidhjeve në kaskadë të stadeve;
· të shpjegojë ndërtimin dhe përparësitë e përdorimit të përforcuesve operacionalë në praktikë;
· të listojë parametrat e përforcuesve operacionalë dhe ndryshimet midis skemave bazë;
· të listojë llojet e gjeneratorëve elektronike dhe veçoritë e tyre;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 5 
	Nxënësi përshkruan materialet dhe elementet e qarqeve elektrike dhe elektronike
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të listojë materialet që përdoren në elektroteknikë;
· të përshkruajë vetitë e materiale përcjellese; 
· të përshkruajë vetitë e materialeve gjysëmpërcjellëse; 
· të përshkruajë vetitë e materialeve dielektrike;  
· të përshkruajë ndërtimin e rezistencave;
· të përshkruajë ndërtimin kondensatorëve; 
· të përshkruajë ndërtimin e bobinave; 
· të përshkruajë burimet energjisë elektrike (gjeneratorët dhe bateritë), parimin e punës, llojet, ndërtimin dhe karakteristikat e tyre;
· të përshkruajë transformatorët, parimin e punës, llojet, ndërtimin dhe karakteristikat e tyre;
· të përshkruajë motorët elektrikë, parimin e punës, llojet, ndërtimin dhe karakteristikat e tyre;
· të përshkruajë pajisjet kryesore kontrolluese, komanduese, mbrojtëse dhe sinjalizuese në qarqet elektrike.
· të përshkruajë shndërruesit statikë, parimin e punës, llojet dhe ndërtimin e tyre;
· të përshkruajë llojet e ndryshme të diodave e tranzistorëve; 
· të përshkruajë llojet e ndryshme te tiristorëve; 
· të përshkruajë llojet e ndryshme të komponentëve
optoelektronikë dhe fotoelektronikë; 
· të përshkruajë qarqet elektronike analoge dhe elementet e qarkut analog; 
· të shpjegojë parimin e punës dhe komponentët e sistemeve të komandimit automatik (sensorët, procesorët, ekzekutuesit).
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 6
	Nxënësi skicon qarqe elektrike dhe elektronike të thjeshta.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të realizojë vizatime të thjeshta teknike dhe skicime sipas rregullave dhe standardeve;
· të skicojë skema të thjeshta elektrike dhe elektronike sipas rregullave dhe standardeve;
· të vendosë simbolet e elementëve elektrike dhe elektronike në vizatime dhe skica, sipas rregullave dhe standardeve;
· të ndërtojë (në panele laboratorike) qarqet e thjeshta elektrike të rrymës së vazhduar dhe alternative;
· të përzgjedhë elementët sipas vetive të tyre dhe proceseve të punës; 
· të përzgjedhë përcjellësit dhe kabllot elektrike sipas ngarkesës;
· të ndërtojë (në panele laboratorike) qarqe të ndryshme me elementë të lidhur në paralel, në seri dhe të përzier sipas projektit; 
· të përzgjedhë tipin e shndërruesit statik sipas sistemit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë 
· Detyra me shkrim



	[bookmark: _Hlk174122782]RN 7 
	Nxënësi instalon qarqe elektrike dhe elektronike të thjeshta.
[bookmark: _Toc171580348]Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· [bookmark: _Toc171429666][bookmark: _Toc171580352]të përzgjedhë elementët elektrikë sipas skemës përkatëse;
· [bookmark: _Toc171429667][bookmark: _Toc171580353]të përzgjedhë përcjellësit dhe kabllot elektrikë sipas ngarkesës;
· [bookmark: _Toc171429668][bookmark: _Toc171580354]të instalojë (në panele laboratorike) qarqe të ndryshme elektrike dhe elektronike, me elementë të lidhur në paralel, në seri dhe të përzier, sipas skemës; 
· [bookmark: _Toc171429669][bookmark: _Toc171580355]të llogaritë parametrat e qarqeve të rrymës së vazhduar dhe alternative sipas ligjeve bazë të elektroteknikës;
· [bookmark: _Toc171429670][bookmark: _Toc171580356]të përzgjedhë aparatet e matjes dhe kontrollit sipas madhësive elektrike të kërkuara;
· [bookmark: _Toc171429671][bookmark: _Toc171580357]të kryejë matje të parametrave në qarqet e rrymës së vazhduar dhe alternative sipas procedurës së paracaktuar;
· të testojë funksionimin e qarqeve elektrike dhe elektronike të instaluara.
· të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë instalimit të qarqeve elektrike dhe elektronike
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 8 
	Nxënësi përshkruan rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit në elektroteknikë.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të argumentojë rëndësinë e zbatimit të rregullave të sigurimit teknik në punë;
· të përshkruajë efektin e rrymës elektrike në trupin e njeriut;
· të argumentojë rëndësinë që ka veshja e uniformës së duhur përpara fillimit të punës;
· të listojë mjetet mbrojtëse gjatë gjatë punës;
· të argumentojë rëndësinë që ka përdorimi i veglave, pajisjeve dhe materialeve të punës, brenda standardeve të sigurisë;
· të përshkruajë rregullat për punën në lartësi;
· të përshkruajë rregullat për mbrojtjen nga zjarri;
· të përshkruajë rregullat për mbrojtjen nga rryma elektrike;
· të përshkruajë rregullat për mbrojtjen nga veprimi i kimikateve të dëmshme;
· të përshkruajë rregullat për mbrojtjen nga veprimi i rrezatimeve të dëmshme;
· të demonstrojë veprimet për dhënien e ndihmës së parë për të dëmtuarit gjatë punës;
· të argumentojë rëndësinë e zbatimit të rregullave të mbrojtjes së mjedisit dhe të zhvillimit të qëndrueshëm;
· të përshkruajë masat për mbrojtjen e mjedisit gjatë punës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje me gojë
· Vëzhgim me listë kontrolli.
· Bashkëbisedim profesional.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të realizohet në laboratorin e elektroteknikës dhe matjeve     elektrike dhe elektronike.
· Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime konkrete të procedurave praktike që trajtohen në modul.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për kryerjen e instalimin e qarqeve elektrike dhe elektronike dhe matjen e parametrave të elementeve elektronikë, me përdorimin e aparateve matëse elektrike dhe elektronike.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi të demonstrimi praktik i njohurive dhe aftësive të fituar
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të vlerësimit të specifikuara për çdo rezultat të të nxënit.


	
	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Media didaktike
· Laboratori i elektroteknikës dhe i matjeve elektrike dhe elektronike.
· Panele laboratorike për instalime elektrike.
· Veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për instalime dhe matje elektrike dhe elektronike.
· Mjetet dhe materialet për realizimin e qarqeve të ndryshme  elektrike.
· Veshje të punës dhe mjete të mbrojtjes në punë dhe të dhënies së ndihmës së parë.
· Materiale të shkruara në mbështetje të modulit, skema, udhëzuesa, rregullore, katalogë etj.



5. Moduli “Ndërtimi dhe funksionimi i sistemeve fotovoltaike”  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	NDËRTIMI DHE FUNKSIONIMI I SISTEMEVE FOTOVOLTAIKE

	M-11-2094-24

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teorik dhe praktik që i njeh nxënësit me ndërtimin dhe funksionimin e elementeve të sistemeve fotovoltaike të tipeve të ndryshme


	Kohëzgjatja e modulit

	
	90 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi përshkruan parimin e punës së qelizës dhe panelit fotovoltaik.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë veçoritë dhe ndikimin e klimës në një territor të dhënë;
· të shpjegojë rrezatimin diellor direkt, difuz, global;
· të përshkruajë karakteristikat dhe efektet e rrezatimit diellor direkt dhe difuz, mbi një sipërfaqe të rrafshët horizontale dhe të pjerrë;
· të analizoje të dhënat për rrezatimin diellor;
· të përshkruajë instrumentet e matjes të rrezatimit diellor;
· të përshkruajë ndërtimin e qelizës FV;
· të përshkruajë parimin e punës së qelizës FV;
· të tregojë çfarë është fotoefekti; 
· të përshkruajë ndërtimin modulit FV;
· të përshkruajë parimin e punës së modulit FV;
· të shpjegojë karakteristikat e ngarkesës DC dhe AC;
· të ndërtojë grafikët e ngarkesës DC dhe AC;
· të përshkruajë ndërtimin dhe veçoritë e paneleve FV monokristaline, polikristaline, amorfe dhe mikroamorfe;
· të shpjegojë lidhjen e moduleve FV në seri, në paralel dhe të përzier; 
· të skicojë lidhjen e moduleve fotovoltaike në seri, paralel dhe në lidhje të përzier;
· të shpjegojë përftimet e lidhjes së e paneleve FV në seri, në paralel dhe të përzier;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.


	RN 2
	Nxënësi përshkruan ndërtimin, llojet, karakteristikat dhe përdorimet e sistemeve FV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të listojë llojet e sistemeve FV;
· të skicojë bllok-skemën e sistemit FV;
· të përshkruajë elementet përbërës të secilit prej sistemeve FV;
· të përshkruajë veçoritë, karakteristikat, funksionin e sistemeve FV;
· të listojë mënyrat e lidhjes së sistemit FV me konsumatorin;
· të përshkruajë veçoritë e llojeve të ndryshme të lidhjeve të sistemit FV me konsumatorin (lidhjen ishullore, paralel me rrjetin etj.);
· [bookmark: _Toc171429760][bookmark: _Toc171580446]të shpjegojë parametrat elektrikë bazë të sistemit fotovoltaik 
dhe raportet midis tyre;
· të shpjegojë rëndësinë e përcaktimit të këndit optimal,veror dhe dimëror të rezatimit në rrafshin e pjerrët;
· të shpjegojë ndikimin që ka këndi i orientimit dhe këndi i pjerrësimit të paneleve FV, në prodhimin e energjisë elektrike;
· të shpjegojë kuptimin e efiçiencës së sistemeve FV dhe faktorët që ndikojnë;
· të bëjë klasifikimin e humbjeve të ndryshme të sistemit;
· të bëjë leximin dhe interpretimin e skemave dhe shënimeve teknike dhe elektrike që lidhen me instalimin e paneleve FV;
· të përshkruajë standardet ndërkombëtare që i referohen paneleve FV dhe instalimit të tyre;
· të kryejë përllogaritje të thjeshta ekonomike për kostot dhe efektivitetin e sistemeve FV;
· të përshkruajë përfitimet mjedisore nga prodhimi i energjisë elektrike me sisteme FV;
· të analizojë faktorët me ndikim në aspektet ekonomike dhe mjedisore të sistemeve FV;
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve FV;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.
· 

	RN 3 
	Nxënësi përshkruan inverterin e sistemit FV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajëë rolin dhe funksionin e invertrave në sistemin FV;
· të përshkruajëë inverterat njëfazorë dhe trefazorë;
· të përshkruajë lidhjen e inverterave sipas rreshtave në linjë njëfazore;
· të përshkruajë lidhjen e inverterave sipas rreshtave në linjë trefazore;
· të përshkruajë lidhjen e inverterave sipas rreshtave në linjë të centralizuar;
· të skicojë lidhjen e inverterave sipas rreshtave në linjë njëfazore, trefazore dhe të centralizuar;   
· [bookmark: _Toc171429761][bookmark: _Toc171580447]të shpjegojë parametrat bazë për konfigurimin e inverterit dhe
mënyrat e konfigurimeve;
· [bookmark: _Toc171429762][bookmark: _Toc171580448]të tregojë tipet e sensorëve në sistemin fotovoltaik, parimin
e punës dhe mënyrat e konfigurimeve të tyre;
· [bookmark: _Toc171429763][bookmark: _Toc171580449]të listojë pajisjet e kontrollit në sistemet e monitorimit të
fotovoltaikëve;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.


	RN 4
	Nxënësi përshkruan bateritë e sistemit FV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë parimin e punës së sistemit të akumulimit të energjisë elektrike;
· të përshkruajë ndërtimin e llojeve të ndryshme të akumulatorëve të energjis elektrike;
· të përshkruajë kategoritë, llojet dhe karakteristikat e ndryshme të baterive;
· të shpjegojë rendësinë e ruajtjes së nivelit të ngarkimit të baterisë midis kufirit të lejuar të shkarkimit dhe atij të mbingarkimit;  
· të shpjegojë rëndësinë e përzgjedhjes së nivelit të voltazhit të baterive; 
· të analizojë lidhjen e baterive ne seri, paralel dhe lidhje të përzier (seri dhe paralel);
· të shpjegojë lidhjen e baterive në sistemin FV;
· të analizojë aspektet mjedisore që lidhen me përdorimin e baterive në sistemet FV.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.


	RN 5 
	Nxënësi përshkruan konstruksionet mbajtëse të sistemeve FV 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të tregojë rolin e konstruksionit mbajtës në sistemin FV;
· të përshkruajë karakteristikat e vendit të montimit të sistemit FV;
· të përshkruajë profilet dhe aksesoret që përdoren për konstruksionet mbajtëse të sistemeve FV;
· të përshkruajë veçoritë e konstruksioneve mbajtëse për montimin e paneleve FV në tokë, çati, taraca, sipërfaqe murale;
· të përshkruajë llojet dhe karakteristikat e aksesorëve që përdoren për konstruksionet mbajtëse;
· të përshkruajnë llojet dhe karakteristikat e gjurmuesve  diellorë që përdoren në sistemet FV;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë 
· Detyra me shkrim



	RN 6
	Nxënësi përshkruan komponentët elektrikë të sistemit FV 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë sistemin FV;
· të tregojë rëndësinë, llojet, ndërtimin, funksionet e komponentëve elektrike në sistemet FV;
· të shpjegojë kërkesat për përzgjedhjen e komponentëve elektrike;
· të shpjegojë mënyrën/kushtet e zgjedhjes së përcjellësave dhe kabllove;
· të përshkruajë karakteristikat e ndërtimit, referencat normative, karakteristikat funksionale që duhet të plotësojnë përcjellësat dhe kabllot që përdoren në sistemet FV;
· të shpjegojë llojet e pajisjeve të monitorimit dhe funksionimin e programeve të monitorimit të sistemit FV;
· të përshkruajë llojet e parametrave që monitorohen;
· të listojë pajisjet e kontrollit në sistemet e monitorimit të
fotovoltaikëve;
· të përshkruajë përdorimin e TIK bazuar në manualet
përkatëse të pajisjeve në sistemet FV;
· të shpjegojë parametrat e energjisë së prodhuar dhe masat për
të optimizuar shfrytëzimin e sistemit FV;
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të standardeve për
monitorimin dhe shfrytëzimin e sistemit FV;
· të tregojë rolin e kuadrit shpërndarës të sistemit FV;
· të shpjegojë skemën e kuadrit shpërndarës të sistemit FV;
· të shpjegojë rëndësinë e tokëzimit të një sistemi FV;
· të përshkruajë skemën e tokëzimit të sistemeve FV;
· të përshkruajë metodat e matjes së rezistencës së tokëzimit;
· të shpjegojë rendësinë e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike (rrufepritësit) të një sistemi FV;
· të përshkruajë skemën e rrufepritësit të një sistemi FV;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë dhe në repartin e praktikës së instalimeve të sistemeve FV si dhe në objekte ku kryhen ose janë kryer instalime, mirëmbajtje dhe riparime të këtyre sistemeve.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembuj të përzgjedhjes së paneleve FV.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për analizën e sistemeve FV. 
· Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e analizës së ndërtimit dhe funksionimit të sistemeve FV.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe aftësive të punës, të fituara prej tyre.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:
· Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit.
· Media didaktike.
· Mjedise për ilustrimin e ndërtimit dhe funksionimit të elementeve të sistemeve FV.
· Dokumentacion teknik për ndërtimin dhe funksionimin e elemeneteve të sistemeve FV.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Regjistrime video të funksionimit të sistemeve FV
· Modele ose makete elementesh të sistemeve FV sipas tipeve kryesore të tyre.
· Sisteme FV reale, të llojeve të ndryshme.
· Materiale të shkruara në mbështetje të modulit.
 









6. Moduli “Montimi dhe instalimi i sistemeve fotovoltaike”  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MONTIMI DHE INSTALIMI I SISTEMEVE FOTOVOLTAIKE

	M-11-2095-24

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teorik dhe praktik që i njeh nxënësit me procedurat e montimit dhe instalimit të sistemeve fotovoltaike, si dhe i aftëson ata për të montuar dhe instaluar këto sisteme.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	150 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi përshkruan procedurat e montimit dhe të instalimit të sistemit FV
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· [bookmark: _Toc171429676][bookmark: _Toc171580362]të përshkruajë karakteristikat e vendit të montimit të sistemit FV;
· [bookmark: _Toc171429681][bookmark: _Toc171580367][bookmark: _Toc171429679][bookmark: _Toc171580365]të shpjegojë rëndësinë e përcaktimit të vendndodhjes së 
përshtatshme për instalimin e sistemeve FV;
· të shpjegojë rregullat për kontrollin dhe piketimin e vendit
të punës ku do të instalohet sistemi FV;
· [bookmark: _Toc171429680][bookmark: _Toc171580366]të përshkruajë profilet dhe aksesoret që përdoren për përgatitjen e konstruksioneve mbajtëse për sistemet FV që do montohen në tokë, çati, taraca ose sipërfaqe murale;
· të përshkruajë karakteristikat e tubave/kanalinave që do të përdoren për rrugët e kalimit të kabllove;
· të përshkruajnë llojet dhe karakteristikat e aksesorëve;
· të përshkruajnë llojet dhe karakteristikat e gjurmuesve  diellor në sistemet FV;
· [bookmark: _Toc171429684][bookmark: _Toc171580370]të përshkruajë procedurën e montimit dhe të instalimit të komponentëve të sistemit fotovoltaik në përputhje me projektin e tij;
· [bookmark: _Toc171429685][bookmark: _Toc171580371]të përshkruajë mjetet, pajisjet e punës, instrumentet matës, funksionin dhe përdorimin e tyre;
· [bookmark: _Toc171429686][bookmark: _Toc171580372]të shpjegojë rëndësinë e konsultimit me manualet e pajisjeve;
· [bookmark: _Toc171429687][bookmark: _Toc171580373]të përshkruajë matjet e nevojshme për kontrolle paraprake, mjetet dhe instrumentet matëse;
· [bookmark: _Toc171429688][bookmark: _Toc171580374]të shpjegojë llojet dhe mënyrën e realizimit të tokëzimit mbrojtës dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike; 
· [bookmark: _Toc171429689][bookmark: _Toc171580375]të shpjegojë procedurën e instalimit të kuadrit elektrik dhe pajisjeve mbrojtëse;
· [bookmark: _Toc171429690][bookmark: _Toc171580376]të shpjegojë procedurën e instalimit të rrjetit elektrik; 
· [bookmark: _Toc171429691][bookmark: _Toc171580377]të shpjegojë procedurën e instalimit të aparateve matëse;
· [bookmark: _Toc171429692][bookmark: _Toc171580378]të shpjegojë procedurën e lidhjes me rrjetin e shpërndarjes;
· [bookmark: _Toc171429693][bookmark: _Toc171580379]të përshkruajë teknikat e etiketimit dhe rëndësinë e tyre;
· të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë montimit dhe instalimit të sistemit FV;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.


	RN 2 
	Nxënësi parapërgatit montimin dhe instalimin e sistemit FV Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë objektin në të cilin do të montohet sistemi FV;
· të kontrollojë, në mënyrë vizuale vendin e punës ku do të montohet sistemi fotovoltaik dhe piketimin e tij, sipas projektit; 
· të analizojë projektin e sistemit fotovoltaik;.
· të analizojë skemën e instalimit të sistemit FV;
· të hartojë preventivin e materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për kryerjen e punimeve përgatitore të montimit të sistemit FV;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për kryerjen e punimeve përgatitore të montimit të sistemit FV;
· të kryejë përgatitjen paraprake të vendit ku do të montohen panelet e sistemit FV;
· të kryejë përgatitjen paraprake të vendit ku do të montohen elementët e tjerë të sistemit FV;
· të përcaktojë dimensionet e strukturave mbajtëse;
· të përcaktojë distancën e rreshtit nga rreshti, për të shmangur hijëzimin e moduleve; 
· të përgatitë strukturat mbajtëse të paneleve FV;
· të përgatitë rrugët e përcjellësve të sistemit FV nga fusha e paneleve te inverteri, sistemi i akumulimit etj.;
· të përzgjedhë procedurat për raste të ndryshme të montimit të bazamenteve të paneleve FV (në çati, në tarracë, në tokë, në fasadë etj.);
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punës; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli 
· Bashkëbisedim profesional



	RN 3 
	Nxënësi monton konstruksionin mbajtës të panelit FV
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të  konsultohet me manualet e pajisjeve;
· të kryejë matjet e kuotimet e nevojshme; 
· të montojë konstruksionet mbajtëse të paneleve FV;
· të montojë rrugët e përcjellësve të sistemit FV nga fusha e paneleve te inverteri dhe sistemi i akumulimit;
· të zbatojë procedurat për raste të ndryshme të montimit të bazamenteve të paneleve FV (në çati, në tarracë, në tokë, në fasadë etj.).
· të kryejë matje dhe kontrolle të sakta gjatë montimit të  konstruksioneve të sistemit FV;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë montimit të konstruksionit mbajtës të panelit FV; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të përgatisë faturën për shërbimin e kryer.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	RN 4 
	Nxënësi monton elementet e sistemit FV. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kontrollojë, në mënyrë të vazhdueshme vendin e punës ku do të montohen elementet e sistemit fotovoltaik dhe piketimin e tij, sipas projektit;
· të konsultohet me manualet e pajisjeve;
· të montojë inverterin e sistemit FV;
· të montojë bateritë e sistemit FV;
· të montojë kuadrin shpërndarës (elektrik) të sistemit FV;
të montojë elementet e sistemit të tokëzimit mbrojtës të sistemit FV sipas standardit dhe projektit;
· të montojë elementet e sistemit të rrufepritësit, sipas standardit dhe projektit;
· [bookmark: _Toc171429861][bookmark: _Toc171580547]të montojë aparatin matës dhe komandues inteligjent, sipas manualit;
· të zbatojë procedurat për raste të ndryshme të montimit të  paneleve FV (në çati, në tarracë, në tokë, në fasadë etj.);
· të kryejë matje, kontrolle të sakta gjatë montimit të  elementeve të sistemit FV;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës;
· të përgatisë faturën për shërbimin e kryer;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë montimit të elementeve të sistemit FV; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të përgatisë faturën për shërbimin e kryer.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional


	RN 5
	Nxënësi instalon elementët e sistemit FV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të montojë tubat dhe kanalinat për vendosjen e përcjellësave dhe kabllove të sistemit FV;
· të shtrijë përcjellsit dhe kabllot, sipas skemës elektrike të sistemit FV;
· të kryejë instalimet elektrike të paneleve FV, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse;
· të kryejë instalimet elektrike të inverterit, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse 
· të kryejë instalimet elektrike të baterive, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse
· të kryejë instalimet elektrike të aparatit matës dhe komandues inteligjent, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse
· të kryejë instalimet elektrike të kuadrit elektrik, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse
· të kryejë instalimet elektrike të tokëzimit mbrojtës, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse
· të kryejë instalimet elektrike të rrufepritësit, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse
· të realizojë matjet e nevojshme për kontrollet paraprake të instalimit të sistemit FV duke i krahasuar me të dhënat e projektit dhe manualeve përkatëse;
· të zbatojë procedurën e lidhjes së sistemit me rrjetin elektrik shpërndarjes sipas rregullores së operatorit të shpërndarjes;
· të përdorë teknikat e etiketimit gjatë instalimit të sistemit
fotovoltaik; 
· të konfigurojë lidhjen fizike të sistemit me atë virtuale (CLOUD) IoT sipas manualeve përkatëse të pajisjeve;
· të konfigurojë parametrat e tensionit dhe frekuencës sipas parametrave të rrjetit të energjisë;
· të konfigurojë inverterin për qarqet DC/AC, sipas manualit përkatës;
· të konfigurojë parametrat e inverterit, sipas manualit
 përkatës;
· të konfigurojë lidhjen e baterisë me inverterin, sipas skemës
në projekt;
· të konfigurojë në inverter mbrojtjen e sistemit, sipas
manualit përkatës;
· të konfigurojë sensorët për monitorimin e performancës së
sistemit, sipas manualit përkatës;
· të konfigurojë aparatet matëse digjitale, sipas manualeve;
· të programojë pajisjet e kontrollit në sistemet e monitorimit të fotovoltaikëve, sipas udhëzimeve të prodhuesit;
· të përdorë TIK, bazuar në manualet përkatëse të pajisjeve në sistemet fotovoltaike;
· të zbatojë protokollet e komunikimit të pajisjeve të kontrollit me sistemin qendror të monitorimit të paneleve FV, sipas procedurave;
· të zbatojë protokollet e komunikimit për pajisjet e kontrollit 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të sistemit FV; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të përgatisë faturën për shërbimin e kryer.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	RN 6 
	Nxënësi teston dhe vendos në punë sistemin FV.
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· [bookmark: _Toc171429842][bookmark: _Toc171580528]të kontrollojë montimin e strukturave dhe paneleve të sistemit fotovoltaik, vizualisht, duke u konsultuar me projektin përkatës;
· [bookmark: _Toc171429843][bookmark: _Toc171580529]të kontrollojë instalimin e pajisjeve të sistemit fotovoltaik sipas specifikimeve të projektit;
· [bookmark: _Toc171429844][bookmark: _Toc171580530]të kontrollojë lidhjet elektrike të sistemit fotovoltaik, vizualisht, duke u bazuar në projektin përkatës;
· [bookmark: _Toc171429845][bookmark: _Toc171580531]të testojë sistemin fotovoltaik, sipas procedurës përkatëse duke identifikuar problemet teknike;
· [bookmark: _Toc171429846][bookmark: _Toc171580532]të testojë vazhdimësinë elektrike të qarqeve elektrike, sipas projektit dhe referencave;
· [bookmark: _Toc171429847][bookmark: _Toc171580533]të testojë parametrat e vargjeve fotovoltaike, sipas referencave;
· të kryejë provën në ngarkesë të sistemit FV të instaluar, si dhe kolaudimet e rregullimet e mundshme.
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës.
· të kryejë llogaritjen e kostos dhe të çmimit të sistemit FV të montuar dhe të instaluar.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë testimit dhe vënies në punë të sistemit FV; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për montimin, instalimin dhe për dorëzimin e sistemit FV.
· të këshillojë përdoruesit për mirëfunksionimin dhe mirëmbajtjen e sistemit FV;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në Laboratorin e praktikës së instalimeve të sistemeve FV si dhe në objekte ku kryhen ose janë kryer montim dhe instalime të këtyre sistemeve.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembuj të përzgjedhjes së sistemeve FV si dhe demonstrimet konkrete për montimin, instalimin dhe testimin e sistemit FV.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për montimin, instalimin, testimin dhe vënien në punë të sistemeve FV. Ata duhet të praktikojnë përdorimin e veglave, instrumentave dhe mjeteve për punimet e mësipërme, si dhe të respektojnë standardet dhe rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
· Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e përzgjedhjes, montimit dhe instalimit të sistemeve FV.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe aftësive të punës, të fituara prej tyre.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:
· Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit.
· Mjedise për kryerjen e punimeve të montimit dhe instalimit të sistemeve FV (laboratore, reparte ose objekte reale).
· Dokumentacion teknik të montimit dhe instalimit të sistemeve FV.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Regjistrime video me shembuj të montimit dhe instalimit të sistemeve FV.
· Pajisje matëse dhe kontrolluese për sistemet FV.
· Vegla dhe pajisje pune si, trapano elektrike dore, vidator me koleksion puntosh për punime të ndryshme, pajisje për ngjitje telash, pajisje me rrymë ajri, komplete kaçavidash, komplete çelësash fiso dhe kriketo për bulonat, komplet pincash, gërshërë, sharra, lima, zmerile, çekiçë, presë për terminalet e përcjellësave elektrike etj.
· Panele FV reale, të llojeve të ndryshme.
· Mjedise ku montohen panelet FV (strukturë çatie me trarë dhe lloje të ndryshme mbulimesh, si tjegulla të zakonshme, të valëzuara etj.).
· Materiale për montimin e paneleve FV, pllaka, vida, bulona, gozhdë, lloje të ndryshme kapësesh të atrecuara për montimin e tyre.
· Invertera me parametra të ndryshëm, përcjellësa dhe kabllo të ndryshëm, terminale përcjellësish të ndryshëm etj, për lidhjen e paneleve me inverterin dhe konsumatorin e improvizuar, silikon ose izolues tjetër.
· Modele baterish me kapacitete të ndryshme.
· Aparate për matjen e rezistencës, tensionit, rrymës eletrike etj.
· Pajisje sigurie, duke përfshirë shenja paralajmërimi, syze dhe doreza pune, kuti ndihme të shpejtë, pajisje për ngritje peshash, litarë sigurimi për punime në lartësi etj.
· Materiale të shkruara, manuale, katallogë, në mbështetje të modulit.






































7. Moduli “Shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve fotovoltaike”  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHFRYTËZIMI, MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I SISTEMEVE FOTOVOLTAIKE

	M-11-2096-24

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teorik dhe praktik që i njeh nxënësit me procedurat e shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve FV, si dhe i aftëson ata për të shfrytëzuar, mirëmbajtur dhe riparuar këto sisteme.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	105 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi monitoron funksionimin e sistemit FV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· [bookmark: _Toc171429881][bookmark: _Toc171580567]të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit FV.
· të përdorë software për monitorimin e sistemeve FV sipas
rekomandimeve të prodhuesit;
· [bookmark: _Toc171429882][bookmark: _Toc171580568]të monitorojë, në kohë reale, parametrat e sistemit FV, sipas standardit; 
· [bookmark: _Toc171429883][bookmark: _Toc171580569]të nxjerrë të dhënat e energjisë së prodhuar dhe t’i krahasojë me vlerat e parashikuara të sistemit;
· [bookmark: _Toc171429884][bookmark: _Toc171580570]të analizojë varësitë e tensionit dhe rrymës në kohë
· [bookmark: _Toc171429885][bookmark: _Toc171580571][bookmark: _Toc171429888][bookmark: _Toc171580574]të identifikojë sistemet e njoftimit të alarmeve dhe 
sinjalistikën e tyre;
· të monitorojë parametrat e sistemit të kontrollit dhe të
dhënat e aparateve matëse të sistemit;
· të përshkruajë protokollet e komunikimit të pajisjeve të
kontrollit me sistemin qendror të monitorimit të FV;
· të përshkruajë protokollet e komunikimit për pajisjet e 
kontrollit me sistemin e menaxhimit të energjisë së sistemit FV;
· të bëjë analizën e të dhënave digjitale të mbledhura nga komponentët e sistemit;

	
	
	
	· të marrë masat e duhura për mbarëvajtjen e funksionimit të sistemit FV;
· të përgatitë faturën për shëbimin e kryer
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punës; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të kërkuar;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	RN 2 
	Nxënësi mirëmban sistemin FV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· [bookmark: _Toc171429911][bookmark: _Toc171580597]të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit FV.
· të përshkruajë qëllimin, llojet dhe procedurat e mirëmbajtjes së sistemeve FV;
· të kryejë shërbime periodike të mirëmbajtjes së sistemeve fotovoltaike, sipas manualit të pajisjes dhe standardeve 
përkatëse;
· [bookmark: _Toc171429914][bookmark: _Toc171580600]të përzgjedhë materialet dhe mjetet e nevojshme për shërbimet e mirëmbajtjes, sipas rastit;
· të mbikëqyrë pastrimin e paneleve FV, sipas protokolleve përkatëse;
· [bookmark: _Toc171429912][bookmark: _Toc171580598]të mirëmbajë konstruksionet mbështetëse të paneleve FV;
· [bookmark: _Toc171429913][bookmark: _Toc171580599]të mirëmbajë tubat dhe kanalinat e kalimit të përcjellësve dhe kabllove të sistemit FV; 
· të mirëmbajë rrjetin elektrik sipas kushteve teknike;
· të optimizojë këndin e orientimit dhe këndin e pjerrësimit të paneleve FV;
· [bookmark: _Toc171429920][bookmark: _Toc171580606]të verifikojë në mënyrë periodike rezistencën e tokëzimit të sistemit;
· të verifikojë në mënyrë periodike gjendjen teknike të inverterit të sistemit FV;
· të verifikojë në mënyrë periodike gjendjen teknike të baterisë;
· të verifikojë në mënyrë periodike gjendjen teknike të rrufepritësit.
· [bookmark: _Toc171429921][bookmark: _Toc171580607]të plotësojë  dokumentacionin teknik për  punën e kryer, sipas
 rregullores;
· të raportojë punën e kryer sipas hierarkisë;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes së sistemeve FV;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional





	RN 3 
	Nxënësi diagnostikon difektet në elementet e sistemit FV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit FV.
· të përzgjedhë instrumntat matëse dhe kontrolluese të sistemit FV;
· të analizojë sistemet e njoftimit të alarmeve dhe
sinjalistikën e tyre;
· të diagnostikojë difektet e sistemit FV bazuar në alarme
dhe sinjalistikën përkatëse sipas manualeve;
· të kryejë kontrollin vizual dhe identifikimin e dëmtimeve fizike të mundshme në elementet e sistemit fotovoltaik;
· të diagnostikojë difektet në rrjetin elektrik;
· të kontrollojë këndin e orientimit dhe këndin i pjerrësimit të paneleve FV;
· të diagnostikojë difektet në inverterin e sistemit FV;
· të diagnostikojë difektet në bateritë e sistemit FV;
· të diagnostikojë difektet në sistemin e monitorimit dhe komandimit;
· të diagnostikojë difektet në kuadrin shpërndarës të sistemit FV;
· të diagnostikojë difektet në sistemin e tokëzimit;
· të diagnostikojë difektet në sistemin e rrufepritësit;
· të marrë masa për shmangien e shkaqeve të difekteve të diagnostikuara në sistemin FV;
· të përditësojë dokumentacionin për punën e kryer, sipas rregullores;
· të përdorë instrumentat matëse dhe kontrolluese;
· të raportojë punën e kryer sipas hierarkisë;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punës; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkebisedim profesional



	RN 4 
	Nxënësi riparon sistemin FV.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përdorë manualet e pajisjeve të sistemit FV;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për të riparuar sistemin FV;
· të kryejë çmontimin e elementeve të difektuara të sistemit FV;
· të kryejë riparime bazë të pjesëve të dëmtuara në sistem,
sipas rastit;
· të kryejë montimin e elementeve zëvendësuese në sistem;
· të përgatitë listën e pajisjeve rezervë për riparime dhe
zëvendësime të thjeshta, sipas rastit
· të riparojë / zëvendësojë elementët e konstruksionit mbajtës, panelit, inverterit, baterive, rrjetit elektrik, sistemit të monitorimit dhe komandimit, kuadrit elektrik, rrufepritësit, tokëzimit etj.;
· të optimizojë këndin e orientimit dhe këndin i pjerrësimit të paneleve FV;
· të përdorë manualet dhe katalogët përkatës për përzgjedhjen e pjesëve që do të zëvendësohen;
· të plotësojë dokumentacionin për  punën e kryer, sipas
rregullores
· të raportojë punën e kryer sipas hierarkisë;
· të kryejë llogaritjet ekonomike për punën e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në Laboratorin e praktikës së sistemeve FV si dhe në objekte ku kryhen ose janë kryer shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe riparimi i këtyre sistemeve.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrike të shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit FV.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve FV. Ata duhet të praktikojnë përdorimin e veglave dhe mjeteve për punimet e mësipërme, si dhe të respektojnë standardet dhe rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
· Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve FV.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe aftësive të punës, të fituara prej tyre.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:

· Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit.
· Mjedise për kryerjen e punimeve të shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të paneleve FV (laboratore, reparte ose objekte reale).
· Dokumentacion teknik për sistemet FV.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Regjistrime video me shembuj të shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve FV.
· Instrumenta matëse dhe kontrolluese.
· Modele ose makete panelesh FV sipas tipeve kryesore të tyre.
· Vegla dhe pajisje pune për punime të ndryshme
· Panele FV reale, të llojeve të ndryshme.















































8. Moduli “Ndërtimi dhe funksionimi i sistemeve të erës”.  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	NDËRTIMI DHE FUNKSIONIMI I SISTEMEVE TË ERËS

	M-11-2097-24

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teorik dhe praktik që i njeh nxënësit me ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve të erës, si dhe i aftëson ata për të vlerësuar përfitimet e përdorimit të energjisë së erës


	Kohëzgjatja e modulit

	
	90 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi përshkruan parimin e punës së sistemit të erës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë veçoritë dhe ndikimin e klimës në një territor të dhënë;
· të përshkruajë karakteristikat dhe efektet e erës;
· të analizoje të dhënat për karakteristikat e erës;
· të përshkruajë instrumentet e matjes të karakteristikave të erës;
· të analizojë konceptin themelor të ndërtimit të impiantit (turbinës) të erës;
· të përshkruajë procesin e konvertimit të energjisë së erës në energji elektrike;
· të përshkruajë parimin e punës së rrotorit të impiantit të erës;
· të përshkruajë parimin e punës së kutisë së shpejtësisë të impiantit të erës;
· të përshkruajë parimin e punës së gjeneratorit të impiantit të erës
· të përshkruajë parimin e punës së mekanizmit që rregullon orientimin e turbinës së erës;
· të përshkruajë parimin e punës së mekanizmit të rregullimit të këndit të elikave të rrotorit;
· të analizojë faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e llojit dhe vendndodhjes së sistemit të erës; 
· të analizojë faktorët që ndikojnë në mënyrën e vendosjes së impianteve të erës në një terren të caktuar;
· të analizojë faktorët me ndikim në aspektet ekonomike dhe mjedisore të sistemeve të erës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë.
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.


	RN 2
	Nxënësi përshkruan ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të erës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë bllok-skemën e sistemit të erës;
· të përshkruajë llojet, ndërtimin dhe funksionet e kullës dhe të bazamantit të impiantit të erës;
· të përshkruajë llojet, ndërtimin dhe funksionet e kafazit (karkasës) të turbinës së erës;
· të përshkruajë llojet, ndërtimin dhe funksionimin e rrotorit të turbinës së erës;
· të përshkruajë llojet, ndërtimin dhe funksionimin e kutisë së shpejtësisë;
· të përshkruajë llojet (sinkron, asinkron), ndërtimin, funksionimin dhe parametrat e gjeneratorit elektrik;
· të përshkruajë llojet, ndërtimin dhe funksionet e xhuntove bashkuese të kutisë së shpejtësisë me rrotorin dhe me gjeneratorin;
· të përshkruajë llojet, ndërtimin dhe funksionimin e mekanizmit rregullues të drejtimit të turbinës.
· të përshkruajë llojet, ndërtimin dhe funksionimin e mekanizmit rregullues të këndit të fletëve (elikave) të rrotorit;
· të përshkruajë llojet, ndërtimin dhe funksionimin e mekanizmit të frenimit të sistemit të erës;
· të përshkruajë skemën dhe elementet e sistemit elektrik të sistemit të erës; 
· të përshkruajë ndërtimin dhe funksionimin e transformatorit të rrymës;
· të përshkruajë ndërtimin dhe funksionin e rrufepritësit;
· të përshkruajë ndërtimin dhe funksionin e tokësimit;
· të përshkruajë ndërtimin dhe funksionet e njësisë së komandimit elektronik (pajisjet e kontrollit dhe monitorimit) të sistemit të erës;
· të analizojë parametrat elektrikë bazë të sistemit të erës dhe raportet midis tyre;
· të shpjegojë kuptimin e efiçiencës së sistemit të erës dhe faktorët që ndikojnë;
· të bëjë klasifikimin e humbjeve të ndryshme të sistemit;
· të bëjë leximin dhe interpretimin e skemave dhe shënimeve teknike dhe elektrike që lidhen me ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve të erës;
· të përshkruajë përfitimet mjedisore nga prodhimi i energjisë elektrike nga sistemet e erës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 3 
	Nxënësi shpjegon llojet, karakteristikat dhe përdorimet e sistemeve të erës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të klasifikojë llojet e turbinave me erë, veçoritë dhe përtdorimet e tyre;
· të përshkruajë turbinat me erë të boshtit horizontal, karakteristikat dhe përdorimet;
· të përshkruajë turbinat me erë me bosht vertikal, karakteristikat dhe përdorimet;
· të përshkruajë turbinat me erë pa fletë (elika), karakteristikat dhe përdorimet;
· të përshkruajë turbinat me erë në det të hapur, karakteristikat dhe përdorimet; 
· të tregojë karakteristikat dhe parametrat e sistemeve të erës, shpejtësinë e erës për punën e turbinës; fuqinë dalëse, tensionin, frekuencën etj.;
· të përshkruajë përdorimet e sistemeve të erës për prodhim energjie, furnizimi me energji në distancë, përdorime bujqësore dhe industriale;  
· të listojë pajisjet e kontrollit në sistemet e monitorimit të
impianteve të erës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje – përgjigje me gojë 
· Detyra me shkrim
· Bashkëbisedim profesional.


	RN 4
	Nxënësi përshkruan komponentët elektrikë/elektronikë të sistemit të erës 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë skemën elektrike/elektronike të sistemit të erës;
· të listojë komponentët elektrikë/elektronikë që përdoren në sistemet e erës;
· të analizojë llojet, ndërtimin, funksionet dhe karakteristikat e komponentëve elektrikë/elektronikë të sistemit të erës;
· të analizojë faktorët që përcaktojnë përzgjedhjen e komponentëve elektrikë/elektronikë të sistemit të erës; 
· të përshkruajë karakteristikat e ndërtimit, referencat normative, karakteristikat funksionale që duhet të plotësojnë telat dhe kabllot që përdoren në sistemet e erës;
· të shpjegojë llojet dhe funksionimin e programeve të 
monitorimit dhe/ose të shfrytëzimit të sistemit të erës;
· të përshkruajë llojet e parametrave për monitorimin e funksionimit të sistemit të erës;
· të listojë pajisjet matëse dhe kontrolluese për monitorimin e sistemit të erës;
· të përshkruajë përdorimin e TIK në sistemet të erës, bazuar në manualet përkatëse të pajisjeve;
· të analizojë parametrat e energjisë së prodhuar dhe masat për
të optimizuar shfrytëzimin e sistemit të erës;
· të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të standardeve për
monitorimin dhe shfrytëzimin e sistemit të erës; 
· të shpjegojë rëndësinë e tokëzimit të sistemit të erës;
· të përshkruajë skemën e tokëzimin e sistemeve erës;
· të përshkruajë metodat e matjes së rezistencës së tokëzimit;
· të shpjegojë rendësinë e mbrojtjes së sistemit të erës nga shkarkimet atmosferike;
· të përshkruajë skemën e rrufepritësit të sistemit të erës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë.
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e praktikës së sistemeve të erës si dhe në objekte ku montohen ose funksionojnë sisteme të erës.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembuj dhe ilustrime për ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve të erës.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari për analizën e ndërtimit dhe funksionimit të sistemeve të erës.
· Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e ndërtimit dhe funksionimit të komponentëve të sistemeve të erës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe aftësive të punës, të fituara prej tyre.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:
· Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit të pajisur me mjete didaktike dhe makete të sistemeve të erës.
· Sisteme reale të erës, për këqyrjen dhe analizën e ndërtimit dhe funksionimit të komponentëve të këtyre sistemeve.
· Dokumentacion teknik për komponentët dhe sistemet e erës.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Regjistrime video me shembuj të ndërtimit dhe funksionimit të sistemeve të erës.


9. Moduli “Instalimi i impianteve elektrikë të sistemeve të erës”  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK


	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI I IMPIANTEVE ELEKTRIKË TË SISTEMEVE TË ERËS
	M-11-2098-24

	Qëllimi i modulit

	Një modul teorik dhe praktik që i njeh nxënësit me procedurat  e  instalimit të impianteve elektrike të sistemeve të erës, si dhe i aftëson ata për të instaluar këto impiante.


	Kohëzgjatja e modulit

	135 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	RN 1
	Nxënësi përshkruan procedurat e instalimit të impianteve elektrike të sistemeve të erës
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë karakteristikat e vendit të montimit të sistemit të erës;
· të shpjegojë rëndësinë e përcaktimit të vendndodhjes së 
përshtatshme për montimin e sistemit të erës;
· të përshkruajë mjetet, pajisjet e punës, instrumentet matës, funksioni dhe përdorimi i tyre për instalimin e impianteve elektrike;
· të përshkruajnë llojet dhe karakteristikat e aksesorëve që përdoren në instalimin e impianteve elektrike të sistemit të erës;
· të përshkruajë procedurën e instalimit të komponentëve elektrikë (gjenerator, transformator etj.) të impiantit të erës në përputhje me projektin e tij;
· të shpjegojë rëndësinë e konsultimit me skemën dhe manualet e pajisjeve;
· të përshkruajë matjet e nevojshme për kontrolle paraprake, mjetet dhe instrumentet matëse;
· të shpjegojë llojet dhe mënyrën e realizimit të tokëzimit mbrojtës dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike; 
· të shpjegojë procedurën e instalimit të kuadrit elektrik dhe pajisjeve mbrojtëse;
· të shpjegojë procedurën e instalimit të rrjetit elektrik të impianteve elektrike të sistemit të erës; 
· të shpjegojë procedurën e instalimit të aparateve monitoruese, matëse, kontrolluese dhe sinjalizuese;
· së shpjegojë procedurën e lidhjes së sistemit të erës me rrjetin e shpërndarjes;
· të përshkruajë teknikat e etiketimit dhe rëndësinë e tyre;
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje - përgjigje me gojë. 
· Detyra me shkrim.
· Bashkëbisedim profesional.



	RN 2 
	Nxënësi parapërgatit instalimin e impianteve elektrike të sistemeve të erës
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë vendndodhjen dhe objektin në të cilin do të instalohen impiantet elektrike të sistemit të erës;
· të kontrollojë, në mënyrë vizuale vendin e punës ku do të instalohen impiantet elektrike të sistemit të erës, si dhe piketimin e tij, sipas projektit; 
· të analizojë skemën e instalimit të impianteve elektrike të sistemit të erës;
· të hartojë preventivin e materialeve të nevojshme;
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për kryerjen e punimeve të instalimit të impianteve elektrike sistemit të erës;
· të konsultohet me manualet e pajisjeve dhe protokollet e instalimit të impianteve elektrike;
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për kryerjen e punimeve të instalimit të impianteve elektrike të sistemit të erës;
· të kryejë përgatitjen paraprake të vendit ku do të instalohen impiantet elektrike të sistemit të erës;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punës; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli 
· Bashkëbisedim profesional



	RN 3 
	Nxënësi instalon impiantet elektrike të sistemeve të erës. Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të konsultohet me skemën e instalimit, me manualet e pajisjeve, me standardet dhe me protokollet e instalimit të impianteve elektrike të sistemit të erës;
· të kryejë matjet dhe shënimet e nevojshme për instalimin e impianteve elektrike;
· të montojë tubat dhe kanalinat e përcjellësve dhe kabllove të impianteve elektrike të sistemeve të erës;
· të realizojë shtrirjen e përcjellësve dhe kabllove të impianteve elektrike të sistemeve të erës;
· të kryejë instalimet elektrike të gjeneratorit elektrik;
· të kryejë instalimet elektrike të transformatorit të rrymës;
· të kryejë instalimet elektrike të mekanizmave rregullues të drejtimit të turbinës dhe të këndit të fletëve;
· të kryejë instalimet elektrike të mekanizmit të frenimit të sistemit të erës;
· të kryejë instalimet elektrike të njësisë së komandimit elektronik (pajisjet e kontrollit dhe monitorimit) të sistemit të erës;
· të instalojë elementët e kuadrit elektrik, pajisjet sinjalizuese, mbrojtëse  dhe matëse;
· të instalojë tokëzimin mbrojtës të sistemit, sipas standardit dhe projektit;
· të instalojë sistemin e rrufepritësit, sipas standardit dhe projektit;
· të instalojë aparatin matës inteligjent të energjisë së
      prodhuar nga sistemi, sipas manualit;
· të realizojë matjet e nevojshme për kontrollet paraprake të instalimit të sistemit duke i krahasuar me të dhënat e projektit dhe manualeve përkatëse;
· të zbatojë procedurën e lidhjes së sistemit me rrjetin elektrik të shpërndarjes sipas rregullores së operatorit të shpërndarjes;
· të konfigurojë parametrat e tensionit dhe frekuencës sipas parametrave të rrjetit të energjisë;
· të konfigurojë sensorët për monitorimin e performancës së
sistemit, sipas manualit përkatës;
· të konfigurojë dhe programojë aparatet matëse digjitale, sipas manualeve;
· të përdorë TIK, bazuar në manualet përkatëse të pajisjeve në sistemet e erës;
· të zbatojë protokollet e komunikimit për pajisjet e kontrollit;
· të përdorë teknikat e etiketimit gjatë instalimit të impianteve elektrike të sistemit të erës;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të impianteve elektrike të sistemeve të erës; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të kryejë llogaritjet ekonomike dhe të përgatisë faturën për shërbimin e kryer.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	RN 4 
	Nxënësi teston dhe vendos në punë sistemin e erës. 
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të kontrollojë, në mënyrë vizuale vendin e punës ku është montuar sistemi i erës dhe piketimin e tij, sipas projektit;
· të përzgjedhë saktë veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për testimin dhe vënien në punë të sistemit të erës;
· të kontrollojë montimin e komponentëve të sistemit të erës sipas specifikimeve të projektit;
· të kontrollojë vizualisht lidhjet elektrike të komponentëve të sistemit të erës, duke u bazuar në skemën përkatëse;
· të testojë lidhjet elektrike të komponentëve të sistemit të erës, sipas procedurës përkatëse;
· të testojë vazhdimësinë elektrike të qarqeve elektrike, sipas projektit dhe referencave;
· të testojë parametrat e funksionimit të turbinës, sipas referencave;
· të testojë izolacionin në qarqet para vënies në punë të sistemit, sipas manualeve përkatëse;
· të testojë qëndrueshmërinë e tensionit dhe frekuencës sipas referencave;
· të testojë rezistencën e tokëzimit brenda vlerës së përcaktuar sipas referencave;
· të testojë funksionimin e sinjalizimeve të emergjencës së sistemit, sipas rregullores;
· të kryejë dokumentimin e inspektimeve dhe testimeve të impiantit, sipas formatit përkatës të paracaktuar; 
· të përgatitë raportin e inspektimeve dhe testimeve të kryera sipas procedurës përkatëse;
· të raportojë për rezultatet e inspektimeve dhe testimeve të kryera sipas hierarkisë; 
· të kryejë veprimet përfundimtare të montimit dhe instalimit të sistemit të erës;
· të testojë lidhjen e sistemit të erës me rrjetin elektrik të shpërndarjes, sipas rregullores së operatorit të shpërndarjes;
· të kryejë provën në ngarkesë të sistemit të erës, si dhe kolaudimet e rregullimet e mundshme;
· të verifikojë vlerat e parametrave të energjisë së prodhuar nga sistemi i erës sipas projektit dhe referencave, si dhe kolaudimet e rregullimet e mundshme;
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë testimit dhe vënies në punë të sistemit të erës; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për testimin, vënien në punë dhe dorëzimin e sistemit të erës;
· të këshillojë përdoruesit për mirëfunksionimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të erës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë mësimore, në repartin e praktikës së sistemeve të erës si dhe në objekte ku kryhen ose janë kryer montime, instalime dhe shfrytëzime të këtyre sistemeve.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembuj dhe demonstrime të procedurave të instalimit, testimit dhe vënies në punë të impianteve elektrike të sistemeve të erës.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për parapërgatitjen, instalimin, testimin dhe vënien në punë të sistemeve të erës. Ata duhet të praktikojnë përdorimin e veglave dhe mjeteve për punimet e mësipërme, si dhe të respektojnë standardet dhe rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
· Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e instalimit, testimit dhe vënies në punë të sistemeve të erës.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe aftësive të punës, të fituara prej tyre.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:
· Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit.
· Mjedise (laboratore, reparte ose objekte reale) për kryerjen e punimeve të instalimit, testimit dhe vënies në punë të sistemeve të erës.
· Dokumentacion teknik (skema, manuale, katallogë) për pajisjet dhe procedurat e instalimit, testimit dhe vënies në punë të sistemeve të erës.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Regjistrime video me shembuj të punimeve të instalimit, testimit dhe vënies në punë të sistemeve të erës.
· Vegla dhe pajisje pune dhe instrumenta matëse e kontrolluese.
· Pajisje dhe mjete të sigurisë, të mbrojtjes në punë dhe të dhënies së ndihmës së parë.







10. Moduli “Shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve të erës”  

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHFRYTËZIMI, MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I SISTEMEVE TË ERËS

	M-11-2099-24

	Qëllimi i modulit

	

	Një modul teorik dhe praktik që i njeh nxënësit me procedurat e shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të prodhimit me energji të erës, si dhe i aftëson ata për t’i kryer këto procedura.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	90 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	
	Nxënësit kanë përfunduar të paktën një kualifikim profesional të nivelit IV në KSHK në drejtimet Elektroteknikë, TIK ose Mekanikë / ose kanë përfunduar arsimin e përgjithshëm në nivelin IV në KSHK dhe kanë të paktën një vit përvojë pune, të vërtetuar, në fushat elektroteknikë, elektronike, TIK ose mekanikë.


	Rezultatet e të nxënit (RN) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RN 1
	Nxënësi monitoron funksionimin e sistemit të erës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përdorë software-t përkatës për monitorimin e sistemeve të erës sipas rekomandimeve të prodhuesit;
· të monitorojë, në kohë reale, parametrat e sistemit të erës, sipas standardit; 
· të nxjerrë të dhënat e energjisë së prodhuar dhe t’i krahasojë me vlerat e parashikuara;
· të analizojë varësitë e tensionit dhe rrymës në kohë;
· të monitorojë sistemet e njoftimit të alarmeve dhe 
sinjalistikën e tyre;
· të monitorojë parametrat e sistemit të kontrollit dhe të
dhënat e aparateve matëse të sistemit të erës;
· të analizojë protokollet e komunikimit të pajisjeve të
kontrollit me sistemin qendror të monitorimit;
· të analizojë protokollet e komunikimit për pajisjet e 
kontrollit me sistemin e menaxhimit të energjisë;
· të interpretojë analizën e të dhënave digjitale të mbledhura nga komponentët e sistemit;
· të marrë masat e nevojshme për mirëfunksionimin e sistemit të erës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë punës; 
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të plotësojë dokumentacionin teknik të kërkuar;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	RN 2 
	Nxënësi mirëmban sistemin e erës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të erës.
· të përshkruajë qëllimin, llojet dhe procedurat e mirëmbajtjes së sistemit të erës;
· të kryejë kontrolle periodike të mirëmbajtjes së impianteve të erës, sipas manualit të pajisjes dhe standardeve përkatëse;
· të përzgjedhë materialet dhe mjetet e nevojshme për shërbimet e mirëmbajtjes, sipas rastit;
· të kontrollojë vizualisht gjendjen e komponentëve të sistemit të erës;
· të kryejë pastrimin e komponentëve të sistemit, sipas rregullores së brendshme;
· të mirëmbajë tubat dhe kanalinat e kalimit të kabllove të sistemit të erës; 
· të mirëmbajë rrjetin elektrik sipas kushteve teknike;
· të verifikojë periodikisht performancën e gjeneratorit;
· të verifikojë periodikisht performancën e sistemit të monitorimit dhe mbrojtjes së komponentëve të sistemit të erës;
· të verifikojë në mënyrë periodike rezistencën e tokëzimit të impiantit;
· të verifikojë në mënyrë periodike gjendjen e rrufepritësit;
· të kryejë pastrimet dhe shtrëngimet e nevojshme në lidhjet elektrike;
· të përditësojë  dokumentacionin për  punën e kryer, sipas
rregullores;
· të raportojë punën e kryer sipas hierarkisë;
· të zbatojëjë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes së sistemit të erës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	RN 3 
	Nxënësi diagnostikon difektet në elementet e sistemit të erës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të erës.
· të përshkruajë qëllimin, llojet dhe procedurat e dignostikimit të difekteve në sistemin e erës;
· të analizojë treguesit te sistemet e njoftimit të performancës dhe alarmeve të sistemit të erës;


· të diagnostikojë difektet e sistemit të erës bazuar në alarmet
dhe sinjalistikën përkatëse sipas manualeve;
· të identifikojë difektet në sistem gjatë punës normale sipas rastit;
· të kryejë kontrollin vizual dhe identifikimin e dëmtimeve fizike të mundshme në sistemin e erës;
· të kontrollojë rrjetin elektrik për dëmtime fizike, sipas kushteve teknike;
· të kontrollojë dhe matë këndin dhe orientimit dhe turbinës sipas procedurës;
· të diagnostikojë difektet në gjeneratorin e sistemit të erës;
· të diagnostikojë difektet në transformatorin e sistemit të erës;
· të diagnostikojë difektet në sistemin e sinjalizimit dhe të komandimit;
· të diagnostikojë difektet në sistemin e rrufepritësit;
· të diagnostikojë difektet në sistemin e tokëzimit;
· të kryejë matje dhe kontrolle me instrumentet përkatëse;
· të marrë masa për shmangien e shkaqeve të difekteve të diagnostikuara në sistemin e erës;
· të përditësojë  dokumentacionin për  punën e kryer, sipas rregullores;
· të raportojë punën e kryer sipas hierarkisë;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë diagnostikimit të difekteve në elementet e sistemit të erës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	RN 4 
	Nxënësi riparon/zëvendëson elementët e sistemin të erës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të sistemit të erës;
· të përzgjedhë dhe përdorë veglat dhe pajisjet për riparimin ose zëvendësimin e elementeve të sistemit të erës;
· të çmontojë pjesët e dëmtuara të sistemit të erës;
· të përzgjedhë pjesët zëvendësuese të sistemit të erës;
· të kryejë riparime bazë të pjesëve të dëmtuara, sipas rastit;
· të përgatitë listën e pajisjeve rezervë për riparime ose 
· zëvendësime të thjeshta, sipas rastit;
· të montojë pjesët që zëvendësohen në sistemin e erës, sipas, procedurës;
· të përdorë katallogët dhe manualet përkatëse për përzgjedhjen dhe zëvendësimin e pjesëve të sistemit të erës;
· të përditësojë  dokumentacionin për  punën e kryer, sipas
rregullores;
· të raportojë punën e kryer sipas hierarkisë;
· të kryejë llogaritjet ekonomike për punën e kryer;
· të komunikojë me etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë riparimit/zëvendësimit të pjesëve të difektuara të sistemit të erës;
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli
· Bashkëbisedim profesional



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në repartin e praktikës për sistemet e erës si dhe në objekte ku kryhen shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe riparimi i këtyre sistemeve.
· Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të procedurave të shfrytëzimit, mirëmbajtjes, diagnostikimit dhe riparimit të sistemeve të erës.
· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për shfrytëzimin, mirëmbajtjen, diagnostikimin e difekteve, përzgjedhjen e pjesëve dhe riparimin e sistemeve të erës. Ata duhet të praktikojnë përdorimin e veglave dhe mjeteve për punimet e mësipërme, si dhe të respektojnë standardet dhe rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
· Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e veprimtarive profesionale përkatëse.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe aftësive të punës, të fituara prej tyre.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:
· Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit.
· Mjedise për kryerjen e punimeve të shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe riparimit (laboratore, reparte ose objekte reale) të sistemeve të erës.
· Dokumentacion teknik për sistemet e erës.
· Katallogë dhe manuale për pjesët e sistyemeve të erës.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Regjistrime video me shembuj të punimeve të shfrytëzimit, mirëmbajtjes, diagnostikimit dhe riparimit të sistemeve të erës.
· Vegla dhe pajisje pune.
· Instrumente matëse dhe kontrolluese.
· Pajisje sigurie dhe të ndihmës së shpejtë,








IX. Programi i përgjithshëm i praktikës profesionale të grupuar, në biznes.

Drejtimi: Elektroteknikë
Profili:     Energji e rinovueshme
Niveli:      V i KSHK

	Nr
	Vendi i praktikës
	Veprimtaritë praktike
	Koha
(ditë/orë mësimore)

	1
	Në objekte ku shfrytëzohen sisteme fotovoltaike
	Përdorimi i dokumentacionit teknik për sistemet FV
Monitorimi i funksionimit të sistemit FV.
Mirëmbajtja e sistemit FV.
Diagnostikimi i difekteve në elementet e sistemit FV.
Riparimi/zëvendësimi i pjesëve të sistemit FV.
Zbatimi i rregullave të sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit
	3 ditë / 
30 orë mësimore

	2
	Në objekte ku montohen dhe instalohen sisteme fotovoltaike
	Përdorimi i dokumentacionit teknik për sistemet FV
Parapërgatitja për montimin dhe instalimin e sistemit FV
Montimi i konstruksionit mbajtës të panelit FV
Montimi i elementëve të sistemit FV
Instalimi i elementëve të sistemit FV
Testimi dhe vendosja në punë sistemin FV
Zbatimi i rregullave të sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit
	9 ditë / 
90 orë mësimore

	3
	Në objekte ku shfrytëzohen sisteme të erës
	Përdorimi i dokumentacionit teknik për sistemet e erës
Monitorimi i funksionimit të sistemit të erës.
Mirëmbajtja e sistemit të erës.
Diagnostikimi i difekteve në elementet e sistemit të erës
Riparimi/zëvendësimi i pjesëve të sistemit të erës.
Zbatimi i rregullave të sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit
	3 ditë / 
30 orë mësimore

	4
	Në objekte ku montohen dhe instalohen impiante elektrike të sistemeve të erës
	Përdorimi i dokumentacionit teknik për sistemet e erës
Parapërgatitja për instalimin e impianteve elektrike të sistemeve të erës
Instalimi i elementeve të impianteve elektrike të sistemeve të erës
Testimi dhe vendosja në punë e sistemit të erës
Zbatimi i rregullave të sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit
	5 ditë / 
50 orë mësimore

	Totali
	20 ditë / 200 orë mësimore



X. Programi orientues i provimeve përfundimtare të nivelit.

Programi orientues për provimet përfundimtare të nivelit për kualifikimin profesional ”Energji e rinovueshme”, Niveli V në KSHK përmban njohuritë profesionale dhe kompetencat profesionale më të rëndësishme dhe më përfaqësuese për këtë kualifikim profesional, për të cilat nxënësi duhet të vlerësohet në provimet përfundimtare.

Ky program i ndihmon nxënësit të përqendrohen në ato njohuri (koncepte, parime, ligjësi, procedura etj.) dhe kompetenca profesionale, që qëndrojnë në themel të profesionit për këtë nivel kualifikimi. Programi ndihmon, gjithashtu, edhe mësimdhënësit për organizimin e punës për përsëritjen dhe kontrollin përfundimtar të arritjeve të nxënësit. 

Për drejtuesit e shkollave, këto programe krijojnë mundësinë e verifikimit paraprak të shkallës së përgatitjes përfundimtare të nxënësve, i cili mund të realizohet duke zhvilluar testime përmbledhëse.

Gjatë punës me këto programe kujdes duhet t’i kushtohet përvetësimit të njohurive dhe kompetencave themelore për këtë nivel kualifikimi, të cilat bëjnë të mundur integrimin e nxënësit në botën e punës, por edhe që krijojnë vazhdimësinë e shkollimit dhe kualifikimit të mëtejshëm.

Gjatë përgatitjes së nxënësve për provimet përfundimtare, është e rëndësishme që herë pas here mësimdhënësit të zhvillojnë testime, me teste teorike dhe praktike, që mund t’i hartojnë vetë. Gjatë hartimit të përmbajtjes së tyre duhen mbajtur parasysh njohuritë dhe kompetencat e përfshira në këtë program, si edhe udhëzimet për vlerësimin.
Programi orientues përbëhet nga dy pjesë:

· programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar; 
· programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar. 

A. Programi orientues i Provimit të Teorisë Profesionale të Integruar

Programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar, në kualifikimin profesional ”Energji e rinovueshme”, Niveli V në KSHK është hartuar duke u mbështetur në modulet/rezultatet e të nxënit, të cilat mbulojnë çështje teorike profesionale.

Njohuritë profesionale të përfshira në programin orientues dhe peshat e tyre përkatëse janë:

Tabela 1: Modulet/njohuritë profesionale dhe peshat përkatëse në programin orientues.

	Nr.
	Modulet/njohuritë profesionale
	Peshat
në %

	1
	Energjitë e rinovueshme
· Llojet e energjive dhe veçoritë e tyre
· Burimet e energjive të rinovueshme dhe veçoritë e tyre
· Efiçienca dhe rendimenti i energjisë
· Përparësitë e energjisë diellore
· Përparësitë e energjisë së erës
· Prirjet e zhvillimit të energjive të rinovueshme
	5 %

	2
	Organizimi, legjislacioni dhe sipërmarrja në sektorin e energjive të rinovueshme
· Palët e angazhuara në zhvillimin e energjive të rinovueshme
· Strukturat e sipërmarrjeve të angazhuara në zhvillimin e energjive të rinovueshme
· Detyrat, funksionet, kërkesat dhe kushtet e punës së teknikut për energjitë e rinovueshme
· Kuadri ligjor për energjitë e rinovueshme
· Llogaritja e kostos dhe çmimit të produkteve/shërbimeve që lidhen me energjitë e rinovueshme
	5 %

	3
	Menaxhimi i dokumentacionit teknik për energjitë e rinovueshme 
· Interpretimi i shenjave dhe simboleve të projekteve dhe skemave për sistemet fotovoltaike dhe sistemet e erës
· Interpretimi i katallogëve të pajisjeve për sistemet fotovoltaike dhe sistemet e erës
· Interpretimi i manualeve për procedurat që kryhen për sistemet fotovoltaike dhe sistemet e erës
	5 %

	4
	Bazat e elektroteknikës
· Konceptet dhe madhësitë elektrike kryesore
· Qarku elektrik, lidhjet në seri, në paralel dhe të përzier
· Zbatime të Ligjit të Ohmit
· Veçoritë e elektronikës
· Materialet elektrike, veçoritë
· Burimet e energjisë elektrike, veçoritë
· Pajisjet elektrike kryesore, përdorimet
· Sistemet e komandimit automatik, komponentët
· Simbolet e elementeve elektrike dhe elektronike
· Rregullat e sigurimit teknik në punë
· Rregullat për mbrojtjen e mjedisit
	20%

	5
	Ndërtimi dhe funksionimi i sistemeve fotovoltaike
· Ndërtimi dhe parimi i punës i qelizës fotovoltaike
· Ndërtimi dhe llojet e modulit fotovoltaik 
· Ndërtimi dhe llojet e panelit fotovoltaik 
· Bllok-skema dhe komponentët e sistemit fotovoltaik
· Parametrat e punës së sistemit fotovoltaik
	15 %

	6
	Montimi dhe instalimi i sistemeve fotovoltaike
· Procedura dhe rregullat e montimit të elementeve të sistemit fotovoltaik
· Procedura dhe rregullat e instalimit elektrik të elementeve të sistemit fotovoltaik
· Procedura dhe rregullat e vënies në funksionim të sistemit fotovoltaik
	10%

	7
	Shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve fotovoltaike
· Procedura dhe rregullat e mbikëqyrjes dhe monitorimit të performancës së sistemit fotovoltaik
· Procedura dhe rregullat e mirëmbajtjes së sistemit fotovoltaik
· Procedura dhe rregullat e diagnostikimit të difekteve të sistemit fotovoltaik
· Procedura dhe rregullat e riparimit/zëvendësimit të pjesëve të sistemit fotovoltaik
	10 %

	8
	Ndërtimi dhe funksionimi i sistemeve të erës
· Ndërtimi dhe parimi i punës i sistemit të erës
· Bllok-skema dhe komponentët e sistemit të erës
· Ndërtimi dhe llojet e turbinës së erës 
· Ndërtimi dhe llojet e gjeneratorit elektrik 
· Parametrat e punës së sistemit të erës 
	10 %

	9
	Instalimi i impianteve elektrikë të sistemeve të erës
· Procedura dhe rregullat e instalimit të impianteve elektrike të sistemit të erës
· Procedura dhe rregullat e vënies në funksionim të sistemit të erës 
	10 %

	10
	Shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve të erës
· Procedura dhe rregullat e mbikëqyrjes dhe monitorimit të performancës së sistemit të erës
· Procedura dhe rregullat e mirëmbajtjes së sistemit të erës
· Procedura dhe rregullat e diagnostikimit të difekteve të sistemit të erës
· Procedura dhe rregullat e riparimit/zëvendësimit të pjesëve të sistemit të erës. 
	10%

	TOTALI
	100%




Udhëzime për provimin e teorisë profesionale të integruar dhe për vlerësimin:

Provimi i teorisë profesionale të integruar do të jetë me shkrim, me anë të një testi të parapërgatitur nga vetë shkolla. Testi duhet të mbulojë rreth 60% të tematikave mësimore të listuara më sipër.  Gjithashtu, rekomandohet që 50% e njësive të testit të jenë me zgjedhje të shumëfishtë (deri në 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë njësi testi të tipeve të tjera standarde (me PO ose JO; e Vërtetë ose e Gabuar; me përputhje të përgjigjes së saktë me pyetjen; me plotësim të pjesës që mungon; me plotësim të elementeve të skemës etj.).

Njësitë e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur skemën me tri nivele, si më poshtë:

Niveli I: 	Rikujtimi / Të kuptuarit (rreth 40% e pikëve)
Niveli II: 	Zbatimi / Analiza (rreth 40% e pikëve)
Niveli III:	Sinteza / Vlerësimi (rreth 20% e pikëve) 

Shkolla përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse të vlerësimit. Rekomandohet që numri maksimal i pikëve të yesyi të jetë 50 dhe shpërndarja e pikëve të bëhet në raport me peshën e çdo moduli dhe me nivelet e vështirësisë.

Përcaktimi i pikëve për çdo njësi testi bëhet duke pasur parasysh tipin e njësisë së testit. Kështu, njësitë e testit me zgjedhje të shumëfishtë marrin 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të saktë. Njësitë e tjera të testit marrin pikë të ndryshme, në varësi nga numri i kërkesave të njësisë së testit.

Skema e konvertimit të pikëve të fituara në nota, rekomandohet të jetë si më poshtë:


	Pikët e fituara
	Notat

	0 - 20
	4

	21 - 25
	5

	26 - 30
	6

	31 – 35
	7

	36 - 40
	8

	41 - 45
	9

	46 - 50
	10



B. Programi orientues i Provimit të Praktikës Profesionale të Integruar

Programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar, në kualifikimin profesional ”Energji e rinovueshme”, Niveli V në KSHK është hartuar duke u mbështetur në listën e kompetencave profesionale, në përshkruesit e moduleve profesionale dhe në veprimtaritë e praktikës profesionale të grupuar, në biznes, që përmban skeletkurrikuli përkatës. 
Në tabelën e mëposhtme tregohen kompetencat profesionale për të cilat duhet të vlerësohen nxënësit, postet e punës, detyrat e punës dhe pikët për secilën kompetencë:
 
	Nr
	Kompetencat profesionale
	Posti i punës/Detyrat
	Pikët

	1
	Të montojë/instalojë komponentët e sistemit fotovoltaik
	Në objekte ku montohen/instalohen sisteme fotovoltaike
Detyra 1: “Montimi/instalimi i një komponenti të sistemit fotovoltaik”.

	25

	2
	Të diagnostikojë difektet dhe të zëvendësojë komponentët e sistemit fotovoltaik
	Në objekte ku shfrytëzohen sisteme fotovoltaike
Detyra 2: “Diagnostikimi i difektit dhe zëvendësimi i një komponenti të sistemit fotovoltaik”. 
	25

	3
	Të instalojë komponentët elektrikë të sistemit të erës
	Në objekte ku instalohen komponentë elektrikë të sistemeve të erës
Detyra 3: “Instalimi i një komponenti elektrik të sistemit të erës”.
	25

	4
	Të diagnostikojë difektet dhe të zëvendësojë komponentët elektrikë të sistemit të erës
	Në objekte ku shfrytëzohen sisteme të erës
Detyra 4: “Diagnostikimi i difektit dhe zëvendësimi i një komponenti elektrik të sistemit të erës”.
	25

	
	Shuma
	100



Skema e konvertimit të pikëve të fituara në nota, rekomandohet të jetë si më poshtë:

	Pikët e fituara
	Notat

	0 - 40
	4

	41 - 50
	5

	51 - 60
	6

	61 - 70
	7

	71 - 80
	8

	81 - 90
	9

	91 - 100
	10



Udhëzime:
· Provimi praktik do të realizohet me anë të metodës së vlerësimit të demonstrimit të nxënësve në “poste pune”, në grupe pune ose në mënyrë individuale, në mjedise pune të bizneseve ose në mjediset e praktikave, të shkollës.
· Çdo nxënës vlerësohet individualisht (edhe kur punon në përbërje të grupit).
· Koha për realizimin e të gjitha detyrave nga çdo nxënës, duhet të jetë jo më shumë se 3 orë, në përputhje me Udhëzimin nr. 15. Datë 26.04.2019  “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve në arsimin dhe formimin profesional”, në fuqi. 
· Në çdo detyrë respektimi i rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit duhet të jenë domosdoshmërisht të përfshira në vlerësim. 
· Në vlerësimin e kompetencave profesionale, rekomandohet t’i lihet hapësirë për vlerësim dhe bashkëbisedimit profesional ndërmjet anëtarëve të komisionit dhe nxënësit, pasi ai është element i rëndësishëm i secilës prej kompetencave të listuar. 
· Nxënësit duhet të punojnë në mënyrë të pavarur, në grupe ose individualisht, pa ndërhyrjen e komisionit, duke u testuar/vlerësuar për proceset e punës, për të katër detyrat, nëpërmjet një sistemi rotacioni.
· Për çdo detyrë, komisioni i vlerësimit duhet të përgatisë Listën e kontrollit që duhet të përmbajë kritere të vlerësimit për përmbushjen e proceseve/produkteve të punës.
· Lista e kontrollit duhet të përmbajë edhe kritere për vlerësimin e kompetencave kyçe profesionale si puna në grup (kur punohet në grup), vetëkontrolli, përgjegjshmëria, komunikimi me etikë profesionale, siguria në punë, angazhimi fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave. 
· Në rast se nxënësi/grupi nuk përmbush dot procedura pune të caktuara dhe kjo pengon ecurinë e mëtejshme të përmbushjes së detyrës,  i vlerësimit ndërhyn dhe mbështet nxënësin/grupin për tejkalimin e pengesave dhe vijimin e përmbushjes së detyrës.
· Për çdo detyrë komisioni duhet të përgatisë udhëzuesin e përmbushjes për nxënësit, ku do të tregohen hapat për realizimin e detyrës përkatëse.
Realizimi i Detyrës 1: “Montimi/instalimi i një komponenti të sistemit fotovoltaik”.
· Nxënësi duhet të testohet për realizimin e proceseve të punës si: Interpretimi i  dokumentacionit teknik, analiza e vendit të punës, përzgjedhja e mjeteve dhe materialeve të punës, montimi/instalimi i një komponenti të sistemit fotovoltaik (panel fotovoltaik, inverter, bateri etj.), prova e montimit/instalimit, zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit, përdorimi i mjeteve të punës).
· Komponenti i sistemit fotovoltaik që do të montohet/instalohet gjatë detyrës, përcaktohet me short për çdo nxënës/grup.
· Nxënësit/grupit i vihen në dispozicion mjetet dhe materialet e nevojshme për realizimin e detyrës. 
· Komisioni i vlerësimit mbikëqyr nxënësin në proceset konkrete që ai kryen, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional. 
· Nxënësit duhet të vlerësohen në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit (lista e kontrollit) duhet të jetë e njëjtë për të gjithë. 
· Kohëzgjatja e përmbushjes së kësaj detyre duhet të jetë jo më shumë se 45 minuta.
Realizimi i Detyrës 2: “Diagnostikimi i difektit dhe zëvendësimi i një komponenti të sistemit fotovoltaik”.
· Nxënësi duhet të testohet për realizimin e proceseve të punës si: Interpretimi i  dokumentacionit teknik, përzgjedhja e mjeteve, instrumenteve dhe materialeve të punës, diagnostikimi i difektit (të simuluar) të një komponenti të sistemit fotovoltaik (panel fotovoltaik, inverter, bateri etj.), çmontimi i komponentit të difektuar, përzgjedhja dhe montimi i komponentit zëvendësues, prova e funksionimit të komponentit zëvendësues, zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit, përdorimi i mjeteve të punës).
· Komponenti i sistemit fotovoltaik që do të diagnostikohet dhe zëvendësohet gjatë detyrës, përcaktohet me short për çdo nxënës/grup.
· Nxënësit/grupit i vihen në dispozicion mjetet, instrumentet dhe materialet e nevojshme për realizimin e detyrës. 
· Komisioni i vlerësimit mbikëqyr nxënësin në proceset konkrete që ai kryen, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional. 
· Nxënësit duhet të vlerësohen në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit (lista e kontrollit) duhet të jetë e njëjtë për të gjithë. 
· Kohëzgjatja e përmbushjes së kësaj detyre duhet të jetë jo më shumë se 45 minuta.
Realizimi i Detyrës 3: “Instalimi i një komponenti elektrik të sistemit të erës”.
· Nxënësi duhet të testohet për realizimin e proceseve të punës si: Interpretimi i  dokumentacionit teknik, analiza e vendit të punës, përzgjedhja e mjeteve dhe materialeve të punës, instalimi i një komponenti elektrik të sistemit të erës (rrjeti i përcjellësave dhe kabllove, gjeneratori, transformatori, pajisjet e monitorimit/komandimit etj.), prova e instalimit, zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit, përdorimi i mjeteve të punës).
· Komponenti elektrik i sistemit të erës që do të instalohet gjatë detyrës, përcaktohet me short për çdo nxënës/grup.
· Nxënësit/grupit i vihen në dispozicion mjetet dhe materialet e nevojshme për realizimin e detyrës. 
· Komisioni i vlerësimit mbikëqyr nxënësin në proceset konkrete që ai kryen, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional. 
· Nxënësit duhet të vlerësohen në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit (lista e kontrollit) duhet të jetë e njëjtë për të gjithë. 
· Kohëzgjatja e përmbushjes së kësaj detyre duhet të jetë jo më shumë se 45 minuta.
Realizimi i Detyrës 4: “Diagnostikimi i difektit dhe zëvendësimi i një komponenti elektrik të sistemit të erës”.
· Nxënësi duhet të testohet për realizimin e proceseve të punës si: Interpretimi i  dokumentacionit teknik, përzgjedhja e mjeteve, instrumenteve dhe materialeve të punës, diagnostikimi i difektit (të simuluar) të një komponenti elektrik të sistemit të erës (rrjeti i përcjellësave dhe kabllove, gjeneratori, transformatori, pajisjet e monitorimit/komandimit etj.), çinstalimi i komponentit elektrik të difektuar, përzgjedhja dhe instalimi i komponentit elektrik zëvendësues, prova e funksionimit të komponentit elektrik zëvendësues, zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit, përdorimi i mjeteve të punës).
· Komponenti elektrik i sistemit të erës që do të diagnostikohet dhe zëvendësohet gjatë detyrës, përcaktohet me short për çdo nxënës/grup.
· Nxënësit/grupit i vihen në dispozicion mjetet, instrumentet dhe materialet e nevojshme për realizimin e detyrës. 
· Komisioni i vlerësimit mbikëqyr nxënësin në proceset konkrete që ai kryen, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional. 
· Nxënësit duhet të vlerësohen në mënyrë individuale dhe instrumenti i vlerësimit (lista e kontrollit) duhet të jetë e njëjtë për të gjithë. 
· Kohëzgjatja e përmbushjes së kësaj detyre duhet të jetë jo më shumë se 45 minuta.
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