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Përmbajtja:

I.Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Markshajderi”, niveli II, të drejtimit mësimor Gjeologji-miniera
Përmbajtja:
I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Gjeologji”, niveli III i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK), të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”.

II.  Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional në profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit në në profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
III. Plani mësimor për profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
IV. Udhëzime për planin mësimor.
V. Udhëzime për procesin mësimor.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

VII. Të dhëna për çertifikatën që fitohet në përfundim të arsimit në profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

IX. Përshkruesit e moduleve të detyruara të praktikës profesionale.

X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar.

I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Gjeologji-Miniera”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK, tё drejtimit “Gjeologji-Miniera”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me punimet gjeologjike Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;

· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;

· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;

· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;

· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;

· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;

· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në 

profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Gjeologji” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:

- kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Gjeologji-Miniera”, niveli II të KSHK;

- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitetet reale të këtyre shkollave, atëherë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit në profilin “Gjeologji ”, niveli III të KSHK.
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Gjeologji”, niveli III të KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  

· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.

· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.

· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.

· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.

· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.

· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.

· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.

· Të organizojë drejt proçesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.

· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.

· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Gjeologji”, niveli III i KSHK. 
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Gjeologji”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· Të mbajë pastër veglat, instrumentet dhe vendin e punës;

· Të organizojë vendin e punës; 

· Të kryejë kontrollin teknik të vazhdueshëm të veglave dhe instrumenteve që përdor;

· Të respektojë standardet dhe etikën e profesionit;

· Të lexojë dhe interpretojë skica, vizatime dhe dokumentacion teknik të gjeologut;

· Të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit;

· Te kontrollojë cilësinë e punës së kryer;

· Të kryejë matjet gjeologjike në sipërfaqe dhe nëntokë;
· Të hartojë materiale topografike dhe gjeologjike të punës së përditëshme të thjeshta (Planimetri pune, Gen Plane, Rilevime, etj);
· Të kontrollojë dhe ndjekë avancimin e punimeve gjeologo-minerare;
· Të dokumentojë punimet minerare gjatë avancimit;
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në miniera dhe gjatë punëve gjeologjike;
· Të njohë, mirëmbajë dhe përdorë veglat dhe instrumentet matëse;
4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me Çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsim profesional i jep nxënësit mundësi t'i drejtohet tregut të punës si punëtor i kualifikuar në sipërmarrje të ndryshme gjeologo-minerare. Gjithashtu, me përvojë pune të mëtejshme, nxënësi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual ose të krijojë bisnesin e tij në fushën e gjeologji - minierave. 
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV të KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Gjeologji-miniera”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës Shtetërore Profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes. 

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Gjeologji”, niveli III i KSHK
	Plani mësimor për profilin mësimor “Gjeologji”, niveli III i KSHK

	Nr
	Kodi


	Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/

vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)
	8/9

(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi 
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)

	5
	
	Matematikë 
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet  
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                            
	7 (238)

	1
	L-17-157-20
	Bazat e sipërmarrjes 
	2

	2
	L-15-378-18
	Art minerar në gjeologji
	1

	3
	L-15-479-18
	Matje në gjeologji
	1

	4
	L-15-480-18
	Gjeologji e zbatuar
	3

	C.
	
	Module të detyruara të praktikës profesionale   

                                                                     (Gjithsej)
	12

(408)

	1
	M-15-1185-20
	Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik në gjeologji-miniera 
	69

	2
	M-15-1461-20
	Hapja e punimeve gjeologo-minerare
	84

	3
	M-15-1462-20
	Përdorimi i instrumenteve matës në gjeologji
	135

	4
	M-15-1463-20
	Ndërtimi i planimetrisë së një objekti kërkim-zbulimi gjeologjik
	120

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                         (Gjithsej)                                                        
	3

(102)

	1
	M-15-1464-20
	Matja e elementeve të shtruarjes së shtresave
	102

	2
	M-15-1465-20
	Rilevimi i një objekti kërkim zbulimi dhe ndërtimi i hartës gjeologjike të tij. 
	102

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1020/

1054)


IV. Udhëzime për planin mësimor

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:

Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime)

Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).

Një orë mësimore zgjat 45 minuta.

Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Gjeologji”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:

· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASR).

· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.

E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.

Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.

Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në proçesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.

Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilin profesional “Gjeologji”, niveli III të KSHK . Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre.
VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.

Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Gjeologji”, niveli III të KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;

b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e punimeve gjeologo-minerare, dhe u jepet certifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III të KSHK.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Gjeologji”, niveli III i KSHK.
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Gjeologji”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Certifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë: 

a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.

b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:

- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale;

- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK. 

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

1.  Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-20).  Kl. 12 – 68  orë
 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror

· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve

· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse

· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme

· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.

· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme

· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore

· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup

· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore

· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore

· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj.

· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme

· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes

· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale

· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre

· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.

· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve

· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 - 68 orë 
	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë dhe sjellja sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	4 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	4 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	5 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	 Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve, tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë


2. Lënda “Art minerar në gjeologji”, (L-15-378-18)  Kl. 12 – 34 orë 

· Synimet e lëndës “Art minerar në  gjeologji”,  kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Art minerar në gjeologji”, klasa 12, nxënësi duhet: 
· Të shpjegojë mënyrën natyrale të ajrimit të punimeve minerare.
· Të shpjegojë mënyrën artificiale të ajrimit të punimeve minerare. 
· Të shpjegojë ajrimin e përgjithshëm të minierës.

· Të shpjegojë ajrimin lokal të minierës.

· Të shpjegojë gazet helmuese si CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S, vetitë dhe normat e lejuara.

· Të shpjegojë gazet e djegshëm në minierë si CH4, H2, vetitë dhe normat e lejuara. 
· Të shpjegojë ventilatorët e ajrimit lokal,përdorimin dhe mirëmbajtjen e tyre.

· Të shpjegojë pajisjet e ajrimit si tubot e gomuara dhe ato metalike të ajrimit.
· Të përcaktojë elementet e pasaportës së punëve me lëndë plasëse.
· Të shpjegojë mënyrat e parashpënjes së një balli avancimi.
· Të shpjegojë vecoritë e parashpënjes në shkëmbinjtë heterogjenë.
· Të shpjegojë ndërtimin e galerisë me ballë të gjërë.
· Të shpjegojë ndërtimin e galerisë me ballë të ngushtë.
· Të shpjegojë parashpënjen e ballit me mjete të thjeshta e çekiç rrëzues.
· Të shpjegojë parashpënjen e ballit me lëndë plasëse.
· Të shpjegojë parashpënjen e ballit me mënyrën e kombinuar.
· Të shpjegojë skemën teknologjike të ndërtimit të punimeve minerare horizontale.

· Të shpjegojë skemën teknologjike të ndërtimit të punimeve minerare të pjerrëta.
· Të shpjegojë skemën teknologjike të ndërtimit të punimeve minerare vërtikale.

· Të shpjegojë veçoritë e ajrimit të puseve vërtikale.

· Të shpjegojë veçoritë e largimit të ujrave nga pusi vertikal.
· Të shpjegojë veçoritë e hapjes së remontave në minierat metalore.
· Të shpjegojë veçoritë e hapjes së oxhaqeve në minierat e qymyreve. 

· Të ndërtojë grafikun e organizimit ciklik dhe të daljes së punëtorëve.

· Të shpjegojë veçoritë e organizimit të punës për avancimin me ritme të larta.

· Të vlerësojë rregullat e sigurimit teknik të punës në minierë.
· Të përshkruajë procedurën e dhënies së ndihmës së parë në rast aksidenti në minierë.
· Të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik gjatë punëve me lëndë plasëse.
· Të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik gjatë hapjes së punimeve minerare.
· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Art minerar në gjeologji”, Kl. 12 – 34 orë

	Tema 1
	Ajrimi i punimeve minerare
	6 orë

	Tema 2
	Njohuri të përgjithshme për ndërtimin e punimeve minerare
	6 orë

	Tema 3
	Ndërtimi i punimeve minerare horizontale
	8 orë

	Tema 4
	Ndërtimi i punimeve minerare të pjerrëta
	6 orë

	Tema 5
	Ndërtimi i punimeve vertikale
	4 orë

	Tema 6
	Sigurimi teknik dhe mbrojtja në punë.
	4 orë


3. Lënda “Matje në gjeologji”, (L-15-479-18) . Kl. 12 – 34 orë 

· Synimet e lëndës “Matje në gjeologji”, kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Matje në gjeologji”, klasa 12,  nxënësit duhet:

· Të përshkruajë përdorimin e hartave topografike për orientim; 

· Të masë distancat në harta dhe të ndërtojë prerje sipas shkallëve të hartave duke përdorur shenjat konvencionale.

· Të shpjegojë sistemet e koordinatave plane dhe të lartësive që përdoren në miniera dhe t’i lexojë ato në harta.

· Të nxjerrë të dhënat nga hartat dhe planimetritë e punës dhe t’i plotësojë ato me të dhëna të reja; 

· Të hedhë në hartë pika ose punime me koordinata të njohura;

· Të përshkruajë metodikën e matjeve të distancave me metër shirit dhe pajisje elektronike, brenda saktësisë së kërkuar;

· Të përshkruajë procesin e përdorimit dhe të mirëmbajtjes së pajisjeve ndihmëse për matje, plumbçet, latat, sinjalet, etj;

· Të përshkruajë procesin e përgatitjes së instrumentave për punë;

· Të përshkruajë instrumentet për matjen e këndeve, llojet, ndërtimin dhe parimin e punës, sistemet e leximit në instrumentet këndmatëse, centrimin mbi pikë dhe vizimin në objekt, metodikat për matjen e këndeve me një dhe disa seri, si dhe përpunimin e matjeve në stacion.

· Të përshkruajë përgatitjen e instrumenteve të nivelimit për punë dhe kryerjen e matjeve të nivelacionit.

· Të shpjegojë përgatitjen e nivelave për punë, kontrollin e kushteve kryesore, përcaktimin e disniveleve midis pikave, nivelacionin nga mesi, metodikat e matjeve dhe llogaritjen e kuotave.

· Të përshkruajë nivelacionin trigonometrik, kushtet e përdorimit, metodikat e matjeve të këndeve dhe të distancave.

· Të përshkruajë metodikën e materializimit në terren, të pikave dhe të reperëve të fortë.

· të përshkruajë metodiken e realizimit të matjeve për përcaktimin e koordinatave dhe të kuotave të pikave të vendosura.

· Të përshkruajë llojet e poligonometrisë, poligonin e hapur dhe të mbyllur, veçoritë e poligoneve minerare, matjet në poligonometri, matjet e këndeve dhe të distancave, saktësitë e kërkuara në matje, barazimin e matjeve në një poligon të mbyllur dhe të mbështetur.

· Të shpjegojë prerjet nga para dhe nga mbrapa, përdorimin e tyre në gjeologji, zgjidhjen e tyre, saktësitë në llogaritjen e koordinatave.

· Të përshkruajë ndërtimin e bazamentit gjeometrik mbështetës në një minierë nëntokësore, fiksimin e pikave dhe gjeometrinë e figurave të rrjetit.

· Të shpjegojë rilevimin e punimeve nëntokësore horizontale.

· Të përshkruajë metodikën e ndërtimit të planimetrisë së punës për frontet e shfrytëzimit me busull të varur.

· Të përshkruajë metodat e orientimit të punimeve horizontale;

· Të përshkruajë metodat e matjes dhe llogaritjes së stoqeve të mineralit dhe sterilit.

 Përmbajtje e përgjithshme e lëndës “Matje në gjeologji”.   Kl. 12 - 34 orë:

	Tema 1
	Objekti i matjeve në minierë                                     
	 2 orë

	Tema 2
	Gabimet në matje                                                   
	2 orë

	Tema 3
	Matja e distancave                                                    
	2 orë

	Tema 4
	Matja e këndeve                                                        
	3 orë

	Tema 5
	Nivelacioni                                                                
	3 orë

	Tema 6
	Bazamentet e punës                                                
	5 orë

	Tema 7
	Hartat dhe Planet                                                    
	3 orë

	Tema 8
	Sistemi e Pozicionimit Global. (GPS)                                      
	 3 orë

	Tema 9
	Matjet në miniera                                   
	3 orë

	Tema 10
	Matje në miniera sipërfaqësore
	      4 orë

	Tema 11
	Matjet në miniera nëntokësore                                   
	4 orë


4. Lënda “Gjeologji e zbatuar”, (L-15-480-18) Kl. 12 – 102 orë 

· Synimet e lëndës “ Gjeologji e zbatuar”, kl. 12.   
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Gjeologji e zbatuar”, klasa 12, nxënësi duhet:

· Të klasifikojë mineralet sipas përbërjes kimike dhe të tregojë përfaqësuesit kryesorë të  çdo klase. 

· Të përcaktojë mineralet  në bazë të formave të ndodhjes dhe vetive fizike.

· Të bëjë përshkrimin e mineraleve josilikatë sipas klasave (elementeve të lindura, sulfureve, halogjenureve, oksideve dhe hidroksideve, fosfateve, sulfateve dhe karbonateve) dhe të mineraleve silikate në bazë të: ngjyrës, formave të ndodhjes në natyrë, vetive fizike, përdorimeve të tyre në industri, etj.

· Të përkufizojë termin “shkëmb”. 

· Të përshkruajë metodat që përdoren për studimin e shkëmbinjve. 

· Të klasifikojë shkëmbinjtë në bazë të kushteve të formimit dhe t’i dallojë ato nga njëri-tjetri.

· Të përshkuajë shkëmbinjtë magmatikë, sedimentarë dhe ata metamorfikë si dhe të emërtojë përfaqësuesit kryesorë të tyre.

· Të përshkruajë karakteristikat e përgjithshme (format e shtruarjes, struktura, tekstura, ndashmëria ) të shkëmbinjve magmatikë, sedimentarë e metamorfikë që I dallojnë ata nga njëri-tjetri.

· Të përdorë rilevimin gjeologjik si metodë për ndërtimin e hartave gjeologjike.

· Të përshkruajë hartat gjeologjike, treguesit gjeologjikë dhe shenjat konvencionale të hartave gjeologjike.

· Të theksojë rregullat kryesore të leximit të hartave gjeologjike.

· Të ndërtojë prerjet gjeologjike dhe kolonën stratigrafike nga harta gjeologjike.

· Të konceptojë kuptimet themelore mbi vendburimet e mineraleve të dobishme dhe të bëjë lidhjen e vendburimeve minerale me shkëmbinjtë.

· Të përshkruajë format e trupave xeherorë.

· Të përkufizojë zonat tektonike të Shqipërisë.

· Të përshkruajë tektonikën dhe vendburimet, teksturat dhe strukturat e xeherorë të ndryshëm.

· Të përshkruajë vendburimet endogjene (magmatike, pegmatite, postmagmatike dhe hidrotermale)

·  Të shpjegojë mënyrat e formimit të vendburimeve dhe t’i klasifikojë ato.

· Të japë kuptimin për hidrotermat dhe matasomatozën.

· Të përshkruajë llojet e tretësirave hidrotermale, format e transportimit të lëndës minerale dhe shkaqet e depozitimit të tyre.

· Të tregojë ç’është zonaliteti i vendburimeve hidrotermale dhe cilat janë ndryshimet anësore.

· Të përkufizojë vendburimet ekzogjene.  

· Të shpjegojë vendburimet e alterimit (vb e copave dhe vb e kores së alterimit).

· Të përshkruajë zonalitetin dytësor të vendburimeve sulfure.

· Të përkufizojë vendburimet sedimentare (mekanike, kimike dhe biokimike).

· Të përkufizojë vendburimet metamorfogjene (vb. e metamorfizuara dhe ato metamorfike).

 Përmbajtja e përgjithshme e lëndës “Gjeologji e zbatuar”,  kl. 12- 102 orë.

	Tema 1
	Përshkrimi i mineraleve josilikatë.                                   
	10 orë

	Tema 2
	Përshkrimi i mineraleve  silikate.                                       
	10 orë

	Tema 3
	Përshkrimi i shkëmbinjve magmatikë.                                         
	9 orë

	Tema 4
	Përshkrimi i shkëmbinjve sedimentarë e metamorfikë.                                                        
	9 orë

	Tema 5
	Njohuri mbi rilevimin dhe hartat gjeologjike.                                                              
	9 orë

	Tema 6
	Rregullat e leximit të hartave, prerjet gjeologjike dhe kolona stratigrafike.     
	7 orë

	Tema 7
	Njohuri të përgjithshme mbi vendburimet e mineraleve të dobishme.
	7 orë

	Tema 8
	Tektonika dhe vendburimet e trupave xeherorë.
	8 orë

	Tema 9
	Vendburimet endogjene.
	10 orë

	Tema 10
	Vendburimet hidrotermale.
	9 orë

	Tema 11
	Vendburimet ekzogjene.
	10 orë

	Tema 12
	Vendburimet metamorfogjene.
	4 orë


IX. Përshkruesit e moduleve të detyruara të praktikës profesionale 

1. Moduli “Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik në gjeologji-miniera”

Drejtimi:       Gjeologji-miniera
Profili:
Gjeologji
Niveli: 
III i KSHK
Klasa:             12 

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	ZBATIMI I RREGULLAVE TË SIGURIMIT TEKNIK NË GJEOLOGJI-MINIERA

	M-15-1185-20

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që i aftëson nxënësit në zbatimin e rregullave të sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit në nëntokë dhe sipërfaqe.


	Kohëzgjatja e modulit


	
	69 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar Nivelin  II të KSHK të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”.

	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi  përcakton masat dhe veprimet për zbatimin e rregullores së sigurimit teknik në miniera.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të analizojë rregulloren e sigurimit teknik në nëntokë;

· të përcaktojë rreziqet kryesore që mund të ndodhin në nëntokë;

· të përcaktojë shkaqet e rreziqeve të mundshme në nëntokë;

· të përcaktojë masat dhe veprimet për mënjanimin e rreziqeve të mundshme në nëntokë;

· të analizojë rregulloren e sigurimit teknik në sipërfaqe;

· të përcaktojë rreziqet kryesore që mund të ndodhin në sipërfaqe;

· të përcaktojë shkaqet e rreziqeve të mundshme në sipërfaqe;

· të përcaktojë masat dhe veprimet për mënjanimin e rreziqeve të mundshme në sipërfaqe;

· të përcaktojë pasojat nga moszbatimi i rregullores së sigurimit teknik në gjeologji;
· të përcaktojë, në përputhje me standardet e miratuara, masat dhe veprimet e dhënies së ndihmës së parë sipas rasteve konkrete;
Instrumentet e vlerësimit:

· Pyetje – përgjigje me gojë.

· Vëzhgim me listë kontrolli

	RM 2 
	Nxënësi zbaton masat dhe veprimet për zbatimin e rregullores së sigurimit teknik në nëntokë.
 Përmbajtja:

· Përgatitja dhe veshja e uniformës dhe pajisjeve mbrojtëse individuale të punës në nëntokë.

· Kontrolli i sigurisë së vendit të punës. 

· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet e rënies nga lartësitë.

· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet nga gazet helmuese dhe shpërthyese. 

· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet nga rryma elektrike. 
· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet nga shëmbjet.

· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet nga përmbytjet. 

· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet nga lëndët plasëse.

· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet nga zjarri.

· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet nga zhurmat dhe vibrimet

· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet nga mbilodhja në punë.

· Zbatimi i masave dhe veprimeve të sigurisë për rreziqet nga keqpërdorimi i mjeteve të punës. 

Instrumentet e vlerësimit: 

· Pyetje – përgjigje me gojë.

· Vëzhgim me listë kontrolli.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përgatitë dhe veshë uniformën dhe pajisjet mbrojtëse individuale të punës në nëntokë, në përputhje me rregulloren e sigurimit teknik në nëntokë;

· të kryejë kontrollin e elementëve të sigurisë së vendit të punës në nëntokë; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku të rënies nga lartësitë, sipas rregullores së sigurimit teknik;

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga gazet shpërthyese dhe helmuese, sipas rregullores së sigurimit teknik;

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga rryma elektrike, sipas rregullores së sigurimit teknik; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga shëmbjet, sipas rregullores së sigurimit teknik; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga përmbytjet, sipas rregullores së sigurimit teknik; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga lëndët plasëse, sipas rregullores së sigurimit teknik; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga zjarri, sipas rregullores së sigurimit teknik;
· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga zhurmat dhe vibrimet sipas rregullores së sigurimit teknik;

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga mbilodhja në punë, sipas rregullores së sigurimit teknik; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga keqpërdorimi i mjeteve të punës sipas rregullores së sigurimit teknik; 


	RM 3 
	Nxënësi zbaton masat e rregullores së sigurimit teknik në karierë.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përgatitë dhe veshë patjetër uniformën dhe pajisjet mbrojtëse individuale të punës në përputhje me rregullorën e punës në kariera;

· të kryejë kontrollin e parametrave të sigurisë së vendit të punës në kariera; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku të rënies nga lartësitë, sipas rregullores së sigurimit teknik ;

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga rryma elektrike, sipas rregullores së sigurimit teknik; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku rnga ndryshimi i kushteve atmosferike;
· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga shkarkesat atmosferike, sipas rregullores së sigurimit teknik; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga shëmbjet, sipas rregullores së sigurimit teknik; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga katastrofat natyrore (përmbytjet, zjarri, rrëshqitjet, tërmetet etj), sipas rregullores së sigurimit teknik;

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga lëndët plasëse, sipas rregullores së sigurimit teknik; 

· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga zjarri, sipas rregullores së sigurimit teknik;
· të demonstrojë masat dhe veprimet që ndërmerren në rast rreziku nga mbilodhja në punë, sipas rregullores së sigurimit teknik. 
Instrumentet e vlerësimit:

· Pyetje – përgjigje me gojë.

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 4 
	Nxënësi zbaton masat për ruajtjen e mjedisit në miniera. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përgatitë dhe veshë uniformën dhe pajisjet mbrojtëse individuale të punës në minierë;

· të kontrollojë mjedisin të punës në minierë sipas parametrave të lejuara mjedisor;

· të kryejë veprime praktike për rrethimin e zonave të rrezikshme në kariera, duke vendosur shenjat parandaluese;
· të kryejë punime rehabilituese si: mbjellje pemësh, hapje kanalesh, gjelbërimi i mjedisit etj., në kariera;
· të zbatojë masat dhe të kryejë veprimet që kërkon Rregullorja e mbrojtjes së mjedisit në miniera.
Instrumentet e vlerësimit:

· Pyetje – përgjigje me gojë.

· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë mësimore dhe në mjediset e punës në miniera
· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore në lidhje me sigurimin teknik në miniera.  

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për zbatimin e masave të sigurisë në punë në minierë, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Atyre duhet t‘u jepen detyra për mbledhje të informacioneve në lidhje me sigurimin teknik dhe mbrojtjen e mjedisit në minierë.
·  Ata duhet të nxiten që të diskutojnë në lidhje me detyrat që kryejnë dhe proceset e punës që vëzhgojnë e kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike që parashikohen në këtë modul.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.

	

	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore.

· Mjedise reale të punës në minierë.

· Kompleti i materialeve dhe mjeteve për të garantuar masat e sigurisë në punë në gjeologji-miniera.

· Komplete të pajisjeve individuale të minatorit.

· Rregullore të sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit në gjeologji.
· Katallogë, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.



2. Moduli “Hapja e punimeve gjeologo-minerare”
Drejtimi:       Gjeologji-miniera
Profili:
Gjeologji
Niveli: 
III i KSHK
Klasa:             12 

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	HAPJA E PUNIMEVE GJEOLOGO-MINERARE 

	M-15-1461-20

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që i aftëson nxënësit për të: zbatuar procedurat e hapjes së punimeve minerare në gjeologji; përdorur çekiçin shpues pneumatik; kryer  shpimin e birave për avancim, si dhe për të përdorur pajisjet e matjes së gazeve në minierë. 



	Kohëzgjatja e modulit


	
	84 orë mësimore 


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar Nivelin II të KSHK të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera” dhe modulin “Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik në minierë” të profilit ‘Gjeologji”, niveli III i KSHK.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi kryen përgatitjet për hapjen e punimeve gjeologo-minerare.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përgatisë dhe veshë uniformën dhe pajisjet mbrojtëse të punës; 

· të analizojë dhe interpretojë pasaportën e shpim-plasjes në punimet gjeologo-minerare;
· të përcaktojë proceset e punës (drejtimi i punimit, përgatitja për shpimin e birave etj.) që kryhen gjatë hapjes së punimeve gjeologo-minerare;
· të përzgjedhë pajisjet e punës (çekiçi shpues e rrëzues, pistoleta, elektroturjela, etj) që përdoren për hapjen e punimeve gjeologo-minerare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë hapjes së punimeve gjeologo-minerare.
Instrumentet e vlerësimit:

· Pyetje – përgjigje me gojë.

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2 
	Nxënësi përdor çekiçin shpues pneumatik.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të veshë uniformën e punës dhe pajisjet mbrojtëse individuale gjatë përdorimit të çekiçit shpues pneumatik;
· të kontrollojë elementët e sigurisë në frontin e punës;  

· të parapërgatitë çekiçin shpues pneumatik për punë;
· të lexojë dhe interpretojë pasaportat teknike ndryshme, të punimeve minerare dhe fronteve të shfrytëzimit;

· të lidhë çekiçin shpues me rrjetin e ajrit të ngjeshur;
· të lidhë çekiçin shpues me rrjetin e ujit;
· të përzgjedhë barominën e duhur për punë;
· të montojë barominën në çekiçin shpues;
· të montojë çekiçin shpues në kollonën mbajtëse;
· të demostrojë teknikat e mbajtjes dhe përdorimit të çekiçit shpues, për regjime të ndryshme pune;
· të shkëputë çekiçin pneumatik nga rrjeti i ajrit të ngjeshur dhe i ujit, në përfundim të punës;
· të largojë dhe sistemojë pajisjet e shpimit në përfundim të punës;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë punës me çekiçin shpues pneumatik.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3 
	Nxënësi kryen shpimin e birave për avancim.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të veshë uniformën e punës dhe pajisjet mbrojtëse individuale gjatë shpimit të birave për avancim;
· të kryejë kontrollin e parametrave të sigurisë së vendit të punës për shpimin e birave për avancim; 

· të analizojë dhe interpretojë pasaportën e shpim-plasjes në punimet minerare;
· të përgatitë vendin e punës për shpimin e birave për avancim;
· të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e duhura të punës për shpimin e birave për avancim;
· të përgatitë çekiçin shpues për shpimin e birave për avancim;
· të shënojë vendin ku do të shpohen birat, sipas pasaportës teknike;
· të realizojë shpimin e birave për avancim;
· të largojë mjetet e punës, pas përfundimit të shpimit të birave;
· të ndihmojë zjarrmëtarin gjatë pastrimit, kontrollit të thellësisë, drejtimit dhe mbushjes së birave me lëndë plasëse;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së shpimit të birave për avancim.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 4
	Nxënësi  përdor pajisjet matëse për matjen e gazeve në minierë.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përgatitë dhe veshë uniformën dhe pajisjet mbrojtëse individuale të punës për përdorimin e pajisjeve matëse të ajrimit, në përputhje me rregulloren e sigurimit teknik;

· të kryejë kontrollin e elementëve të sigurisë së vendit të punës gjatë përdorimit të pajisjve të ajrimit; 

· të përzgjedhë pajisjet matëse të ajrimit;
· të përzgjedhë ampulat sipas llojeve ;
· të bëjë kontrollin e gjendjes teknike të pompës dhe aparateve matëse elektronike; 
· të përgatisë pompën dhe aparatet matëse elektronike; 
për matjen e gazeve të ndryshme në minierë;
· të vendosë ampulën në pompë, sipas manualit të përdorimit;
· të kryejë matje të gazeve të ndryshëm me ampula;
· të lexojë vlerat e matjeve në ampula;
· të rregjistrojë vlerat e matjeve në dokumentet teknike përkatëse;
· të marrë vendime sipas situatës përkatëse në të cilën ndodhet;
· të mbyllë dhe ruajë ampulat në kuti;
· të mbyllë aparatet e matjes pas punës;
· të raportojë situatën tek eprorët;
· të zbatojë rregulloren e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë përdorimit të pajisjeve matëse të ajrimit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë mësimore dhe veçanërisht në mjediset e punës në galeri.

· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegime të ilustruara me materiale pamore, si dhe demonstrimet e veprimeve për hapjen e punimeve minerare, shpimin e birave në avancim, përdorimin e çekiçit shpues pneumatik, çekiçit rrëzues, si dhe përdorimit të pajisjeve matëse të ajrimit. 

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për hapjen e punimeve minerare, shpimin e birave në avancim, përdorimin e çekiçit shpues pneumatik, si dhe përdorimit të pajisjeve matëse të ajrimit, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur nga instruktori dhe më pas në mënyrë të pavarur. 
· Rekomandohet të organizohen dhe diskutimet në grupe në lidhje me detyrat praktike që kryejnë nxënësit.
· Instruktori duhet të kërkojë nga nxënësit zbatimin me përpi-kmëri të rregullave të sigurimit teknik në punë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike që parashikohen në këtë modul.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore për hapjen e punimeve në minierë.

· Mjedise reale të punës në galeri.

· Çekiçë shpues pneumatik dhe kompletet e pajisjeve të tyre.

· Komplete të pajisjeve individuale të minatorit.

· Materiale për shpimin e birave në avancim.

· Modele të paraportave të shpim – plasjes për rrëzimin e mineralit.

· Pajisje dhe aparatura matëse të ajrimit.

· Rregullore, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.



3. Moduli “ Përdorimi i instrumenteve matës në gjeologji”
Drejtimi:      Gjeologji-Miniera

Profili:          Gjeologji

Niveli:           III i KSHK
Klasa:           12 

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	PËRDORIMI I INSTRUMENTEVE MATËS NË GJEOLOGJI 

	M-15-1462-20


	Qëllimi i modulit


	
	Një modul praktik që i aftëson  nxënësit për  kryerjen e matjeve të ndryshme  si psh: matjen e elementeve gjeometrikë të një trupi mineral të improvizuar,  matjen e azimutit magnetik të një brinje poligoni minerar, matjen e distancës ndërmjet dy pikave të ndryshme, matjen e këndit të pjerrësisë së një brinje poligoni minerar etj., si dhe përdorimin e instrumentëve matës kryesorë që përdoren në fushën e  gjeologji-minierave.



	Kohëzgjatja e modulit

	
	135 orë mësimore 

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar Nivelin II të KSHK të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera” dhe modulin “Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik në minierë” të profilit mësimor ‘Gjeologji”, niveli III i KSHK.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi përdor busullën gjeologjike për matjen e  elementeve gjeometrikë të një trupi mineral të improvizuar në terren.  

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· Të përzgjedhë instrumentat matës, veglat, pajisjet dhe materialet e punës që duhen për matjen e elementëve të shtruarjes së një trupi xeheror të improvizuar në terren.
· Të përgatisë vendin e punës për matje.
· Të njohë busullën gjeologjike si instrument matës kryesor i punës në terren i gjeologut të gjeologji – minierës.
· Të bëjë kontrollin e instrumentit të busullës gjeologjike si pajisje magnetike. 
· Të përcaktojë drejtimin e shtrirjes në sipërfaqen e trupit xeheror të improvizuar për matje.
· Të përcaktojë drejtimin e rënies në sipërfaqen e trupit xeheror të improvizuar për matje.
· Të përcaktojë këndin e rënies në sipërfaqen e trupit xeheror të improvizuar për matje.
· Të bëjë ndërtimin e skicës së trupit xeheror të improvizuar (maket) me elementët gjeometrikë, si dhe  mënyrat e vendosjes së busullës gjeometrike për matjen e secilit elementi gjeometrik dhe gjeologjik të trupit xeheror.
· Të kryejë matjet dhe të marrë leximet për secilin element gjeometrik me busull gjeologjike në tri vende të ndryshme të sipërfaqes së shtresës xeherore të improvizuar në krye, në mes dhe në fund të saj. 
· Të verifikojë vlerat e përftuara nga matjet e kryera.

· Të bëjë korrigjimin e vlerave të përftuara për shkak të gabimeve të mundshme. 

· Të llogaritë mesataret aritmetike të matjeve të kryera mbas korrigjimit të tyre.

· Të bëjë hedhjen e të dhënave të matjeve në fletoren e punës ose në librezën e matjeve fushore.

· Të bëjë ruajtjen e të dhënave përfundimtare të matjeve.
· Të zbatojë rregullat e teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së matjeve të elementeve gjeometrikë të një trupi mineral të improvizuar me busull gjeologjike në terren.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 2
	Nxënësi përdor busullën e varur për matjen e azimutit magnetik të një brinje poligoni minerar.  
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· Të përzgjedhë instrumentat matës, veglat, pajisjet dhe materialet e punës që duhen për matjen e azimutit magnetik të brinjës së një poligoni të thjeshtë minerar. 
· Të përgatisë vendin e punës për matje.
· Të njohë busullën e varur të minierës si instrument matës kryesor i punës në terren i  gjeologut të minierës.

· Të bëjë kontrollin/rektifikimin e busullës së varur dhe përgatitjen e saj për punë në terren.

· Të përcaktojë dy pika të ndryshme A dhe B  për matjen e azimutit magnetik të brinjës AB (jo më larg se 20 – 30 m). 
· Të shtrojë litarin (spangon) sipas drejtimit të caktuar të të dy pikave A dhe B për matjen e azimutit magnetik të drejtimit të tyre nga të dy anët e tij nga A te B dhe anasjelltas.
· Të bëjë fiksimin e pikave për matje.
· Të ndërtojë skicën e thjeshtë të poligonit me pikat e caktuara. 
· Të vendosë skajit verior të busullës në drejtim të rilevimit të punimit sipas regullit.
· Të varë instrumentin mbi litarin e shtruar për matje sipas rregullit.
· Të kryejë matjet dhe të marrë leximet përkatëse sipas rregullave nga të dyja anët e drejtimit të litarit të shtruar për matje në 1/3, në 1/2 dhe 1/4 e largësisë AB dhe anasjelltas. 
· Të verifikojë vlerat e përftuara nga matjet e kryera.

· Të bëjë korrigjimin e vlerave të përftuara për shkak të gabimeve të mundshme gjatë procesit të matjes.
· Të hedhë të dhënat e matjeve në fletoren e punës ose në librezën e matjeve fushore.

· Të llogaritë azimutin magnetik të drejtimit AB dhe anasjelltas (Az. mag. i  drejtimit BA) si mesatare aritmetike të leximeve të përftuara.

· Të bëjë ruajtjen e të dhënave përfundimtare të matjeve.
· Të zbatojë rregullat e teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së matjeve të azimutit magnetik të një brinje poligoni minerar me busull të varur.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.

	
	
	
	

	
	
	RM 3
	Nxënësi përdor metër shirit për matjen e distancës ndërmjet dy pikave të ndryshme.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· Të përzgjedhë instrumentat matës, veglat, pajisjet dhe materialet e punës që duhen për matjen e azimutit magnetik të brinjës së një poligoni të thjeshtë minerar. 
· Të përgatisë vendin e punës për matje.
· Të njihet me metra –shirit të thjeshtë dhe me metra shirit me pajisje dinamometrike për matjen distancave vajtje-ardhje.
· Të përcaktojë dy pika të ndryshme (jo më larg se 20 – 30 m) për matjen e distancës sipërfaqësore hozintale. 
· Të vendosë instrumentin matës (metër shirit) sipas rregullave të caktuara.
· Të marrë leximin e saktë dhe të japë rezultatin e saktë të distancës së matur AB dhe të asaj BA. 
· Të matë distancën ndërmjet dy pikave AB vajtje.
· Të marrë leximin në metër shirit leximi L1 dhe shënimi i leximit të përftuar në fletore/ librezë.
· Të matë distancën mes dy pikave BA ardhje.
· Të marrë leximin në metër shirit leximi L2 dhe shënimi i leximit të përftuar në fletore/librezë.
· Të llogaritë ndryshimin e rezultateve të pëftuara dhe verifikojë me normën e lejuar.

· Të llogaritë distancën ndërmjet dy pikave si mesatare aritmetike të leximeve D. AB = L1/2 + L2/2 dhe hedhja e rezultateve të përftuara në fletoren e punës/librezë.  
· Të bëjë ruajtjen e të dhënave përfundimtare të matjeve.
· Të zbatojë rregullat e teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë procesit të kryerjes së matjes së distancës ndërmjet dy pikave të ndryshme me metër shirit metalik ose pëlhure. 

Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	
	RM 4
	Nxënësi përdor gjysmërrethin e varur për matjen e këndit të pjerrësisë së një brinje poligoni minerar.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· Të përzgjedhë instrumentet matës, veglat, pajisjet dhe  materialet ndihmëse të punës për kryerjen e matjes së pjerrësisë me gjysmërreth të varur.
· Të njihet me gjysmërrethin e varur për matjen e   pjerrësive.

· Të kontrollojë instrumentin gjysmërreth të varur dhe përgatitë atë për matjen e pjerrësive të ndryshme.

· Të caktojë dy pika të ndryshme A dhe B në një sipërfaqe të pjerrët për matjen e këndit të pjerrësisë ndërmjet dy pikave të marra për matje.
· Të përgatitë vendin e punës dhe instrumentin varës për kryerjen e matjeve. 
· Të vendosë instrumentin e varur në litar (spango) në mesin e distancës ndërmjet dy pikave A dhe B ose në tre pozicione të ndryshme të distancës ABN (litarit).
· Të marrë leximin e këndit të pjerrësisë së distancës AB, nga të dyja anët e litarit të varur: në  1/3 e AB, leximi L1 dhe në 1/3 e BA, leximi L2. 
· Të marrë leximin dy herë në gjysmërrethin e varur në dy pozicione të ndryshme të çengelit.
· Të mbajë shënim leximet e përftuara, në fletore/librezë.
· Të llogaritë ndryshimin e rezultateve të pëftuara dhe verifikojë ato me normën e lejuar.

· Të llogaritë këndin e pjerrësisë ndërmjet dy pikave si mesatare aritmetike të leximeve (rezultateve të marra)
       ∂AB =  ∂1/2 +∂2/2. dhe hedhja e rezultateve të përftuara në fletoren e punës/librezë.  
· Të ruajë të dhënat përfundimtare të matjeve.
· Të zbatojë rregullat e teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së matjes së këndit të pjerrësisë së një brinje poligoni minerar me anë të instrumentit gjysmërreth i varur.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.

	

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në terren në sipërfaqe dhe në klasë mësimore.

· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegime të ilustruara me materiale pamore, si dhe demonstrimet e veprimeve për montimin dhe përdorimin e instrumentave matës që përdoren në gjeologji dhe miniera.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për  për montimin dhe përdorimin e instrumentave, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur nga instruktori dhe më pas në mënyrë të pavarur.
· Rekomandohet të organizohen dhe diskutimet në grupe në lidhje me detyrat praktike që kryejnë nxënësit.
· Instruktori duhet të kërkojë nga nxënësit zbatimin me përpikmëri të rregullave të sigurimit teknik në punë. 
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike që parashikohen në këtë modul.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore për instrumenta të ndryshëm që përdoren në fushën e gjeologjisë dhe atë të minierave.

· Mjedise reale të punës në sipërfaqe.

· Instrumenta  matës si: busull gjeologjike, busull e varur miniere, metra- shirit metalikë,  metër shirit prej pëlhure të gjatësive  të ndryshme (rulon): 20m, 30m, 50m, 100m etj,  metër- shirit metalik me pajisje dinamometrike, gjysmërreth i varur me pe-plumbç dhe gjysmërreth i varur me lavjerrës, etj.

· Fletore shënimesh,  librezë fushore, vizore e shkallëzuar, laps plumbi, gomë fshirëse, lapustila me ngjyra, etj.

· Rregullore, manuale, libreza fushore, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.



4. Moduli “Ndërtimi i planimetrisë së punës në një objekt kërkim-zbulimi gjeologjik”
Drejtimi:
Gjeologji –miniera 

Profili:
Gjeologji
Niveli:

III i KSHK
Klasa:             12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	NDËRTIMI I PLANIMETRISË SË PUNËS NË NJË OBJEKT KËRKIM-ZBULIMI GJEOLOGJIK. 


	M-15-1463-20


	Qëllimi i modulit


	Një modul praktik që i pajis nxënësit me aftësi për të interpretuar punimet e matjeve që kryhen në objektet e mineralizuara të kërkim-zbulimit gjeologjik me punime sipërfaqësore e nëntokësore, për të fiksuar pikat e forta dhe pikat detaje në sipërfaqe, për të përcaktuar metodikat e matjeve që do të përdoren, për të kryer matje e llogaritje në këto objekte, si dhe për t’i hedhur ato në letër me qëllim ndërtimin e planimetrisë së punës së një objekti kërkim-zbulimi. 


	Kohëzgjatja e modulit

	120 orë mësimore.

	Niveli i parapëlqyer për pranim

	Nxënësi duhet të ketë përfunduar Nivelin II të KSHK të drejtimit mësimor: “Gjeologji-Miniera”.



	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi interpreton punimet dhe matjet e kryra në objektin e kërkim-zbulimit gjeologjik.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të vëzhgojë punimet e kryera në një objekt me punime  sipërfaqësore dhe nëntokësore të kërkim-zbulimit gjeologjik.

· të shqyrtojë mënyrën e fiksimit të pikave në punimet sipërfaqësore e nëntokësore të objektit të kërkim-zbulimit.

· të analizojë planimetrinë eë punimeve ekzistuese në objektin e kërkim-zbulimit gjeologjik dhe e perspektivës së zhvillimit të mëtejshëm të tyre.

· të analizojë mënyrën e fiksimit të pikave në sipërfaqe dhe në nëntokë të objektit.

· të analizojë skemën dhe metodikën e matjeve të përdorura me GPS dore, busull gjeologjike, busull të varur dhe metër-shirit metalik/pëlhure.

· të vlerësojë saktësinë e vlerave të matura në sipërfaqe dhe në nëntokë të objektit. 
· të vlerësojë koordinatat e përfituara/ llogaritura nga GPS.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi bën fiksimin e pikave në objektin e kërkim-zbulimit.
Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të veshë patjetër uniformën dhe pajisjet mbrojtëse individuale të punës;

· të kontrollojë frontin e punës;

· të vëzhgojë sipërfaqen dhe nëntokën e objektit si dhe vendet konkrete për fiksimin e pikave; 

· të përcaktojë pozicionin më optimal të pikave, për të realizuar një skemë matjesh optimale dhe për të mbuluar sa më mirë objektin e kërkim-zbulimit gjeologjik;

· të përzgjedhë llojin dhe formën e pikave në përshtatje me llojin e punimeve në sipërfaqe dhe atyre në nëntokë;

· të llogarisë saktësinë e pritshme në përcaktimin e koordinatave të pikave;

· të fiksojë pikat në sipërfaqe dhe /ose  nëntokë;

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë fiksimit të pikave në objektin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3 
	Nxënësi përcakton metodikat e matjeve. 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· të përzgjedhë saktë instrumentet matëse;

· të përgatisë shpejt dhe mirë instrumentet matëse për punë;

· të përcaktojë metodikën e matjes sipas llojit të punimit dhe instrumentit matës;

· të zbatojë mënyrën më efikase për mbajtjen e shënimeve dhe skicimin;

· të bëjë  lidhjen midis metodikave të matjeve dhe saktësisë në llogaritjen e koordinatave;

· të bëjë  lidhjen midis metodikave të matjeve dhe saktësisë në matjen dhe llogaritjen e azimuteve dhe të distancave;

· të përcaktojë numrin e matjeve në çdo stacion;
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 4 
	Nxënësi kryen matje në rrjetin e pikave të vendosura.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të kontrollojë frontin e punës në terrenin e objektit.

· të shtrijë dhe tendosë mirë litarin/spangon  e busullës, të vendosë dhe qetësojë shpejt dhe saktë busullën e varur mbi litar/spango;

· të përgatitë për punë pajisjen e GPS, për marrje koordinatash, busullën gjeologjike, busullën e varur, metrin shirit metalik/pëlhurë, gjysëm rrethin e varur, si dhe  bllokun për shënime dhe skica, për punë;

· të zbatojë saktë procedurën e matjes së azimutit magnetik të drejtimit/avancimit të punimeve sipërfaqësore dhe e distancave horizontale e të pjerrëta disa herë (në segmente të ndryshme) për punimet sipërfaqësore që ndodhen në  terrenin e objektit të kërkim-zbulimit gjeologjik; 

· të zbatojë saktë procedurën e matjes së azimutit magnetik të drejtimit/avancimit të punimeve sipërfaqësore dhe e distancave horizontale e të pjerrëta disa herë (në segmente të ndryshme) për punimet nëntokësore që ndodhen në terrenin e objektit të kërkim-zbulimit gjeologjik;  
· të zbatojë saktë procedurën e matjes së distancave disa herë (vajtje - ardhje) qoftë për punimet sipërfaqësore ashtu edhe për punimet nëntokësore që ndodhen në terrenin e objektit të kërkim-zbulimit gjeologjik;

· të zbatojë saktë procedurën e matjes së këndit të pjerrësisë së punimeve me gjysëmrreth të varur disa herë;  

· të analizojë matjet e kryera në secilin stacion;

· të plotësojë saktë shënimet dhe skicat për secilin stacion matjesh;

· të zbatojë siç duhet rregullat e teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së matjeve në rrjetin e pikave të vendosura nëpër objektin e kërkim-zbulimit gjeologjik.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 5 
	Nxënësi bën llogaritjet e azimuteve, këndit të pjerrësisë dhe distancave horizontale të punimeve.

Kriteret e vlerësimit
Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të kontrollojë librezën fushore;

· të vlerësojë shënimet e kryera në librezë;

· të plotësojë librezën me të dhëna sqaruese;

· të matë saktë azimutet e drejtimit në një stacion;

· të llogarit saktë distancat e brinjëve të punimeve;

· të matë saktë këndet e pjerrësisë së brinjëve të poligonit;

· të vlerësojë azimutet, këndet e pjerrësisë dhe distancat mesatare të matjeve në secilin stacion;

· të vlerësojë mosmbylljen këndore në raport me gabimin e bërë në matjen e azimuteve dhe distancave;

· të zbatojë pa gabime procedurën e llogaritjeve poligonale dhe kompesimin e matjeve në një poligon;

· të realizojë shpërndarjen e mosmbylljeve lineare;

· të hedhë saktë pikat e matura në planimetri.

· të paraqesë saktë grafikisht rrjetin e pikave të matura.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.
   

	RM 6 
	Nxënësi ndërton planimetrinë e objektit.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· Të kontrollojë frontin e punës;

· Të bëjë rikonicionin e zonës;

· Të caktojë pikat dhe të kërkojë pikat ekzistuese;

· Të zgjedhë stacionet e referimit;

· Të bëjë planifikimin e matjeve;

· Të përgatisë aksesorët për matje (sinjale, reflektorë, etj);
· Të hedhë pikat në Planimetri, azimut-distancë;
· Të shkarkojë të dhënat e përfituara në kompjuter;

· Të përpunojë të dhënat në kompjuter;

· Të vlerësojë dhe të kontrollojë të dhënat;

· Të korrigjojë gabimet dhe llogaritë koordinatat përfundimtare.

· Të transformojë koordinatat;

· Të hedhë saktë pikat në planimetri e punës së objektit.

· Të ndërtojë planimetrinë e punës së objektit;

· Të zbatojë rregullat e teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së matjeve në rrjetin e pikave të vendosura për ndërtimin e planimetrisë.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat profesionale ose në objekt kërkim-zbulimi gjeologjik.

· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të procedurave për të interpretuar punimet e matjeve në objektet e kërkim-zbulimit gjeologjik që kanë punime sipërfaqësore e nëntokësore, për të fiksuar pikat në sipërfaqe dhe në nëntokë, për të përcaktuar metodikat e matjeve, për të kryer matje e llogaritje me GPS në objektet e kërkim-zbulimit, si dhe për t’i hedhur ato në letër me qëllim ndërtimin e planimetrisë së punës së një objekti me punime kërkimi dhe punime zbulimi gjeologjik. 

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e interpretimeve në punimet e matjeve në këto objekte, fiksimit të pikave në sipërfaqen dhe nëntokën e objektit, përcaktimin e  metodikave të matjeve, kryerjen e matjeve e llogaritjeve me GPS në sipërfaqen e objektit, si dhe për hedhjen në letër me qëllim ndërtimin e planimetrisë së punës së një objekti mineral me punime të kërkim-zbulimit gjeologjik, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. 
· Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës për të interpretuar punimet e matjeve në këto objekte, fiksuar pikat në sipërfaqe dhe në nëntokë, përcaktuar metodikat e matjeve, kryer matje e llogaritje me GPS në objektet e kërkimit-zbulimit, si dhe për t’i hedhur ato në letër me qëllim ndërtimin e planimetrisë së punës së një objekti. 

· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës. 
· Realizim i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, instrumentet, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· Mjedise të praktikës në objektet e kërkim-zbulimit me punime sipërfaqësore e nëntokësore;

· Instrumente matëse si: GPS, Busull gjeologjie, Busull e varur miniere, metra –shiritë të gjatësive të ndryshme, Sinjale; Reflektorë, litar ose spango  etj;

· Mjete kancelarie: Bllok dokumentimi,  bllok shënimesh, fletore, laps plumbi, gomë, vizore, lapustila, etj 

· Kompjutera.

· Katalogë, manuale, udhëzues dhe materiale mbështetëse për çështjet që trajtohen në modul.




XI. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar.
1. Moduli “ Matja e elementëve të shtruarjes së shtresave“
Drejtimi:        Gjeologji-Miniera
Profili:            Gjeologji
Niveli: 
 III i KSHK
Klasa:             12 

	
	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	MATJA E ELEMENTËVE TË SHTRUARJES SË  SHTRESAVE


	M-15-1464-20

	Qëllimi i modulit
	
	Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer matje të elementëve të shtruarjes së shtresave me instrumentin e busullës gjeologjike si dhe për të identifikuar dukuritë dhe proceset gjeologjike në terren.



	Kohëzgjatja e modulit
	
	102 orë mësimore



	Niveli i parapëlqyer 

për pranim


	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar Nivelin e  II i KSHK  të drejtimit mësimor   “Gjeologji – Miniera”.



	 Rezultatet e të mësuarit (RM) 

dhe procedurat e vlerësimit


	
	RM 1
	Nxënësi përgatit materialet bazë për punë në terren. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përgatitë siç duhet çantën e gjeologut për punë në terren.

· të përgatitë siç duhet mjetet dhe instrumentet përkatëse të gjeologut për punë në terren.

· të përgatitë dhe të mbajë veshjen e përshtatshme për punë

· të përgatitë siç duhet blloqet fushore të skicave të dokumentimit për punë në terren.

· të përgatitë siç duhet kompletin e kancelarive përkatëse si: lapsa, gomë, vizore, lapustila etj.

· të përgatitë një bazë të thjeshtë topografike të zonës ose ta nxjerrë nga interneti. 

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së materialeve për punë në terren.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.     


	RM 2
	Nxënësi identifikon dhe evidenton dukuritë dhe proceset e jashtme. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të vëzhgojë dukuritë gjeologjike  të zonës ku shfaqen drejtpërdrejt ose tërthorazi veprimtari të tilla si: tjetërsimi, veprimtaria e erës, e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, e deteve dhe e liqeneve etj.,;

· të vëzhgojë qartazi shkëmbinjtë sedimentarë të zonës;

· të mbledhë kampione shkëmbinjsh sedimentarë sipas rregullave në zonën e përcaktuar për vëzhgim;

· të interpretojë drejt të dhënat e vëzhgimeve;  

· të identifikojë proceset gjeologjike  të jashtme që kanë vepruar ose veprojnë në zonën e vëzhguar. 
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.    


	RM 3 
	Nxënësi mat elementet e shtruarjes së shtresave me busull.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· Të vëzhgojë me kujdes zonën ku shfaqen shkëmbinjtë shtresorë;

· Të përcaktojë saktë elementet e shtresës;

· Të përgatisë një shtresë të pjerrët me sipërfaqe të lirë për të kryer matjet;

· Të vizatojë skicën e shtresës (zhveshjes) gjeologjike me të dhënat e saj: drejtimi i shrirjes së shtresës, drejtimi i rënies së shtresës dhe këndi i rënies së shtresës. 

· Të bëjë kontrollin teknik i busullës gjeologjike për kryerjen e matjeve në terren.

· Të përdorë busullën gjeologjike për matjen e elementeve të shtruarjes së shtresës;

· Të masë drejt elementet e shtruarjes së shtresës me të tri elementët bazë ose të çdo rrafshi tjetër (p.sh. të një çarjeje shkëmbore e cila është e qartë dhe e dukshme);

· të hedhë saktë rezultatet e matjeve në bllok/fletore;

· të llogarisë saktë mesataren e rezultateve të matjeve.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 4
	Nxënësi identifikon llojet e zhvendosjeve, çarjeve   

Tektonike, si dhe marrdhëniet midis shtresave në   

 shkëmbinjtë sedimentarë. 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të vëzhgojë me kujdes zonat ku shfaqen zhvendosje rrudhosëse, shkëputëse dhe çarje;

· të identifikojë rrudhat sipas llojit të tyre;

· të identifikojë zhvendosjet shkëputëse sipas llojit të tyre;

· të identifikojë çarje të ndryshme;

· të vizatojë llojet dhe format e zhvendosjeve tektonike të vëzhguara;

· të vëzhgojë me kujdes vendosjen e shtresave;

· të përcaktojë saktë marrëdhëniet pajtuese ose jopajtuese;

· të vizatojë marrëdhëniet shtresore në fletoren e shënimeve;
· të interpretojë saktë dukuritë e vëzhguara;
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 5 
	Nxënësi përcakton karakterin magmatik në një zonë të ndërtuar nga shkëmbinj magmatikë.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· Të mbledhë kampione të shkëmbinjve magmatikë që ndodhen në zonë;

· Të shënojë saktë veçoritë e kampioneve të shkëmbinjve magmatikë të mbledhur;

· Të interpretojë drejt natyrën intruzive ose efuzive të shkëmbinjve, në bazë të strukturës dhe teksturës së tyre; 

· Të përcaktojë drejt grupin (ultrabazikë, bazikë etj.) dhe llojin e tyre (dunit, gabro etj), në bazë të ngjyrës dhe përbërjes minerale.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	Ky modul duhet të realizohet duke organizuar  marshuta vrojtimi dhe itinerarë të ndryshëm edhe në trajtën e vizitave mësimore në zona të ndryshme, ku shfaqet qartë veprimtaria e proceseve gjeologjike ekzogjene dhe endogjene.

· Para çdo seance praktike mësimore mësuesi duhet t’u bëjë të ditur nxënësve  proceset dhe dukuritë gjeologjike që do vrojtojnë gjatë saj dhe çfarë do të bëjnë ata konkretisht.

· Nxënësit duhet të udhëzohen dhe të udhëhiqen nga mësuesi për kryerjen drejt të vëzhgimeve dhe të interpretimeve.
· Nxënësit duhet të nxiten të diskutojnë me njëri-tjetrin për dukuritë dhe proceset e vrojtuara dhe për interpretimin e rezultateve të vrojtimeve.
· Nxënësit duhet të udhëzohen si t’i mbajnë shënimet në fletoren a bllokun e shënimeve.

· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te aftësia vëzhguese dhe interpretuese e tyre. 


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

· Zona të përshtatshme për t’u vizituar nga nxënësit.  

· Mjete transporti për nxënësit.
· Mjedise për sistemimin e nxënësive.
· Busull gjeologjike, çekiç gjeologu, fletore ose blloqe shënimesh, stilolapsa, lapsa, goma, letër ambalazhi, qese për kampionet, etj
· Veshje të përshtatshme për nxënësit.
· Kutia e ndihmës së shpejtë me barnat më të domosdoshme për raste aksidentesh dhe sëmundjesh të lehta.


2. Moduli “Rilevimi i një objekti kërkim-zbulimi dhe ndërtimi i hartës gjeologjike të tij”
Drejtimi:
Gjeologji - Miniera

Profili:
Gjeologji

Niveli: 
III i KSHK
Klasa:            12 
	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	Rilevimi i njË objekti kËrkim-zbulimi dhe ndërtimi i Hartës gjeologjike tË tij.


	M-15-1465-20


	Qëllimi i modulit


	
	Një modul praktik që i aftëson  nxënësit për kryerjen e rilevimit gjeologjik në terren të objekteve të kërkim-zbulimit gjeologjik duke përdorur instrumenta matës të ndryshëm si metodë bazë për ndërtimin e hartës gjeologjike dhe planimetrive të ndryshme.



	Kohëzgjatja e modulit

	
	102 orë mësimore 

	Niveli i parapëlqyer 

për pranim

	
	Nxënësi duhet të ketë përfunduar Nivelin II të KSHK të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”.



	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	
	RM 1
	Nxënësi bën rikonicionin e zonës.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· Të përgatisë dhe të veshë uniformën e punës dhe pajisjet mbrojtëse individuale.

· Të grumbullojë informacionet e nevojshme për zonën që do të rilevohet.
· Të kryejë kontrollin për sigurimin teknik të vendit ku do bëhet rilevimi.

· Të analizojë dhe interpretojë materialet topografike të zonës.
· Të hartojë një skice paraprake me dorë të zonës.
· Të vëzhgojë në vend zonën dhe të përcaktojë përafërsisht mënyrën e rilevimit, përcaktimit të pikave etj.
· Të vëzhgojë në vend zonën dhe të përcaktojë përafërsisht profilet e kërkim-rilevimit, drejtimet e marshutave etj.
· Të vendosë për metodikën e matjeve dhe instrumentat që do të përdoren gjatë rilevimit gjeologjik në përgjithësi.
· Të vendosë për metodikën e punës dhe instrumentat që do të përdoren gjatë orientimit të profileve të shpimeve.
· Të vendosë dhe të analizojë për metodikën dhe mënyrat e lidhjes së objekteve gjeologjike egzistues dhe atyre të rinj që do të kryhen në terren.
· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë rikonicionit të zonës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi  rilevon zonën.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë :

· Të përgatitë dhe të veshë uniformën e punës dhe pajisjet mbrojtëse individuale.
· Të kontrollojë për sigurinë teknike të vendit ku do bëhet rilevimi.

· Të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet e punës për rilevimin e zonës.
· Të përgatisë vendin e punës për montimin e instrumentave.
· Të montojë instrumentat.
· Të vendosë pikat e forta në terren;
· Të hartojë skicën e zonës.
· Të bëjë gati për punë instrumentat e nevojshme.
· Të kryejë matjet.
· Të dokumentojë punimet e kryera sipërfaqësore e ato nëntokësore gjatë fazës së punimeve fushore në terren.
· Të ruajë të dhënat direkt, ose t’i hedhë ato në Librezat fushore.
· Të marrë prova minerali për analizim në trupat xeherorë.
· Të marrë kampione shkëmbore për analizim në shkëmbinjtë rrethonjës të trupave xeherorë.
· Të kontrollojë punën e kryer.

· Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë rilevimit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 3 
	Nxënësi ndërton hartën e zonës.
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· Të shkarkojë të dhënat në kompjuter;

· Të përpunojë të dhënat në kompjuter;

· Të bëjë krahasimin paraprak të rezultatit me skicën e mbajtur në terren.

· Të korigjojë gabimet e mundshme.

· Të ruajë të dhënat përfundimtare.
· Të ndërtojë Hartën / Planin e Rilevimit të zonës.
· Të bëjë printimin e Hartës / Planit të  Rilevimit.
· Të bëjë kontrollin e fundit të Hartës së printuar në terren.
· Të zbatojë rregullat e teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë proceseve të punës në terren.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në terren në sipërfaqe dhe në klasë mësimore.

· Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegime të ilustruara me materiale pamore, si dhe demonstrimet e veprimeve për montimin dhe përdorimin e instrumentave, përpilimin e skicave të dokumentimit e fotografimit. 

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për  për montimin dhe përdorimin e instrumentave, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur nga instruktori dhe më pas në mënyrë të pavarur.
· Rekomandohet të organizohen dhe diskutimet në grupe në lidhje me detyrat praktike që kryejnë nxënësit.
· Instruktori duhet të kërkojë nga nxënësit zbatimin me përpikmëri të rregullave të sigurimit teknik në punë. 
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike që jepen në këtë modul.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

    -Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore për        

      punimet e rilevimit të sektorëve të ndryshëm me perspektivë për  

       gjetjen e trupave xeherorë.

· Mjedise reale të punës në sipërfaqe dhe/ose në poligon minerar.

· Instrumente matëse si: busull gjeologjie, busull e varur miniere,    total station (teodolit), nivela, latë, sinjale,zhalonë,  matës distancash me rreze laser, metra shirit rulon, pajisje GPS i thjeshtë dore, etj.

· Mjete pune, kancelari: Piketa druri, fletore shënimesh, bllok dokumentimi, laps plumbi, gomë fshirjeje, vizore e shkallëzuar, qese ambalazhimi provash e kampionesh, etiketa, lapustila me ngjyra, litar/ spango, etj.

· Vegla pune: kazma, lopata, çekiç gjeologu, etj.

· Rregullore, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
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