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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Detari”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, tё drejtimit “Detari”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me teknikat e peshkimit. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:

· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;

· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;

· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;

· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;

· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;

· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;

· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Detari”.
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Teknikë peshkimi” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:

· kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Detari”, niveli II i KSHK;

· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.

Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim arsimit në profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK
Në përfundim të arsimit profesional në profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  

· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.

· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.

· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.

· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.

· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale e rajonale.

· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.

· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.

· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.

· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.

· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK. 
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:

· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale të sektorit të furnizim/mirëmbajtje të teknikës së peshkimit.
· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale të sektorit të furnizim/mirëmbajtje të teknikës së peshkimit.

· Të bëjë organizimin e vogël të punës në proceset e përgatitjes teknike për lundrimin e anijes për qëllime peshkimi;  
· Të dallojë formën e lëvizjen e tokës, pikat dhe rrathët kryesore, koordinatat gjeografike;

· Të përshkruajë veçoritë e magnetizmit tokësor, busullën magnetike, ndikimi i saj mbi anije;

· Të llogarisë korigjimin dhe kthimin e kurseve dhe pelengjeve;

· Të përshkruajë projeksionin hartografik, shkallën, leximin e shtrimin grafik të lundrimit;

· Të përshkruajë metodat e përcaktimit të vendodhjes së anijes në det;

· Të dallojë veçoritë e erërave dhe rrymës detare dhe ndikimi i tyre tek anija në lundrim;

· Të  përshkruajë dokumentacionin e anijes së peshkimit para lundrimit për gjueti peshku;

· Të përshkruajë veçoritë e lundrimit të anijes në rrethana të veçanta si kanale, ngushtica etj;

· Të përshkruajë veçoritë e një feneri të caktuar detar nga karakteristikat e tij;

· Të përshkruajë parimin e punës dhe funksionin e paisjeve navigacionale si Radari, xhirobusulla, autopiloti, GPS, eholloti, sonari, navtex, Blue Box-it, etj. në anije;

· Të përshkruajë parimet, normat dhe aktorët e përfshirë në komunikim sipas Sistemit Global të Komunikimit për Rreziqet dhe Sigurinë në Det;
· Të përshkruajë hapat e punës për ndezjen dhe fikjen e agregateve të instaluara;

· Të përshkruajë hapat e punës për shërbime të valvolave, saraçineskave, tubacioneve, etj.;

· Të përshkruajë hapat e punës për punime në hapësira të mbyllura;

· Të përshkruajë masat e sigurisë për punime/furnizime/transferime në lokalin e makinerisë;

· Të përshkruajë markimet e sistemeve dhe agregateve të instaluara në anije;

· Të interpretojë faktorët që ndikojnë në kapshmërinë e veglës peshkore;
· Të interpretojë gjeometrinë e rrjetës;
· Të interpretojë paraqitjen skematike, shenjat dhe simbolet e një vegle peshkimi;
· Të rendisë materialet që përdoren ndërtimin e vegle peshkimi;
· Të llogarisë forcat e jashtme ndikuese mbi veglën e peshkimit stacionare dhe në lëvizje;
· Të llogarisë rezistencën që i paraqet vegla e peshkimit mjedisit ujor;
· Të përshkruajë parimet kryesore të ndërtimit dhe gjuetisë së veglave të peshkimit;
· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore me syzëpërfshirje;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi me syzëpërfshirje;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore pasive;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi pasive;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore rrethuese të hapura;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi rrethuese të hapura;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore rrethuese të mbyllura;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi rrethuese të mbyllura;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore rrethore;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi rrethore;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore stacionare;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi stacionare;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore fundore dhe mesujore;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi fundore dhe mesjore;

· Të përshkruajë hapat e punës për gjuetinë me trata fundore dhe mesujore të tipeve të ndryshme;
· Të kryejë riparime të thjeshta të veglave të gjuetisë të dëmtuara nga gjuetia në anije;
· Të zbatoje standartet e sigurisë dhe shëndetit në punë në anije gjatë lundrimit, gjuetisë, punës në temperatura mjaft të ulta dhe për riparimin e veglave të dëmtuara nga gjuetia;
· Të marë pjesë aktive në ndërtimin e një vegle peshkimi me syzëpërfshirje;
· Të përshkruajë parimet e gjuetisë, hapat e punës dhe rregullat e FAO-s për gjuetinë e tonit;

· Të përshkruajë hapat e punës dhe kufizimet në gjuetinë e midhjeve dyguaskore;
· Të rendisë rregullat dhe metodat vrojtimit të peshkut;

· Të përshkruajë masat e sigurisë në punë, normat e higjenës, veprimet në kuvertë për hedhjen e veglës së gjuetisë në ujë dhe marjen e saj nga uji;
· Të përshkruajë aspekte të legjislacionit dhe monitorimit detar që lidhet me peshkimin;

· Të përshkruaje parimet dhe hapat e punës për sistemimin dhe rujtjen e produkteve nga gjuetia;
· Të dallojë peshqit normalë, të sëmurë, të helmuar, traumatizuar, asfiksuar dhe atrofizuar;

· Të marrë masa për shmangie sëmundjesh, helmimi, traumatizimi, asfiksie dhe atrofizimi tek peshqit;
· Të jetë pjesë aktive për fekondimin artificial të peshqve;

· Të përgatisë ushqimin dhe ushqejë larvat dhe rasatet;

· Të bashkëpunojë në kultimin artificial të peshqve në pellgje dhe bregdet; 
· Të vlerësojë, me sy të lirë, përqendrimet e planktonit, fito- dhe zooplanktonit në ujë;

· Të masë elementët ndikues të nivelit të oksigjenit dhe dioksidit të karbonit në ujra; 

· Të përshkruajë vetitë fiziko kimike të ujërave dhe ndikimet e tyre në gjallesat ujore;

· Të përshkruajë parimet dhe shtresat e përhapjes së dritës në ujëra; 

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK.
Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës në cilësinë e:
· specialistit të teknikës së peshkimit;

· rrjetapunuesit – mirëmbajtës - riparuesit;

· ndihmës kultivues peshku;

Mbas një përvoje lundrimi në sektorin e peshkimit prej 6 muajsh në kuvertë dhe/ose po kaq në makineri, i lind e drejta e testimit para Drejtorisë së Përgjithshme Detare për t’u paisur me Çertifikatën e Kompetencës sipas Rregullit IV/1 të Konventës STCF-’95
 në cilësitë e:
· peshkatarit të kualifikuar në anije peshkimi deri në 24 metra gjatësi, dhe/ose
· motoristit në anije peshkimi me fuqi motorike deri në 750 kW, 

Dhe/ose mbas një përvoje lundrimi në mjetet lundruese të flotës tregtare prej 6 muajsh në kuvertë dhe/ose po kaq në sektorin e makinerisë, i lind e drejta e testimit para Drejtorisë së Përgjithshme Detare për t’u pajisur me Çertifikatën e Kompetencës sipas Rregullit II/4 dhe/ose III/4 të Konventës së STCW-’78
 e ndryshuar (Ligji Nr. 8569 datë 20.01.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare” dhe “Për standardet e kualifikimit, atestimit dhe të shërbimit për detarët”, e cila njihet në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe nga IMO (Organizata Ndërkombëtare Detare).  

Me përfundimin e kualifikimit në këtë nivel, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV (teknik/manaxherial) të kualifikimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Detari”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve të larta universitare ose pas të mesmes. 

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Detari”.
	Plani mësimor për profilin mësimor “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK

	Nr
	Kodi


	Lëndët dhe modulet mësimore
	Orët javore/

vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)
	8/9

(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi 
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)

	5
	
	Matematikë 
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet  
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale                                        (Gjithsej)                                                                                            
	7 (238)

	1
	L-17-157-20
	Bazat e sipёrmarrjes  
	2

	2
	L-16-540-20
	Teknikë peshkimi
	3

	3
	L-30-541-20
	Lundrim 
	1

	4
	L-16-542-20
	Akuakulturë
	1

	C.
	
	Module të detyruara të praktikës profesionale

                                                                           (Gjithsej)
	12 (408)

	1
	M-16-1675-20
	Teknika peshkimit me syzëpërfshirje
	135  

	2
	M-16-1676-20
	Teknika peshkimit tip grackë rrethore 
	102

	3
	M-16-1677-20
	Lundrim dhe peshkim
	102

	4
	M-16-1678-20
	Rritje artificiale e peshqve
	  69 

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                            (Gjithsej)
	3 (102)

	1
	M-16-1679-20
	Shërbime në veglat e peshkimit
	102

	2
	M-16-1680-20
	Teknika peshkimit tip tratë krahu 
	102

	
	
	Gjithsej A+B+C+D                                                                                            
	30/31

(1020/

1054)


IV. Udhëzime për planin mësimor

Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime).
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).

Një orë mësimore zgjat 45 minuta.

Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:

· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASR).

· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 

V. Udhëzime për procesin mësimor.

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.

E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.

Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.

Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.

Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilit profesional “Teknikë peshkimi”.

Instruktori i praktikës profesionale duhet të udhëhiqet nga kërkesat e legjislacionit, Udhëzimet e Drejtorisë së Përgjithshme Detare dhe në parimet e praktikës së sigurtë të punës në det. Për këtë, duhet ti referohet citimeve përkatëse të legjislacionit si vijon:

LIGJ Nr.9251, date 8.7.2004 KODI DETAR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Neni 101

Nxënësit dhe praktikantët
1. Kapiteni mund të pranojë në mjetin lundrues, me leje të pronarit dhe me miratimin e kapitanerisë së portit ku ka qendrën, nxënës të shkollave detare dhe praktikantë të profesioneve detare, të cilët mund të kryejnë detyra vetëm në prani të anëtarit të ekuipazhit që ka dëshminë përkatëse. 

2. Në mjetet lundruese të transportit të udhëtarëve, nxënësit dhe praktikantet mund të jenë 

vetëm vëzhgues të veprimeve. 

3. Nxënësit ose praktikantët, që janë në mjetin lundrues gjatë lundrimit, konsiderohen pjesëtarë të ekuipazhit, me dallimet përkatëse në paga. 

Në përputhje me Ligjin Nr. 10109 datë 10.2.2009 “Për Administratën Detare në Republikën e Shqipërisë”, Shkolla profesionale duhet tё bashkërendojё veprimtaritё përkatëse praktike dhe të testimit me Drejtorinë e Përgjithshme Detare për proçesin e kualifikimit të nxënësve tё drejtimit mёsimor “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK.
VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.

Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 

a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;

b) Provimi i praktikës profesionale të integruar.
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e detarisë dhe peshkimit, dhe u jepet çertifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III të KSHK.

VII. Të dhëna për çertifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Detari”.
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Teknikë peshkimi”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli. 

Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë:

a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.

b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:

- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale, modulet profesionale dhe praktikёn profesionale tё grupuar, për çdo vit shkollor;

- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK;

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 

1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-20).  Kl. 12 – 68  orë
· Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror

· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve

· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse

· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme

· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.

· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme

· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore

· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup

· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore

· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore

· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj.

· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme

· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes

· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale

· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre

· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.

· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve

· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 - 68 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë dhe sjellja sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	4 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	4 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	5 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve, tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë


2. Lënda “Teknikë peshkimi” (L-16-540-20). Kl. 12 - 102 orë 

· Synimet e lëndës “Teknikë peshkimi”, kl. 12 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknikë peshkimi”, klasa 12, nxënësi duhet:

· Të interpretojë përzgjedhjen dhe kapshmërinë e peshkut nga një vegël peshkimi në raport me madhësinë e syzës, diametrin e fijes, lëshueshmërinë apo ngjyrën e rrjetës;
· Të interpretojë gjeometrinë e rrjetës;
· Të interpretojë paraqitjen skematike, shenjat dhe simbolet e një vegle peshkimi;
· Të rendisë materialet që përdoren ndërtimin e vegle peshkimi;
· Të llogarisë forcat e jashtme ndikuese mbi veglën e peshkimit stacionare dhe në lëvizje;
· Të llogarisë rezistencën që i paraqet vegla e peshkimit mjedisit ujor;
· Të përshkruajë parimet kryesore të ndërtimit dhe gjuetisë së veglave të peshkimit;
· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore me syzëpërfshirje;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi me syzëpërfshirje;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore pasive;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi pasive;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore rrethuese të hapura;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi rrethuese të hapura;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore rrethuese të mbyllura;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi rrethuese të mbyllura;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore rrethore;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi rrethore;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore stacionare;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi stacionare;

· Të interpretojë parimet e ndërtimit dhe gjuetisë së veglave peshkore fundore dhe mesujore;

· Të llogarisë materialet për ndërtimin e një vegle peshkimi fundore dhe mesjore;

· Të përshkruajë hapat e punës për gjuetinë me trata kiçi tradicionale;

· Të përshkruajë hapat e punës për gjuetinë me trata binjake (pellagjike);

· Të përshkruajë hapat e punës për gjuetinë me trata kiçi të tipit francez, italian dhe amerikan;

· Të përshkruajë parimet e gjuetisë, hapat e punës dhe rregullat e FAO-s për gjuetinë e tonit;

· Të përshkruajë hapat e punës dhe kufizimet ligjore për gjuetinë e midhjeve dyguaskore;
· Të rendisë rregullat dhe metodat vrojtimit të peshkut;

· Të përshkruajë masat e sigurisë në punë, normat e higjenës, veprimet në kuvertë për hedhjen e veglës së gjuetisë në ujë dhe marjen e saj nga uji;
· Të përshkruajë aspekte të legjislacionit dhe monitorimit detar që lidhet me peshkimin;

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknikë peshkimi”, kl.12- 102 orë

	Tema   1
	Përzgjedhja dhe kapshmëria e peshkut në një vegël peshkimi;
	5 orë

	Tema   2
	Gjeometria e rrjetës;
	4 orë

	Tema   3
	Paraqitja skematike, shenjat dhe simbolet e veglave të peshkimit;
	3 orë

	Tema   4
	Materialet dhe masa e tyre në një vegël peshkimit;
	6 orë

	Tema   5
	Forcat vepruese në veglat e peshkimit. Njësimi i rezistencës;
	6 orë

	Tema   6
	Parimet kryesore të ndërtimit dhe gjuetisë së veglave të peshkimit;
	2 orë

	Tema   7
	Ndërtimi i veglave peshkore syzëpërfshirëse dhe teknika e gjuetisë;
	7 orë

	Tema   8
	Ndërtimi i veglave të peshkimit pasiv dhe teknika e gjuetisë;
	7 orë

	Tema   9
	Ndërtimi i veglave rrethuese të hapura dhe teknika e gjuetisë;
	 7  orë

	Tema 10
	Ndërtimi i veglave rrethuese të mbyllura dhe teknika e gjuetisë;
	 7 orë

	Tema 11
	Ndërtimi i veglave peshkore rrethore dhe teknika e gjuetisë;
	4 orë

	Tema 12
	Ndërtimi i veglave peshkore stacionare dhe teknika e gjuetisë;
	7 orë

	Tema 13
	Ndërtimi dhe puna e veglave të peshkimit fundor dhe mesujor;
	 8 orë

	Tema 14
	Teknika e peshkimit me trata kiçi tradicionale;
	4 orë

	Tema 15
	Teknika e peshkimit me trata binjake (pellagjike);
	4 orë

	Tema 16
	Teknika e peshkimit me tratat e tipit francez, italian, amerikan etj.;
	5 orë

	Tema 17
	Teknika e peshkimit të peshkut ton. Rregullat e FAO-s;
	3 orë

	Tema 18
	Veglat e gjuetisë së midhjeve dyguaskore dhe teknika e gjuetisë;
	  3 orë

	Tema 19
	Rregullat dhe metodat e vrojtimit të peshkut;
	2 orë 

	Tema 20
	Problemet dhe reagimet gjatë gjuetisë me veglën në ujë;
	2 orë

	Tema 21
	Masat e sigurisë në punë, higjenike dhe operacionale për hedhjen  në ujë dhe marjen nga uji të veglës së gjuetisë.
	3 orë

	Tema 22
	Aspekte të legjislacionit dhe monitorimit detar në peshkim.
	3 orë


3. Lënda “Lundrim” (L-30-541-20). Kl. 12 – 34  orë
· Synimet e lëndës “Lundrim”, kl. 12

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Lundrim”, klasa 12, nxënësit duhet:

· Të dallojë formën dhe lëvizjen e tokës, pikat dhe rrathët kryesore, koordinatat gjeografike në funksion të lundrimit;

· Të përshkruajë veçoritë e magnetizmit tokësor, busullën magnetike, ndikimi i saj mbi anije;

· Të llogarisë korigjimin dhe kthimin e kurseve dhe pelengjeve;

· Të masë madhësitë e ndryshme gjatësore që përdoren për matjen e largësive dhe thellësive në lundrim, si dhe aparatet matëse të tyre;

· Të përshkruajë  projeksionet hartografike, shkallën e hartave, leximin e tyre, shtrimin grafik të lundrimit në hartë;

· Të përshkruajë metodat e përcaktimit të vendodhjes së anijes në det;

· Të dallojë veçoritë e erërave dhe rrymës detare dhe ndikimi i tyre tek anija në lundrim;

· Të  përshkruajë dokumentacionin e anijes së peshkimit para lundrimit për gjueti peshku;

· Të përshkruajë veçoritë e lundrimit të anijes në rrethana të veçanta si kanale, ngushtica etj;

· Të listojё literaturën kryesore navigacionale në peshkim;

· Të përshkruajë veçoritë e një feneri të caktuar detar nga karakteristikat e tij;

· Të përshkruajë funksionet e treguesve të xhirove të motorrit, të lëvizjes dhe të drejtimit të anijes;

· Të përshkruajë parimin e punës dhe funksionin e paisjeve navigacionale si Radari, xhirobusulla, autopiloti, GPS, eholloti, sonari, navtex, Blue Box-it, etj. në anije;

· Të përshkruajë parimet dhe tiparet e shërbimeve të komunikimit të lëvizshëm detar;
· Të përshkruajë parimet e punës të Sistemit Global të Komunikimit për Rreziqet dhe Sigurinë në Det;
· Të përshkruajë legjislacionin, rregullat dhe institucionet përkatëse për komunikimin në det;
· Të përshkruajë hapat e punës për ndezjen dhe fikjen e moto-gjeneratorëve;

· Të përshkruajë hapat e punës për ndezjen dhe fikjen e agregateve të instaluara si pompa elektrike dhe/ose pompa hidraulike në funksion të shërbimeve në det;

· Të përshkruajë hapat e punës për ndezjen dhe fikjen e kompresorëve në funksion të mbushjes së bombolave të ajrit;

· Të përshkruajë hapat e punës për zmontimin dhe montimin e valvolave dhe saraçineskave;

· Të përshkruajë hapat e punës për zmontimin dhe montimin e tubacioneve të ndryshme;

· Të përshkruajë hapat e punës në hapësira të mbyllura përfshirë hapjen dhe mbylljen e kapakëve;

· Të përshkruajë hapat e punës për eleminimin e rrjedhjeve nga tubacionet në anije;

· Të përshkruajë hapat e punës për zmontimin dhe montimin e panjollave në lokalin e makinerisë;

· Të përshkruajë hapat e punës për dorëzimin tek impiantet marrëse portuale të mbeturinave hidro-karbure në anijes si sentina, llumra nga separatori, vaji i djegur, etj.

· Të përshkruajë masat e sigurisë për punime saldimi në lokalin e makinerisë;

· Të përshkruajë hapat e punës për marjen e masave për furnizimin me karburant dhe ujë;
· Të përshkruajë markimet e sistemeve dhe agregateve të instaluara në anije;

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Lundrim”, kl. 12 - 34 orë: 

	Tema    1
	Forma dhe lëvizja e tokës, pikat dhe rrathët kryesore, koordinatat gjeografike në funksion të lundrimit
	1 orë

	Tema    2
	Magnetizmi tokësor, busulla magnetike dhe ndikimi i saj mbi anije
	1 orë

	Tema    3
	Korigjimi dhe kthimi i kurseve dhe pelengjeve
	1 orë

	Tema    4
	Madhësitë e ndryshme gjatësore që përdoren për matjen e largësive dhe thellësive në lundrim, si dhe aparatet matëse të tyre
	1 orë

	Tema    5
	Projeksionet hartografike, shkalla e hartave, leximi i tyre, shtrimi grafik i lundrimit në hartë
	2 orë

	Tema    6
	Përcaktimi i vendodhjes së anijes në hartë
	2 orë

	Tema    7
	Erërat dhe rrymat detare dhe ndikimi i tyre tek anija në lundrim
	1 orë

	Tema    8
	Dokumentacioni i anijes para daljes për lundrim për gjueti peshku.
	1 orë

	Tema    9
	Veçoritë e lundrimit në rrethana të veçanta si kanale, ngushtica etj.
	1 orë

	Tema  10
	Literatura navigacionale në mjetin e peshkimit
	1 orë

	Tema  11
	Fenerët detar, funksioni dhe karakteristikat;
	1 orë

	Tema  12
	Treguesit e ndryshëm në urën e komandës dhe integrimi;
	1 orë

	Tema  13
	Paisjet radio-navigacionale në urën e komandës;
	2 orë

	Tema  14
	Parimet e përgjithshme dhe tiparet bazë të shërbimeve të komunikimit të lëvizshëm detar (IMO Model 1.26);
	2 orë

	Tema  15
	Parimet e punës të Sistemit Global të Komunikimit për Rreziqet dhe Sigurinë në Det GMDSS;
	2 orë

	Tema  16
	Rregullat dhe legjislacionin përkatës të komunikimit në det;
	2 orë

	Tema  17
	Moto-gjeneratorët e instaluar në anije;
	2 orë

	Tema  18
	Agregatet elektrike, hidraulike dhe pneumatike të instaluara;
	1 orë

	Tema  19
	Kompresiorët e ajrit. Funksioni, mirëmbajtja dhe puna me to;
	1 orë

	Tema  20
	Tubacionet, valvolat dhe saraçineskat në lokalin e makinerisë;
	1 orë

	Tema  21
	Tanket dhe depot e anijes. Hyrja dhe puna/inspektimi në to;
	1 orë

	Tema  22 
	Dyshemeja dhe sentinat në lokalin e makinerisë. Mirëmbajtja;
	1 orë

	Tema  23
	Mbetjet hidrokarbure. Dorëzimi në impantet pritëse portuale;
	2 orë

	Tema  24
	Masat e sigurisë para dhe pas kryerjes së punimeve/furnizimeve;
	1 orë

	Tema  25
	Markimet në lokalin e makinerisë;
	1 orë

	Tema  26 
	Evidentimi i veprimtarisë në lokalin e makinerisë
	1 orë


4. Lënda “Akuakulturë” (L-16-542-20). Kl. 12 – 34  orë
· Synimet e lëndës “Akuakulturë”, kl. 12

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Akuakulturë”, klasa 12, nxënësit duhet:
· Të dallojë individët e peshqve të helmuar, traumatizuar, asfiksuar dhe atrofizuar;

· Të marrë masa profilaktike për shmangien e helmimit, traumatizimit, asfiksisë dhe atrofizimit të peshqve.

· Të seleksionojë riprodhuesit që japin rendiment të lartë në bazë të shenjave përkatëse; 

· Të dallojë shenjat e afshit seksual të riprodhuesve të peshqve;

· Të marrë masat për fekondimin artificial të peshqve;

· Të hedhë vezët e fekonduara në inkubatorin e çeljes së larvave;

· Të llogarisë kohën e çeljes në varësi të faktorëve si temperatura, shpejtësia e lëvizjes së ujit; 
· Të përgatisë ushqimin dhe ushqejë larvat;

· Të përgatisë ushqimin dhe ushqejë rasatet;

· Të jetë pjesë aktive në plehërimin e pellgut të riprodhuesve në kohën e duhur;

· Të përdorë ushqimet koncentrate si dhe kombinacionet në recetat ushqimore;
· Të përshkruajë strukturat e disa racave të përmirësuara në llojet e peshqve të kultivuar;
· Të vlerësojë përqëndrimet e planktonit, fitoplanktonit dhe zooplanktonit;
· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Akuakulturë”, kl. 12 - 34 orë: 

	Tema 1
	Helmimi, traumatizimi, asfiksia dhe atrofizimi i peshqve. Shenjat. Masat profilaktike;
	4 orë

	Tema 2
	Seleksionimi i riprodhuesve;
	2 orë

	Tema 3
	Afshi seksual i riprodhuesve të peshqve;
	2 orë

	Tema 4
	Fekondimi artificial i peshqve;
	4 orë

	Tema 5
	Hedhja e vezëve të fekonduara në inkubatorin e çeljes së larvave;
	3 orë

	Tema 6
	Faktorët ndikues në kohën e çeljes së larvave;
	3 orë

	Tema 7
	Transporti i larvave nga inkubatori deri në pellgun e larvave;
	2 orë

	Tema 8
	Përgatitja dhe dhënia e ushqimit të larvave dhe rasateve;
	3 orë

	Tema 9
	Plehrimi i pellgut të riprodhuesve;
	2 orë

	Tema 10
	Ushqimet koncentrate si dhe kombinimet në recetat ushqimore;
	4 orë

	Tema 11
	Struktura në racat e përmirësuara në llojet e peshqve të kultivuar; 
	3 orë

	Tema 12
	Përqëndrimi i planktonit, fitoplanktonit dhe zooplanktonit;
	2 orë


IX. Përshkruesit e moduleve të detyruara të praktikës profesionale 
1. Moduli “Teknika e peshkimit me syzëpërfshirje”
Drejtimi:     Detari   

Profili:         Teknikë peshkimi

Niveli:          III i KSHK   

Klasa:          12                              

	                                                              PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	TEKNIKA E PESHKIMIT ME SYZËPËRFSHIRJE   
	M-16-1675-20

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit të marë pjesë aktive në projektimin e një vegle peshkimi me syzëpërfshirje me tre perde, në ndërtimin e saj dhe gjuetinë me të në bregdet.


	Kohëzgjatja e modulit


	
	135 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Detari”.



	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi projekton një vegël peshkimi me 3 perde me syzëpërfshirje.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të skicojë veglën e peshkimit me syzëpërfshirje me 3 perde;

· të llogarisë madhësinë e syzës për perden bazë dhe perdet e jashtme;

· të llogarisë gjatësinë, ngjyrën dhe fijen e materialit rrjetor;

· të llogarisë fijen për qepje në litar;

· të llogarisë koefiçentin e rremzhimit, lirshmërinë e qepjes në litar për të tre perdet;

· të llogarisë gjatësinë, diametrin dhe llojin e litarëve;

· të llogarisë sasinë dhe madhësinë e pluskueseve dhe peshave; 

· të llogarisë peshën e përgjithshme të veglës së peshkimit;

· të përdorë shenjat dhe simbolet në projektim;

· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri.

· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	RM 2
	Nxënësi ndërton veglën e peshkimi me 3 perde me syzëpërfshirje.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përzgjedhë materialet e ndërtimit sipas projektit, materialin rrjetor, litarët, pluskuesat, peshat dhe fijet në cilësi e lloj;

· të llogarisë sasitë e materialeve për përdorim sipas projektit;
· të përgatisë veglat dhe ambjentet e punës ku do të ndërtohet vegla e peshkimit, drugën, statikët, ndriçimin, ajrosjen, etj.;

· të presë me thikë materialet e përzgjedhura sipas gjatësive të llogaritura përfshirë perdet e rrjetës dhe litarët; 

· të bashkëpunojë hapjen dhe shtrirjen e materialeve për ndërtimin e  veglës së peshkimit;

· të realizojë vendosjen e pluskuesave dhe peshave në litarët përkatës;
· të mbushë drugën me fijen e duhur;
· të përdorë drugën për qepjen e rrjetës në litar sipas koefiçentit të remzhimit dhe raportit të lirshmërisë sipas projektit; 

· të përdorë teknikën e duhur për kalimin dhe shtrëngimin e fijes në litar;

· të pozicionojë në vendin e duhur pluskuesat dhe peshat gjatë qepjes së matialit rrjetor në litar;
· të bëjë kontrolle, herë pas here, në gjatësi të caktuara të qepjes, për deformime nga përpendikularja midis qepjes së materialit rrjetor në litarin e pluskuesave me atë të peshave;

· të qepë sipas koefiçentit të caktuar në litarët e pluskuesave dhe atë të peshave, perdet e dyta dhe të treta të veglës;

· të vendosë pluskuesat dhe peshat fundore sipas projektit;

· të raportojë për përfundimin e punës;

· të interpretojë pritshmëritë peshkore nga vegla e përgatitur;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri;
· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	RM 3
	Nxënësi hedh për peshkim në bregdet veglën e përgatitur 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përzgjedhë mjedisin ku do të kryhet peshkimi;
· të vlerësojë motin e përshtatshëm për vozitje të qetë dhe peshkim;
· të përgatisë mjetet e punës;

· të përgatisë sanallin për vozitje;

· të vendosë veglën e peshkimit në sanall, larg pengesave në teneshirin e kiçit;

· të vendosë mjetet vetjake të shpëtimit në sanall;

· të vendosë peshat në sanall;

· të vendosë si duhet pluskueset me shenjë ose dritë në sanall;

· të veshë kostumin prej mushamaje;

· të veshë xhaketën e shpëtimit;

· të vozisë, pa zhurmë, sanallin për në vendin e hedhjes së veglës së peshkimit;

· të lidhë si duhet peshën me fundin e veglës së peshkimit;

· të hedhë me kujdes peshën dhe pluskuesen e fundit në ujë së bashku me shenjën dhe/ose dritën;

· të hedhë pa ngatërruar veglën e peshkimit në ujë, ndërkohë që sanalli vozitet nga person tjetër;

· të lidhë si duhet peshën dhe pluskuesen me shenjë ose dritë tek fundit tjetër i veglës së peshkimit;

· të vazhdojë vozitjen si duhet, ndërkohë që hidhet vegla e peshkimit në ujë nga person tjetër;

· të vozisë me zhurma për të shkuar në skajin e parë ku u hodh vegla e peshkimit;

· të godasë filin e sanallit, me mjete të forta, për të krijuar zhurma;

· të marrë me kujdes pluskuesen dhe peshën e hedhur në fillim në sanall; 

· të marrë, mbarë e pa ngatërruar, veglën e peshkimit në sanall;

· të heqë peshkun e rënë në veglën e peshkimit;

· të vendosë peshkun e zënë tek arka e mbledhjes së peshkut;

· të pastrojë mirë veglën e peshkimit nga papastërtitë;

· të stivojë, pa ngatërruar, veglën e peshkimit në teneshirin e sanallit;

· të marrë në sanall pluskuesen dhe peshën e hedhur në fund;

· të vozisë mbarë për të shkuar në breg;

· të nxjerrë në breg sanallin, duke e tërhequr;

· të vendosë, pa i dëmtuar, mjetet dhe pajimet që ndodhen në sanall tek vend ruajtja;

· të pastrojë vendin e punës, duke respektuar rregullat higjieno-sanitare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	RM 4
	Nxënësi mbledh veglën e hedhur për peshkim në bregdet 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të llogarisë kohën e duhur për lënien e veglës në ujë për peshkim;

· të vlerësojë motin e përshtatshëm për vozitje të qetë për 

· marjen e veglës nga uji;

· të përgatisë mjetet e punës;

· të përgatisë sanallin për vozitje;

· të pastrojë sanallin nga pengesa në vendin ku do vensosen peshat, pluskuesat, dritat, shenjat, peshku i zënë pas marjes nga uji të veglës së peshkimit;

· të vendosë mjetet vetjake të shpëtimit në sanall;

· të vendosë peshat në sanall;

· të veshë kostumin prej mushamaje;

· të veshë xhaketën e shpëtimit;

· të vozisë, pa zhurmë, sanallin për në vendit ku ka hedhur veglën e peshkimit;

· të marë me kujdes nga ujit peshën dhe pluskuesen e parë së bashku me shenjën dhe/ose dritën;
· të marë me kujdes dhe pa ngatërruar veglën e peshkimit nga ujë, ndërkohë që sanalli vozitet nga person tjetër;

· të heqë pa dëmtime peshkun e zënë në vegël;

· të vendosë peshkun e zënë tek arka e mbledhjes së peshkut;
· të stivojë në vendin e caktuar materialin rrjetor, peshat dhe pluskueset së bashku me shenjën dhe/ose dritën;

· të vazhdojë vozitja si duhet nga person tjetër deri në mbledhjen e peshës dhe pluskueses së fundit së bashku me dritën dhe/ose shenjën;

· të pastrojë mirë veglën e peshkimit nga papastërtitë;

· të vozisë mbarë për të shkuar në breg;

· të nxjerrë në breg sanallin, duke e tërhequr;

· të vendosë, pa i dëmtuar, mjetet dhe pajimet që ndodhen në sanall tek vend ruajtja;

· të pastrojë vendin e punës, duke respektuar rregullat higjieno-sanitare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul trajtohet në repartin e riparimit të rrjetave ose laborator shkollor të përshtatshëm dhe në bregdet.

· Instruktori i praktikës, duhet të përdorë, sa më shumë të jetë e mundur, demonstrime konkrete të proçeseve për projektimin, ndërtimin dhe realizimin e gjuetisë së peshkut me syzëpërfshirje, në bregdet.

· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për projektim, ndërtim dhe realizimin e gjuetisë me vegël peshkimi me syzëpërfshirje në bregdet.

· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi

      i shkallës së arritjes së shprehive praktike, në projektimin, në ndërtimin dhe realizimin e gjuetisë së peshkut me syzëpërfshirje, në bregdet.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:

· laborator i përshtatshëm shkolle apo repart i riparimi të rrjetave;

· materiale të nevojshme për ndërtimin e veglës së peshkimit me syzëpërfshirje me 3 perde përfshirë material rrjetor, litarë, pluskuesa, pesha, fije, drugë, statikë etj.;

· sanall peshkimi me pajimet përkatëse të gjuetisë në bregdet 

· veshjet vetjake të mbijetesës si: rreth shpëtimi, xhaketë shpëtimi dhe kostum mushamaje pune;
· tabelë udhëzuese të hapave të punës për ndërtimin e veglës peshkore me syzëpërfshirje për gjueti në bregdet;

· tabelë udhëzuese të hapave të punës për kryerjen e gjuetisë me  vegël peshkore me syzëpërfshirje për gjueti në bregdet;

· mjetet e duhura për sistemimin e peshkur të kapur.

· materiale të shkruara në mbështetje të realizimit të modulit




2. Moduli “Teknika e peshkimit tip grackë rrethore”
Drejtimi:     Detari   

Profili:         Teknikë peshkimi

Niveli:          III i KSHK   

Klasa:          12                              

	                                                              PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	TEKNIKA E PESHKIMIT TIP GRACKË RRETHORE


	M-16-1676-20

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit të marë pjesë aktive në projektimin e një vegle peshkimi tip grackë peshkatari rrethore, në ndërtimin e saj dhe gjuetinë me të, në grykëderdhje lumenjsh.


	Kohëzgjatja e modulit


	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Detari”.



	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi projekton veglën e peshkimit tip grackë peshkatari rrethore për gjueti në grykëderdhje lumenjsh.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të skicojë veglën e gjuetisë tip grackë peshkatari rrethore;

· të llogarisë madhësinë e syzës për perden bazë;

· të llogarisë gjatësinë, ngjyrën dhe fijen e materialit rrjetor;

· të llogarisë fijen për qepje në litar;

· të llogarisë koefiçentin e rremzhimit dhe lirshmërinë e qepjes në litar;

· të llogarisë gjatësinë, diametrin dhe llojin e litarëve;

· të llogarisë sasinë dhe madhësinë e pluskueseve dhe peshave; 

· të llogarisë gjatësinë, madhësinë, formën, mënyrën e qepjes dhe pozicionet e vendosjes së shtyllave të drurit përgjatë veglës së gjuetisë;
· të llogarisë madhësinë, formën dhe qepjen e panelit rrjetor që do të qëndrojë në tabanin fundor tek dy grackat që shërbejnë për nxjerrjen e peshkut të zënë;  

· të përdorë shenjat dhe simbolet në projektim;

· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri.

· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	RM 2
	Nxënësi ndërton veglën e peshkimit tip grackë peshkatari rrethore për gjueti në grykëderdhje lumenjsh.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të llogarisë llojet dhe sasitë e materialeve për përdorim sipas projektit;

· të llogarisë madhësinë e syzës së materialit rrjetor, në përputhje me madhësinë e pritshme të peshkut për zënie;

· të llogarisë trashësinë e perit, litarëve, masat e pluskuesave dhe të peshave për ndërtimin e veglës së peshkimit;
· të llogarisë këndin e mundshëm të instalimit të veglës në raport me rrjedhën e ujit të lumit; 
· të përzgjedhë materialet e ndërtimit sipas projektit, materialin rrjetor, litarët, pluskuesat, peshat, shyllat mbajtëse të drurit dhe fijet në cilësi, lloj, sasi dhe madhësi;

· të përgatisë veglat dhe ambjentet e punës ku do të ndërtohet vegla e peshkimit, drugën, statikët, ndriçimin, ajrosjen, etj.;

· të presë me thikë materialet sipas gjatësive dhe drejtimit të duhur të tegelit të perdes së rrjetës për të krijuar lirshmërinë e llogaritur;
· të presë me thikë litarët sipas gjatësive të llogaritura; 

· të bashkëpunojë hapjen dhe shtrirjen e materialeve për ndërtimin e  veglës së peshkimit;

· të realizojë vendosjen e pluskuesave dhe peshave në litarët përkatës;

· të mbushë drugën me fijen e duhur;
· të përdorë drugën për qepjen e rrjetës në litar sipas koefiçentit të rremzhimit dhe raportit të lirshmërisë sipas projektit; 

· të përdorë teknikën e duhur për kalimin dhe shtrëngimin e fijes në litarët e pluskuesvave dhe të peshave;

· të pozicionojë në vendin e duhur pluskuesat dhe peshat gjatë qepjes së matialit rrjetor në litar;

· të realizojë vegat në gjatësinë e llogaritur të litarëve për lidhjen e shtyllave të drurit; 
· të realizojë lidhjet e duhura si në litarin e pluskuesave ashtu edhe në atë të peshave në largësitë sipas projektit;
· të realizojë qepjen e paneleve fundore të rrjetave në litarin me pesha që qëndrojnë në tabanin e dy grackave dhe shërbejnë për vjeljen e peshkut të zënë; 
· të bëjë kontrolle, herë pas here, në gjatësi të caktuara të qepjes, për deformime nga përpendikularja midis qepjes së materialit rrjetor në litarin e pluskuesave me atë të peshave;

· të raportojë për përfundimin e punës;

· të interpretojë pritshmëritë peshkore nga vegla e përgatitur;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri;
· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	RM 3
	Nxënësi instalon për peshkim në bregdet veglën e përgatitur 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përzgjedhë vendin dhe tabanin e grykëderdhjes së lumit të përshtatshëm për vendosjen e grackës;
· të vlerësojë kushtet e përshtatshme për instalimin e grackës;
· të përgatisë mjetet e punës;
· të përgatisë mjetin pluskues për vendosjen e grackës para instalimit në ujë;

· të vendosë veglën e peshkimit së bashku me peshat, pluskuesat dhe hunjt e drurit në mjetin pluskues pa ngatërresa dhe sipas këndit të llogaritur në raport me rrjedhën e ujit;

· të veshë kostumin prej mushamaje;

· të veshë xhaketën e shpëtimit;

· të lidhë mirë me kavo çeliku shtyllën e parë të drurit me një objekt fiks në breg të lumit;

· të futet në ujë dhe ecë drejt vendit ku do të instalojë grackën duke mbajtur me dorë mjetin pluskues ku e ka vendosur atë;

· të ngulë në thellësinë e duhur shtyllën e parë; 
· të mbajë veglën që të mos e marrë uji duke u ndihmuar nga një person i dytë;

· të vijojë sipas projektit dhe kushteve të grykëderdhjes me nguljen e shtyllave të drurit deri tek i fundit duke e shoqëruar me mirë-shtrirjen materialit rrjetor në planin vertikal dhe horizontal;

· të dalë në breg duke mbajtur litarin e shtyllës së fundit të drurit të veglës në dorë;

· të lidhë mirë litarin e hurit të fundit të drurit të veglës së peshkimit me një objekt fiks në krahun tjetër të lumit;

· të nxjerrë nga uji pluskuesen ku ishte vendosur vegla para instalimit në ujë;
· të vendosë në të dy brigjet e lumit dy shtyllat ku do të qëndrojnë krahët për ngritjen e paneleve rrjetore që qëndrojnë në tabanët e dy grackave për vjeljen e peshkut;
· të vendosë mbi shtylla dhe kundrapesha për lehtësi ngritje krahët e paneleve rrjetore që qëndrojnë në tabanët e dy grackave për vjeljen e peshkut;

· të lëshojë brenda zonës së grackave panelet rrjetore që qëndrojnë në tabanët e tyre për vjeljen e peshkut;
· të pastrojë vendin e punës, duke respektuar rregullat higjieno-sanitare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	
	RM 4
	Nxënësi mbledh peshkun e zënë nga gracka e peshkatarit të instaluar në grykëderdhjen e një lumi 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të llogarisë kohën e duhur për lënien e veglës në ujë për peshkim;

· të vlerësojë motin dhe rrjedhën e përshtatshëm për vjeljen e peshkut nga vegla e peshkimit të instaluar;

· të përgatisë mjetet e punës;

· të përgatisë pluskuesin për vendosje të peshkut të zënë;

· të veshë kostumin prej mushamaje;

· të veshë xhaketën e shpëtimit;

· të ngrejë krahun e panelit rrjetor që qëndron në tabanin e grackës së parë për vjeljen e peshkut; 
· të rrotullojë krahun me kujdes për nxjerrjen e peshkut të zënë në breg;

· të ecë në ujë, pa zhurmë, duke mbajtur me dorë pluskuesen ku do vendosë peshkun e zënë;

· të bëjë kontrolle me dorë në ujë tek perdja kryesore e veglës për peshq të ngecur në të;

· të heqë me kujdes pa i dëmtuar peshqit e zënë tek vegla e peshkimit;

· të vendosë në pluskuese peshkun e hequr nga vegla duke marë masa që të mos dalë peshku nga pluskuesja;

· të pastrojë mirë veglën e peshkimit nga papastërtitë e ngecura;

· të kontrollojë palëvizshmërinë e shtyllave të drurit nga vendi i ngulur;

· të dalë në breg me kujdes duke tërhequr pluskuesen me peshkun e zënë të vendosur në të;

· të ngrejë krahun e panelit rrjetor që ndodhet në bregun tjetër të lumit për vjeljen e peshkut të zënë në grackën tjetër; 
· të rrotullojë krahun me kujdes për nxjerrjen e peshkut të zënë në breg;
· të pastrojë vendin e punës, duke respektuar rregullat higjieno-sanitare;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul trajtohet në repartin e riparimit të rrjetave ose laborator shkollor të përshtatshëm dhe në grykëderdhje lumenjsh;
· Instruktori i praktikës, duhet të përdorë, sa më shumë të jetë e mundur, demonstrime konkrete të proçeseve për projektimin, ndërtimin dhe realizimin e gjuetisë së peshkut me grackë, në grykëderdhje lumenjsh;
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve përgatitore për projektim, ndërtim dhe realizimin e gjuetisë me vegël peshkimi grackë peshkatari rrethore në grykëderdhje lumenjsh;
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te verifikimi

      i shkallës së arritjes së shprehive praktike, në projektimin, ndërtimin dhe realizimin e gjuetisë me vegël peshkimi grackë peshkatari rrethore në grykëderdhje lumenjsh.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:

· laborator i përshtatshëm shkolle apo repart i riparimi të rrjetave;

· materiale të nevojshme për ndërtimin e veglës së peshkimit tip grackë peshkatari me dy rrethore për gjueti në grykëderdhje lumenjsh përfshirë material rrjetor, litarë, pluskuesa, pesha, shtylla druri, fije, drugë, statikë, etj.;

· pajimet përkatëse të gjuetisë me grackë peshkatari rrethore në grykëderdhje lumenjsh;
· veshjet vetjake të mbijetesës si: xhaketë shpëtimi dhe kostum mushamaje pune;
· tabelë udhëzuese të hapave të punës për ndërtimin e veglës peshkore me grackë peshkatari në grykëderdhje lumenjsh;

· tabelë udhëzuese të hapave të punës për kryerjen e gjuetisë me  me grackë peshkatari rrethore në grykëderdhje lumenjsh;

· mjetet e duhura për sistemimin e peshkur të kapur.
· materiale të shkruara në mbështetje të realizimit të modulit




3. Moduli “Lundrim dhe peshkim”
Drejtimi:     Detari   

Profili:         Teknikë peshkimi
Niveli:          III i KSHK   

Klasa:          12                              

	                                                              PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	LUNDRIM DHE PESHKIM   
	M-16-1677-20

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit për përgatitjen e anijes së peshkimit për lundrim, realizimin e lundrimit të sigurtë në funksion të gjuetisë së peshkut, në përdorimin e pajisjeve dhe mjetet radionavigacionale, në realizimin e procesit të gjuetisë me trata kiçi, në seleksionimin dhe përpunimin paraprak të produkteve të zëna nga gjuetia, në dhënien e asistencës dhe kryerjen e veprimeve të orientuara të thjeshta mirëmbajtëse elektromekanike në sektorin e makinerisë në anije gjatë lundrimit. 


	Kohëzgjatja e modulit


	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Detari”.



	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi asiston në përgatitjen e mjetit për lundrim.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përgatisë hartat e duhura dhe të nevojshme për lundrimin e planifikuar sipas udhëzimit të Kapitenit;
· të bashkëpunojë me Kapitenin për planizimin në hartë të lundrimit, për përcaktimin e kurseve deri në zonën e gjuetisë;

· të llogarisë rezervat ushqimore, të ujit të pijshëm, hidrokarbure dhe në ambalazh të nevojshëm dhe në sasi të mjaftueshme për gjuetinë e planifikuar

· të realizojë kontrolle paraprake të gjendjes teknike të mjetit të lundrimit lidhur me mjetet Zjarrfikëse, mjetet e shpëtimit, siguria e veglave të gjuetisë (lidhja e sigurtë e tyre), dritat e lundrimit, kontrolli i anës së jashtme të dukshme strukturore të mjetit të lundrimit, etj.

· të kontrollojë dokumentacionin për lundrim (kontrolli i çertifikatave të flamurit dhe të klasit, çertifikatat e ekuipazhit, kopje roli, lista e ekuipazhit, bashkëpunimi me dispeçerinë e peshkimit për nisjen për lundrim të mjetit;

· të raportojë tek Kapitenit për konstatimet dhe gatishmërinë

· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri.

· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	RM 2
	Nxënësi përdor ndihmuesit lundrimor të instaluar në anije për kryrjen e një lundrimi të sigurtë.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të bashkëpunojë me Kapitenin për organizimin e punës dhe të shërbimit për shmangien e tejlodhjes;

· të mbajë timonin sipas një komande dhe kursi të dhënë gjatë gjithë kohës së shërbimit;

· të përcaktojë vendodhjen e anijes në hartë me azimute të mara nga objektet bregdetare duke përdorur pelengatorin;

· të përcaktojë shpejtësinë e lëvizjes së anijes me anë të pozicioneve të vendodhjes, duke përdorur logun mekanik dhe me mjete rrethanore pluskuese duke bërë matje me kronometër;

· të shfaqë simbolet e REPAD për situatën e mjetit lundrues në gjueti peshku e sipër;

· të monitorojë treguesit e ndryshëm që ndodhen në urën e komandës si të xhirove, timonit, etj.
· Radari: 

· të ndezë, ndryshojë kufirin e matjes, ndryshojë fushën e lëvizshme në raport me vijën e besimit të drejtimit të lëvizjes, reduktojë ekot false, rrisë ndjeshmërinë, zmadhojë dhe zvogëlojë intensitetin e ndriçimit të ekranit, përdorë gypin ose strehën hijezuese për përdorim gjatë ditës dhe fikë radarin;
· të përcaktojë vendodhjen e anijes në hartë me azimute dhe largësi të matura nga objektet bregdetare në ekranin e radarit;

· të orientohet për drejtimin e lëvizjes së mjetit lundrues në raport me vijën e besimit, busullën, gps, objekte bregdetare, mjete të tjera lundruese përqark dhe/ose ndihmues lundrimor, etj.

· Eholloti:
· të ndezë, zmadhojë dhe zvogëlojë intesitetin e ndriçimit ose shkrimit (në varësi të llojit të instaluar), reduktojë ekot false dhe rrisë ndjeshmërinë dhe fikë ehollotin;

· të ferifikojë thellësinë e matur nga eholloti duke e krahasuar me thellësinë e hartës në pozicionin e vendodhjes së përcaktuar;

· të identifikojë ekot false dhe të atyre që tregojnë praninë e tufave peshkore, thellësinë në të cilën ndodhen dhe t’ia raportojë Kapitenit.

· Xhirobusulla:
· të ndezë në kohë, kontrollojë nivelin e lëngut pluskues në raport me nivelin e mesit të xhirosferës, të bëjë krahasimë të treguesit të busullës xhiroskopike me atë magnetike ose gps dhe të fikë xhirobusullën;

· Autopiloti:
· të ndezë autopilotin mbas ardhjes në meridian të xhirbusullës, zbatojë proçedurat e kalimit nga drejtimi me timonin me dorë në atë me autopilot, raportojë kalimin dhe të fikë autopilotin;

· NAVTEX:
· të ndezë, interpretojë mesazhet e mara nga stacionet bregdetare, vendosë letrën e re pas mbarimit të asaj ekzistuese dhe fikë navtex-in.

· Blue Box:
· të ndezë, përdorë për transmetimin e të dhënave nga gjuetia dhe të pozicionit të anijes tek stacioni i përcaktuar bregdetar dhe fikë blue-box-in.
· GPS:
· të ndezë dhe fikë sipas nevojës gps-në;

· të interpretojë saktë dhe krahasojë të dhënat e GPS në raport me paisjet e tjera radionavigacionale si radari, busulla, xhirobusulla, etj. si dhe me rrethanat reale si me objektet bregdetare, etj.

· të përcaktojë vendodhjen e anijes nga të dhënat e mara nga GPS;

· të krahasojë dhe interpretojë ndryshimet mbi vendodhjen e përcaktuar nga GPS me atë të matur me paisje të tjera si radar, pelengator, etj.

· Sonari:
· të përdorë sonarin në mjetet e lundrimit ku është instaluar;
· të raportojë tek Kapitenit për konstatimet dhe gatishmërinë
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri.

· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3

	Nxënësi përdor paisjet e radiokomunikimit detar të zonës A1 të instaluara në anije.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të ndezë radion VHF (very high frequence) të llojit DSC (digital selective call) të instaluar në anije;

· të transmetojë me anë të radios, në frekuencën (kanalin) e përcaktuar situate si:

· njoftim kapitenerisë për nisje të mjetit lundrues për gjueti;

· njoftim kapitenerisë për dalje nga porti të mjetit lundrues;

· raportim të zonës së parashikuar për gjueti;

· komunikim për siguri trafiku me mjetet e tjera lundruese në lundrim të lirë dhe në situata kur është në gjueti e sipër;

· komunikim në rastet e operacioneve SAR të kërkim shpëtimit;

· anulim të një alarm të dhënë fals;

· të hedhë shënimet e komunikimit në ditarin e lundrimit;

· të raportojë te Kapiteni për konstatimet, funksionimin e  pajisjeve të radios dhe mesazhe të mara nga përgjuesi automatik i frekuencës së avarisë 2182 kHz;
· të mirëmbajë dhe përdorë radiot e dorës të emergjencës përfshirë gatishmërinë e baterive një përdorimshe;

· të raportojë tek Kapitenit për konstatimet dhe gatishmërinë

· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri;
· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	
	RM 4
	Nxënësi merr pjesë në gjuetinë e peshkut me trata kiçi (fundore).

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë

·   të veshë mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë

· të përgatisë për hedhje në ujë e veglës së gjuetisë 

· të asistojë në teknikën e hedhjes së veglës së gjuetisë në ujë

· të ndjekë procesin e gjuetisë (qëndrim në timon, monitorim);

· të përgatitet për marjen në bord të veglës së gjuetisë nga uji;

· të përdorë mekanizmat e kuvertës për marjen e veglës së gjuetisë në bord 

· të asistojë në teknikën e marjes në bord të veglës së gjuetisë nga uji;

· të kryejë riparime të vogla të dëmtimeve të veglës së gjuetisë

· të asistojë në teknikën e ri-hedhjes në ujë të veglës së gjuetisë pas zbrazjes së produkteve të zëna;
· të kryejë në mënyrë të përsëritur veprimet e sipërpërmendura për çdo kalatë gjuetie; 

· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri.

· të mirëmbajtjë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 5
	Nxënësi mer masat paraprake higjenike për sistemimin e peshkut para dhe pas gjuetisë

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të mbajë veshur mjetet vetjake të mbrojtjes në punë

· të bashkëpunojë me detar të kualifikuar për punën

· të nxjerë shllangën e ujit të detit nga kutia dhe t’a shtrijë atë gati për përdorim

· të vendosë pipthin e shllangës në saraçineskën e sistemit zjarrfikës

· të hapë saraçineskën e sistemit zjarrfikës

· të komunikojë me sektorin e makinerisë për gatishmërinë për larje të kuvertës

· të lajë me ujë deti kuvertën ku do të vendoset vegla e gjuetisë dhe peshku

· të nxjerë ambalazhet nga depo dhe t’i vendosë aty ku nuk pengon aktivitetin për marjen e veglës së gjuetisë

· të kontrollojë ambalazhin për dëmtime të mundshme

· të shplajë me ujë deti ambalazhin

· të ri-shplajë kuvertën me ujë deti mbas ri-hedhjes së veglës së gjuetisë në ujë për kalatën e radhës

· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjenës dhe mbrojtjes së mjedisit detar në kryerjen e detyrave në kuvertë 

· të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Pyetje-përgjigje me gojë



	RM 6 
	Nxënësi kryen përzgjedhjen e peshkut pas gjuetisë.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përdorë mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe të sigurisë në punë

· të përzgjedhë peshkun sipas kategorisë, llojit, madhëisë, etj.

· të evidentojë dhe ndajë veçantë peshqit e dyshuar si të sëmurë, të dëmtuar nga vegla e gjuetisë, egërsira, etj.

· të vendosë arkat e ambalazhit pranë kuvertës së kiçit ku ndodhet peshku i zënë

· të përdorë teknikën e duhur për vendosje të peshqve në ambalazh për të shmangur dëmtimet

· të bëjë kujdes nga peshqit helmues dhe dëmtues duke u këshilluar me detarë me përvojë

· të bëjë kujdes nga rrëshqitjet e mundshme në kuvertë duke shmangur kalimin në vende ku ka qenë vendosur peshku apo ka prani vajore

· të bëjë kujdes për të shmangur daljen jashtë bordi në det 

· të përdorë akullin për frutat e detit

· të përdorë plastmasin për peshqit me konsistencë mishtore delikate para hedhjes së akullit mbi to

· të përsërisë këtë proces për çdo kalatë gjuetie

· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjenës dhe mbrojtjes së mjedisit detar në kryerjen e detyrave në kuvertë 

· të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 7

	Nxënësi vendos peshkun në çelën frigoriferike

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përdorë mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë

· të bashkëpunojë në grup për vendosjen e arkave të ambalazhit me peshk në çelën frigoriferike

· të sigurojë arkat në çelën frigoriferike për të mos u rrëzuar nga lëkundjet e detit

· të zbatojë teknikën e stivimit dhe vendosjes së arkave të ambalazhit në çelën frigoriferike sipas peshëmbajtjes së arkave në lartësi 

· të realizojë mbylljen hermetike të çelës frigoriferike

· të vendosë me anë të rregullatorit tempeteraturën e ruajtjes deri në – 20°C

· të monitorojë temperaturën gjatë lundrimit

· të monitorojë punën e kompresorit të frigoriferit gjatë lundrimit

· të raportojë për çdo gjendje normale apo jo-normale të punës së frigoriferit 
· të përsërisë këtë proces për çdo kalatë gjuetie

· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;

· të zbatojë rregullat e shëndetit, sigurisë dhe higjenës gjatë punës në vende me temperatura mjaft të ulta 

· të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit: 

· Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 8

	Nxënësi kryen procese tё përpunimit paraprak të peshkut

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jenë i aftë:

· të përdorë mjetet mbrojtëse të shëndetit dhe sigurisë në punë

· të përzgjedhë mjetet e punës 

· të bashkëpunojë në grup për përgatitjen e një mjedisi sa më higjenik për përpunimin paraprak 

· të kryejë pastrimin e peshkut nga pa-pastërtitë e mbledhura bashkë me veglën e gjuetisë

· të ndajë veçantë peshqit e dëmtuar nga vegla e gjuetisë, egërsirat apo të sëmurë

· të realizojë hapjen dhe pastrimin e organeve të brendshme të peshqve me potenciale të mëdha të dekompozimit të brendshëm si peshku pëllumb, peskatriçet, peshqit e familjes së rajave, etj.

· të realizojë me teknikën e duhur shplarjen me ujë deti të peshkut në arkat e ambalazhit para vendosjes së akullit

· të realizojë me teknikën e duhur vendosjen e shtresës së akullit mbi produket e gjuetisë

· të realizojë teknikën e përdorimit të plastmasit para akullit në peshqit delikatë si barbun, merluc, açuge, etj.

· të realizojë teknikën e duhur vendosjen së arkave të ambalazhit në vende ku nuk rrezikon rrëzimin apo daljen jashtë bordit në det

· të bëjë kujdes për ruajtjen e vetes nga rrëshkitjet në kuvertë apo daljen jashtë bordit në det

· të përsërisë këtë proces për çdo kalatë gjuetie

· të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale;

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjenës dhe mbrojtjes së mjedisit detar në kryerjen e detyrave në kuvertë 

· të pastrojë vendin e punës
Instrumentet e vlerësimit: 

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 9

	Nxënësi mat tanket dhe raporton gjendjen e hidro-karbureve në anije 

Kriteret e vlerësimit:

 Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të analizojë me kujdes dokumentacionin përkatës teknik dhe skemën e tankeve

· të përgatitë vendin e punës për kryerjen e matjes, 

· të përzgjedhë mjetet dhe materialet e duhura të punës sipas teknikës së aplikueshme në mjetin e lundrimit

· të kontrollojë nivelin dhe ndarjet e shiritit matës për rregullsinë e progresit të numerizimit

· të hapë tapën e tankut dhe vendosë atë në vend të sigurtë gjatë matjes

· të përdorë ngjyrues për evidentimin e lagies së shiritit matës në zonën e nivelit të pritshëm për lagie nga hidrokarburi

· të ushtrojë refleksin për të kutptuar prekjen e peshës së shiritit matës në fundin e tankut të naftës

· të ushtrojë refleksin për të kutptuar prekjen e peshës së shiritit matës me sipërfaqen shtresës së mazutit 

· të nxjerë me kujdes për të mos shkaktuar ndotje të shiritit dhe leximi i tij

· të llogarisë sasitë e karburantit duke e krahasuar me tabelën e volumeve të tankut për njësi matje

· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;

· të raportojë sasitë e hidrokabureve
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë matjes së tankeve 

· të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 10

	Nxënësi kryen shërbime ndihmëse në lokalin e makinerisë 

Kriteret e vlerësimit:

 Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përgatisë për ndezje të motogjeneratorit të caktuar

· të realizojë ndezjen e motogjenratorit

· të realizojë kontrollin e parametrave të punës normale të moto- gjeneratorëve (temp. gazrat, pompë vaji, pompë ftohje, rrjedhje, etj.)

· të realizojë takimin e çelësit për dhënie energjie mekanizmave të ndryshme në kurvetë;

· të kryejë interpretojë parametrat tek paneli elektrik;

· të realizojë prova paraprake pa ngarkesë të mekanizmave në kuvertë nën mbikqyrjen e Kapitenit

· të kryejë prova me ngarkesë të mekanikzmave në kuvertë

· të ndjekë punën për kalimin e furnizimit me energji tek mekanizmat nga një moto-gjenerator tek tjetri nëpërmjet metodës së punës në parallel e gjeneratorëve

· të realizojë fikjen e gjeneratorit të caktuar

· të ndezë/fikë pompa të ndryshme elektrike dhe hidraulike

· të ndezë/fikë kompresorët e ajrit dhe realizojë mbushjen e bombolave 

· të zmontojë/montojë valvola, saraçineska, tubacione, panjolla dyshemeje, kapakë të depove/tankeve;

· të përgatisë dhe vendosë gomina për izolim të rrjedhjeve në valvola/saraçineska të ndryshme

· të marë masat e sigurisë ndaj zjarrit në rastet e punimeve me saldim 

· të raportojë çdo situatë gjatë kryerjes së shërbimit që i caktohet

· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së shërbimeve në lokalin e makinerisë 

· të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	 RM 11

	Nxënësi kryen shërbim në lundrim në lokalin e makinerisë

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të vlerësojë matjen e nivelit dhe gjendjes së ujit të sentinave, të tankeve të ballasteve, të tankeve të mbetjeve vajore, tankeve rezervë, tankeve të ujit të ëmbël, tankeve të ujrave të zeza me atë të raportuar;

· të vlerësojë matjen e nivelit të tankeve rezervë të karburantit, të tankeve të dekantimit, të tankut ditor dhe të tankeve të tjera të mbajtjes së karburantit me atë të raportuar;

· të realizojë shkarkimin ujrave të zeza në det sipas udhëzimit;

· të raportojë gjendjen dhe mënyrën e operimit së sistemeve kryesore dhe atyre ndihmuese, përfshirë sistemin e shpërndarjes së energjise elektrike;

· të zbatojë proçedurat për mënyrën e operimit në rastet e ndonjë difekti apo të një rrethane të rrezikshme për anijen;

· të përdorë sistemet e komunikimit të brendshëm;

· të verifikojë lirshmërinë e rrugëkalimeve të ikjes së emergjencës nga salla mashinës;

· të kontrollojë me sy sistemet e alarmit të sallës së mashinës.

· të vlerësojë punës e Moto-Gjeneratorëve

· të vlerësojë punën e kaldajës

· të vlerësojë punën e pompës së vajit lubrifikant dhe të oljatorëve të cilindrave të Motorrit Kryesor

· të vlerësojë punën e pompës së naftës së Motorrit Kryesor dhe spurgot 

· të vlerësojë punën e pompës së ujit ftohës së motorrit kryesor

· të vlerësojë nëse ka rrjedhje vajore apo shkarkime gazrash 

· të vlerësojë thithjen e ujit të detit dhe qarkullimit për ftohje

· të vlerësojë nivelin e tubit të vajit hidraulik të sistemit të drejtimit dhe lëvizjes

· të bëjë kontrollin e punës së turbinës

· të bëjë kontrollin e punës së valvolave të ndryshme të Motorrit Kryesor dhe motogjenratorëve

· të verifikojë gjendjen e mbushjes së bombolave të ajrit

· të vlerësojë parametrat e punës së motorrit kryesor dhe moto-gjeneratorëve si temperatura, gazrat me atë të raportuar etj. 

· të vlerësojë punës së kompresorit të çelës frigoriferike dhe monitorim të temperaturës me atë të raportuar 

· të raportojë çdo situatë gjatë kryerjes së shërbimit që i caktohet

· të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale;

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së shërbimeve në lokalin e makinerisë 

· të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 12

	Nxënësi asiston në planizimin dhe organizimin e punës për kthimin e mjetit të lundrimit në port.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë

· të sigurojë veglat e gjuetisë (lidhja e sigurtë e tyre)

· të përcaktojë kursin për kthim të anijes në port;

· të realizojë detyrat në shërbim si vrojtimi, raportimi, mbajtja e timonit, ditën dhe natën i mbikqyrur periodikisht dhe në kushtet e mjergullës jo pa praninë e një detari të kualifikuar;
· të raportojë objektet dhe dinamikën e tyre, që sheh, dëgjon dhe nuhat nga vëzhgimi përreth/në mjetin lundrues;

· të realizojë një patrullim në mbistrukturë gjatë lundrimit;

· të realizojë me asistencë, hedhjen/ngritjen e spirancës së mjetit lundrues;

· të kryejë shërbim vrojtimi gjatë qëndrimit të anijes në spirancë;

· të identifikojë fenerët dhe ndihmuesit e tjerë detar në bazë të karakteristikave;

· të mbajë shënimet e duhura sipas poroisive të Kapitenit;

· të njoftojë menjëherë Kapitenin kur paraqitet një situatë e pazakontë apo kurdo që i është kërkuar të njoftojë;

· të kryejë kontrolle të funksionimit dhe temperatures së çelës frigoriferike;
· të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale

· të zbatojë rregullat sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe mbrojtjes nga zjarri.

· të mirëmbajë vendin e punës
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet nё anije peshkimi në lundrim. 

· Kapiteni ose Krye-Mekaniku, për veprime në lokalin e makinerisë, duhet të përdorin sa më shumë të jetë e mundur ilustrime dhe demonstrime konkrete me interpretime të kuptueshme të praktikave të aplikueshme që lidhen me: 

- përdorimin e paisjeve radio-navigacionale për komunikim; 

- gjuetinë e peshkut sipas teknikave të sigurta;

- përpunimin paraprak dhe ruajtjen e peshkut të zënë;

- detyra që i caktohen për kryrje në lokalin e makinerisë.

në funskion të një lundrim të sigurtë dhe efiçent të anijes.

· Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të shprehive praktike që trajton moduli. 

· Gjithashtu ata duhet të angazhohen  në pёrdorimin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren në proceset dhe detyrat para, gjatë dhe në mbërritje nga lundrimi, në gjuetinë e peshkut sipas teknikave përkatëse, në pёrdorimin e paisjeve radionaviga-cionale për komunikim detar, në përdorimin e  mjeteve dhe pajisjeve tё përpunimit paraprak të peshkut si dhe kryerjen sipas udhëzimeve të detyrave që i caktohen në lokalin makinerisë së mjetit të lundrimit. 

· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
· Anije e pajisur me tё gjitha mjetet dhe pajisjet e duhura pёr lundrim tё sigurtё përfshirë ato radionavigacionale. 

· Anije peshkimi me veglat e gjuetisë me trata kiçi
· Pajisjet individuale tё shpёtimit pёr tё gjithё nxёnёsit.
· Mjete pune të pёrpunimit paraprak të peshkut 

· Pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarte, manuale dhe skema teknike etj.
· Materiale tё shkruara nё mbёshtetje tё trajtimit tё modulit.




4. Moduli “Rritje artificiale e peshqve” 

Drejtimi:     Detari
Profili:         Teknikë peshkimi
Niveli:          III i KSHK   

Klasa:          12                              

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	   RRITJE ARTIFICIALE E PESHQVE

	M-16-1678-20

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer shërbime të ndryshme të karakterit gjysëm i kualifikuar në një fermë/pellg të rritjes artificiale të peshqve


	Kohëzgjatja e modulit


	
	69 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Detari”.




	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe procedurat e vlerësimit

	
	RM 1
	Nxënësi kryen plehërimin e pellgut.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:


· të mbajë veshur mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në   punë

· të bashkëpunojë me biologun e fermës për recetat e plehrimit, hapat e punës dhe mjetet që do të përdoren 

· të përzgjedhë dhe përgatisë veglat e punës 
· të marë pjesë në përgatitjen e recetës së plehrimit të pellgut me bazë fosforike

· të marë pjesë në përgatitjen e recetës së plehrimit të pellgut me bazë azotike

· të marë pjesë në përgatitjen e recetës së plehrimit të pellgut me baze kalcike

· të mbushë makinën me plehun organik për t’u shpërndarë 

· të shpërndajë plehun organik në të gjithë në argjinaturat ose në bazën e pellgut kur është i tharë 

· të vendosë plehun inorganik në govatat e posaçme dhe në sanallin nga ku do të bëhet shpërndarja në pellg

· të realizojë me teknikën e duhur shpërndarjen e plehut me bazë fosforike në pellg

· të realizojë me teknikën e duhur shpërndarjen e plehut me bazë azotike në pellg

· të realizojë me teknikën e duhur shpërndarjen e plehut me bazë kalcike në pellg

· të përdorë mjetet lundruese me vozitje ose me shtytje motorrike për kryerjen e shpëndarjes së plehut në pellg

· të raportojë për realizimin e detyrave të sipërpërmendura

· të regjistrojë sasitë dhe llojet e plehut të përdorur në regjistrin e fermës 
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe etikë profesionale

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjenës dhe mbrojtjes së mjedisit në fermën e rritjes artificiale të peshkut; 

· të pastrojë vendin e punës
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2 
	Nxënësi kryen kontrolle të ndryshme në pellg/fermë 

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të mbajë veshur mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në   punë;
· të bashkëpunojë me biologun dhe me përgjegjësin e fermës për kontrollet dhe periodicitetin e nevojshëm; 

· të përzgjedhë dhe përgatisë veglat e punës;
· të përdorë sanallin me vozitje ose me shtytje motorrike për të bërë kontrolle në pellg;
· të realizojë kontrolle për peshq të asfiksuar, dëmtuar, sëmurë, etj.;
· të realizojë kontrolle për dëmtime të argjinaturave;
· të realizojë kontrollin e prurjes së ujit dhe të qakullimit për oksigjenizimin sa më shumë të masës ujore; 

· të evidentojë  teknika tё ndryshme tё matjes sё prurjes;
· të marë kampione uji në thellësi të ndryshme për qëllime analizimi;
· të masë temperaturën e ujit në thellësi të ndryshme të pellgut;
· të llogarisë perqindjen e oksigjenit të tretur në ujë nga kampionët e ujit të marë;
· të kryejë vëzhgime të nivelit të fitoplanktonit në pellg sipas praktikës së aplikuar në pellg; 

· të kryejë pastrime të kanaleve të prurjes dhe shkarkimit të ujrave;
· të realizojë me teknikën e aplikuar në fermë për hapjen e prurjes dhe shkarkimit për qarkullim dhe oksigjenizim të ujit në rastet e ngritjes së temperaturave në pellg;
· të punojë në grup për transferimin e rasatëve nga njëri pellg në një tjetër sipas stadeve të rritjes apo arsye të tjera

· të marë pjesë në grup për marjen e indidëve të përshtatshëm për shtim artificial dhe injektimin e hipofizës 
· të raportojë për realizimin e detyrave të sipërpërmendura;
· të regjistrojë matjet, analizat dhe gjetjet gjatë kontrolleve në regjistrin e fermës; 
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjenës e mbrojtjes së mjedisit në fermën e rritjes artificiale të peshkut; 

· të pastrojë vendin e punës
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3 
	Nxënësi kryen shpërndarjen e ushqimit të peshqve
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të mbajë veshur mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në   punë;
· të bashkëpunojë me biologun dhe me përgjegjësin e fermës për kontrollet dhe periodicitetin e nevojshëm;
· të përzgjedhë dhe përgatisë veglat e punës;
· të vendosë me kujdes dhe sigurojë bazën ushqimore në sanall/mjetin e shpërndarjes;
· të vozisë sanallin me ushqimin e peshqve sipas mënyrës së udhëzuar nga biologu i fermës;
· të vlerësojë gjendjen e pranisë së fitoplanktonit në pellg si ushqim për peshqit;
· të realizojë me teknikën e duhur shpërndarjes së ushqimit gradualisht duke e hedhur në pellgun e peshkut me mjetet e duhura;
· të evidentojë teknikat e ndryshme tё shpërndarjes së ushqimit sipas llojit të peshkut dhe fazës së rritjes;
· të vlerësojë reagimet e para për gjendjen shëndetsore të peshkut në bazë të dëshirës për marjen e ushqimit;
· të raportojë për realizimin e detyrave të sipërpërmendura;
· të regjistrojë matjet, analizat dhe gjetjet gjatë kontrolleve në regjistrin e fermës; 
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe etikë profesionale

· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjenës e mbrojtjes së mjedisit në fermën e rritjes artificiale të peshkut; 

· të pastrojë vendin e punës;
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 4 
	Nxënësi asiston në gjuetinë e peshkut me trata krahu në fermën e rritjes artificiale të peshkut
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të mbajë veshur mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në   punë;
· të bashkëpunojë me biologun dhe me përgjegjësin e fermës për procesin e gjuetisë në pellg;
· të përzgjedhë dhe përgatisë veglat e punës;
· të përgatisë arkat e ambalazhit për vendosjen e peshkut;
· të marë pjesë në grup për tërheqjen me krahë të tratës për gjatë pellgut deri sa të dalë thesi në breg;
· të përdorë çupallën (koshin e dorës) për mbledhje peshku nga thesi i tratës dhe përcjellje dorazi për vendosje në arka;
· të shplajë peshkun me ujë nga balta e pellgut;
· të kryejë zbrazjen e peshkut për seleksionim në ambjentet e një sheshi të pastër betoni të fermës;
· të kryejë përzgjedhjen dhe vendosjen e peshkut sipas llojit dhe kategorisë në arkat e ambalazhit;
· të shplajë me ujë të pastër peshkun dhe t’a peshojë;
· të asistojë për vendosjen e arkakave të mbushura me peshk në automjetin frigorifer që dërgohet për treg për konsum;
· të kryejë veçimin e disa individëve për kampionim për vlerësim të rritjes;
· të raportojë për realizimin e detyrave të sipërpërmendura;
· të regjistrojë matjet, analizat dhe gjetjet gjatë kontrolleve në regjistrin e fermës;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjenës dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë gjuetisë në pellg dhe në fermën e rritjes artificiale të peshkut; 

· të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 5 
	Nxënësi kryen matje të treguesve meristemo-somatikë të peshqve 
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të mbajë veshur mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në   punë;
· të bashkëpunojë me biologun për kategorinë e individëve që do të kampionohen; 

· të bashkëpunojë me përgjegjësin e fermës për hapat e punës

· të përzgjedhë dhe përgatisë veglat e punës;
· të përgatisë vendin e punës për kampionim;
· të përdorë sanallin për të marë kampione peshku në vaska të ndryshme;
· të përdorë me teknikën e duhur koshin e dorës/çupallën për marjen e kampioneve;
· të përzgjedhë kampionët sipas udhëzimeve të biologut;
· të mbajë shënime operative për vendet e marjes së kampioneve duke i vendosur përkatësisht në vende të ndryshme në sanall;
· të lajë individët për kampionim;
· të masë saktë peshën e peshqve të kampionuar;
· të masë gjatësinë e kampionit me kalibër/vizore;
· të masë gjatësinë industriale të kampionit;
· të masë gjatësinë e kokës së kampionit;
· të masë elementë të tjerë si gjatësia preorbitale, postorbitale, diametri i syrit, gjatësia e pendës së parë dhe të dytë shpinore, të pendës gjoksore, gjatësia e trungut të trupit, të trungut të bishtit, lartësia e trupit, etj.;
· të marë kampione të luspave nga pozicionet e caktuara të trupit të peshkut për kampionim; 

· të bëjë krahasime hulumtuese të moshës së llogaritur me anë të luspave me atë sipas regjistrave të fermës;
· të raportojë tek biologu për hapat e ndjekur dhe gjetjet; 

· të hedhë të dhënat nga matjet dhe vlerësimi me pamje në regjistrin përkatës për efekte monitorimi të elementëve të rritjes;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjenës e mbrojtjes së mjedisit në fermën e rritjes artificiale të peshkut; 
· të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

-   Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet nё sektorё tё ndryshёm tё rritjes së peshkut në mënyrë artificiale dhe në laboratorin e akuakulturës dhe peshkimit. Rekomandohet të mbahen kontakte me ekonomi tё rritjes didaktike ose me ekonominë tё rritjes artificiale për të bashkërenduar kohën e përshtatshme të kryerjes së praktikave në përputhje me planin e punës që ekonomisë.
· Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të proceseve  të ndryshme qё kanё tё bёjnё me rritjen e artificiale të peshqve dhe shërbimet e caktuara që i bëhen në pellg/fermën e rritjes artificiale.

· Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të njohurive që trajton moduli. 

· Gjithashtu ata duhet të angazhohen nё realizimin e matjeve dhe kontrolleve të ndryshme pёr qëllime studimore.

·   Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit ështe e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

· pellg ose fermë e rritjes artificiale në ujra të ëmbla, njelmëta, në bregdet ose në laboratorin e akuakulturës dhe peshkimit. 

· aparate matёse dhe kontrollues të temperaturës, kalibër, peshore, etj. të disponueshme në laborator. 

· pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, standarte, manuale teknike etj.

· materiale të shkruara në mbështetje të realizimit të modulit




X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të 

     detyruar

1. Moduli “Shërbime në veglat e peshkimit” 

Drejtimi:     Detari 

Profili:         Teknikë peshkimi
Niveli:          III i KSHK   

Klasa:          12                              

	                                           PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHËRBIME NË VEGLAT E PESHKIMIT

	M-16-1679-20

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që i aftëson nxënësit për të kryer shërbime mirëmbajtëse, riparuese dhe në funksion të ruajtjes së jetëgjatësisë së veglave të peshkimit pas gjuetie.


	Kohëzgjatja e modulit


	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Detari”.




	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe procedurat e vlerësimit 
	
	RM 1

	Nxënësi kryen punime riparimi të veglave të peshkimit të dëmtuara nga gjuetia.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë

· të mbajë veshur mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë;
· të përzgjedhë mjeteve të punës;
· të kryejë riparime të thjeshta të dëmtimeve të pëlhurës në litarin e pluskuesve;
· të kryejë riparime të thjeshta të dëmtimeve të pëlhurës në litarin e peshave;
· të kryejë riparime të thjeshta të dëmtimeve në pëlhurën e thesit;
· të realizojë mbushje me syza të dëmtimeve në vende të ndryshme të tratës;
· të realizojë arnime me pëlhurë të ngjashme të zonave të dëmtuara në tratë;
· të kryejë zëvendësime dhe lidhje në litar të pluskuesve të dëmtuar;
· të realizojë përforcime të zonave të dobësuara në pëlhurë dhe litarë të veglës së gjuetisë;
· të kryejë zëvendësime të gadinave të dëmtuara në timonët e tratës;
· të kryejë riparime të pjesëve të dëmtuara të timonëve të tratës;
· të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe mbrojtjes nga zjarri;
· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2 
	Nxënësi kryen shërbime për ruajtjen e jetëgjatësisë së veglave të peshkimit
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë

· të mbajë veshur mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë;
· të përzgjedhë mjeteve të punës;
· të sigurohet për ambjentin e sigurtë të punës, pa pengesa, vajra rrëshkitës, mbetje të peshkut, vegla, etj.

· të punojë në grup për të shpalosur veglën e peshkimit me qëllim pastrimi dhe identifikim dëmtimesh;

· të vendin për stivim të veglës pas pastrimit; 

· të pastrojë veglën e peshkimit nga mbetjet e ndryshme;
· të identifikojë dëmtimet e mundshme;

· të ndajë veç dhe shenjëzojë vendet e dëmtuara për riparim; të shplajë me ujë të ëmbël veglën e peshkimit;

· të mbulojë me mbulesën e caktuar, veglën e peshkimit për t’a ruajtur nga rrezatimi diellor;

· të sigurojë me lidhje apo tjetër sipas rastit, veglën e peshkimit dhe pjesët përbërëse të saj, për të mos u dëmtuar nga lëkundjet e anijes në lundrim;

· të raportojë gjetjet tek kapiteni;

· të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe mbrojtjes nga zjarri;
· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 3 
	Nxënësi kryen sistemimin e kavove të tratës së kiçit pas gjuetie në kalatë  

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë

· të mbajë veshur mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë;
· të përzgjedhë mjeteve të punës;
· të sigurohet për zonën ku do të shtrihen kavot për balancim dhe kontroll;

· të lidhë mirë të dy fundet e kavove në një mjet lëvizës;

· të bashkërendojë me operatorin e vinçit të tratës për të filluar lëshimin, për të ndaluar dhe mbledhur kavon në përfundim të proçesit;

· të lëvizë mjetin ku janë kapur kavot me qëllim shtrirjen e tyre në drejtimin e caktuar;

· të kryejë lëvizjet dhe ndalimin e mjetit ku janë kapur kavot duke u bashkërenduar me operatorin e vinçit të tratës;

· të kontrollojë për dëmtime të mundshme të kavove;

· të komunikojë me operatorin e vinçit të tratës për të mbledhur ndonjërën nga kavot me qëllim balancimin e gjatësive;

· të kryejë grasatimin e kavos para mbledhjes në tamburot e vinçit;

· të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale

· të zbatojë rregullat sigurimit teknik, mbrojtjes së mjedisit dhe mbrojtjes nga zjarri; 
-    të mirëmbajë vendin e punës.

Instrumentet e vlerësimit:

· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet nё një anije peshkimi që sapo ka ardhur nga gjuetia.

· Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrimet dhe demonstrimet konkrete të proceseve  të ndryshme qё kanё tё bёjnё masat mbrojtëse në punë dhe nga zjarri për kryerjen e shërbimeve për ruajtjen e jetëgjatësisë së veglës së peshkimit, kryerjen e riparimeve dhe shtrirjen e kavove për balancim.
· Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për kryerjen e punimeve të ndryshme për për kryerjen e shërbimeve për ruajtjen e jetëgjatësisë së veglës së peshkimit, kryerjen e riparimeve dhe shtrirjen e kavove për balancim.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë:

· anije peshkimi e sapo ardhur nga gjuetia në det; 

· vegla dhe instrumenta pune të disponueshme për kryerjen e shërbimeve për ruajtjen e jetëgjatësisë së veglës së peshkimit, kryerjen e riparimeve dhe shtrirjen e kavove për balancim të dokim riparimit të mjetit të lundrimit prej druri dhe metalik.

· vendi ku do të kryhen punimet e mirëmbajtjes-riparimit.

· udhëzues, katalogë, rregullore, standarde, manuale teknike etj.
· materiale të shkruara në mbështetje të realizimit të modulit




2. Moduli “Teknika e peshkimit tip tratë krahu”
Drejtimi:     Detari   

Profili:         Teknikë peshkimi

Niveli:          III i KSHK   

Klasa:          12                              

	                                                              PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	TEKNIKA E PESHKIMIT TIP TRATË KRAHU 
	M-16-1680-20

	Qëllimi i modulit


	
	Një modul që aftëson nxënësit të marrë pjesë aktive në projektimin, ndërtimin dhe kryerjen e procesit të gjuetisë në ujra të cekëta me tratë krahu.


	Kohëzgjatja e modulit


	
	102 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 

për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK në drejtimin mësimor “Detari”.



	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi projekton një vegël peshkimi tip tratë krahu për gjueti në ujra të cekëta.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të skicojë veglën e peshkimit tip tratë krahu për gjueti në ujra të cekëta;

· të llogarisë madhësinë e syzës për panelin bazë, shoqërueset dhe thesin;

· të llogarisë gjatësinë, ngjyrën dhe fijen e materialit rrjetor;

· të llogarisë fijen për qepje në litar;

· të llogarisë koefiçentin e rremzhimit, lirshmërinë e qepjes në litar për të gjithë panelet rrjetore;

· të llogarisë gjatësinë, diametrin dhe llojin e litarëve;

· të llogarisë sasinë dhe madhësinë e pluskueseve dhe peshave; 

· të llogarisë peshën e përgjithshme të veglës së peshkimit;

· të përdorë shenjat dhe simbolet në projektim;

· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri.

· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 2
	Nxënësi ndërton veglën e peshkimi tip tratë krahu për gjueti në ujra të cekëta.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të përzgjedhë materialet e ndërtimit sipas projektit, materialin rrjetor, litarët, pluskuesat, peshat dhe fijet në cilësi e lloj;

· të llogarisë sasitë e materialeve për përdorim sipas projektit;
· të përgatisë veglat dhe ambjentet e punës ku do të ndërtohet vegla e peshkimit, drugën, statikët, ndriçimin, ajrosjen, etj.;

· të presë me thikë materialet e përzgjedhura sipas gjatësive të llogaritura për të gjithë panelet e rrjetës të veglës së peshkimit dhe litarëve; 

· të bashkëpunojë hapjen dhe shtrirjen e materialeve për ndërtimin e  veglës së peshkimit;

· të realizojë vendosjen e pluskuesave dhe peshave në litarët përkatës;
· të mbushë drugën me fijen e duhur për qepjet në litar dhe ndërmjet paneleve rrjetore;
· të përdorë drugën për qepjen e rrjetës në litar për çdo panel rrjete sipas koefiçentit të remzhimit dhe raportit të lirshmërisë sipas projektit; 

· të përdorë teknikën e duhur për kalimin dhe shtrëngimin e fijes në litar;

· të pozicionojë në vendin e duhur pluskuesat dhe peshat gjatë qepjes së matialit rrjetor në litar;
· të bëjë kontrolle, herë pas here, në gjatësi të caktuara të qepjes, për deformime nga përpendikularja midis qepjes së materialit rrjetor në litarin e pluskuesave me atë të peshave;

· të qepë sipas koefiçentit të caktuar në litarët e pluskuesave dhe atë të peshave, perdet e dyta dhe të treta të veglës;

· të vendosë pluskuesat dhe peshat fundore sipas projektit;

· të raportojë për përfundimin e punës;

· të interpretojë pritshmëritë peshkore nga vegla e përgatitur;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale.

· tё zbatojё rregullat e sigurimit teknik, ruajtjes së mjedisit detar, higjenës dhe mbrojtjes nga zjarri;
· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	RM 4 
	Nxënësi asiston në gjuetinë e peshkut me trata krahu në një fermë peshku
Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

· të mbajë veshur mjetet e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në  punë;
· të bashkëpunojë me biologun dhe me përgjegjësin e fermës për procesin e gjuetisë në pellg; 

· të përzgjedhë dhe përgatisë veglat e punës;
· të përgatisë arkat e ambalazhit për vendosjen e peshkut;
· të marë pjesë në grup për tërheqjen me krahë të tratës për gjatë pellgut deri sa të dalë thesi në breg;
· të përdorë çupallën (koshin e dorës) për mbledhje peshku nga thesi i tratës dhe përcjellje dorazi për vendosje në arka;
· të shplajë peshkun me ujë nga balta e pellgut;
· të kryejë zbrazjen e peshkut për seleksionim në ambjentet e një sheshi të pastër betoni të fermës;
· të kryejë përzgjedhjen dhe vendosjen e peshkut sipas llojit dhe kategorisë në arkat e ambalazhit;
· të shplajë me ujë të pastër peshkun dhe t’a peshojë;
· të asistojë për vendosjen e arkakave të mbushura me peshk në automjetin frigorifer që dërgohet për treg për konsum;
· të kryejë veçimin e disa individëve për kampionim për vlerësim të rritjes;
· të raportojë për realizimin e detyrave të sipërpërmendura;
· të regjistrojë matjet, analizat dhe gjetjet gjatë kontrolleve në regjistrin e fermës;
· tё komunikojё me profesionalizëm dhe me etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjenës dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë gjuetisë në pellg dhe në fermën e rritjes artificiale të peshkut; 

· të pastrojë vendin e punës
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	
	· Ky modul duhet të trajtohet nё liqene ose ujëmbledhës; 

· Kapiteni/instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur ilustrime dhe demonstrime konkrete të proceseve qё zbatohen në gjuetinë e peshkut sipas teknikës së mësipërme.

· Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të shprehive praktike që trajton moduli, fillimisht të mbikqyrur dhe më pas, në mënyrë të pavarur. 

· Gjithashtu ata duhet të angazhohen  në pёrdorimin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren në proceset e gjuetisë së peshkut me teknikat e sipërpërmendura. 

· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara.


	Kushtet e

e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajimet dhe materialet e mëposhtme:

· laborator i përshtatshëm shkolle apo repart riparimi rrjetash;

· materiale të nevojshme për ndërtimin e veglës së peshkimit tip tratë krahu për gjueti në ujra të cekëta përfshirë material rrjetor, litarë, pluskuesa, pesha, fije, drugë, statikë, etj.;

· pajimet përkatëse të gjuetisë me tratë krahu në liqene;
· veshjet vetjake të mbijetesës si: xhaketë shpëtimi dhe kostum mushamaje pune;
· tabelë udhëzuese të hapave të punës për ndërtimin e veglës peshkore tip tratë krahu për jueti në ujra të cekëta;

· tabelë udhëzuese të hapave të punës për kryerjen e gjuetisë tip tratë krahu për jueti në ujra të cekëta;
· Mjetet e duhura për sistemimin e peshkur të kapur.
· materiale të shkruara në mbështetje të realizimit të moduli
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