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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK, të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK, tё drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me shërbimet në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit”. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Shërbime elektro-auto” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
- kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II i KSHK;
- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
- nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla. 

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit në profilin “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:  
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij. 

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK. 

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl për shërbimet e mirëmbajtjes dhe të riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit.
· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të transportit.
· Të zbatojë standardet e profesionit.
· Të interpretojë dhe plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit. 
· Të organizoje vendin e punës për kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit. 
· Të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet dhe materialet e duhura për kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit.
· Të kryejë kontrollet dhe matjet e nevojshme për shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit.
· Të kryejë një analizë krahasuese të qarqeve elektrike, parametrave e karakteristikave bazë  
· Të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e punës.
· Të përdorë teknologjinë dixhitale në zhvillimin dhe analizën e sistemeve të ndryshme;
· Të bëjë diagnostimin e parregullsive në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit, duke përdorur edhe diagnostikimin kompjuterik.
· Të kryejë shërbimin e sistemit kompjuterik të mjeteve të transportit.
· Të kryejë shërbimin e sistemit të furnizimit me energji elektrike të mjeteve të transportit.
· Të kryejë shërbimin e sistemit të lëshimit të motorëve të mjeteve të transportit.
· Të kryejë shërbimin e sistemit të ndezjes së motorëve të mjeteve të transportit.
· Të kryejë shërbimin e sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit të mjeteve të transportit.
· Të kryejë shërbimin e elementeve elektrike të pajisjeve ndihmëse të mjeteve të transportit.
· Të komunikojë me etikën e duhur në kuadrin e veprimtarive profesionale.
· Të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK.

Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës për punësim nё ndërmarrje  të shërbimeve elektro-auto, në pika servisi elektro-auto të mjeteve të transportit, veprimtarit ë e tregtimit të pjesëve të këmbimit të mjeteve  të transportit, si dhe në veprimtari të tjera që veprojnë në këtë drejtim. 
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV te KSHK(teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Shërbime mjetesh transporti”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes. 
Gjithashtu, me fitimin e diplomёs së “Maturës shtetërore profesionale”, me studime dhe përvojë pune të mëtejshme, nxënësi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual ose të krijojë bisnesin e tij në fushën e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit.

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK

	Plani mësimor për profilin mësimor “Shërbime elektro-auto”, 
niveli III i KSHK (1 vjeçar)

	
Nr
	
Kodi

	
Lëndët dhe modulet mësimore 
	Orët javore/
vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi 
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë 
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) 
	(1)

	5
	
	Matematikë 
	2

	6
	
	Histori
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte dhe shëndet  
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                            
	7
(238)

	1
	L-17-157-22
	Bazat e sipërmarrjes
	2

	2
	L-18-485-22
	Sistemet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit 
	2

	3
	L-18-486-22
	Shërbimet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit 
	3

	C.
	
	Module të detyruara të praktikës profesionale  
                                                                      (Gjithsej)
	12
(408)

	1
	M-18-899-22
	Shërbimi i sistemit kompjuterik të mjetit të transportit
	33

	2
	M-18-900-12
	Shërbimi i sistemit të furnizimit me energji elektrike
	69

	3
	M-18-901-12
	Shërbimi i sistemit të lëshimit të motorit
	69

	4
	M-18-902-12
	Shërbimi i sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse
	69

	5
	M-18-903-22
	Shërbimi i sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit
	51

	6
	M-18-904-22
	Shërbimi i elementeve elektrike të pajisjeve ndihmëse
	66

	7
	M-18-1840-22
	Shërbime në automjetet hibride dhe ato elektrike
	51

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                     (Gjithsej)                                                        
	3
(102)

	1
	M-18-905-18
	Shërbimi i sistemit kompjuterik të motorit
	51

	2
	M-18-1484-18
	Shërbimi i sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS
	51

	3
	M-18-1485-18
	Shërbimi i sensorëve në sistemin e shkarkimit të gazeve
	51

	4
	M-18-1841-22
	Shërbime në pajisjet ndihmëse me komandim elektronik
	51

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1020/
1054)



IV. Udhëzime për planin mësimor

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime)
Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MAS).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli)
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 

V.  Udhëzime për procesin mësimor.

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor "Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilin profesional “Shërbime elektro-auto”.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme: 
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e shërbimeve motorike, dhe u jepet certifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, për çdo vit shkollor, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III te KSHK.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK 

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Shërbime elektro-auto”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Certifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë: 
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor;
- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III te KSHK. 


VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale. 


1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22).  Kl. 12 – 68 orë 

· Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gadishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.
· të përshkruajë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 68 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	3 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	3 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	3 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	3 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	3 orë

	Tema   8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë

	Tema   9
	Gadishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	4 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	4 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	4 orë




2. Lënda “Sistemet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit” 
(L-18-485-22). Kl. 12–68 orë

· Synimet e lëndës “Sistemet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit”, kl. 12.

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sistemet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit”, klasa 12, nxënësi duhet:

· Të përshkruajë skemën e përgjithshme elektrike dhe elektronike në mjetet e transportit.
· Të listojë elementet themelorë (përcjellësit, siguresat, reletë, çelësat elektrikë e manjetike, rezistencat fikse të vogla e të mëdha, rezistencat variabël etj.) të sistemit elektrik në mjetet e transportit;
· Të argumentojë rolin e pjesëve elektrike dhe elektronike në qarqet elektrike-elektronike;
· Të shpjegojë skemën, ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të furnizimit me energji elektrike dhe të përbërësve të tij;
· Të shpjegojë ndërtimin, funksionimin dhe parametrat elektrike të tipeve të ndryshme baterive të mjeteve të transportit;
· Të shpjegojë ndërtimin, funksionimin dhe parametrat elektrike të tipeve të ndryshme dinamove, alternatorëve dhe rregullatorëve të tensionit të mjeteve të transportit;
· Të shpjegojë ndërtimin, funksionimin dhe parametrat elektrike të tipeve të ndryshme motorinove të mjeteve të transportit;
· Të shpjegojë skemën, ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të lëshimit (ndezjes fillestare) të motorit  dhe të përbërësve të tij.
· Të shpjegojë ndërtimin, funksionimin dhe parametrat elektrike të sistemit të ndezjes së përzierjes djegëse të motorit;
· Të përshkruajë sistemin e ndezjes elektronike, sensorët e sistemit për injektim të karburantit, si dhe aktuatorët e sistemit për injektim të karburantit; 
· Të shpjegojë sinkronizimin e flakërimit në sistemet elektronike.
· Të përshkruajë qëllimin e përdorimit dhe funksionimin e elementëve elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave si sensorëve Nox, të oksigjenit (Lambda), etj;
· Të shpjegojë ndërtimin, funksionimin dhe parametrat elektrike të ndriçuesve, në mjetet e transportit;
· Të përshkruajë sistemet inteligjente të ndriçimit në mjetet e transportit, ndërtimin dhe funksionimin e përbërsave elektronikë të fenerëve dhe sinjalizuesve që përdorin sisteme inteligjente të ndriçimit;
· Të shpjegojë përbërësit elektrikë/elektronikë në sistemet e drejtimit dhe sistemet e varjes, si dhe  qëllimin e përdorimit të tyre;
· Të shpjegojë veprimin e motorit elektrik për rastet e grupeve elektrike të sistemit të drejtimit, si dhe sensorët e këndeve të kthimit;
· Të shpjegojë elementët elektronikë/elektromekanikë të sistemeve të frenimit;
· Të shpjegojë sistemet e frenimit elektrik të emergjencës dhe të parkimit;
· Të shpjegojë sistemet moderne ndihmëse që ndihmojnë në kontrollin e përshtatjes së shpejtësisë me ndihmën e frenave;
· Të përshkruajë sistemet ndihmëse elektronike në automjet, si p.sh. sistemin e sigurisë në rast aksidenti (airbag), si dhe sistemet e tjera elektronike moderne ndihmëse në mjetet e transportit; 
· Të përshkruajë problemet më të zakonshme në sistemin e lëshimit të motorit, si dhe të interpretojë përfundimet e testeve të lëshimit të MDB;
· Të përshkruajë ndërtimin, funksionimin dhe parametrat elektrike të pajisjeve ndihmëse elektrike-elektronike të mjeteve të transportit;
· Të shpjegojë procedurat e matjes së parametrave elektrike me përdorimin e instrumenteve matëse përkatëse; 
· Të argumentojë rëndësinë e përdorimit të sistemeve kompjuterike në mjetet e transportit;
· Të listojë sistemet elektrike dhe elektronike në mjetet e transportit; 
· Të përshkruajë bllok-skemën, ndërtimin dhe funksionimin e sistemit kompjuterik të automjetit, dhe të përbërësve të tij. 
· Të listojë elementët përbërëse të sistemit kompjuterik të mjetit të transportit (sensorët, modulet (procesorët) dhe vepruesit);
· Të tregojë vendndodhjet e elementëve përbërëse të sistemit kompjuterik të mjetit të transportit dhe të tregojë funksionet e tyre; 
· Të përshkruajë sistemin për drejtim të punës së motorit (moduli i kontrollit të motorit - ECM); 
· Të shpjegojë sistemet e drejtimit elektronik të transmisioneve dhe modulin e kontrollit te transmisionit të fuqisë (TCM);
· Të shpjegojë aparaturat dhe instrumentet treguese dhe sinjalizuese (kroskot) në kabinën e mjetit të transportit

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sistemet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit”, kl. 12 - 68 orë: 

	Tema 1
	Rëndësia dhe klasifikimi i sistemeve elektrike, elektronike dhe kompjuterike në automjete, qëllimi dhe ndërlidhja e tyre.
	2 orë

	Tema 2
	Skema e përgjithshme elektrike, elektronike në mjetet e transportit.
	2 orë

	Tema 3
	Përcjellësit, siguresat, reletë dhe çelësat elektrikë në mjetet e transportit. 
	2 orë

	Tema 4
	Sistemi i furnizimit me energji elektrike në mjetet e transportit, skema.
	2 orë

	Tema 5
	Bateritë e rikarikueshme, llojet, ndërtimi dhe funksionimi.
	2 orë

	Tema 6
	Burimet kimike të energjisë elektrike për automjetet hibride dhe elektrike. Llojet dhe karakteristikat
	2 orë

	Tema 7
	Llojet, ndërtimi dhe funksionimi i alternatorëve dhe rregullatorëve
	3 orë

	Tema 8
	Sistemi i lëshimit (ndezjes fillestare) të motorit, skema.
	2 orë

	Tema 9
	Motori elektrik i lëshimit (motorino) dhe bobina (solenoidi) i komandimit
	3 orë

	Tema 10
	Sistemi i ndezjes së përzjerjes djegëse në motor, skema.
	2 orë

	Tema 11
	Kandelat, karakteristikat e tyre, fijet përcjellëse.
	2 orë

	Tema 12
	Bobina induktive.
	2 orë

	Tema 13
	Sinkronizimi shkendijes elektrike në varësi të shpejtësisë së rrotullimi të boshtit motorik dhe ngarkesës në motor.
	2 orë

	Tema 14
	Sistemi elektronik i ndezjes së përzjerjes djegëse pa kontakt.
	  2 orë  

	Tema 15
	Sistemet e kontrollit dhe komoditetit, aparaturat e instrumentet treguese/sinjalizuese në kabinën e automjetit.
	2 orë

	Tema 16
	Skemat dhe rregullimi i instrumenteve matëse elektrike.
	2 orë

	Tema 17
	Sistemi i ndriçimit dhe sinjalizimit në mjetet e transportit, skema.
	2 orë

	Tema 18
	Ndriçuesit, llojet dhe përdorimi në mjetet e transportit.
	2 orë

	Tema 19
	Pajisjet dhe aparatet elektrike, elektronike në kabinën e automjetit. Instrumentat digital në kroskot, procesori tyre dhe treguesi CRT
	2 orë

	Tema 20
	Sistemi kompjuterik në mjetet e transportit, bllok -skema.
	2 orë

	Tema 21
	Ndijuesit (sensorët) e sistemit kompjuterik.elektronike), llojet, mënyra e transportit, bllok skema.jetit të transportit.
	2 orë

	Tema 22
	Vepruesit (zbatuesit) e sistemit kompjuterik.
	2 orë

	Tema 23
	Koncepti i diagnostikimit kompjuterik, pajisjet për leximin e të dhënave (scan tool).
	2 orë

	Tema 24
	Pajisjet dhe elementet elektronikë/elektromekanikë të impiantit të furnizimit me ajër
	2 orë

	Tema 25
	Pajisjet dhe elementet elektronikë/elektromekanikë të impiantit të furnizimit me lëndë djegëse
	2 orë

	Tema 26
	Pajisjet dhe elementet elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave
	2 orë

	Tema 27
	Pajisjet dhe elementet elektronikë/elektromekanikë të transmisioneve automatike (kutive të ndërimit të shpejtësisë)
	  3 orë

	Tema 28
	Pajisjet dhe elementët elektronikë/elektromekanikë të sistemit të frenimit
	  2 orë

	Tema 29
	Pajisjet dhe elementet elektrik/elektronikë të sistemit të drejtimit dhe sistemin të varjes
	2 orë

	Tema 30
	Pajisjet dhe elementet elektrik/elektronikë në sistemet e sigurisë pasive
	2 orë

	Tema 31
	Sistemet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në automjetet hibride dhe elektrike.
	5 orë



  


                                                                                                                                
3. Lënda “Shërbimet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit” (L-18-486-22), kl. 12–102 orë

· Synimet e lëndës “Shërbimetelektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit”, klasa 12. 

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Shërbimet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit”, klasa 12, nxënësi duhet:
· Të përshkruajë ndërtimin dhe funksionimin e një servisi për shërbimet elektro-auto në mjetet e transportit;
· Të listojë pajisjet kryesore të një servisi për shërbimet elektro-auto në mjetet e transportit;
· Të përshkruajë funksionin dhe përdorimet e pajisjeve kryesore të një servisisi për shërbimet elektro-auto në mjetet e transportit;
· Të listojë aparatet e matjes së parametrave që përdoren gjatë diagnostikimit dhe riparimit të sistemeve elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit duke përshkruar veçoritë dhe përdorimin e tyre;
· Të përshkruajë si bëhet organizimi dhe ndarja e punës në një servis për shërbimet elektro-auto në mjetet e transportit.
· Të përshkruajë veprimet për kontrollin paraprak të mjetit për aspektet elektrike-elektronike, si dhe për pranimin e tij;
· Të përshkruajë veprimet për vendosjen e mjetit në vendin e kontrollit për shërbimet elektro-auto;
· Të përshkruajë procedurat e çmontim/montimit dhe riparimit për pajisjet dhe sistemet elektrike, elektronike në mjetet motorike të transportit, si dhe elementët përbërës të tyre, siç janë sistemet mekanike, pneumatike, hidraulike, elektrike, elektronike, senzorike, paketat elektronike të sistemeve të kontrollit dhe komandimit, etj.
· Të përshkruajë procedurat e kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes, riparimit ose zëvendësimit të përcjellësave, siguresave , celesave dhe releve të rrjetit elektrik të automjetit.
· Të përshkruajë proceset e punës për zëvendësimin e ndijuesve (sensors), zbatuesve (actuators) dhe paketave elektronike (modulet -procesorët).
· Të përshkruajë procedurat dhe mënyrat e diagnostikimit të tipeve të ndryshme baterive, alternatoreve e rregullatoreve te tensionit, si dhe proceset e punës për zëvendësimin e baterisë, alternatorit, pjesët përbërëse të tij, rripin e alternatorit dhe rregullatorin e tensionit;
· Të përshkruajë procedurat dhe mënyrat e diagnostikimit të tipeve të ndryshme motorinove si dhe proceset e punës për zëvendësimin e motorinos;
· Të përshkruajë procedurat dhe mënyrat e diagnostikimit kabllot përcjellëse të sistemit të lëshimit të motorit ,si dhe proceset e punës për zëvendësimin e kabllove përcjellëse të sistemit të lëshimit të motorit;
· Të përshkruajë proceset e punës për zëvendësimin për fijet e kandeleve, kandelet, distributorin elektronik dhe të kompjuterizuar, si dhe bobinën e tensionit të lartë;
- Të përshkruajë procedurat e kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes, riparimit ose zëvendësimin e elementeve elektronikë/elektromekanikë të elementëve elektrik/ elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave; 
- Të përshkruajë procedurat e kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes, riparimit ose zëvendësimit të elementeve elektronikë/elektromekanikë të impiantit të furnizimit me ajër të furnizimit me lëndë djegëse të automjetit.
- Të përshkruajë procedurat e kontrollit, diagnostikimit, mirëmbajtjes, riparimit ose zëvendësimit për përbërësit elementët elektronikë/elektromekanikë të sistemit të frenimit
- Të përshkruajë proceset e punës të çmontim/montimit për përbërësit elektronikë të mekanizmit të transmetimit të fuqisë, si moduli i kontrollit të transmetimit të fuqisë (TCM), paketa e kambios, sensorët e rrotullimeve, etj.
· Të përshkruajë proceset e punës të çmontim/montimit të fenerëve, ndriçuesve, sinjalizuesve me dritë;
· Të përshkruajë proceset e punës për zëvendësimin për fijet përcjellëse të elementeve të sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit,  llambat e tij, sinjalizuesit zanorë (boris), çelësat dhe reletë e komandimit të ndriçuesve dhe tyre;
· Të përshkruajë proceset e punës për zëvendësimin për panelin e instrumenteve (treguesve) në kroskot, çelësat dhe butonat e komandimit të sistemeve dhe pajisjeve të ndryshme, fijet përcjellëse të tyre;
· Të përshkruajë proceset e punës për zevendësimin për elementet elektrike-elektronike të sistemeve të kontrollit dhe komoditetit, aparaturat e instrumentet treguese/sinjalizuese në kabinën e automjetit;
· Të përshkruajë proceset e punës për zëvendësimin për pajisjet dhe aparatet elektrike, elektronike në kabinën e automjetit. Instrumentat digital në kroskot, procesori tyre dhe treguesi CRT; 
· Të përshkruajë proceset e punës për zëvendësimin për elementet e elektrike-elektronike të sistemit të ajrit të kondicionuar (A/C) të kabinës;
· Të përshkruajë proceset e punës për zëvendësimin e pajisjeve në sistemet e sigurisë pasive;
· Të përshkruajë proceset e punës në shërbimin e automjeteve hibride
· Të përshkruajë proceset e punës në shërbimin e automjeteve elektrike

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Shërbimet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit”, kl. 12 - 102 orë: 

	Tema 1
	Njohuri të përgjithshme për shërbimet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit. Punësimet dhe profesionet përkatëse (kërkesat për autoservise te kualifikuara)
	2 orë

	Tema 2
	Klasifikimi dhe veçoritë e shërbimeve elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit.
	2 orë

	Tema 3
	Ndërtimi dhe funksionimi i një servisi për shërbimet elektrike dhe elektronike në mjetet e transportit.
	2 orë

	Tema 4
	Veglat, instrumentet dhe pajisjet e punës në një servis për shërbimet elektrike, elektronike në mjetet e transportit.
	3 orë

	Tema 5
	Aparatet dhe instrumentet matëse dhe kontrolluese të sistemeve elektrike, elektronike në mjetet e transportit.
	2 orë

	Tema 6
	Organizimi i punës në një servis për shërbimet elektrike, elektronike në mjetet e transportit.
	2 orë

	Tema 7
	Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit gjatë shërbimeve elektrike dhe elektronike në mjetet e transportit.
	2 orë

	Tema 8
	Përdorimi i informacionit dhe dokumentacionit teknik në shërbimet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit. Katalogët e pjesëve të këmbimit të sistemit elektrik dhe elektronik të mjeteve të transportit (manualet e servisit, shkurtimet, ilustrimet, referencat, skemat e diagnostikimit, procedurat e riparimit si dhe kushtet teknike elektrike).
	3 orë

	Tema 9
	Kontrolli i parregullsive në rrjetin e përcjellësave elektrikë në mjetet e transportit. 
	2 orë

	Tema 10
	Zëvendësimi i përcjellësave elektrikë në mjetet e transportit. 
	2 orë

	Tema 11
	Kontrolli dhe zëvendësimi i siguresave dhe releve elektrike.
	2 orë

	Tema 12
	Kontrolli dhe diagnostikimi i funksionimit të sistemit të furnizimit me energji elektrike në mjetet e transportit. Problemet ne qarkun e karikimit.Testet e sistemit te karikimit
	6 orë

	Tema 13
	Kontrolli, testet, mirëmbajtja, zëvendësimi ose riparimi i baterisë.
	4 orë

	Tema 14
	Kontrolli, testi i prodhimit të sistemit të karikimit, mirëmbajtja, zëvendësimi ose riparimi i alternatorit dhe rregullatorit (siguresës).
	6 orë

	Tema 15
	Koncepti i diagnostikimit kompjuterik, llojet e pajisjeve lexuese (scan tool)  për një ose shumë marka automjetesh
	4 orë

	Tema 16
	Procedura për kryerjen e diagnostikimit kompjuterik të mjetit të transportit, koncepti i një gabimi të sistemit dhe rregulli për eliminimin e tij, fshirja e gabimeve, parametrat e funksionimit të sensorëve dhe aktivizuesve, si dhe kontrolli i funksionimit të sistemit kompjuterik 
	4 orë

	Tema 17
	Zëvendësimi i sensorëve (ndijuesve), paketave elektronike dhe vepruesve.
	3 orë

	Tema 18
	Kontrolli i funksionimit të sistemit të lëshimit (ndezjes fillestare) të motorit referuar skemës së lëshimit. Problemet më të zakonshme. Testet e sistemit të lëshimit (testi i rezistencave në qark, testi i tokëzimit të qarkut të motorrinos, testi i lëshimit me anën e fenerëve kryesore të ndriçimit, testi i rënies së tensionit në sistemin e lëshimit)
	4 orë

	Tema 19
	Kontrolli, mirëmbajtja, zëvendësimi ose riparimi i motorit elektrik të lëshimit (motorinos). Testuesi i rrymës nga motorino.
	4 orë

	Tema 20
	Kontrolli, mirëmbajtja, zëvendësimi ose riparimi e i çelësit manjetik, bobinës (solenoidit) dhe relesë së komandimit të motorinos, çelësit të kuadrit dhe çelësit neutral të sigurimit të ndezjes.
	3 orë

	Tema 21
	Kontrolli i funksionimit të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse në motor. Problemet që shfaqen.
	2 orë

	Tema 22
	Kontrolli, mirëmbajtja dhe zëvendësimi i kandeleve dhe fijeve përcjellëse. Testi i rezistencës së telit sekondar.
	3 orë

	Tema 23
	Kontrolli, mirëmbajtja, zëvendësimi ose riparimi i bobinës induktive dhe bobinave të ndezjes.
	2 orë

	Tema 24
	Kontrolli i sinkronizimit të shkendijes elektrike në varësi të shpejtësisë së rrotullimi të boshtit motorik dhe ngarkesës në motor.
	2 orë

	Tema 25
	Kontrolli dhe zëvendësimi i pjesëve të sistemit elektronik (të kompjuterizuar) të ndezjes së përzjerjes djegëse.
	2 orë

	Tema 26
	Kontrolli dhe zëvendësimi i pajisjeve dhe elementeve elektronikë dhe elektromekanikë të impiantit të furnizimit me ajër të furnizimit me lëndë djegëse.
	3 orë

	Tema 27
	Kontrolli i parregullsive dhe zëvendësimi i pajisjeve dhe elementeve përbërës elektrikë dhe elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave. 
	3 orë

	Tema 28
	Kontrolli dhe zëvendësimi përbërësve elektronikë të mekanizmit të transmetimit të fuqisë, si moduli i kontrollit të transmetimit të fuqisë (TCM), paketa e kutisë së shpejtësisë, sensorët e rrotullimeve etj.
	2 orë

	Tema 29
	Kontrolli dhe zëvendësimi përbërësve elektronikë dhe elektromekanikë të sistemeve të frenimit; sistemet e frenimit elektrik dhe të parkimit elektrik.
	2 orë

	Tema 30
	Kontrolli dhe zëvendësimi përbërësve elektrikë dhe elektronikë të sistemit të drejtimit dhe sistemin të varjes
	2 orë

	Tema 31
	Kontrolli dhe zëvendësimi përbërësve elektrikë dhe elektronikë në sistemet e sigurisë pasive
	3 orë

	Tema 32
	Kontrolli i funksionimit të elementeve të sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit në mjetet e transportit. Zëvendësimi i tyre
	4 orë

	Tema 33
	Kontrolli dhe zëvendësimi i pajisjeve dhe aparateve elektrike, elektronike në kabinën e automjetit. Instrumentat digital në kroskot, procesori tyre dhe treguesi CRT.
	3 orë

	Tema 34
	Shërbimi i automjeteve hibride
	3 orë

	Tema 35
	Shërbimi i automjeteve elektrike
	3 orë


                                                                                                                                  









































IX. Përshkruesit e moduleve të detyruara të praktikës profesionale 

1. Moduli “Shërbimi i sistemit kompjuterik të mjetit të transportit”  

Drejtimi:     Shërbime mjetesh transporti
Profili:         Shërbime elektro-auto
Niveli:          III i KSHK  
Klasa:          12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHERBIMI I SISTEMIT KOMPJUTERIK TE MJETIT TE TRANSPORTIT 

	(M-18-899-22)

	Qëllimi i modulit

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe të zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara në sistemin kompjuterik të mjeteve të transportit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	33 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi diagnostikon parregullsitë në sistemin kompjuterik të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të parapërgatitë vendin e punës dhe automjetin për të mundësuar diagnostikimin e parregullsive të sistemit kompjuterik të automjetit.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për diagnostikimin e parregullsive të sistemit kompjuterik të automjetit.
· të marrë informacion paraprak për parregullsitë e sistemit kompjuterik të automjetit dhe të konsultohet me dokumentacionin teknik përkatës.
· të bëjë kontrollin pamor të elementeve të sistemit kompjuterik.
· të bëjë lidhjen e pajisjes lexuese (scan tool) me sistemin kompjuterik të automjetit dhe vënien e saj në punë.
· të bëjë interpretimin e kodeve të parregullsive në sistemin kompjuterik.
· të interpretojë drejt informacionin nga pajisja lexuese dhe përcaktojë saktë elementet që ka parregullsi.
· të bëjë diagnostikimin e parregullsive në ndijuesit (sensorët),  paketën elektronike dhe vepruesit e sistemit kompjuterik.
· të përcaktojë shkaqet e parregullsive të sistemit kompjuterik.
· të bëjë shkëputjen e pajisjes lexuese nga sistemi kompjuterik.
· të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës. 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë diagnostikimit të parregullsive të sistemit kompjuterik të automjetit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RM 2 
	Nxënësi kryen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin kompjuterik të mjeteve të transportit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin e sistemit kompjuterik të automjetit.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet e duhura për shërbimin e sistemit kompjuterik të automjetit.
· të bëjë fshirjen e kodeve të parregullsive nga memorja e sistemit kompjuterik.
· të bëjë pastrimin dhe shtrëngimin e kontakteve elektrike të elementeve të sistemit kompjuterik.  
· të bëjë zëvendësimin e përcjellësave elektrikë të këputur ose të dëmtuar dhe mënjanimin e qarqeve të shkurtëra.
· të bëjë zëvendësimin e sensorëve të ndryshëm në sistemet dhe agregatet e automjetit. 
· të bëjë zëvendësimin e paketës elektronike të sistemit kompjuterik të automjetit. 
· të bëjë zëvendësimin e vepruesve të ndryshëm (mikromotorë elektrik, bobina, solenoidë, rele) në sistemet dhe agregatet e automjetit.
· të bëjë provën e funksionimit të sistemit kompjuterik pas shërbimeve të kryera.
· të përdorë dokumentacionin teknik (katalogët) për të përzgjedhur pjesët e duhura të sistemit kompjuterik që do të zëvendësohen. 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
· të plotësojë si duhet dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve të sistemit kompjuterik të automjetit.   
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të të automjeteve, ose në servise private për shërbime në sistemin kompjuterik të automjeteve. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin kompjuterik të automjeteve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin kompjuterik të automjeteve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në sistemin kompjuterik të automjeteve. 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në sistemin kompjuterik të automjetit.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime në sistemin kompjuterik të automjeteve.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Pajisje lexuese (scan tool).
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle dhe zëvendësime në sistemin kompjuterik.
1. Pjesë këmbimi për sistemin kompjuterik të automjeteve.
1. Katalogë të sistemeve kompjuterike, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.

























2. Moduli “Shërbimi i sistemit të furnizimit me energji elektrike”  

Drejtimi:     Shërbime mjetesh transporti
Profili:         Shërbime elektro-auto
Niveli:          III i KSHK    
Klasa:          12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHERBIMI I SISTEMIT TE FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE 

	(M-18-900-12)

	Qëllimi i modulit

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara në sistemin e furnizimit me energji ekektrike të mjeteve të transportit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	69 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen punime të diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit në bateritë e mjeteve të transportit.
 Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
1. të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin e baterisë së automjetit.
1. të përzgjedhë veglat, pajisjet e punës dhe instrumentet matëse e kontrolluese për shërbimin e baterisë së automjetit.
1. të kryejë kontrollin pamor të gjendjes fizike të baterisë.
1. të kontrollojë funksionimin e baterisë duke provuar lëshimin e motorit.
1. të përgatitë testerin për kontrollin e baterisë.
1. të kontrollojë tensionin në polet e baterisë (pa ngarkesë) dhe të përcaktojë parregullsitë.
1. të kontrollojë për rrjedhje elektrike (shkarkim) të baterisë dhe të përcaktojë  parregullsitë
1. të kontrollojë kapacitetin e baterisë (me ngarkesë) dhe të  përcaktojë parregullsitë
1. të shkëputë kabllot e baterisë nga polet, të pastrojë dhe të grasatojë kontaktet.
1. të çmontojë baterinë nga mbajtësja.
1. të kontrollojë dhe të rregullojë dëndësinë e duhur të elektrolitit.
1. të kontrollojë dhe të plotësojë nivelin e elektrolitit në bateri.
1. të përgatitë aparaturën për ringarkimin e baterisë dhe të kryejë procedurat për ngarkimit e baterisë së shkarkuar.
1. të kryejë procedurat e montimit në mbajtëse të baterisë së riparuar ose të ringarkuar.
1. të zbatojë procedurat e zëvendësimit të baterisë së dëmtuar.
1. të kryejë lidhjen e kabllove të baterisë.
1. të kryejë provat e funksionimit të baterisë pas shërbimeve të kryera ose pas zëvendësimit.
1. të përdorë dokumentacionin teknik (katalogët) për të përzgjedhur elektrolitin ose pjesët e tjera të baterisë që do të zëvendësohen. 
1. të kujdeset për veglat, aparatet dhe pajisjet e punës.
1. të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera te bateria.
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimit të baterisë së automjetit.
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punime të diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit në alternatorin dhe rregullatorin e sistemit të furnizimit me energji elektrike.
 Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin e alterantorit dhe rregullatorit të sistemit të furnizimit me energji elektrike në automjet.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet e duhura për shërbimin e sistemit të furnizimit me energji elektrike.
· të kryejë kontrollin pamor të gjendjes fizike të alternatorit, rregullatorit dhe lidhjeve elektrike.
· të kryejë kontrollin dëgjimor të zhurmës së alternatorit gjatë punës.
· të bëj kontrollin dhe regjistrimin e shtrëngimit të duhur të rripit të alternatorit
· të bëj shkëputjen e përçuesve elektrikë të alternatorit dhe rregullatorit, si dhe pastrimin e kontakteve. 
· të kryejë kontrollin në ngarkesë të tensionit dhe rrymës në dalje të alternatorit dhe të përcaktojë parregullsitë.
· të kontrollojë tensionin në dalje të rregullatorit në ngarkesë minimale dhe maksimale, si dhe të përcaktojë  parregullsitë.
· të kontrollojë me oshiloskop shkallën e radrizimit të tensionit në dalje të alternatorit dhe të përcaktojë  parregullsitë.
· të kontrollojë gjendjen e funksionimit të alternatorit, rregullatorit dhe qarkut të furnizimit, me anë të lidhjes “by pass” (lidhjes së shkurtër).
· të bëjë çmontimin e alternatorit nga mbajtëset.
· të bëjë çmontimin e rregullatorit.
· të bëjë çmontimin e pjesëve të alternatorit.
· të kryejë kontrollin pamor të gjendjes mekanike të pjesëve të çmontuara të alternatorit.
· të kontrollojë me multimetër gjendjen elektrike të pështjellave të rotorit e statorit, kolektorit, karbonçinave, diodave etj.
· të bëj zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara të alternatorit.
· të bëj pastrimin, grasatimin dhe montimin e pjesëve të alternatorit.
· të bëjë montimin e alternatorit në mbajtëse.
· të bëjë vendosjen dhe shtrëngimin e rripit të alternatorit.
· të kryejë lidhjen e përcjellësave elektrikë të alternatorit.  
· të kryejë provat e funksionimit të alternatorit dhe rregullatorit pas shërbimeve të kryera ose pas zëvendësimit.
· të përdorë dokumentacionit teknik (katalogët) për të përzgjedhur pjesët e këmbimit që do të zëvendësohen. 
· të kujdeset për veglat, aparatet dhe pajisjet e punës.
· të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera te alternatori dhe rregullatori.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimit të alterantorit dhe rregullatorit
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të të automjeteve, ose në servise private për shërbime në sistemin e furnizimit me energji elektrike të automjeteve. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin e furnizimit me energji elektrike të automjeteve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin sistemin e furnizimit me energji elektrike të automjeteve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në sistemin e furnizimit me energji elektrike të automjeteve. 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në sistemin e furnizimit me energji elektrike të automjetit.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime në sistemin e furnizimit me energji elektrike të automjeteve.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle, mirëmbajtje, riparime dhe zëvendësime në sistemin e furnizimit me energji elektrike.
1. Bateri, alternator, rregullator.
1. Pjesë këmbimi për sistemin e furnizimit me energji elektrike të automjeteve.
1. Katalogë të sistemeve të furnizimit me energji elektrike, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.










































3. Moduli “Shërbimi i sistemit të lëshimit të motorit”  

Drejtimi:     Shërbime mjetesh transporti
Profili:         Shërbime elektro-auto
Niveli:          III i KSHK 
Klasa:          12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHERBIMI I SISTEMIT TE LESHIMIT TE MOTORIT 

	(M-18-901-12)

	Qëllimi i modulit

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara në sistemin e lëshimit (ndezjes fillestare) të motorëve të mjeteve të transportit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	69 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM), dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen punime të diagnostikimit paraprak në sistemin e lëshimit të motorit të automjetit.
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të parapërgatitë vendin e punës dhe automjetin për të mundësuar diagnostikimin paraprak të sistemit të lëshimit.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për diagnostikimin e sistemit të lëshimit.
· të marrë informacion paraprak për parregullsitë e sistemit të lëshimit dhe të konsultohet me dokumentacionin teknik përkatës.
· të përzgjedhë procedurat e duhura për diagnostikimin e sistemit të lëshimit.
· të bëjë kontrollin pamor të gjendjes së jashtme të elementeve të sistemit të lëshimit dhe përcaktimin e parregullsive.
· të bëjë kontrollin e gjendjes së parametrave elektrike dhe të funksionimit të elementeve të ndryshëm të sistemit të lëshimit me përdorimin e instrumentave dhe aparateve përkatëse.
· të përcaktojë drejt parregullsitë e elementeve të sistemit të lëshimit. 
· të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës. 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë diagnostikimit të sistemit të lëshimit të automjetit..
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.





	RM 2 
	Nxënësi kryen punime të diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit në elementet e sistemit të lëshimit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
1. të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin e elementeve të sistemit të lëshimit të motorit.
1. të përzgjedhë veglat, pajisjet e punës dhe instrumentet matëse e kontrolluese për shërbimin e elementeve të sistemit të lëshimit të motorit.
1. të bëjë zëvendësimin e siguresës mbrojtëse të sistemit të lëshimit.
1. të kontrollojë funksionimin e çelësit të lëshimit të motorit.
1. të zbatojë procedurat e zëvendësimit të çelësit të lëshimit të motorit.
1. të shkëputë lidhjet elektrike të kabllove dhe përcjellësve elektrikë dhe të pastrojë kontaktet elektrike.
1. të zbatojë procedurat e  kontrollit dhe të zëvendësimit të kabllove dhe përcjellëseve elektrikë të dëmtuar.
1. të zbatojë procedurat e çmontimit të motorinos nga trupi i motorit.
1. të zbatojë proçedurat e çmontimit të solenoidit nga motorinoja.
1. të kontrollojë dhe të zëvendësojë pjesët elektrike të solenoidit.
1. të zbatojë procedurat e çmontimit të pjesëve të motorinos.
1. të kryejë kontrollin e pështjellave dhe kolektorit të rotorit të motorinos.
1. të pastrojë kolektorin dhe të bëjë zëvendësimin e furçellave.
1. të kontrollojë pështjellat e statorit të motorinos.
1. të zëvëndësojë pjesët e dëmtuara të motorinos.
1. të montojë pjesët e motorinos.
1. të montojë solenoidin në motorino.
1. të zbatojë procedurat e montimit të motorinos në trupin e motorit.
1. të realizojë lidhjet elektrike të sistemit të lëshimit të motorit.
1. të kryejë provat e funksionimit të sistemit të lëshimit të motorit pas shërbimeve të kryera.
1. të përdorë dokumentacionit teknik (katalogëve) për të përzgjedhur  pjesët e këmbimit që do të zëvendësohen. 
1. të kujdeset për veglat, aparatet dhe pajisjet e punës.
1. të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera në sistemin e lëshimit të motorit.
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimit të sistemit të lëshimit të motorit
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.





	Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të të automjeteve, ose në servise private për shërbime në sistemin e lëshimit të motorit të automjetit. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin e lëshimit të motorit të automjetit.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin lëshimit të motorit të automjetit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në sistemin e lëshimit të motorit të automjetit. 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në sistemin e lëshimit të motorit të automjetit.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.




	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime në sistemin e lëshimit të motorit të automjetit.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle, mirëmbajtje, riparime dhe zëvendësime në sistemin e lëshimit të motorit të automjetit.
1. Motorino të ndryshme.
1. Pjesë këmbimi për sistemin e lëshimit të motorit të automjetit.
1. Katalogë të sistemeve të lëshimit të motorit të automjetit, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.














4. Moduli “Shërbimi i sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse”  

Drejtimi:     Shërbime mjetesh transporti
Profili:         Shërbime elektro-auto
Niveli:          III i KSHK   
Klasa:          12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHERBIMI I SISTEMIT TE NDEZJES SE PERZJERJES DJEGESE 

	(M-18-902-12)

	Qëllimi i modulit

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorëve me karburator, të mjeteve të transportit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	69 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM), dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen punime të diagnostikimit paraprak në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit.
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· përgatitë vendin e punës dhe automjetin për diagnostikimin paraprak të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat për të diagnostikimin paraprak të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse.
· të konsultojë dokumentacionin teknik të automjetit.
· të zbatojë procedurat për diagnostikimin paraprak të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse.
· të kryejë kontrollin pamor dhe dëgjimor të gjendjes dhe funksionimit të elementeve të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse dhe përcaktimin e parregullsive.
· të kontrollojë funksionimin e çelësit të kuadrit për komandimin e sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse dhe të përcaktojë parregullsitë.
· të kryejë kontrollin në ngarkesë për përcaktimin e kandeles së parregullt.
· të kontrollojë  rezistencën elektrike të fijeve të kandeleve dhe të përcaktojë parregullsitë.
· të kontrollojë rezistencën e izolimit të fijeve të kandeleve dhe të përcaktojë parregullsitë.
· të kontrollojë parregullsitë në distributor dhe të përcaktojë  parregullsitë.
· të kontrollojë rezistencat e përshtjellave primare dhe sekondare të bobinës induktive.
· të kontrollojë tensionin në hyrje të bobinës induktive dhe të përcaktojë  parregullsitë.
· të kontrollojë kohën e ngarkimit të bobinës induktive (dwell) me pajisjen përkatëse dhe të përcaktojë parregullsitë.
· të kontrollojë funksionimin e rregullatorëve të distributorit dhe të përcaktojë parregullsitë. 
· të kontrollojë sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse me pajisjen skanuese (scan tool) dhe të përcaktojë parregullsitë.
· të kontrollojë avancën e dhënies së shkëndijës dhe të  përcaktojë parregullsitë.
· të kujdeset për mjetet e punës gjatë diagnostikimit. 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë diagnostikimit paraprak të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit.. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punime të diagnostikimit, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit në elementet e sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse.
 Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
1. të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin e elementeve të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit.
1. të përzgjedhë veglat, pajisjet e punës dhe instrumentet matëse e kontrolluese për shërbimin e elementeve të sistemit  të ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit.
1. të bëjë zëvendësimin e siguresës mbrojtëse të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse.
1. të kontrollojë funksionimin e çelësit të ndezjes.
1. të zbatojë procedurat e zëvendësimit të çelësit të ndezjes.
1. të shkëputë lidhjet elektrike të përcjellëseve elektrikë të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse.
1. të zbatojë procedurat e pastrimit të kontakteve elektrike, kontrollit dhe e zëvendësimit të përcjellëseve elektrikë të dëmtuar.
1. të zbatojë procedurat e zëvendësimit të fijeve të kandeleve dhe të bëjë vendosjen e tyre duke respektuar rradhën e punës se kandeleve.
1. të zbatojë procedurat e çmontimit të kandeleve.
1. të kryejë kontrollin pamor të gjendjes fizike të kandeleve.
1. të kontrollojë intensitetin e shkëndijës elektrike në kandelet me anë të testuesit të shkëndijës.
1. të pastrojë kandelat dhe të rivendosë hapësirën e duhur të elektrodave të tyre.
1. të zbatojë procedurat e montimit të kandeleve të reja ose të zëvendësuara.
1. të kontrollojë dhe të zëvendësojë fijen e bobinës induktive
1. të zbatojë procedurat e çontimit të bobinës induktive nga trupi i motorit.
1. të zbatojë proçedurat e çontimit të elementeve të bobinës induktive.
1. të kontrollojë për gjendjen mekanike dhe elektrike të bobinës induktive.
1. të zbatojë procedurat e montimit të bobinës induktive.
1. të kontrollojë gjendjen fizike të distributorit.
1. të shkëputë nga distributori fijet e tensionit të lartë.
1. të zbatojë procedurat e çontimit të distributorit nga trupi i motorit.
1. të zbatojë proçedurat e çontimit të pjesëve të distributorit.
1. të kontrollojë për gjendjen mekanike dhe elektrike të pjesëve të  distributorit. 
1. të kryejë zëvëndësimet e pjesëve të dëmtuara të distributorit.
1. të kryejë pastrimet dhe grasatimet e pjesëve të lëvizëshme të distributorit.
1. të montojë pjesët e distributorit dhe vetë distributorin në trupin e motorit.
1. të montojë fijet e tensionit të lartë, sipas rradhës së punës.
1. të zbatojë procedurat e vendosjes në fazë të distributorit (mekanik).
1. të zbatojë procedurat e kontrollit të distributorit elektronik.
1. të kryejë zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara të distributorit elektronik.
1. të zbatojë procedurat e vendosjes në fazë të distributorit elektronik.
1. të zbatojë procedurat e kontrollit dhe shërbimit të sistemit të ndezjes të kompjuterizuar.
1. të kryejë provat e funksionimit të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit pas shërbimeve të kryera.
1. të përdorë  dokumentacionin teknik (katalogëve) për të përzgjedhur  pjesët e këmbimit që do të zëvendësohen. 
1. të kujdeset për veglat, aparatet dhe pajisjet e punës.
1. të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit.
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimit të sistemit të ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit.   
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.



	Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të të automjeteve, ose në servise private për shërbime në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit të automjetit. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit të automjetit.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit të automjetit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit të automjetit. 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit të automjetit.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit të automjetit.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle, mirëmbajtje, riparime dhe zëvendësime në sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit të automjetit.
1. Pjesë këmbimi për sistemin e ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit të automjetit.
1. Katalogë të sistemeve të ndezjes së përzjerjes djegëse të motorit të automjetit, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


















5. Moduli “Shërbimi i sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit”  


Drejtimi:     Shërbime mjetesh transporti
Profili:         Shërbime elektro-auto
Niveli:          III i KSHK  
Klasa:          12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHERBIMI I SISTEMIT TE NDRIÇIMIT DHE SINJALIZIMIT

	(M-18-903-22)

	Qëllimi i modulit

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara në sistemin e ndriçimit dhe të sinjalizimit të mjeteve të transportit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen punime të diagnostikimit paraprak në sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit.
 Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të parapërgatitë vendin e punës dhe automjetin për të mundësuar diagnostikimin paraprak të sistemit të ndriçim-sinjalizimit.
· të përzgjedhë vegla, pajisjet dhe instrumentat e duhura për diagnostikimin e sistemit të ndriçim-sinjalizimit.
· të marrë informacion paraprak për parregullsitë dhe të konsultohet me dokumentacionin teknik si dhe skemën elektrike të sistemit të ndriçim-sinjalizimit.
· të përzgjedhë procedurat e duhura për diagnostikimin e sistemit të ndriçim-sinjalizimit.
· të bëjë kontrollin pamor të gjendjes së jashtme të sistemit të ndriçim-sinjalizimit dhe përcaktimin e parregullsive.
· të bëjë kontrollin e gjendjes së parametrave elektrike dhe të funksionimit të elementeve të ndryshëm të sistemit të ndriçim-sinjalizimit, me përdorimin e instrumentave dhe aparateve përkatëse.
· të përcaktojë drejt parregullsitë e elementeve të sistemit të ndriçim-sinjalizimit. 
· të kryejë llogaritjet ekonomike për riparimin e parregullsive të sistemit të ndriçim-sinjalizimit.
· të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës. 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë diagnostikimit paraprak të sistemit të sistemit të ndriçim-sinjalizimit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RM 2 
	Nxënësi kryen punime të diagnostikimit, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit në elementet e sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
1. të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin e elementeve të sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit.
1. të përzgjedhë veglat, pajisjet e punës dhe instrumentet matëse e kontrolluese për shërbimin e elementeve të sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit.
1. të zëvendësojë siguresat mbrojtëse të elementeve të sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit.
1. të zbatojë procedurat e shkëputjes, kontrollit, pastrimit dhe rivendosjes së fishave të përcjellësve dhe kontakteve të elementeve të sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit.
1. të zbatojë proçedurat e çmontimit, kontrollit, pastrimit, zëvendësimit dhe montimit të çelësave të ndryshëm për komandimin e ndriçuesve dhe sinjalizuesve.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të llampave të ndriçuesve kryesorë të automjetit. 
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të ndriçuesve kryesorë të automjetit.
· të zbatojë procedurat e regjistrimit të fenerëve të ndriçuesve kryesorë të automjetit.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të llampave të sinjaleve të kthimit dhe të rrezikut të automjetit. 
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të fenerëve të sinjaleve të kthimit dhe të rrezikut të automjetit. 
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të llampave të sinjaleve të frenimit dhe lëvizjes mbrapa të automjetit.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të fenerëve të sinjaleve të frenimit dhe lëvizjes mbrapa të automjetit.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të llampave të ndriçuesve të kabinës së automjetit.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të llampave të ndriçuesve të aparaturave në kroskotin e automjetit.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të bories, çelësit dhe relesë së bories.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të elementeve të sistemit të alarmit (sirenës, sensorëve, modulit elektronik, llampës sinjalizuese)
1. të kryejë provat e funksionimit të elementeve të sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit pas shërbimeve ose zëvendësimeve të kryera.
1. të përdorë dokumentacionin teknik (katalogët) për të përzgjedhur pjesët e këmbimit që do të zëvendësohen. 
1. të kujdeset për veglat, aparatet dhe pajisjet e punës.
1. të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera në sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit.
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimit të sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit.   
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të të automjeteve, ose në servise private për shërbime në sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit. 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime në sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle, mirëmbajtje, riparime dhe zëvendësime në sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit.
1. Pjesë këmbimi për sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit.
1. Katalogë të sistemeve të ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.




6. Moduli “Shërbimi i elementeve elektrike të pajisjeve ndihmëse”  

Drejtimi:     Shërbime mjetesh transporti
Profili:         Shërbime elektro-auto
Niveli:          III i KSHK     
Klasa:          12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHERBIMI I ELEMENTEVE ELEKTRIKË TË PAJISJEVE NDIHMESE

	(M-18-904-22)

	Qëllimi i modulit

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve elektrike dhe elektronike në pajisjet ndihmëse të mjeteve të transportit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	66 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen shërbimin e elektromotorëve në pajisjet ndihmëse të automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin në elektromotorët e pajisjeve ndihmëse të automjeteve.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat për shërbimin në elektromotorët e pajisjeve ndihmëse të automjeteve.
· të konsultohet me dokumentacionin teknik dhe të analizojë skemat elektrike të pajisjeve ndihmëse të automjeteve.
· të kontrollojë dhe të zëvendësojë siguresat mbrojtëse të pajisjeve ndihmëse të automjeteve. 
· të kryejë kontrollin pamor dhe dëgjimor të gjendjes dhe të funksionimit të elektromotorëve të pajisjeve ndihmëse të automjeteve dhe përcaktimin e parregullsive.
· të zbatojë procedurat e shkëputjes, kontrollit, pastrimit dhe rivendosjes së fishave të përcjellësve dhe kontakteve të elektromotorëve të pajisjeve ndihmëse.
· të zbatojë proçedurat e zëvendësimit të çelësave të ndryshëm të dëmtuar, që komandojnë elektromotorët e pajisjeve ndihmëse.
· të zbatojnë proçedurat e çmontimit të elektromotorit nga pajisja ndihmëse përkatëse (fshirësit e xhamave, ventiluesit në sistemin e ngrohjes dhe kondicionimit, ngritësit e xhamave të dyerve, ventilatori i sistemit të ftohjes etj.).
· të kryejë matjet dhe kontrollet mekanike dhe elektrike të elektromotorit të çmontuar.
· të zbatojë proçedurat e çmontimit të pjesëve të elektromotorit.
· të pastrojë dhe të kontrollojë rotorin dhe kolektorin.
· të zëvendësojë karbonçinat e konsumuara.
· të pastrojë dhe të kontrollojë statorin.
· të zëvendësojë pjesët e dëmtuara të elektromotorit.
· të kryejë vajisje dhe grasatime të nevojshme.
· të montojë pjesët e elektromotorit të riparuar.
· të montojë elektromotorin e riparuar ose të zëvendësuar në pajisjen ndihmëse përkatëse
· të rivendosë lidhjet elektrike të elektromotorit të montuar.
· të kryejë provat e funksionimit të motorit elektrik të riparuar ose zëvendësuar.
· të përdorë dokumentacionin teknik (katalogëve) për të përzgjedhur pjesët e këmbimit që do të zëvendësohen. 
· të kujdeset për veglat, aparatet dhe pajisjet e punës.
· të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera në pajisjet ndihmëse të automjetit.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimit të elektromotorëve të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen zëvendësimin e aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjeteve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për zëvendësimin e aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjetit.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat për zëvendësimin e aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjetit.
· të konsultojë dokumentacionin teknik dhe të analizojë  skemat elektrike të aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjetit.
· të kontrollojë dhe të zëvendësojë siguresat mbrojtëse të aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjeteve.
· të kryejë kontrollin pamor të gjendjes dhe funksionimin e aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjetit dhe përcaktimin e parregullsive.
· të zbatojë procedurat e çmontimit të kroskotit të automjetit.
· të zbatojë procedurat e shkëputjes, kontrollit, pastrimit dhe rivendosjes së fishave të përcjellësve dhe kontakteve të aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjetit.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të çelësave dhe butonave të ndryshëm të komandimit në kroskotin e automjetit.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjetit.
· të rivendosë lidhjet elektrike të aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjetit.
· të zbatojë procedurat e montimit të kroskotit të automjetit.
· të kryejë provat e funksionimit të aparaturave treguese të zëvendësuara.
· të përdorë dokumentacionin teknik (katalogët) për të përzgjedhur pjesët e këmbimit që do të zëvendësohen. 
· të kujdeset për veglat, aparatet dhe pajisjet e punës.
· të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera në pajisjet ndihmëse të automjetit.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimit të aparaturave treguese dhe komanduese në kroskotin e automjetit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.




	Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të të automjeteve, ose në servise private për shërbime në sistemin elektrik të automjetit. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve elektrike në pajisjet ndihmëse të automjetit.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve elektrike në pajisjet ndihmëse të automjetit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në pjesët elektrike të pajisjeve ndihmëse të automjetit. 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në pjesët elektrike të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.




	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime në pjesët elektrike të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle, mirëmbajtje, riparime dhe zëvendësime në pjesët elektrike të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
1. Pjesë këmbimi për elementet elektrike të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
1. Katalogë të pjesëve elektrike të pajisjeve ndihmëse të automjetit, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.










































7.  Moduli “Shërbime në automjetet hibride dhe ato elektrike”
	
Drejtimi:   Shërbime mjetesh transporti
Profili:       Shërbime elektro-auto
Niveli:        III i KSHK  
Klasa:        12

	                                                     PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	SHËRBIME NË AUTOMJETET HIBRIDE DHE ATO ELEKTRIKE

	(M-18-1840-22)

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul që aftëson nxënësit për të bërë shkëputjen e tensionit të lartë nga sistemi elektrik i automjetit dhe për të kryer shërbime në automjetet hibride dhe ato elektrike.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.



 
	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen procedurat e shkëputjes së tensionit të lartë në automjetet hibride dhe elektrike
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të kryejë regjistrimin dhe pranimin e automjetit hibrid ose elektrik me defekte teknike dhe të hapë urdhërin e punës.
· të konsultohet me dokumentacionin teknik të automjetit hibrid ose elektrik. 
· të bëjë identifikimin e tipit të automjetit hibrid ose elektrik.
· të veshë uniformën e punës dhe të përdorë mjetet mbrojtëse.
· të bëjë përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës.
· të aktivizojë frenat e dorës dhe të vendosë takot ndaluese në rrotat e automjetit elektrik ose hibrid.
· të vendosë shenjën dalluese të automjetit hibrid ose elektrik.
· të bëjë bllokimin e zonës përreth automjetit për të mos lejuar hyrjen e personave të paautorizuar
· të heqë çelësin e automjetit hibrid ose elektrik dhe të bëjë sigurimin e tij në vendin e caktuar.
· të bëjë shkëputjen e kabllit nga poli (–) i baterisë 12V dhe izolimin e tij. 
· të përcaktojë vendndodhjen e çelësit të shkëputjes së tensionit të lartë.
· të heqë prizën e tensionit të lartë dhe sigurimin e saj në vend të sigurtë.
· të ndërpresë punimet për rreth 15 minuta që të shkarkohen kondensatorët nga energjia e akumuluar.
· të bëjë kontrollin e instrumentit matës në baterinë 12V.
· të bëjë matjen e tensionit të lartë me instrumentin matës, nëpërmjet lidhjes nga poli (+) në shasi dhe nga poli (–) në shasi, për të verifikuar shkëputjen e plotë të tensionit.
· të bëjë rikontrollin e instrumentit në baterinë 12V
· të vendosë tabelën që tregon shkëputjen e tensionit të lartë në automjetin hibrid ose elektrik.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë shkëputjes së tensionit të lartë në automjetet elektrike ose hibride.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.   



	RM 2 
	Nxënësi kryen punime diagnostikuese dhe zëvendësuese në sistemet e automjeteve hibride dhe elektrike
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
1. të vendosë automjetin elektrik ose hibrid në pozicion të sigurtë. 
1. të zbatojë e rregullat të sigurimit teknik për punime në automjetet hibride ose elektrike me tension të lartë. 
1. të konsultohet me dokumentacionin teknik të automjetit hibrid ose elektrik. 
1. të përcaktojë tipit e automjetit hibrid ose elektrik.
1. të bëjë përgatitjen e vendit të punës.
1. të aktivizojë frenat e dorës dhe të vendosë takot ndaluese në rrotat e automjetit elektrik ose hibrid.
1. të vendosë shenjën dalluese të automjetit hibrid ose elektrik.
1. të bëjë bllokimin e zonës përreth automjetit për të mos lejuar hyrjen e personave të paautorizuar
1. të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për shërbimin e automjetit elektrik ose hibrid.
1. të bëjë kontrollin pamor dhe dëgjimor të gjendjes dhe funksionimit të automjetit elektrik ose hibrid.
1. të zbatojë procedurat e shkëputjes së tensionit të lartë në automjetin elektrik ose hibrid (nëse është e nevojshme). 
1. të diagnostikojë dhe përcaktojë parregullsitë në sistemin e furnizimit me energji elektrike të automjetit
1. të realizojë punime të zëvendësimit në elementët e sistemit të furnizimit me energji elektrike të automjetit.
1. të diagnostikojë dhe përcaktojë parregullsitë në sistemin e kondicionimit të ajrit në kabinën e automjetit.
1. të realizojë punime të zëvendësimit në elementët e sistemit të kondicionimit të ajrit në kabinën e automjetit.
1. të diagnostikojë dhe përcaktojë parregullsitë në sistemin e shndërrimit të furnizimit me energji AC/DC.
1. të realizojë punime të zëvendësimit në elementët e sistemit të shndërrimit të furnizimit me energji AC/DC 
1. të kontrollojë parametrat dhe të diagnostikojë parregullsitë e funksionimit të motorit elektrik. 
1. të realizojë punime të zmontimit-montimit dhe zëvendësimit të pjesëve të motorit elektrik
1. të diagnostikojë dhe përcaktojë parregullsitë në sistemin e transmetimit të fuqisë së automjetit elektrik ose hibrid.
1. të realizojë punime të zëvendësimit në elementët e sistemit të transmetimit të fuqisë së automjetit elektrik ose hibrid.
1. të diagnostikojë dhe përcaktojë parregullsitë në sistemin e baterive.
1. të realizojë punime të zëvendësimit në elementët e sistemit të baterive.
1. të kryejë punime të diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në sisteme të tjera të automjetit hibrid ose elektrik
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli.   



	
	

		Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të automjeteve, ose në servise private për shërbime të automjeteve elektrike ose hibride. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në automjetet elektrike ose hibride.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në automjetet elektrike ose hibride, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në automjetet elektrike ose hibride. Ai duhet të kërkojë me rreptësi zbatimin nga nxënësit të rregullave të sigurimit teknik gjatë shërbimit në automjetet elektrike ose hibride
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në automjetet elektrike ose hibride.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.






	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime të automjeteve hibride ose elektrike.
1. Automjet elektrik ose hibrid në gjendje pune.
1. Makete automjetesh elektrike ose hibride
1. Kompjutera dhe pajisje me programet përkatëse të diagnostikimit të automjeteve elektrike ose hibride.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle dhe zëvendësime në automjetet elektrike ose hibride.
1. Pjesë këmbimi për automjetet elektrike ose hibride.
1. Mjete mbrojtëse.
1. Katalogë të automjeteve elektrike ose hibride, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.












































IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar


1. Moduli “Shërbimi i sistemit kompjuterik të motorit”  

Drejtimi:     Shërbime mjetesh transporti
Profili:         Shërbime elektro-auto
Niveli:          III i KSHK     
Klasa:          12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHERBIMI I SISTEMIT KOMPJUTERIK TE MOTORIT 

	(M-18-905-18)

	Qëllimi i modulit

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të diagnostikimit, mirëmbajtjes dhe të zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara në sistemin kompjuterik të motorëve të mjeteve të transportit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM), dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi diagnostikon parregullsitë në sistemin kompjuterik të motorit të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të parapërgatitë vendin e punës dhe automjetin për të mundësuar diagnostikimin e parregullsive të sistemit kompjuterik të motorit të automjetit.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për diagnostikimin e parregullsive të sistemit kompjuterik të motorit të automjetit.
· të marrë informacion paraprak për parregullsitë e sistemit kompjuterik të motorit të automjetit dhe të konsultohet me dokumentacionin teknik përkatës.
· të bëjë kontrollin pamor të elementeve të sistemit kompjuterik të motorit.
· të bëjë lidhjen e pajisjes lexuese (scan tool) me sistemin kompjuterik të motorit të automjetit dhe vënien e saj në punë.
· të bëjë interpretimin e kodeve të parregullsive në sistemin kompjuterik të motorit.
· të interpretojë drejt informacionin nga pajisja lexuese dhe përcaktojë saktë elementet që ka parregullsi.
· të bëjë kontrollin dhe diagnostikimin e parregullsive në ndijuesit (sensorët),  paketën elektronike dhe vepruesit e sistemit kompjuterik të motorit të automjetit.
· të përcaktojë shkaqet e parregullsive të sistemit kompjuterik të motorit.
· të bëjë shkëputjen e pajisjes lexuese nga sistemi kompjuterik i motorit të automjetit.
· të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë diagnostikimit të parregullsive të sistemit kompjuterik të motorit të automjetit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin kompjuterik të motorit të automjetit.
 Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin e sistemit kompjuterik të motorit të automjetit.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet e duhura për shërbimin e sistemit kompjuterik të motorit të automjetit.
· të bëjë fshirjen e kodeve të parregullsive nga memorja e sistemit kompjuterik të motorit.
· të bëjë pastrimin dhe shtrëngimin e kontakteve elektrike të elementeve të sistemit kompjuterik të motorit.  
· të bëjë zëvendësimin e përcjellësave elektrikë të këputur ose të dëmtuar dhe mënjanimin e qarqeve të shkurtëra.
· të bëjë zëvendësimin e sensorëve të ndryshëm (sensorit të oksigjenit, të shpejtësisë, të detonimit, të temperaturës së lëngut ftohës, temperaturës në kolektorin e thithjes, të pozicionit të farfallës, të presionit absolut të ajrit, të rrymës së ajrit) në motorin e automjetit. 
· të bëjë zëvendësimin e paketës elektronike të sistemit kompjuterik të motorit të automjetit. 
· të bëjë zëvendësimin e vepruesve të ndryshëm (mikromotor elektrik, bobina-solenoid, rele) në motorin e automjetit.
· të bëjë provën e funksionimit të sistemit kompjuterik të motorit pas shërbimeve të kryera.
· të përdorë dokumentacionin teknik (katalogët) për të përzgjedhur pjesët e duhura të sistemit kompjuterik të motorit që do të zëvendësohen. 
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
· të plotësojë si duhet dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve të sistemit kompjuterik të motorit të automjetit.   .   
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.




	Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të të automjeteve, ose në servise private për shërbime në sistemin kompjuterik të motorëve të automjeteve. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin kompjuterik të motorëve të automjeteve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin kompjuterik të motorëve të automjeteve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në sistemin kompjuterik të motorëve të automjeteve. 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në sistemin kompjuterik të motorit të automjetit.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.




	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime në sistemin kompjuterik të motorëve të automjeteve.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Pajisje lexuese (scan tool).
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle dhe zëvendësime në sistemin kompjuterik të motorëve.
1. Pjesë këmbimi për sistemin kompjuterik të motorëve të automjeteve.
1. Katalogë të sistemeve kompjuterike të motorëve, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.












2. Moduli “Shërbimi i sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS”  

Drejtimi:     Shërbime mjetesh transporti
Profili:         Shërbime elektro-auto
Niveli:          III i KSHK      
Klasa:          12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHERBIMI I SISTEMIT KOMPJUTERIK TE FRENIMIT ABS DHE TCS 

	(M-18-1484-18)

	Qëllimi i modulit

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të mirëmbajtjes dhe të zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara në sistemin kompjuterik të frenimit ABS (Anti-lock Brake System) dhe TCS (Traction Control System) në mjetet e transportit. 


	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi diagnostikon parregullsitë në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjetit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë vendin punës dhe automjetin për diagnostikimin e parregullsive në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat për diagnostikimin e parregullsive në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
· të konsultohet me dokumentacionin teknik të automjetit.
· të konsultohet me dokumentacionin teknik të pajisjes lexuese (scan tool) të sistemit kompjuterik të automjetit.
· të kryejë kontrollin pamor të elementeve të sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS  (shkëputja e lidhjeve elektrike, këputja e përcjellësve, qarqet e shkurtëra, dëmtimi i sensorëve, dëmtimi i vepruesve etj.).
· të kryejë lidhjen e pajisjes lexuese me sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
· të vërë në punë pajisjen lexuese.
· të lexojë kodet e parregullsive në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
· të interpretojë informacionin nga pajisja lexuese dhe të përcaktojë elementët që kanë parregullsi.
· të zbatojë procedurat për diagnostikimin e parregullsive në ndijuesit (sensorët) e sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
· të zbatojë procedurat për diagnostikimin e parregullsive në paketën elektronike të sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
· të zbatojë procedurat për diagnostikimin e parregullsive në vepruesit e sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
· të shkëpusë pajisjet lexuese nga sistemi kompjuterik. 
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë diagnostikimit të parregullsive në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjetit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjeteve.
 Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
1. të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin e sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjetit.
1. të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet për shërbimin e sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
1. të zbatojë procedurat e fshirjes së kodeve të parregullsive nga memorja e sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
1. të pastrojë dhe të shtrëngojë kontaktet elektrike të pjesëve të sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.  
1. të zëvendësojë përcjellësat elektrikë të këputur ose të dëmtuar.
1. të mënjanojë qarqet e shkurtëra.
1. të zbatojë procedurat e zëvendësimit të sensorëve në sistemin e frenimit ABS dhe TCS automjetit (sensori i shpejtësisë së rrotës, sensori i forcës së rëndesës etj.). 
1. të zbatojë procedurat e zëvendësimit të paketës elektronike të sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS automjetit. 
1. të zbatojë procedurat e zëvendësimit të vepruesve të ndryshëm (veprues hidraulik, mikromotorë elektrik, bobina, rele) në sistemin e frenimit ABS dhe TCS automjetit.
1. të kryejë provën për rrjedhje të vepruesve hidraulikë.
1. të kryejë provat e funksionimit të sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS pas shërbimeve të kryera.
1. të përdorë dokumentacionin teknik (katalogëve) për të përzgjedhur pjesët e sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS që do të zëvendësohen. 
1. të kujdeset për veglat dhe pajisjet e punës.
1. të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për  shërbimet e kryera.
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve të sistemit kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjetit
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.
 

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të të automjeteve, ose në servise private për shërbime në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjeteve. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjeteve.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjeteve, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjeteve. 
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjetit.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.



	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjeteve.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Pajisje lexuese (scan tool).
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle dhe zëvendësime në sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS.
1. Pjesë këmbimi për sistemin kompjuterik të frenimit ABS dhe TCS të automjeteve.
1. Katalogë të sistemeve kompjuterike, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
	




3. Moduli “Shërbimi i sensorëve në sistemin e shkarkimit të gazeve”  

Drejtimi:     Shërbime mjetesh transporti
Profili:         Shërbime elektro-auto
Niveli:          III i KSHK     
Klasa:          12

	PERSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHËRBIMI I SENSORËVE NË SISTEMIN E SHKARKIMIT TË GAZEVE 

	(M-18-1485-18)

	Qëllimi i modulit

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer proceset e punës për diagnostikimin, zëvendësimin dhe të montimit të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazeve.


	Kohëzgjatja e modulit

	51 orë mësimore


	Niveli i parapëlqyer 
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.


	Rezultatet e të mësuarit (RM), dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi diagnostikon parregullsitë e sensorëve të oksigjenit, të oksidit të azotit NOx dhe elementëve të tjerë elektrikë dhe elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazreve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatitë vendin punës dhe automjetin për diagnostikimin e parregullsive të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx dhe elementëve të tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.
· të përcaktojë shenjat që tregojnë mosfunksionimin e sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx dhe elementëve të tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.
· të përcaktojë shkaqet e mos-funksionimit të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.  
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat për diagnostikimin e parregullsive.
· të konsultohet me dokumentacionin teknik të automjetit dhe të pajisjes diagnostikuese.
· të kryejë kontrollin pamor të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx dhe elementëve të tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.
· të kryejë lidhjen dhe të verë në punë pajisjen diagnostikuese  me sensorët e oksigjenit (sondës lambda), e oksideve të azotit NOx dhe elementë e tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.
· të lexojë kodet e parregullsive të funksionimit të sensorëve.
· të interpretojë informacionin nga pajisja lexuese dhe të  përcaktojë shkakun e parregullsisë.
· të zbatojë procedurat për diagnostikimin e parregullsive në sensorët e oksigjenit (sondës lambda), e oksideve të azotit NOx dhe elementë e tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.
· të shkëpusë pajisjet lexuese nga sensorët.
· të zbatojë procedurën e kontrollit të sondës lamdba me multimetër.
· të zbatojë procedurën e kontrollit të sondës lamdba me tester të posaçëm
· të zbatojë procedurën e kontrollit të sondës lamdba me oshiloskop
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë diagnostikimit të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx dhe elementëve të tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.


	RM 2 
	Nxënësi kryen punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në sensorët e oksigjenit, oksideve të azotit NOx dhe elementëve të tjerë në sistemin e shkarkimit të gazeve.
 Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të përgatitë vendin e punës dhe automjetin për shërbimin në sensorët e oksigjenit (sondës lambda), e oksideve të azotit NOx dhe elementë e tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet për shërbimin në sensorët e oksigjenit (sondës lambda), e oksideve të azotit NOx dhe elementë e tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.
· të zbatojë procedurat e fshirjes së kodeve të parregullsive nga memorja e centralinës dhe fikjes së llampes treguese në korskot.
· të pastrojë dhe të shtrëngojë kontaktet elektrike në sensorët e oksigjenit (sondës lambda), e oksideve të azotit NOx  si dhe elementë e tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.
· të mënjanojë qarqet e shkurtëra të brendshme dhe të jashtme.
· të zëvendësojë përcjellësat elektrikë të këputur ose të dëmtuar.
· të zbatojë procedurat  e zmontimit  të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda) e të oksideve të azotit NOx.
· të zbatojë procedurat  e pastrimit të trupit të sensorëve nga depozitimet dhe papastërtitë.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të sensorëve.
· të zbatojë procedurat e zëvendësimit të elementëve të tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave.
· të kryejë provën e funksionimit të sensorëve.
· të kryejë provat e funksionimit pas shërbimeve të kryera.
· të përdorë dokumentacionin teknik (katalogët) për të përzgjedhur sensorët e oksigjenit (sondës lambda), e oksideve të azotit NOx dhe elementëve të tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave që do të zëvendësohen.
· të kujdeset për veglat dhe pajisjet e punës.
· të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për  shërbimet e kryera.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit.
Instrumentet e vlerësimit:
-   Vëzhgim me listë kontrolli.




	Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të të automjeteve, ose në servise private për shërbime elektro-auto të automjeteve. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit.
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.




	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Pajisje diagnostikuese (scan tool), multimeter, tester për sondën lambda, oshiloskop.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle dhe zëvendësime të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit.
1. Pjesë këmbimi dhe sensorë të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrik/elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit.
1. Katalogë të sistemeve të sensorëve të oksigjenit (sondës lambda), të oksideve të azotit NOx si dhe elementë të tjerë elektrikë dhe elektronikë përbërës në sistemin e shkarkimit të gazrave të automjetit, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
























4. Moduli “Shërbime në në pajisjet ndihmëse me komandim elektronik”
	
Drejtimi:   Shërbime mjetesh transporti
Profili:       Shërbime elektro-auto
Niveli:        III i KSHK  
Klasa:        12

	                                                     PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe Kodi
	SHËRBIME NË PAJISJET NDIHMËSE TË AUTOMJETIT ME KOMANDIMIT ELEKTRONIK

	(M-18-1841-22)

	Qëllimi i modulit
	

	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer shërbime në komandimin elektronik të pajisjeve ndihmëse të drejtuesit të automjetit.


	Kohëzgjatja e modulit

	
	51 orë mësimore

	Niveli i parapëlqyer 
për pranim
	
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK ne drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.



 
	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen punime paraprake në komandimin elektronik të pajisjeve ndihmëse të automjetit
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të parapërgatitë vendin e punës dhe automjetin për të mundësuar shërbimin në pajisjet ndihmëse të automjetit me komandimit elektronik të automjetit.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentat e duhura për shërbimin e komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
· të marrë informacion paraprak për parregullsitë e komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse.
· të konsultohet me dokumentacionin teknik (katalogun) të automjetit.
· të vendosë automjetin në gjendje pune dhe të bëjë provën e funksionimit të pajisjeve ndihmëse. 
· të bëjë kontrollin pamor të elementeve të komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
· të bëjë diagnostikimin kompjuterik të gjendjes dhe funksionimit të komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
· të përcaktojë saktë elementet e komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse, që kanë parregullsi.
· të përcaktojë dhe mënjanojë shkaqet e parregullsive të elementeve të komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
· të bëjë fshirjen e kodeve të parregullsive nga memorja e sistemit kompjuterik të automjetit.
· të përdorë dokumentacionin teknik (katalogët) për të përzgjedhur pjesët e duhura të komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse, që do të zëvendësohen.
· të bëjë pastrimin dhe shtrëngimin e kontakteve elektrike të elementeve të komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
· të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për  shërbimet e kryera.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë shërbimeve në pajisjet ndihmëse të automjetit me komandimit elektronik.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.   



	RM 2 
	Nxënësi kryen punime zëvendësuese në pajisjet ndihmëse me komandim elektronik 
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
1. të bëjë zëvendësimin e përcjellësave elektrikë të këputur ose të dëmtuar dhe mënjanimin e qarqeve të shkurtëra.
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimit elektronik të dyerve dhe dritareve të automjetit. 
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimit elektronik të fshirësve, larësve dhe ngrohësve të xhamave të automjetit.
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimit elektronik të rregulluesve të pasqyrave të automjetit.
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimit elektronik të ngrohësve dhe rregulluesve të pozicionit të ndenjëseve të automjetit.
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimit elektronik të CD, radios dhe telefonit.
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimit elektronik të sistemit të parkimit të automjetit.
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimit elektronik të sistemit kundra vjedhjes së automjetit.
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimit elektronik të sistemeve të kamerave dhe radarëve të automjetit.
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimeve nga distanca të pajisjeve të ndryshme në automjet.
1. të bëjë zëvendësimin e sensorëve dhe vepruesve të ndryshëm të komandimit të çelësit elektronik të ndezjes së automjetit.
1. të bëjë zëvendësimin e paketave elektronike që komandojnë pajisjet ndihmëse të automjetit. 
1. të bëjë provën e funksionimit të komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse të automjetit, pas shërbimeve të kryera.
1. të tregojë kujdesin e duhur për veglat dhe pajisjet e punës.
1. të plotësojë si duhet dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e kryera.
1. të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimit të komandimit elektronik të pajisjeve ndihmëse të automjetit.
Instrumentet e vlerësimit:
1. Vëzhgim me listë kontrolli.   



	
	

		Udhëzime për zbatimin e modulit
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e shkollës për shërbime të automjeteve, ose në servise private për shërbime elektrike të automjeteve. 
1. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në pajisjet ndihmëse të automjetit me komandimit elektronik.
1. Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të diagnostikimit të parregullsive, mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pjesëve në pajisjet ndihmëse të automjetit me komandimit elektronik, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
1. Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të parregullsive në pajisjet ndihmëse me komandimit elektronik. Ai duhet të kërkojë me rreptësi zbatimin nga nxënësit të rregullave të sigurimit teknik gjatë shërbimit, veçanërisht në automjetet elektrike ose hibride
1. Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në pajisjet ndihmëse të automjetit me komandimit elektronik.
1. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.






	Kushtet e
e domosdoshme 
për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
1. Repart pune për shërbime elektrike të automjeteve.
1. Automjet në gjendje pune.
1. Makete automjetesh me pajisjet ndihmëse me komandim elektronik
1. Kompjutera dhe pajisje me programet përkatëse të diagnostikimit në pajisjet ndihmëse të automjetit me komandimit elektronik.
1. Kompleti i veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të nevojshme për matje, kontrolle dhe zëvendësime në pajisjet ndihmëse të drejtuesit të automjetit me komandimit elektronik.
1. Pjesë këmbimi për pajisjet ndihmëse të automjetit me komandimit elektronik.
1. Mjete mbrojtëse.
1. Katalogë të automjeteve, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.


























		36		[image: ]

image1.png




