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I.  Qëllimet e arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe  industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK. 

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”, niveli III i KSHK, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me instalimet elektrike civile dhe industriale. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:
· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, ngritjen intelektuale  dhe   profesionale, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit përmes përvojës së punës.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në
     kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale”
     (Arsim i dyfishtë), niveli III I KSHK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale (Arsim i dyfishtë)”, niveli III i KSHK

[bookmark: _Hlk203125554]Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale (Arsim i dyfishtë)” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë mbaruar arsimin profesional në kualifikimin profesional “Elektroteknikë”, niveli II i   
      KSHK;
· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit 
      profesional.
· nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MEKI përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla.

[bookmark: _Hlk203130632]2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit profesional në   kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK
Në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale e rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetëvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit  në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK.

Në përfundim të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale pёrkatёse;
· tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale pёrkatёse;
· të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e instalimit elektrik civil dhe industrial
· të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit;
· të zbatojë standardet teknike gjatë punës;
· të lexojë planimetritë e objekteve, ku do të kryejë instalimet elektrike;
· të vizatojë skemat funksionale dhe të montimit per instalimet elektrike qe do të kryejë;
· të instalojë elemente të veçanta të skemave elektrike;
· të hartojë preventivin për realizimin e projektit të instalimit elektrik;
· të realizojë instalimin elektrik të një godine civile;
· të realizojë instalimet elektrike në një repart industrial;
· të realizojë instalimin e impianteve të sinjalizimit (te citofonisë dhe vidiocitofonisë, mbrotje kundra zjarrit dhe kundra vjedhje, TV, TF, data);
· të realizojë instalimin e impiantit të shkarkimeve atmosferike;
· të realizojë instalimin e impiantit të tokëzimit;
· të realizojë instalimin e sistemit të matjes së konsumit të energjisë, një dhe trefazor, me dhe pa tri, të një objekti civil apo industrial;
· të realizojë instalimin e burimeve elektrike rezerve të një objekti;
· të realizojë instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve FV;
· të realizojë instalimin e pajisjeve të një impianti shpërndarës tm /tu, 20/04 KV;
· të mirëmbajë e sistemet elektrike;
· të kryejë kontrollin dhe testimin periodik të sistemeve të mbrojtjes;
· të lidhë burimet elektrike rezervë;
· të realizojë komandimin e motorëve elektrikë me mënyra të ndryshme;
· të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës;
· të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë;
· të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve;
· të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit;
· të realizojë instalimin elektrik inteligjent duke përdorur teknologjinë smart (dixhital strom) në një banesë.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit  
    në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë),    
    niveli i III i KSHK.

Përfundimi me sukses i arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës për t’u punësuar në ndërmarrje të ndryshme të instalimeve elektrike civile dhe industriale, për t’u vetëpunësuar ose mbas një përvoje pune krijon një biznes të vogël në punimet e instalimeve elektrike civile dhe industriale dhe punëson të tjerë në të.
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV të KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) në kualifikimin profesional “Elektroteknikë”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes.

III. Plani mësimor për arsimin profesional në kualifikimin profesional “Instalime 
       elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë)”, niveli III i KSHK.

	Plani mësimor për kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK

	
Nr
	
Kodi
	
Lëndët dhe modulet mësimore
	Orët javore/ vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme	(Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1 (34)

	2
	
	Letërsi
	1(34)

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	2 (68)

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	1 (34)

	5
	
	Matematikë
	2 (68)

	6
	
	Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK)  
	1 (34)

	7
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet
	1(34)

	B.
	
	Lёndё/Module profesionale tё zbatuara nё shkollё	(Gjithsej)
	6 (204)

	1
	L-17-157-24
	Bazat e sipërmarrjes
	34

	2
	M- 11-2198-25
	Siguria dhe shëndeti në punë 
	34

	3
	M- 11-2199-25
	Shpërndarja dhe përdorimi i energjisë elektrike në mjedise civile dhe industriale 
	68

	4
	M- 11-2200-25
	Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike 
	      68

	C.
	P-11-012-25
	Praktika profesionale në biznes                    (Gjithsej
 



detyruar	(Gjithsej)
	24 (816)

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	38/39 (1292/ 1326)



IV. Udhëzime për planin mësimor
[bookmark: _Hlk199775531]Skeletkurrikula e kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK, përbëhet nga 3 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për profilet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MAS).
· Lëndët/ modulet profesionale teorike/ praktike të zbatuara në shkollë (programet e përgjithshme/ përshkruesit e moduleve janë pjesë e kësaj skeletkurrikule).
· Praktika profesionale nё biznes (programi i pёrgjithshёm i praktikës profesionale në biznes është pjesë e kësaj skeletkurrikule). 

Në klasën 12:
Procesi mësimor realizohet për 34 javë mësimore (viti shkollor ka gjithsej 36 javë, 34 javë mësim dhe 2 javë provime).
Një javë mësimore ka jo më shumë se 39 orë mësimore (nga të cilat, 14/15 orë mësimore teorike dhe praktike në shkollë dhe 24 orë mësimore praktikë në biznes).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Rekomandohet që modulet profesionale qё zbatohen nё shkollё të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe. 
Praktika profesionale në biznes mund të kryhet e shpërndarë (34 javë x 3 ditë në javë x 8 orëmësimore 45 minutëshe) ose e grupuar (102 ditë, në ndarje javore/dyjavore/mujore). Në biznes, 1 ditë pune = 6 orë pune = 8 orë mësimore 45 minutëshe.
Vëllimi i përgjithshëm mësimor është si më poshtë:
Teoria (e përgjithshme dhe profesionale) dhe praktika profesionale e detyruar nё shkollё: 
34 javё x 14/15 orë/javё = 476/510 orё mësimore (37 %)
Praktika e detyruar nё biznes: 
34 javё x 3 ditё/javё x 8 orё/ditё = 816 orё mёsimore (63%).


V. Udhëzime për proçesin mësimor

A. Udhëzime për realizimin e procesit mësimor në shkollë
Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma, metoda mësimdhënie që të nxisin maksimalisht motivimin dhe të nxënit aktiv të nxënësve, si dhe të çojnë në krijimin e kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
Planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore, mundësitë dhe kushtet e bisnesit për realizimin e praktikës së nxënësve etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës, si dhe përfaqësuesve të bisnesit.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre, si dhe akumulimi i rezultateve konkrete të arritjes së kompetencave të synuara përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit. Koleksionimi i rezulteteve të arritura nga nxënësi, krahasimi dhe progresi i nxënësit është një burim i rëndësishëm motivimi. 
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të nxënit në shkollat profesionale të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK.
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të nxënit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të të kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë).

B. Udhëzime për realizimin e praktikës profesionale në ndërmarrje.
Realizimin e praktikës profesionale në ndërmarrje/biznes duhet të krijojë mundësi për një zbatim të kompetencave në realitetin profesional të instaluesit elektrik civil dhe industrial. Biznesi duhet të caktojë personat përgjegjës për mbёshtetjen e nxёnёsve nё realizimin e programit. Shkolla duhet të informojë bisnesin për numrin e nxënësve që do të kryejnë praktikën në këtë biznes, periudhën kohore, programin e praktikës dhe programin qё kanё kryer më parë në shkollë. 
Planifikimi i realizimit të praktikës në biznes duhet tё bazohet në një proces analize fillestare, duke marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, programi i pёrgjithshёm i praktikёs nё biznes, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e realizuar mё parё në shkollë, objektivat konkretë që do të arrihen në biznes, mundësitë dhe kushtet e biznesit për realizimin e praktikës së nxënësve etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës, si dhe i përfaqësuesve të bisnesit.
Shkolla është e detyruar që, nëpërmjet instruktorit përgjegjës, të mbikëqyrë dhe mbështesë realizimin e programit, bazuar në marrëveshjet paraprake.
Plani i detajuar i realizimit të praktikës në biznes, raportet e ecurisё sё praktikёs, shkalla e përmbushjes së programit, si dhe fletët e vlerësimit të nxënësve, duhet të jenë pjesë e dokumentacionit për realizimin e praktikës nё biznes.
Biznesi duhet të përfshijë, motivojë dhe mbikëqyrë nxënësit në të gjitha veprimtaritë e parashikuara në program. Dhënia e përgjegjësisë në vendin e punës, puna e mbikqyrur dhe pavarur duhet të jenë pjesë e realizimit të programit.
Nxënësi duhet të dokumentojë në portofolin e tij të gjitha përvojat dhe rezultatet nga praktika profesionale në biznes, të përgatitë një raport dhe ta prezantojë në klasë, si pjesë e këtij portofoli. 
Vlerësimi i nxënësit në biznes duhet të përfshijë vlerësimin e tij gjatë gjithë praktikës, si dhe vlerësimin përfundimtar për çdo kompetencë profesionale dhe personale, që përmbahet në program. Pjesë e vlerёsimit përfundimtar duhet të jetë edhe vlerёsimi i portofolit tё nxënësit, që shërben gjithashtu edhe për vetëvlerësimin. 

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) për lëndët teorike, për modulet praktike dhe pёr praktikёn profesionale nё biznes, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
[bookmark: _Hlk199776343]Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në kualifikimit profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme:
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar.
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e Elektroteknikës, dhe u jepet çertifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III të KSHK.

VII. Të dhëna për çertifikatën që fitohet në përfundim të arsimit
profesional në  kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK.

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në kualifikimin profesional “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë), niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Certifikatën e aftësimit profesional dhe Suplementin përkatës për këtë kualifikim profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga Ministria përgjegjëse e AFP-së, këto dëshmi përmbajnë: 
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
- rezultatet në lëndët e përgjithshme, nё lëndët profesionale, nё modulet profesionale dhe nё praktikёn profesionale në biznes;
- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK. 

VIII. Programet e lëndëve profesionle dhe përshkruesit e moduleve profesionale tё zbatuara nё shkollë.

1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-24).  Kl. 12 – 34 orë 

 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
		
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin indiviArsim i dyfishtë dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës indiviArsim i dyfishtëe dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të tregojnë përgjegjësi indiviArsim i dyfishtëe dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

1. Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 34 orë 

	Tema   1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes 
	1 orë

	Tema   2
	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse
	1 orë

	Tema   3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	2 orë

	Tema   4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	2 orë

	Tema   5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	2 orë

	Tema   6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve
	2 orë

	Tema   7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	2 orë

	Tema   8
	Puna indiviArsim i dyfishtëe dhe puna në grup
	2 orë

	Tema   9
	Gadishmëria, iniciativa dhe motivimi
	2 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia indiviArsim i dyfishtëe dhe shoqërore
	2 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	2 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	2 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	2 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	1 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve 
	2 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve
	1 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	2 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	2 orë

	Tema 19
	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës
	2 orë











[bookmark: _Hlk200036339]
2. Moduli “Siguria dhe shëndeti në punë”
[bookmark: _Hlk202716959]Kualifikimi:  “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë)
Niveli:              III i KSHK
Klasa:              12


	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË

	M- 11-2198-25

	Qëllimi i 
modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me njohuritë e nevojshme për të punuar në mënyrë të sigurt dhe për të parandaluar aksidentet në vendin e punës.


	Kohëzgjatja e 
modulit

	34 orë mësimore

	Niveli i 
parapëlqyer
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK të kualifikimit
profesional “Elektroteknikë”.



	Rezultatet e të 
nxënit (RN) dhe   procedurat  e vlerësimit
	
	RN 1

	Nxënësi përshkruan parimet themelore të sigurisë në punë dhe mbrojtjen e jetës së njeriut në instalimet elektrike.
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të përshkruajë rregulloren për sigurinë dhe shendetin në punë;
· të përshkruajë organizmat rregullatorë dhe rolin e tyre;
· të përshkruajë veprimin e rrymës mbi trupin e njeriut; 
· të shpjegojë tensionit e prekjes dhe të hapit;
· të shpjegojë mënyrat e clirimit të të aksidentuarit nga
    rryma elektrike;
· të shpjegojë mënyrën e dhënies së ndihmës së parë te
të aksidentuarit. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Shpjegim.
· Pyetje – përgjigje me gojë.
· Diskutim.


   
	RN 2
	Nxënësi përshkruan procedurat e emergjencave dhe sigurisë në punë.
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë rreziqet për procese të ndryshme pune;
· të vlerësojë marrjen e masave te sigurise elektrike për çdo proces pune dhe tabelat sinjalizuese;
· të shpjegojë mënyrat e menaxhimit të rreziqeve në
    vendin e punës;
· të zbatojë planin e emergjencave dhe evakuimit
    (rast zjarri, goditje elektrike);
· të krijojë një kulture të sigurisë në vendin e punës;
· të komunikojë me punëtorët dhe menaxherët për
    shëndetin dhe sigurinë në punë.
Instrumentet e vlerësimit:
· Shpjegim.
· Pyetje-përgjigje me gojë.
· Diskutim.



	RN 3
	Nxënësi përshkruan pajisjet e mbrojtjes personale në punë dhe përdorimin e tyre.
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të përshkruajë mjetet mbrojtëse në instalimet elektrike;
· të shpjegojë përdorimin e mjeteve mbrojtëse në punë;
· të përdorë me korrektësi pajisjet e mbrojtjes personale;
· të mirëmbajë pajisjet e mbrojtjes personale;
· të shpjegojë rastet e nevojshme për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse kolektive;
· të përgatisë hapësirën e punës për të minimizuar rreziqet;
· të kontrollojë veglat e punës përpara fillimit të procesit të punës;
· te evidentojë rreziqet dhe nevojat e sigurisë në punë;
· të listojë instrumentet matës, veglat e izoluara dhe përshkrimin specifik të përdorimit të tyre;  
· të shpjegojë përdorimin e instrumentit matës për testimin dhe matjen e tensionit;
· të tregojë rëndësinë e trajnimit të vazhdueshëm për sigurinë në punë;
· të përditësojë njohuritë dhe aftësitë për sigurinë ne pune.
Instrumentet e vlerësimit:
· Shpjegim.
· Pyetje-përgjigje me gojë.
· Diskutim.



	RN 4
	Nxënësi shpjegon realizimin e tokëzimit dhe nulifikimit mbrojtës.
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të shpjegojë sistemet e tokëzimit mbrojtës dhe mënyrën e realizimit të tij;
· të realizojë tokëzimin mbrojtës;
· të zbatojë standardet teknike për matjen e vlerës së rezistencës së tokëzimit;
· të përshkruajë rolin e nulifikimit mbrojtës në impiantet elektrike;
· të shpjegojë mënyrën e realizimit të nulifikimit mbrojtës. 
Instrumentet e vlerësimit:
· Shpjegim.
· Pyetje-përgjigje me gojë.
· Diskutim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në laborator, reparte dhe në objekte civile dhe industriale të instalimeve elektrike.  
· Mësuesi dhe  instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse si dhe menaxhimin e rreziqeve të simuluar, përdorimin e pajisjeve të sigurisë, ligjet dhe rregulloret.
· Nxënësi duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale gjatë punës nën tension, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
· Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit në praktikimin e reagimit dhe veprimeve në situata emergjente
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të synohet më tepër vlerësimi i aftësive për të gjykuar problematikat që lindin gjatë punës si dhe vlerësimi i demonstrimit praktik të shprehive të fituara nga ky modul..


     
	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
· Mjedisi për kryerjen e modulit (object civil ose industrial).
· Simulime të situatave emergjente
· Rregullore e sigurimit teknik në punë, ligjërata dhe prezantime.
· Vegla pune të izoluara, mjete dielektrike prej gome
      (çizme, galloshe, tapet gome etj.)
· Pajisjeve të sigurisë (p.sh., aparatet e zjarrit, alarmet).
· Instrumentit matës për testimin dhe verifikimin e tensionit
· Manuale, udhëzuesa dhe materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.





3. Moduli “Shpërndarja dhe përdorimi i energjisë elektrike në mjedise civile dhe industriale”
Kualifikimi:    Instalime elektrike civile dhe industriale (Arsim i dyfishtë)
Niveli:              III i KSHK
Klasa:              12


	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	SHPËRNDARJA DHE PËRDORIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE NË MJEDISE CIVILE DHE INDUSTRIALE 

	M- 11-2199-25

	Qëllimi i 
modulit
	Një modul ka për qëllim të pajisë nxënësit me njohuri teorike dhe aftësi praktike për sistemet e furnizimit dhe përdorimit te energjise elektrike, si dhe instalimin e pajisjeve të automatizuara në objekte civile dhe industriale.


	Kohëzgjatja e 
modulit

	68 orë mësimore

	Niveli i 
parapëlqyer
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK të kualifikimit profesional “Elektroteknikë”.



	Rezultatet e të 
nxënit (RN) dhe   procedurat  e vlerësimit
	
	RN 1

	Nxënësi përshkruan sistemin e furnizimit me energji elektrike të mjediseve civile dhe industriale. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të identifikojë pjesët përbërëse të sistemit energjetik;
- të shpjegojë pjesët përbërëse të sistemit energjetik;
- të klasifikojë konsumatorët sipas llojit dhe kërkesave për energji;
- të klasifikojë rrjetet elektrike sipas tensionit dhe ndërtimit;
- të identifikojë komponentët e linjave ajrore dhe kabllore;
- të përshkruajë diagramat e ngarkesës elektrike;
- të lexojë diagramat e ngarkesës elektrike;
- të përshkruajë humbjet e tensionit dhe energjisë në rrjet;
- të përshkruajë mënyrat e rregullimit të tensionit;
- të përshkruajë mënyrat e përmirësimit të faktorit të fuqisë (cosø).
Instrumentet e vlerësimit:
· Pyetje-përgjigje me gojë.
· Pyetje-përgjigje me shkrim.



	RN 2
	Nxënësi përshkruan elementet dhe pajisjet e rrjetave elektrike.
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përshkruajë llojet e përcjellësve dhe kabllove në rrjetet elektrike;
· të përshkruajë elementet izoluese si dhe rolin e tyre në instalimet elektrike;
· të identifikojë elementet përbërës të një rrjeti shpërndarës;
· të shpjegojë skemën elektrike të një instalimi shpërndarës; 
· të përshkruajë funksionin e pajisjeve mbrojtëse dhe shkyçëse në rrjetet me tension të ulët dhe të mesëm;
· [bookmark: _Hlk185278506]të shpjegojë shkaqet dhe efektet e lidhjes së shkurtër ne rrjetet elektrike;
· të përshkruajë parimin e funksionimit të transformatorëve të fuqise rritese dhe zbritese.
· të përshkruajë parimin e funksionimit të transformatorëve të rrymës dhe tensionit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Shpjegim.
· Pyetje-përgjigje me gojë.
· Diskutim.



	RN 3
	Nxënësi përshkruan instalimin e pajisjeve të automatizuara në objekte civile dhe industriale.
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
· të përshkruajë sistemet e automatizuara;
· të përshkruajë qëllimin e përdorimit të sensorëve, dhe pajisjeve ekzekutuese;
· të shpjegojë mënyrat e lidhjes së sensorëve në pajisje kontrolli dhe sisteme monitorimi;
· të shpjegojë kuptimin, funksionimin dhe ndërtimin e kontrollorit logjik të programuar PLC;
· të përshkruajë skema elementare të komandimit me PLC ( aktivizim ndricimi, komandim motori, etj).
Instrumentet e vlerësimit:
· Shpjegim.
· Pyetje-përgjigje me gojë.
· Diskutim.



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	· Ky modul duhet të trajtohet në klasë dhe në reparte të instalimeve elektrike civile dhe industriale. Rekomandohet që të bëhen vizita në ndërtesa civile dhe ndërmarje industriale me zbatime të PLC-ve, sisteme sinjalizimi dhe komandimi në distancë (smart kome)
· Instruktori duhet të përdorë mjete vizuale, skema, video, simulime, si dhe demonstrime praktike me (sensorë, panele shpërndarëse, pajisje mbrojtëse, PLC, etj.), për të ndihmuar nxënësit në kuptimin e koncepteve teorike dhe zbatimin praktik të tyre
· Nxënësit duhet të nxiten të marrin pjesë aktive si për diskutimin e çështjeve teorike, ashtu dhe për kryerjen e veprimtarive praktike të parashikuara në modul.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet tu jepet përparësi aftësive analitike dhe praktike: Vlerësimi nuk duhet të kufizohet vetëm në riprodhimin mekanik të njohurive teorike, por duhet të theksojë të kuptuarit teknik dhe aftësinë për të gjykuar dhe zgjidhur situata reale;Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet aftësisë së nxënësit për të realizuar instalime të sigurta, të sakta dhe funksionale, sipas skemave teknike dhe udhëzimeve përkatëse.
· Gjatë zhvillimit të modulit duhet të sigurohet që të zbatohen standardet e sigurisë elektrike, si dhe të krijohet një mjedis i sigurt pune.



     
	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset dhe dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë e shkollës, e pajisur me mjetet bazë për mësim teorik (projektor, tabela, materiale vizuale);
· Laborator me pajisje për instalime elektrike civile dhe industriale (panele shpërndarëse, pajisje mbrojtëse, sensorë, kontrollorë, pajisje ekzekutuese, PLC etj);
· Mjete vizuale dhe materiale mbështetëse (diagrame, skema elektrike, video demonstrative, softuerë simulimi);
· Manuale, udhëzues dhe materiale të shkruara që mbështesin çështjet teorike dhe praktike të modulit;
· Mjete për sigurimin e kushteve të sigurisë gjatë punës në laborator (përkatesisht pajisje mbrojtëse personale, tabela sinjalizuese për sigurinë elektrike);
· Akses në impiante reale ose ambiente ku nxënësit të kenë mundësi të shohin dhe praktikojnë në kushte reale (p.sh. vizita studimore në ndërtesa me sisteme automatizimi ose ndërmarrje industriale).







4. Moduli “Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike”
Kualifikimi:    “Instalime elektrike civile dhe industriale” (Arsim i dyfishtë)
Niveli:               III i KSHK
Klasa:               12

	PËRSHKRUESI I MODULIT

	Titulli dhe kodi
	INSTALIMI, MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I IMPIANTEVE FOTOVOLTAIKE 

	M- 11-2200-25

	Qëllimi i 
modulit
	Një modul teorik dhe praktik që i aftëson nxënësit të përshkruajnë, ndërtojnë, instalojnë, mirëmbajnë dhe riparojnë impiantet fotovoltaike.


	Kohëzgjatja e 
modulit

	68 orë mësimore

	Niveli i 
parapëlqyer
për pranim

	Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin II të KSHK të kualifikimit profesional “Elektroteknikë”.



	Rezultatet e të 
nxënit (RN) dhe  procedurat  e vlerësimit
	
	RN 1

	Nxënësi përshkruan ndërtimin dhe funksionimin e impiantit fotovoltaik.
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përshkruajë veçoritë dhe ndikimin e klimës
- të përshkruajë karakteristikat dhe efektet e rrezatimit diellor direkt dhe difuz, mbi një sipërfaqe të rrafshët horizontale dhe të pjerrët. 
- të tregojë se çfarë është “fotoefekti”.
- të shpjegojë parimin e punës së impiantit PV.
- të përshkruajë rolet, ndërtimin dhe funksionimin e impiantit PV (qelizës, modulit, panelit, rreshtit PV, rregullatorit, inverterit dhe baterisë).
- të ilustrojë veçoritë e ngarkesës DC dhe ngarkesës AC.
- të përshkruajë veçoritë e moduleve PV monokristaline, polikristaline, amorfe dhe mikroamorfe.
- të skicojë lidhjen e moduleve PV në seri, në paralel dhe të përzier, si dhe të tregojë veçoritë e tyre.
- të përshkruajë inverterat monofazorë dhe trefazorë.
- të skicojë lidhjen e inverterave sipas rreshtave në linjë monofazore, trefazore dhe të centralizuar, si dhe të tregojë veçoritë e tyre.
- të përshkruajë sistemin e akumulimit të energjisë elektrike dhe llojet e ndryshme të baterive.
- të dallojë veçoritë e llojeve më të përdorëshme të impianteve PV. 
- të skicojë dhe tregojë veçoritë e llojeve të ndryshme të lidhjeve të impianteve PV me konsumatorin (sistemet e vecuara, sistemet e lidhura me rrjetin ).
- të shpjegojë ndikimin që ka këndi i orientimit dhe këndi i pjerrësimit të paneleve PV, në prodhimin e energjisë.
- të tregojë kuptimin e efiçiencës së impianteve PV dhe faktorët që ndikojnë.
- të klasifikoje humbjet e ndryshme të sistemit.
- të kryejë leximin dhe interpretimin e skemave dhe shënimeve teknike dhe elektrike që lidhen me instalimin e paneleve PV.
- të përshkruajë standardet ndërkombëtare që i referohen paneleve PV dhe instalimit të tyre.
- të kryejë përllogaritje të thjeshta ekonomike për kostot dhe efektivitetin e impianteve PV.
- të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të impianteve PV.
- të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me klientin
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik
- të mirëmbajë vendin e punës.  
Instrumentet e vlerësimit:
- Vëzhgim me listë kontrolli.



	RN 2
	Nxënësi përzgjedh tipin dhe elementët e impiantit fotovoltaik
 Kriteret e vlerësimit:
 Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të interpretojë katalogët dhe manualet e impianteve PV.
· të  përcaktojë  llojin e  impiantit PV, llojin e paneleve PV dhe mënyrën e lidhjes ndërmjet tyre.
· të  përzgjedhë inverterin  
· te përcaktojë mënyrës e lidhjes se tij me panelet PV.
· të përzgjedhë sistemin e akumulimit dhe baterive.
· të përcaktojë mënyrën e lidhjes së impiantit PV me konsumatorin e energjisë elektrike
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë
     profesionale me klientin
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik
· të mirëmbajë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 3
	Nxënësi instalon impiantin fotovoltaik
Kriteret e vlerësimit:
· të vlerësojë objektin ku do të instalohet impianti PV.
·  të analizojë skemën e instalimit të impiantit PV.
· të vizatojë skemën e instalimit të impiantit PV.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme për instalimin e impiantit PV.
· të përzgjedhë materialet e nevojshme për instalimin e impiantit PV.
· të kryejë përgatitjen paraprake të vendit ku do të montohet impianti PV.
· të  përcaktojë  dimensionet e strukturave mbajtëse dhe të distancës së rreshtit nga rreshti, për të shmangur hijëzimin e moduleve.
· të kryejë montimin e moduleve PV.
· të zbatojë procedurat për raste të ndryshme të montimit të bazamenteve të paneleve PV (në çati, në soletë, në tokë, në fasadë etj.).
· të kryejë lidhjen elektrike të moduleve PV midis tyre.
· të kryejë instalimin e përcjellësave elektrikë nga fusha e paneleve deri te inverteri dhe te sistemi i akumulimit.
· të kryejë instalimin e inverterave njëfazorë edhe trefazorë.
· të kryejë instalimin e elementeve të sistemit të akumulimit, sipas modeleve dhe kapaciteteve të baterive.
- të zbatojë procedurat për raste të ndryshme të lidhjes së impiantit PV me konsumatorin (sistemet e vecuara, sistemet e lidhura me rrjetin ).
· të kryejë veprimet përfundimtare të instalimit të impiantit PV.
· të kryejë matje kontrolle të sakta gjatë instalimit të impiantit PV.
· të kryejë provën në ngarkesë të impiantit PV të instaluar, si dhe kolaudimet e rregullimet e mundshme.
· të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, pajisjet dhe materialet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë instalimit të impiantit PV.
· të kryejë llogaritjen e kostos dhe të çmimit të impiantit PV të instaluar.
· të këshillojë përdoruesit për mirëfunksionimin dhe mirëmbajtjen e impiantit PV
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me klientin
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit
· të pastrojë vendin e punës
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RN 4
	Nxënësi mirëmban dhe riparon impiantin fotovoltaik Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të identifikojë defektet e  impianteve PV dhe shkaqet e tyre.
· të  përzgjedhë pajisjet, instrumentet dhe veglat e punës që nevojiten për mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve PV.
· të  përzgjedhë  materialet që nevojiten për mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve PV.
· të kryejë mirëmbajtjen e impiantit PV.
· të kryejë kontrollin e pastërtisë së paneleve dhe pastrimin e tyre.
· të kryejë kontrollin e shtrëngimit të lidhjeve/poleve dhe shtrëngimin e tyre.
· të kryejë kontrollin e pastërtisë së baterive dhe pastrimin e tyre.
· të kryejë kontrollin e sasisë dhe përqëndrimit të elektrolitit të baterive dhe zëvendësimin ose rregullimin e sasisë dhe përqendrimit.
· të kryejë shkarkimin e plotë të baterisë për të ruajtur kapacitetin mbajtës të saj.
· të marrë masa për mbrojtjen e impiantit nga papastërtitë, lagështia, zjarri, qarqet e shkurtra dhe dëmtime të tjera.
· të kryejë kontrollin e pastërtisë dhe pastrimin e inverterit me rrymë ajri;
· të kryejë procedurat e diagnostikimit të defekteve të paneleve të impiantit PV, strukturës mbajtëse, inverterit, sistemit të akumulimit dhe rrjetit të kabllove dhe përcjellësave.
· të kryejë procedurat e riparimit ose zëvendësimit të strukturës, paneleve PV dhe pajisjeve mbrojtëse ose sinjalizuese të dëmtuara.
· të kryejë procedurat e riparimit ose të zëvendësimit të inverterit.
· të kryejë procedurat e riparimit ose të zëvendësimit të elementeve të sistemit të akumulimit.
· të kryejë procedurat e riparimit ose të zëvendësimit të elementeve të rrjetit të përcjellësve dhe kabllove.
· të kryejë provën në ngarkesë të elementeve të veçanta të impiantit PV të riparuara ose zëvendësuara.
· të kryejë provën e plotë në ngarkesë të impiantit PV. 
· të kryejë kolaudimet dhe rregullimet e nevojshme.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes dhe riparimit të impiantit PV.
· të kryejë llogaritjen e kostos dhe të çmimit të riparimit dhe mirëmbajtjes së impiantit PV.
· të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit PV.
· të  këshillojë përdoruesit për mirëfunksionimin dhe mirëmbajtjen e impiantit PV
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me klientin
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit
· të pastrojë vendin e punës.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli



	Udhëzime për zbatimin e modulit 
	
	1. Ky modul duhet të trajtohet në repartin e praktikës së instalimeve të impianteve PV si dhe në objekte ku kryhen ose janë kryer instalime, mirëmbajtje dhe riparime të këtyre impianteve.
1. Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembuj të përzgjedhjes së impianteve PV si dhe demonstrimet konkrete për instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit PV.
1. Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete për përzgjedhjen, instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve PV. Ata duhet të praktikojnë përdorimin e veglave dhe mjeteve për punimet e mësipërme, si dhe të 
1. respektojnë standardet dhe rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.
1. Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e përzgjedhjes, instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të impianteve PV.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe aftësive të punës, të fituara prej tyre.
	· 


     
	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset dhe dhe materialet e mëposhtme:
· Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit.
· Mjedise për kryerjen e punimeve të instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të paneleve PV (laboratore, reparte ose objekte reale).
· Dokumentacion teknik për instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e të gjitha elementeve të një impianti PV.
· Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
· Regjistrime video me shembuj të instalimeve dhe riparimeve të sistemeve të paneleve PV.
· Pajisje matëse dhe kontrolluese për verifikimin e mundësive të instalimit dhe për përcaktimin e pozicionit të panelit PV, duke përfshirë metër, niveltregues, busull etj.
· Modele ose makete panelesh PV sipas tipeve kryesore të tyre.
· Vegla dhe pajisje pune si, trapano elektrike dore, vidator me koleksion puntosh për punime të ndryshme, pajisje për ngjitje telash, pajisje me rrymë ajri, komplete kaçavidash, komplete çelësash fiso dhe kriketo për bulonat, komplet pincash, gërshërë, sharra, lima, zmerile, çekiçë, presë për terminalet e përcjellësave elektrike etj.
· Panele PV reale, të llojeve të ndryshme.
· Mjedise ku montohen panelet PV (strukturë çatie me trarë dhe lloje të ndryshme mbulimesh, si tjegulla të zakonshme, të valëzuara etj.).
· Materiale për montimin e paneleve PV, pllaka, vida, bulona, gozhdë, lloje të ndryshme kapësesh të atrecuara për montimin e tyre.
· Invertera me parametra të ndryshëm, përcjellësa dhe kabllo të ndryshëm, terminale përcjellësish të ndryshëm etj, për lidhjen e paneleve me inverterin dhe konsumatorin e improvizuar, silikon Manuale, udhëzuesa dhe materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.









IX. Programi i pёrgjithshёm i praktikës profesionale tё zbatuar në ndërmarrje
Kodi:            P-11-012-25
Klasa 12: 34 javë x 3 ditë/javë x 8 orë mësimore/ditë = 816 orë mësimore
Praktika profesionale e nxënësve nё ndёrmarrje (biznes) do tё kryhet bazuar nё programin e pёrgjithshёm, si mё poshtё:

	Nr
	Vendi i punёs
	Veprimtaritё
	Kompetencat profesionale
	Koha (ditё)
102 ditë
816 ore mesimore

	1
	Objekt civil


	Realizmi i instalimit elektrik në banesë
 
	· të zbërthejë dhe interpretojë projektin elektrik të një objekti banimi;
· të përdorë pajisjet, veglat dhe manualet teknike;
· të përzgjedhë dhe instalojë tubat, kanalinat dhe kutitë sipas rrugëve të përcaktuara në projekt.
· të perzgjedhë dhe montojë përcjellesit në tuba dhe kanalina sipas projektit.
· te vleresojë dhe respektojë kodin e ngjyrave dhe adresimin e linjave
· të përzgjedhë dhe instalojë elementët e ndriçimit, komandimit të tij në hapësira indiviArsim i dyfishtëe dhe të përbashkëta 
· të përzgjedhë dhe instalojë elementët e fuqisë në hapësira indiviArsim i dyfishtëe dhe të përbashkëta.
· të realizojë instalimin e impianteve TV,TF, Data të objektit.
· të realizojë instalimin e sistemit citofonik dhe vidiocitofonik;
· të realizojë instalimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri 
· të realizojë instalimin e sistemit të mbrojtjes nga vjedhjet
· të realizojë montimin e kuadrove elektrike, montimin dhe lidhjen e elementeve te mbrojtjes dhe të matjes.
· të realizojë montimin e kontaktoreve elektrikë nje dhe tre fazor, me dhe pa tri në boxe kolektive ose indiviArsim i dyfishtëe.
· të realizojë furnizimin me energji elektrike të objektit;
· të realzojë lidhjen e burimeve të tjera rezervë per furnizimin e objektit me energji elektrike;
· te realizojë instalimin e impiantit te tokëzimit dhe rrufepritesit të banesës.
· të kryejë kontrollin vizual dhe funksional të instalimit të përfunduar, duke korrigjuar gabimet gjatë punës. 
· të kryejë matjet elektrike ose testimet e nevojshme     të instalimit te kryer.
· të përgatitë situacionin për shërbimin e kryer
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me klientin;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë;
· të zbatojë standartet ndërkombëtare të instalimit elektrik.
	Ҫdo ditё


	2
	Objekt industrial


	Realizimi i instalimit elektrik të një reparti industrial

	· të lexojë skemat elektrike të furnizimit dhe shpërndarjes në impiante industriale. 
· të përzgjedhë materialet ( tuba, kanalina, kuti, etj)  dhe të përgatitë rrugë kalimet  e tyre sipas përcaktimeve në projekt;
· të listojë dhe montojë pajisjet elektrike industriale
· të përzgjedhe dhe shtrijë përcjellesit/kabllot t në tuba dhe kanalina sipas projektit;
· të vleresojë dhe respektojë kodin e ngjyrave dhe adresimin e linjave
· të përgatitë kokat e kabllit;
· të realizojë lidhjen e kabllove me pajisjet e repartit industrial;
· të realizojë montimin e kuadrove elektrike, montimin dhe lidhjen e elementeve te komandimit, mbrojtjes dhe te matjes.
· të realizojë lidhjen e elementeve të kuadrit me rrjetin shpërndarës të brendshëm.
· të realizojë furnizimin me energji elektrike të objektit;
· të realizojë lidhjen e burimeve të tjera rezervë per furnizimin e objektit me energji elektrike;
· të përzgjedhë ndricuesit sipas kërkesës dhe projektit dhe të realizojë montimin e tyre;
· të montojë dhe instalojë kuadrin e ndricimit
· të lidhë kuadrin e ndricimit me ndriçuesit;
· të realizojë instalimin e impiantit të ndriçimit të emergjences, UPS-ëve, dhe gjeneratorëve rezerve;
· të realizojë instalimin e impianteve TV,TF, Data të objektit;
· të realizojë instalimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri 
· të realizojë instalimin e sistemit të mbrojtjes nga vjedhjet
· të realizojë instalimin e impiantit te tokëzimit dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike në ambiente industriale.
· të testojë, verifikojë dhe korrigjojë instalimin e përfunduar, duke respektuar procedurat teknike të dorëzimit.
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer
· të komunikojë me profesionalizëm dhe me etikë profesionale me klientin;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë;
· të zbatojë standartet ndërkombëtare të instalimit elektrik.
	Ҫdo ditё


	
	
	Instalimi i pajisjeve të një impianti shpërndarës TL/TU (20/0.4 kV)

	· të interpretojë skemat e impianteve TM/TU për të kuptuar funksionimin dhe lidhjet elektrike.
· të identifikojë komponentët e impiantit shpërndarës TM/TU 
· të parapërgatitë rrugët e kalimit të kabllove dhe vendin e montimit të pajisjeve të impiantit shpërndarës TM/TU  sipas standardit dhe projektit;
· të instalojë impiantin e tokëzimit të impiantit shpërndarës TM/TU 
·  të përzgjedhë celat (e hyrjes, daljes, transformatorit)  transformatorin e fuqisë, panelin e tensionit të ulët, (BT) sipas kerkesës dhe specifikimeve të projektit;
· të pozicionojë dhe montojë celat (e hyrjes, daljes, transformatorit),  transformatorin e fuqisë, panelin e tensionit të ulët, (BT).
·  të kryejë  lidhjen, bashkimin e celave me njëra- tjetrën,  montimin e zbarave horizontale në të tre celat, lidhjen e tokëzimeve te celave me njera-tjetrën;
· të  përgatitë  kokat e kabllove TL dhe terminaleve hyrëse dhe dalëse;
· të realizojë  shtrirjen e kabllove të tensionit të lartë  dhe të tensionit të ulët në kanale;
· të realizojë  montimin e urave të tensionit të lartë  në  cela dhe transformatorë;
· të realizojë  montimin e urave të  tensionit të ulët  në  transformatorë dhe BT;
· të realizojë  montimin e linjave hyrëse dhe dalëse në celat përkatëse;
· të  montojë  kabllot e furnizimit të  konsumatorit në  automatet e BT;
· të  vendosë  siguresat e tensionit të lartë në celën e transformatorit;
· të montojë dhe instalojë sistemin e matjes me TRI;
· te vleresoje dhe respektoje kodin e ngjyrave dhe adresimin e linjave.
· të instalojë impiantin e ndriçimit të  kabinës;
· të  kryejë  kontrollin e punimeve të  kryera;
· të  kryejë  korrigjimet e gabimeve të mundshme;
· të  kryejë  matjet e nevojshme sipas protokollit;
· të kyce  konsumatoret ne tension 
· të përgatitë faturën për shërbimin e kryer;
· të komunikojë me profesionalizëm dhe etikë profesionale;
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë;
· të zbatojë standartet ndërkombëtare të instalimit elektrik    
· të mirëmbajë vendin e punës   
· të dokumentojë procesin e instalimit dhe testimit në përputhje me kërkesat teknike dhe standardet përkatëse.
	Ҫdo ditё


	
	
	Mirëmbajtja e sistemeve elektrike

	· të lexojë dokumentacionin teknik të instalimeve elektrike ekzistuese, përfshirë skemat elektrike dhe planimetritë.
· te hartoje grafikun e mirembajtjes periodike.
· të kryejë inspektimin vizual dhe funksional të sistemeve elektrike dhe te sinjalizimit.
· të përdorë mjete dhe pajisje të matjes elektrike (multimetër, megaohmmetër, analizatorë të rrjetit, etj.) për identifikim teknik te sistemeve elektrike.
· të kontrollojë lidhjet dhe izolacionin e qarkut elektrik, rezistencën e tokëzimit në pajisje dhe instalime.
· të identifikojë shkaqet e defekteve në sistemet e ndriçimit, prizave, kuadrove, motorëve elektrikë dhe pajisjeve të kontrollit.
· të riparoje defektin e identifikuar ne sistem
· te zëvendësoje elementet e dëmtuar ne sistem 
· të kryeje pastrimin dhe lubrifikimin e pajisjeve elektrike, sipas grafikut te mirembajtjes.
· të kryejë kontrollin dhe testimin periodik të sistemeve të mbrojtjes,
· të kontrollojë funksionalitetin e kuadrove të shpërndarjes sipas standardeve.
· të mirëmbaje sistemet e emergjences, ups-ëve, dhe gjeneratorëve.
· të kryeje matjet e rezistences se tokezimit te impiantit te tokëzimit dhe të rrufepritësit.
· të dokumentojë çdo veprim mirëmbajtjeje të kryer.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë.
	Ҫdo ditё


	TOTALI
	102 ditё




	Vendi i punës
	Kompetencat personale
	Veprimtaritë

	Nё të gjitha mjediset e punës
	· Korrektёsia
· Pёrpikmёria
· Komunikimi
· Pozitiviteti
· Puna në grup
· Zgjidhja e problemeve
· Ruajtja e konfidencialitetit
· Besueshmëria
· Menaxhimi dhe zgjidhja e konflikteve
· Fleksibiliteti
· Pavarёsia
· Gadishmёria pёr punё
	Nё tё gjitha veprimtaritё




X. Programi orientues i provimeve të nivelit III të KSHK

Programi orientues për provimet përfundimtare të kualifikimit profesional ”Instalime elektrike civile dhe industriale”, Niveli III i KSHK, përmban kompetencat më të rëndësishme dhe më përfaqësuese për këtë Kualifikim profesional, të trajtuara në modulet mësimore që i përkasin këtij niveli.
Ky program i ndihmon individët të përqendrohen në ato njohuri (koncepte, parime, ligjësi, procedura etj.) dhe kompetenca profesionale, që qëndrojnë në themel të profesionit për këtë nivel kualifikimi. Programi ndihmon, gjithashtu, edhe mësimdhënësit për organizimin e punës për përsëritjen dhe kontrollin përfundimtar të arritjeve të individit. 

Për drejtuesit e të gjitha niveleve, këto programe krijojnë mundësinë e verifikimit paraprak të shkallës së përgatitjes përfundimtare të individëve brenda një institucionit, i cili mund të realizohet duke zhvilluar testime përmbledhëse.

Gjatë punës me këto programe kujdes duhet t’i kushtohet përvetësimit të njohurive dhe kompetencave themelore për këtë nivel kualifikimi, të cilat bëjnë të mundur integrimin e individit në botën e punës, por edhe që krijojnë vazhdimësinë e shkollimit të tij/saj në shkollat e larta.

Gjatë përgatitjes së individëve për provimet përfundimtare, është e rëndësishme që herë pas here mësimdhënësit të zhvillojnë testime, me teste teorike dhe praktike, që mund t’i hartojnë vetë. Gjatë hartimit të përmbajtjes së tyre duhen mbajtur parasysh njohuritë dhe kompetencat e përfshira në këtë program, si edhe udhëzimet për vlerësimin.
Programi orientues përbëhet nga dy pjesë:

· programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar; 
· programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar. 

A. Programi orientues për Provimin e Teorisë Profesionale të integruar

Programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar, të kualifikimit profesional ”Instalime elektrike civile dhe industriale”, Niveli III i KSHK, referuar niveli III në KEK, është hartuar duke u mbështetur në rezultatet e të nxënit, të cilat mbulojnë çështje teorike profesionale, që përmban Skeletkurrikuli përkatës. Ky program përmban rreth 30% të vëllimit të këtyre RN-ve që mbulojnë dhe përmbajnë çështje teorike profesionale.

Njohuritë profesionale të përfshira në programin orientues dhe peshat e tyre përkatëse janë:

Tabela 1: Modulet dhe peshat përkatëse në programin orientues

	Nr.
	Modulet
	Peshat
në %

	1
	Siguria dhe shëndeti në punë
	20

	2
	Shpërndarja dhe përdorimi i energjisë elektrike në mjedise civile dhe industriale
	40

	3
	Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike
	40

	
	TOTALI
	100%



Rezultatet e të nxënit për njohuritë profesionale të përfshira në programin orientues, janë:

1. Rezultatet e të nxënit nga moduli “Siguria dhe shëndeti në punë”

· Të përshkruajë veprimin e rrymës mbi trupin e njeriut;
· Të shpjegojë tensionin e prekjes dhe të hapit;
· Të përshkruajë mjetet mbrojtëse dhe përdorimin e tyre në vendin e punës;
· Të shpjegojë tokëzimin dhe nulifikimin mbrojtes dhe rolin e  tyre në impiantet elektrike.

2. Rezultatet e të nxënit nga moduli “Shpërndarja dhe përdorimi i energjisë elektrike në mjedise civile dhe industriale”:

· Të shpjegojë pjesët përbërëse të sistemit energjitik;
· Të klasifikojë konsumatorët e energjisë sipas llojit dhe kërkesave për energji;
· Të përshkruajë komponentët e linjave ajrore dhe kabllore;
· Të përshkruajë diagramat e ngarkesës;
· Të përshkruajë humbjet e tensionit dhe energjisë në rrjet;
· Të përshkruajë mënyrat e rregullimit të tensionit dhe mënyrat e përmirësimit për cosø.	
· Të përshkruajë llojet e përcjellësave dhe kabllove në rrjetet elektrike
· Të përshkruajë funksionimin e pajisjeve mbrojtësë dhe shkycëse në rrjetet me tension të ulët dhe të mesëm;
· Të shpjegojë kuptimin për sistemet e automatizuara;
· Të përshkruajë qëllimin e përdorimit të sensorëve dhe pajisjeve ekzekutuese;
· Të shpjegojë kuptimin, funksionimin dhe ndërtimin e kontrollorit logjik të programuar PLC;


3. Rezultatet e të nxënit nga moduli “Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike”:
  
· Të përkufizojë/ tregojë çfarë përfaqëson “kostantja diellore”
· Të shpjegojë çfarë është “fotoefekti”;
· Të përshkruajë rolet, ndërtimin dhe funksionimin e komponentëve të impiantit PV (qelizës, modulit, panelit, rreshtit PV, rregullatorit, inverterit dhe baterisë);
· Të përshkruajë veçoritë e moduleve PV monokristaline, polikristaline, amorfe dhe mikroamorfe.
· Të përkufizojë rendimentin e një impianti PV;
· Të tregojë çfarë përfaqëson dhe si përcaktohet Wpik.
· Të shpjegoje konceptet “ditë të mira”,”ditë të këqija”, “diellëzim”
· Të skicojë lidhjen e moduleve PV (në seri, në paralel dhe të përzier), 
· Të skicojë lidhjen e inverterave sipas rreshtave në linjë monofazore, trefazore dhe të centralizuar si dhe të tregojë veçoritë e tyre.
· Të përshkruajë sistemin e akumulimit të energjisë elektrike dhe llojet e ndryshme të baterive.
· Të përshkruajë tipet e impianteve PV.
· Të shpjegojë ndikimin që ka këndi i orientimit dhe këndi i pjerrësimit të paneleve PV, në prodhimin e energjisë
· Të përshkruajë mënyrat e lidhjes së impiantit PV me konsumatorin e energjisë elektrike;
· Të vizatojë skemën e instalimit të impiantit PV.
· Të përshkruajë humbjet në një impiant PV
· Të listojë defektet e  impianteve PV dhe shkaqet e tyre.
· Të shpjegojë procedurat për mirëmbajtjen e impiantit PV.
· Të përshkruajë procedurat për kryerjen e provës në ngarkesë të impiantit PV.
· Të përshkruajë përfitimet mjedisore nga prodhimi i energjisë elektrike me impiante PV;


Udhëzime për vlerësimin:

Provimi i teorisë profesionale të integruar do të jetë me shkrim i cili përgatitet nga Komisioni i Provimit Përfundimtar i kualifikimit profesional të nivelit përkatës. Rekomandohet që provimi të kryhet me anë të një testi të parapërgatitur nga vetë shkolla. Testi duhet të mbulojë rreth 80% të rezultateve të të nxënit të listuara më sipër.  Gjithashtu, rekomandohet që 50% e njësive të testit të jenë me zgjedhje të shumëfishtë (deri në 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë njësi testi në formën e pyetjeve me përgjigje të hapur (nxënësi duhet të japë edhe argumentet për përgjigjen e dhënë nga ana e tij/saj), pyetje me përgjigje të kufizuar etj.

Njësitë e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur skemën me tri nivele, si më poshtë:

Niveli I: 	Rikujtimi / Të kuptuarit
Niveli II: 	Zbatimi / Analiza
Niveli III:	Sinteza/ Vlerësimi 

Shkolla përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse të vlerësimit. Në tabelën në vijim, rekomandohet që numri maksimal i pikëve të jetë 60 dhe shpërndarja e pikëve të bëhet në raport me peshën e çdo lënde dhe nivelet e vështirësisë.

Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo lënde dhe niveleve

	


Nr
	


Modulet
	

Peshat e moduleve në %
	

Pikët për çdo modul
	Ndarja e pikëve sipas niveleve
të vështirësisë

	
	
	
	
	Niveli I
40% e pikëve
	Niveli II
40% e pikëve
	Niveli III 20% e pikëve

	1
	Siguria dhe shëndeti në punë
	20
	12
	5
	5
	2

	2
	Shpërndarja dhe përdorimi i energjisë elektrike në mjedise civile dhe industriale
	40
	24
	10
	10
	4

	3
	Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike
	40
	24
	10
	10
	4

	
	TOTALI
	100%
	60 pikë
	25 pikë
	25 pikë
	10pikë



Përcaktimi i pikëve për çdo njësi testi bëhet duke pasur parasysh tipin e njësisë së testit. Kështu, njësitë e testit me zgjedhje të shumëfishtë marrin 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të saktë, por mund të marrin edhe 2 (dy) pikë në se përmbajnë jo thjesht rikujtim por edhe analizë dhe llogaritje; njësitë me përgjigje të hapur marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për brenda tyre (duke mbajtur parasysh edhe argumentimin nga nxënësi); njësitë me përgjigje të kufizuar dhe llojet e tjera të njësive të përfshira në test, marrin aq pikë sa gjykohet nga grupi hartues dhe kjo lidhet me kërkesat që parashtrohen në pyetje dhe niveli i vështirësisë.

Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara rekomandohet të jetë si më poshtë:


	Pikët e fituara
	Notat

	0 - 15
	4

	16 - 23
	5

	24 - 30
	6

	31 – 39
	7

	39 - 48
	8

	49 - 54
	9

	55 – 60
	10



Përmbajtja e programit për Provimin e Praktikës Profesionale të integruar

Programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar, në kualifikimin profesional ”Instalime elektrike civile dhe industriale”, Niveli III i KSHK, referuar nivelit te III në KEK, është hartuar duke u mbështetur në listën e kompetencave profesionale të praktikës profesionale të zbatuar nё biznese, që përmban ky Skeletkurrikul. 

a) Lista e kompetencave profesionale për të cilat duhet të vlerësohen nxënësit, detyrat e punës dhe pikët për secilën kompetencë:
 

	Nr.
	Kompetencat profesionale
	Detyrat e punës
	Pikët

	1
	Të kryejë instalimet elektrike në një objekt civil (banesë).
	Detyra 1: Realizimi i punimeve për  furnizimin me energji të objektit,  instalimin e sistemit te ndricimit, të fuqisë dhe të sinjalizimeve, etj
	40

	2
	Të kryejë instalimet elektrike në një repart industrial.
	Detyra 2: Realizimi i punimeve për  furnizimin me energji të repartit, furnizimin  e makinerive, instalimin  e kuadrit kryesor të repartit industrial, , instalimin e impiantit të ndriçimit, , instalimin e sinjalistikës, instalimin e impianteve  të tokëzimit dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike,etj
	40

	3
	Të kryejë instalimin e pajisjeve të një impianti shpërndarës TM /TU (20/0.4 kV)

	Detyra 3: Realizimi i punimeve për instalimin e pajisjeve të një impianti shpërndarës TM /TU (20/0.4 kV)

	20

	
	Shuma
	100



b) Skema e vlerësimit me nota:

	Pikët e fituara
	Notat

	0 - 40
	4

	41 - 50
	5

	51 - 60
	6

	61 - 70
	7

	71 - 80
	8

	81 - 90
	9

	91 - 100
	10




Shënime:
· Provimi praktik do të realizohet me anë të metodës së vlerësimit të nxënësve në “detyra pune”, grupe pune ose në mënyrë indiviArsim i dyfishtëe, në mjediset e shkollës ose në poste pune të biznesit.
· Koha për realizimin e të gjitha detyrave duhet të jetë jo më shumë se 3 orë, në përputhje kjo me Udhëzimin “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve në arsimin dhe formimin profesional” në fuqi. 
· Është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme që për çdo detyrë, në fillim të provimit të praktikës profesionale, nga mësuesit/instruktorët (organizatorët e provimit) t’i kushtohet vëmendje “përcaktimit dhe zbatimit të rregullave të teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit” gjatë gjithë kryerjes së detyrave nga çdo nxënës.
· Në vlerësimin e kompetencave profesionale, rekomandohet t’i lihet hapësirë për vlerësim dhe bashkëbisedimit profesional ndërmjet anëtarëve të komisionit dhe nxënësit, pasi ai është element i rëndësishëm i secilës prej kompetencave të listuar. Komisioni i vlerësimit duhet të hartojë paraprakisht pyetjet për bashkëbisedimin profesional. 
· Nxënësit duhet të punojnë në mënyrë të pavarur, pa ndërhyrjen e komisionit duke u testuar/vlerësuar në një nga proceset e punës, kjo edhe për shkak të kohës së kufizuar 3 orë të provimit praktik.
· Për çdo detyrë, komisioni i vlerësimit duhet të përgatisë instrumentet përkatëse të vlerësimit sipas kompetencave profesionale. Instrumenti i vlerësimit për secilën detyrë duhet të përfshijë të gjitha hapat e realizimit të saj.
· Instrumenti i vlerësimit duhet të përfshijë në përmbajtjen e tij edhe kritere për vlerësimin e kompetencave kyçe profesionale si vetëkontrolli, përgjegjshmëria, manifestimi i guximit, angazhimi fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme. Gjithashtu, komisioni duhet të hartojë dhe një listë kriteresh vlerësimi për realizimin e detyrave. 
· Për çdo detyrë komisioni duhet të përgatisë udhëzuesin e përmbushjes për nxënësit, ku do të jepen hapat për realizimin e detyrës përkatëse.

Realizimi i Detyrës 1: “Realizimi i punimeve për  furnizimin me energji të objektit,  instalimin e sistemit te ndricimit, të fuqisë dhe të sinjalizimeve, etj.

Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune për realizimin e instalimeve elektrike ne banesë. Për realizimin e kësaj detyre, nxënësit duhet ti sigurohen mjediset, ti vihen në dispozicion pajisjet dhe materialet e nevojshme për realizimin e detyrës:
Mjedis pune (ishuj) ose kompani, instrumente matëse, vegla pune si pinca të ndryshme, kaçavida të ndryshme, indikator, prerëse tubi, prerëse kablli, etj.
Materiale për realizimin e skemave si: llampa, çelësa të tipeve të ndryshme, rele çelës, rele komutatore, tuba, kuti shpërndarëse, kuti frutash, kuti automati, automate të ndryshëm, rele diferenciale, përcjellës të seksioneve të ndryshme me ngjyra sipas standardeve, etj.
· Nxënësi testohet për përgatitjen e vendit dhe përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës sipas standardeve dhe kryerjen e testimit.  Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin në procesin/proceset konkrete që ai kryen, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional gjatë të cilit ai duhet të analizojë përzgjedhjen e aktiviteteve. 
· Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë indiviArsim i dyfishtëe dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjitha hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre. 

Realizimi i Detyrës 2: Realizimi i punimeve për  furnizimin me energji të repartit, furnizimin  e makinerive, instalimin  e kuadrit kryesor të repartit industrial, , instalimin e impiantit të ndriçimit, , instalimin e sinjalistikës, instalimin e impianteve  të tokëzimit dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike,etj”.

· Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune për realizimin e instalimeve elektrike ne repart. Për realizimin e kësaj detyre, nxënësit duhet t’u sigurohen mjediset e punës, ti vihen në dispozicion pajisjet dhe materialet e nevojshme për realizimin e detyrës:
 kabllo të ndryshëm, kuti kuadri të moduleve të ndryshme, llampa sinjali, rele diferenciale, automate me vlera të ndryshme të rrymës, përcjellës të ngjyrave dhe seksioneve të
 ndryshme, çelësa, ndriçues, kanalina, aksesore të ndryshëm etj.
· Nxënësi vlerësohet për përgatitjen e vendit dhe përzgjedhjen e veglave dhe mjeteve të punës sipas standardeve dhe kryerjen e testimit. Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin në procesin/proceset konkrete që ai kryen, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional gjatë të cilit ai duhet të analizojë përzgjedhjen e aktiviteteve. 
· Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë indiviArsim i dyfishtëe dhe instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjitha hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre. 


Realizimi i Detyrës 3: “Realizimi i punimeve për instalimin e pajisjeve të të një impianti 
                                        shpërndarës TM /TU (20/0.4 kV)
 
· Nxënësi duhet të testohet për një ose më shumë procese pune për realizimin e instalimit  të pajisjeve të të një impianti shpërndarës TM /TU (20/0.4 kV) , impiatit të tokëzimit, , matjen e rezistencës së tokëzimit si dhe dokumentimin e kësaj matje.
· Për realizimin e kësaj detyre, nevojitet që nxënësit ti vihen në dispozicion mjediset e punës, kryesisht në kompani, veglat dhe pajisjet e nevojshme për montimin dhe instalimin e celave, transformatorit, BT, përgatitjes dhe montimit të terminaleve, aparatit të matjes, TRI, ndricimit të ambjentit, elektrodave, shiritave të tokëzimit, etj Mjete dhe aparate për realizimin e matjeve të nevojshme.
· Nxënësi vlerësohet për përgatitjen e vendit dhe mjeteve të punës. Komisioni vlerësues mbikëqyr nxënësin në proceset konkrete që ai kryen, si dhe zhvillon bashkëbisedim profesional gjatë të cilit ai duhet të analizojë përzgjedhjen e aktiviteteve. 
Nxënësi duhet të vlerësohet në mënyrë individuale.  Instrumenti i vlerësimit duhet të jetë lista e kontrollit, e cila hartohet nga komisioni vlerësues. Kjo listë kontrolli duhet të përmbajë të gjitha hapat dhe elementet e realizimit të kësaj detyre.


