REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve





SKELETKURRIKULI


Për Profilin Mësimor

SHPIMI I PUSEVE TË NAFTËS, GAZIT DHE UJIT
Niveli III i KSHK (1 vjeçar)

(Në drejtimin mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”)

Kodi: X2-III-20

Miratoi:

MINISTRI
............................


Tiranë, 2020

Përmbajtja:
I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK), të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”.

II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK.
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK
2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK
3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK
4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit në në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK

III. Plani mësimor për profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK.

IV. Udhëzime për planin mësimor

V. Udhëzime për procesin mësimor.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK.

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale.

IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar.
X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar.

[image: ]10

I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”.
Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK, të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me proceset e punës në kuadrin e shpimit të puseve të naftës, gazit dhe ujit”. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:

· mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
· mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
· mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
· mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
· mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
· mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
· mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.


II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK.
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit” niveli III i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:
· kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, niveli II i KSHK;
· janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
· kanë aftësi të kufizuara, për të cilët shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet reale të këtyre shkollave, atëherë, MFE përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi për këto shkolla.

2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim të arsimit në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Shpimi i puseve të naftës, gazit

dhe ujit”, niveli III i KSHK, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:
· Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
· Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
· Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
· Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
· Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale.
· Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
· Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
· Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
· Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.
· Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin mësimor “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK.
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin II të KSHK, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
· Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me projektin e një pusi
· Tё konceptojё planin pёr punimet përgatitore per fillimin dhe vazhdimin e punimeve për shpimin te një pusi.
· Të zbatojë standardet e profesionit.
· Të interpretojë dhe plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për punimet e shpimit të një pusi sipas proceseve të ndryshme teknologjike.
· Të organizojë vendin e punës për kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të pajisjeve të sondës.
· Të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet dhe materialet e duhura për kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të pajisjeve të sondës së shpimit.
· Të kryejë kontrollet dhe matjet e nevojshme për shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimit të pjesëve përbërëse të sondës së shpimit.
· Të perzgjedhe pajisjet siperfaqesore dhe nentokesore per kryerjen e proceseve te stimulimit te puseve
· Të konceptojë skemen e lidhjeve te pajisjeve siperfaqesore dhe te agregateve te stimulimit te puseve gjate perpunimit me acid
· Të kryeje perpunimin kimik te puseve te naftes me HCl
· Të perzgjedhe pajisjet siperfaqesore dhe nentokesore per kryerjen e metodave te veprimit ne shtrese.
· Të konceptoje skemen e lidhjeve te pajisjeve siperfaqesore dhe nentokesore per kryerjen e metodes se veprimit ne shtrese.

· Të konceptoje planifikimin dhe kryerjen e punimeve te veprimit ne shtrese.
· Të komunikojë me etikën e duhur në kuadrin e veprimtarive profesionale.
· Të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK.
Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës në ndёrmarrje/kompani tё ndryshme që kryejnë operacione të shpimit të puseve dhe nxjerrjes së naftës dhë gazit. Gjithashtu, me studime dhe përvojë pune të mëtejshme, nxënësi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual ose të krijojë bisnesin e tij në fushën e shërbimeve dhe të punimeve të shpimit të puseve.
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin IV të KSHK (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës Shtetërore Profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve pas të mesmes ose të larta universitare.

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK

	Plani mësimor për profilin mësimor “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK

	Nr
	Kodi
	Lëndët dhe modulet mësimore
	Orët javore/ vjetore

	
	
	
	Klasa 12

	A.
	
	Lëndët e përgjithshme	(Gjithsej)
	8/9
(272/306)

	1
	
	Gjuhë shqipe
	1

	2
	
	Letërsi
	1

	3
	
	Gjuhë e huaj e parë
	2

	4
	
	Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë)
	(1)

	5
	
	Matematikë
	2

	6
	
	TIK
	1

	7
	
	Edukim fizik, sporte, shëndet
	1

	B.
	
	Lëndët profesionale	(Gjithsej)
	7
(238)

	1
	L-17-157-20
	Bazat e sipërmarrjes
	2

	2
	L-35-462-18
	Shpimi dhe shfrytëzimi i puseve te naftës, gazit dhe ujit.
	5

	C.
	
	Module të detyruar të praktikës profesionale
(Gjithsej)
	12
(408)

	1
	M-35-1397-20
	Zbatimi praktik i regjimit te shpimit
	102

	2
	M-35-1398-20
	Përgatitja dhe përpunimi kimik i lëngut larës
	102

	3
	M-35-1399-20
	Tubimi dhe çimentimi i pusit
	102



	4
	M-35-1400-20
	Vënia në shfrytëzim dhe kompletimi i pusit.
	102

	D.
	
	Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar	(Gjithsej)
	3
(102)

	1
	M-35-1401-20
	Shërbimi i pompave të shpimit
	51

	2
	M-35-1402-20
	Punime nëntokësore të remontit ne puse.
	51

	3
	M-35-1403-20
	Zgjedhja dhe evidentimi i punës së daltës
	51

	
	
	Gjithsej A+B+C+D
	30/31
(1020/ 1054)



IV. Udhëzime për planin mësimor
Kohëzgjatja e vitit shkollor është:
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime) Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).
Një orë mësimore zgjat 45 minuta.
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:
· Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASR).
· Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
· Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.

V. Udhëzime për procesin mësimor.
Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të profilit mësimor “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK.

Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të profilin profesional “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”.
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.
Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.
Në përfundim të klasës sё 12-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme:
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar;
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale (njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e shpimit të puseve dhe u jepet certifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, për çdo vit shkollor, si dhe rezultatet e dy provimeve përfundimtare të nivelit III të KSHK.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në profilin mësimor “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK.
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, niveli III i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën e përfundimit të këtij niveli si dhe me Certifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë:
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar etj.
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi:
· rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor;
· rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit III të KSHK.

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale.

1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-20). Kl. 12 – 68 orë

· Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:
· të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontektin individual dhe shoqëror
· të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
· të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontektin e nismave sipërmarrëse
· të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
· të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
· të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
· të analizojnë veçoritë e gatishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
· të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
· të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efiçiencë burimet e ndryshme si mjedisin, burimet njerëzore, paratë, kohën etj.
· të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
· të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
· të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
· të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
· të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
· të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
· të përshkruajnë mërrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.

· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 - 68 orë

	Tema  1
	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes
	3 orë

	Tema  2
	Aftësitë dhe sjellja sipërmarrëse
	3 orë

	Tema  3
	Vetvlerësimi i potencialit personal
	3 orë

	Tema  4
	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive
	4 orë

	Tema  5
	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja
	4 orë

	Tema  6
	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe
dështimeve
	3 orë

	Tema  7
	Etika e komunikimit dhe negocimit
	4 orë

	Tema  8
	Puna individuale dhe puna në grup
	4 orë




	Tema  9
	Gatishmëria, iniciativa dhe motivimi
	3 orë

	Tema 10
	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore
	3 orë

	Tema 11
	Menaxhimi efiçient i burimeve
	3 orë

	Tema 12
	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes
	3 orë

	Tema 13
	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale
	5 orë

	Tema 14
	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale
	3 orë

	Tema 15
	Format e organizimit të sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 16
	Konteksti i sipërmarrjeve, tregjet, klientela, konkurenca, kostot etj.
	6 orë

	Tema 17
	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve
	5 orë

	Tema 18
	Marrëdhëniet e punës
	4 orë




2. Lënda “Shpimi dhe shfrytëzimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit” (L-35-463-18). Kl. 12–170 orë

· Synimet e lëndës “Shpimi dhe shfrytëzimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, kl. 12.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Shpimi dhe shfrytëzimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, klasa 12, nxënësi duhet:

· Të shpjegojë funksionet e pjesëve përbërëse dhe pajisjeve të një sonde shpimi;
· Të përshkruajë sforcimet të cilave u nënshtrohet kolona e shpimit;
· Të shpjegojë parametrat e regjimit të shpimit te posit;
· Të bëjë zgjedhjen e parametrave të regjimit të shpimit;
· Të bëjë zgjedhjen e instrumentëve shkëmb-shkatërrues (daltat), tipet dhe llojet e tyre sipas fortësisë së shkëmbijve;
· Të shpjegojë dhënien e peshës mbi daltë.
· Të shpjegojë ekuilibrin e presioneve pus-shtresë;
· Të bëjë përzgjedhjen e tipit dhe parametrave të lëngut larës;
· Te përshkruajë procesin e përpunimit kimik të lëngut larës;
· Të shpjegojë rolin e çdo parametri të lëngut larës;
· Të analizojë hidraulikën e shpimit të një pusi;
· Të përshkruajë konstruksionin e një pusi shpimi;
· Të bëjë përzgjedhjen e një konstruksioni pusi;
· Të bëjë përzgjedhjen e një kollone rrethimi;
· Të shpjegojë uljen e një kollone rrethimi;
· Të përshkruajë procesin e përgatitjes së suspensionit të çimentos;
· Të përshkruajë procesin e çimentimit të një kollone rrethimi;
· Të shpjegojë avaritë dhe ndërlikimet gjatë shpimit të pusit;
· Të shpjegojë përvetësimin e pusit;
· Te pershkruaje pajisjet siperfaqesore dhe nentokesore per kryerjen e proceseve te stimulimit te puseve;
· Të skicojë skemen e lidhjeve te pajisjeve siperfaqesore dhe te agregateve te stimulimit te puseve gjate perpunimit me acid;
· Të përshkruajë procesin e perpunimit kimik të puseve te naftes me HCl;
· Të analizojë planin e punes për kryerjen e nje procesi veprimi ne shtrese;

· Të pershkruaje pajisjet siperfaqesore dhe nentokesore per kryerjen e metodave te veprimit ne shtresë;
· Të skicoje skemen e lidhjeve te pajisjeve siperfaqesore dhe nentokesore per kryerjen e metodes se veprimit ne shtrese;
· Te pershkruaje planifikimin punimeve te veprimit ne shtrese.


· Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Shpimi dhe shfrytëzimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit”, kl. 12 - 170 orë:

	
Tema 1
	Pajisjet e sondës së shpimit:
Blloku i palëvizshëm dhe ai i lëvizshëm i sistemit zhvendosjes
Arganello si pjesë përbërëse e sistemit të ulje-ngritjeve në sondë
Instrumentët e manovrave (kyçet, elevetaorët)
	(6 orë)
2
2
2

	

Tema 2
	Sforcimet që veprojnë në kollonën e shpimit:
Zgjedhja e përmasave të elementëve të kollonës së shpimit
Përcatimi i gjatësive të nevojshme të tubave rëndues
Llogaritja e sforcimeve që pëson kollona e shpimit
Zgjedhja e markës së çelikut
	(8 orë)
2
2
2
2

	

Tema 3
	Regjimi i shpimit:
Treguesit cilësorë dhe sasiorë të procesit të shpimit
Treguesit e llogaritshem teknike dhe ekonomikë
Faktorët që ndikojnë në treguesit e shpimit të një pusi
Regjimi i shpimit të një pusi
	(10 orë)
2
2
3
3

	
Tema 4
	Zgjedhja e daltës sipas litologjisë së formacioneve:
Kriteret e zgjedhjes së daltës
Llogaritja e peshës mbi daltë dhe numrit të rrotullimeve të saj.
Llogaritja e parametrave hidraulikë
	(6 orë)
2
2
2

	
Tema 5
	Ekuilibri i presioneve pus-shtresë:
Trysnia e lëngjeve që ngopin shtresat
Trysnia hidrostatike e lëngut larës
Trysnia minerare dhe ajo e çarjes së shtresave
Shfrytëzimi i trysnive në vendosjen e ekulibrit të tyre në pus
	(8 orë)
2
2
2
2

	

Tema 6
	Tipi dhe parametrat e lëngut larës:
Llojet e lëngjeve larës
Parametrat fizikë të lëngjeve larës
Parametrat reologjikë
Parametrat kimikë
	(8 orë)
2
2
2
2

	

Tema 7
	Përpunimi kimik i lëngjeve larës:
Nevoja e përpunimit kimik të lëngjeve larës
Reagentë kimikë, klasifikimi i tyre
Mekanizmi i veprimit të reagentëve kimikë në lëngjet larës
Rënduesit dhe rëndimi i lëngjeve larës
	(8 orë)
2
2
2
2

	

Tema 8
	Hidraulika e shpimit:
Pjesët përbërëse të sistemit të qarkullimit në pus
Përcaktimi i modelit reologjik i rrjedhjes së lëngut larës
Llogaritja e rënieve të trysnisë në pjesën sipërfaqsore të sistemit
Llogaritja e rënieve të trysnisë kolonën e shpimit
	(14 orë)
2
3
2
3




	
	Llogaritja e rënieve të trysnisë në daltën e shpimit (hidromonitore) kolonën e shpimit
Llogaritja e rënieve të trysnisë në hapsirën unazore
	2

2

	
Tema 9
	Konstruksioni i një pusi shpimi:
Përcaktimi i numrit të kollonave dhe thellësisë së tyre
Llogaritja e ngarkesave që veprojnë në kollonat e rrethimit
Zgjedhja e materialit të tubave të kolonave të rrethimit
	(8 orë)
3
3
2

	
Tema 10
	Ulja e kolonave të rrethimit në pus (tubimi):
Parapërgatitja pusit për uljen e kollonave të rrethimit
Kontrolli dhe sistemimi i kollonave në sheshin e pusit
Organizimi i ekipit (brigadës) dhe ulja e kollonave
	(8 orë)
2
2
4

	


Tema 11
	Çimentot, suspensioni dhe guri i çimentos:
Çimento si lëndë lidhëse, karakteristikat e saj
Prodhimi i çimentos së tamponazhit
Karakteristikat e çimentos së tamponazhit
Tretësira e çimentos, karakteristikat e saj
Prodhimi i tretësirës së çimentos në kantier
Guri i çimentos dhe vetitë e tij
	(14 orë)
3
2
3
2
2
2

	
Tema 12
	Çimentimi i një kollone rrethimi:
Përgatitja e pusit për çimentimin e kolonës së rrethimit
Organizimi i çimentimit në kantier
Çimentimi i një kollone me tretësirë cimentoje të rënduar
	(8 orë)
3
3
2

	

Tema 13
	Ndërlikimet gjatë shpimit të pusit:
Shëmbjet e trungut të pusit
Bllokimet e kollonës së shpimit
Ardhjet e fluideve nga pusi
Avaritë gjatë procesit të shpimit
	(8 orë)
2
2
2
2

	
Tema 14
	Përvetësimi i pusit:
Faktorët që ndikojnë në hapjen e shtresave prodhimtare
Zgjedhja e tipit të lëngut larës dhe konstruksionit të pusit
	(6 orë)
3
3

	

Tema 15
	Metodat primare të shfytezimit te vendburimeve të naftës:
Klasifikimi i metodave te shfytezimit.
Errupsioni natyror.
Errupsioni artificial. Kriteret e kalimit ne kete metode.
Shfytezimi i pusit me pompa thellesie
Shfrytezimi me metoda te rritjes se sasise se fluidit te nxjerre
	(12 orë)
2
2
3
3
2

	



Tema 16
	Vënia e pusit në shfrytezim dhe kompletimi i tij:
Menyrat e uljes se depresionit ne fund te pusit. Llogaritja e depresionit per fluide te ndryshem.
Pajisjet siperfaqesore (të grykës së pusit) dhe nentokesore per shfytezimin me errupsion natyror.
Përgatitja e pusit për studim
Pajisjet siperfaqesore dhe nentokesore per shfytezimin me errupsion artificial. Kompresoret.
Pajisjet siperfaqesore dhe nentokesore per shfytezimin me pompe thellesie.
	(10 orë)
2

2

2
2

2




	

Tema 17
	Shfrytëzimi i puseve me pompa thellësie:
Vënia e pusit ne shfrytezim me pompe thellesie.
Lëkundesi. Parimi i punes dhe pjeset kryesore.
Pompat e thellesise, ndertimi dhe funksionimi.
Shfytezimi i pusit pa purteka. Pompat elektrocentrifugale zhytese dhe me burme.
	(10 orë)
3
3
2
2

	


Tema 18
	Grumbullimi dhe transporti i naftës:
Grupet, sektoret dhe rezervuaret e grumbullimit të naftes.
Trajtimi i fluideve te nxjerre nga pusi. Ndarja e naftes gazit dhe ujit.
Pompat e shtytjes se naftes per ne stacionet e grumbullimit
Tubacionet, stacionet e grumbullimit te naftes dhe trajtimi i naftes.
	(8 orë)
2
2

2
2

	

Tema 19
	Remonti nëntokësor:
Remonti nentokesor i pusit. Qellimi dhe punimet.
Riparimi kapital i pusit. Shkaqet dhe llojet e punimeve qe kryhen.
Pajisjet dhe agregatet. Kompletimi i puseve
	(10 orë)
3
3

4



IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar


1. Moduli “Zbatimi praktik i regjimit te shpimit”

Drejtimi:	Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Profili:		Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit
Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PERSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	ZBATIMI PRAKTIK I REGJIMIT TE SHPIMIT
	(M-35-1397-20)

	Qëllimi i modulit
	Një modul që aftëson nxënësit për të realizuar praktikisht regjimin e shpimit ne perputhje me projektin e pusit.

	Kohëzgjatja e modulit
	102 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, niveli II i KSHK

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen veprime per dhënien e peshes mbi daltë.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë projektin e shpimit të pusit në lidhje me peshën mbi daltë.
· të analizojë dokumentacionit teknik të sondes.
· të përgatitë materialet e nevojëshme për tarimin e drillometrit.
· të tarojë drillometrin e sondës.
· të përcaktojë vlerën e një linje të drillometrit.
· të zbatojë procedurën e fillimit të dhënies së peshës mbi daltë.
· të zbatojë procedurën e shpimit mekanik të pusit duke dhënë peshën mbi daltë në vlerat e përcaktuara në projektin e shpimit.
· te zbatoje rregullat e teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë ngritjes dhe uljes se instrumentit te shpimit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli..



	RM 2
	Nxënësi kryen veprime për përcaktimin e treguesve të regjimit të shpimit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të kronometrojë kohën e shpimit mekanik
· të zbatojë procedurën e shtesës së instrumentit.



· të rifillojë shpimin mekanik pas shtesës së instrumentit.
· të kronometrojë kohën e kryerjes së procesit te shtesës së instrumentit.
· të kryejë llogaritje për përcaktimin e shpejtësisë mekanike dhe të shpejtësisë së rejsit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul duhet të trajtohet në kantjer pranë një sonde shpimi që është në proces shpimi.
· Mësuesi i praktikës duhet të asistojë sa më shumë të jetë e mundur gjatë demonstrimeve konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve për realizimin e regjimit të shpimit nga cdo student.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve për realizimin e regjimit të shpimit dhe për llogaritjen e shpejtësisë mekanike dhe të shpejtësisë së rejsit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e veprimeve për dhënien e peshës mbi daltë.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.




	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme që nxënësit të shkojnë në një sondë që është në proces shpimi në një vendburim nafte ose gazi ose në një zonë kërkimi për naftë dhe gaz.
Nxënësit duhet të lejohen nga drejtuesit e sondës së shpimit që të asistojnë në procesin e shpimit të pusit dhe të kryejnë vetë veprime praktike për realizimin e regjimit të shpimit
Nxënësit duhet të jenë të pajisur me fletore shënimesh si dhe me materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.



2. Moduli “Përgatitja dhe përpunimi kimik i lëngut larës”

Drejtimi:	Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Profili:	 Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit
Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PERSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PËRGATITJA DHE PËRPUNIMI KIMIK I LËNGUT LARËS
	(M-35-1398-20)

	Qëllimi i modulit
	Një modul që aftëson nxënësit për të përgatitur lëngun larës dhe përpunimin kimik të tij në përputhje me projektin teknik të shpimit të pusit.

	Kohëzgjatja e modulit
	102 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, niveli II i KSHK.

	Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen veprime praktike për përgatitjen e lëngut larës.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të	evidentoje	reagentet	ne	pershtatje	me	llojin	e perpunimit kimik.
· të pergatise pajisjet per perpunimin kimik (perzieresit, sitat, hinkat etj.)
· të përcaktojë procedurat dhe rradhёn e punës për përpunimin kimik.
· të llogarise sasine e ҫdo reagenti per perpunim kimik ne pershtatje me recepturat e perpunimit kimik.
· te realizoje matjen e sasisё se çdo reagenti per perpunim kimik dhe te pergatise sasine perkatese te reagentit
· te percaktoje shpejtesine e hedhjes se ҫdo reagenti.
· tё zbatojё rregullat e sigurisё dhe tё mbrojtjes sё mjedisit
Instrumentet e vlerësimit
· Vëzhgim me listë kontrolli

	
	RM 2
	Nxënësi kryen pёrpunimin kimik tё lёngut larёs nё njё vaskё tё posaҫme.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të përgatisë linjën e përpunimit kimik të lëngut larës duke manovruar me saraqineskat e linjës.
· të devijoje rrjedhjen e ujit ne linjen e perpunimit kimik
· te pergatise lengun lares me densitet te dhene



· te hedhe reagentin kimik me shpejtesine e llogaritur.
· te verifikoje nese shpejtesia e hedhjes se reagentit eshte e duhura dhe te korigjoje kete shpejtesi.
· te	depozitoje	lengun	lares	te	perpunuar	ne	vasken perkatese.
· te kontrolloje parametrat e realizuar nepermjet perpunimit kimik.
· te hedhe reagentin kimik me shpejtesine e llogaritur.
· te verifikoje nese shpejtesia e hedhjes se reagentit eshte e duhura dhe korigjimi i kesaj shpejtesije.
· te depozitojei lengun lares te perpunuar ne vasken perkatese.
· te kontrolloje parametrat e realizuar nepermjet perpunimit kimik.
të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e ruajtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	
	RM 3
	Nxënësi kryen pёrpunimin kimik gjatё qarkullimit tё lёngut larёs nё pus
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
– te devijoje rrjedhjen e lengut lares ne linjen e perpunimit kimik dhe pastaj ne vasken e thithjes se pompes.
· te hedhe reagentin kimik me shpejtesine e llogaritur.
· te verifikoje nese shpejtesia e hedhjes se reagentit eshte e duhura dhe te korigjoje kete shpejtesi.
· te llogarise kohen e nje cikli qarkullimi ne pus.
· të mbikqyrë vazhdimin e perpunimit kimik gjate gjithe ciklit te qarkullimit
· të bëjë kontrollin e parametrave te realizuar nepermjet perpunimit kimik.
· tё zbatojё rregullat e teknikës së sigurimit dhe të ruajtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	Ky modul duhet te realizohet ne nje sonde shpimi në procesin e rregullt të shpimit të pusit të ҫfarëdo thellësie të jetë.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve ne sonde kanalet e qarkullimit si dhe pajisjet e pastrimit të lëngut larës që vendosen në to.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve ku dhe si nderhyhet në kanalet e qarkullimit për të bërë devijimin e rrymës së lëngut larës për të kryer përpunimin kimik të tij.
· Nxёnёsit duhet tё angazhohen nё veprimtari konkrete pёr parapёrgatitjen dhe pёrpunimin kimik tё lёngut larёs.
· Ata duhet tё diskutojnё nё lidhje me proceset qё kryhen.
· Nxënësit duhet të udhëzohen si t’i mbajnë shënimet në fletoren apo nё bllokun e shënimeve.





· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te aftësitё vëzhguese, interpretuese dhe vepruese tё tyre.

	

Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Per realizimin si duhet të modulit është e nevojshme te shkohet ne nje sonde shpimi (kantier).
Neqoftese gjate kohes se praktikes nuk gjëndet ndonjë sondë shpimi në proces të rrregullt (shpim) atehere mesuesi i praktikes mund te realizoje programin e këtij moduli në një kohë të përshtatshme për shkollën dhe ndermarjen /kompaninë e shpimit.
Nё ato raste kur ёshtё e pamundur tё vёzhgohen disa procese pune, tё pёrdoren pankarta me ilustrime tё kёtyre proceseve.
Mёsuesit duhet tё pёrgatisё materiale tё shkruara me udhёzime nё
               mbёshtetje tё ҫёshtjeve qё trajtohen nё modul.	



3. Moduli “Tubimi dhe çimentimi i pusit”

Drejtimi:	Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Profili:	 Shpimi i puseve te naftës, gazit dhe ujit.
Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PERSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	TUBIMI DHE ÇIMENTIMI I PUSIT
	(M-35-1399-20)

	Qëllimi i modulit
	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer proceset e tubimit dhe çimentimit të puseve të naftës dhe gazit.

	Kohëzgjatja e modulit
	102 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, niveli II i KSHK .

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen punime përgatitore për tubimin e puseve të naftës dhe gazit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të analizjë e projektin e pusit për tubimin e pusit.
· të analizojë dokumentacionin teknik të sondës për situatat e punimeve të kryera dhe për gjendjen aktuale.
· të analizojë programin e tubimit të pusit.
· të analizojë e gjendjen e sforcimeve që do të veprojnë në kollonen e rrethimit.
· të analizojë programin e uljes së kollonës së rrethimit.
· të rendisë tubat e rrethimit në urën e sondës sipas rradhës së uljes së tyre në pus.
· të	përzgjedhë	dhe	të	përgatisë	veglat,	pajisjet, instrumentet dhe materialet për uljen e tubave në pus.
· të përgatisë bazën e sondës për fillimin e procesit të tubimit.
· të	përgatisë	trungun	e	pusit	për	tubim	nëpërmjet ratifikimit dhe cikleve të qarkullimit.
· të rregullojë nëpërmjet përpunimit kimik parametrat e lëngut larës në përputhje me projektin e shpimit për pjesën e tubimit të pusit
· të përgatisë lëngun larës për mbushjen e tubingut.
· të përgatisë kokën e çimentimit
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë punimeve përgatitore për uljen e kollonës së tubave të rrethimit.
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.



	RM 2
	Nxënësi kryen uljen e tubave të rrethimit në pus
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· të fillojë procesin e tubimit të pusit.
· të kryejë procesin e shabllonimi i tubave të rrethimit.
· të montojë bashmakun dhe i paisjet e tjera të fundit të kollonës së rrethimit në tubin e parë të rrethimit.
· të ulë tubin e parë të rrethimit në pus.
· të mbështesë tubin e rrethimit me ndihmën e kunjave ne bazën e rrotorit.
· të lubrifikojë filetat e sipërme të tubit të rrethimit.
· të montojë tubat e rrethimit njëri pas tjetrit.
· të montojë centratorët në thellësinë koresponduese me thellësinë e llogaritur për vendosjen e tyre.
· të mbushë tubin me lëng larës në mënyrë periodike sipas përcaktimeve në programin e uljes së kollonës së rrethimit.
· procedura e vendosjes së tubit të fundit në grykën e pusit
· procedura e vendosjes së kokës së çimentimit.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë procesit të uljes së tubave të rrethimit në pus.
Instrumentet e vlerësimit:
-  Vëzhgim me listë kontrolli.



	RM 3
	Nxënësi kryen punime përgatitore dhe realizon procesin e çimentimit të kollonës së rrethimit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :
· te analizojë programin e çimentimit të pusit.
· të përgatitsë veglat, instrumentet dhe pajisjet për të bërë çimentimin e kollonës së rrethimit.
· të përgatisë tapat e çimentimit.
· të zbatojë procedurën e përgatitjes së solucionit të çimentos për cimentimin e kollonës së rrethimit.
· të zbatojë procedurën e hedhjes së shtesave te përcaktuara në solucionin e çimentos sipas programit të çimentimit.
· të zbatojë procedurën e përgatitjes, montimit dhe lidhjes së linjave me linjat e agregatëve të çimentimit të pusit për kryerjen e procesit të çimentimit të pusit.
· të zbatojë proceduren e fillimit të procesit të çimentimit të kollonës së rrethimit.
· të kontrollojë parametrat e solucionit të çimentos në vaskën e thithjes së agregatit të çimentimit.
· të zbatojë procedurën e ndjekjes së procesit të çimentimit duke vëzhguar presionet e linjave të shtytjes.
· të përcaktojë përfundimin e procesit të pompimit të solucionit të çimentos.
· të realizojë hedhjen e tapës së dytë dhe fillimi i shtytjes së solucionit të çimentos me lëng larës.















Udhëzime për zbatimin e modulit

të vëzhgojë dhe të përcaktojë presionin e stopit dhe përfundimin e procesit të çimentimit.
· të kontrollojë sarqineskat e kokës së çimentimit.
· të kujdeset për vendin dhe mjetet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë procesit të çimentimit të pusit
· të kujdeset për vendin dhe mjetet e punës.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjate procesit të çimentimit të pusit.
Instrumentet e vlerësimit:
-	Vëzhgim me listë kontrolli.

· Ky modul duhet të trajtohet në një sondë shpimi që është në procesin e uljes së kollonave te rrethimit dhe çimentimit të tyre. Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të proceseve teknologjike për uljen e kollonave dhe çimentimit të tyre.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve të uljes së kollonave dhe të çimentimit të tyre pranë specialistëve të brigadave përkatëse që kryejnë procesin e tubimit dhe çimentimit të kollonave të rrethimit. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
· Instruktori duhet të përdorë metodën e simulimit të proceseve nëqoftëse gjatë kohës së praktikës sonda nuk ka procese të tilla.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve në tubim dhe në çimentimin e tubave të rrethimit
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen vajtja nxënësvë në një sonde shpimi në kohën kur pusi kryen këto procese teknologjike që parashikon ky modul
Nё ato raste kur ёshtё e pamundur tё vёzhgohen disa procese pune, tё pёrdoren pankarta me ilustrime tё kёtyre proceseve.
Mёsuesit duhet tё pёrgatisё materiale tё shkruara me udhёzime nё mbёshtetje tё ҫёshtjeve qё trajtohen nё modul.



4. Moduli “Vënia në shfrytëzim dhe kompletimi i pusit”

Drejtimi:	Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Profili:	 Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit
Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PERSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	VENIA NE SHFRYTEZIM DHE KOMPLETIMI I PUSIT
	(M-35-1400-20)

	Qëllimi i modulit
	Ky modul aftëson nxënësit për të bërë të mundur bashkëveprimin me grupin e montimit dhe te pajimit, per venien ne pune te pusit te shfrytezimit per nafte, gaz apo uje.

	Kohëzgjatja e modulit
	102 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, niveli II i KSHK.

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen veprime praktike për grumbullimin e pajisjeve të grykës së pusit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxenesi duhet të jetë i aftë:
· të mbikqyrë mënyrat e uljes së depresionit në fund të pusit
· të kryeje llogaritjet e depresionit per fluide te ndryshem.
· të mbikqyrë proceduren e lidhjes se skemes se pajisjeve siperfaqesore (grykes pusit) dhe nentokesore per shfytezimin me errupsion natyror.
· të pregatise pusin per studim.
· tё zbatojё rregullat e sigurisё dhe tё mbrojtjes sё mjedisit
Instrumentet e vlerësimit
	Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 2
	Nxënësi kryen veprime praktike për përgatitjen e montimit të pajisjeve të grykës së pusit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të zbatoje proceduren e lidhjes se skemes se pajisjeve siperfaqesore (grykes pusit) dhe nentokesore per shfytezimin me errupsion artificial
· të pregatise pusin per studim.
· të realizoje skemen e lidhjes se pajisjeve siperfaqesore dhe nentokesore per shfytezimin me pompe thellesie.
· të vezhgoje operacionet e riparimit te pompes se thellesise dhe menyren e funksionimit.
· të pregarise pusin per uljen e pompes se thellesise.



	
	· të zbatoje proceduren per lidhjen sipas skemes te pajisjeve siperfaqesore dhe nentokesore per shfytezimin me pompe thellesie.
· të zbatoje rregullat e teknikës së sigurimit, te mbrojtjes se shendetit te personelit dhe të ruajtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	RM 3
	Nxënësi kryen veprime praktike për monitorimin e nxjerrjes se fluideve.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të pregatise aparatet matës per matjen e debitit të fluideve ne pus ose ne depon e grumbullimit (manometrat dhe nivelmatësit siperfaqesore).
· të zbatoje proceduren per matjet e presioneve ne gryke të pusit.
· të zbatoje proceduren per matjen e nivelit ne pus.
· të zbatojë procedurën per kontrollin e punes se pompes se thellesise.
· të pregatise dhe të veje ne pune lekundesin per nxjerrjen e naftës me pompe thellesie.
· të zbatoje rregullat e sigurimit teknik, te mbrojtjes së shendetit dhe të ruajtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit
· Vëzhgim me listë kontrolli.




	Udhëzime për zbatimin e modulit
	Ky modul duhet te realizohet ne nje pus prodhimi në procesin e venies se tij ne pune pas shpimit te pusit.
Moduli praktikisht mund te mos realizohet per te gjitha metodat e shfrytezimit, por eshte i detyrueshem ne nje prej tyre.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve ne pus mbi skemen e lidhjeve per kryerjen e procesit te uljes se depresionit ne fund te pusit.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve ne pus mbi lidhjet teknologjike bazuar ne skemen e lidhjeve te pajisjeve ku nxenesit duhet te bejne saktesimet perkatese ne skemen parimore te procesit.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve kur dhe si realizohet pajimi i grykes se pusit per shfrytezimin me errupsin artificial apo me errupsion natyror apo me pompe thellesie.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve mbi rezultatet dhe saktesine e kryerjes se kompletimit te pusit per nje osa disa nga metodat e shfrytezimit.
· Nxёnёsit duhet tё angazhohen nё veprimtari konkrete pёr pёrgatitjen e vendit te punes per montimin dhe kompletimin e grykes se pusit dhe lidhjeve te tjera me grupin e grumbullimit sipas skemes.
· Nxёnёsit duhet tё kryejё veprimtari konkrete pёr pёrgatitjen e vendit te punes per kompletimin e nentokesor të pusit.
· Ata duhet tё diskutojnё nё lidhje me çdo operacion qe kryhet, hap pas hapi deri ne perfundim te procesit te venies ne pune te pusit me nje metode shfrytezimi dhe eventualisht edhe me metodat e tjera.
· Nxenesit duhet te diskutojne dhe te udhezohen edhe si te mbajnë shënimet, skicat apo te dhena te tjera nё bllokun e shënimeve.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te aftësitё vëzhguese, mbikqyrëse dhe interpretuese të tyre.
· Gjate vleresimit nxenesi duhet ti terhiqet vemendja për rregullat e sigurimit teknik, të kujdesit shendetesor dhe te mbrojtjes se
mjedisit.



	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Realizimi i këtij moduli kerkon domosdoshmerisht vajtjen ne kantieret e naftes dhe konkretisht ne pus.
Zakonisht menyrat e shfrytezimit te vendburimeve jane suksesive d.m.th – errupsion natyror - errupsion artificial – pompa thellesie.
Gjate kohes se praktikes nxenesi do te njihet te pakten me njeren prej ketyre metodave, dhe ne kete rast moduli quhet praktikisht i realizuar. Per metodat e tjera, qe ёshtё e pamundur tё vёzhgohen, tё pёrdoren pankarta me ilustrime tё kёtyre proceseve dhe video te marra ne internet.
Mёsuesit duhet tё pёrgatisё materiale tё shkruara me udhёzime nё mbёshtetje tё ҫёshtjeve qё trajtohen nё modul.



X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar

1. Moduli “Shërbimi i pompave të shpimit”
Drejtimi:	Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Profili:	 Shpimi i puseve te naftës, gazit dhe ujit.
Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PERSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	SHERBIMI I POMPAVE TË SHPIMIT
	(M-35-1401-20)

	Qëllimi i modulit
	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punime të mirëmbajtjes dhe të riparimit të pompave të shpimit.

	Kohëzgjatja e modulit
	51 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, niveli II i KSHK.

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi kryen punime përgatitore për shërbimin e pompave të shpimit.
Kriteret e realizimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të analizojë dokumentacionin teknik të pompave të shpimit.
· të përgatitë vendin e punës për punime në pompën e shpimit.
· të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet dhe materialet për punime në pompat e shpimit.
· të marrë informacionin paraprak për parregullsitë në pompën e shpimit..
· të kryejë kontrollin pamor të pompës së shpimit.
· të përzgjedhë veglat, instrumentet dhe pajisjet matëse dhe kontrolluese.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë parapërgatitjes për shërbimin në pompat e shpimit.
Instrumentet e vlerësimit:
	Vëzhgim me listë kontrolli.



	RM 2
	Nxënësi kryen punime të mirëmbajtjes së pompës së shpimit.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë :



















Udhëzime për zbatimin e modulit
· 
të përzgjedhë veglat, instrumentet dhe pajisjet për të bërë mirëmbajtjen dhe shërbimet në pompat e shpimit.
· të përzgjedhë materialet dhe pjesët e këmbimit për mirëmbajtjen dhe shërbimet në pompave të shpimit.
· të pastrojë pompën eshpimit nga jashtë
· të zbërthejë kapakët e pompës së shpimit.
· të heqë pjesët e dëmtuara të pompës së shpimit .
· të kryejë procedurat e zëvendësimit të këmishave dhe pistonëve të pompës.
· të montojë kapakët e pistonave të pompës së shpimit.
· të vendosë pompën në punë.
· të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shërbimit të mirëmbajtjes së motorit rotativ
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

· Ky modul duhet të trajtohet në një sondë shpimi në kohën kur pompa e shpimit ka nevojë për këto shërbime.
· Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të teknikave dhe procedurave të punimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të pompave të shpimit.
· Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e punimeve kontrollit, mirëmbajtjes, riparimit, zëvendësimit dhe provës së funksionimit të pompave të shpimit, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë praktike që kryejnë.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të pompave të shpimit.
· Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.


	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të shkohet në një sondë shpimi dhe të sigurohen veglat, instrumentet dhe pajisjet për të bërë mirëmbajtjen dhe shërbimet në pompat e shpimit.
Në rast se ёshtё e pamundur tё vёzhgohen proceset e riparimit të pompës së shpimit, tё pёrdoren pankarta me ilustrime tё kёtyre proceseve dhe video te marra ne internet.
Mёsuesit duhet tё pёrgatisё materiale tё shkruara me udhёzime nё mbёshtetje tё ҫёshtjeve qё trajtohen nё modul.



2. Moduli “Punime nëntokësore të remontit në puse”

Drejtimi:	Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Profili:	 Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit
Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12

	
	
	PERSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	PUNIME NËNTOKËSORE TË REMONTIT NË PUSE
	(M-35-1402-20)

	Qëllimi i modulit
	Një modul që aftëson nxënësit për përgatitjen e pusit dhe vezhgime mbi punimet e remontit të zakonshem dhe të remontit kapital të pusit.

	Kohëzgjatja e modulit
	51 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, niveli II i KSHK.

	Rezultatet e të mësuarit (RM), proçedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi bën mbikqyrjen, përgatitjen e pajisjeve dhe të pusit për kryerjen e remonteve të zakonshme.
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jete i aftë:
· të pershkruaje gjendjen e pusit dhe të konstruksionit te pusit, difektet dhe avarite gjate shfytezimit te tij.
· të percaktoje aresyet e kryerjes se remonteve te zakonshme ne puset e prodhimit te naftes.
· të seleksionoje tubot e prodhimit ne siperfaqe te pusit.
· të kontrolloje purtekat dhe cilesine e tyre.
· të pregatise pusin per remont te zakonshem.
· të kryeje nxjerrjen e purtekave dhe pompes nga pusi.
· të kryeje uljen e purtekave dhe pompes ne pus.
· të zgjedhe dhe te kembeje tubot ne pus.
· të kryeje punime per menjanimin e difekteve ne tuba, pompe dhe purteka.
· tё zbatojё rregullat e sigurisё dhe tё mbrojtjes sё mjedisit
Instrumentet e vlerësimit
· Vëzhgim me listë kontrolli



	RM 2
	Nxënësi bën përgatitjen dhe vëzhgimin e punimeve nëntokësore për remontin kapital të pusit të shfrytëzimit. Kriteret e realizimit:
Nxenesi duhet te jete i aftë:
· të vleresoje aresyet e kryerjes se remontit kapital te pusit te prodhimit te naftes
· të percaktoje intervalet e difekteve ne kolonen e rrethimit.
· të vleresoje intervalin e shkaterrimit te unazes se çimentos apo te rrjedhjes se fluidit jashte kolones se rrethimit.
· të përgatise pusin per remont kapital.
· të perzgjedhe pajisjet dhe instrumentat per remontin nentokesor.
· të përzgjedhe pajisjet dhe agregatet dhe te kompletoje pusin.
· të mbikqyrë punimet dhe te bashkerendoje operacionet me operatoret e kryerjes se remontit nentokesor.
· të montoje gryken e pusit me mbarimin e proceseve.
· të bëjë venien e pusit ne pune
· të zbatoje rregullat e teknikës së sigurimit, te mbrojtjes se shendetit te personelit dhe të ruajtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli.

	Udhëzime për zbatimin e modulit
	Ky modul duhet të realizohet në një pus qe i nënshtrohet një punimi remonti te zakonshem apo remonti kapital.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve ne pus mbi aresyet e kryerjes se punimeve te remontit te zakonshem ne puse.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve ne pus mbi tubot, llojin e tyre dhe purtekat qe do te ulen n ne pus.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve kur dhe si perzgjidhen tubot pasi kontrollohen per difekte ne siperfaqe dhe me tej uljen ne pus.
· Mesuesi duhet tu tregoje nxenesve sistemin e kunjosjes se pompes, menyren e vendosjes dhe te uljes ne pus.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve pompen e thellesise, testimin e saj ne siperfaqe dhe ecurine e kryerjes se uljes se pompes me purtekat ne pus dhe kunjosjen e saj.
· Mesuesi duhet tu tregoje nxenesve mbi njohjen e llojeve te tubove, te pompave te thellesise dhe pjeset qe nderrohen duke i





shoqeruar ata ne qendren e riparimit te pompave te thellesise.
· Ata duhet tё diskutojnё nё lidhje me cdo operacion qe kryhet, hap pas hapi.
· Nxënësit duhet të udhëzohen si te mbajnë shënimet, skicat apo te dhenat nё bllokun e shënimeve.
· Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te aftësitё vëzhguese, mbikqyrëse dhe interpretuese si dhe reagimeve te tyre.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Realizimi i këtij moduli kerkon domosdoshmerisht vajtjen ne pus ku kryhet nje proces remonti nentokesor i zakonshem apo remont kapital. Koha e kryerjes se remontit te zakonshem nentokesor duhet te kombinohet me operatoret e sektoreve te prodhimit te naftes qe nxenesi te ndjeke dhe te vezhgoje ne te gjithe ecurine qe nga kembimi i tubave, nderrimi i sistemit te kunjosjes, nderrimi i pompes dhe ulja e saj deri tek ulja e purtekave dhe venia e pusit ne pune.
Neqoftese gjate kohes se praktikes nuk ka ndonjë proces remont kapital atehere mesuesi i praktikes mund te realizoje programin e këtij moduli në një kohë të përshtatshme për shkollën dhe ndermarjen
/kompaninë/shoqërinë e nxjerrjes se naftes nese do te kete nje proces te tille.
Nё ato raste kur ёshtё e pamundur tё vёzhgohen punime te remontit kapital, tё pёrdoren pankarta me ilustrime tё kёtyre proceseve dhe video te marra ne internet.
Mёsuesit duhet tё pёrgatisё materiale tё shkruara me udhёzime nё mbёshtetje tё ҫёshtjeve qё trajtohen nё modul.



3. Moduli “Zgjedhja dhe evidentimi i punës së daltës”

Drejtimi:	Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Profili:	 Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit
Niveli:	III i KSHK
Klasa:	12


	
	
	PERSHKRUESI I MODULIT
	

	Titulli dhe kodi
	ZGJEDHJA DHE EVIDENTIMI I PUNËS SË DALTËS
	(M-35-1403-20)

	Qëllimi i modulit
	Një modul që i pajis nxënësit me aftësi praktike për zgjedhjen e tipit të daltës dhe vleresimin e treguesve të punës së së saj.

	Kohëzgjatja e modulit
	51 orë mësimore
	

	Niveli i parapëlqyer për pranim
	Nxënësit duhet të kenë përfunduar kualifikimin në drejtimin mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, niveli II i KSHK.

	Rezultatet e të mësuarit(RM), procedurat e vlerësimit
	RM 1
	Nxënësi identifikon dhe përcakton tipin e daltës për prerjen gjeologjike të pusit
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· te identifikoje veçoritë e konstrukionit të pusit
· të vlerësojë shtresat më të veçanta nga ana litologjike
· te vleresoje nga këndvështrimi i shpushmërisë shtresat e prerjes gjeologjike të pusit
· të përcaktojë diametrat e daltave për shpimin e pusit në intervale të ndryshem
· te zgjedhë tipin e daltës së shpimit nga ana ndërtimore
· të përcaktojë saktë rradhën e punës gjatë mbërthimit dhe zbërthimit të daltës në kollonën e shpimit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli

	
	RM 2
	Nxënësi identifikon treguesit e dëmtimit dhe vlerёson konsumimin e daltës pas nxjerrjes nga pusi
Kriteret e vlerësimit:
Nxënësi duhet të jetë i aftë:
· të ndjekë ecurine e punës së daltës në ballë të pusit gjatë punës
· të ndjekë rradhën e punës për zbërthimin e daltës dhe vendosjen e saj në vëndin e vëzhgimit
· te identifikoje konsumimin e daltës mbas daljes nga pusi
· të dokumentojë elementët e konsumimit
· të nxjerrë të dhënat për përcaktimin e treguesve të punës së daltës



· të llogarisë treguesit e punës së daltës
· të plotësojë dokumentacionin përkatës (evidencat) për pasqyrimin e punës së daltës
· të zbatojë rrregullat e sigurisë dhe të mbrojtjes së mjedisit
Instrumentet e vlerësimit:
· Vëzhgim me listë kontrolli


	Udhëzime për zbatimin e modulit
	· Ky modul duhet te realizohet ne mjedise pune ku bёhet shpimi i puseve.
· Mësuesi duhet tju tregoje nxenesve ne sonde konstruksionin e pusit dhe prerjen gjeologjike të tij
· Mësuesi duhet tju tregoje llojet apo tipet e daltave që ndodhen në sheshin e pusit
· Nxёnёsit duhet tё angazhohen aktivisht nё vёzhgimin dhe fiksimin e tipeve të daltave
· Mёsuesit duhet ti angazhojnё nxёnёsit nё pyetjen e tyre në drejtim të të kuptuarit e tipeve të daltave
–	Nxënësit duhet të nxiten të diskutojnë me njëri-tjetrin për tipet e daltave të vëzhguara
	Nxënësit duhet të udhëzohen si t’i mbajnë shënimet në fletoren apo nё bllokun e shënimeve.
–	Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet theksi te aftësia vëzhguese dhe interpretuese e tyre.

	Kushtet e
e domosdoshme për realizimin e modulit
	Per realizimin si duhet të modulit është e nevojeshme te shkohet ne nje sonde shpimi në që ndodhet në procesin e shpimit apo procese të tjerë përfshirë edhe gjendjet e pritjes së saj.
Nё ato raste kur ёshtё e pamundur tё vёzhgohen disa procese pune, tё pёrdoren pankarta me ilustrime tё kёtyre proceseve.
Mёsuesit duhet tё pёrgatisё materiale tё shkruara me udhёzime nё mbёshtetje tё ҫёshtjeve qё trajtohen nё modul.
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